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[bookmark: _Toc7087][bookmark: _Toc6370][bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc27076][bookmark: _Toc160715763][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
[bookmark: EB49bf6e8a132943fba15dfdc1bf3bba75]张家港市中医医院北部医疗中心通信配套设施及安装项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2026年10月20日13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2026-0005
项目名称：张家港市中医医院北部医疗中心通信配套设施及安装项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：500万元
[bookmark: EB974fe10e1b834f1ab596364ccab62ca9]最高限价：400万元
[bookmark: EB07b3bccf5c0e4a39a123ff811f911745]采购需求：张家港市中医医院所需的张家港市中医医院北部医疗中心通信配套设施及安装项目，院内接入4G/5G网络信号，满足室内用户的通话、数据传输等需求。具体详见第四章项目需求。
合同履行期限：自招标人发出订货通知之日起120日内供货并完成安装调试工作。清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK2]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7.资格证明文件的书面承诺。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: EB9e721723677040b59d517adeba775e14]投标人具有有效期内的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。
（四）所属行业：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。
三、获取招标文件
1.时间：公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn）
3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn）
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2026年10月20日13:30（北京时间）
2.地点：苏采云系统
3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网。
2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
5.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
6.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
7.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
8.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
9.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
10.本次招标不收取投标保证金。
11.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称：张家港市中医医院
地 址：张家港市康乐路4号
联系人：侯苧
联系方式：0512-56380643
2.采购代理机构信息
名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司
地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼
联系方式：15722690882
3.项目联系方式
项目联系人：吴张轶、左潇潇
电 话：15722690882
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc513029242]

[bookmark: _Toc19329][bookmark: _Toc18031][bookmark: _Toc29567][bookmark: _Toc160715764][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc29461][bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc7566][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc160715765][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc256000002]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；
4.2.2 代理费用收取方式：转账
4.2.3 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。
4.2.4 收费金额：在上述基础上打八折，即47200元。
4.2.5 为了张家港市中医医院北部医疗中心通信配套设施及安装项目更高效的开展，代理服务费由各投标人自行考虑在投标报价内。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc13013][bookmark: _Toc12353][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc32265][bookmark: _Toc22183][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc160524313][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc2600]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前。诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc19482][bookmark: _Toc160524314][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc11441][bookmark: _Toc3656]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、商务条款响应及偏离表、技术方案及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 项目总价包括但不限于：软硬件（含设备包装费、运输装卸费及保险费、通信网络集成服务）、安装调试费、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
12.5 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]12.6 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、技术及服务方案
13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14、投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Hlt26670489]15、投标保证金
15.1 本次招标不收取投标保证金。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17、投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc16114][bookmark: _Toc160524315][bookmark: _Toc6030][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc38368123]四、投标文件的制作、上传、递交
18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。
[bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]19.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc6388851][bookmark: _Toc6389299]20、投标文件的递交
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc6388852]21、投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc10563][bookmark: _Toc27042][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc27087][bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc160524316][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.1开标由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24、评标过程的保密与公正
24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、投标的澄清
25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1 关于信用查询：
26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 异常低价投标审查
26.6.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.6.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc200451960]27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc21531][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc160524317][bookmark: _Toc15548][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc21043][bookmark: _Toc20702][bookmark: _Toc38368125]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
[bookmark: EBfa38c9fe4db84c47a946c1558a3ddb8f]28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。
28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29、询问和质疑
29.1 询问形式
29.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。
29.1.2 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
29.2 质疑形式
29.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。
29.2.3质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
29.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.2.5质疑的送达方式
29.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，代理公司有权不予受理。
29.3 特别提示
29.3.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.3.2 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.4 其他
29.4.1 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30、中标通知书
30.1 在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc22832][bookmark: _Toc18164][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc28442][bookmark: _Toc28756]七、授予合同
31. 签订合同
31.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32、履约保证金
32.1 中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2%。
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约保函（保险）等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
33、货物和服务的追加、减少和添购
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、监督
34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

[bookmark: _Toc160715772][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc31946][bookmark: _Toc25402]第三章 合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Hlk65328514]张家港市政府采购合同（货物）
项目名称：                      
项目编号：                      
甲方：（买方）                    
乙方：（卖方）                   
甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                  （            元）人民币。
总价为综合报价，包括但不限于：软硬件（含设备包装费、运输装卸费及保险费、通信网络集成服务）、安装调试费、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约保函（保险）等非现金形式提交。
6.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：                     
8.2 交货方式：                     
8.3 交货地点：                     
九、货款支付
9.1 结付程序：                       
9.2 结付期限：                        
[bookmark: yifangzhanghao]9.3 乙方收款账户：                                   
[bookmark: hetongzhifutype]9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 响应时间：                    
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5 上述的货物免费质保期为               。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在    个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
12.6货物交货时，所有货物必须带有装箱单、产品质检合格证明、使用说明书及操作手册（电子版、纸质版同时提供）。其他附件所有部件必须原包装。
12.7甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。
12.8验收标准：乙方须保证项目实施后能通过验收，并负责本项目交付验收前的协调工作，包括主干光缆接入及网络信号测试开通等。乙方须取得经苏州通信行业管理办公室方案会审及验收通过的通信接入证书，同时满足苏州通信行业管理办公室归档资料验收要求。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。
13.2 乙方应将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）供方中标的投标书；
（3）招标文件；
（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
[bookmark: _Hlt16619369]18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、招标代理机构各一份。


甲方：张家港市中医医院
地址：张家港市康乐路4号
法定代表人或授权代表：
联系电话：
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月    日


乙方：
地址：
法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月    日

招标代理机构：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司
地址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼


备案方：张家港市政府采购管理中心

[bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc160715773][bookmark: _Toc1228][bookmark: _Toc21965][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 项目需求
一、清单
1．清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的
类型
	标的属性

	1
	数字光纤直放站近端-移动
	2
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	2
	数字光纤直放站远端-移动
	5
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	3
	数字光纤直放站近端-电联
	2
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	4
	数字光纤直放站远端-电联
	5
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	5
	普通室内全向单极化吸顶天线
	4583
	副
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	6
	室内定向单极化壁挂天线
	40
	副
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	7
	单极化室内定向对数周期天线
	282
	副
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	8
	室外分布天线射灯天线双极化定向4端口天线
	8
	副
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	9
	阻燃射频同轴电缆A
	47000
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	10
	阻燃射频同轴电缆B
	3250
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	11
	馈线配件-馈线连接器-1/2"N公头
	20500
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	12
	馈线连接器-1/2"N公头(直角弯头)
	1800
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	13
	馈线连接器-7/8"N公头
	430
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	14
	馈线连接器-NM-NM（N双公头）
	80
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	15
	馈线连接器-NF-NF（N双母头）
	80
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	16
	腔体功分器-普通型-二功分-300W
	1706
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	17
	腔体功分器-普通型-三功分-300W
	10
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	18
	腔体耦合器-普通型-5dB-300W
	324
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	19
	腔体耦合器-普通型-6dB-300W
	362
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	20
	腔体耦合器-普通型-7dB-300W
	669
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	21
	腔体耦合器-普通型-10dB-300W
	531
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	22
	腔体耦合器-普通型-12dB-300W
	507
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	23
	腔体耦合器-普通型-15dB-300W
	493
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	24
	腔体耦合器-普通型-20dB-300W
	196
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	25
	腔体耦合器-普通型-50dB-300W
	4
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	26
	电联合路器（支持5G）
	91
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	27
	移动合路器（支持5G）
	71
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	28
	无线放大器
	3
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	29
	定制室分专用机柜
	2
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	30
	PVC软管 Φ25
	800
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	31
	PVC硬管Φ25
	18000
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	32
	3*4平方电源线
	700
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	33
	电力电缆（接地线）1*16平方
	200
	米
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	34
	交流配电箱-220V
	41
	套
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	35
	无线通信配套辅材
	1
	项
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	36
	交转直电源模块
	66
	台
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	37
	光缆-GYTA-G.652D型单模-12芯
	10.49
	皮公里
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	38
	光缆-GYTA-G.652D型单模-24芯
	4.99
	皮公里
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	39
	光缆-GYTA-G.652D型单模-48芯
	0.42
	皮公里
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	40
	分纤箱-复合材料A
	33
	套
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	41
	分纤箱-复合材料B
	17
	套
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	42
	分纤箱-复合材料C
	2
	套
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	43
	光跳线 3m\单模
	2808
	根
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	44
	ODF机柜
	3
	套
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	45
	通信机房密码锁
	1
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	46
	智能烟感
	3
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	47
	水浸监测
	1
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	48
	机房监控
	1
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	货物类

	49
	室内接地铜排
	41
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	50
	除湿机
	1
	个
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	51
	有线通信配套辅材
	1
	项
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	配件、辅料
	货物类

	52
	通信网络（含基础电信）集成服务
	1
	项
	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。
2．核心产品清单
	[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]序号
	名称

	1
	数字光纤直放站远端-电联


注：
（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））
节能产品政府采购品目清单：
无
注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
环境标志产品政府采购品目清单：
无
4．绿色采购其他政策：
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
注意事项：
上述清单中的数量为预估数量。具体数量由投标人完成现场勘查后综合考虑进投标总价中，中标后此部分数量、价格均不作调整。
5．政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、技术要求
（一）项目基本情况
1、张家港市北部医疗中心项目位于张家港市晨丰公路南侧、华昌路西侧，项目总用地面积约158亩，总建筑面积约300000平方米，分三期建设。本次一期项目建筑面积约188246.19平方米。
2、接入方案
（1）项目覆盖范围：医疗中心3栋楼，分别为感染楼1-2F诊室、住院楼1-15F病房、门诊楼1-5F诊室、地下停车库B1F等及全部35部电梯（感染楼约有门诊办公44间，医技门诊楼约有办公诊室1124套，住院楼约有病房及办公532套）。
（2）通信机房为独立机房，B1F北侧中间位置，机房长4.6M，宽3.9M，面积16.54平米，机房内新增3台ODF架，地面铺设地砖或静电地板或环保地坪。机房建设要求：A.门禁系统：要求通信机房门安装门禁系统1套。B.监控系统：要求通信机房里增加网络摄像机，要求与医院监控系统相连；C.消防防火措施：要求通信机房里增加烟雾报警系统、灭火器等设施。D.机房接地符合要求。
（3）无线网建设方案：覆盖感染楼2F弱电间、医技门诊楼A区1F西弱电间、医技门诊楼A区4F弱电间、医技门诊楼A区东1F弱电间、医技门诊楼A区东3F弱电间、医技门诊楼A区东4F弱电间、医技门诊楼B区1F弱电间、医技门诊楼B区东2F弱电间、医技门诊楼B区4F东弱电间、医技门诊楼B区2F强电间、医技门诊楼B区3F弱电间、医技门诊楼B区4F强电间、医技门诊楼C区2F弱电间、医技门诊楼C区4F弱电间、医技门诊楼D区2F弱电间、医技门诊楼D区4F弱电间、医技门诊楼E区2F弱电间、医技门诊楼E区4F弱电间、医技门诊楼F区2F弱电间、医技门诊楼F区4F弱电间、医技门诊楼G区2F弱电间、医技门诊楼G区4F弱电间、住院楼B幢2F弱电间 、住院楼B幢3F弱电间、住院楼B幢5F弱电间、住院楼B幢7F弱电间、住院楼B幢8F弱电间、住院楼B幢9F弱电间、住院楼B幢11F弱电间、住院楼B幢13F弱电间、住院楼B幢15F弱电间、住院楼A幢2F弱电间 、住院楼A幢3F弱电间、住院楼A幢5F弱电间、住院楼A幢7F弱电间、住院楼A幢8F弱电间、住院楼A幢9F弱电间、住院楼A幢11F弱电间、住院楼A幢13F弱电间、住院楼A幢15F弱电间、排风机房3-2、B1F弱电间3#、 B1F弱电间1#、B1F弱电间2#、 B1F弱电间4#、B1F弱电间5#、B1F进风机房分别设置无线点位，并从公共配电箱-弱电井布放的电源配电箱，共计47个点位。地下室须设立光缆点位，1个点位覆盖5000平方，超过按比例增加。分纤箱安装位置靠近电源取电点，共计29个点位。
（4）运营商主线接入路由及说明：由B1F北侧通信机房各新放3根48芯光缆至北部医疗中心东南角和北部医疗中心西北角各家运营商管井内做双路由预留。
（5）张家港北部医院总平图详见“招标文件附件”，请各位投标人获取招标文件时一并获取“招标文件附件”（附件下载方式：投标人在“江苏省政府采购网”，采购公告下方的附件自行下载），总平面图仅作了解概况，具体以实际为准。
（6）施工单位必须严格按照通信行业规范、苏州市通信行业协会建设规范指导意见进行现场施工。
[bookmark: _Toc225][bookmark: _Toc24690]（二）相关规范及依据
1、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2025）；
2、《无线通信室内覆盖系统工程设计规范》（YD/T 5120-2015）；
3、《通信线路工程设计规范》（YD 5102-2010）；
4、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；
5、《通信网络安全防护管理办法》（工业和信息化部 2009 年第11号令）；
6、《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信[2025]51号）；
7、《工程建设强制性条文》（信息工程部分）；
8、《通用机房安全管理总体要求》（YDT2057-2009）；
9、《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2025）；
10、《通信电源用阻燃耐火软电缆》（YD/T 1173-2024）；
11、《电信设备安装抗震设计规范》（YD 5059-2025）；
12、《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）；
13、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2025）；
14、《通信电源设备安装工程验收规范》（GB51119-2016）；
15、《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2025）；
16、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2025）。
注：以上规范及依据如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。
（三）技术性能参数要求
1、数字光纤直放站近端-移动
（1）满足设计要求，支持1.8G+2.6G频段，支持设备进网（请在投标文件中提供电信设备进网许可证扫描件）
（2）频率范围：
2.1、2.6G：上下行：2515~2675MHz（OBW：160M） IBW：NR 60/80/100M、TD-LTE 3*20M
2.2、1.8G：上行：1710~1735MHz 下行1805~1830 MHz
（3）最大输出功率：
3.1、上行：常温：0dBm±0.8dB（2.6G）、0dBm±0.5 dB（1.8G） 极限：0dBm±2.5dB
3.2、下行：常温：50dBm±0.8dB（2.6G）、46dBm±0.5dB（1.8G）极限：50dBm±2.5dB
3.3、最大增益：55dB±1.5dB（2.6G）、52dB±1.5dB（1.8G）
3.4、增益调整范围：≥30dB；整机功耗：≤460W
3.5、电压驻波比：下行输出、上行输入≤1.5  下行输入、上行输出≤1.8
3.6、电源适应性：AC220V±44V（45-55Hz）
2、数字光纤直放站远端-移动
（1）满足设计要求，支持1.8G+2.6G频段，支持设备进网（请在投标文件中提供电信设备进网许可证扫描件）
（2）频率范围：
2.1、2.6G：上下行：2515~2675MHz（OBW：160M） IBW：NR 60/80/100M、TD-LTE 3*20M
2.2、1.8G：上行：1710~1735MHz 下行1805~1830 MHz
（3）最大输出功率：
3.1、上行：常温：0dBm±0.8dB（2.6G）、0dBm±0.5dB（1.8G） 极限：0dBm±2.5dB
3.2、下行：常温：50dBm±0.8dB（2.6G）、46dBm±0.5dB（1.8G）极限： 50dBm±2.5dB
3.3、最大增益：55dB±1.5dB（2.6G）、52dB±1.5dB（1.8G）
3.4、增益调整范围：≥30dB；整机功耗：80W
3.5、电压驻波比：下行输出、上行输入≤1.5  下行输入、上行输出≤1.8
3.6、电源适应性：AC220V±44V（45-55Hz） / DC-48V±9.6V
3、数字光纤直放站近端-电联
（1）满足设计要求，支持1.8G+2.1G频段，支持设备进网（请在投标文件中提供电信设备进网许可证扫描件）
（2）频率范围：
2.1、1.8G：上行：1735-1785MHz 下行：1830-1880MHz
2.2、2.1G：上行：1920-1975MHz 下行：2110-2165MHz
（3）最大输出功率：
3.1、上行：0dBm（-1dB～+2dB，极限条件-1.5dB～+2.5dB）
3.2、下行：47.8dBm（-1dB～+2dB，极限条件-1.5dB～+2.5dB）
3.3、最大增益：上行：56dB ±3dB 下行：56dB ±2dB
3.4、增益调整范围：上行：≥30dB  下行：≥30dB
3.5、输入输出电压驻波比：≤1.5
3.6、电源适应性：220VAC （176V～264V）  50Hz（45Hz～55Hz）；整机功耗：≤600W @2*60W效率≥20%
4、数字光纤直放站远端-电联
（1）满足设计要求 支持1.8G+2.1G频段，支持设备进网（请在投标文件中提供电信设备进网许可证扫描件）
（2）频率范围：
2.1、1.8G：上行：1735-1785MHz 下行：1830-1880MHz
2.2、2.1G：上行：1920-1975MHz 下行：2110-2165MHz
（3）最大输出功率：
3.1、上行：0dBm（-1dB～+2dB，极限条件-1.5dB～+2.5dB）
3.2、下行：47.8dBm（-1dB～+2dB，极限条件-1.5dB～+2.5dB）
3.3、最大增益：上行：56dB ±3dB 下行：56dB ±2dB
3.4、增益调整范围：上行：≥30dB  下行：≥30dB
3.5、输入输出电压驻波比：≤1.5
3.6、电源适应性：220VAC (176V～264V)  50Hz(45Hz～55Hz)；整机功耗：≤600W @2*60W效率≥20%
5、普通室内全向单极化吸顶天线
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）增益（dBi）：≥3.5
（3）电压驻波比：≤1.5
（4）三阶互调（dBm）：≤-107（输入功率2×33dBm）
6、室内定向单极化壁挂天线
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）增益（dBi）：≥7
（3）电压驻波比：≤1.5
（4）三阶互调（dBm）：≤-107（输入功率2×33dBm）
7、单极化室内定向对数周期天线
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）增益（dBi）：≥8.5
（3）电压驻波比：≤1.5
（4）三阶互调 （dBm）：≤-107（输入功率2×33dBm）
8、室外分布天线射灯天线双极化定向4端口天线
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）增益（dBi）：≥3.5
（3）电压驻波比：≤1.5
（4）三阶互调 （dBm）：≤-107（输入功率2×34dBm）
9、阻燃射频同轴电缆A
（1）‌尺寸规格‌：1/2馈线的直径约为1/2英寸（约12.5毫米）。
（2）‌工作参数‌：常见工作带宽为83MHz，极化方向为无特定方向。工作温度范围一般为-30℃至85℃，工作湿度为10%至95%。
（3）‌结构与材料‌：外层为蛇皮状铜屏蔽，中层为发泡聚丙烯绝缘材料，线芯采用铜包铝导体，焊接性能良好。
（4）‌其他特性‌：阻燃型馈线可选，护套材质为聚乙烯（PE），长度约为200米/卷。
10、阻燃射频同轴电缆B
（1）内导体≥4.88mm铜包铝线
（2）绝缘体为≥22.2mm发泡聚乙烯
（3）外导体为≥25.0mm环形皱纹铜管
（4）护套为≥27.5mm聚乙烯/阻燃聚烯烃
（5）静态最小弯曲半径≥80mm单次弯曲
（6）动态最小弯曲半径≥125mm反复弯曲≥ 15 次
（7）抗拉力≥1100N
（8）特性阻抗50+-2Ω
（9）传输速比不低于88%；电容不低于76pF/m
（10）绝缘介电强度6000V DC，lminute
（11）护套通过火花试验
（12）标准8000V AC，有效值
11、馈线配件-馈线连接器-1/2"N公头
（1）特性阻抗：50Ω连接器内导体基本特性连接器内导体基本特性
（2）工作温度：-40~+85°C≤1.0 mS接触电阻及工作环境
（3）相对湿度：≤95%（40℃）连接器外导体
12、馈线连接器-1/2"N公头(直角弯头)
（1）‌接口类型‌：N型公头（DIN标准）‌适用馈线‌：1/2英寸馈线
（2）‌结构特性‌：直角弯头设计，便于空间受限场景安装
（3）‌密封要求‌：需配合密封胶带或密封胶使用，确保螺纹连接密封性
13、馈线连接器-7/8"N公头
（1）特性阻抗：50Ω连接器内导体基本特性
（2）工作温度：-40~+85°C≤1.0 mS接触电阻及工作环境
（3）相对湿度：≤95%(40℃)连接器外导体
14、馈线连接器-NM-NM（N双公头）
（1）‌接口类型‌：N型公头 ‌适用馈线‌：1/2英寸馈线
（2）‌结构特性‌：N双公头设计，便于空间受限场景安装
（3）‌密封要求‌：需配合密封胶带或密封胶使用，确保螺纹连接密封性
15、馈线连接器-NF-NF（N双母头）
（1）‌接口类型‌：N型母头 ‌适用馈线‌：1/2英寸馈线
（2）‌结构特性‌：双母头设计，便于空间受限场景安装
（3）‌密封要求‌：需配合密封胶带或密封胶使用，确保螺纹连接密封性
16、腔体功分器-普通型-二功分-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）带内波动（dB）：≤0.3
（3）阻抗(Ω)：50
（4）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（5）储存温度：-55℃～+85℃
17、腔体功分器-普通型-三功分-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）带内波动（dB）：≤0.43
（3）阻抗(Ω)：50
（4）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（5）储存温度： -55℃～+85℃
18、腔体耦合器-普通型-5dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±0.8
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
19、腔体耦合器-普通型-6dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±0.8
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
20、腔体耦合器-普通型-7dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±0.8
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
21、腔体耦合器-普通型-10dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±1
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
22、腔体耦合器-普通型-12dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±1
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
23、腔体耦合器-普通型-15dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±1
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
24、腔体耦合器-普通型-20dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±1
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
25、腔体耦合器-普通型-50dB-300W
（1）频率范围（MHz）：800-3700
（2）耦合度偏差/dB：±1
（3）输入端口电压驻波比：≤1.25 
（4）特性阻抗(Ω)：50
（5）工作温度(℃)：工作温度 -40℃～+55℃
（6）储存温度 -55℃～+85℃
26、电联合路器（支持5G）
▲（1）‌频率范围‌：合路器应覆盖1.8GHz（如1735-1880MHz）、2.1GHz（如1920-2165MHz）和3.5GHz（如3400-3600MHz）。
（2）‌端口阻抗‌：标准射频端口阻抗为50Ω，适用于多数运营商设备。
（3）‌功率容量‌：合路器需支持各频段最大功率，通常设计为100-200W以满足3.5GHz需求。
（4）‌插入损耗‌：典型值≤1.5dB，需在不同频段保持均衡，以减少信号衰减。
（5）‌隔离度‌：端口间隔离度应≥30dB，确保频段间无串扰。
27、移动合路器（支持5G）
（1）‌频率范围‌：合路器应覆盖1.8GHz（如1710-1830MHz）、2.1GHz（如2110-2155MHz）和2.6GHz（如2515-2675MHz）。
（2）‌端口阻抗‌：标准射频端口阻抗为50Ω，适用于多数运营商设备。
（3）‌功率容量‌：合路器需支持各频段最大功率，通常设计为60W以满足2.6GHz需求。
（4）‌插入损耗‌：典型值≤1.5dB，需在不同频段保持均衡，以减少信号衰减。
（5）‌隔离度‌：端口间隔离度应≥30dB，确保频段间无串扰。
28、无线放大器
（1）工作频率：5GNR:2515-2675MHz
（2）FDD900:889-904/934-949MHz FDD1800:1710-1735/1805-1830MHz
29、定制室分专用机柜
烤漆专用机柜，机柜尺寸：约1.2米*0.6米*0.6米
30、PVC软管 Φ25
PVC软管Φ25（外径25毫米）包塑阻燃软管或类似结构的软管。
31、PVC硬管 Φ25
（1）具有较高的硬度、刚度和抗压强度，能承受一定的外部压力，适用于建筑配管工程。‌
（2）对酸、碱、盐等化学品有良好抵抗能力，不易锈蚀或老化，适合长期使用于给排水或腐蚀性环境。
（3）抗电流击穿电压高，无带电危险，用于电线穿管保护。‌
（4）具有‌阻燃与防火性能。
（5）具有抗老化能力，在常温下化学性质稳定。
32、3*4平方电源线
（1）电源线规格中的“3*4”表示该电源线由‌3根横截面积为4平方毫米的导线组成‌。
（2）导体材质为铜芯，以确保良好的导电性和安全性。
33、电力电缆（接地线）1*16平方
（1）电缆由一根截面积为16平方毫米的导体组成。
（2）16平方毫米的导体采用铜芯，具有良好的导电性和机械强度。‌
34、交流配电箱-220V
（1）交流配电箱作为电力系统中用于分配交流电能的设备。
（2）电气功能与可靠性‌：配电箱核心功能包括电能分配、过流过热保护及漏电防护，配备1个漏电保护，3个断路器。
（3）安全性与环境适应性‌：安全特性包括电气隔离、防触电设计及防火材料应用。‌
35、无线通信配套辅材
黑胶布、胶带、扎带、标签、L型天线支架、PVC配件等。
36、交转直电源模块
（1）输入电压：150Vac~280Vac
（2）输出电压：-54.0Vdc
（3）额定输出电流：28.0A
37、光缆-GYTA-G.652D型单模-12芯
（1）‌光纤类型与标准‌：采用G.652D单模-12芯光纤，属于非色散位移光纤，零色散波长位于1310nm附近，工作波长可选1310nm或1550nm。
（2）‌光学特性‌：‌衰减‌：在1310nm波长下衰减≤0.36dB/km，在1550nm波长下衰减≤0.22–0.24dB/km，1625nm波长下衰减≤0.24dB/km，表现出低损耗特性。‌‌
（3）‌色散‌：在1550nm波长下色散系数≤18ps/nm·km，1625nm波长下≤22ps/nm·km，需注意色散对高速传输（如10Gb/s）的影响。‌
（4）‌模场直径‌：1310nm波长下约为9.2±0.4μm，1550nm波长下约为10.4±0.8μm，确保与光源良好耦合。‌‌
（5）‌偏振模色散（PMD）‌：单根光纤最大PMD系数≤0.2ps/√km，链路值≤0.08ps/√km，支持高速传输。
38、光缆-GYTA-G.652D型单模-24芯
（1）‌光纤类型与标准‌：采用G.652D单模-24芯光纤，属于非色散位移光纤，零色散波长位于1310nm附近，工作波长可选1310nm或1550nm。
（2）‌光学特性‌：‌衰减‌：在1310nm波长下衰减≤0.36dB/km，在1550nm波长下衰减≤0.22–0.24dB/km，1625nm波长下衰减≤0.24dB/km，表现出低损耗特性。‌‌
（3）‌色散‌：在1550nm波长下色散系数≤18ps/nm·km，1625nm波长下≤22ps/nm·km，需注意色散对高速传输（如10Gb/s）的影响。‌
（4）‌模场直径‌：1310nm波长下约为9.2±0.4μm，1550nm波长下约为10.4±0.8μm，确保与光源良好耦合。‌‌
（5）‌偏振模色散（PMD）‌：单根光纤最大PMD系数≤0.2ps/√km，链路值≤0.08ps/√km，支持高速传输。
39、光缆-GYTA-G.652D型单模-48芯
（1）‌光纤类型与标准‌：采用G.652D单模-48芯光纤，属于非色散位移光纤，零色散波长位于1310nm附近，工作波长可选1310nm或1550nm。
（2）‌光学特性‌：‌衰减‌：在1310nm波长下衰减≤0.36dB/km，在1550nm波长下衰减≤0.22–0.24dB/km，1625nm波长下衰减≤0.24dB/km，表现出低损耗特性。‌‌
（3）‌色散‌：在1550nm波长下色散系数≤18ps/nm·km，1625nm波长下≤22ps/nm·km，需注意色散对高速传输（如10Gb/s）的影响。‌
（4）‌模场直径‌：1310nm波长下约为9.2±0.4μm，1550nm波长下约为10.4±0.8μm，确保与光源良好耦合。‌‌
（5）‌偏振模色散（PMD）‌：单根光纤最大PMD系数≤0.2ps/√km，链路值≤0.08ps/√km，支持高速传输。
40、分纤箱-复合材料A
（1）分纤箱尺寸：320×420×125mm-12芯。分纤箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷。
（2）综合信息箱配件-单芯热熔管-60mm。
41、分纤箱-复合材料B
（1）分纤箱尺寸：320×420×125mm-24芯。分纤箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷。
（2）综合信息箱配件-单芯热熔管-60mm。
42、分纤箱-复合材料C
（1）分纤箱尺寸：320×420×125mm-48芯。分纤箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷。
（2）综合信息箱配件-单芯热熔管-60mm。
43、光跳线 3m\单模
（1）适用1310/1550nm波长
（2）传输距离≥10km
（3）采用G.652/G.657标准光纤
44、ODF机柜
▲（1）ODF机架≥2200*840*300，空架，含门、侧板、光缆引入单元、满配喉箍。机架规格：满配容量(无分路器托盘)：720芯，12芯一体化托盘数量：60个。
（2）ODF配件-抗震底座-840mm×300mm。
（3）ODF配件-SC单芯适配（PC/UPC/APC）。
45、通信机房密码锁
（1）高安全防护能力‌是机房密码锁的基础，要求采用高强度材料制造，具备防撬、防钻等物理防护特性。
（2）操作便捷性与状态反馈‌优化用户体验，包括快速准确的密码输入、清晰的指示灯及提示音，便于用户实时识别锁状态。
（3）可靠性与耐用性‌体现在硬件设计上，需经久耐用以适应机房长期运行需求。‌‌
46、智能烟感
（1）关键指标包括灵敏度（光电式对阴燃火灵敏度需≥98%）、响应时间（≤5秒）、误报率（需≤1%），供电方式：锂电池。
（2）工作温度（-10℃～+50℃）及报警声音（≥85分贝）。
47、水浸监测
（1）传感器能对微小液体变化（如≥1mm积水）实现精准探测，响应时间可短至≤2秒。
（2）传感器采用特种聚合物材料，无裸露金属结构，耐腐蚀且强度高。
48、机房监控
（1）机房监控系统具备全面、稳定、可扩展的特性，以确保机房环境的安全、稳定和高效运行。
（2）机房监控要求：像素与分辨率不低于400万像素，功能具备：全彩夜视、移动跟踪、周界报警、录音、360度监控、双向语音对讲等。
（3）系统能够对机房内的动力设备环境参数、安防设施进行实时监测，覆盖机房运行的各个方面。‌
（4）具备历史数据存储、曲线显示、最大值/最小值统计等功能。
（5）提供多级报警功能；支持节能模式。
49、室内接地铜排
（1）尺寸≥40mm*4m*300mm。
（2）接地铜排采用T2牌号紫铜，铜含量≥99.95%，电阻率可低至0.01777 Ω·mm²/m（20℃）。
（3）机械性能方面需满足抗拉强度≥300 MPa、延伸率≥15%、硬度HB≥65，通过GB/T 228.1-2021标准的材料试验机验证。‌‌
（4）接地铜排需通过温升测试，在额定电流下温升≤50K（环境温度25±5℃），夏季高温地区需预留5-10K安全余量。‌‌
50、除湿机
除湿机的额定功率为200W，低噪音设计，保证安静使用环境，智能湿度控制，自动调节除湿功能，过滤系统，提供良好的空气净化效果。
51、有线通信配套辅材
自粘带-橡胶-25mm、尼龙扎带、线路铁件-铁丝-Φ3mm、封堵填充胶泥、铜接线端子-DT型等。
52、通信网络（含基础电信）集成服务
（1）总体要求
中标人需负责全部软硬件设备的安装与调试服务，并提供设备集成所需的各类线缆、标签等辅材。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由中标人提供。调试调测完成后开通通信网络，并确保整套网络系统及服务稳定运行。
（2）设备安装要求
设备安装前需提供详细的设备安装方案，并经采购人确认同意后方可安装，安装方案包括但不限于网络拓扑、设备上架分布、线路走向等内容。
（3）走线要求
各种电缆分开布放，电缆的走向清晰、顺直，相互间不要交叉，捆扎牢固，松紧适度。
（4）标签、标识要求
①所有线缆两端均要粘贴标签，室内采用专用贴纸标签。
②室内线缆标签粘贴位置一致。电源线、地线、传输线、光纤等标签紧贴线缆端头粘贴，距离端头20mm。
③标识方法应标出设备名称（编码）和尽可能详细的接口位置，按照“设备名称（编码）--接口号”等方式标注，不得简单使用数字标注。标签粘贴朝向一致，表示线缆去向的一面朝上或朝向维护操作面，方便阅读。
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc38368129][bookmark: _Toc160715774][bookmark: _Toc35266029][bookmark: _Toc54615247]三、商务条款
（一）质保期
质保期：自整体项目验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），本项目免费质保期为5年。
（二）售后技术服务要求
[bookmark: _Hlk135239412]1、依据 苏州通管联[2023]1号 文件，中标人必须确保通过苏州通信行业管理办公室的最终验收，中标人提供验收报告，验收费用由中标人承担。自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），本项目免费质保期为5年，5年质保期后中标人须保证本项目网络通畅，并提供免费技术支持。
2、在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
3、所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；缺陷件更换：如果货物交付后，发现有不合格的货物，中标人必须予以更换。
4、在中标人承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标人承担。在此期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。
5、响应时间：如在使用过程中发生质量问题，在接到采购人通知后必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。
6、验收标准：施工单位须保证项目实施后能通过验收，并负责本项目交付验收前的协调工作，包括主干光缆接入及网络信号测试开通等。中标人须取得经苏州通信行业管理办公室方案会审及验收通过的通信接入证书，同时满足苏州通信行业管理办公室归档资料验收要求。
（三）交货期、交货方式及交货地点
1、交货期
自招标人发出订货通知之日起120日内供货并完成安装调试工作。清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。
2、交货方式
原厂包装免费送至采购人指定地点。
3、交货地点
采购人指定地点。
（四）货款支付
1、结付程序
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购人处办理结算手续。
2、结付期限
合同签订生效后10个工作日内，采购人支付中标人货款总价的30%作为预付款；中标人将所有设备交货安装调试完成部署，经采购人验收合格，并出具书面交货、验收报告、发票后十个工作日内，采购人支付货款总价的70%。
（五）投标货币
投标货币：人民币
（六）备品备件及耗材等要求
无
（七）综合说明
1、本项目采购内容为张家港市北部医疗中心三网合一覆盖的供货、运输、安装调试等，投标人须就所有需求内容进行投报，不得拆开报价或只报其中的部分内容，否则作无效报价处理。
2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。
3、投标总价应以人民币报价。投标总价应包括但不限于：软硬件（含设备包装费、运输装卸费及保险费、通信网络集成服务）、安装调试费、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
4、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。
5、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人根据项目需求清单或踏勘实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。
（八）其他部分
1、安装调试及验收要求
（1）投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试。调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。
（2）投标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品及网络技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训内容包括产品性能、技术特点、日常运维操作、维护技巧等，保证使用方能够正确操作和维护设备。
（3）投标人应在合同规定的交货期内提供所有产品，并在采购人指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括全部配件、相关资料以及装箱单等。
（4）安装调试过程中，投标人需采取措施保护现场及周边相关财物、物品、设施等，因投标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由投标人承担，由投标人原样修复并自行承担相关费用。
（5）投标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
（6）安装调试结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运转的验收文件。
2、施工安全规范及质量要求
（1）中标后，中标人根据采购人要求，在规定的时间内，向采购人提交设备安装方案，安装方案包括但不限于网络拓扑、设备上架分布、线路走向等内容。方案经批准同意后方可组织施工。在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、材料进场计划、质量把关等方面按照质量体系、招标文件规定和国家（行业）相关标准要求执行。
（2）编制方案时充分考虑到本项目特点及工期要求，在安排工程进度时尽量提前，保证有充足的施工时间，以确保整体项目按时竣工。
（3）组织强有力的技术管理人员进行配套设施的安装。投入施工机具，以保证工作的需要，严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
（4）现场施工员根据项目进度的总体安排和关键工序工期要求，提前编写材料需用计划，以保证材料的如期供应，擅自施工引起的一切责任由中标人承担。
（5）如施工中因外部干扰，不能按正常施工进度进行时，必须在确保关键工序工期进度的同时，加大施工人力及机具的投入。
（6）现场安装、施工要求
a.安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；安装期间不得影响采购人正常工作和秩序，必须服从采购人管理，标的物进场要经采购人验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为投标人负责。
b.安装期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
c.中标人不得擅自修改安装调试方案，不得偷工减料。在安装期间中标人对质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。
d.中标人必须严格按照采购人指定的场内通道线路组织施工，并采取相应的保护措施，确保不对施工通道及其他设施设备造成损坏。如有损坏，由中标人负责修复或赔偿。
e.施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物主体结构及承重结构。
（7）安全文明措施要求
a.中标人必须按项目特点制订安全文明施工方案，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。
b.中标人应做到职责明确，人员明确固定，责任到位。
c.中标人应加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。
d.中标人应做好施工区域内的安全防盗工作。并对由此引起的安全事故承担经济责任。
（8）文明施工要求
a.安装人员应互相关心、互相监督、安全施工。安装期间由于投标人违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由投标人自行负责；如导致采购人受到财产损失，中标人应作全额赔偿。
b.中标人在项目范围内应做到文明施工，以保障采购人通行和人身安全，具体如下：
①现场材料堆放、安装机具停放有序、整齐；
②项目现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；
③危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯。
（9）质量保障措施要求
a.中标人应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任。
b.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
c.中标人必须建立应急服务机制，确保项目各类突发情况可快速响应、规范处置。
3、踏勘要求
投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。采购人不组织集中踏勘。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财物或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行承担。
4、其他要求
（1）投标人针对本项目组建项目团队，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，即至少配置相应的项目负责人、项目组成员和项目实施所需的其他人员等，与项目的内容和要求相适应。项目负责人应具有信息系统项目管理师或网络规划设计师；项目团队成员中应具有通信专业技术人员职业资格中级（或以上）、通信类专业高级工程师证书等。投标人应列出详细的人员安排计划，包括人员姓名、经验和在本项目中的职责分工。
（2）投标人提供的技术方案包括但不限于以下内容：
a.投标人应提供安装调试方案，包括但不限于项目管理、质量保证及对点位布局、设备部署情况的了解程度、验收等。
b.投标人应提供项目进度实施方案，包括但不限于供货进度计划安排、人员分配安排、进度保障措施等。
c.投标人应提供运行维护保障方案，包括但不限于网络架构、信号优化、网络安全等。
d.投标人应提供售后服务方案，包括但不限于售后服务团队、售后服务内容，售后服务流程。
e.投标人应提供应急服务方案，包括但不限于紧急情况下的应急供应措施、物流车辆紧急情况预案、产品安装调试过程中突发的故障及异常应急处理措施等。
f.投标人应提供安全文明作业实施方案，包括但不限于施工安全防护措施、文明施工管理措施、安全应急预案、安全培训等。
（3）投标人具有承担类似项目的经验与能力，可在投标文件中提供2023年以来的类似项目业绩。
[bookmark: _Toc25656][bookmark: _Toc21785][bookmark: _Toc17138]第五章 评标方法与评标标准

[bookmark: _Toc17310][bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc24504][bookmark: _Toc38368130][bookmark: _Toc2075][bookmark: _Toc160715775][bookmark: _Toc54615248]一、评标方法与定标原则
[bookmark: _Toc38368131][bookmark: _Toc54615249][bookmark: _Toc160715776][bookmark: _Toc35266031][bookmark: EBcd5591da61cb4e94ae541e640de7cf31][bookmark: EBfac14fe4f2614092ba9ee84c679fcbea][bookmark: EB4d4ec51fae08401e9c82e93d31b337cc]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置与分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，见招标文件第六章投标文件格式“关于符合本国产品标准的声明函”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc16709][bookmark: _Toc12897][bookmark: _Toc28627]二、评标标准
[bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc160715777][bookmark: _Toc54119656]1 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；
2 性能、质量、配置分 22.0 分
投标产品技术参数满足招标文件全部要求的得22分，标注“▲”代表重要指标项，每有一处负偏离的，扣0.5分；其他项为一般指标项，如有负偏离，每有一处扣0.1分，扣完为止。（实质性要求的参数除外）【0-22】
注：投标人必须如实地在《技术参数要求响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。
3 服务方案分 34.0 分
（1）安装调试方案6分
根据投标人针对本项目制定的安装调试方案进行综合评分，包括但不限于项目管理、质量保证及对点位布局、设备部署情况的了解程度、验收等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/6】
（2）项目进度实施方案6分
根据投标人针对本项目制定的项目进度实施方案进行综合评分，包括但不限于供货进度计划安排、人员分配安排、进度保障措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/6】
（3）运行维护保障方案6分
根据投标人针对本项目制定的运行维护保障方案进行综合评分，包括但不限于网络架构、信号优化、网络安全等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/6】
（4）售后服务方案6分
根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于售后服务团队、售后服务内容，售后服务流程。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/6】
（5）应急服务方案6分
根据投标人针对本项目制定的应急服务方案进行综合评分，包括但不限于紧急情况下的应急供应措施、物流车辆紧急情况预案、产品安装调试过程中突发的故障及异常应急处理措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/6】
（6）安全文明作业实施方案4分
根据投标人针对本项目制定的安全文明作业实施方案进行综合评分，包括但不限于施工安全防护措施、文明施工管理措施、安全应急预案、安全培训等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/2/4】
4 人员配置分 11.0 分
（1）项目负责人3分
拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师或网络规划设计师的，得3分。【0/3】
（2）项目团队成员8分
①拟投入本项目的项目团队成员中具有通信专业技术人员职业资格中级（或以上）的，每有一人得2分，最多得6分。【0/2/4/6】
②拟投入本项目的项目团队成员中具有通信类专业高级工程师证书的，有一人得2分，最多得2分。【0/2】
注：以上（1）-（2）项所有人员不可兼任，如同一人同时具备以上证书的，不可重复计分。请在投标文件中提供人员清单、对应证书扫描件以及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全或模糊不清楚的不得分。
5 履约能力分 3.0 分
（1）类似项目业绩3分
投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）已完成的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供类似项目的合同扫描件，合同中反映出相关内容，如合同中不能反映，需提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）【0/1/2/3】

注：
[bookmark: _Toc9645]以上证明材料，不提供不得分。

[bookmark: _Toc26060][bookmark: _Toc12423][bookmark: _Toc28007][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
第六章 投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、投标配置分项报价表
五、资格证明文件
六、关于符合本国产品标准的声明函
七、核心产品品牌表
八、常用零件及耗材报价表
九、技术参数要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
十二、技术服务方案
十三、投标人情况介绍
十四、中小企业声明函等
十五、其他材料


[bookmark: _Toc23513][bookmark: _Toc13425][bookmark: _Toc160715778][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc11894]一、封面

投 标 文 件


项目名称：              
招标编号：              


投标人名称：            
日      期：            
[bookmark: _Toc160715779][bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc15462][bookmark: _Toc20901]
二、投标函
投标函
致：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                     
邮编：                     
电话：                     
传真：                     
投标单位代表姓名：          
投标单位名称：              
公章：                      
日期：                      
[bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc160715780][bookmark: _Toc25533][bookmark: _Toc970][bookmark: _Toc3527]
三、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：                            
项目编号：                         
分包号：                   
	项目名称
	投标总报价

	张家港市中医医院北部医疗中心通信配套设施及安装项目
	小写：                 （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写                              




日期：     年     月     日

注：
[bookmark: _Toc24830]1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
[bookmark: _Toc30436]2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
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[bookmark: _Toc3137][bookmark: _Toc18249][bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc8049][bookmark: _Toc7679][bookmark: _Toc31328]四、投标配置及分项报价表
投标配置及分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌
型号
	规格
	产地
	制造
厂商
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
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	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币大写：                元（小写：            元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。



注：
1．投标人须按招标文件第四章项目需求中提供投标配置及分项报价表，不得漏报且合计金额不得超过本项目最高限价，否则该采购包投标文件作无效投标处理。
2、投标配置与分项报价表合计金额应与开标一览表报价一致。
[bookmark: _Toc6277][bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc18811][bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc19551][bookmark: _Toc2026]3．若无品牌，可填“自制”。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc11271][bookmark: _Toc26115][bookmark: _Toc160715781][bookmark: _Toc292]
五、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
9、投标人具有有效期内的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	序号
	证书名称
	查看

	[bookmark: A1]
	[bookmark: MC]
	[bookmark: ChaKan]


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
	年度
	说明
	查看

	[bookmark: Year]
	[bookmark: ReMark]
	[bookmark: ChaKan_0]




依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 




投标单位名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标单位名称（加盖公章）：

提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：        ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：     年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：              ）担任            （供应商名称）      （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。


法定代表人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：     年   月   日


关于资格证明文件的书面承诺
关于资格证明文件的书面承诺
我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人名称（加盖公章）：


55
72
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供查询材料）



投标人具有有效期内的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》
（提供许可证的扫描件）

[bookmark: _Toc7286]六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.    （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为      （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.     （产品名称2），生产厂为      （厂名），厂址为     （生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
3.    （产品名称3），生产厂为     （厂名），厂址为      （生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称3）的（关键工序）在中国境内完成。


……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：                   
日期：     年     月     日   
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Toc29100]七、核心产品品牌表

[bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc11497][bookmark: _Toc21327]核心产品品牌表
	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	1
	数字光纤直放站远端-电联
	
	
	核心产品



注：
此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。
[bookmark: _Toc160715783][bookmark: _Toc2039][bookmark: _Toc19328][bookmark: _Toc256000018][bookmark: _Toc7166]八、常用零配件及耗材报价表
常用零配件及耗材报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。
[bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc6273][bookmark: _Toc256000019][bookmark: _Toc160715784][bookmark: _Toc8449]
九、技术参数要求响应及偏离表
技术参数要求响应及偏离表
	序号
	招标物品的技术性能
	参与投标的物品的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报物品的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc12597][bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc10509]3.表格不够可另接。
[bookmark: _Toc160715785][bookmark: _Toc22654][bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc8720][bookmark: _Toc8862]
十、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc11658][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc1495][bookmark: _Toc160715786]
十一、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1、商务条款的实质性格式
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应
（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	是否响应
（填是或者否）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	……
	
	


备注：
[bookmark: _Toc21024][bookmark: _Toc14687][bookmark: _Toc1067]1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
[bookmark: _Toc20784]2.请投标人仔细检查招标文件第四章项目需求实质性要求，如斜体下划线内容要求在投标文件中提供相关证书（或证明材料）的，请投标人按照要求逐一提供，否则该采购包作无效投标处理。
[bookmark: _Toc160715787][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc5882]
十二、技术服务方案
技术服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc160715788][bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc12028][bookmark: _Toc7051]
十三、投标人情况介绍

类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同内容
	合同签订时间
	合同金额

	[bookmark: xh]1
	[bookmark: XmName]
	
	[bookmark: ZhongBiaoJia]
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






人员配备明细一览表
人员配备明细一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	具有的相关岗位证书或职业资格证书
	主要资历、经验
及承担过的管理项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	



1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
[bookmark: _Toc23254][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc160715789][bookmark: _Toc5304][bookmark: _Toc12370][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc160715792]2、如招标文件有要求，投标人应按招标文件要求提供拟投入人员的相关证书及社保证明等材料。
十四、中小企业声明函等
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.数字光纤直放站近端-移动（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.数字光纤直放站远端-移动（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.数字光纤直放站近端-电联（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.数字光纤直放站远端-电联（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.阻燃射频同轴电缆A（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.阻燃射频同轴电缆B（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.电联合路器（支持5G）（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.移动合路器（支持5G）（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
9.定制室分专用机柜（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                    （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.交流配电箱-220V（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                   （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
11.交转直电源模块（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                   （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
12.光缆-GYTA-G.652D型单模-12芯（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
13.光缆-GYTA-G.652D型单模-24芯（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
14.光缆-GYTA-G.652D型单模-48芯（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
15.分纤箱-复合材料A（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                 （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.分纤箱-复合材料B（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                 （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
17.分纤箱-复合材料C（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                 （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
18.光跳线 3m\单模（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                 （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
19.ODF机柜（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为           （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
20.通信机房密码锁（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为                 （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
21.智能烟感（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
22.水浸监测（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
23.机房监控（货物名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；制造商为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
24.通信网络（含基础电信）集成服务（标的名称），属于信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）行业；承接企业          （企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。


[bookmark: _Toc40430384][bookmark: _Toc35244896]监狱企业的证明文件

（证明文件）





注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

[bookmark: _Toc5414][bookmark: _Toc13057][bookmark: _Toc26508][bookmark: _Toc23340][bookmark: _Toc13801][bookmark: _Toc2649]2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。
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