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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Hlk43897905][bookmark: _Toc176529667]
 招标公告
项目概况
受南京市生态环境监测监控中心委托,江苏海外集团国际工程咨询有限公司就市建水质自动监测站运维服务项目进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商投标｡

一､项目基本情况   
项目编号: JSZC-320100-HWZX-G2026-0663 
项目名称:市建水质自动监测站运维服务项目
预算金额:包1: 580,000.00元,包2: 900,000.00元
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价(如有):包1：573,000.00元,包2：891,000.00元
采购需求:南京市现有 11 座市建水质自动监测站,本次项目拟委托具备相应能力的供应商,承担南京市生态环境监测监控中心所属市建水质自动监测站的全流程运维服务｡服务范围包含站点房屋租赁､电费､危险废物处置､仪器设备运维､站房管理､质量控制､故障处置､数据管理､报告编制等全部相关工作,上述全部费用均包含在供应商投标报价中｡
本项目托管运维站点分为2个采购分包｡具体站点分配详见采购文件。
合同履行期限: 自合同签订之日起一年止
[bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk84582886]本项目(是/否)接受联合体投标:否｡
本项目(是/否)专门面向中小企业:否｡
二､申请人的资格要求
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明);
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明,成立未满一年若无上述证明材料的可不提供);
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料);
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据,依法享受免缴､缓缴的,提供证明材料);
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书);
6.对于2至5款证明材料可使用《供应商信用承诺函》(格式见第六章)替代｡供应商在成交后,应按采购文件要求,将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人或代理机构核验｡经核验无误后,由采购人或代理机构发出中标通知书｡
[bookmark: _Hlk128042064](二)落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策：本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547](三)本项目特定资格要求:
1. 法定代表人授权书(法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书)
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股､管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动｡
2.2为采购项目提供整体设计､规范编制或者项目管理､监理､检测等服务的供应商,不得参加本项目的采购活动｡
2.3供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)､“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人､重大税收违法案件当事人名单､政府采购严重违法失信行为记录名单｡
3.根据《生态环境监测条例》(中华人民共和国国务院令 第820号),供应商应当独立､客观､公正开展监测服务,不得同时接受可能存在利益冲突的委托(例如:承接国家空气站､水站监测项目的供应商不得参与本项目投标)(提供承诺书)｡

[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三､获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429][bookmark: OLE_LINK22]时间:2026年10月23日起至2026年11月16日(北京时间)
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点:江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式:供应商登陆江苏政府采购网,在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价:0元
[bookmark: _Hlk44579106]四､提交投标文件截止时间､开标时间和地点
[bookmark: _Hlk44575721]2026年11月16日 14:00  (北京时间)
[bookmark: _Hlk176530129]地点:“苏采云”系统开标大厅
五､公告期限
自本公告发布之日起5个工作日｡
六､其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金｡
2.本项目不组织集中勘察及答疑,供应商如对采购需求有疑问,请咨询采购单位联系人｡ 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目,需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章,具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”｡供应商按《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册,并制作上传电子投标文件｡《操作手册》下载地址｡
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改,请及时关注“江苏政府采购网”(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)更正公告｡
5.代理机构编号: 0675-266JOC005338
6.采购项目需要落实的政府采购政策:
(1)政府采购促进中小企业发展
(2)政府采购支持监狱企业发展
(3)政府采购促进残疾人就业
(4)采购本国产品的支持政策
7.本项目兼投不兼中，以评审顺序确认中标供应商。
七､对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称:南京市生态环境监测监控中心
地  址:南京市建邺区中和路98号
联系人:俞工
联系电话:025-83630532 
2､代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK10]名  称:江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地 址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式:王老师 025-84795468
3､项目联系方式
项目联系人:王老师
电 话:025-84795468

[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc452625218]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc196730100][bookmark: _Toc237355462][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一､总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式,本文件仅适用于招标公告中所述项目｡
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定｡
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件｡
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》､《中华人民共和国政府采购法实施条例》､财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等｡
3.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护｡
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用｡
4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费｡
4.3 中标服务费:
中标通知书发出后30天内,采购人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》70%标准计算,向代理机构一次性支付所有代理费｡
支付中标服务费银行信息:
户名:江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行:交通银行江苏省分行营业部
账号:320006607010141124109
4.4专家评审费:
评审结束后,采购人按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购〔2016〕48号)的专家评审费发放标准向评审专家支付｡
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动,即被认为接受了本文件的规定和约束｡
[bookmark: _Toc196730101][bookmark: _Toc237355463][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二､招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成:
(1)投标邀请
(2)供应商须知
(3)合同文本
(4)采购需求
(5)评标方法与评标标准
(6)投标文件格式
供应商应仔细检查招标文件是否齐全,如有缺漏请立即与代理机构联系｡
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项､格式､条款和规范等要求｡按招标文件要求和规定编制投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标文件对招标文件作出实质性响应,否则其风险由供应商自行承担｡
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商,应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址,以书面形式通知代理机构｡
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]8.1 在投标截止时间前,代理机构可以对招标文件进行修改｡招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告,更正内容将作为招标文件的组成部分,并对供应商具有约束力｡
8.2 供应商应在提交投标文件截止时间前,关注原公告媒体有关本项目的更正公告,根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件,并承担由此产生的相应责任｡
8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期,并在原公告媒体发布更正公告｡
[bookmark: _Toc237355464][bookmark: _Toc196730102]三､投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知､函件和文件均应使用简体中文｡
9.2 除技术性能另有规定外,投标文件所使用的度量衡单位,均须采用国家法定计量单位｡
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件､符合性证明文件､投标分项报价表､响应及偏离表､其他证明文件､投标函､开标一览表等部分｡
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致,以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准｡
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 供应商应按照法律､法规､规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件,证明其投标标的符合招标文件规定｡
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的,证明文件可以以文字资料､图纸和数据等形式提交｡
12.投标分项报价表(如有)
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表｡
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价,以元为单位标注｡招标文件另有规定的按规定执行｡
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731]13.响应及偏离表
13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离说明｡
13.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明｡
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件规定格式完整､正确填报投标函､开标一览表｡
14.2 对于采用货币报价的项目,开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致,如不一致评标时以开标一览表中价格为准｡
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天｡投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝｡
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下,代理机构于原投标有效期满之前,可向供应商提出延长投标有效期的要求｡这种要求与答复均应采用书面形式｡供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标｡同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件,同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满｡
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc196730103][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc237355465][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]四､投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1 供应商应当按照《操作手册》规定,在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件｡
17.2 供应商应充分考虑网络环境､网络带宽等因素可能对投标产生的影响,如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的,按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理｡
17.3 代理机构可以按照规定,通过修改招标文件酌情延长投标截止时间,在此情况下,供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准｡
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝｡
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件,具体操作方法见《操作手册》｡
19.1.2 供应商撤回电子投标文件,则认为其不再参与本项目投标活动｡
19.2 投标文件的修改
19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改,具体操作方法见《操作手册》｡
19.2.2 投标截止时间之后,供应商不得对其电子投标文件作任何修改｡
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内,供应商不得撤回其投标｡
[bookmark: _Toc196730104][bookmark: _Toc237355466]五､开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标｡供应商按照《操作手册》规定参加开标活动,并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密｡苏采云系统公布各供应商名称和投标价格｡
20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密､开标结果确认等工作,应按照《操作手册》规定执行｡
20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义,应当根据《操作手册》规定提出,苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的,视同认可开标结果｡
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会(以下简称“评委会”)进行｡
21.2 评委会由采购人代表和评审专家组成,且人员构成符合政府采购有关规定｡
21.3 评委会独立工作,负责评审所有投标文件并推荐中标候选人,或根据采购人授权直接确定中标供应商｡
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查､澄清､评价和比较投标的有关资料以及授标建议等,采购人､评委､代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露｡
22.2 供应商不得以任何方式影响评标,否则其投标文件将被作为无效投标文件｡
22.3 代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因,也不公布评标过程中的相关细节｡
22.4 采用综合评分法的项目,未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况｡
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间,评委会对投标文件中含义不明确､同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,有权要求供应商作出必要的澄清､说明或者补正｡
供应商的澄清､说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容｡
评委会并非对每个供应商都做澄清要求｡
23.2 需要供应商进行澄清､说明和补正的,评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》,接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章｡澄清､说明和补正的内容作为投标文件的补充部分,具体操作方式见《操作手册》｡
23.3 接到评委会澄清､说明和补正要求的,供应商如未按规定作出澄清､说明和补正,其风险由供应商自行承担｡
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查｡
24.1.1 资格审查｡依据法律法规和招标文件规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查｡
采购人进行资格审查时,将在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商的信用记录,以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档｡
接受联合体的项目,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录｡
24.1.2 符合性审查｡依据招标文件的规定,由评委会从有效性､完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应｡
24.1.3 符合性审查的内容包括:
	[bookmark: _Hlk218007337]符合性审查因素
	审查标准

	报价符合性审查
	符合招标文件要求

	没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款
	符合招标文件要求

	《投标函》
	符合招标文件要求


采购人代表或评委组长依法对供应商的资质进行审查,以上资格性审查的内容只要有一条不满足,则投标文件无效｡
评标委员会依法对供应商的符合性进行审查,以上符合性审查的内容只要有一条不满足,则投标文件无效｡
24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的供应商,代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因,评标结束后不再接受有关询问｡
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审｡实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款､条件和规格相符,没有重大偏离或保留的文件｡
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离,或者在实质上与招标文件不一致,而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务,纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响｡重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论｡评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据｡
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求,评委会将按照无效处理,供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标｡
24.4投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:
(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;
(2)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准｡
同时出现两种以上错误的,按照前款规定的顺序修正｡
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价,并通过苏采云系统告知供应商,调整后的价格对供应商具有约束力｡如果供应商不接受修正后的价格,则其投标将被拒绝｡
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]24.6 供应商在开､评标全过程中应保持通讯畅通,及时登录苏采云系统查阅､答复相关信息,并安排专人与代理机构及评委会联系｡
24.7 异常低价审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的,评委会应当启动异常低价审查程序:
(1)投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的,即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×60%;
(2)投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的,即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%;
(3)投标报价低于采购项目最高限价60%的,即投标报价<采购项目最高限价×60%;
(4)评委会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形｡
[bookmark: OLE_LINK2]24.7.2评委会启动异常低价审查后,属于前述第(1)项至第(4)项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本､人工成本､制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟｡其中,属于第(3)项情形,供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评标现场可不再重复提交｡
评委会依据专业经验,参考同类项目中标价格､类似产品市场价格水平､行业人工费用标准､国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断｡供应商不能提供书面说明､证明材料,或者提供的书面说明､证明材料不能证明其报价合理性的,评委会应当将其作为无效投标处理｡
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]25.1 无效投标情形
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件｡
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件｡
25.1.3 同一供应商提交两个(含两个)以上不同的投标报价｡(IP MAC地址相同)
25.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求｡
25.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价｡
25.1.6 未通过符合性审查｡
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件(本文件中斜体且有下划线部分,或者打“★”内容为实质性要求和条件)｡
25.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件｡
25.1.9投标文件未按照招标文件规定的要求签署､盖章｡
25.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章｡
25.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形｡
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家｡
25.2.2 出现影响采购公正的违法､违规行为｡
25.2.3 因重大变故采购任务取消｡
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义､重大缺陷导致评审工作无法进行｡
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功｡
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况,按政府采购相关规定执行｡
[bookmark: _Toc196730105][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc237355467]六､定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章｡ 
26.2 按以下第(2)种方式确定中标供应商:
(1)评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商;
(2)采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商｡
按第二种方式确定中标供应商的,代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人,采购人自收到评审报告之日起五个工作日内,在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商｡
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告,公告期限为1个工作日｡
26.4 若有充分证据证明中标供应商有下列情况之一的,一经查实将被取消中标资格:
26.4.1 提供虚假材料谋取中标｡
26.4.2 向评审专家､采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益｡
26.4.3 与其他供应商､评审专家､采购人或代理机构工作人员恶意串通｡
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形,但在评标过程中未被评委会发现｡
26.4.5 采取不正当手段诋毁､排挤其他供应商｡
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为供应商串通投标,投标无效:
26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制｡
26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜｡
26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人｡
26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异｡
27.中标通知书
27.1 中标结果确定后,代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》｡中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载｡
因系统存储空间有限,中标结果公告届满之日起三十日后,苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担｡
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有法律效力｡《中标通知书》发出后,采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的,应当依法承担法律责任｡
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc237355468][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc196730106]七､授予合同
28.签订合同
28.l 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同｡采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示｡
28.2 招标文件､中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清､承诺文件均作为合同附件｡
28.3 签订合同后,中标供应商不得将合同标的进行转包｡未经采购人同意,中标供应商也不得采用分包的形式履行合同,否则采购人有权终止合同｡转包或分包造成采购人损失的,中标供应商应承担相应赔偿责任｡
28.4 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的,不得参加采购人重新组织的采购活动,且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动｡
29.标的物的追加
29.1 合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的服务(包含与服务相关的货物),在不改变合同其他条款的前提下,可以与中标供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%｡
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”,选择相应的金融机构办理融资贷款｡
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023〕150号),需要缴纳履约保证金的,中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函(保险)综合服务平台”线上办理履约保函(保险)｡
[bookmark: _Toc237355469][bookmark: _Toc196730107]八､质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商,潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的,可以对采购文件提出质疑｡
32.供应商认为采购文件､采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照第34条､第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑｡上述应知其权益受到损害之日是指:
32.1 对采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日｡
32.2 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日｡
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日｡
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑｡供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的,代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复｡
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达,代理机构和采购人不接受无运单的快件｡《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写｡
供应商如组成联合体参加采购活动,《质疑函范本》中要求加盖公章之处,联合体各方均须按要求加盖公章｡
35.供应商(含潜在供应商)对采购方式､采购需求､供应商资格条件及审查结果､评标方法和评标标准､合同文本的询问､质疑向采购人提出,由采购人负责答复｡对除上述事项以外其他事项的询问､质疑向代理机构提出,由代理机构负责答复｡
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章｡
代理机构《质疑函》收件信息:
收件人:王易栋
地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部
联系电话:025-84795468  
由采购人负责答复的质疑,采购人将《质疑答复函》抄送代理机构｡
36.以下情形的质疑不予受理:
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑｡
36.2 超出政府采购法定期限的质疑｡
36.3 以传真､电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑｡
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑｡
36.5 供应商组成联合体参加采购活动,联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章､加盖公章的质疑｡
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形｡
37.供应商提出书面质疑必须有理､有据,不得捏造事实､提供虚假材料进行恶意质疑｡否则,一经查实,代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定,报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息｡
[bookmark: _Toc237355470][bookmark: _Toc196730108]九､政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的,供应商享受中小企业扶持政策｡
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)､《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》(国统字〔2017〕213号))确定的中型企业､小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股､管理关系的除外｡符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业｡
38.3 中小企业参加政府采购活动,应当提供《中小企业声明函》,否则不享受相关中小企业支持政策｡
38.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业｡其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业｡
38.5 监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型､微型企业｡按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定,监狱企业需提供由省级以上监狱管理局､戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件｡
38.6 残疾人福利性单位视同小型､微型企业｡按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》｡
39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
39.1 本项目对采购本国产品给予政策支持,具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”｡
39.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力､城市燃气､蒸汽和热水､水,食品､饮料和烟草原料,无形资产｡
39.3 本国产品应当在中国境内生产,即在中华人民共和国关境内实现从原材料､组件到产品的属性改变｡从具体情形看,在国内保税区､综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品,属于在中国境内生产的产品;对医疗器械产品,取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的,属于在中国境内生产的产品;其他产品,根据实际情况判断是否在中国境内生产｡
[bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145]
第三章 评标标准
[bookmark: _Toc237355496][bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk176529455]一､评标方法
采用综合评分法,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列｡得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列｡得分且投标报价相同的,按“评标标准中运维服务方案项”得分由高到低顺序排列｡在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中,按照评审得分由高到低选取3名中标候选人｡
[bookmark: _Toc237355497]二､政府采购政策功能落实
1､小微型企业价格扣除
(1)本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格,用扣除后的价格参与评审｡
(2)供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》｡
2､残疾人福利单位价格扣除
(1)本项目对残疾人福利性单位视同小型､微型企业,给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡
(2)残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》｡
(3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)｡
3､监狱和戒毒企业价格扣除
(1)本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型､微型企业,给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡
(2)监狱企业参加政府采购活动时,需提供由省级以上监狱管理局､戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件｡供应商如不提供上述证明文件,价格将不做相应扣除｡
(3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)｡
4､残疾人福利单位､监狱企业属于小型､微型企业的,不重复享受政策｡
5､如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业(残疾人福利单位､监狱企业)组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包,联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业(残疾人福利单位､监狱企业)的合同份额占到合同总金额30%以上的,给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡
6､联合体各方均为小型､微型企业(残疾人福利单位､监狱企业)的,联合体享受10%价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡
7､采购本国产品的支持政策(本项目不适用)
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值),依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审｡供应商未填写比例数值,或比例数值不足80%的,将不享受本国产品价格评审优惠｡
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》),如不提供将不享受本国产品价格评审优惠｡
7.4 供应商需在《声明函》中逐一､准确填写产品名称､厂名､生产厂址三项信息(《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写),三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准,不享受本国产品价格评审优惠｡
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确､同类事项与投标(响应)文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的,评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清､说明或者补正｡经澄清､说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和招标文件规定的,供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准｡


三､评分标准

	[bookmark: _Hlk240708159]序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	1
	价格
	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分｡其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15(小数点后保留两位小数)
	15
	价格分

	2
	服务响应能力
	1. 故障响应时效:承诺 2 小时内完成响应并同步上报的，得 2 分；未作出承诺、承诺时限超过 2 小时或内容表述不明确的，不得分。
2. 备用机保障:承诺仪器故障 24 小时内无法修复时，提供同等性能备用机并保障监测连续性的，得 4 分；未作出承诺的，不得分。
注:供应商须提交加盖单位公章的《服务响应保障承诺函》，明确载明故障响应时限、上报流程、备用机配置标准、保障机制等核心内容，作为本项评分的唯一依据；未提供承诺函的，本项不得分。中标后，该承诺函作为合同附件，与合同具有同等法律效力；未按承诺履约的，按招标文件考核条款及合同约定承担相应违约责任。承诺函格式自拟。
	6
	[bookmark: OLE_LINK35]客观分

	3
	项目负责人
	拟派项目负责人具有中级及以上专业技术职称的，得 2 分。
注:须提供证书复印件及供应商为其在投标截止时间前三个月内任一月份缴纳的社保证明并加盖公章,若为新入职员工须提供劳动合同和新入职说明,未提供不得分｡
	2
	客观分

	4
	运维团队配置
	拟派项目组成员(除项目负责人外)持有生态环境部门颁发的水质自动监测培训合格证书的,每提供 1 人得2分,最高得6分｡
注:须提供证书复印件及供应商为其在投标截止时间前三个月内任一月份缴纳的社保证明并加盖公章,若为新入职员工须提供劳动合同和新入职说明,未提供不得分｡
	6
	客观分

	5
	运维保障车辆
	拟投入本项目的运维车辆在 2 辆及以上的得6分,1 辆的得3分,未提供不得分｡
注:须提供车辆一览表,自有车辆需提供购置发票及行驶证复印件加盖公章;租赁车辆需提供一年及以上有效租赁协议､出租方购置发票及行驶证等证明材料复印件加盖公章;未提供不得分｡
	6
	客观分

	6
	同类项目业绩
	供应商自 2021 年 1 月 1 日(含)以来承接过区级及以上水质自动监测站运维服务项目的,每提供 1 个业绩证明得 3分,最高得 9 分｡
注:须提供合同证明材料并加盖公章,合同需明确反映服务内容,项目名称､双方签字盖章齐全,证明材料不符合要求或未提供不得分｡
	9
	客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]7
	业绩评价
	以上业绩得到用户评价优秀(好评､满意等同等级评价),每提供一份用户评价的得1分,最多得3分｡本项最多得3分｡
注:须提供用户评价证明材料并加盖公章;若未出现好评､满意等同等级评价字眼或未提供均不得分｡
	3
	客观分

	8
	整体运维服务方案
	评委根据供应商提供的整体运维服务方案打分,包含以下 5 个子项:
1. 运维重点､难点及针对性解决方案（6 分）。
2. 服务范围与技术需求理解深度（6 分）。
3. 日常巡检､仪器维护及质控具体措施（6 分）。
4. 运维交接工作方案（6 分）。
5. 自建实验室或合作实验室支撑能力（6 分）。
评分规则:
(1)内容完整､科学合理､思路清晰､操作性强,准确把握重点难点的,得6 分;
(2)内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得3分;
(3)缺少对应方案的,该项不得分｡
	30
	主观分

	9
	数据管理与报告方案
	评委根据供应商结合项目仪器状况提供的数据管理和报告方案打分,包含以下 4 个子项:
1. 数据整理与保密方案（2 分）。
2. 岗位职责分工（2 分）。
3. 数据审核规则与复核机制（2 分）。
4. 运维视频､日志及关键参数日常审核（2 分）。
评分规则:
(1)内容完整､科学合理､思路清晰､操作性强,准确把握重点难点的,得2 分;
(2)内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1分;
(3)缺少对应方案的,该项不得分｡
每项最高 2 分,本项累计最高 8分｡
	8
	主观分

	10
	耗材与备件
保障方案
	评委根据供应商提供的耗材､备件保障方案打分,包含以下 2 个子项:
1. 仪器运维耗材､标准物质及配件明细清单(含名称､数量､厂家､型号､价格等（3分）。
2. 备品备件服务保障承诺(含备件储备､品质､更换响应周期､更换流程等（3分）。
评分规则:
(1)内容完整､科学合理､思路清晰､操作性强,准确把握重点难点的,得得3分;
(2)内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1.5分;
(3)缺少对应方案的,该项不得分｡
每项最高 3分,本项累计最高6 分｡
	6
	主观分

	11
	突发事件应急方案
	评委根据供应商提供的突发事件应急方案打分,包含以下 3 个子项:
1. 应急职责分工、应急监测处置流程及数据上报时效（3分）。
2. 异常数据识别与响应机制（3分）。
3. 人工采 / 送样流程及质量保障措施（3分）。
评分规则:
(1)内容完整､科学合理､思路清晰､操作性强,准确把握重点难点的,
得3分;
(2)内容较为完整､总体可行,但局部存在不足的,得1.5分;
(3)缺少对应方案的,该项不得分｡
每项最高 3分,本项累计最高 9 分｡
	9
	主观分




[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670][bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk176529481][bookmark: _Hlk66377641]一､项目概况
南京市现有 11 座市建水质自动监测站,本次项目拟委托具备相应能力的供应商,承担南京市生态环境监测监控中心所属市建水质自动监测站的全流程运维服务｡服务范围包含站点房屋租赁､电费､危险废物处置､仪器设备运维､站房管理､质量控制､故障处置､数据管理､报告编制等全部相关工作,上述全部费用均包含在供应商投标报价中｡本项目托管运维站点分为包 1､包 2｡其中包1含石臼湖省界湖心水站,该站点根据水位实际情况开展运维,总运维时长预计不超过7个月｡石臼湖省界湖心水站由中标供应商提供监测设备及系统集成;运维期内设备损耗､故障维修､校准､耗材等全部包含在本包投标报价内｡中标供应商须严格遵循国家､江苏省､南京市水质自动监测相关管理办法与技术规范开展运维工作,保障各水质自动监测站稳定可靠运行,获取连续､真实､有效的监测数据,为全市生态环境保护管理､环境决策提供科学的数据支撑｡

二､项目需求
(一)基本概况
包1:
	序号
	服务内容
	服务期限

	
	总计5个站点:

	1
	上坊门桥水质自动监测站(秦淮区)
	自合同签订之日起一年止

	2
	中山水库水质自动监测站(溧水区)
	

	3
	石头城水质自动监测站(鼓楼区)
	

	4
	新肖家路桥水质自动监测站(江宁区)
	

	5
	石臼湖省界湖心水质自动监测站(溧水区)
	自合同签订之日起,根据石臼湖水位实际情况,于丰水期开展运维服务,服务总时长不超过7个月


包2:
	序号
	服务内容
	服务期限

	
	总计6个站点:

	1
	远古水厂水质自动监测站(栖霞区)
	自合同签订之日起一年止

	2
	滨江水厂水质自动监测站(江宁区)
	

	3
	大胜关水质自动监测站(雨花台区)
	

	4
	海宏码头水质自动监测站(江宁区)
	

	5
	金陵石化水质自动监测站(栖霞区)
	

	6
	城南水厂水质自动监测站(建邺区)
	



(二)运维服务要求
	2.1
	工作目标:南京市现有 11 座市建水质自动监测站,本次项目拟委托具备相应能力的供应商,承担南京市生态环境监测监控中心所属市建水质自动监测站的全流程运维服务｡服务范围包含站点房屋租赁､电费､危险废物处置､仪器设备运维､站房管理､质量控制､故障处置､数据管理､报告编制等全部相关工作,上述全部费用均包含在供应商投标报价中｡本项目托管运维站点分为包 1､包 2｡其中包1含石臼湖省界湖心水站,该站点根据水位实际情况开展运维,总运维时长预计不超过7个月｡石臼湖省界湖心水站由中标供应商提供监测设备及系统集成;运维期内设备损耗､故障维修､校准､耗材等全部包含在本包投标报价内｡中标供应商须严格遵循国家､江苏省､南京市水质自动监测相关管理办法与技术规范开展运维工作,保障各水质自动监测站稳定可靠运行,获取连续､真实､有效的监测数据,为全市生态环境保护管理､环境决策提供科学的数据支撑｡

	2.2
	运维交接:供应商应在规定时间内严格按要求完成交接工作｡按照交接方案和运维合同约定,确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求｡运维交接过程中,出现资产遗失､损坏､仪器性能功能不符合相关技术要求､拖欠相关费用等情形的,采购人依法追究供应商的相关责任｡

	2.3
	具体要求:经招标中标后,运维服务工作必须符合《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》､《江苏省地表水自动监测站运行管理办法(试行)》､《南京市地表水自动监测站运行管理办法(试行)》､《南京市地表水自动监测站现场监督检查指南》中的各项要求,提供并负责水质自动站的日常运维､质量保证､故障维修等技术服务工作,确保监测数据的完整､准确和及时｡ 

	2.3.1
	按照南京市生态环境监测监控中心的要求,做好水站的管理､运维､质控､考核以及总结等工作｡

	2.3.2
	协助南京市生态环境监测监控中心开展业务培训和技术交流,并加强自身业务学习,不断提高运维人员业务能力和水平｡

	2.3.3
	随时接受南京市生态环境监测监控中心的工作考核及质量考核｡

	2.3.4
	协助南京市生态环境监测监控中心做好全市水质自动监测工作,发现水质异常及时通报南京中心｡应急状况下,服从南京市生态环境监测监控中心和相关站点质控单位的调度,按要求迅速到达指定地点｡

	2.3.5
	按合同要求做好水站资产的保护工作,以及其他有关工作｡

	2.3.6
	对于质控不合格的项目,须立即查清原因,整改完成后的二个工作日内提供整改报告｡

	2.3.7
	当水站发生故障时,供应商在4小时内到达现场检修｡如24小时内无法排除故障,按要求采用备用机或人工监测;如故障2日内仍未排除,必须提供备用机监测｡

	2.3.8
	供应商中标后按合同要求必须根据仪器的状况和有效使用期,在仪器设备到达使用期限或出现故障超过规定的时限时及时更换备品备件并做好登记记录｡

	2.3.9
	水质自动站要严格按照“日监控､周巡查､月比对”的要求,开展例行维护和质控工作｡供应商定期对水站进行巡检,巡检频次不得低于每周一次,每次巡检需完成以下例行维护工作｡

	2.3.10
	每天安排专人密切跟踪水站监测数据,发现监测数据异常情况,应及时向质控单位报告,同时安排运维人员进行仪器设备故障排查,并将排查结果第一时间反馈南京市生态环境监测监控中心｡

	2.4
	水质自动站例行维护工作内容及要求

	2.4.1
	仪器检查

	2.4.1.1
	查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。

	2.4.1.2
	检查仪器供电､过程温度､搅拌电机､传感器､电极以及工作时序等是否正常,检查有无漏液､管路里是否有气泡等。

	2.4.1.3
	定期清洗维护仪器设备｡

	2.4.2
	易损件更换

	2.4.2.1
	依据仪器运行情况､断面水质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品(如泵管､接头､密封件等)的更换周期,并保证在耗材使用到期前完成更换。

	2.4.2.2
	需要更换的零配件(如电极等),应保证及时更换｡

	2.4.3
	试剂更换

	2.4.3.1
	检查试剂状况,定期添加､更换试剂。

	2.4.3.2
	所用纯水和试剂须达到相关技术要求,更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期,室内温度较高时应缩短更换周期。

	2.4.3.3
	每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。

	2.4.3.4
	试剂配制工作应由有资质的实验室完成,提供试剂来源证明,并张贴标签｡

	2.4.4
	站房内部环境检查

	2.4.4.1
	及时整理站房及仪器,完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作,且留档备查。

	2.4.4.2
	保持水站站房及各仪器干净整洁,及时关闭门窗,避免日光直射各类分析仪器｡

	2.4.5
	采配水系统检查

	2.4.5.1
	检查采水系统､配水系统是否正常,如采水浮筒固定情况,自吸泵运行情况等,出现问题及时报告南京市环境监测监控中心。

	2.4.5.2
	定期清洗采配水系统,包括采水头､吊桶､泵体､沉砂池､过滤头､样水杯､阀门､相关管路等,对于无法清洗干净的应及时更换｡

	2.4.6
	管线检查

	2.4.6.1
	检查水站电路系统是否正常,接地线路是否可靠。

	2.4.6.2
	检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象,排水排气装置工作是否正常｡

	2.4.7
	水站辅助设备检查

	2.4.7.1
	检查站房空调及保温措施,保持温度稳定,设置并检查站房内监控有效性｡

	2.4.7.2
	检查水泵及空压机固定情况,避免仪器振动。

	2.4.7.3
	检查空压机､不间断电源(UPS)､除藻装置､纯水机等辅助设施运行状态,及时更换耗材,并排空空压机积水｡

	2.4.8
	工控机､通讯检查

	2.4.8.1
	检查工控机运行状态,有无中毒现象,至少每季度备份一次现场数据及控制软件。

	2.4.8.2
	检查仪器与系统的通讯线路是否正常,模拟量传输的数据偏差是否符合要求｡

	2.4.9
	站房外部环境检查

	2.4.9.1
	站房周围的杂草和积水应及时清除,检查防雷设施是否可靠,设置并检查站房外监控有效性,站房是否有漏雨现象,站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹,如遇到以上问题及时处理,保证系统安全运行;

	2.4.9.2
	在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作｡

	2.4.10
	记录､存档:做好日常例行维护工作记录,重要的工作内容拍照存档｡

	2.5
	根据系统运行的环境状况,在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修｡在有备用仪器作为保障时,应用备用仪器将水站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来,送往实验室进行保养检修;如没有备用仪器保障时,可在现场进行保养检修｡保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定｡

	2.5.1
	水站的监测仪器设备每年至少进行1次保养检修。

	2.5.2
	按厂家提供的使用和维修手册规定的要求,根据使用寿命,更换监测仪器中的灯源､电极､蠕动泵､传感器等关键零部件。

	2.5.3
	对仪器进行液路检漏和压力检查;对光路､液路､电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

	2.5.4
	对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准,并检查仪器的输出线性。

	2.5.5
	在每次全面保养检修完成后,或更换了仪器中的光源､电极､蠕动泵､传感器等关键零部件后,必须对仪器重新进行校准和检查,并记录检修校准情况｡

	2.6
	应收集所有设备运行产生的有污染的废液｡废液须由中标方自行委托具有环保部门颁发的有效期内《危险废物经营许可证》(核准经营范围包含本项目需处理的报废危化品)的公司处理｡

	2.7
	运行维护服务需提交文字记录的要求

	2.7.1
	需定期提交每个水站的运维报告｡

	2.7.2
	每月维护结束后5日内提交月运维报告｡

	2.7.3
	一年维护结束后5日内提交年度运维报告｡

	2.8
	运行维护服务结束需提交的文字报告要求:合同结束前20日内,须向市生态环境监测监控中心提交各水站运行维护状况总结报告,对于未修复的仪器,须于计划结束后15日内完成修复,并通过对各水站站房设备和仪器性能的验收,经确认后结案｡报告内容须包含:各站点仪器运行情况总结､系统运行情况､问题及建议｡

	2.9
	考核标准:包括运行考核指标､质控和数据质量要求

	2.9.1
	考核指标:数据传输率≥90%,数据有效率≥90%(除去停水停电,性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障)｡

	2.9.2
	质控要求

	2.9.2.1
	每周对水站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查:相关要求参照《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》(DB 32/T 4536- 2023);

	2.9.2.2
	根据试剂有效期及时进行试剂更换｡

	2.9.2.3
	每月进行一次比对实验,即采用实验室方法同步分析实际水样,与自动监测仪器的测定结果相比对:当实验室分析结果高于Ⅳ类水质标准限值,相对误差不大于±20%;当实验室分析结果为Ⅲ类~Ⅳ类水质标准限值时,相对误差不大于±30%;当实验室分析结果小于等于Ⅱ类水质标准限值时,相对误差不大于±40%;除湖库总磷外当自动监测数据和实验室分析结果双方都低于Ⅱ类水质标准限值时,均认定为合格;湖库总磷当自动监测数据和实验室分析结果双方都低于Ⅲ类水质标准限值时,均认定为合格;pH绝对误差≤±0.5､水温绝对误差≤±0.5℃､溶解氧绝对误差≤±0.5mg/L｡

	2.9.2.4
	定期每两个月对高锰酸盐指数､氨氮､总磷､总氮进行1次加标回收实验,加标回收率在80%~120%之间｡

	2.9.2.5
	每两个月对高锰酸盐指数､氨氮､总磷､总氮进行1次集成干预检查,两者结果均低于Ⅱ类水质标准限值时(湖库总磷两者结果均低于Ⅲ类),认定为合格;其他类别水体,相对偏差≤±10%,合格｡

	2.9.2.6
	定期接受质控承担单位标准样品考核,考核要求参照《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》(DB 32/T 4536- 2023)｡

	2.9.2.7
	每季度对高锰酸盐指数､氨氮､总磷､总氮进行一次零点漂移和跨度漂移检查､多点线性核查(具体核查方法见《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》(DB 32/T 4536- 2023)｡

	2.9.2.8
	更新检测器后,进行一次标准曲线和精密度检查｡

	2.9.2.9
	及时对校准､质控和异常等数据做出标识,并于每周一的12:00之前将上周原始数据(做出标识的)报质控承担单位｡

	2.9.2.10
	配合质控承担单位定期或不定期对水站巡查,质量督查与运行考核,考核量化结果与经费支付相结合,作为经费支付的主要依据｡

	2.9.2.11
	实行人员出入登记备案制度,非运维人员未经允许,原则上不得进入水站站房和采水口所在区域,地方确因工作需要 进出水站,由运维单位安排专人全程陪同,并做好水站进出记录,定期上报市中心｡

	2.9.3
	数据数量要求

	2.9.3.1
	供应商应保证在运行维护管理期内,确保年度监测数据传输率不小于90%,数据误差符合检测项目性能指标要求｡

	2.9.3.2
	采用间歇测定情况下(2小时/次或4小时/次),每天至少保证有8组或4组有效数据,该天日均值有效｡每周至少保证有5个有效日均值,若无法满足,须采用备用机或人工监测｡

	2.10
	运维人员: 配备至少2名专业技术人员,运维人员需持有省级及以上生态环境主管部门颁发的水质自动监测培训合格证书(提供证书复印件加盖公章)｡运维人员的档案记录须报南京市生态环境监测监控中心备案｡应配备开展运维工作所需的交通､通讯和专用工具｡

	2.11
	运维专用车辆:1-2辆(须提供车辆牌照､行驶证信息､车辆采购或租赁等证明材料复印件加盖公章)｡

	2.12
	备机:为应对监测站点仪器故障24小时内无法修复的情况,每个采购分包的运维设备应配备不少于1套备机｡备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求｡





(三)供应商务要求
★3.1服务地点:采购人指定地点｡
[bookmark: _Toc86147072][bookmark: _Toc150333509]★3.2付款方式:
首期付款:合同签订生效后,中标供应商开具合同金额 30% 的合法有效正规发票;采购人在收到发票后 20 个工作日内,向中标供应商支付对应款项｡
进度付款:完成全部站点运维工作交接、运维团队及保障配置全部到位、提交正式运维实施方案及首月运维工作计划，经甲方阶段核查合格，且 2026 年第四季度财政资金下达后，中标供应商开具合同金额 20% 的合法有效正规发票;采购人在收到发票后 20 个工作日内,向中标供应商支付对应款项｡
尾款支付:剩余尾款，待服务期满、完成全部合同约定工作，根据考核结果并验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具对应金额合法有效正规发票;采购人在收到发票后 20 个工作日内结清尾款｡
★3.3 监督管理
1.资料报送考核:中标供应商应当按时提交运维报告､原始记录､数据报表等各类资料｡未按要求时限或格式报送的,每发生一次,采购人有权扣除对应当次运维服务费用的 5%｡
2.质量管控考核:中标供应商须无条件接受采购人组织的运维考核与质量检查,考核形式包括现场检查､标样考核､数据质控等｡考核结果与经费支付挂钩｡
3.服务响应承诺管理：供应商须在投标文件中提交加盖单位公章的《服务响应保障承诺函》，明确载明故障响应时限、上报流程、备用机配置标准、保障机制等核心内容，作为本项评审的唯一依据。中标后，该承诺函作为合同附件，与合同具有同等法律效力。 
违约追责按以下梯度执行： 
（1） 一般违约：未按承诺时限响应故障并上报的，每出现 1 次扣除对应站点当月运维服务费的 5%；响应超时但未造成数据长周期中断的，责令限期整改。
（2） 较重违约：仪器故障 24 小时内无法修复，且未按承诺提供同等性能备用机保障监测连续性的，每出现 1 次扣除对应站点当月全部运维服务费，并予以通报批评。 
（3）严重违约：故障响应及备用机保障违约造成数据中断超过 72 小时、累计出现 2 次及以上同类违约，或投标承诺与实际履约能力严重不符、存在虚假承诺的，纳入本章严重违约情形认定，按本章严重违约处理措施执行，包括但不限于扣减合同款项、单方解除合同、追究损失赔偿。
严重违约认定:中标供应商出现下列任一行为的,采购人有权认定其构成严重违约,追究其违约责任,并将其纳入不合格供应商名录:
(1)仪器故障导致长周期停运(超过 72 小时),中标供应商未书面向采购人汇报的;或长周期停运情形经采购人书面审核､批复限定恢复时间后,仍未按要求时限恢复数据的;
(2)中标供应商或其项目人员弄虚作假､编造运维记录,篡改､伪造监测数据的;
(3)本项目履约期间形成的全部监测数据､原始记录､报告及相关资料,所有权､使用权均归采购人所有;参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据､资料､文件负有保密义务,任何情形下不得向第三方泄露｡中标供应商须与采购人签订专项保密协议(格式详见第五章附件);
(4)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国环境保护法》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的;
(5)蓄意破坏水站固定资产,或私自外借､出租､抵押水站资产的;
(6)不及时提交运行记录和总结报告累计超过 3 次的｡
违约处理措施:出现上述严重违约情形的,采购人有权视情节严重程度,采取下列一项或多项处理措施:
(1)扣除本合同项下全部或部分剩余合同价款;
(2)单方解除或终止本项目服务合同,且无需向中标供应商支付任何补偿､赔偿款项;
(3)对已完成的运维服务,采购人有权不予结算或相应扣减服务费用;
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门､生态环境主管部门,记入供应商不良行为档案;
(5)采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定,向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失,包括但不限于另行遴选运维机构产生的服务费用､调查评估费､律师代理费､案件受理费等;
(6)涉嫌违法犯罪的,依法将相关线索移送司法机关处理｡
★3.4固定资产管理
中标供应商及其人员若蓄意破坏水站固定资产,或私自外借､出租､抵押的,将交由相关机构处理;出现国有资产损失或流失的,相关责任人要按原价赔偿,并追究法律责任｡
★3.5弄虚作假
供应商及其人员实施或参与以下情形的,按弄虚作假处理,一经查实,扣除该站当月运维费,同时采取约谈､通报批评､解除合同等处罚,违反法律法规的,将交由相关部门依法处理｡
(1)存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改､伪造或者指使篡改､伪造监测数据行为的｡
(2)存在关键参数虚假报备,或实际关键参数超出备案范围,对数据造成严重影响的｡
(3)随意更改预处理装置,实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的｡
(4)实施或参与干扰采水设施和自动监测设施､破坏水质自动监测系统的｡
(5)其他造成水质自动监测数据严重失真的情形｡
★3.6其他:
(1)提供的运行维护服务费用包括所有日常运行､维护工作(包括通讯费､废液收集处理费等)和必须更换的备品备件､耗材､站房防雷､消防检测报告费等｡如仪器设备在正常运行过程中发生故障(质保期内的仪器除外),需要更换根据实际使用情况而定的常规备品备件､耗材之外的零配件,经双方检查核实后由南京市生态环境监测监控中心自行采购或供应商提供所需零配件,费用另计｡
(2)自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行(因不可抗力因素影响且经市局许可停运的除外),数据有效率不低于90%｡如果某个站点当月有效数据获取率不足90%的要求,那么扣除该站点全年运维费的十二分之一｡
(4) 本项目报价为全费用包干价,应当包含完成本次采购全部工作内容所产生的一切费用,包括但不限于人员薪酬､社会保险､设备运维､备品备件､站房管理､废液处置､通讯､差旅､管理､各项税费等全部支出,以及供应商完成本项目所需的其他相关费用｡
供应商因自身报价错漏､让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担,不得以此为由减轻合同责任､减少服务内容､降低服务质量标准｡
供应商报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外,还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务;如对报价包含范围的理解存在歧义,以采购人解释为准｡
供应商应在分项报价表中注明每月运维价格,便于后期结算｡
(5) 供应商的任何错漏､优惠､竞争性报价不得作为减轻责任､减少服务､增加收费､降低服务质量的理由｡
(6) 供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务,对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准｡
(7) 供应商应在分项报价表中注明每月运维价格,便于后期结算｡




(四)考核标准
南京市生态环境监测监控中心依据《水质自动监测站运行考核表》所列内容每半年对中标供应商开展一次运行维护工作考核,以每个水质自动站为单位进行｡
★供应商须在投标文件格式《承诺书》中承诺按照采购需求中的考核标准执行｡
各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分,满分为 100 分｡考核结果与运维费用挂钩,具体要求如下:
(1)考核得分≥85 分,为优秀,全额支付半年度运维费用;
(2)80 分≤考核得分<85 分,为初级警告,扣除半年度运维费 5%,并责令整改;
(3)75 分≤考核得分<80 分,为二级警告,扣除半年度运维费 10%,并责令整改;
(4)65 分≤考核得分<75 分,为三级警告,扣除半年度运维费 20%,并责令整改;
(5)考核得分<65 分,为不合格,采购人有权解除运维合同,并扣除半年度运维费｡



水质自动监测站运行考核表
	考核内容
	考核要求
	得分

	一､水站运维现场检查(60分)

	站房卫生
	环境清洁;整齐无零乱堆放;仪器无污渍;无漏水;泵管､试剂导管等清洁(10分每项2分)
	

	自动监测仪器设备
	仪器及系统运行正常;数据正常;供电､采水､通讯､空调等设施完好无损,正常工作(15分每项5分)
	

	现场考核
	水质五参数现场比对､,氨氮､高锰酸盐指数､总磷､总氮､挥发酚和氰化物等参数的标样考核符合要求(20分,按实际项目平均分配)
	

	现场记录检查
	巡检记录;标液核查记录;备品备件更换记录､试剂更换记录;仪器校准记录;完整详实(15分每项3分)
	

	二､运维质量统计(30分)

	数据传输率
	除水站停电外,传输率100%得5分;95%以上得4分;90%以上得3分;低于90%得0分
	

	数据有效率
	有效率大于90%得15分,85-90%得10分,小于85%得0分
	

	质控检查
	检查结果合格以上得5分;差或者标样考核不合格不得分
	

	故障排除
	运行中出现的故障当天排除得5分,次日排除得2分,否则为0分
	

	三､运维能力及工作情况(10分)

	工作情况
	服从南京市生态环境监测监控中心管理人员安排;责任心强､实时监控情况;故障发生后及时到现场处置;相关记录报告(5分)
	

	运维能力
	备品备件试剂等耗材更换及时;能独立完成各项操作;排除故障能力(5分)
	

	四､评价标准与等级

	评价等级与标准
	分为优､合格､不合格三个等级｡
得分65以下为不合格;65-85为合格;85以上为优｡运维质控频次､标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据

	考核组织与实施
	南京市生态环境监测监控中心分管负责人负责组织实施,每半年一次｡

	五､考核结果与情况说明建议等:  
1. 考核等级:
2. 情况说明:                






[bookmark: OLE_LINK8](五)各水站现有仪器及系统集成情况
城南水厂水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2022年8月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2022年8月

	3
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2022年8月

	4
	总磷分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	5
	总氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	6
	系统集成
	碧兴物联
	ZE-WM2000
	2023年7月


大胜关水站:
	[bookmark: _Hlk66873405]序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	[bookmark: _Hlk66873787]1
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2021年3月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2021年3月

	3
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	4
	总磷分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	5
	总氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	[bookmark: _Hlk198795892]6
	挥发酚分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	7
	氰化物分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	8
	水中油分析仪
	碧兴物联
	S310
	2025年3月

	9
	系统集成
	碧兴物联
	ZE-WM2000
	2021年3月


中山水库水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2021年3月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2021年3月

	3
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2021年3月

	4
	总磷分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TP
	2020年10月

	5
	总氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TN
	2020年10月

	6
	系统集成
	碧兴物联
	ZE-WM2000
	2021年3月


上坊门桥水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	德国WTW
	IQ Sensor NET 2020XT
	2021年

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	日本Yanaco
	COD-380
	2021年

	3
	氨氮分析仪
	德国WTW
	Trescon A111
	2021年

	4
	总氮磷分析仪
	日本岛津
	TNP-4200
	2021年

	5
	系统集成
	江苏苏力
	/
	2021年


远古水厂水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	理工环科
	WQMS2000-MS5
	2021年3月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	理工环科
	WQMS2000-CODmn
	2021年3月

	3
	氨氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-NHN
	2021年3月

	4
	总磷分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TP
	2021年3月

	5
	总氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TN
	2021年3月

	6
	挥发酚分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	7
	氰化物分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	8
	水中油分析仪
	碧兴物联
	S310
	2025年3月

	9
	系统集成
	理工环科
	WQMS3000
	2021年3月


石头城水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	理工环科
	WQMS2000-MS5
	2021年3月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	理工环科
	WQMS2000-CODmn
	2021年3月

	3
	氨氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-NHN
	2021年3月

	4
	总磷分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TP
	2021年3月

	5
	总氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TN
	2021年3月

	6
	系统集成
	理工环科
	WQMS3000
	2021年3月


滨江水厂水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2022年8月

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2022年8月

	3
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2022年8月

	4
	总磷分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TP
	2021年3月

	5
	总氮分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TN
	2021年3月

	6
	系统集成
	碧兴物联
	ZE-WM2000
	2022年8月


新肖家路桥水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	系统控制单元(碧兴物联环境质量(水质)自动监控系统软件V4.6)
	碧兴物联
	ZE-WM2000
	2025年3月

	2
	常规五参数水质自动分析仪((含碧兴物联数据采集传输仪系统软件v1.0))
	碧兴物联
	S310
	2025年3月

	3
	氨氮水质自动分析仪(含碧兴物联数据采集传输仪系统软件v1.0)
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	4
	高锰酸盐指数水质自动分析仪(含碧兴物联数据采集传输仪系统软件v1.0)
	碧兴物联
	E310
	2025年3月

	5
	总氮水质自动分析仪(含碧兴物联数据采集传输仪系统软件v1.0)
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	6
	总磷水质自动分析仪(含碧兴物联数据采集传输仪系统软件v1.0)
	碧兴物联
	C310
	2025年3月

	7
	留样单元
	浙江恒达
	ZSC-VIIE
	2025年3月


金陵石化水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年1月

	2
	总磷分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年1月

	3
	总氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年1月

	4
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2025年1月

	5
	氰化物分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年1月

	6
	挥发酚分析仪
	碧兴物联
	C310
	2025年1月

	7
	水中油水质在线监测仪
	广东世绘林
	SVL-OIW
	2025年1月

	8
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2025年1月


海宏码头水站:
	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	安装时间

	1
	氨氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2024年10月

	2
	总磷分析仪
	碧兴物联
	C310
	2024年10月

	3
	总氮分析仪
	碧兴物联
	C310
	2024年10月

	4
	高锰酸盐指数分析仪
	碧兴物联
	E310
	2024年10月

	5
	氰化物分析仪
	碧兴物联
	C310
	2024年11月

	6
	挥发酚分析仪
	碧兴物联
	C310
	2024年11月

	7
	水中油水质在线监测仪
	广东世绘林
	SVL-OIW
	2024年10月

	8
	水质五参数分析仪
	碧兴物联
	S310
	2024年10月


石臼湖省界湖心水站:采购数据服务,监测项目为水温､pH､溶解氧､电导率､浊度､高锰酸盐指数､氨氮､总磷､总氮､叶绿素和藻密度(由中标供应商提供监测设备和集成等)｡
注:在供应商运维期间,若发生各水站现有仪器及系统集成情况等更新,运维费用不调整｡


(六)项目执行参考技术规范和标准
	1
	国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

	2
	《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》(环办〔2019〕2号)

	3
	《国家地表水自动监测运维管理实施细则(试行)》(总站水字〔2019〕649 号)

	4
	《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002 )

	5
	《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)

	6
	《江苏省地表水自动监测站运行管理办法(试行)》(苏环办〔2020〕174号)

	7
	《环境水质监测质量保证手册》(第二版)

	8
	《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》(苏环监〔2012〕6号)

	9
	《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 96-2003)

	10
	《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 97-2003)

	11
	《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 98-2003)

	12
	《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 99-2003)

	13
	《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 100-2003)

	14
	《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 101-2003)

	15
	《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)

	16
	《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)

	17
	《水质自动采样器检测方法和技术要求》(HJ/T 372-2007)

	18
	相关技术记录:参见《南京市地表水自动监测站运行管理办法(试行)》中有关要求｡

	19
	地表水水质自动监测站(常规五参数､CODMn､NH3⁃N､TP､TN)运行维护技术规范(HJ 915.3-2024)


备注:本章带★条款为实质性内容,供应商必须在技术条款偏离表中逐一响应并按要求提供相应的证明材料,若有一项带★条款未响应或不满足,均视为非实质性响应招标文件,按无效投标处理｡


[bookmark: _Toc176529671]第五章 合同主要条款及格式





[bookmark: _Toc12929]政府采购合同
 




合同编号 :          
项目名称 :          
采购人(甲方) :       
中标供应商(乙方) :       
签订日期 :          
         
 


[bookmark: _Hlk66377681]合同编号:
政府采购计划号:
 
	采购人(以下称甲方):
	中标供应商(以下称乙方):

	住所地:
	住所地:


根据《中华人民共和国政府采购法》､《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲乙双方按照代理机构的采购结果签订本合同｡
第一条合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务:                 
服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等｡
第二条合同总价款 
本合同项下服务总价款为___________(大写)人民币,分项价款在“分项报价表”中有明确规定｡合同结算金额以实际工作量和考核结果相关,据实结算｡
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项｡ 
第三条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力｡
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权､版权､商标权或其他权利的起诉｡一旦出现侵权,乙方应承担全部责任｡
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求,国家或行业有规定的,还要符合相应规定｡
乙方及其人员若蓄意破坏水站固定资产,或私自外借､出租､抵押的,将交由相关机构处理;出现国有资产损失或流失的,相关责任人要按原价赔偿,并追究法律责任｡
石臼湖省界湖心水站由乙方提供监测设备及系统集成（包含设备损耗､故障维修､校准､耗材等）｡(采购包1特有条款)
第六条 交付使用和验收
1.乙方应当在甲方规定的时间内完成招标文件规定的项目并交付甲方使用,不得影响项目进度计划｡招标文件有约定的,从其约定｡
2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收,乙方提供的服务不符合招标文件和合同规定的,甲方有权拒收,乙方承担验收费用等｡
第七条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付｡
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付,乙方向甲方开具合法有效正规发票｡
3.付款方式:
(1)首期付款:合同签订生效后,乙方开具合同金额 30% 的合法有效正规发票;甲方在收到发票后 20 个工作日内,向乙方支付对应款项｡
(2)进度付款:2026 年第四季度财政资金下达后,乙方开具合同金额 20% 的合法有效正规发票;甲方在收到发票后 20 个工作日内,向乙方支付对应款项｡
(3)尾款支付:剩余 50% 为项目尾款,待 2027 年服务期满､完成合同约定全部工作并验收合格且财政资金下达后,乙方开具剩余尾款对应的合法有效正规发票;甲方在收到发票后 20 个工作日内结清尾款｡
(4)资金不足处理:若当年财政拨款金额不足合同约定金额,未支付部分顺延至下一年度,与尾款一并支付｡
4.考核要求:参照本项目招标文件要求执行｡
第八条 违约责任  
1.乙方在承担违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)｡甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任｡
2.乙方虚假承诺,或提供的服务不能满足招标文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,甲方有权不予支付相关合同款项;造成重大影响的,甲方有权向乙方进行追偿｡
3.严重违约情形及处理措施按照本招标文件第四章约定执行｡
第九条 合同的变更和终止
1.乙方在合同履行期间出现重大违法行为的,甲方有权终止合同｡
2.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更､中止或终止合同｡
3.除发生法律规定的不能预见､不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同｡
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务｡
第十一条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲､乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下(1)方式解决争议:
(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁｡
2.在诉讼期间,本合同应继续履行｡
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用,严格按照招标文件要求和承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益｡
第十三条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效｡
2.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,扫描件发代理机构存档｡
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释｡


	[bookmark: _Hlk68010881]甲方:(盖章)
	乙方:(盖章)

	法定代表人或委托代理人: 
	法定代表人或委托代理人:

	电话:
	电话:

	开户银行:
	开户银行:

	账号:
	账号:

	日期: 年 月 日
	日期: 年 月 日










[bookmark: _Toc176529672]

附件：
安全保密协议（签订合同后）
甲方：南京市生态环境监测监控中心
乙方： 
鉴于双方就合作项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议：
一、保密内容及相关义务
1.甲、乙双方对合作项目所采取的谈判方式及谈判内容等负有保密义务，不得泄露。
2.对乙方在项目实施过程中使用的专有技术，列明要求保密的，甲方负有保密义务。未经乙方授权，甲方不得在合作项目以外使用，不得泄露给第三方。
3.乙方及乙方派出人员对因实施项目所掌握或涉及的甲方以及甲方客户的商业秘密，包括但不限于技术、文档资料、客户信息和各类数据等以及甲方产品的原理、制作过程、关键技术等，软件产品中涉及的未公开发表的算法、业务控制流程及阈值、控制条件、数据流程、数据结构及不宜为外人知晓的数据存储方式等均负有保密义务，不得泄露或以任何方式许可他人使用。上述涉及的文档、技术等内容均由甲方享有所有权及知识产权，乙方应当在甲方需要时无条件提供给甲方。
4.乙方派出人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将版权归甲方所有的应用软件源代码向第三方公布或泄露。
5.乙方派出人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其它涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。
6.乙方对因实施该项目所掌握的甲方内部的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录等负有保密义务。
7.乙方派出人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。
8.乙方派出人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登录、访问甲方内部信息网；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料；严禁在甲方内部信息网上下载或上传任何文件资料或信息。确因工作需要访问甲方内部信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用甲方内部信息网。
9.乙方未经甲方书面许可不得将受甲方委托开发的信息系统或其他产品向第三方或在公开场合展示或演示。
10.乙方应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。在本协议约定的保密期限内，乙方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取积极的措施避免损失的扩大。
11.甲、乙双方签订的合作合同中包含有安全保密条款的，一并执行。对有与该协议内容冲突的条款，依合作合同为准。
二、网络（数据）安全
1.乙方的技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络（数据）安全负责人。
2.乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经甲方书面同意，并明确相应的网络（数据）安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包。
3.乙方应将政务数据与其他数据分开存储、处理。
4.未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供获取的甲方数据。
5.乙方采取有效技术措施加强对收集的个人信息进行保护，按照个人信息主体同意授权的方式，在授权范围内最小化使用个人信息，敏感个人信息处理应当采取加密、脱敏、去标识化等防护措施。
6.合同终止时，乙方按规定及时处理获取的相关数据。
7.乙方严格按照规定采购服务于本项目的相关产品和服务。
8.乙方建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向甲方和相关部门报告。
9.乙方对参与甲方建设或运维人员定期开展网络（数据）安全等相关培训，强化安全意识。
10.乙方如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前一个月向甲方报告。
11.乙方按规定定期向甲方提交网络（数据）安全报告。
12.乙方积极配合甲方及相关部门开展网络（数据）安全检查、测评、审计等监督管理工作。
三、违约责任
1.乙方未履行或未按约定履行本协议条款内容的均被视为违约。乙方均应承担相应的违约责任，包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等。
2.合同维护期内被上级通报网络安全漏洞，乙方的维护费用扣除2000元/次；发生网络安全事件，乙方的维护费用扣除5000元/次。
四、保密期限
本协议约定的保密义务具有持续性，不因双方合作的结束而终止。保密信息的保密期限为本协议签订之日起至该信息已公开或经甲方书面许可公开为止。
五、争议解决
因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。


甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：


负责人：                                     负责人：

日期：        年      月     日              日期：          年     月     日



第六章 投标文件格式







投标文件


项 目 名 称:                   
项 目 编 号:                   
   供应商名称 :(加盖电子公章)   
   日      期 :        



[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]附件一､投标函
投标函
致:南京市生态环境监测监控中心
根据贵方           (项目名称)        (项目编号)投标邀请,正式授权           (姓名和职务)代表供应商     (供应商名称),提交投标文件｡
据此函,我公司兹宣布声明和承诺如下:
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求,我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料｡
[bookmark: _Hlk44577678]2.本项目交付时间为:满足招标文件要求｡
3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件,我们放弃对招标文件任何误解的权利,提交投标文件后,不对招标文件本身提出质疑｡
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件,并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力｡
5.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定严格履行合同,并保证于承诺的时间完成相关服务,交付采购人验收､使用｡
6.我方决不提供虚假材料谋取中标､决不采取不正当手段诋毁､排挤其他供应商､决不与采购人､其它供应商或者代理机构恶意串通､决不向采购人､代理机构工作人员和评委进行商业贿赂､决不在采购过程中与采购人进行协商谈判､决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况,如有违反,无条件接受贵方及相关管理部门的处罚｡
7.与本投标有关的正式联系方式为:
地   址:                       
电   话:                       
传   真:                       
开户银行:                     
银行账号:                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力(法人或其他组织提供营业执照,自然人提供身份证明)｡



[bookmark: _Toc43917772][bookmark: _Toc66375425]附件二､法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致:南京市生态环境监测监控中心
本授权书声明:注册于              (供应商住址)的        (供应商名称)法定代表人        (法定代表人姓名､职务)代表本公司授权       (供应商代表姓名､职务)为本公司的合法代理人,就贵方组织的          (项目名称),        (项目编号)投标,以本公司名义处理一切与之有关的事务｡
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效,特此声明｡



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]供应商(加盖电子公章):                  
日     期:        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:




[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc66375435]附件三､资格证明文件
 营业执照(复印件)



提供上年度财务报表复印件(即2025年度财务报表,如为新成立的公司,应提供公司成立之后的财务报表)或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表(至少包括资产负债表和利润表)复印件或投标截止时间前3个月内,由其基本开户银行出具的资信证明
 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明:我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力,为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有:                      ｡
主要专业技术能力有:              ｡

供应商名称(加盖电子公章):
期:    年   月   日


依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供本次采购活动前6个月内,至少1个月缴纳税收的凭证复印件,依法享受免缴､缓缴的,提供证明材料复印件



提供本次采购活动前6个月内,至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件,依法享受免缴､缓缴的,提供证明材料复印件




参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明:参加本次政府采购活动前3年内,我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业､吊销许可证或者执照､较大数额罚款等行政处罚｡


供应商名称(加盖电子公章):
日期:    年   月   日


供应商信用承诺函
江苏海外集团国际工程咨询有限公司:
我公司    (供应商名称)郑重承诺:
我公司符合下列要求:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录｡
如果我公司中标,将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验:
(1)营业执照副本或事业单位法人登记证书;
(2)参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告(包括“四表一注”,法人成立满一年的提供)或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明(法人或其他组织提供)或其他证明材料;
(3)履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料;
(4)参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料｡
本公司对上述承诺内容的真实性､合法性､有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任｡

供应商名称:(加盖电子公章)
日期:    年   月   日



[bookmark: _Toc43917773][bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc26810][bookmark: OLE_LINK38]附件四､开标一览表
开标一览表
项目编号:                                        货币单位:人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价(小写)

	
	详见投标文件
	

	总价(大写):
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明:
1､报价包括完成项目的所有费用,采购人不再支付报价以外的任何费用｡
2､报价以总价为准,大小写不一致以大写为准｡


[bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]供应商(加盖电子公章):
日    期:   年    月    日











[bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc43917774]附件五､分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称:	项目编号:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明:
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用,招标文件另有规定的除外｡
[bookmark: OLE_LINK42]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致｡
3.分项报价格式自拟,需附单月运维价格,便于后期结算｡如果行数不够,请自行增加｡



	
[bookmark: _Hlk176254340]供应商(加盖电子公章):




 
[bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Toc43917775]
附件六､承诺书
 
承诺书
                   (供应商名称)针对      项目(项目编号:           )在此承诺:
1､
2､
3､
…………………
如违背上述承诺,本公司(单位)将承担一切法律责任｡

供应商名称:(加盖电子公章)

注:以上内容由供应商根据自身情况结合投标文件采购需求书自行填写补充,包括但不限于标红提示部分｡
    其他证明材料根据情况自行添加｡


供应商(加盖电子公章):

 




[bookmark: _Toc43917776][bookmark: _Toc66375429]

[bookmark: _Hlk176528748]附件七､商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
[bookmark: _Toc66375431][bookmark: _Toc43917778]商务要求响应偏离表
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件商务要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	所有商务条款
	全部响应
	（是/否）



供应商：（加盖电子公章）

备注： 
1. 若供应商对所有商务条款均无偏差和修改要求的，可以填写在（是/否）全部响应处填写“是”，采购单位将视作认同，否则须逐条响应。
2.行数不够，可自行添加。


附件八､拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称:                                 项目编号:
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明:如果行数不够,请自行增加｡



供应商(加盖电子公章):                                         



[bookmark: _Toc43917779][bookmark: _Toc66375432]附件九､供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
项目名称:                                               项目编号:
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明:供应商如实填写业绩情况表,并根据招标文件要求附业绩证明材料｡



供应商(加盖电子公章):                                      




[bookmark: _Toc66375433][bookmark: _Toc43917780]附件十､企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函(工程､服务)
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020 ) 46号)的规定,本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)｡相关企业(含联合 体中的中小企业､签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业), 承建(承接)企业为(企业名称),从业人员	人,营业收入为	   万元,资产总额为	     万元,属于(中型企业､小型企业､微型企业);
2.(标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业), 承建(承接)企业为(企业名称),从业人员	人,营业收入为	   万元,资产总额为	     万元,属于(中型企业､小型企业､微型企业);	
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形｡
本企业对上述声明内容的真实性负责｡如有虚假,将依法承担相应责任｡
企业名称:(加盖电子公章)
日  期:

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)｡
本单位对上述声明的真实性负责｡如有虚假,将依法承担相应责任｡
单位名称:(加盖电子公章)
日  期:

属于监狱企业的证明文件
(提供由省级以上监狱管理局､戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)

[bookmark: _Toc66375434][bookmark: _Toc43917781]附件十一､无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致:南京市生态环境监测监控中心
我单位(供应商名称)郑重声明:
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          (在下划线上如实填写:有或没有)重大违法记录｡
(说明:政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业､吊销许可证或者执照､较大数额罚款等行政处罚｡)


声明人: (加盖电子公章)
日   期:    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二､具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致:南京市生态环境监测监控中心

我单位(供应商名称)郑重声明:
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力,为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有:             ｡
主要专业技术能力有:     ｡

声明人:(加盖电子公章)
日期:  年  月  日
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