 





招　标　文　件
[bookmark: OLE_LINK156]
项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目彩色多普勒超声诊断仪设备采购
项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0075 


主招人：响水县中医院
采购人：盐城市大丰人民医院、建湖县第三人民医院、响水县中医院、盐城市亭湖区五星街道社区卫生服务中心、盐城市亭湖区毓龙街道社区卫生服务中心、盐城市盐都区第二人民医院、东台市富安中心卫生院、盐城市亭湖区南洋镇青墩卫生院、盐城市亭湖区南洋中心卫生院、盐城市亭湖区便仓镇卫生院
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[bookmark: _Toc13209][bookmark: OLE_LINK81]

[bookmark: _Hlk213685432][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
[bookmark: OLE_LINK93]项目概况
[bookmark: OLE_LINK80]江苏省2025年县域医共体设备更新项目彩色多普勒超声诊断仪设备采购项目（项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0075）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc31329]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0075                           
2.项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目彩色多普勒超声诊断仪设备采购
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：采购包1：290万元；采购包2：160万元；采购包3：120万元；采购包4：520万元；采购包5：590万元；采购包6：195万元；
5.最高限价：详见采购需求，超过对应设备最高限价的将作无效投标处理。
6.采购需求：
	[bookmark: _Hlk192844174]采购包
	货物名称
	数量
	是否接受进口产品投标

	1
	彩色多普勒超声诊断系统（心脏机）
	2套
	否

	2
	彩色多普勒超声诊断系统（妇产机）
	1套
	否

	3
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	1套
	否

	4
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	3套
	否

	5
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	3套
	否

	6
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	4套
	否


[bookmark: OLE_LINK61]7.合同履行期限：合同签订后60天内
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK146]1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。
2.上一年度（2025年）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK66]（三）本项目的特定资格要求：
1.采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5
（1）所投产品需具有有效的第三类医疗器械注册证。（提供证书复印件并加盖公章）
（2）若投标供应商为代理商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。（提供证书复印件并加盖公章）
（3）若投标供应商为制造商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证。（提供证书复印件并加盖公章）
2.采购包6
（1）根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证。（提供证书复印件并加盖公章）
（2）若投标供应商为代理商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。（提供证书复印件并加盖公章）
（3）若投标供应商为制造商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证。（提供证书复印件并加盖公章）
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK130]2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
[bookmark: OLE_LINK131]3.方式：本项目采用网上注册登记方式。（注册登记：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html） 
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月20日09:00（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。
2.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.本次招标项目采购包1-6，供应商可参与任意采购包或全部采购包的投标，需对拟参与采购包分别进行制作投标文件
6.本项目由市卫生健康委员会根据县域医共体牵头单位授权组织公开招标，响水县中医院为牵头单位，采购合同由采购人与中标供应商签订。
7.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
分包1
采购人1
名    称：盐城市大丰人民医院
地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联 系 人：陈先生
联系方式：13962047130
采购人2
名    称：建湖县第三人民医院
地    址：建湖县经济开发区南京路302号
联 系 人：汤女士
联系方式： 13851176058
分包2
采购人
名    称：盐城市大丰人民医院
地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联 系 人：陈先生
联系方式：13962047130
分包3
采购人
名    称：盐城市大丰人民医院
地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联 系 人：陈先生
联系方式：13962047130
分包4
采购人1
名    称：盐城市大丰人民医院
地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联 系 人：陈先生
联系方式：13962047130
采购人2
名    称：响水县中医院
地    址：响水县银河路2号
联 系 人：黄先生
联系方式：18021815316
分包5
采购人1
名    称：盐城市亭湖区五星街道社区卫生服务中心
地    址：盐城市盐南西路9号
联 系 人：沈先生
联系方式：13815587988
采购人2
名    称：盐城市亭湖区毓龙街道社区卫生服务中心
地    址：盐城市人民北路89号
联 系 人：李先生
联系方式：13921840855
采购人3：
名    称：盐城市盐都区第二人民医院
地    址：盐城市盐都区楼王镇人民路4号
联 系 人：张先生
联系方式：13401775466
分包6
采购人1
名    称：东台市富安中心卫生院
地    址：东台市富安镇中大街21号
联 系 人：顾女士
联系方式：15962050361
采购人2
名    称：盐城市亭湖区南洋镇青墩卫生院
地    址：盐城市亭湖区青墩中路218号
联 系 人：王先生
联系方式：18261279418
采购人3：
名    称：盐城市亭湖区南洋中心卫生院
地    址：盐城市亭湖区南洋镇步南路8号
联 系 人：蔡先生
联系方式：15396891689
采购人4：
名    称：盐城市亭湖区便仓镇卫生院
地    址：盐城市亭湖区便仓镇仓中西路62号
联 系 人：金女士
联系方式：18921889663
2.采购代理机构信息
名    称：盐城市政府采购中心　
地  　址：盐城市府西路1号国投商务楼市公共资源交易中心
联 系 人：朱女士
联系方式：0515-86665092
3.项目联系方式
项目联系人：朱女士
电      话：0515-8665092
[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]
第二章  投标人须知
一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、资格审查结果及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。联系地址：盐城市响水县银河路2号，联系电话：18021815316。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为40%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同文本
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政府采购货物买卖合同




项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：
           采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
    （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
þ否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购þ部门集中采购  分散采购（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：  ¨是   否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否
    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否
    中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
    中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：大型企业  中型企业  小微型企业残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：  品牌： 规格型号：
þ否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节
第12.2款）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：                                
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
     收取履约保证金形式：                                                            
     收取履约保证金金额：                                                            
     履约担保期限：                                     
（4） 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                   
（5）分期履行要求：
（6）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                           
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   年   月   日生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。




	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期 五 年。（自交货验收合格
之日起计），因人为因素出现的故障不在免费
保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维
修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  12  小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用
一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货
的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量
完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符
合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方
应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条
件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①预付款：合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
②履行期间付款：验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
（具体验收流程双方可视实际情况调整）
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1、 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 1000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿
付拒收货款总值20%的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲
方应按逾期付款总额每日1000元向乙方支付
违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在 15 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额  10  %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：合同签订后60日内完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：采购人指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的  5   日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满  1   个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。
（7）验收报告回执经甲方签章和市、县（市、区）卫生健康委盖章确认后，作为付款条件之一。资料不齐全、验收不合格货物，甲方有权拒收，乙方应在限期内整改和更换到位。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
(1)招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
(2)负责货物的开孔，货物的现场安装；
(3)提供货物组装和维修所需的工具；
(4)在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
(5)在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1)乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其他

	1.合同经甲方、乙方盖章后生效。
2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。







[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc5953]第四章 采购需求
[bookmark: _Hlk235542240][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Toc32732]项目属性：货物类项目。
采购包1采购需求
一、采购标的：
	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	1
	盐城市大丰人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（心脏机）
	单晶体心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）1把、  
单晶体腹部凸阵探头（1.5-5.0MHz）1把、
超宽频带线阵探头
（4.0-12.0MHz）1把、 
心脏四维容积探头
（1.5-4.5MHz）1把、
腔内微凸探头
（3.0-10.0MHz）1把
配备图文工作站一套（包含电脑、打印机）
	170
	1套
	工业

	1
	建湖县第三人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（心脏机）
	单晶体心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）1把、  单晶体腹部凸阵探头（1.5-5.0MHz）1把、超宽频带线阵探头（4.0-12.0MHz）1把、单晶体高频线阵探头（5.0-18.0MHz）1把、
腔内微凸探头
（3.0-10.0MHz）1把
配备图文工作站一套（包含电脑、打印机）
	120
	1套
	工业

	此采购包内投标人投标的设备需为同一品牌型号设备，按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
[bookmark: OLE_LINK98]（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统（心脏机）主要用于心脏等部位超声诊断，评估心脏结构、功能及血流状态等。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用寿命≥10年
5.主机屏幕高分辨率显示器 ≥21.5英寸，触摸屏≥12英寸	
6.具有高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频	
7.图像储存，硬盘≥1TB ，USB接口输出	
8.最大扫描深度≥38cm	
9.系统动态范围≥330dB	
10.时间增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥8段或具有全场增益补偿功能	
11.具有全域动态聚焦技术，全场图像均一，图像区域无聚焦点或聚焦带
12.探头接口数量≥4个，接口大小一致，可全部激活相互通用	
13.支持经食道心脏探头	
14.支持经胸心脏容积探头，经胸探头阵元数≥1700个，成像角度≥90°*90°	
15.彩色多普勒成像：显示位置调整，线阵扫描感兴趣的图像范围+30/-30；二维、彩色多普勒均可独立变频率显示，分级可调；
16.具有全方位、多角度解剖M型技术	
▲17.具有自动化二维心功能定量技术：依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV等	
▲18.具有自动心肌运动定量功能：不依赖ECG，分析心脏长轴和短轴图像，分析内、中、外三层心肌信息，快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等	
▲19.具有二尖瓣瓣环运动自动定量分析功能	
20.具有血流向量成像或血流斑点追踪成像功能：对血细胞运动轨迹进行追踪，能以至少三种方式呈现心腔内血流动力学状态	
21.具有心肌组织增强或纹理成像技术	
22.具有左室心肌应变定量分析功能，识别追踪左心室切面；具有右室心肌应变定量分析功能，识别追踪右心室切面	
▲23.具有左房心肌应变定量分析功能，识别追踪左心房切面	
24.具有冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流	
▲25.具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量	
26.具有弹性成像技术，可选配点式或二维剪切波弹性成像	
27.具有儿科心脏评分系统	
28.主机可直接获取和浏览CT、MR、超声等DICOM图像	
29.具有频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活选择	
30.具有左心室造影，低机械指数的心肌灌注成像	
31.具有负荷超声成像单元，内置专业负荷超声模板	
32.具有斑点噪音抑制技术：改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头	
33.设备自带AI辅助诊断模块：（1）心脏：AutoEF、心脏心变自动分析、室璧运动自动评分（2）血管：智能血管检查（一键完成多步操作）
34.全流程DICOM 3.0 、免费无缝对接医院现有 HIS/LIS/PACS/超声智能质控平台/电子病历
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）
三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。

采购包2采购需求
一、采购标的：
	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	2
	盐城市大丰人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（妇产机）
	腹部凸阵探头
（1.5-5.0MHz）1把、
妇产四维容积探头
（2.0-8.0MHz）1把、
高频线阵探头
（4.0-15.0MHz）1把、经阴道腔内探头
（3.0-9.0MHz）1把、
三维腔内探头
（3.0-9.0MHz）1把
配备图文工作站一套（包含电脑、打印机）
	160
	1套
	工业

	按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统（妇产机）主要用于临床医学中头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病诊断。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用期限≥10年
5.主机液晶显示器≥23英寸，液晶触摸屏≥15英寸
6.探头接口数量≥4个，接口大小一致，可全部激活相互通用	
7.取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-25mm	
8.最大扫描深度≥42cm	
9.系统动态范围≥320dB，可视可调	
10.物理通道数≥256	
11.频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段	
▲12.支持单晶体探头≥3种；
13.探头最大阵元数≥1000阵元	
14.探头最大频率≥25MHz	
15.具有超分辨造影成像功能，帧率≥200帧/s，分辨率≤100um，更精准助力临床诊断	
▲16.具有血管内中膜自动测量功能，支持实时和冻结两种状态，可同时描述血管前、后壁的内中膜，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新	
17.具有血管弹性评估或血管僵硬度评估功能，通过射频数据计算血管直径的变化，评估血管弹性	
18.具有矢量血流技术或类似技术，支持颈动脉血流成像，可追踪血流速度的大小和方向，定量显示血流动力学特征	
19.具有小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型	
20.具有乳腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等	
21.具有甲状腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等	
22.具有局部高分辨率显示技术，提高感兴趣区的图像分辨率，支持全局图像与局部图像的同屏双幅双实时显示	
▲23.具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持在B、Color、Power模式下进入、支持显示三种模式	
24.具有声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，声速值显示在屏幕上	
▲25.具有剪切波弹性成像技术，具有点式和二维实时剪切波两种成像技术，支持腹部、浅表、腔内探头等	
26.具有应变弹性成像技术，支持线阵、腹部、腔内、腔内容积、凸线双平面探头等	
27.具有斑点噪声抑制技术：多级可调，支持二维、彩色、三维/四维、宽景成像、造影成像等	
▲28.具有造影成像及造影定量分析，支持凸阵探头，线阵探头，相控阵探头，腔内探头、容积探头、线/凸双平面探头等至少4种	
▲29.具有融合成像功能，主机可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，与超声图像同屏显示，以便对疾病进行更好的评估、诊断的功能	
30.具有声衰减成像技术，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估	
31.具有穿刺增强技术，动态增强穿刺针显示，可双屏实时对比	
32.图像存储，主机内置固态硬盘≥1TB	
33.最大速度:PW血流速度≥8m/s，CW血流速度:≥22m/s，最小速度:≤1mm/s		
34.设备自带产科常规参数自动测量、自动胎儿颈项透明层测量、自动卵泡评估和测量功能
35.具有盆底自动测量、分析功能
36.全流程DICOM 3.0 、免费无缝对接医院现有 HIS/LIS/PACS/超声智能质控平台/电子病历
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）
三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%；
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。

采购包3采购需求
1、 采购标的：
	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	3
	盐城市大丰人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	单晶体腹部凸阵探头（1.5-5.0MHz）1把、高频线阵探头
（4.0-12.0MHz）1把、
单晶体心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）1把、经食道探头
（3.5-6.5MHz）1把
配备图文工作站一套（含笔记本电脑打印机），与医院现有超声智能质控平台联网
	120
	1套
	工业

	按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统（便携式）主要满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、TEE、ICU/CCU、介入、术中、急诊等全身应用。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用期限≥10年
5.高清晰、医用专业彩色显示屏，≥15英寸
▲6.医用专业彩色显示屏可根据环境光变化自动调节亮度
7.探头接口1个，可扩展到3个
8.支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能；一键自动优化，包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等
9.多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，包含线阵和凸阵探头等
10.具有M型成像，包括彩色M型、解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像等
11.具备宽动态范围血流成像技术及高分辨率血流显示功能
12.具备频谱多普勒成像，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率，连续多普勒，智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
13.具备组织多普勒成像及定量分析单元，支持TVI、TEI、TVM和TVD四种模式、专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具、曲线解剖M型
14.具备组织追踪定量分析单元，支持自动追踪心肌运动，可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数，参数分析结果用牛眼图显示，支持左、右心室的追踪
15.具备造影成像及定量分析单元，用于腹部、浅表、左室、心肌和微血管造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪，支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。（需提供技术证明材料）
16.具备弹性成像及定量分析单元，可组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（需提供技术证明材料）
17.具备实时宽景成像，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转；支持多级局部放大，最大放大倍数≥8倍
18.具备穿刺针增强技术，增强平面角度可调，支持多级角度调节
19.内置超声教学辅助功能，可提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持帮助信息区域的放大显示（需提供技术证明材料）
20.支持选配腹腔镜探头，频率范围覆盖3.0-13.0MHz区间，用于腹腔镜手术超声引导
21.支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等常规测量
22.支持多普勒测量、妇产科专用测量及分析、血管内中膜自动测量、自动NT测量、心脏功能专用测量等功能
23.具备射血分数自动测量功能，支持自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面、自动包络心内膜边界、自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积、左室射血分数（EF）以及每搏量（SV）、心室容积随时间变化的容积变化曲线
24.电影回放及原始数据处理
24.1.电影回放
所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持保存后的图像同屏对比分析
24.2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
25.图像存储，≥256GB固态硬盘，支持主流通用视频格式
26.二维灰阶模式
26.1支持探头临床适用范围包括：妇产、腹部、小器官、外周血管、经颅、心脏、经食道（心脏）、经直肠、经阴道、术中等（提供注册证技术要求证明）
26.2最大显示深度:≥39cm；伪彩图谱:≥8种
26.3 TGC:≥8段，LGC:≥4段；动态范围:30-190dB，可视可调
27.彩色多普勒成像
27.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
27.2取样框偏转:≥±30度(线阵探头)（需提供技术证明材料）
27.3扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
28.频谱多普勒模式
28.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
28.2 PW最大速度:≥9m/s，最小速度:≤5mm/s；取样容积:0.5-20mm 
28.3偏转角度:≥±30度 (线阵探头)，零位移动：≥8级（需提供技术证明材料）
29.接口与数据传输
29.1数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口，支持数据无线传输，支持DICOM3.0系统，外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口，免费无缝对接医院现有 HIS/ LIS/ PACS/电子病历 
29.2配备专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。配备专用台车，可升降，配备可装卸探头扩展槽，身份证识别仪1台、无线WIFI路由器（内置双网流量卡）2台、采集卡及数据线、远程黑白打印机1台、备用便携超声设备电池（2块）
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。

采购包4技术要求
1、 采购标的：

	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	4
	盐城市大丰人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体腹部凸阵探头
（1.5-5.0MHz）1把、
高频线阵探头
（4.0-15.0MHz）1把、
[bookmark: _GoBack]单晶体心脏相控阵探头
（1.5-4.5MHz）1把、
单晶体腔内探头
（3.0-9.0MHz）1把、
超高频探头
（6.0-22.0MHz）1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	150
	1套
	工业

	4
	盐城市大丰人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体腹部凸阵探头
（1.5-5.0MHz）1把、
高频线阵探头
（4.0-15.0MHz）1把、单晶体心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）1把、 
单晶体腔内探头
（3.0-9.0MHz）1把、
曲棍球探头
（4.0-15.0MHz）1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	150
	1套
	工业

	4
	响水县中医院
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体腹部凸阵探头
（1.5-5.0MHz）1把、
高频线阵探头
（4.0-15.0MHz）1把、
单晶体心脏相控阵探头
（1.5-4.5MHz）1把、
微凸腔内探头
（3.0-10.0MHz）1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	220
	1套
	工业

	此采购包内投标人投标的设备需为同一品牌型号设备，按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统主要用于临床医学中头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病诊断。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用期限≥10年
5.主机液晶显示器≥23英寸，液晶触摸屏≥15英寸（需提供技术证明材料）
6.探头最大阵元数≥1000阵元；探头接口数量≥4个，接口大小一致，可全部激活相互通用	
7.取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-25mm	（需提供技术证明材料）
▲8.最大扫描深度≥45cm	
9.系统动态范围≥320dB，可视可调	
10.物理通道数≥256	
11.频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段	
▲12.支持单晶体探头≥4种；
13.探头最大频率≥25MHz（需提供技术证明材料）
14.具有超分辨造影成像功能，帧率≥200帧/s，分辨率≤100um，更精准助力临床诊断	
▲15.具有血管内中膜自动测量功能，支持实时和冻结两种状态，可同时描述血管前、后壁的内中膜，自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新	
16.具有血管弹性评估或血管僵硬度评估功能，通过射频数据计算血管直径的变化，评估血管弹性	（需提供技术证明材料）
17.具有矢量血流技术或类似技术，支持颈动脉血流成像，可追踪血流速度的大小和方向，定量显示血流动力学特征	
18.具有乳腺自动分析、分类功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型	
19.具有甲状腺自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态等	
20.具有局部高分辨率显示技术，提高感兴趣区的图像分辨率，支持全局图像与局部图像的同屏双幅双实时显示	
▲21.具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持在B、Color、Power模式下进入、支持显示三种模式	
22.具有声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，声速值显示在屏幕上	
▲23.具有剪切波弹性成像技术，具有点式和二维实时剪切波两种成像技术，支持腹部、浅表、腔内探头等	
24.具有应变弹性成像技术，支持线阵、腹部、腔内、腔内容积、凸线双平面探头等	
25.具有斑点噪声抑制技术：多级可调，支持二维、彩色、三维/四维、宽景成像、造影成像等	
▲26.具有造影成像及造影定量分析，支持凸阵探头，线阵探头，相控阵探头，腔内探头、容积探头、线/凸双平面探头等至少4种	
▲27.具有融合成像功能，主机可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，与超声图像同屏显示，以便对疾病进行更好的评估、诊断的功能	
28.具有声衰减成像技术，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估	
29.具有穿刺增强技术，动态增强穿刺针显示，可双屏实时对比	
30.图像存储，主机内置固态硬盘≥1TB	
31.最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥22m/s，最小速度: ≤1 mm /s					
32.全流程DICOM 3.0 、免费无缝对接医院现有 HIS/LIS/PACS/超声智能质控平台/电子病历
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。

采购包5技术要求
1、 采购标的：
	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	5
	盐城市亭湖区五星街道社区卫生服务中心
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）1把、
单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）1把、
单晶体腔内探头
（3.0-10.0MHz)1把、
单晶体高频线阵探头(2.5-12.0MHz)1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	220
	1套
	工业

	5
	盐城市亭湖区毓龙街道社区卫生服务中心
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体腹部凸阵探头 （1.0-5.0MHz）1把、
单晶体高频线阵探头(2.5-12.0MHz）1把、
单晶体相控阵心脏探头（1.0-5.0MHz）1把、
微凸腔内探头
（3.0-10.0MHz）1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	220
	1套
	工业

	5
	盐城市盐都区第二人民医院
	彩色多普勒超声诊断系统（全身机）
	单晶体相控阵探头（1.0-5.0MHz）1把、
单晶体高频线阵探头        （2.5-12.0MHz）1把、
线阵探头
（5.0-12.0MHz）1把、
单晶体凸阵探头
（1.0-5.0MHz）1把
配备超声图文工作站一套（包含电脑、打印机），配不锈钢穿刺架一套（腹部、腔内各一把）
	150
	1套
	工业

	此采购包内投标人投标的设备需为同一品牌型号设备，按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统主要用于临床医学中头、颈、胸、腹、骨盆、生殖器、四肢、手足、子宫、心脏等部位的软组织和血管疾病诊断。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用寿命≥10年
5.主机屏幕高分辨率显示器 ≥21.5英寸，触摸屏≥12英寸；	
6.具有高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频；	
7.图像储存，固态硬盘≥1TB，USB接口输出；	
▲8.最大扫描深度≥45cm；	
9.系统动态范围≥300dB；	
10.具有超声信号动态宽波束发射与接收系统、无需调节焦点位置与数目、图像区域无聚焦点或聚焦带；	
11.所有成像探头均为宽频变频探头，二维，谐波，彩色，多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示；		
12.成人心脏探头扫描角度≥90°；	
13.具有支持矩阵或面阵线阵探头技术，探头阵元数≥500；（需提供技术证明材料）	
14.具有先进的探头技术：超宽频带变频技术、单晶体或纯净波探头、容积探头技术、面阵技术等，至少2种；	
▲15.具有血流参数定量分析技术：可对多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况，测量结果需包含VI/FI/VF；	
16.具有应变式弹性成像技术及定量分析：支持腹部、浅表、腔内等探头；（需提供技术证明材料）
17.具有剪切波弹性成像：可支持腹部、浅表等；	
18.具有同时进行剪切波弹性成像与声衰减成像进行脂肪肝定量，并支持多参数报告；	（需提供技术证明材料）
19.具有造影定量相关技术的功能，造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、多维阵列、腔内、凸阵容积等；	
20.具有超微细血流成像功能，支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示；	
21.具备负荷超声成像单元，内置专业负荷超声模板；	
22.具有双计时器或2个独立造影计时器；	
▲23.具有影像融合功能：具有与CT、MRI设备实现影像融合功能；	
24.具有耦合剂加热器：温度分档可调；	
25.支持踏板脚踏开关，通过脚踩踏板整体控制四轮锁定和解锁；	
26.具有心脏及妇、产科测量与分析的功能；	
27.具有横向增益（LGC）可分段调节；	
28.最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥10.0m/s；CWD：最大血流速度≥21.0m/s；   	
29.具有可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像；	
30.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式。
31全流程DICOM 3.0 、免费无缝对接医院现有 HIS/LIS/PACS/超声智能质控平台/电子病历
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）
三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。

[bookmark: OLE_LINK2]采购包6技术要求
一、采购标的：
	采购包
	医院名称
	设备名称
	单台配置需求
	最高限价
（万元/套）
	数量
	所属行业

	6
	东台市富安中心卫生院	
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	腹部凸阵探头
（2.0～5.0MHz）1把、
心脏相控阵探头
（2.0～4.0MHz）1把、
浅表血管/小器官线阵探头（7.5～15.0MHz）1把
配备图文工作站一套（含笔记本电脑打印机），与医院现有超声智能质控平台联网
	70
	1套
	工业

	6
	盐城市亭湖区南洋镇青墩卫生院
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	腹部凸阵探头
（2.0～5.0MHz）1把、
心脏相控阵探头
（2.0～4.0MHz）1把、
浅表血管/小器官线阵探头（7.5～15.0MHz）1把
配备图文工作站一套（含笔记本电脑打印机），与医院现有超声智能质控平台联网
	40
	1套
	工业

	6
	盐城市亭湖区南洋中心卫生院
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	腹部凸阵探头
（2.0～5.0MHz）1把、
心脏相控阵探头
（2.0～4.0MHz）1把、
浅表血管/小器官线阵探头
（7.5～15.0MHz）1把
配备图文工作站一套（含笔记本电脑打印机），与医院现有超声智能质控平台联网
	60
	1套
	工业

	6
	盐城市亭湖区便仓镇卫生院
	彩色多普勒超声诊断系统（便携式）
	腹部凸阵探头
(1.5-5.0MHz) 1把、
小器官线阵探头
(4.0-12.0MHz) 1把
配备图文工作站一套（含笔记本电脑打印机），与医院现有超声智能质控平台联网
	25
	1套
	工业

	此采购包内投标人投标的设备需为同一品牌型号设备，按医院需求分项报价，分项总价与投标总额一致。探头规格按照各单位实际需求提供。

	此采购包核心产品为彩色多普勒超声诊断仪



二、彩色多普勒超声诊断仪技术要求：
（一）用途和说明
彩色多普勒超声诊断系统（便携式）满足腹部、妇科、产科、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用。
（二）主要技术规格及要求:
1.所配软件为投标机型最新软件版本
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	
4.整机设计使用期限≥10年
5.高清晰、医用专业彩色显示屏，≥15英寸
▲6.医用专业彩色显示屏可根据环境光变化自动调节亮度
7.为操作灵活性及售后便捷性，采用按键加轨迹球操作方式，探头接口1个，可扩展到3个
8.整机重量≤6.5kg（含电池）
9.二维灰阶模式
9.1具备组织谐波成像模式，组织特异性成像
▲9.2具备多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
9.3具备频率复合成像、斑点噪声抑制成像、回波增强技术
10.具备彩色M型，解剖M型，取样线可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
11.具备超宽动态血流技术，高分辨率血流成像，双实时同屏对比显示，自动调节取样框的角度及位置
12.具备脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；可配备组织多普勒成像及定量分析单元
▲13.实时宽景成像，支持凸阵、线阵
14.具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式等）功能
15.具备造影成像技术及在机定量分析：支持浅表造影、腹部造影、左心室造影及心肌造影
16.具备智能导航追踪技术，可还原前次扫描参数进行实时前后对比；具备图像放大技术：局部放大
17.测量分析和报告
17.1具备常规测量，支持距离、椭圆、描迹、体积、斜率等和多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
17.2具备血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
18.电影回放及原始数据处理
18.1电影回放所有模式下支持手动回放，所有模式下支持自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥300秒的电影，支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
18.2原始数据处理，可对回放图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等≥20个参数调节
19.检查存储和管理
19.1固态硬盘≥120G。内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
19.2支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。
20.成像模式要求
20.1二维灰阶模式
20.1.1超高频电子线阵扫描频率：至少包含10.0-18.0MHz
▲20.1.2最大显示深度:≥33cm
▲20.1.3 TGC:≥6段，增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100
▲20.1.4动态范围:≥160dB，可视可调，伪彩图谱:≥8种
20.1.5扫描帧率：凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
20.2彩色多普勒成像
20.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转:≥±20度(线阵探头)
20.3频谱多普勒模式
20.3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
20.3.2 PW最大速度:≥8.0m/s，最小速度:≤5mm/s
20.3.3取样宽度及位置范围:宽度0.5～20mm；分级，快速角度校正
21.接口与数据传输
21.1数据接口:支持HDMI、USB3.0接口、音频接口，支持数据无线传输，支持DICOM3.0系统，外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口
21.2配备专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。配备专用台车，若主机探头接口≤3个，配备探头扩展槽。
注：投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数；“技术要求”中▲指标和有明确要求的，均需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等，如技术要求中有具体要求，以具体要求为准，否则评标委员会有权做负偏离处理。（其中实质性要求带斜体且有下划线不允许负偏离，否则视为无效投标）
三、商务要求：
1.交货时间：合同签订后60天内。
2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）。
[bookmark: OLE_LINK121]3.付款方式： 
3.1合同签订并收到符合甲方要求的发票后 10个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，如乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经双方协商甲方可就预付款比例作相应调整）；
3.2验收合格并正式交付使用后，乙方应向甲方提供真实、合法的全额销售发票，由甲方签章、经市、县（市、区）卫生健康委盖章确认的验收报告回执作为付款的依据。乙方提供前述完整的付款材料后10个工作日内，甲方应向乙方支付至合同总额的100%。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，供应商均需提交符合采购人要求的增值税发票，否则采购人可以延迟付款且不被视为违约。
4.质保期：自项目验收合格之日起算，提供5年的原厂免费维护期（含技术支持及升级服务）。
5.质保期内服务要求：24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
[bookmark: OLE_LINK30]6.质保期后服务要求：质保期外维修只收取配件成本费，不收取人工费。
[bookmark: OLE_LINK101]注：上述商务要求中的实质性要求（1-6项，斜体且有下划线部分）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，否则视为无效投标。
四、其他要求：
（一）产品综合性能要求
投标人需提供的佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。
1.产品设计、制造工艺、材质要求：
产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
2.产品安全性、稳定性要求：
有源医疗设备应符合 GB9706.1-2020 医用电气设备第1部分：安全通用要求、IEC 60601-1和医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
3.产品易用性要求：
产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。进口设备应配备相应的中文操作手册；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体 现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
4.产品配置功能要求：
产品配置和功能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。
（二）项目实施、培训、验收要求
1.投标人需提供项目实施方案，至少包含供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等：
[bookmark: _Hlk208490518]1.1供货周期及进度计划：
A.投标人须明确承诺本项目全部货物完成生产、配送、到货、就位的总工期，响应招标文件既定的交付时限要求，注明具体起止时间、整体交付完成节点，同时需说明供货周期测算依据，结合货物规格、数量、生产工艺、物流条件等进行详细阐述。
B.明确全部货物到货、就位、安装调试完成、整体验收合格的最终竣工节点，同步说明进度计划与项目整体落地、采购人使用计划的衔接配合方式。
1.2进度保证措施：
A.明确项目专属服务团队配置，包含项目负责人、供货专员、质检人员、物流对接人员、现场对接人员等岗位职责、人员数量、从业经验；承诺项目全程专人跟进，全程负责进度统筹、节点把控、对接协调，保障各环节工作高效推进，杜绝人员缺位、衔接脱节导致的进度滞后。
B.针对不可抗力、生产波动、物流延迟、现场条件变动等各类突发风险，制定详细的应急预案及工期补救方案。明确出现进度偏差后的预警机制、整改措施、工期追回方案，确保最大限度降低延误影响，保障项目整体工期不受影响。
1.3安装调试方案：
A.详细说明进场前筹备工作，包含现场勘查、场地对接、基础条件确认、水电及安装环境核验、施工方案交底、工具设备筹备、施工人员岗前培训、货物进场清点核验等内容。提前排查现场安装隐患，做好进场施工全部准备工作，保障安装工作顺利启动。
B.针对所有供货货物制定全覆盖调试方案，明确调试项目、调试内容、调试方法、调试工具、调试标准。包含单机调试、联动调试、整体运行调试、功能测试、参数校准、性能检测等全部调试工作。详细说明调试流程、问题排查、故障整改、参数优化等内容，确保所有设备、货物功能完整、性能达标、运行稳定，完全满足项目使用需求。
2.投标人需提供人员培训方案，至少包含设备保养培训、业务技术功能培训、常见故障处理培训等：
2.1设备保养培训：
A.需提供不少于8学时的设备保养维护专题培训，培训内容至少覆盖日常保养、每周/每月定期保养的全部内容与实操技能。
B.培训结束后，采购方受训人员应能独立完成所有既定保养作业，并建立规范的设备保养档案。
2.2业务技术功能培训：
需提供全面、系统的业务技术功能培训，确保采购人相关人员能够深度掌握设备的各项功能及应用, 培训应在采购人现场进行，采用‘理论+实操’相结合的模式，并提供全套中文培训教材，培训时长不得少于2工作日。
2.3常见故障处理培训
需提供专门的常见故障处理培训，培训时长不得少于2工作日。培训需基于设备的高频故障模式，采用案例模拟形式，重点培养操作人员的故障初步排查能力、安全规范意识和精准报修技能。培训需提供实战演练和考核，并交付《常见故障快速处理指南》、《报警代码手册》等日常辅助工具，使采购方人员在遇到常见问题时，能依据培训材料和流程，在15分钟内判断是否可自行解决或必须立即报修，并能提供所有必要的故障信息。
3.项目验收要求
3.1投标人提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。最终用户或付款方有拒收和追究赔偿责任的权利。
3.2需按标书配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收。
3.3需按标书技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，投标人应及时解决。
3.4投标人应向最终用户至少提供以下文档：设备装箱清单、质量检验证明书、原厂售后服务承诺、设备装机验收报告、中文使用说明书等。
3.5投标人应根据经验，提供设备运行管理建议供用户参考，配合用户完成相关规定和制度的制定。
（三）售后服务方案及质保承诺
1.投标人需提供售后服务方案，至少包含服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等：
1.1服务体系：
服务体系需健全完善，提供24小时免费服务电话，在接到用户要求对所购置仪器设备需进行维修的通知后，立即给予答复，2小时内做出服务响应。如需要到现场维修的，保质期内免费服务，12小时内安排专业技术人员到达维修现场进行维修。
1.2回访巡检方案：
质保期内，供应商每年提供不少于1次的常规巡检和保养；投标人须明确项目竣工验收合格后的常态化巡检服务体系，制定清晰、量化的巡检周期计划，区分定期巡检、专项巡检、不定期抽查三类巡检模式。明确质保期内常规巡检频次（月度/季度/半年度/年度）、重点设备专项巡检频次、节假日及高峰期前置巡检安排，列明完整的年度巡检计划表，明确每次巡检的时间、内容、范围、责任人，杜绝无计划、无记录、流于形式的巡检服务。
1.3突发故障解决措施：
供应商需提供24小时免费技术支持热线电话，并提供专职工程师的手机号码，确保在任何时间（包括工作日、夜间、周末及节假日）发生故障时，用户都能第一时间联系到技术支持人员，根据故障的严重程度，提供明确的分级响应机制。
2.质保期承诺：投标人承诺在满足招标文件规定的免费质保期基础上，增加免费质保期的优先。
（四）业绩要求
1.具有与所投产品类似业绩的优先
（五）节能环保要求
1.投标产品为节能产品的优先。
2.投标产品为环境标志产品的优先。








第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc49090577]一、评标方法
1、本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目各采购包选取1名中标候选人。
2、多采购包评审说明
本项目多个采购包投标人可以兼投兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6。同一投标人参与多个采购包投标时，在已完成评审的采购包中被确定为排名第一的中标候选人后，可以继续参与其他采购包的评审。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
[bookmark: _Toc4661]分包1评标标准
	[bookmark: _Hlk193984834]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk183701873]1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共5项，一共10分，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，共22项，一共22分，每项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	[bookmark: _Hlk205286650]3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	[bookmark: _Hlk205286654]4
	项目实施及培训方案
	4分
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	[bookmark: _Hlk205286658]5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	[bookmark: _Hlk212815918]
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	[bookmark: _Hlk208583925][bookmark: _Hlk208582978]7
	节能产品
	1分
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK63]投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK70]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。


分包2评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共6项，一共12分，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，共25项，一共20分，每项负偏离扣0.8分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	4
	项目实施及培训方案
	4分
	1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	7
	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。




分包3评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共1项，一共3分，有一项负偏离扣3分；其他参数为一般参数，共29项，一共29分，每项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	4
	项目实施及培训方案
	4分
	1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	7
	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。



分包4评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共7项，一共14分，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，共20项，一共18分，每项负偏离扣0.9分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	4
	项目实施及培训方案
	4分
	1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	7
	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。



分包5评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共3项，一共9分，有一项负偏离扣3分；其他参数为一般参数，共23项，一共23分，每项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	4
	项目实施及培训方案
	4分
	1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	7
	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。


分包6评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

	2
	非实质性技术要求响应
	32分
	投标产品对招标文件第四章“采购需求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得32分；打▲号参数为重要参数，共6项，一共12分，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，共20项，一共20分，每项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或医疗器械注册证之附件“产品技术要求”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

	3
	所投产品综合性能评价
	24分
	由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：
1.产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
2.产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
3.产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。
4.产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
5.产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
6.产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
7.产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。
8.产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。

	4
	项目实施及培训方案
	4分
	1.项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的项目实施方案进行打分，项目实施方案至少包含：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。
2.人员培训方案(2分)：由评委根据投标人提供的人员培训方案进行打分，人员培训方案至少包含：①设备保养培训；②业务技术功能培训；③常见故障处理培训等。方案优于招标文件要求的得2分；方案符合招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。

	5
	售后服务方案及质保承诺情况
	5分
	1.售后服务方案(2分)：由评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案至少包含：服务体系、回访巡检方案、突发故障解决措施等。售后服务方案优于本方案得2分，符合本项目要求得1分，不符合或未提供的不得分。  
2.质保期承诺（3分）：在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分（投标人承诺签订合同前提供制造商出具的免费质保期承诺函），其他或未提供的不得分。

	
6
	
产品业绩
	
3分
	由评委根据投标文件中有关投标类似产品的经营业绩情况进行评审。
2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同，得0.5分，最高得3分；并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。

	7
	节能产品
	1分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

	8
	环境标志产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书复印件并标识出产品型号的，符合要求得1分。

















第六章  投标文件格式


投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：            
项 目 编 号：            
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）    
日    期 ：            















投标文件目录
[bookmark: _Hlk226125414]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK85]二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法定代表人授权书
[bookmark: OLE_LINK47]八、投标函
[bookmark: _Hlk226728769]九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明
[bookmark: OLE_LINK48]十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK27]十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
[bookmark: _Hlk194934004][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK51]十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
[bookmark: _Toc120614284]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明

二、上一年度（2025年度）的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：__________。     主要专业技术能力有：__________。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

[bookmark: OLE_LINK20]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
[bookmark: OLE_LINK125]六、特定资格要求的证明文件
（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]七、法定代表人授权书（分包号：**）
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：              
日期：                      



八、投标函（分包号：**）
致：盐城市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地       址：
邮       编：
电       话：
传       真：
投 标 人 开 户 行：
账       号： 
日       期：________年____月____日
 
 
 
 




 
九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。





十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 


[bookmark: OLE_LINK12]十一、 关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
             日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。









十二、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。









[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK115]十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注：行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955054]

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK57]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注：行数不够，可自行添加。 
 





















十五、开标一览表
（备注：投标人在有核心产品时选用）

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                              日期：       年   月   日
 
十五、开标一览表
（备注：投标人在无核心产品时选用）

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：  
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK116]十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料































十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                          法定代表人签名：
                         单位名称（盖章）：
                       年  月  日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    





质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


