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[bookmark: _Toc55204177][bookmark: _Toc14576]第一章 招标公告
受扬州市生态环境监测监控中心的委托，扬州大学工程设计研究院有限公司就2026年度扬州市生态环境监测监控中心监测能力建设项目项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 2026年度扬州市生态环境监测监控中心监测能力建设项目招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 自行免费下载招标文件，并于2026年11月  03日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-YZDX-G2026-0015
2.项目名称：2026年度扬州市生态环境监测监控中心监测能力建设项目
3.预算金额：160万元
4.本项目设置最高限价：160万元（报价超过最高限价作无效响应处理）
5.采购需求：详细参数见第四章“项目需求”
6.合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装及调试合格。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 投标人近一年内任意一个月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人无需提供，由代理在线查询）
1.8投标人信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2022〕45号）的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受20%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））
本包采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业，中小微企业划型标准网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm；
3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml.
（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月03日09点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html,技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次采购不收取投标保证金；不收取履约保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。
6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。
8.本项目不举行集中考察或答疑。如需实地考察，各投标人自行现场勘察，充分了解现场以及项目服务范围内足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，应自行承担因忽视或了解不充分而影响报价准确性的风险。
9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名称：扬州市生态环境监测监控中心
地址：扬州市邗江区维扬路555号
联系人：于心怡
联系方式：0514-82090791
2.采购代理机构信息
名  称：扬州大学工程设计研究院有限公司
地　址：扬州市江阳中路131号
联系人：高刘英
联系方式：18556131196
日    期：2026年10月08日


[bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc3595]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-YZDX-G2026-0015号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前根据关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协〔2024〕20号文)标准向代理机构支付。 
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
代理服务费开户银行：江苏银行扬州唐城支行  
开户名称：扬州大学工程设计研究院有限公司
开户账号：90160188000103894
4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
    21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26.3异常低价投标（响应）
26.3.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50% ；
26.3.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45% ；
26.3.3评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.3.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网” 发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc18150][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（货物）
项目名称：2026年度扬州市生态环境监测监控中心监测能力建设项目
项目编号：
[bookmark: _Toc11197]甲方：（买方）扬州市生态环境监测监控中心
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据扬州大学工程设计研究院有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 项目基本情况：2026年，为持续提升市监测监控中心监测能力，进一步满足市级监测能力需求，拟购置一批仪器设备。。
1.2货物及伴随服务内容：
	序号
	仪器设备
	数量
	单位
	是否核心产品
	备注

	一
	原子吸收一体机（火焰+石墨炉）
	1
	台（套）
	是
	

	二
	气相色谱仪（非甲烷总烃）
	1
	
	是
	

	三
	气体自动进样器
	1
	
	是
	

	四
	连续流动分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）
	1
	
	是
	

	五
	便携式浊度仪
	1
	
	
	

	六
	便携式水质多参数测定仪
	3
	
	
	

	七
	便携式抽滤器
	2
	
	
	

	八
	北斗定位仪
	2
	
	
	

	九
	甲醛测定仪
	1
	
	

	



其他具体内容详见招标文件及乙方投标文件。
1.3 型号规格：
1.4 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。
合同价款为完成本次采购活动中所有涉及到的费用，包括但不限于运输费、安装费、培训费、差旅费等。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家质量检测标准及招标文件载明的技术要求。
4.2乙方应保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得的，并保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
5.2 自1.2条所涉的所有仪器设备交付之日起，设备所有权归甲方所有。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3乙方如擅自转包或未经甲方同意部分分包的，甲方有权解除合同。因转包或分包行为造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
八、质保期
8.1 自仪器设备交付并经验收合格之日起    年为质保期。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：                 
9.2 交付方式：               
9.3 交付地点：                
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
（2）项目所需设备全部交付并经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。
如出现不符合采购文件和本合同中要求的事项，则根据采购文件和本合同内容扣除部分费用。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。
12.5 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物及服务免费质保（保修）期为       年，因人为因素出现的故障不在免费质保（保修）期范围内。免费质保（保修）期满后，厂家为用户提供终生维修服务，如需更换零部件，一般只收取器件成本费，如果需要厂家工程师上门服务，每次仅收取差旅费和工程师食宿补助，未修复好不收费，对修复好的故障机器保修6个月。
12.7 因项目质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
十三、交货、调试和验收
13.1乙方须确保本合同项下提供的所有监测设备及配件均为原厂原装全新产品、未拆封、未使用、无翻新、无质量瑕疵，序列号真实有效，符合国家强制性标准及行业规范，具备完整的合格证、出厂检测报告、说明书、质保凭证。
13.2乙方应当在合同签订45 个日历天内完成所有仪器设备的供货、安装及调试，交付安装地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3乙方按照招标文件要求负责培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4货物到达安装现场后，乙方和甲方（或委托方）共同打开包装验货检查货物数量及规格。乙方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，甲方有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。
13.5在正式验收前，货物存放及保管和因此产生相关费用概由乙方负责。
13.6 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：
（1）货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。
（2）乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。
（3）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、检测报告等，并派遣专业技术人员进行现场检验。验收合格条件如下∶
①货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在规定时间内完成交货，并经采购人确认。
（4）甲方需要供货商对交付的货物（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合，并出具书面意见。
（5）大型或者复杂的采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，由此产生的验收费用由乙方承担。
（6）调试结束后，乙方需按招标文件要求就原子吸收一体机（火焰+石墨炉）、气相色谱仪（非甲烷总烃）、连续流动分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）、便携式浊度仪、便携式水质多参数测定仪向甲方提供检定或校准证书，该证书作为验收合格的必要材料。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
14.6运输要求以国家有关部门或行业最新颁布的标准及规范为准。
14.7运输过程中所发生的一切事故的法律责任和经济责任由供应商自行承担。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收的，甲方应按未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理支付手续的，甲方应按逾期未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3严禁乙方提供翻新机、二手机、窜货机或工程样机。一经查实，甲方有权作退货处理，乙方须在接到甲方通知后一周内更换原厂原装全新产品，同时按该台（套）设备对应合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金；若乙方未在规定时限内完成退换货，或退换后产品仍无法履约的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方须按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。
15.4根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》第十二条规定：生态环境监测专用仪器设备应符合生态环境监测国家标准和规范，具备防范篡改、伪造监测数据的相关功能。
若经甲方核实，乙方提供的设备存在监测数据失真、“具有伪造、篡改监测数据功能及其他违反政策规定情形的。甲方有权单方面解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的该设备货款，同时按该台（套）设备对应合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金，并承担由此产生的全部直接及间接损失。
15.5 设备安装调试完毕并进入试运行期后，若设备关键性能指标（包括但不限于品种、型号、规格、技术参数、质量标准等）经连续两次整改，仍无法达到合同约定技术规范的，甲方有权择一选择以下方式处理，乙方不得拒绝：
① 无条件退货：乙方退还甲方已收取的设备货款，并按该设备对应金额的30%向甲方支付违约金；
② 无偿换货：乙方在接到甲方通知后一周内，无偿为甲方更换全新合格设备，并按该设备对应金额的30%向甲方支付违约金。
乙方换货后逾期交货的，按逾期交货相关约定处理；乙方拒绝退货或换货的，甲方有权单方面解除合同，并向乙方收取合同总价30%的违约金。
15.6乙方发生各类违约情形的，在违约情形消除前，需按合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，对应违约金可从甲方待付货款中直接扣除；乙方因逾期交货、虚假承诺、产品经权威部门监测不满足招标文件要求或存在其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方需按合同总价的30%向甲方支付违约金，若实际损失超出违约金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市邗江区。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
19.2本项目招标文件、乙方投标文件及各项承诺都作为本合同的附件，具有同样法律效力，未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，见证方一份。  
	甲方：扬州市生态环境监测监控中心
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日

	见证方： 

	经办人：

	日期：      年    月    日




第四章 项目需求
[bookmark: _Toc55204181][bookmark: _Toc26417]一、设备清单
	序号
	仪器设备
	数量
	单位
	是否核心产品
	备注

	一
	原子吸收一体机（火焰+石墨炉）
	1
	台（套）
	是
	

	二
	气相色谱仪（非甲烷总烃）
	1
	
	是
	

	三
	气体自动进样器
	1
	
	是
	

	四
	流动注射分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂双通道）
	1
	
	是
	

	五
	便携式浊度仪
	1
	
	
	

	六
	便携式水质多参数测定仪
	3
	
	
	

	七
	便携式抽滤器
	2
	
	
	

	八
	北斗定位仪
	2
	
	
	

	九
	甲醛测定仪
	1
	
	
	



二、设备参数
（一）、原子吸收一体机（火焰+石墨炉）
1.仪器系统
原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。
2.主机系统
★火焰-石墨炉切换时无需机械切换，无需拆卸自动进样器，软件设置即可。（提供软件截图）
3.光学系统
▲3.1  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换
★3.2  波长范围：190-900nm；
★3.3  波长重复性：优于± 0.2nm
▲3.4  仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比£30%
▲3.5 灯座：≥8灯座（全自动切换）
4． 分析系统
4.1火焰分析系统技术要求
▲4.1.1 燃烧头：全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带编码识别 / 位置识别
▲4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）
▲4.1.3 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括火焰熄火保护、压力异常保护、燃气泄漏保护、废液瓶液面传感器控制
4.1.4 代表元素检测指标
▲Cu：检出限 £ 0.005 mg/L，RSD £ 0.5%
4.2 石墨炉分析系统
▲4.2.1 石墨炉加热方式：横向加热
▲4.2.2  最高原子化温度：室温～3000℃（短时峰值）
▲4.2.3 最大升温速率：³3000°C/秒，可调
4.2.4 代表元素检测指标：
▲Cd：检出限 £ 0.01 ug/L，RSD £ 2% 
★4.2.5 石墨炉基线稳定性 
静态基线：30min内基线漂移≤±0.003A； 动态基线：原子化阶段基线漂移≤±0.005A。
4.2.6 石墨管及保护气控制系统 
▲4.2.6.1支持普通石墨管、热解涂层石墨管，兼容市面上通用商品化石墨管；
▲4.2.6.2保护气：具备内外独立两路气体控制；流量可软件程序设置； 
▲4.2.6.3具备气体故障监测报警功能。 
▲4.2.7 整机光学系统噪音：≤0.002A（峰‑峰值）。
4.3 石墨炉背景校正
▲4.3.1  石墨炉背景校正方法：交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可切换
★4.3.2 塞曼磁场强度可调范围：0.1—1.0T可调，最大磁场强度≥1.0T
4.4 石墨炉自动进样器
▲4.4.1 样品位数：³ 108个
▲4.4.2 进样精度：20μL 进样条件下，进样误差优于 ±0.2μL
▲4.4.3 除残功能：有自动除残功能
★4.4.4 智能稀释功能：具备样品自动智能稀释功能，软件自动判定稀释倍数，稀释至曲线线性区间，智能稀释倍数≥100倍。
5、计算机控制和数据处理系统
全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，软件支持中文操作界面，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，内置国标方法，预置工作表。支持样品结果自动计算、自动扣空白。
（二）、气相色谱仪（非甲烷总烃）
1.1主机及整体性能
★1.2.1 保留时间重现性：＜0.06%；峰面积重现性：≤2% RSD；
▲1.2.2 仪器具有内部评估空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度的功能；能自动判断通过与失败状态，并可根据设定决定是否停止运行或者继续运行。
▲1.2.3 仪器标配触摸操作屏，具有内置部件、消耗品的查询功能；
★1.2.4 仪器具有载气和用电量消耗查看功能，便于统计气体和电量消耗总量。 （提供软件截图）
★1.2.5 仪器具有IP直联控制，可进行远程故障诊断、仪器状态查看和相关设置功能。执行维护时，可图文引导用户执行操作。（提供软件截图）
▲1.2.6 用户浏览器界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，FID可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行至少9项提醒、FID可进行至少3项提醒。
▲1.2.7 包含检测器信号在内，仪器可以设定4通道数据同时采集
1.3 柱温箱
▲1.3.1 操作温度：室温以上8℃～425℃ ；
▲1.3.2 最大升温速率：75℃/min及以上；
▲1.3.3 温度稳定性：环境温度每变化 1℃，柱箱温度变化＜0.01℃；
1.3.4 具有可独立控温的气体阀箱，方便阀系统控制。
▲1.3.5 程序升温梯度：20阶21平台
1.4 电子气路模块
▲1.4.1 压力显示精度：≤0.001psi ；
▲1.4.2 具有两通道气路控制，第一通道压力或流量控制，前压调节 0–100 psig， 前流量调节 0–200 mL/min；
▲1.4.3 电子压力控制系统标配内部过滤器
1.5 自动阀
▲1.5.1自动阀，耐温不低于250 ˚C；
★1.5.2阀箱到进样口中心的距离小于5 cm；
1.6 氢火焰离子化检测器（FID）
▲1.6.1 电子压力/流量控制，可补偿大气压和温度变化；
▲1.6.2 具有灭火检测和自动重新点火功能；
▲1.6.3 最高使用温度：425˚C；
▲1.6.4 最低检测限：≤3pg/秒（十三烷）；
▲1.6.5 线性动态范围：≥107；
▲1.6.6最大数据采集频率不小于1000Hz。
（三）、气体自动进样器
1.用途：适用于气体分析过程中气袋和注射器等样品自动进样。
2.控制方式：工作站软件
▲3.主机功能：与气相色谱联用，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗，气袋清洗以及气体样品进样。兼容主流品牌气相色谱。支持非甲烷总烃，苯系物，氯代烃等多种监测项目分析。
▲4.软件功能：具有数据库功能，可以添加样品信息，并且对每个进样位置的进样时间能够记录生成access文件。
★5.样品位数：60位可预留端口升级到90或者120位。(提供实物照片证明)
▲6.进样方式：定量环进样。
★7.配套的采样装置：可连接注射器、采气袋和苏玛罐。(提供实物照片证明)。
▲8.进样体积：1ml样品定量管或其它体积可选。
▲9.进样系统：具备管路反吹功能，反吹气体必须从连接气袋的接口流出，来达到冲洗进样口以及其连接管路的目的。
★10. 定量环填充：采用负压模式，控制范围：1%-100% F.S.，控制精度：1.5%F.S.。（提供流量计型号及出厂测试报告）
★11. 高浓度样品和标准气体可以批量自动在线稀释并进样，稀释倍数最大不小于100倍。（需提供证明材料）
▲12. 采样泵：最大采样速度不低于0.7立方米/小时；可达真空度75托。
▲13. 进样精度：气袋进样RSD＜2%。
★14. 快速可拆卸样品加热箱：采气袋可加热到120度，底部配置万向轮，可快速拆卸，批量加热样品数量不小于30个。（需提供证明材料）
（四）、流动注射分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）
★1.仪器采用流动分析法中流动注射（FIA）原理。样品通过定量阀注入管路，和试剂在管路中流动混合反应，通过流通池检测特定波长下反应产物的吸光强度，分析待测物浓度。实验全程不需要空气阀、空气泵、空泵管等供气装置。（提供官网截图或彩页等证明材料）
★2. 进样单元与分析主机可独立工作，单一部件故障可隔离，电源线接口避开易溅液区域。（提供实物照片）
3. 泵体区域配有防护上盖。
★4. 根据方法可配置外置粗管路的在线蒸馏、在线消解装置代替内置前处理装置。（提供实物照片）
★5. 分析管路全部采用 FEP 耐腐蚀管路，流路面板便于观察管路状态，安装尽量保持水平。（提供实物照片）
★6. 采用流通式比色皿，至少支持光程10-30mm的比色皿安装空间，比色皿方便取出观察堵塞情况，不能设置在仪器内部。（提供实物照片）
★7. 流通式比色皿在仪器上倾斜安装，保证液体通过重力作用挤压排出，不采用垂直插拔式。（提供实物照片）
★8. 自动进样器进样针≥2个，支持双针进样。配置大容积载流槽，容积≥400ml，具有清洗、载流、防溢等功能。不使用活水冲洗的方式，避免排水堵塞后溢水发生危险。有专用50ml样品管的样品位。（提供载流槽容积证明）
▲9. 极坐标样品位数45-80位（不含载流槽位），有盘位自动识别装置。
★10. 进样针直接连有限位传感器，扎偏后软件报警并自动停止。不使用电机扭矩感知的方式。（提供实物照片）
★11. 进样器内置比例阀稀释器，有样品、稀释液、出液口三个接口，实现在线自动稀释功能，不使用精度差的夹管阀。稀释器为外露设计，不内置在主机内，避免漏液腐蚀。单次稀释范围1-50倍。（提供实物照片）
12. 挥发酚：
12.1符合标准：《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)
12.2主机组件：膜分离在线蒸馏装置，内置式电子冷凝装置，水平流路面板，倾斜安装流通池
▲12.3检测范围：0.002-0.2mg/L
▲12.4检出限不高于0.0003mg/L
▲12.5精确度：≤1 %
13. 阴离子：
13.1.符合标准：《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》(HJ 826-2017)
13.2主机组件：两套在线膜萃取分离装置，水平流路面板，倾斜安装流通池
▲13.3检测范围：0.025-2mg/L
▲13.4检出限不高于0.01mg/L
▲13.5精确度：≤2 %
（五）、便携式浊度仪
1.技术要求 
▲1.1.符合标准： 满足《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019的要求
▲1.3.光源：钨灯 
▲1.4.检测器：硅光电检测器 
▲1.5.测量范围：0~1000 NTU 
▲1.6.分辨率：在最低测量范围时不高于0.01NTU 
▲1.7 .杂散光：<0.02NTU 
1.8.具有信号平均功能 
1.9.双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰 
1.10.具有含中文在内的多种语言选择
1.11.具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单 
1.12.USB数据传输
1.14.仪器防护等级：IP67 
（六）、便携式水质多参数测定仪
技术参数
1、电源要求 ：电池供电及可充电供电两种供电方式
2、技术性能指标
2.1语言：支持中文 
▲2.2显示：可显示1个及以上电极的读数
（1）pH电极：pH、mV、温度
（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度
（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度
▲2.3数据内存：可保存不少于 10000 组数据
2.4数据存储： 校准数据都存贮在日志中。
2.5数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输
▲2.6 温度自动修正/ 补偿
▲2.7锁定显示数据功能
▲2.8自动识别校准标准： 
2.9键盘：可通过USB外接键盘
2.10防水性： 外壳防护等级≥IP54
3 技术性能指标
▲3.1温度测量要求
量程：-10.0～110.0℃
分辨率不高于0.1℃
▲3.2 pH电极
量程：0～14（除标准凝胶电极）
      2～14（标准凝胶电极）
分辨率：0.1/0.01/0.001可选
精度：普通 pH 电极≤±0.02pH 
▲3.4电导率电极
量程：0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm
分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）
▲3.5 溶解氧电极
量程:  0.05~20.0 mg/L
1~200% 饱和度
分辨率：0.01 mg/L；具备自动盐度校准补偿功能
溶解氧的准确度： 在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L
（七）、便携式抽滤器
技术参数
1.技术要求（用于现场快速过滤水样） 
1.1用途 用于水样重金属、水样溶解性固体的现场过滤。 
▲1.2.流量可调节 
▲1.3.内置锂电池，实现续航能力>10h 
▲1.4.采样流量>1L/MIN 
（八）、北斗定位仪
技术参数
1.技术要求（用于记录位置信息） 
▲1.1.定位精度：单点：2-5m 
▲1.2.定位类型：北斗 
▲1.3.更新频率：1HZ 
▲1.4.供电类型：锂电池/USB 
▲1.5.续航时间：锂电池12小时 
▲1.6.内存：>4GB 

（九）、甲醛测定仪
1.设备总体要求：可实时检测空气中甲醛浓度，具备温湿度补偿功能，高湿高温环境下仍可准确测量甲醛，检测单位支持ppm、mg/m³双单位显示
2.技术参数
▲2.1检测量程：基础量程 0.00‑10.00ppm（0‑13.4mg/m³）；可扩展选择 20ppm/30ppm/80ppm 高量程。
▲2.2分辨率：0.01ppm，可调节至 0.001ppm。
▲2.3采样方式：内置泵抽取 10ml 空气样本。
▲2.4采样频率：1‑3 分钟，可根据甲醛浓度自动调整。
▲2.5响应时间：低浓度约 8s，高浓度约 60s。



三、配置要求
（一）、原子吸收一体机（火焰+石墨炉）
1．配置清单
1.1  火焰/石墨炉原子吸收分光光度计一体机
1.2  空心阴极灯： 8只
1.3  横向加热石墨管：10根 
1.4  样品杯：1000个
1.5  进样毛细管：1套
1.6  撞击球：耐氢氟酸1个
1.7  静音空气压缩机：1套
1.8  冷却循环水机：1套
1.9  计算机：1套
1.10 打印机；1套
（二）、气相色谱仪（非甲烷总烃） 
2.配置清单
2.1.气相色谱仪主机1台
2.2.氢火焰离子化检测器2个
2.3.气体控制模块1套
2.4.定量环2个
2.5.甲烷柱和总烃柱各1根
2.6.十通阀1套
2.7.工作站1套
2.8.氢气发生器1台
2.9.电脑1台
2.10色谱柱各1根，型号：DB-624、HP-5MS
2.11微量进样针各2根，规格：1μL、5μL、10μL、50μL、100μL
（三）、气体自动进样器
3、配置要求：
3.1全自动气体进样器主机1台
3.2启动工具包1个
3.3数据线1个
3.4电源线1个
3.5动态稀释模块1个
3.6样品加热模块1个
（四）、连续流动分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）
4配置单
4.1全自动流动注射挥发酚分析仪   1台
4.2全自动流动注射阴离子分析仪   1台
4.3自动进样器                   2台
4.4在线脱气模块                 2台
4.5附件包                       1套
4.6电脑、打印机                 1套
4.7试剂包（挥发酚，阴离子）     2套
（五）、便携式浊度仪
5.配置要求 
5.1主机1台 
5.2.浊度标准液；
（六）、便携式水质多参数测定仪
6.配置要求 
6.1主机1台 
6.2电极：pH电极、溶解氧电极、电导率电极、ORP电极、标准溶液、便携箱
（七）、便携式抽滤器
7.配置要求 
7.1.主机 1台
（八）、北斗定位仪
8.配置要求 
8.1.主机 1台
（九）、甲醛测定仪
9.配置要求 
9.1.主机 1台
9.2电源适配器1个
9.3 USB 数据线1个
9.4 防护箱1个

三、质保要求
免费质保三年并免费提供免费上门维护保养服务。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
[bookmark: _Toc6394]四、项目实施方案及工作计划要求
1、投标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消投标人资格并追究其相关法律责任。
2、报价：本项目的报价包含所有货物、辅材、包装、运输、运杂、保险、税金、安装及检测、售后服务等完成项目的一切费用。
3、根据本次货物需求撰写合理性的总体实施方案、计划应包含需要的环境、工程实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、风险预防及控制措施突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。
4、为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。
5、货物到货后，采购单位与成交人共同配合有关部门对所有货物进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。
6、投标人须在投标文件中明确所选用设备品牌且为出厂合格产品。
7、投标人必须在对其所提供的货物进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。
8、投标人应提供完成项目所需的所有材料，包括但不限于清单中所列的，如果漏项，投标人应补充供应到位，甲方不承担任何费用。
9、投标人必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对相关监测技术规范作出调整，投标人须及时地免费为采购人提供软件升级服务或调整。供应商应有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
[bookmark: _Toc3010]五、安装要求
1、投标人须提前自行考察现场，结合甲方要求，充分考虑设备、辅材等，确保本项目供货及设计全面满足安装规范标准、甲方要求和项目功能使用和进度需求。
2、投标人需规范设备从设备厂家到项目安装地点的配送流程，确保设备在运输过程中安全无损、准时送达、交接清晰。货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
3、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。
4、投标人中标后，根据相关技术规范要求考察系统运行情况，试运行结束后，由投标人提供仪器设备技术验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。
5、操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。
[bookmark: _Toc638]六、验收要求：
本项目设备验收标准、流程及违约处置要求，严格遵照采购合同相关条款执行，具体验收要求如下：
1. 开箱验收要求：设备货物送达项目现场后，供应商须在使用单位人员在场的情况下当面配合开箱，与采购人共同清点设备及配件数量、检查设备外观完好情况，共同出具开箱记录，经双方签字确认后留存归档。
2. 到货完好性要求：供应商须保证设备运送至采购人指定地点后完好无损，若出现货物短缺、配件缺失、设备破损等问题，由供应商全权负责免费调换、补齐缺损货品，或按实际损失承担相应赔偿责任。
3. 资料交付及现场检验要求：供应商须随设备提供全套完备的技术资料、装箱单、产品合格证、出厂检测报告等佐证资料，并委派专业技术人员到场开展现场检验、安装调试工作。设备验收合格需同时满足以下条件：
（1）设备各项技术参数、性能指标完全符合采购合同约定标准，与采购需求及投标承诺一致；
（2）设备技术资料、装箱单据、合格证明、检测报告等全套资料完整、真实、有效；
（3）供应商在合同约定交货时限内完成全部交货工作，交货成果经采购人确认无误。
4. 质量索赔及违约处置要求：若交付设备的质量、规格与合同约定不符，或在质保期内查实设备存在潜在缺陷、用料不合格等质量问题，采购人有权向供应商提出索赔。设备安装调试完成并进入试运行期后，设备关键性能指标（测量误差范围、检出限、重复性、响应时间等）经连续两次整改，仍无法达到合同约定技术规范的，采购人有权选择以下任意一种方式处理，供应商不得拒绝：
（1）无条件退货：供应商全额退还采购人已支付货款，并按单台设备合同金额的30%支付违约金；
（2）无偿换货：供应商免费更换全新合格设备，并按单台设备合同金额的30%支付违约金。
5. 书面确认配合要求：采购人如需供应商对设备交付质量、技术参数、配置符合性等内容进行确认的，供应商须无条件配合，并出具正式书面确认文件。
6. 第三方验收要求：本项目属于大型、复杂专业设备采购项目，采购人可委托国家认可的专业质量检测机构参与项目验收，由此产生的全部验收相关费用均由供应商承担。
7. 专项检定证书验收要求：设备全部调试工作完成后，供应商须按照招标文件及合同要求，针对原子吸收一体机（火焰+石墨炉）、气相色谱仪（非甲烷总烃）、连续流动分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）、便携式浊度仪、便携式水质多参数测定仪，提供具有法定计量机构授权证书资质的机构出具的设备检定或计量校准证书，该证书为项目设备验收合格的必要核心材料，无有效证书不予通过验收。
[bookmark: _Toc18045][bookmark: _Toc7350]七、售后服务要求
1、免费质保期内，投标人的产品在质保期内因发生质量问题，投标人应在接到故障通知半小时以内做出响应，48小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
2、本项目所有要求需要在投标文件中作出承诺。供货方可根据自身服务能力，提供超出上述所列以外的更优惠服务。
3、其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由投标人自行负责。
4、中标人需提供本地化的技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题在24小时内答复用户，并在48小时内派技术人员到现场解决。
5、本项目要求服务期及硬件质量保证期均为最低三年的质保（包含在本次报价中），自项目验收合格后计算。服务期内，中标人负责对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。
[bookmark: _Toc29015]八、培训要求
中标人应为使用该产品的系统管理人员提供培训服务。包括产品的操作使用、故障排除等方面。乙方在安装调试过程中对采购人具体操作使用人员开展现场培训。自项目验收完成后一年内，由乙方提供不少于2人次的由仪器制造商集中组织的专业免费培训。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
[bookmark: _Toc29633]九、其它要求
1、所提供货物质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。
2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个投标报价。投标报价内容包括：货物本身、配件费、运输费、人工费、培训费、售后服务费用、税收、保险、风险等所发生过程中所产生的一切相关费用。
3、非甲方同意，中标人不得将本项目转包或分包。如有违反，甲方有权要求中标人无条件退场，一切损失均由中标人承担。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评审标准
	项目
	评分标准

	价格
（40分）
	以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分40分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×40×100％（保留小数点后两位）。
说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术性能
（40分）
	根据投标人对第四章项目需求【三、采购内容技术要求】的响应情况进行打分，
（1）标注“★”项为重要指标，共24项，每负偏离1项扣1分。偏离超过10项，属于设备性能重大偏离，技术性能整项不得分。
（2）标注“▲”项为一般指标，共80项，每负偏离1项扣0.2分。偏离超过32项，属于设备性能重大偏离，技术性能整项不得分。
说明：
（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
（2）投标人需对所有的参数在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未列明的视为负偏离。
对采购需求中标注“★”和“▲”的指标，应按指标末括号内要求提供相应证明材料上传系统（未要求证明材料的仅需在偏离表中应答），并同时在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并应答的，评审时视为负偏离。
（3）设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。
若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

	实施方案
（12分）
	1、配送、安装及调试方案（满分5分）
方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求，设备送到后，能够在3天内将所有设备安装完成，1天内完成所有设备的调试，得5分；
方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求，设备送到后，能够在5天内将所有设备安装完成，2天内完成所有设备的调试，得3分；
方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求，得1分。
未提供的不得分。
2、设备培训方案（满分3分）
方案全面详实，针对性强，切实可行,优于项目需求，设备培训不少于2人次，在安装调试后5天内进行，不少于2天；人均实操时长≥2小时，得3分；
方案较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求，设备培训不少于1人次，在安装调试后10天内进行，不少于1天；人均实操时长≥1小时，得1分；
方案不全面，针对性不强，可行性欠缺，不完全符合项目需求，不得分；
未提供的不得分。
3、 人员配备方案（满分4分）
投标人为本项目拟派的项目负责人具有生态环境类高级职称证书，得2分；
其他团队成员中，每有一名具有生态环境类高级职称证书加1分，最多加2分；
本项满分4分。
注：注:上述评分项应提供职称证书，并提供投标人为拟派人员缴纳的近一年中任意一个月社保证明，复印件加盖投标人公章,退休人员提供退休证和返聘合同证明材料。

	类似业绩
（3分）
	投标人2024年1月1日至今具有类似业绩，满足三项，得1分，在此基础每多三项加1分，最多加2分，本项满分3分。
【以合同签订时间为准，同时提供合同及中标（成交）通知书，合同要素需包含签订时间、合同双方名称、产品名称以及合同总价，合同要素不完整的不视为有效合同，一份有效合同附对应的中标通知书计取为一项有效业绩，依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件代替中标（成交）通知书。】

	售后服务
（5分）
	1、投标人对本项目提供的整体质保（保修）时间不得低于三年，质保费用均包含在投标报价内，在前述基础上所有设备的免费质保（保修）期每延长一年，得0.5分，本项满分1分。（提供售后服务承诺书，格式自拟，若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。）
2、在投标人承诺的免费质保（保修）期内，如所投产品中的任意产品需要维修，承诺维修期间提供同型号的备机供采购人使用，所需费用包含在本次投标报价内，得2分。（提供承诺书，格式自拟）
3、免费质保(保修)期满后，由厂家为本项目提供终生维修服务，如需更换零部件，只收取器件成本费，如果需要厂家工程师上门服务，每次仅收取差旅费和工程师食宿补助，未修复好不收费，对修复好的故障机器保修6个月，得2分。(提供承诺书，格式自拟)



说明：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: _GoBack]（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。




[bookmark: _Toc28256] 第六章 投标文件格式 

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）





投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、投标人认为应该提供的其他材料











[bookmark: _Toc1505]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人无须提供，由代理在线查询）
	

	8
	投标人信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	中小企业声明函
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他

	11
	法人授权书
	

	12
	投标函
	




1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                               
投标人名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日


参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               投标人名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日







投标人信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日

投标函格式

致：扬州大学工程设计研究院有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                       
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          


法定代表人身份证复印







被授权人身份证复印
4


[bookmark: _Toc24407]二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即“第四章 项目需求”全部内容）
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	……
	














[bookmark: _Toc24910]三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	



























[bookmark: _Toc109304977]

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（扬州市生态环境监测监控中心）的（2026年度扬州市生态环境监测监控中心监测能力建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）对应企业类型前打“√”；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）对应企业类型前打“√”；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5.声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

投标人名称（盖章）：
                             日 期：
中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            投标人全称（盖章）：
                              日  期：
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：      年    月     日



1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

四、开标一览表

项目名称：
项目编号：
                       
	项目名称
	投标总报价
	备注

	
	大写：
小写：                    （人民币：元）

	包含配置清单中的全部设备

	备注
	
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
投标人全称（盖章）：                         

日期：       年   月   日
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分项报价表

投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表签字：
	序号
	仪器设备
	数量
	单位
	单价
	总价
	规格型号
	品牌
	制造商
	是否核心产品
	是否为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品
	是否为环保节能产品
	备注

	一
	原子吸收一体机（火焰+石墨炉）
	1
	
	
	
	
	
	
	是
	
	
	

	二
	气相色谱仪（非甲烷总烃）
	1
	
	
	
	
	
	
	是
	
	
	

	三
	气体自动进样器
	1
	
	
	
	
	
	
	是
	
	
	

	四
	连续流动分析仪（挥发酚+阴离子洗涤剂）
	1
	
	
	
	
	
	
	是
	
	
	

	五
	便携式浊度仪
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	便携式水质多参数测定仪
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	便携式抽滤器
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	北斗定位仪
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	甲醛测定仪
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：供应商提供货物参数要求参照第四章项目需求，规格、型号由投标人根据投标设备实际参数填写，不得低于招标人需求。
五、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求技术要求
	投标技术规格
	正偏离、负偏离或无偏离
	偏离内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1.表中表格行数可自行添加；
2.本表需要对招标文件技术标准及要求逐项响应，按照投标情况填写正偏离、负偏离或无偏离；
3.技术标准和要求如有较长表格，可以不复制表格，可填写表头并注明无偏离即可，如有偏离请根据投标情况填写。

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的设备要求、技术标准和要求。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：
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六、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
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七、投标人认为应该提供的其他材料
（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）
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