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询价通知书

项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006

                      （供应商）：

新沂市公共资源交易中心对（高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购）采取询价采购方式进行采购。欢迎符合条件的供应商参加询价活动。 
第一章 项目说明

一、采购人：新沂市教育局
二、项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
三、项目编号： JSZC-320381-XYZX-X2026-0006
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与询价采购活动。
五、采购方式及获取询价通知书：本项目采用询价采购方式。获取询价通知书方式见询价公告。
六、供应商资格条件：见询价公告。
七、预算金额：本项目预算金额13万元人民币，本项目不接受超过13万元人民币（最高限价）的响应报价。
八、采购需求：见《询价通知书》附件《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《询价通知书》附件《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，新沂市公共资源交易中心无承诺表示时视为未成交，新沂市公共资源交易中心认为必要时可重新进行询价采购或采取其它方式采购。                 
 2.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
3.按照《询价报价表》要求填写报价表，若某项不能满足要求须在《偏离表》中注明，否则视为报价全部满足本通知要求。
 
第二章 询价保证金

十一、供应商提交询价保证金
1.询价保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子询价报价，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子报价）。未进行响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，按照无效响应处理。
“CA数字证书”的获取：供应商参与政府采购活动需办理“CA数字证书”。“CA数字证书”的办理方法详见“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录系统），按照要求通过互联网方式提交响应文件。
（2） 响应文件提交的截止时间：详见询价公告（在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收）
（三）响应文件提交时间、地点：
1.提交时间：详见询价公告
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录系统“开标大厅”。
（四）响应文件开启时间：详见询价公告
（五）响应文件开启地点：
 “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录系统“开标大厅”。
（六）供应商在响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改响应文件的，须先撤回响应文件，重新编制（即补充、修改）后，在提交截止时间前完成响应文件的传输提交。
提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。提交截止时间后送达的响应文件，“苏采云”系统应当拒收。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件;因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开价可以继续进行。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。供应商（发件人）的主营业地为数据电文的发送地点，新沂市公共资源交易中心（收件人）的主营业地为数据电文的接收地点。没有主营业地的，其经常居住地为发送或者接收地点。

十三、响应文件编制要求
响应文件编制的要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《询价报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.法定代表人授权委托书（提供扫描件（含授权委托书中受托人身份证的扫描件），格式见《询价通知书》附件）。
3.所报产品的环境标志产品认证证书的扫描件，加盖电子签章（如有）。
注：
①所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“提交响应文件截止时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件，加盖电子签章。 
②环境标志产品认证证书的扫描件是否符合要求，采购人对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.所报产品的绿色产品认证证书，加盖电子签章。(如有)
5.所报产品的节能产品认证证书的扫描件，加盖电子签章（如有）。
注：
①所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“提交响应文件截止时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件，加盖电子签章。 
   ②节能产品认证证书的扫描件是否符合要求，采购人对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
 （二）资格条件（必须提供，否则响应无效）
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件，加盖电子签章。
2.财务状况报告：
提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表原件的扫描件1 份和投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份；或提供投标人上年度财务报告原件的扫描件；或供应商本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件。（加盖电子签章）
3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目响应文件提交的截止时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件，加盖电子签章；依法免税的投标人应提供相应其依法免税证明文件扫描件加盖电子签章；
（2）本项目响应文件提交的截止时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件，加盖电子签章；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件，加盖电子签章。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
8.供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（要求见《询价通知书》“十四、询价相关说明”中“(四) 查询及使用供应商信用记录”内容）。
9.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物应全部由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造:
9.1供应商提供的货物全部由中小微企业制造的（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件扫描件（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序）。
9.2供应商提供的货物全部由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
9.3供应商提供的货物全部由享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.报价符合性审查：
1.1 超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价（本项目预算金额13万元人民币，本项目不接受超过13万元人民币（最高限价）的响应报价）
1.2  响应报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，无特殊要求,内容格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；
3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；
4.《偏离表》（商务）、《偏离表》（技术）（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；
5.《所报产品技术规格（技术参数）》（格式自拟，详见附件1.《项目要求（采购需求）》）；
6.《售后服务方案》（格式自拟，详见附件1.《项目要求（采购需求）》）；
7.《项目实施方案》（格式自拟，详见附件1.《项目要求（采购需求）》）。
8.关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况（格式自拟，详见附件1.《项目要求（采购需求）》）。
9.关于“报价要求”的响应情况（格式自拟，详见附件《项目要求（采购需求）》）。
（四）价格折扣文件格式： 
1.关于符合本国产品标准的声明函
（1）所报货物符合本国产品标准的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）。
如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）的规定执行。
评审时对上述声明函填写的完整性、准确性进行审查。上述声明函内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过“苏采云”系统）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（通过“苏采云”系统，使用“CA数字证书”,加盖电子签章）。经澄清、说明或者补正的上述声明函仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）所报货物不符合本国产品标准的，供应商在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。
（五）提交响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《询价通知书》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《询价通知书》附件中相关格式要求。
3.盖章要求：见《询价通知书》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1.供应商应当按照《询价通知书》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

第四章 询价相关说明
十四、询价相关说明
(一)询价要求
1.参与询价的供应商需按本询价通知书要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件。
2.在到达响应文件开启时间后，供应商使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上询价活动。在解密时间内，使用CA数字证书解密响应文件。
3．“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内供应商没有确认的，视同该供应商认可开标结果。
4. 评审中需要供应商对响应文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评审期间，请供应商保持在线。
对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，询价小组将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
5.实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]5.1评审中出现下列情形之一的，询价小组应当根据“财库【2026】2号文件”启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2询价小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。
6.参与询价的供应商如未按上述询价要求执行，造成询价小组无法与其进行线上询价活动的，视同供应商放弃询价的权利，退出询价采购活动。
7.新沂市公共资源交易中心联系人：苏雪姣 
  联系电话：0516-88610655
（二）采购程序
1.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。 
2.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。
多家供应商采用同一品牌产品报价的，作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。
3.询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。 
[bookmark: _GoBack]4.确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。
成交结果在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。
（三）评定成交的标准
采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价（评审价）最低的原则确定成交供应商。
报价（评审价）相同的，确定成交供应商方式：
1.确定人：采购人。
2.确定成交供应商方式：
按照以下顺序确定：
(1)响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《询价通知书》附件《项目要求（采购需求）》，下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的；或所报产品的绿色产品认证证书扫描件的，被确定为成交供应商。
(2)都符合第(1)种情况的，响应文件中同时提供所报产品的节能产品认证证书扫描件、所报产品的环境标志产品认证证书扫描件及所报产品的绿色产品认证证书扫描件的，被确定为成交供应商。
 第(2)种情况无法确定的，由采购人确定。
说明：所报产品的环境标志产品认证证书、所报产品的节能产品认证证书及所报产品的绿色产品认证证书要求：见《询价通知书》中“十三、响应文件编制要求”。
3.评审价相关说明
（1）当采购项目或者采购包中为单一产品，对提供本国产品的供应商的报价（以供应商提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该供应商的评审价格=《询价报价表》中的“总价”*（100%-20%）
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以供应商提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该供应商的评审价格=《询价报价表》中的“总价”*（100%-20%）
（4）成交结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。
 
(四) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2)“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章  合同签订 

十六、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《询价通知书》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
十七、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。


 
第六章 询价文件的澄清或者修改

十八、《询价通知书》的澄清或者修改
提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《询价通知书》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《询价通知书》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《询价通知书》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《询价通知书》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑
十九、询问和质疑
 1.根据新沂市公共资源交易中心与新沂市教育局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向新沂市教育局（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向新沂市教育局（采购人）提出质疑。询问和质疑由新沂市教育局（采购人）依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：新沂市教育局
联系人：王夫安
联系电话：13655227623
通讯地址：新沂市北京路13号
 



第八章 其他
二十、附件：附后。
附件：
1.《项目要求（采购需求）》
2.《承诺书》
3.《分项价格表》
4.《偏离表》（商务）、《偏离表》（技术）
5.《拟签订的合同文本》
6.《授权委托书》
7.《中小企业声明函》
8.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
9. 《残疾人福利性单位声明函》
10.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）》
11.《供应商相关承诺》
12.《供应商书面声明》
13.《关于符合本国产品标准的声明函》
14.《方案》


 

1.项目要求（采购需求）
一、说明
（一）采购人：新沂市教育局
（二）项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
（三）本项目采购的是非进口产品。如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
（四）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（五）本项目预算金额13万元人民币，本项目不接受超过13万元人民币（最高限价）的响应报价。

二、项目技术要求：
技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	线阵列音箱
	1.音箱类型为2分频线性阵列音箱，低频扬声器：≥12"低音*2，高频扬声器：≥3"压缩驱动器*1。
2.功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω，频率范围等同或优于55Hz-20KHz。
3.水平覆盖角（-6dB）≥110°，垂直覆盖角（-6dB）≥10°。
4.每套线阵列音箱包含4只音箱
	2
	套

	2
	线阵音箱吊架
	包含线阵田子架、吊装葫芦
	2
	套

	3
	超低频扬声器
	1.阻抗：≤8Ω
2.频响等同或优于40Hz~400Hz
3.额定功率≥600W
4.低音：≥18"低音×1
	2
	只

	4
	主扩（数字）功率放大器
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能。
6.XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度41dB、38dB、35dB、32dB可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.常规带载8欧，4欧，2欧。
12.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4*1500W；立体声4Ω：≥4*2550W；立体声2Ω：≥4*3570W；桥接16Ω：≥2*3000W；桥接8Ω：≥2*5100W；桥接4Ω：≥2*7140W。
	1
	台

	5
	侧辅助扬声器
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	2
	只

	6
	侧辅专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
★7.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。（提供功能界面截图佐证）
★8.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。（提供功能界面截图佐证）
★9.采用网络传输协议，2路网络传输通道，远距离音频传输；集成DSP音频处理功能，具有15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。（提供设备截图佐证）
	1
	台

	7
	舞台返送扬声器
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1；低音：≥10"低音×1
	2
	只

	8
	舞台返送功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率*：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软1启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	1
	台

	9
	数字调音台
	1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
★5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面截图佐证）
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。
★9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图佐证）
★10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面截图佐证）
11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键，防止误操作。
	1
	台

	10
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.DY93334。
★3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
★5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
★9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。（提供功能截图佐证）
10.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	1
	台

	11
	AI反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。）
2.支持声场校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
★5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件DY98611集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
★10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）                                                                                                                
	1
	台

	12
	鹅颈式会议话筒
	换能方式：电容式
频率响应：100Hz~20kHz
输出阻抗：750
指向性：超心型指向
灵敏度：-40dB
供电电压：幻象48V
最佳拾音距离：10-60cm
采样率：48KHz
	4
	只

	13
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	2
	套

	14
	大合唱电容话筒
	活筒换能原迎外部极化电压式电容话台
振膜直径1英寸
指向性心型
频率响应20-20,000Hz
灵敏度25 mV/Pa
声压级140dB
等效噪音电平 10 dB(A)/20 dB(CCIR)
动态范围 130dB
电源48V供电
	1
	只

	15
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	1
	台

	16
	舞台多媒体地插
	多媒体信息地插
	6
	套

	17
	机柜
	42U专用机柜
	1
	台

	18
	无线AP服务器
	网络AP服务器，结合中控主机，与无线路由器连接，实现无线WIFI连接，方便IPAD、智能手机等无线设备接入控制；
处理器：
CPU:ARM9 450MHz,RAM:256M,NET:10/100M自适应
数据存储空间： 64M（可扩充至2G）
全制式环保电源（110V-240V），适合任何地区。
通讯协议：TCP/IP,下载模式：FTP,管理模式：HTTP
通讯接口：1个DB9/M接口,网络接口：RJ45
安装方法：19英寸标准机柜安装
电源规格：宽电压通用电源（110V-240V）
软件：可编程中控软件，中文界面
OS：WINCE
	4
	台

	19
	辅材
	2*2.5音箱线缆、即插件、信号线
	1
	批



1、投标产品必须为原厂正品产品，不得以次充好；
2、★标识部分为不允许偏离的实质性要求，未能提供证明材料视为不满足，在符合性审查时按照响应无效处理；
三、项目商务要求 
（一）报价要求
在所有报价中，项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
说明：“（一）报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（二）项目实施要求
1.签订合同后 15 日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点，并在 5 日内安装调试完毕。
2.质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如果有)。
说明：“（二）项目实施”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（三）验收要求
1.采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。
2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
说明：“（三）验收要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（四）质保、维修及售后服务
1.本项目质保期为  3  年，质保期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。
2.中标（或成交）人须设有7×24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3.售后服务响应时间：如设备（或货物）出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接报修电话后  12   小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于   1  个工作日。
4.如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。
说明：“（四）质保、维修及售后服务”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
（五）付款方式
双方签订合同后15天内，付合同价款的30%，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，采购人按合同约定支付至合同价款的100%。


2.承诺书

致新沂市公共资源交易中心：

根据贵方《询价通知书》（项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006）要求，本供应商正式提交以下响应文件。
1.承诺书；
2.询价报价表；
3.分项价格表；
4.询价通知书要求提供的其他有关文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照询价通知书的要求编制响应文件，并对提交的响应文件 的真实性、合法性承担法律责任。
本供应商兹宣布同意如下: 
一、按《询价通知书》规定提供交付的货物的唯一报价见《询价报价表》。
二、供应商完全承担根据《询价通知书》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在偏离表中另作说明）。
三、供应商已详细审核《询价通知书》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、供应商保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
五、本报价有效期60个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。
七、供应商完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、新沂市公共资源交易中心有权将我单位本项目响应文件中的《询价报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由新沂市公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，新沂市公共资源交易中心有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。




供应商（电子签章）：
日期： 年 月 日








3．分项价格表
 
项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006 
 
                       货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《询价报价表》中的“总价”）
	





供应商（电子签章）：  
日期：   年  月  日




注：1．如果不提供此表将视为没有实质性响应采购文件。
2. 供应商对以上数据的真实性负责。

新沂市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。




4. 偏离表（技术）

项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006

	序号
	偏离内容
	询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改）的要求
	响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的响应文件的内容与询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

                           供应商（电子签章）：
                           日期：  年 月 日




偏离表（商务）

项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006

	序号
	偏离内容
	询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改）的要求
	响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的响应文件的内容与询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

                           供应商（电子签章）：
                           日期：  年 月 日





5. 拟签订的合同文本
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照新沂市公共资源交易中心的采购结果签订本合同，合同条款应不少于并不限于以下内容。
合同编号：
合同各方：
采购人（以下称买方）：                 供应商（以下称卖方）：               
联系人：                               联系人：

一、合同通用条款
1、定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“买方”系指从事本招标项目所述的购买货物和服务的国家机关、事业单位和团体组织。
（2）“卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的中标供应商。
（3）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（5）“货物”系指卖方根据合同规定完成本项目供货及安装项目应向买方提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。
2、标的
货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）
3、技术性能
卖方所提供货物和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4、专利权及版权
（1）卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。
（2）卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。
5、包装要求
（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
6、验收
（1）货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后7日内提出。
（2）买方可以采取以下方式对货物组织验收：
①买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6（1）款所规定的验收期的，视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。
②邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或复杂的政府采购项目应由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
7、付款
（1）本合同以人民币付款。
（2）卖方应按照与买方签订的合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
①发票；
②买方加盖公章证明交付使用合格的验收证明文件；
 ③《中标通知书》 ；
④ 本项目的政府采购合同。
（3）具体的付款方式及期限（见合同专用条款）。
8、伴随服务 
（1）卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。
（2）除交付标的物外，卖方还应提供下列服务：
①货物的现场安装和启动监督；
②提供货物安装和维护所需的工具；
③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
④在货物交货现场就设备的安装、调试、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。
（3）伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9、质量保证
（1）投标人所提供货物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。
（2）投标人所提供货物及服务必须达到本招标文件中规定的要求。
（3）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
（4）在交货之前，卖方应对提供的货物质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有投标文件相符的证明书和质量检验证书。投标书所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优、更好且价格不得变动。
（5）交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的货物损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修复者外，可以退换新品。
（6）根据第三方技术机构测试、检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、性能或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
（7）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
（8）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
（9）履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3％：累计超期30天，买方有权终止执行合同，并没收履约保证金。
10、违约责任
（一）质量瑕疵与索赔
（1）买方有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。
（2）根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
①卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；
②根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；
③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
（3）如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
（二）履约延误与赔偿
（1）卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。
（2）如果卖方无正当理由拖延交货和提供规定的服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。
（3）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方（如有）。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。
（4）除合同条款第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交货物或未提供服务每天计收0.3％合同总额，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或总合同价的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
11、不可抗力
（1）如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。
（2）本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
（3）在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
12、税费
本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。
13、 履约保证金
    本项目不收取履约保证金。
14、合同变更、解除或终止
（1）在采购合同履行中，买方需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
（2）双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如确需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、政府采购管理部门协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
（3）合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，应当解除合同。
（4）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况本下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：
①如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
②卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
③如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
（5）在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
（6）如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。
15、合同转让或分包
除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
16、争端的解决
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买卖双方友好协商解决；协商不成需要诉讼的，在买方所在地人民法院管辖。
17、合同生效
（1）合同应在买方、卖方签字，并在卖方交纳履约保证金（如约定）后生效。
（2）本合同至少一式三份，买卖双方各执一份，一份送新沂市公共资源交易中心备案。
（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
18、合同附件
（1）合同附件包括：
①买方发布的招标文件；
②卖方提交的投标响应文件；
③《中标通知书》；
④买方和卖方商定的其他必要文件。
（2）合同附件与合同具有同等效力。
（3）合同文件应能相互解释、相互说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
二、 合同专用条款
1、货物名称、型号及规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价
	序号
	货物名称
	型号及规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价
	金额

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　

	　合计人民币（大写）：


本合同价为人民币                  元整（小写：¥          ）。与交货有关的所有费用应包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。
2、交货时间、地点和方式
（1）交货时间：

（2）交货地点：

（3）交货方式：

3、验收
  买方采用合同通用条款 6 验收（2）中的（   ）方式对货物组织验收。
4、付款
（1）付款方式：

（2）付款时间：


签约各方：

甲方（盖章）：年 月 日              乙方（盖章）：年 月 日

甲方法定代表（签字）：               乙方法定代表（签字）：
地址：                               地址：              
电话：                               电话：
传真：                               传真：
[bookmark: hetongEnd]开户银行：                           开户银行：
银行账号：                           银行账号：
签订地点：                           签订地点：
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6.法定代表人授权委托书

委托人（公司全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号： 
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：                受托人联系方式：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与(高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购)项目[项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006]的询价活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2026年  月  日起至2026年  月  日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：
 
受托人（签字）：
年   月   日


(受托人身份证扫描件附后)



7.中小企业声明函

项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购
项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006  
1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于   ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 
投标人名称（盖电子签章）：
投标人授权代表（签字或盖章）：           
日期：      年    月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业为工业。
2.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”





8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购）项目（项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          

                           供应商（电子签章）：
                           日期：   年 月 日

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]9. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(新沂市教育局)单位的（高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
（附证明材料的扫描件）
 
项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购 
项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006 
 
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购)，项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………
 
专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………
 
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商（电子签章）：
日期：年月日







11.供应商相关承诺

项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006
项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。







供应商（电子签章）： 
日期：   年  月  日







12.供应商书面声明

项目编号：JSZC-320381-XYZX-X2026-0006
项目名称：高新区中学设施设备（报告厅视频会议系统设备）采购

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





供应商（电子签章）：
日期：   年  月  日

















13. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（ 产品名称 ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：  年  月  日         
__________________
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

14.方案
                            （格式自拟）
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