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                   第一章 招标公告
项目概况
滨海县2026年大比例尺地形图更新维护测绘项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月12日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2026-0029
2.项目名称：滨海县2026年大比例尺地形图更新维护测绘项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：100万元（采购包一：70万元；采购包二：30万元）
5.最高限价：100万元（采购包一：70万元；采购包二：30万元）
6.采购需求：滨海县2026年大比例尺地形图更新维护测绘项目，详细内容见本招标文件第四章。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]7.每包件合同履行期限：自签订合同之日起2026年12月30日前完成全部工作。
8.质量要求：项目全部成果满足甲方的要求，并通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验并取得质量检验报告。
9.包件划分：本项目分为2个包件
	包件
	实施内容
	包件限价
（万元）

	采购包一：
	1. 完成滨海县主城区、镇（区、街道）、港城区等约450平方公里范围内的1:1000大比例尺地形图更新测绘及数据建库。
2. 完成滨海县主城区约56平方公里范围内的基础地理实体成果生产及数据库更新工作。
3.对滨海县测量标志点进行实地踏勘核实。
	70

	采购包二：
	1. 对滨海县既有的实景三维工作边界范围内约30平方公里建设成果开展更新维护及数据建库，并根据甲方指定范围新增5平方公里开展实景三维建设。
2. 对包件一开展成果质量检查、数据汇交及日常管理等工作。
	30


注：本项目分2个包件，同一投标人可同时参加一个或多个包件的投标，但只能中一个包件。本项目采取先评先中原则（从一至二包件的顺序进行评审），投标人若已在先评审包件中被推荐为第一中标候选人，则在之后包件不作为中标候选人推荐。
10.本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：投标人须具有乙级及以上测绘资质证书，其专业范围须同时包含乙级及以上摄影测量与遥感、地理信息系统工程。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月12日09点00分00秒（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _GoBack]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名    称：滨海县自然资源和规划局
地    址：滨海县育才西路586号
联 系 人：张先生
联系电话：13512591126 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏雨田工程咨询集团有限公司
地　　址：滨海县大学生创业园电谷A226室
联 系 人：田女士
联系电话：15751609431
3.项目联系方式
项目联系人：张先生、田女士
电　　  话：13512591126、15751609431
 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
            第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏雨田工程咨询集团有限公司，联系地址：滨海县大学生创业园电谷A226室，联系电话：15751609431。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为20%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
34.其他费用
招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也须列入报价。
本项目代理服务费按苏政采【2024】20号文件中服务招标取费标准折后执行，采购人约定由中标人在领取中标通知书前向采购代理单位一次性代为支付采购代理服务费人民币采购包1：7000元、采购包2：3500元。投标人须将此费用纳入投标报价中，采购人不另行支付。

 
 
 
 

第三章  合同文本
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.标的名称：
2.标的质量：
3.标的数量（规模）：
4.履行时间（期限）：
5.履行地点：
6.履行方式：
二、合同金额
1.本合同金额为（大写）：______________圆（__________元）人民币。
2.合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务所支出的所有费用（含税费），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
1.乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
4.履约保证金的退还：
4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。
2.乙方不得将合同标的分包给他人履行。
3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
1.合同签定后7日内支付合同总价的20%作为预付款(乙方须提供合同总价20%的金融机构或担保机构出具的预付款保函)；
2.测绘成果经江苏省测绘产品质量监督检验站检查合格并经招标人组织验收通过后，招标人全部支付合同价款并退还中标人的履约保证金（不含利息）。
注：在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
九、税费
1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
1.甲方依法组织履约验收工作。
2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1.甲方无故逾期付款的，就无故逾期款项按同期全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过无故逾期付款金额的5%。
2.如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方无法提供服务，或服务成果不合格且整改后仍无法满足合同约定，影响甲方项目推进及按期使用的，甲方有权解除合同。乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足（补足金额不超过合同总价款的100%）。
2.乙方逾期提供服务或交付成果的，须提前征求甲方书面意见，经甲方同意后方可顺延工期。甲方仍需求的，乙方应立即加快推进工作，并按合同总金额的每日万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失；甲方不再需求的，有权解除合同，乙方须退还已付款项并赔偿甲方损失。
3.乙方泄露甲方工作秘密或敏感信息，或未按约定履行保密义务造成资料泄密的，须向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.项目实施期间，因乙方安全管理不善、自身疏忽导致的一切安全事故、人身伤害、财产损失、数据成果损坏等，均由乙方承担全部责任及费用；甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方全额追偿。
5.未经甲方书面同意，乙方将本项目分包、转包、委托或挂靠给第三方的，视为严重违约。甲方有权立即解除合同，乙方须按合同总价款的20%支付违约金，退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此造成的全部损失。
6.乙方无合同或法律依据单方面解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方须在合同解除后 10个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的30%支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失（如重新采购的差价、诉讼费、律师费等），乙方须补足差额。
7.乙方未按约定配备项目人员，或擅自更换核心成员的，甲方有权要求乙方限期整改，整改期间暂停付款；逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除相应合同款项，情节严重的可解除合同，乙方承担相应违约责任。
8.乙方应向甲方支付的违约金、赔偿款，甲方有权直接从未支付的合同款项中扣除；扣除后仍不足的，甲方有权要求乙方另行支付。
9.本条款约定的“甲方损失”包括但不限于：直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、执行费、律师费、交通费、差旅费，以及甲方为继续履行合同而重新聘请第三方提供服务的费用差额等。
十二、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
1.双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
 甲方：                乙方： 
 地址：                地址： 
 法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：              联系电话：          
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 第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目。
一、采购项目的内容及服务要求
（一）项目背景
依据《关于全面推进实景三维中国建设的通知》《江苏省“十五五”基础测绘规划》《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案（2026 版）》文件要求，紧扣盐城市“十五五”市级基础测绘规划部署，衔接“数字盐城”“智慧盐城”建设总体安排，结合滨海县国土空间治理现代化及智慧城市建设实际需求，夯实全县时空大数据基底，切实保障地理信息数据的现势性、精准性与权威性，组织开展滨海县大比例尺地形图更新维护测绘项目（2026），项目主要内容包含滨海县大比例尺地形图生产及更新、城市级三维模型更新、基础地理实体更新及滨海县测量标志点核查工作。
（二）服务内容
包1服务内容：
1）大比例尺地形图更新
结合最新影像数据、实景三维模型成果、规划工程竣工和不动产登记等数据完成滨海县城区及镇区范围内约450平方千米1∶1000比例尺地形图更新工作。严格按照《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》《盐城市1︰500 1︰1000 1︰2000基础地理信息地形要素数据规范》要求，开展定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、注记等九大类地形要素更新及标准化数据库建设。
2）基础地理实体更新（约56平方公里）
按照《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案（2026 版）》部署要求，组织完成滨海县基础地理实体成果生产及数据库更新工作，形成相关成果，满足省市县协同更新任务要求。具体任务如下：
（1）主城区约30平方千米范围内城市级基础地理实体更新
依据《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案（2026版）》，在主城区范围内开展基础地理实体采集，采集范围满足省级划定的工作界要求，补齐全要素类型，更新水体、农林用地与其他土地、水利、交通、建（构）筑物及设施、管线、院落、行政区划单元、地名、国土空间规划及其他管理区域等各类要素。
（2）主城区外约26平方千米范围内核心基础地理实体更新
按照《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案（2026版）》要求，依据不动产登记、多测合一、民政行业资料，完成主城区以外范围内的核心基础地理实体更新，满足省级规定任务范围，主要涉及院落、乡级以下行政区划单元、重要场所与机构地名等基础地理实体。具体任务范围见下图。

图1 基础地理实体更新范围
3）测量标志点巡查
组织人员对滨海县测量标志点实地踏勘，逐点核实测量标志点的存在状况，检查标志本体及附属设施有无损毁、移位、被侵占或通视条件变化等情况，并同步编制（更新）测量标志点之记，记录点位位置、周围环境、到达条件及现状等信息。
包件二工作内容：
1）实景三维成果更新维护
根据《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案（2026版）》，对滨海县现有实景三维建设成果开展更新维护作业。针对滨海县实景三维工作边界范围内约30平方公里区域（下图红线范围），以及甲方指定新增5平方公里范围，开展倾斜摄影三维模型、TDOM数据的新建与更新生产及配套数据库建设，完整形成约35平方公里成果资料，符合省市县协同更新任务指标。具体任务如下：

（1）地理场景更新
在已有实景三维模型成果基础上，组织开展实景三维场景更新与外扩新建，对更新地块采集优于0.05米的倾斜摄影影像构建倾斜摄影三维模型，并与历史模型做好接边。
（2）TDOM数据更新
在已有TDOM成果基础上，依据更新的实景三维模型成果，开展TDOM成果更新，并确保与历史模型的接边精度符合要求、接边处无错位、无色差。
2）项目管理
对包件一开展的1:1000地形图测绘更新维护和基础地理实体更新成果开展质量检查、数据汇交及日常管理等工作。
（三）技术要求
1．包1技术要求
1）空间基准
（1）坐标系统：2000国家大地坐标系。
（2）高程基准：1985国家高程基准。
（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。
（4）时间基准：公元纪年和北京时间。
2）地形图技术要求
（1） DLG 分幅及编号
分幅：50cm×50cm 正方形分幅；
编号：以图廓西南角坐标整 km 数编号，X 坐标在前，取整 km 数的小数点前四位和小数点后一位；Y 坐标在后，取整 km 数的小数点前三位和小数点后一位；中间加短线连接，如 3774.5-485.5。
（2）DLG 图名
图名主要沿用原滨海县 1:1000大比例尺地形图更新测绘DLG 成果已有图名，对于现状变化较大或原图名不宜继续沿用的，图名应选用所在图幅内主要居民地名称或主要企事业及行政单位名称，全测区不得重名或同名。若图内无名可取时，应以相邻图幅的东、南、西、北四个方位命名，方位加括号，如 "** 村 * 组（南）"。若加方位命名仍无法取图名时可不取图名，只注图号。
（3）文件命名
DLG以图幅号加扩展名命名，如："3774.5-485.5.dwg"；DLG入库数据以完整测区提交，文件名称以项目名称命名。
（4）管理单元划分及编号
管理单元沿用原滨海县1:1000大比例尺地形图更新测绘DLG成果的管理范围线，由于实地发生根本变化，原管理范围线不适宜时需重新划定管理范围。管理单元划分的原则应符合下列要求:
管理单元划分的参考位置：以行政区划界线、街坊线为主要参考，依据道路、河流中心线划分；
避让原则：单元线不宜切割要素、不宜跨河。被单元线切割的面状要素，应在各自管理单元中分别维护；
单元之间的关系：相邻单元之间不应有缝隙或重叠；
单元的大小：单元面积大小基本一致，分区范围在 15～20km²为宜。
管理单元编号以 "BH_1K_XX" 命名，按自北向南、从西往东 "弓" 形，顺序编号命名。
（5）地物点点位中误差与间距中误差要求下表
	地区分类
	平面位置中误差
（图上mm）
	邻近地物点间距中误差

	
	
	建、构筑物
(图上mm)
	其他地物
（图上mm）

	平地
	±0.50
	±0.40
	±0.50


注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。
（6）基本等高距：基本等高距采用0.5米，城镇区、居民地和水稻田等平坦地区不勾绘等高线。
（7）高程注记点精度
城市建筑区和基本等高距为0.5米的平坦地区，高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差应不大于士0.15米。复杂地区高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于1/3基本等高距，其他隐蔽等特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。
高程注记点密度：一般地区高程注记点图上每平方分米12~15个，乡镇和居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8~10个。高程均注记至0.01米。
最大误差：平面和高程中误差的2倍为最大误差。
（8）地物、地貌元素按《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》符号准确采集，要素分层按《盐城市1︰500 1︰1000 1︰2000基础地理信息地形要素数据规范》要求做好各要素分层、分类。地物、地貌测绘应无错漏、无变形、无移位，图面保持简洁，没有意义的线条、符号不采集。对不能准确判读的(包括隐蔽地区、阴影部分等)，需绘出部分轮廓线，在辨别困难处做出标记，予以说明，由外业进行补测、定位、定性。
（9）对点状地物采集定位点,定位点取其几何中心点或标志性特征点,有向点应确定其方位角；对线状地物采集定位线，定位线取其轮线或中心线，定位线应根据轨迹描绘，走向明确，衔接合理，相交处应形成结点，不应自重叠、自相交；面状地物应保证图形连续且封闭，不应重复。除《盐城市1︰500 1︰1000 1︰2000基础地理信息地形要素数据规范》已规定要素的符号方向外，一般原则为要素的前进方向指向要素的低处，或者符号方向的右侧指向低处或内侧(闸除外)。公共边采集以主要要素的公共边为准采集一次，次要要素的公共边拷贝生成。
（10）池塘、沟渠水涯线沿上坎线采集，池塘注“塘”；图上宽度大于或等于1.0毫米的沟渠,用双线表示，小于1.0毫米的用单线表示，小于0.5毫米的择要表示；河流、湖泊水涯线按摄影水涯线采集。河流的堤岸、土堤、沟堑长度大于图上1厘米、比高大于1米的要采集，地下灌渠的主要出水口要仔细辨别采集。
（11）采集房屋和街区轮廓时，应切准房角或轮廓拐角后打点连线，准确采集外围轮廓，反映建筑结构特征。对不同层次，不同结构形式、主要房屋和次要房屋之间采集分割线表示。对老居民区、房屋毗连、庭院套递的地物特征,应根据房屋结构形式不同、屋脊高低不一，屋脊前后不齐等作分割表示。连在一起的房屋、面积过小，不同层次分割有困难时可不分割。建筑物下的主要通道在影像上能确定的要用相应符号表示，各企事业单位大门的顶盖要采集，用相应符号表示；农村居民地前后每家每户的牲口房图上在2平方毫米左右时可与前面的围墙式猪栏综合。单位门墩要区分依比例与不依比例，方向按真方向摆放，农村各家各户的门墩不表示。
（12）道路采集时，应正确处理道路的相交关系及与其他要素的关系，道路相交处应形成结点，道路应走向明确，衔接合理。公路与其他双线道路应按实际宽度依比例尺采集。道路采集同时应采集道路范围内的绿地或隔离带。
（13）管线应表示高压输电线、低压配电线和通信线，准确反映实地的高压铁塔或电杆位置和走向特征，35KV以上的高压输电线表示电压值和线路名称。同时采集电线杆上的变压器、入地、变电室（所）。过河缆表示，并加注记。多种线路共杆时，应以该线路的主要用途表示相应线路的符号。管道应区分地面上的和架空的，多根管道并列时，只表示主要管道，不注记管数，注主要管道的性质。围墙上的管道省略不绘。
（14）地貌采集应正确反映地貌的形态类别和分布特征。高程注记点应测注在明显地物点和地形特征点上。
（15）每幅图测出内图廓外5mm，自由图边、测区外围最近的电力线、通信线等架空杆位必须测绘，保证图内电力线、通讯线等有准确的连接方向。图幅接边处的各种符号、注记放置在要素主体部分所在图幅内；地理名称注记涉及图幅接边时，主图和接边图幅均分别注记地理名称，接边图幅视图面负载取舍表示。
（16）调绘工作重点处理内业测图遗留的模糊区域、新增地物及隐蔽地物，确保地形要素完整准确。
3）二维基础地理实体技术要求
位置精度：平面中误差：±0.50米，高程中误差：±0.25米。
实体的分类、颗粒度、精度及空间身份编码规则符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》要求。
实体的转换、采集、语义化处理符合《基础地理信息要素数据转换生产实体数据技术规范》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》《江苏省基础地理实体数据库规范》要求。
4）测量标志点的巡查技术要求
巡查人员需对标志点进行全方位的实地核查，重点确认三角点、水准点、GPS点等标志本体是否完好，排查是否存在损毁、移位、沉降、风化脱落、涂刻污染、被盗或掩埋等情况；同时检查保护井、保护盖、护栏、碑记、警示标志及指示牌等附属设施是否齐全完好、字迹清晰。此外，还需评估周边环境，排查是否存在影响观测的障碍物（如建筑物遮挡、植被疯长）以及违规耕作、挖土取土、非法侵占、搭建构筑物等安全隐患或危害行为，并及时清理标志点周边（通常为1米范围内）的杂草、杂物、砂石、树叶等覆盖物，疏通排水通道以防范雨水冲刷及水土流失，对缺失、模糊、倾倒的警示保护牌及指示牌进行补齐或更新。
巡查工作需做到“痕迹化”和“数字化”管理，建立“一点一档”，完善每个标志点的位置信息、现状照片和管理档案，实行规范化管理。在规范巡查记录方面，需详细登记点名、点号、种类、位置、巡查时间、人员、现状及发现的问题。同时，巡查全过程需规范留存影像资料，通常要求拍摄远景、近景、特写三张照片，以确保巡查工作的可追溯性和数据的完整性。
4）元数据技术要求
地形图元数据符合《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）要求。
基础地理实体元数据符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》要求。
2．包2技术要求
1）空间基准
（1）坐标系统：2000国家大地坐标系。
（2）高程基准：1985国家高程基准。
（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。
（4）时间基准：公元纪年和北京时间。
2）位置精度
	数据成果类型
	平面中误差（米）
	高程中误差（米）

	倾斜摄影三维模型数据成果
	±0.30
	±0.25

	TDOM数据成果
	±0.30
	/

	困难地区（如林区、阴影覆盖隐蔽区等）的中误差可放宽至两倍标准中误差


3）航摄技术要求
航摄种类：IMU/DGPS辅助倾斜数码彩色航空摄影。
航摄仪要求：无人机搭载航摄仪单镜头不低于2000万像素（含），可采用单镜头智能摆动的方式。
全域航摄影像地面分辨率：等于或优于0.05米（下视）。
垂直影像重叠度：航向重叠度在高层建筑物密集区域一般应设计为70%～80%，其他地区航向重叠度一般不低于60%，最低不低于53%；旁向重叠度一般应设计为50%～80%，最低不低于30%。
倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计。
旋偏角：一般不大于15°；在像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下，最大不超过35°；同一航线连续达到或接近最大旋偏角的像片数不应超过3张；同一摄区出现最大旋偏角的像片数不应大于摄区像片总数的4%。
测区覆盖：保证测区边缘区域倾斜视角影像的覆盖范围，旁向范围超出摄区边界不少于3条基线；航向超出摄区边界不少于7条基线，覆盖不全须补测。
影像质量要求：各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像。
航摄时间：在规定的航摄期限内，选择对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、光照充足、大气透明度好的晴或多云天气进行摄影。若为晴天拍摄，太阳高度角≥40°，阴影倍数≤1.2倍；若为多云天气拍摄，在保证照度的前提下可适当放宽太阳高度角要求。
补摄与重摄：航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄，补摄航线的长度应超出漏洞外五条基线，应采用同一主距的航摄仪进行补摄，当某段POS数据经分析后无法使用，应对该段航线进行补摄，补摄航线的长度应超出该段航线外五条基线。
4）倾斜摄影三维模型成果要求
（1）地面分辨率优于0.05米。
总体要求:模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。需对水系、交通、建筑、独立物、植被、地形等进行修饰。
（2）水系:水系的同一横断面上的高程不得相差0.2米，对有遮挡处进行人工处理到设计精度要求；水面平整、无破面，放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符的情况。影像接边处无明显接痕，水面纹理可采用正射影像进行纹理映射。
（3）交通:对有遮挡处进行人工处理达到设计精度要求，道路及其附属设施的平面位置及高程信息满足三维模型整体表达精度，道路及其附属设施线状模型结构与实际情况一致，不能有明显不平整、变形等情况。放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符情况且影像接边处无明显接痕。
（4）建筑:所有建筑物几何形状（面、线、角）和纹理完整、正确。
（5）独立物:对电杆、灯杆、通信杆、烟囱等直径小于0.5米或厚度小于0.5米的广告牌等独立地物进行检查，对悬空独立地物直接删除，直径大于1米的要做出实际形状。
（6）植被:植被模型一般不进行处理，主要是对直径小于1米，并且独立、没有支撑的部分进行删除，行树等趋于自然。
（7）地形:真实反映地形起伏、地表形态、质地、色彩、纹理等特征。地形模型的平面位置及高程精度满足三维模型表达要求。
（8）其他:不允许在模型表面出现与现实明显不符的孔洞,如水面、广告牌、玻璃幕墙等，需进行修复；模型中不允许存在孤立、细碎的悬浮物（如很小的树冠、残缺不全的路标牌等及其他异常错误目标），需进行修复；对提供的影像数据或补摄的影像中涉及如人脸、汽车牌号等隐私信息或保密信息进行模糊化处理。
（9）模型分块规则：更新模型采用基于CGCS2000的球面墨卡托投影作为网格分块坐标系，以该坐标系下横坐标13306157.8839、纵坐标3913575.8483作为分块计算的原点，以152.874米为分块单元的边长。
（10）更新融合：更新模型应沿如道路边线等自然边界与更新前模型进行接边融合处理，消除几何突变和纹理色彩差异。更新后模型所采用的投影坐标系与更新前模型保持一致。
5）真正射影像（TDOM）技术要求
地面分辨率为0.05米。
图幅内影像清晰，反差适中，色彩及色调均匀、无噪声，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。
匀光匀色需尽量保证地物的纹理特征，尤其是旱地、水田等地物，匀光匀色时应尽量避免纹理信息损失。
地物地貌应真实，无扭曲变形、无噪声、云影等缺陷。
与上一时期的真正射影像（TDOM）之间应完全接边，不允许在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象；由于航摄时间不同造成的影像颜色差异，应尽量使同一线状或面状地物的颜色及纹理特征保持一致。
不应该有阴云、大团云阴影与烟雾。不得有任何单块云、密云阴影或烟雾使地物变得模糊的面积超过影像的3%。
6）元数据技术要求
地形图元数据符合《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）要求。
地理场景元数据符合《实景三维地理信息元数据规范》（DB 32/T 4156-2021）要求。
7）对包1成果质量检查和汇交技术要求
成果质量检查
严格按照国家、江苏省测绘地理信息现行规范标准，以及本项目技术设计书要求，对包件一1:1000 大比例尺地形图更新测绘、基础地理实体生产更新、测量标志点踏勘核实全部成果开展质量检查工作。执行过程检查与最终检查两级质检流程，对数据精度、要素完整性、逻辑一致性、外业实地核查情况开展全面核验；对检查发现问题形成问题清单，督促完成整改复核，出具完整检查报告，确保包件一成果质量满足项目验收条件。
数据汇交管理
按照甲方及省市主管部门数据提交要求，完成包件一全部成果数据、元数据、过程资料、检查报告的规范化整理、格式规整与归档，按规定完成成果逐级汇交，保证汇交数据完整、格式合规、资料齐全，满足入库、上报要求。
项目日常管理
承担包件一项目过程日常管理工作，建立项目台账，做好资料保管、版本管控；负责与甲方沟通对接，跟进生产进度，协调处理项目实施过程中的技术问题，完整留存全套项目过程文档，保障包件一项目有序推进，满足项目总体任务指标。
（四）技术规范
GB/T 23236-2024《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》；
GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；
GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；
GB/T 27920.1-2011《数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影》；
GB/T 30318-2013 《地理信息公共平台基本规定》；
GB/T 39610-2020《倾斜数字航空摄影技术规程》；
CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；	
CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；	
CH/T 1050-2021《倾斜数字航空摄影成果质量检验技术规程》；
CH/T 3003-2021《低空数字航空摄影测量内业规范》；
CH/T 3004-2021《低空数字航空摄影测量外业规范》；	
CH/T 3005-2021《低空数字航空摄影规范》；	
CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；
GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 ∶1000 1∶2000地形图图式》；
CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图》；
CH/T9020.3-2013《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000生产技术规程 第3部分：数字正射影像图》
CH/Z 9011-2011 《地理信息公共服务平台  电子地图数据规范》；
CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；
CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；
DB32/T 5373-2026《基础地理信息要素数据转换生产实体数据技术规范》；
DB 3209/T 1241-2023《盐城市1∶500 1∶1000 1∶2000 基础地理信息地形要素数据规范》；
《中华人民共和国测量标志保护条例》（中华人民共和国国务院，2011.1）
《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资源部，国家保密局，2020）；
《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》（自然资源部，2023.3）；
《江苏省自然资源厅办公室关于进一步加强全省测量标志保护和管理的通知》（江苏省自然资源厅，2024）；
《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》（江苏省自然资源厅，2023.6）；
《江苏省基础地理实体分类、粒度与精度》（修订）（江苏省自然资源厅，2024.12）；
《基于 1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程（试行）》（自然资源部，2024.6）；
《实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3 级）快速构建技术规定（试行）》（自然资源部，2024.7）；
《基础地理实体数据成果规范（试行）》（自然资源部，2024.6）；
《基础地理实体数据元数据》（自然资源部，2024.10）；
《江苏省基础地理实体数据库规范》（修订）（江苏省自然资源厅，2024.12）；
《实景三维盐城建设技术设计书2023-2025年》（盐城市自然资源和规划局 2023.11）；
《实景三维成果资料汇交、汇集与归档基本要求（试行）》（自然资源部，2024.6）；
《基础地理实体数据成果质量检查与验收（试行）》（自然资源部，2024.10）；
GB/T 33453-2016《基础地理信息数据库建设规范》；
DB32/T 4156-2021《实景三维地理信息元数据规范》；
其他相关国家、行业技术标准规范。
项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。
（五）服务期限
自合同签订之日起至2026年12月30日前完成并通过采购人验收。
如果上级部门或采购人对时间节点有调整，以上级部门或采购人的最新要求为准，供应商须无条件积极配合各项时间节点要求，通过增派技术人员、设备设施等方式按时提交相应成果。
（六）服务范围
滨海县全域。
（七）提交成果（包括但不限于以下成果）
项目成果主要有数据库成果、文档成果等。
外业航摄数据，包括：真彩色像片数据（JPG格式）；数字航摄仪技术参数；摄区完成情况图；摄区航线结合图；航空摄影资料移交书；航空摄影飞行记录；像片中心点坐标数据（包2）；
地形图数据成果，包括：图幅接合表（DWG格式）,分幅图成果（DWG格式），数据库（GDB格式），元数据（MDB格式）（包1）。
倾斜摄影三维模型成果数据1套（OSGB瓦片集格式），元数据1套（包2）；
真正射影像数据（TDOM）1套（GeoTIFF格式）（包2）；
二维基础地理实体数据库1套（GDB格式），元数据1套（包1）；
测量标志点的巡查报告及点之记1套（包1）。
项目技术设计书、技术总结、检查报告、监理报告、江苏省测绘产品质量监督检查站出具的检验报告等相关文档（包1、包2）。
其他相关资料。
注：以上最终成果的提交类型、内容、格式以上级部门的最新要求为准，提交成果的数量（纸质、电子）以采购人的要求为准。若采购人对本项目有后续要求时，成交供应商必须无条件配合。
 
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	滨海县2026年大比例尺地形图更新维护测绘项目采购包1

	其他未列明行业

	2
	滨海县2026年大比例尺地形图更新维护测绘项目采购包2

	其他未列明行业


 
 
 




































[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每包件各选取1名中标候选人。
注：本项目分2个包件，同一投标人可同时参加一个或多个包件的投标，但只能中一个包件。本项目采取先评先中原则（从一至二包件的顺序进行评审），投标人若已在先评审包件中被推荐为第一中标候选人，则在之后包件不作为中标候选人推荐。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
















评标方法与评标标准
包件一评分标准
	评分项
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格部分
（15分）
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分
	15

	技术部分
（46分）
	技术方案
	结合项目需求和实际情况，根据投标人对本项目的实施方案是否周密，流程是否合理，措施是否得力，是否有可操作性进行综合评审，
方案周密合理，措施得力，操作性强的，得8分；
方案内容完整，措施合理，操作性较强的，得6分；方案不完整，措施有缺漏，操作性一般的，得3分；
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	8

	
	项目管理方案
	根据投标人对本项目的管理方案（组织架构、管理制度、工期安排、质量保证、保密措施、风险控制等）是否内容详细全面、针对性强、科学合理进行综合评审，
方案详细全面、针对性强、科学合理的，得8分；
方案内容完整，措施合理，操作性较强的，得6分；方案不完整，措施有缺漏，操作性一般的，得3分；
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	8

	
	数据安全及保密措施
	对项目实施中数据安全及保密管理，根据投标人的数据安全及保密管理措施进行打分：
数据安全及保密方案到位、措施科学合理、可行性强的得8分；
数据安全及保密方案基本到位、措施基本科学合理、基本可行的得6分；
数据安全及保密方案不够到位、措施不够科学合理、可行性一般的得3分；
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	8

	
	进度安排
	进度安排科学合理，有完善的工期管理措施。根据投标人进度安排措施进行打分：
工期安排计划表清楚详细，工期管理措施科学合理、可行性强的得8分；
工期安排计划表基本清楚详细，工期管理措施基本科学合理、基本可行的得6分；
工期安排计划表不够清楚详细，工期管理措施不够科学合理、可行性一般的得3分；
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	8

	
	合理化建议
	投标人能够根据本地实际情况，分析本项目重点，难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议。
分析全面透彻，建议清晰合理的，得7分；
分析有针对性，建议较合理的，得4分；
分析不全面，建议不合理的，得2分；
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	7

	
	服务承诺
	根据投标人对人员数量、仪器设备、项目进度、成果质量、项目实施过程中和项目完成后为采购人提供的额外服务等承诺的针对性，是否对项目实施有利进行综合评定，
服务承诺覆盖全面、针对性强的，得7分；
服务承诺覆盖面较完整、针对性较强的，得4分；
服务承诺一般的，得2分
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	7

	商务部分
（39分）
	项目人员综合实力
	1.项目负责人（6分）
拟派的项目负责人具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；
具有注册测绘师资格证书的，得2分；
具有地理信息安全保密培训合格证书的，得2分；
本项最高得6分。
2.技术负责人（4分）
拟派的技术负责人具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘类中级工程师职称证书得1分，最高得2分；
具有注册测绘师资格证书的得2分；
本项最高得4分。
3.项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）（12分）
项目组人员中具有注册测绘师资格证书的，有1人得1分，本项最高得8分；项目组人员中具有地理信息安全保密培训合格证明的，有1人得0.5分，本项最高得4分。（1人同时具备注册测绘师资格证书和地理信息安全保密培训合格证明的，可累计得分）。
注：提供相应证书原件彩色扫描件以及以上人员为本单位正式员工的承诺函，未按要求提供不得分。
	22

	
	企业综合实力
	1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证、信息技术服务认证证书、测量体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。
2.供应商获得过“质量信得过单位”称号的，得1分。
3.供应商持有民航部门核发、在有效期内的民用无人驾驶航空器运营合格证（OC 证）的，得1 分。
注：提供上述得分项的相关证书、证明复印件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	5

	
	业绩
	供应商近三年以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的，每提供一个得3分，最高得12分。
注：投标时提供合同复印件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	12



包件二评分标准
	评分项
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格部分
（15分）
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分
	15

	技术部分
（49分）
	总体概述

	对其总体概述进行评审，对项目背景、目标、现状等情况进行分析，是否全面合理进行评分：
总体概述全面详细合理的得7分；
总体概述较为全面合理的得4分；
总体概述较为简单、基本合理的得2分；
没有内容不得分。
	7

	
	技术方案

	根据投标人提供的技术路线、技术方案及对各项工作的逻辑关系、作业方式方法进行描述，对提供的方案进行评分：
方案内容响应全面，方案编制完整、可行、规范的得10分；
方案内容响应较全面，方案编制比较完整的得7分；
方案有欠缺，没能全面完整的表述的得4分。
没有内容不得分。
	10

	
	项目管理

	根据各投标人响应文件的相关内容对单位组织机构设置是否全备，责任分工是否明确，质量管理、安全生产管理、保密管理等制度是否健全等进行评分：
方案完整、可行、合理的得7分；
方案较完整、可行、合理的得4分；
方案基本完整、可行、合理的得2分。
没有内容不得分。
	7

	
	质量保证措施
	根据各投标人响应文件的相关内容对其质量保证措施、质量控制人员、质量保障机构等进行评分：
人员投入充足，机构健全，措施全面可行的，得7分；
人员投入一般，机构较为健全，措施一般的，得4分；
人员投入不合理，措施不全面，机构不健全的，得2分；
没有内容不得分。
	7

	
	安全保密措施
	根据各投标人响应文件中安全保密措施等进行评分：
有明确的安全生产、安全保密措施和制度的，得7分；
安全生产、安全保密的措施和制度一般的，得4分
安全保密措施有缺失不完整的，得2分；
没有内容不得分。
	7

	
	重点和难点分析
	根据各投标人响应文件中重难点的分析和建议进行评分：
重难点分析合理，提出的建议科学合理，得6分；
重难点分析基本合理，提出的建议基本满足要求，得3分；
重难点分析较为简单，提出的建议较少，得1分；
没有内容不得分。
	6

	
	服务承诺
	根据投标人对人员数量、仪器设备、项目进度、成果质量、项目实施过程中和项目完成后为采购人提供的额外服务等承诺的针对性，是否对项目实施有利进行综合评定，
服务承诺覆盖全面、针对性强的，得5分；
服务承诺覆盖面较完整、针对性较强的，得3分；
服务承诺一般的，得1分
方案编制有重大偏离的或没有内容的不得分。
	5

	商务部分
（36分）
	人员配备

	1.项目负责人：具有高级工程师及以上职称得2分，具有中级工程师职称得1分；具有注册测绘师得1分，最高得3分。
2.技术负责人（除项目负责人）：具有高级工程师及以上职称得2分，具有中级工程师职称得1分；具有注册测绘师得1分，最高得3分。
3.其他技术人员：具有中级工程师及以上职称的，每有1人得1.5分，最多得9分。
注：上述人员不可重复计算，同时提供相应证书原件彩色扫描件以及以上人员为本单位正式员工的承诺函，未按要求提供不得分。
	15

	
	体系认证

	1.供应商具有质量管理体系认证证书，得1分，没有不得分。
2.供应商具有信息安全管理系认证证书，得1分，没有不得分。
3.供应商具有信息技术管理体系认证证书，得1分，没有不得分。
4.供应商具有行政主管部门颁发的涉密相关证书得2分，没有不得分。
注：提供证书复印件加盖公章。
	5

	
	业绩
	供应商近三年以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。
注：投标时提供合同复印件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	10

	
	仪器设备

	1.拥有影像数据集群处理环境的得2分；没有不得分。
2.拟投入本项目的自有或租赁无人机航测设备达到 3 套及以上，且设备性能满足本项目航测精度要求的，得 2 分；1-2 套的，得 1 分；未配备的不得分。本项最高得 2 分。 
3.拥有目前主流的倾斜摄影三维模型数据处理软件（如Smart3D、ContextCapture、街景工厂、PhotoMesh等）得2分；本项最高得2分，没有不得分。
注：须提供相关软硬件的购置合同（租赁合同）或发票的复印件并加盖单位公章，否则不得分。
	6




说明：
（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。
（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。
（3）中标后签订合同前需提供以上人员近三个月以来缴纳社会保障资金的相关材料以备采购人核查，如有虚假，取消中标候选人资格。









第六章  投标文件格式






 
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]投  标  文  件
 
 
 
 
 
项目 名 称：               
项目 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
   日   期 ：                     
 
 














投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、拟投入项目组人员一览表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（投标人成立不满一年无需提供）

 
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 











七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                     
 
 
 
 

八、投标函
致：滨海县自然资源和规划局

根据贵方的JSZC-****号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加滨海县自然资源和规划局组织的采购编号为（采购编号）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
        供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 





十一、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）
本项目不涉及
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                   日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
7.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。




十二、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	总报价（人民币：元）
	 


 
 
备注： 报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
 

 供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：









十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 















[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146] 
 
 













十五、拟投入项目组人员一览表（分包号：**）
投标人全称（加盖公章）：
       
	序号
	姓名
	技术职称
	证书
	专业
	学历
	在本项目拟任职务

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




法定代表人或授权代表签字：         

日期：       年   月   日
 


注：
1.行数不够，可自行添加。
2.中标后签订合同前需提供以上人员近三个月以来缴纳社会保障资金的相关材料以备采购人核查，如有虚假，取消中标候选人资格。



十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：

	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
	


















十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等


























十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                           法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    

质疑函制作说明：



1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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