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[bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc226721601]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331][bookmark: _Hlk28680448]江苏易采招标代理有限公司受南京林业大学的委托，就其所需的智能测控综合实验平台系统项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
南京林业大学智能测控综合实验平台系统招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月13日14时整（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：YC2026-GK14547
[bookmark: _Hlk88135353]1.2项目名称：智能测控综合实验平台系统
1.3预算金额：165万元； 
1.4本项目设定最高限价，最高限价为165万元； 
[bookmark: _Hlk88135376]1.5采购需求：智能测控综合实验平台3套。详见招标文件“第四章 项目需求”； 
1.6合同履行期限：详见招标文件“第四章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：工业；
1.8本项目不接受进口产品投标；本项目不接受联合体参与投标；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2025年度审计报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106726432][bookmark: _Hlk106725740]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目的特定资格要求：无； 
[bookmark: _Hlk28680991]2.4拒绝以下投标人参加本次采购活动：
[bookmark: _Hlk162875074][bookmark: _Hlk165882908]（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载
3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年11月13日14时整（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本次招标不收取投标保证金；
6.2供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子投标文件；
6.3有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”(www.ccgpjiangsu.gov.cn)更正公告；
6.4本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
七、本次招标联系方式
7.1采购人信息
名  称：南京林业大学
地  址：南京市玄武区龙蟠路159号
联系人：陆老师
联系电话：025-85428503
7.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼
联系人：杨华、王晓
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83607350

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc226721602][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc226721603][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc9363426]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc12708978][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc8485119][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc172203072][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]1、适用法律
1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
2、定义
2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
3、投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2本次招标收取采购代理服务费。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件收费标准的50%收取，如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
4、招标文件的约束力
4.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）
5.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。
（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
5.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
5.4节能产品政策
（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
[bookmark: OLE_LINK39]（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。
（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。
5.5环境标志产品政策
（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。
5.6进口产品政策
（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
5.7实施本国产品标准及相关政策：
（1）对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc25551][bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc226721604][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc9363434]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc226721605][bookmark: _Toc13301][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc12708973]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、投标产品配置与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2标的物
详见项目需求。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844]12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标保证金（如果收取）
15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26670489]（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。
16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc226721606][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc8433][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47432929][bookmark: _Hlk47429310]20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。
[bookmark: _Toc226721607][bookmark: _Toc31785]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询。
24、投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。
26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.7未通过符合性检查的。
26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项和“斜体加粗下划线”为实质性要求和条件）。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。
26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
[bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc9363431]26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc226721608]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。
28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。
29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
29.6以下情形的质疑不予受理
29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
[bookmark: _Hlk87549367]29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc226721609][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30、签订合同
[bookmark: _Hlk87549417]30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk224816054]31、货物和服务的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc28847][bookmark: _Toc226721610]八、其他
32、样品
32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；
32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
[bookmark: _Hlk45477292]32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。
32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

[bookmark: _Toc226721611]
第三章 合同条款及样式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Toc228450831][bookmark: _Toc226721687][bookmark: _Toc231292936][bookmark: _Toc226721584][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]南京林业大学仪器设备（国产）采购合同
[bookmark: _Toc8485121]招标编号：                            采购代理机构：                         
甲方： 南京林业大学                    签订地点：南京林业大学
乙方：                                用户：     院/处      老师

受甲方委托，采购代理机构于   年  月   日组织了南京林业大学    的采购及相关服务的国内采购招标，经评委认真严格评审，确定乙方为中标单位。根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，为保护各自合法权益，现就该设备采购及售后服务等事宜签订本协议。
第一条、	标的设备及价款
1、甲方向乙方采购及乙方向甲方出售和供应的设备（包括设备的附属、配件、产品说明等资料的整套设备，下称“标的设备”）及价款如下：
	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量/单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌/
生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk61270212]2、标的设备及其详细配置及技术指标按附件规定及招投标文件的规定，乙方交付标的设备时应同时交付包括产品使用、注意事项、日常维护等内容的产品说明书、出厂合格证或检测合格证明及证明生产厂商的资料。
3、合同总金额：人民币      元（大写：     万      仟    佰    元整）为包干价，已包括设备本身和随机附件、包装、运输、装卸、安装、调试和培训、质保，保险，以及验收鉴定费等全部费用，甲方无需就本合同及本项目向乙方额外支付其他任何费用、款项。
第二条、交货时间和地点
1、乙方应在本合同签订之日起     天内将标的设备运抵并交付至南京市玄武区龙蟠路159号南京林业大学     楼     实验室，由双方按本合同约定办理收货及初步验收手续。甲方指定收货人    （联系电话：     ）。 
2、乙方完成所有标的设备的安装、调试并经甲方最终验收合格的，视为完成交付。
第三条、付款方式
详见项目需求。
第四条、标的设备的交付、安装调试及验收
1、乙方应提前 5 个工作日通知甲方，以便甲方有充分时间做好标的设备到货接收及安装的准备工作。交货时应由甲乙双方共同开箱验货，按本合同约定及招投标文件的内容对标的设备及其附属配件、包装、数量、规格、型号、外观等进行初步核对验收。符合约定的，甲乙双方签字确认，乙方开展安装及调试工作。标的设备的毁损灭失风险在甲乙双方初步验收合格之前由乙方承担，初步验收合格并经甲乙双方签字确认后由甲方承担，但乙方仍应按本合同约定承担保证标的设备的质量、功能、性能、技术参数等符合约定（合格）的责任和义务。
2、标的设备经初步验收合格并经甲乙双方签字确认后，乙方应在双方签字确认之日起【7】日内完成标的设备的安装调试；乙方完成安装调试后应及时通知甲方试用，甲方在接到乙方通知之日起【15】日内组织最终验收，甲乙双方根据本合同约定及招投标文件中列明的技术参数、功能、性能指标进行最终验收，最终验收合格的由甲乙双方签字、盖章确认，乙方完成交付。
3、验收过程中，若甲、乙双方就技术指标、参数等专业性事项产生争议的，甲、乙双方可以协商指定第三方机构进行检测，协商不成的，由甲方单独指定第三方检测机构，检测费及因此发生的一切费用均由乙方承担。若前述费用由甲方先行垫付的，甲方有权从未付合同款项中直接予以抵扣。
第五条、质量保证
[bookmark: _Hlk61254286]1、乙方所提供的标的设备必须符合行业标准及国家有关标准（以较高者为准），并提供合格完整的资料（如制造厂商签发的质量证明书等）；标的设备的详细配置、技术指标及服务要求按附件。
2、乙方保证提供的设备是全新、未使用过的原装合格正品，并保证设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有令甲方满意的性能。
第六条、售后服务
1、乙方应按照本合同约定履行质保服务责任和义务，服务内容详见附件。
2、标的设备免费质保期为自标的设备验收合格之日（即双方签字确认之日）起   个月。
3、质保期内由于设备质量、安装调试原因或正常使用产生任何故障，乙方应按约定维修，维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。
4、乙方在接到甲方故障通知后   小时内作出响应，  小时之内上门服务，维修服务的联系人为     ，联系电话是    。
第七条、违约责任
[bookmark: _Hlk61345153]1、标的设备经初步验收或最终验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供原厂未拆封的全新设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。标的设备更换一次后，经验收仍旧不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。
2、乙方未能按本合同约定期限交付标的设备、完成安装调试或逾期交付的，每迟延一天应向甲方支付合同总金额万分之四的违约金；迟延超过【90】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方未能按本合同约定付款的，每迟延一天应向甲方支付应付金额万分之四的违约金。如因不可抗力导致延迟交货的，乙方应在发现或应当发现不可抗力之事发生时，立即以书面形式告知甲方。甲、乙双方应通力协作，采取合理方案解决问题。如乙方未及时通知甲方而导致损失，乙方应承担赔偿责任。
3、如乙方未按约定提供保修服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方损失等均由乙方承担，如若有尾款的，甲方可以在尾款中直接扣除。
4、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的设备不符合本合同约定或国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退还给甲方，同时按合同总金额的20%向甲方支付违约金，承担违约责任。
第八条、纠纷处理
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。
第九条、协议生效及其他
本合同附件、招投标文件及乙方投标时出具的承诺函、保证函均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，经甲方、乙方授权代表签字并盖章后生效。
	甲方(加盖公章)：
	乙方(加盖公章)：

		南京林业大学		
	     有限公司

	负责人签字：
	代表签字：

	联系电话： 
	联系电话： 

	设备科电话025-85427252
	开户行： 

	
	银行帐号： 

	202  年  月   日
	202  年   月   日



[bookmark: _Toc226721612][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc9363435]
第四章 项目需求
注：标记“★”的内容为实质性要求，按照要求作出明确响应，有一项不符合的作无效投标处理；
[bookmark: OLE_LINK6]标记“▲”的为重要参数，按照要求作出明确响应，并提供能够证明技术响应的相关材料。证明材料可采用产品彩页、产品说明书、制造商官网截图、第三方检测报告、软件功能截图、用户手册等一种或多种形式，不限定唯一证明方式（招标参数中要求的除外）。
标记“◆”的为核心功能参数，按照要求作出明确响应，并提供能够证明技术响应的产品功能演示视频。
[bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]一、项目需求清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	核心产品
	进口产品

	1
	智能测控综合实验平台
	3
	套
	工业
	智能测控综合实验装置
	不接受

	项目实施地点:采购人指定地点（新庄校区、白马校区、淮安校区各1套）



二、每套智能测控综合实验平台技术参数需求
（一）总体要求
★1. 每套智能测控综合实验平台应为完整、可独立运行并可直接用于实验教学的综合实验系统，由智能测控综合实验装置6套、智慧测控虚拟仿真平台6个节点、实验教学终端6台、AIOT智能感控实验单元1套、公共计算与管理服务器1台以及配套软件、实验课程资源和系统集成服务组成。
2. 平台应覆盖“感知—采集—传输—处理—控制—反馈”完整智能测控链路，可支撑嵌入式测控、多源传感检测、自动控制、工业通信、无线物联网、RFID、上位机监控、虚实融合、机器视觉、人工智能及机器人等实验。
★3. 中标供应商应完成全部设备的安装、软件部署、网络配置、接口适配和系统联调，交付时应形成能够直接开展课程实验的完整系统。
4. 平台应具备开放接口和二次开发能力，配套提供接口说明、通信协议、示例程序、实验指导书或电子教学资源。
[bookmark: OLE_LINK3]5. 每套平台的6套实体实验装置、6个虚拟仿真节点及6台实验教学终端应形成对应关系，满足不少于6组学生同时开展实验教学。
1、智能测控综合实验装置（6套）
1.1、总体要求
1.1.1、实验装置应覆盖嵌入式测控、多源感知、数据采集、执行控制、工业通信、无线组网、RFID及边缘应用等实验内容，满足智能测控工程相关实验、实训、课程设计和毕业设计需要。
1.1.2、实验装置采用金属台体与模块化实验单元相结合的开放式结构，基础实验模块应支持快速安装、拆卸、更换和重新组合，可采用磁性吸合、卡扣、导轨或其他具有同等教学便利性和可靠性的安装方式。
[bookmark: OLE_LINK7]▲1.1.3、实验装置应至少配置嵌入式与测控核心单元、AI感知单元、多源感知、执行与RFID单元、无线传感网络与广域通信单元、工业级传感器/执行器单元，各单元应提供开放接口并具备有线或无线互联，能够完成“感知—采集—传输—处理—控制—反馈”完整实验链。（投标时提供产品实物结构图片证明并标注各个功能模块的位置）
1.1.4、实验装置应具备与智慧测控虚拟仿真平台的数据交互，真实传感器数据可接入虚拟仿真平台，虚拟仿真平台可向真实执行器下发控制指令，实现虚实联动。
1.1.5、应提供智能环境监测、智能安防、智能家居、智慧农业/林业等不少于4类综合应用案例，案例应具备二次开发的条件。
1.1.6、实验装置应支撑《传感器与检测技术》《单片机与接口技术》《嵌入式系统》《自动控制原理》《智能仪器》《工业通信与网络化测控》《物联网技术》等课程实验，同时可扩展人工智能感知与智能控制实验。
1.2、嵌入式与测控核心单元
1.2.1、嵌入式边缘计算单元（每套≥1套）
（1）采用多核处理器，主频≥2.0GHz,内存≥4GB，非易失性存储≥32GB；INT8推理算力≥1TOPS；具备Linux、Android或其他主流嵌入式操作系统中的至少1种。
（2）提供以太网、USB、显示输出及扩展接口，能够运行数据采集、协议转换、边缘处理、Python应用或等效开发程序。
（3）搭载显示屏：尺寸≥10.1英寸、分辨率≥1024*600且带多点电容触摸屏。
1.2.2、32位测控控制单元（每套≥1套）
（1）采用≥32位微控制器，主频≥100MHz，片上Flash≥512KB，SRAM≥128KB。
（2）至少提供GPIO、ADC、PWM、UART、SPI、I²C以及CAN或RS485等常用测控接口；具备在线下载、断点或单步调试。
▲（3）具备同时接入不少于4种无线通信模块，可实现ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa等多种无线传感网络的汇聚和转发。
（4）具备UART/WiFi/以太网三者之间的互传，具备AP/STA/AP+STA配网。
（5）搭载触摸功能显示屏，尺寸≥3.5英寸，分辨率≥320*480。
1.2.3、基础微控制器实验单元（每套≥1套）
（1）采用≥32位微控制器，主频≥72MHz；提供包含但不限于GPIO、ADC、PWM、UART、SPI、I²C等实验接口。
（2）板载包含但不限于LED流水灯、红外接收器、温湿度传感器、超声波传感器、ADC可调旋钮、触摸按键等实验外设资源；
（3）至少提供GPIO、ADC、PWM、UART、SPI、I²C以及CAN或RS485等不少于15个常用测控接口；
（4）板载实时仿真接口具备在线下载、断点或单步调试。
1.2.4、无线智能工业节点（每套≥2个）
（1）采用≥32位微控制器，具备RS485/CAN/UART/I²C/SPI/PWM/GPIO等接口中的多种接口。
（2）具备ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa等无线方式中的至少2种，模块可更换或可配置。
▲（3）搭载尺寸≥3.5英寸、分辨率≥480*320的触摸显示屏，可以实时显示其搭载的传感器数据和执行器状态。
（4）节点应具备接入工业级传感器和执行器，并与虚拟仿真平台或上位机软件进行数据交互。
（5）配套虚拟仿真系统中提供本节点1:1 3D建模的3D物元，其外观与接口与真实节点保持一致。
1.3、AI感知单元
1.3.1、视觉采集设备（每套≥1个）：分辨率≥1920×1080，具备USB/UVC、GigE或其他主流数据接口，能够用于目标识别、颜色/形状识别等教学。
1.3.2、语音采集设备（每套≥1个）：采用多通道麦克风阵列或等效语音采集装置，通道数≥6个，典型语音识别距离≥3m，具备语音采集、唤醒或声源处理实验。
1.4、多源感知、执行与RFID单元
▲1.4.1、多传感器采集单元（每套≥1套）：至少包含温湿度传感器、光照传感器、PM2.5传感器、光电传感器、震动传感器、气压传感器、火焰传感器、霍尔传感器等8类传感或测量实验单元，每个实验单元均提供可与测控控制单元、基础微控制器实验单元连接的数据接口。（投标时提供产品实物结构图片证明并标注各个实验外设资源的位置）
[bookmark: OLE_LINK1]1.4.2、多执行器控制单元（每套≥1套）：至少包含直流电机、步进电机、指示灯、风扇、舵机、继电器等6类执行功能实验单元，每个实验单元均提供可与测控控制单元、基础微控制器实验单元连接的数据接口。
1.4.3、国产无线通信与物联网开发节点（每套≥2个）：采用国产32位及以上微控制器，主频≥200MHz，片上及扩展存储资源满足国产物联网操作系统运行和应用开发要求；配置显示功能，支持国产轻量级/物联网操作系统或同等国产软件生态，并具备NFC或其他近场交互能力。
1.4.4、RFID射频识别单元（每套≥1套）：至少具备低频（约125kHz）和高频（13.56MHz）两类RFID实验，具备寻卡、读写、数据交互及与主控单元通信。
1.5、无线传感网络与广域通信单元
1.5.1、无线通信模块（每套≥4个）：具备IEEE 802.15.4/ZigBee或同类低功耗组网技术，具备程序下载/调试及多节点组网实验。
1.5.2、广域通信扩展（每套≥1套）：具备4G、5G、NB-IoT等广域通信技术中的至少1种，可用于远程数据传输或物联网接入实验。
1.6、工业级传感器/执行器单元
1.6.1、至少配置6类可开展工程测控实验的工业级传感器或执行器，宜包括二氧化碳、土壤温湿度、土壤pH值、调光灯、风扇、电磁阀等；传感器/执行器应采用常用工业供电或通信方式，能够与平台主控单元连接。
1.6.2、每种传感器和执行器，均提供智慧测控虚拟仿真平台的3D物元，3D物元与传感器和执行器1:1建模，其外观与接口与真实硬件一致，可配合智慧测控虚拟仿真平台完成32位微控制器开展传感器开发实验，虚拟仿真系统内传感器采集的核心代码与真实传感器采集的代码一致。
1.6.3、二氧化碳传感器：量程应覆盖0～10000 ppm，满足环境监测教学。
1.6.4、土壤温度传感器：量程应覆盖典型环境温度范围，精度≤±0.5℃。
1.6.5、土壤pH值传感器：测量范围至少覆盖3～10 pH，精度≤±0.5 pH。
1.6.6、风扇、调光灯、电磁阀等执行器应满足平台闭环控制和联动实验要求。
1.7、实验工位结构
实验工位采用结构稳定的金属实验台体，具备模块化快速安装接口；应预留足够的实验操作空间和模块安装位置，并采取必要的低压供电、短路/过流保护及线缆管理措施。
1.8、实验教学终端（每套≥6台）
要求搭载台式多核处理器，综合运算性能不低于同档次主流 10 核 16 线程处理器；配备16GB、DDR4及以上规格内存，配置容量≥500GB固态硬盘；配备23.8 英寸及以上液晶显示器，配套键盘、鼠标；预装正版简体中文 Windows 操作系统，提供合法有效的正版授权。
1.9、软件功能与二次开发
◆1.9.1、PC端监控软件：能够完成多路传感器数据采集、协议解析、数值显示、执行器控制及数据通信，具备串口和网络两种通信方式。平台“多传感器采集单元”上的温湿度、光照、PM2.5等传感器数据，可在PC端监控软件上呈现原始的协议数据和解析后的数据。可控制平台“多执行器控制单元”中风扇转动或停止。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
1.9.2、移动端或跨平台应用：能够完成传感器数据显示、执行器控制及典型物联网应用演示，可采用Android、Web或其他等效方式实现。
1.9.3.实验装置搭建的二氧化碳、土壤温度等数据均能通过MQTT协议接入物联网云平台，云平台可通过饼状图/柱状图实时展示传感器数据；通过物联网云平台上的可视化按钮，也能控制实验装置上的风扇、电磁阀打开和关闭。
1.9.4、边缘AI应用环境：具备Python开发，能够运行机器视觉、语音/文本处理及深度学习推理程序；具备TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle等主流框架中的至少2种或兼容环境。
◆1.9.5、虚实结合功能：具备通过嵌入式边缘计算单元上的语音识别程序调用语音采集设备，实现语音控制实验装置上的调光灯、风扇打开或关闭，也可控制智慧测控虚拟仿真平台智能家居3D应用场景下的调光灯、风扇打开或关闭。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
1.9.6、平台应提供二次开发资料，包括接口/协议说明、示例程序或源码、实验指导材料等；应允许用户在不改变核心硬件安全性的前提下自行开发传感采集、通信、控制和AI应用。
1.10、配套实验教学资源
1.10.1、传感器与检测技术实验：提供不少于5项传感器与检测类实验。实验内容应覆盖环境参数、光学参数、气体参数、土壤/生态参数及其他典型物理量中的多种参数检测。
1.10.2、嵌入式测控实验：提供不少于8项嵌入式测控实验。实验内容应覆盖：数字量输入输出、定时器及中断、ADC数据采集、PWM控制、串行通信、SPI/I²C等外设接口、CAN、RS485等工业通信、数据显示、状态监测及报警等。
1.10.3、自动控制与执行机构实验：提供不少于5项自动控制及执行机构实验。实验内容应覆盖电机、风扇、灯光、阀门、继电器等典型执行对象中的多种，可开展开关控制、PWM调节、阈值控制、联锁控制以及传感器反馈与执行机构联动控制等实验。至少应支持一种典型对象的闭环控制或PID控制实验。
1.10.4、RFID与无线传感网络实验：提供不少于8项RFID、网络通信及无线传感网络相关实验。实验内容应覆盖：不同频段或不同应用形式的RFID识别与数据读写、以太网通信、Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee/IEEE 802.15.4、LoRa或其他低功耗广域通信、国产短距离无线通信技术或其他同等无线通信技术、多节点无线组网、数据采集及物联网应用等。支持学生开展协议配置、节点通信、网络组建、数据传输及综合物联网应用实验。
1.10.5、机器视觉实验：提供不少于20项机器视觉及图像处理相关实验。实验内容应覆盖以下主要知识方向：图像读取与显示、图像基本操作、颜色空间转换、阈值处理、图像滤波、形态学处理、边缘检测、几何变换、特征提取、目标定位、目标识别、尺寸或位置测量、字符识别、缺陷检测、视频处理以及机器视觉综合应用等。实验应能够支持学生从基础图像处理逐步完成机器视觉综合应用开发。
1.10.6、自然语言处理实验：提供不少于20项自然语言处理、智能语音或多模态交互相关实验。实验内容应覆盖：语音信号采集、麦克风阵列应用、文本预处理、文本特征处理、语音识别、语音合成、关键词或唤醒词识别、自然语言基础处理、深度学习在语音或文本处理中的应用、本地或云端人工智能服务调用、语音与测控设备交互等。
1.10.7、嵌入式实时操作系统实验：提供不少于20项嵌入式实时操作系统相关实验。实验内容应覆盖：实时操作系统基本原理与开发环境、系统移植与配置、任务/线程管理、软件定时器、中断管理、信号量、互斥机制、事件机制、消息队列或邮箱、内存管理、设备驱动模型、GPIO/PIN设备、UART设备、ADC设备、I²C设备、PWM设备、硬件定时器等。
1.10.8、国产操作系统轻量开发实验：提供不少于10项国产嵌入式/物联网操作系统基础开发实验。实验内容应覆盖：开发环境搭建、源代码编译与固件烧录、系统启动与基础配置、任务管理、软件定时器、事件机制、多任务通信、互斥机制、信号量、消息队列等实时操作系统核心功能。
1.10.9、国产操作系统应用开发实验：提供不少于20项国产操作系统应用开发实验。实验内容应覆盖以下主要技术方向：应用开发环境及工程创建、UI组件及事件处理、状态管理、基础组件开发、页面布局、弹性或响应式布局、多组件组合、应用生命周期、应用模型、数据持久化、数据库应用、网络通信、Socket通信、设备访问、Native接口或原生扩展开发等。
1.10.10、综合设计与特色应用实验：提供不少于6项智能测控综合设计或特色应用实验。实验内容应覆盖智能环境监测、智能温控、多传感器融合、智能仪器设计、工业状态监测、物联网综合应用、智慧农业/智慧林业环境监测等方向中的多种应用。综合实验应能够将传感器、嵌入式控制、网络通信、执行机构、上位机或虚拟仿真等多个功能单元进行组合，完成完整智能测控系统设计。
2、智慧测控虚拟仿真平台（6个节点）
2.1、总体要求
2.1.1、虚拟仿真平台采用主流三维实时仿真技术，虚拟实验器材基于智能测控综合实验装置中的器材进行1:1建模，具备3D实验器材、3D实验场景和3D连线和实验过程的可视化交互。
2.1.2、虚拟仿真平台能够开展实验器材认知、微控制器基础、传感器采集、无线网络配置、综合接线组网和智能测控应用设计等虚拟实验。
◆2.1.3、虚拟设备模型应能够准确反映真实设备的主要结构、接口和连接关系，具备多角度观察、虚拟接线、参数配置和运行结果显示，具备通过PC端和手机端软件采集虚拟设备中温湿度、光照等数据或控制虚拟设备中风扇、报警灯等状态；同时，虚拟平台与智能测控综合实验装置应具备双向数据交互，实现温湿度传感器等真实硬件数据驱动虚拟传感器对象，以及虚拟控制指令驱动真实风扇执行器状态。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
[bookmark: OLE_LINK4]◆2.1.4、具备代码或图形化编程实验过程，可采用主流嵌入式开发工具或等效仿真开发环境。包含但不限于硬件接线、下载器连接、工程创建、代码编写、代码编译与下载等实验过程；代码编写过程中选择不同的代码，可呈现不同的实验现象。实验结束后可自动生成实验报告，报告可显示实验步骤、实验时长、实验得分等信息。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
▲2.1.5、至少提供气象、安防/门禁、家居、农业/林业、交通、抄表等6类应用场景，具备场景内器件配置和组网。3D场景下所有硬件与传感器可完成模拟接线，网络配置等教学过程。具备每个传感器/执行器器件支持属性设定，固定数据与随机数据设定；支持网关网络类型（ZigBee、WiFi、Bluetooth、LoRa等）配置及网络中间件配置功能，所有教学过程均与硬件实验装置教学过程一致。
2.1.6、具备PC端、移动端或Web端中的至少一种方式进行数据查看和控制，并可与实体平台开展虚实联动实验。
2.2、虚拟实验资源
2.2.1、虚拟器材应包含主控/网关、无线节点、电源、RFID模块及常用传感器和执行器等。其中主控、网关、无线节点等硬件具备原始视图、爆炸视图、拆机视图三种视图，要求爆炸视图可展示模块的层次结构，可直观了解模块组成。要求拆机视图可展示重点模块接口并可展示对应细节知识点、性能及各种参数。
2.2.2、虚拟传感器种类不少于16类，包含温湿度、雨雪、空气质量、二氧化碳、大气压力、光照、风速、风向、门窗磁感应、多普勒人体感应、红外对射、烟雾、燃气、土壤pH值、土壤温湿度、土壤盐分等。
2.2.3、虚拟执行器种类不少于8类，包含风扇、声光报警器、电磁锁、语音播报音箱、闸机舵机、调光灯、继电器、窗帘电机等。
2.3、虚拟实验项目与课程资源
2.3.1、微控制器基础虚拟实验不少于6项，包括GPIO/LED、按键、中断、串口、ADC、定时器等。
▲2.3.2、传感器采集与执行器控制虚拟实验不少于24项，包含温湿度、雨雪、空气质量、二氧化碳、大气压力、光照、风速、风向、门窗磁感应、多普勒人体感应、红外对射、烟雾、燃气、土壤pH值、土壤温湿度、土壤盐分、风扇、声光报警器、电磁锁、语音播报音箱、闸机舵机、调光灯、继电器、电磁阀等，每个实验均包含实验目的、实验内容和实验器材说明，且每个实验过程均在3D环境下进行。
2.3.3、无线传感网络配置虚拟实验不少于6项，覆盖ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、NB-IOT等5种无线传感网络技术，每个实验包含实验目的、实验内容、实验器材说明，每个实验过程均集成在虚拟仿真系统内部3D环境下展现。
2.3.4、综合接线组网及场景应用虚拟实验不少于6项，覆盖气象、农业/林业、门禁、安防、交通、家居等应用场景，每个实验过程均集成在虚拟仿真系统内部3D环境下展现。
2.3.5、移动端/PC端应用开发虚拟仿真实验不少于6项，包含应用设计及硬件调试、综合示例－传感器（温湿度）采集、综合示例-执行器（声光报警灯）控制、综合示例-传感器（光）采集、综合示例-传感器（烟雾）采集、综合示例－控制器（风扇）控制等实验，每个实验包含实验目的、实验内容、实验器材，实验过程均集成在虚拟仿真系统内部3D环境下展现。
2.3.6、配套工程硬件布线、微控制器基础、传感器与执行器、无线组网、PC/移动端应用、虚实结合综合设计等课程资源，并提供实验指导书或电子教学资料。
2.4、授权与管理系统
2.4.1、要求系统支持采用云端部署或本地化部署管理方案，支持客户端同时登陆多个并发点数，平台部署后可以长期使用，客户端软件内可设置本地或云端接入选项，可通过云端服务使用软件平台。
2.4.2、教师端具备测评管理、班级管理、在线学生、实验资源管理等功能。测评管理功能教师可按照班级发布实验任务给学生端，同时接收学生端提交的实验数据及报告。教师可查看每个测评任务班级的整体完成情况，也具备查看单个学生某个实验的实验报告，并具备将实验报告另存为PDF文档或直接打印为纸质档的功能。
2.4.3、学生端登录系统后可以收到教师发布的实验测评提醒信息，点击后可以查看实验测评列表，以及测评名称、实验时间、实验名称等信息。
3、AIOT智能感控实验单元（1套）
3.1、总体要求
3.1.1、AIOT单元应具备Linux类操作系统和Python开发，具备机器视觉、深度学习、自然语言/语音交互、机器人控制和智能分拣等实验能力；可兼容ROS或同类机器人开发环境。
▲3.1.2、AIOT单元采用集成化、模块化实验平台结构，至少搭载边缘智能计算平台、视觉采集设备、语音采集设备、六轴或以上机械臂、可调速传送装置、AIOT无线网关、无线节点及工业传感器/执行器等模块，各模块应可独立开展实验并可组合形成感知—决策—执行闭环。（投标时提供产品实物结构图片并标注各个功能模块的位置）
3.1.3、提供颜色/形状/目标识别、尺寸或位置测量、缺陷检测、字符识别、智能分拣、语音交互、机器人抓取等典型示例。
◆3.1.4、工业电路板残次品自动识别分拣系统：通过机器视觉单元摄像头采集电路板图像完成识别，可区分正常电路板与残次电路板，并可联动控制传送带与机械臂将不同电路板分拣至对应分拣区域，同时进行语音播报提示。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
◆3.1.5、具身智能场景应用系统：通过边缘智能计算平台搭载的应用端程序，可调用语音采集单元和语音大模型实现语音多指令的识别推理和硬件联动，如演示语音输入“我好热时”，推理执行效果为工业级风扇打开，也可调用机器视觉单元和视觉大模型实现视觉多目标的识别推理，如演示放入两种以上垃圾物块并语音输入“你能看到什么”时，推理执行效果为准确识别出多种垃圾类型并语音播报识别结果。（投标时提供以上设备功能演示视频证明）
3.1.6、工业传感器/执行器具备与智慧测控虚拟仿真平台实现双向数据交互，实现真实温湿度传感器数据驱动3D智慧气象场景下的温湿度传感器虚拟对象，以及3D智慧气象场景下的虚拟风扇控制指令可驱动真实风扇执行器的开关。
3.2、主要模块参数
▲3.2.1、边缘智能计算平台：采用多核处理器，主频≥1.5GHz，内存≥8GB，固态存储≥128GB；具备AI推理加速能力，INT8推理算力≥40TOPS或提供可达到同等教学效果的AI加速方案；提供USB、显示输出和千兆网络等接口。
3.2.2、机器视觉单元：工业/教学相机分辨率≥200万像素，具备≥1920×1080图像采集，帧率≥30fps；采用USB3.0、GigE或同等接口；配置亮度可调的辅助光源和可调支架。
3.2.3、语音采集单元：麦克风阵列通道数≥6，典型识别距离≥3m，具备语音采集、唤醒或声源处理。
3.2.4、工业机械臂：自由度≥6个，臂展≥280mm，额定负载≥250g；提供开放控制接口或SDK，具备位置控制、抓取和分拣实验。
3.2.5、传送装置：有效输送长度≥500mm，速度可调，具备启停、正反转或等效运动控制，并可与视觉、机械臂联动。
3.2.6、AIOT无线网关：采用≥32位微控制器，配备0.96英寸及以上液晶显示屏，配备ZigBee、Wi-Fi、Bluetooth、LoRa等1种或多种无线通信模块；
3.2.7、AIOT智能无线工业节点：采用≥32位微控制器，配备3.5英寸及以上液晶显示屏，具备RS232/RS485、GPIO、PWM、I²C等多种测控接线端子；具备Modbus或同类工业通信协议。
3.2.8、工业传感器/执行器：至少配置温湿度等环境传感器及风扇等执行器，可用于AIOT数据采集和闭环控制实验。温湿度传感器：工作电压：9～12VDC，温度测量范围：-40~80℃，湿度测量范围：5~95RH%；风扇执行器：工作电压：9～12VDC；额定功率：≥5W。
3.3、软件与课程资源
3.3.1、实验单元预装Linux Ubuntu或同等人工智能常用操作系统，集成Python3、机器视觉、自然语言、深度学习（TensorFlow/PyTorch）框架、ROS系统等。
3.3.2 配套实验教学资源应覆盖Python程序设计、机器视觉、深度学习、自然语言/智能语音、边缘智能、机器人控制、上位机开发、大模型应用及AIOT综合应用等方向。
3.3.3 机器视觉、深度学习和自然语言处理等实验资源应能够支持从基础算法到综合应用的递进式教学，其中机器视觉实验不少于20项，深度学习实验不少于20项，自然语言/智能语音实验不少于20项。
3.3.4 机器人与AIOT综合实验应覆盖机械臂控制、视觉定位、目标识别、抓取、搬运、智能分拣及传感器—AI—执行机构闭环控制等内容，综合实验不少于10项。
3.3.5 大模型实验应覆盖模型调用、本地或边缘推理、知识库或智能交互等典型应用，不限定具体大模型、部署框架和软件工具。
3.3.6 配套实验指导书、电子教学资料、示例代码和接口说明，支持教师二次开发。
4、公共计算与管理服务器（1台）
4.1、服务器采用标准机架式或等效服务器架构，配置服务器级多核处理器，总物理核心数≥6核；内存≥16GB；数据存储≥2TB；配置1块AI计算加速卡，总显存≥8GB，并具备至少2种主流深度学习框架。
4.2、网络接口：千兆以太网接口≥2个，并具备独立远程管理功能或等效带外管理能力。
4.3、电源与散热：具备冗余电源或等效高可靠供电方案，满足持续教学运行和AI计算负载下的散热需求。
4.4、软件与管理：具备Linux服务器操作系统，具备用户/账号管理、虚拟化或容器环境中的至少一种，可用于虚拟仿真授权/资源管理、AI模型训练与推理、课程资源存储及多用户访问。
（二）主要设备清单（单套智能测控综合实验平台）
	序号
	配置名称
	数量/套
	主要内容

	1
	智能测控综合实验装置
	6套
	[bookmark: OLE_LINK5]每套至少含嵌入式边缘计算单元×1、32位测控控制单元×1、基础微控制器实验单元×1、无线智能工业节点×2、视觉采集设备×1、语音采集设备×1、RFID实验单元×1、多传感器采集单元×1、多执行器控制单元×1、无线通信模块×4、广域通信扩展模块×1，以及不少于6类工业级传感器/执行器和1套实验工位结构，配套PC/移动端/边缘应用软件、开发环境及课程资源等。

	2
	智慧测控虚拟仿真平台
	6个节点
	每个节点应包含虚拟实验器材、微控制器基础、传感器与执行器、无线组网、综合接线、应用设计及虚实结合等实验功能，并配套课程教学资源。

	3
	实验教学终端
	6台
	满足实体实验开发、上位机监控及虚拟仿真运行要求，配置见1.8。

	4
	AIOT智能感控实验单元
	1套
	至少含边缘智能计算平台、机器视觉单元、语音采集单元、六轴或以上机械臂、可调速传送装置、AIOT网关、无线节点、工业传感器/执行器及相关软件和课程资源。

	5
	公共计算与管理服务器
	1台
	用于虚拟仿真资源管理、AI模型训练与推理、教学资源存储和多用户访问。


（三）配套课程及实验资源
《传感器与检测技术》：温湿度、光照、二氧化碳、土壤温湿度、土壤pH等传感器检测与数据采集实验。
《单片机与接口技术》：GPIO、ADC、PWM、UART、SPI、I²C等基础接口实验。
《嵌入式系统》：嵌入式程序开发、传感数据采集、网络通信和综合应用实验。
《工业通信与网络化测控》：RS485、CAN、以太网、Modbus等工业通信实验。
《物联网技术》：无线节点组网、RFID、无线数据采集和远程物联网接入实验。
《自动控制原理》：典型对象闭环控制和PID参数整定实验。
《智能仪器/测控系统设计》：多传感器采集、数据显示、报警、执行控制及系统综合设计。
《虚拟仿真实验》：虚拟器件认知、虚拟接线、网络配置、程序运行和虚实交互实验。
《机器视觉》：图像采集、目标识别、缺陷检测等实验。
《智能机器人》：机器人控制、视觉定位、抓取和智能分拣实验。
《人工智能/大模型技术应用》：边缘AI推理、语音/视觉智能及大模型应用实验。
智慧林业特色实验：环境参数监测、无线数据采集、远程监控、多传感器融合及林业环境智能感知等综合实验。
三、采购标的验收标准及要求
1. 标的货物运输及储存应符合行业要求，外包装完好无损，品牌、型号、数量、质量性能符合合同约定、投标文件承诺、技术文件要求以及相关国家和行业标准。
★2. 中标供应商应负责全部硬件、软件、网络、驱动程序、开发环境和实验资源的安装及系统集成，最终交付的平台应能够直接开展实验课程。
3. 采购人最终验收时，除核对设备数量、规格、型号、外观及配置外，还应进行实际教学功能测试。
4. 每套平台的6套智能测控实验装置应能够同时独立运行，6台实验教学终端应能够同时运行6个虚拟仿真实验节点，不同工位之间互不影响。
5. 采购人可从以下功能中现场随机抽取不少于10项进行功能验收，且必须覆盖实体测控、工业/无线通信、虚实融合和AIOT智能感控四类：
（1）多传感器数据采集；
（2）GPIO/ADC/PWM实验；
（3）RS485通信；
（4）CAN通信；
（5）Modbus通信；
（6）无线网络组网；
（7）RFID读写；
（8）MQTT物联网数据传输；
（9）PID闭环控制；
（10）上位机监控；
（11）虚拟接线；
（12）实体数据驱动虚拟对象；
（13）虚拟系统控制实体执行器；
（14）机器视觉识别；
（15）机器人抓取/分拣；
（16）AI模型推理；
（17）智慧农业/智慧林业综合监测。
6. 实体实验系统、6个虚拟节点、AIOT单元和公共服务器应能够并发运行，并连续运行不少于4小时，无影响教学正常进行的异常重启、软件崩溃或系统性通信故障。
7. 验收所需的测试工具、软件、连接线缆、样品、耗材及技术人员由中标供应商负责准备，相关费用包含在投标总价中。
8. 验收通过后，中标供应商应提交设备清单、配置清单、安装调试记录、测试记录、操作手册、接口/协议资料、实验指导资料、软件安装包或合法授权材料等完整技术资料。
四、商务要求
★1、合同履行期限：自本项目合同签订之日起，30个日历天内完成所有设备交付。
2、交付地点：采购人指定地点。
3、交付方式：将全部标的产品运输至甲方指定地点，安装、调试完成并经甲方验收合格的视为完成交付。中标供应商负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由中标供应商承担。
4、包装方式：乙方应按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装标的产品。因包装不善引起的产品损失均由乙方承担。
5、报价要求：包含项目实施所有费用及税（包括但不限于包装、仓储、运输、安装、保险、劳保、验收及保修期内的所有含税的费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及乙方利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括供应商应当提供的附随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经采购人、供应商双方协商同意，供应商不得要求追加任何费用。同时，除非另有规定，供应商所报价格不因市场变化因素而变动。
★6、付款方式：
国产设备：合同签订3日内，供应商提交合同总价70%的银行预付款保函（由境内国有商业银行或全国性股份制商业银行分行级及以上机构开具、以采购人为受益人、见索即付、不可撤销，有效期至设备全部验收合格）。采购人收到预付款保函后7个工作日内支付合同总价的70%。设备验收合格后，供应商提交合同总价10%的履约保证金。采购人收到保证金后7个工作日内支付合同总价30%的尾款，并退还银行预付款保函。设备验收合格一年且无质量问题后，采购人向供应商无息退还履约保证金。
★7、质保期：自项目验收合格之日起不少于3年。如投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。在质保期内中标供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。质保期过后服务要求提供终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。
8、质量要求
①应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。
②保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标供应商承担。
9、验收方式
①货物到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
②中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。
③中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。
④设备技术参数与项目合同一致，性能指标达到规定的标准。货物技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。
⑤如检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
10、服务与响应能力：中标供应商必须具备相应的维护保养、后续跟进服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
①正常使用范围内造成的损坏均免费维修，出现质量缺陷问题或同一货物在质保期内出现三次质量问题，中标供应商须免费予以更换。
②电话咨询
中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
③现场响应
自接到委托人报修时起，故障响应原则上不超过4小时，需现场处理的原则上48小时内到场，质保期内每年提供不少于1次巡检或维护服务。如不能完成维修工作的，必须提供替代产品以保证项目的正常进行；质保期内配件及维护免费。
11、培训要求：
中标供应商需免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训，质保期内免费培训不少于2次，每次培训不少于4小时，并免费提供相关技术资料。
培训内容包括但不限于工作原理、设备组成、安全事项、设备使用、软件操作、维护保养，并进行实操培训，确保采购人能够独立熟练使用。
[bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc226721613][bookmark: _Toc12708982]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc226721614]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc226721615]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106726583]本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	评分因素
	评审标准
	分值

	（一）
价格
	1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	（二）
技术
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK2]2.1投标人应对招标文件“第四章 项目需求”中采购设备技术要求响应，全部满足技术要求的得满分40分；加“▲”号指标为重要技术参数，有1项负偏离扣2分；加“◆”号指标为核心功能演示参数，有1项负偏离扣2分；其余技术指标为一般参数，有一项负偏离扣0.15分，扣完为止。
（投标人需在“项目技术及商务需求响应表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置）
	40

	
	2.2评委根据供应商针对本项目提供的技术保障措施进行综合评分。方案应包括但不限于设备安装与部署、软件配置、系统联调、进度安排、质量保障、验收配合及技术支持措施等内容。
内容完整、针对性强，实施步骤清晰，质量及技术保障措施具体可行，能够充分满足项目实施需求的，得 5分；
内容较完整，实施步骤和保障措施基本明确，能够满足项目实施需求但部分内容需进一步完善的，得 3分；
内容较简单，针对性和可实施性一般，部分内容存在缺项的，得 1分；
未提供不得分。
	5

	
	2.3 评委根据投标产品在满足技术参数要求基础上的系统集成性、开放性、扩展性、虚实融合能力及智能测控应用适用性进行综合评分。
产品系统集成完整，软硬件协同性好，开放接口及二次开发能力较强，扩展和虚实融合功能完善，与本项目实验教学需求匹配度高的，得 5分；
产品具备基本系统集成、开放及扩展能力，能够满足主要实验教学需求，但部分功能或应用能力有待完善的，得 3分；
产品能够基本满足使用要求，但系统集成、开放扩展或综合应用能力较弱的，得 1分；
未提供相关说明不得分。
	5

	（三）
售后服务
	3.1评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分。方案应包括但不限于维护计划、故障响应及处理、远程技术支持、现场服务、定期巡检、软件升级及质保期内外技术支持等内容。
其中，故障响应原则上不超过 4小时，需现场处理的原则上 48小时内到场，质保期内每年提供不少于 1次巡检或维护服务。
方案内容完整，响应及处理机制明确，维护、巡检和技术支持措施具体可行的，得 5分；
方案较完整，响应和维护措施基本明确，能够满足售后服务需求但部分内容需完善的，得 3分；
方案内容较简单，服务措施和响应机制不够具体的，得 1分；
未提供不得分。
	5

	
	3.2评委根据供应商提供的培训方案进行综合评分。
培训方案应满足：质保期内免费培训不少于2次，每次培训不少于4小时；提供操作手册、实验指导书、培训课件或电子培训资料；培训内容应覆盖设备操作、软件使用、实验教学、日常维护、常见故障处理以及新增教师或实验人员培训等内容。
内容完整，培训安排合理，培训资料齐全，培训内容与本项目实验教学需求结合紧密、可操作性强的，得 5分；
内容较完整，培训安排及资料基本满足要求，但部分内容需进一步完善的，得 3分；
培训内容较简单，安排或资料存在缺项，可操作性一般的，得 1分；
未提供不得分。
	5

	（四）
业绩和售后满意度书面评价
	4.1自2023年10月1日（含）以来，投标人承担过与本项目采购内容相关的教学实验平台、智能测控或相关软硬件集成项目，且通过验收的，每提供1项得2分，本项最高得8分。（投标文件中提供合同及验收合格证明材料复印件，时间以合同签订时间为准，合同应能够反映主要采购内容；未提供或提供不全不得分。）
	8

	
	4.2在上述有效业绩中，投标人能够提供用户单位出具的售后服务评价、用户使用评价或项目履约评价等正面评价材料的，每提供1份得0.5分，同一用户单位不重复计分，本项最高得2分。（投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。）
	2

	合计总分
	100


[bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc47453316]注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

[bookmark: _Hlk60665602][bookmark: _Toc226721616]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
[bookmark: _Hlk225245324][bookmark: _Hlk225245317]（六）采购本国产品的支持政策
[bookmark: _Hlk225245338][bookmark: OLE_LINK30]（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》。
（3）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc226721617][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc12887277]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]
投  标  文  件
（正或副本）



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
投标人全称 ：（加盖电子公章）
[bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12887279][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Hlk47431668][bookmark: _Hlk44877818]日   期 ： 
[bookmark: _Hlk226710943][bookmark: _Toc226721618]
投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件）
2.投标产品配置及分项报价（格式见附件）
[bookmark: _Hlk226710281]3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）
4.****
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
2.2025年度审计报告，或2026年01月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
6.特定资格要求（如要求，按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.3本项目的特定资格要求”逐条提供）；
7.中小微企业声明函(★如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函，格式见附件)；
8.联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议，格式见附件）
9.投标单位承诺函（格式见附件）；
10.法人授权书（格式见附件）；
11.投标函（格式见附件）。
三、符合性审查内容
须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”或“斜体加粗下划线”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标。（格式见附件）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
[bookmark: _Toc120614284]3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
[bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc226721619][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc12887287][bookmark: _Hlk8826879][bookmark: _Toc9363451]
附件
[bookmark: _Toc226721620][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Hlk87459952][bookmark: _Hlk47437482]开标一览表

	投标人全称
（加盖电子公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	主要产品品牌
	（如为非单一产品采购项目，只需注明“核心产品”品牌；如为纯服务项目无需填报本项）

	投标总报价
	大写（人民币）：

小写（人民币）：


                                                 日 期：    年  月  日 

填写说明：
★1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章。


[bookmark: _Toc226721621]投标产品配置及分项报价表
分包号：
是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk28858771][bookmark: _Hlk13223830]产品、服务名称
	品牌/规格/
型号/产地
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	单价
	单项
合计价
	产品
制造商
	备注
(交付期等)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总 报 价
	

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



备注：
[bookmark: _Hlk45479321]1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Hlk87459647][bookmark: _Hlk87460113]3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；涉及小型/微型、国产/进口等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _Toc226721622]项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955054]


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


[bookmark: OLE_LINK9]供应商名称（盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc9363443][bookmark: _Toc12708989]

联合体协议（参考格式）
[bookmark: _Hlk27472787]（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）
 [联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk14868141]2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
[bookmark: _Hlk14868360]3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

★备注：联合体中各方均须加盖电子公章。

供应商单位1名称（盖章）：
供应商单位2名称（盖章）：
……
日    期：     年  月  日
[bookmark: _Hlk225245503][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444][bookmark: _Toc12708990]
投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行非法分包、转包。
我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。



特此承诺。





企业名称（盖章）：
日  期：



备注：★联合体中各方均须加盖电子公章。

[bookmark: _Toc12887282]

法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136][bookmark: _Hlk109904853]本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人有效身份证复印件：

被授权人的有效身份证复印件；


被授权人联系电话（手机）：    
授权单位名称（盖章）：
单位地址：                                   
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：   年   月   日

[bookmark: _Hlk225245493]★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；


投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司
[bookmark: _Hlk109904600][bookmark: _Hlk109904877][bookmark: _Hlk109904992]根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
[bookmark: _Hlk109904608]据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	投标人账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]投标人全称（盖章）： 
日期：  年  月  日
★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；

符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	******
（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	******
	
	

	3
	******
	
	

	4
	
	
	


注：如招标文件要求提供相应证明材料的，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置

[bookmark: _Hlk60665956]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk88135527]1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     	万元，属于 *中型企业   *小型企业   *微型企业  ；
2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

企业名称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk27472839]残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Hlk60666078][bookmark: _Hlk60666088][bookmark: _Hlk60666094][bookmark: _Hlk60666108]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk60666116]备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk224733577][bookmark: _Hlk219970618][bookmark: _Hlk220068412]
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下： 
1、（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。 
2、（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

供应商全称（盖章）：
日  期：


备注：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
（6）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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