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[bookmark: _Toc237989083][bookmark: _Toc473017219][bookmark: _Toc9394]
第一章 磋商采购公告
项目概况
2026年区管隧道定期检测采购项目的潜在供应商应在苏采云平台获取采购文件，并于2026年10月9日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-HXZJ-C2026-0019
项目名称：2026年区管隧道定期检测
预算金额：人民币壹佰伍拾陆万玖仟叁佰壹拾捌元零角陆分（￥1,569,318.06）
最高限价：人民币壹佰伍拾陆万玖仟叁佰壹拾捌元零角陆分（￥1,569,318.06）
采购需求：
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]本次招标的隧道为7条，分别是春申湖西路隧道、春申湖中路隧道、阳澄西湖南隧道（相城段）、文灵路隧道、御窑路隧道、漕湖大道隧道、环秀湖隧道。本项目针对上述隧道开展2026年区管隧道定期检测项目，包括路面平整度、抗滑性能、 路面损坏及结构强度检测、防雷接地检测、隧道消防设施专业检测等，针对评定结果，给出养护维修建议。
合同履行期限：3个月，具体时间以采购人要求为准。
本项目（是/否）接受联合体：是。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商所提供服务的承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK37]（1）具备有效期内的【公路工程综合甲级试验检测资质】或【公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质】或【建设工程质量检测机构资质证书（须具备检测专项：道路工程）】或【备案检测机构资质(须包括检测业务范围：市政工程检测)】及以上资质；且具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书。
（2）具备从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构。
[bookmark: OLE_LINK39]（3）具备雷电防护装置检测乙级及以上资质。
注：供应商需同时具备以上（1）-（3）项资质，如不同时具备的接受联合体投标，联合体成员单位最多不超过3家。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.方式：“苏采云”系统自行下载。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年10月9日13：30（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633]五、开启
1.时间：2026年10月9日13：30（北京时间）
2.地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
[bookmark: XMDW_1]4.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
7.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
8.质疑：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十条、第十一条和第十二条的相关规定向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购代理机构：苏州华星工程造价咨询有限公司
地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场A座1206室
邮编：215021
联系人：周燕萍
联系电话：0512-65200462
提交方式：书面形式
9.本项目采用网上投标电子评标方式。
10.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》及苏财购〔2020〕14号。
（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》。
11.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
12.苏州市相城区政府采购服务中心：0512-67591005、0512-67591006。
13.本项目支持政府采购合同信用融资。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名    称：苏州市相城区公路事业发展中心
地    址：苏州市相城区元和街道润元路润益巷润南大厦C区
电    话：0512-66108115
联 系 人：戴广雷
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]2.采购代理机构信息
名    称：苏州华星工程造价咨询有限公司
地　　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室
电    话：0512-65200462
联 系 人：周燕萍/张涵文
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：周燕萍
电　　 话：0512-65200462

[bookmark: _Toc473017220]苏州华星工程造价咨询有限公司
2026年9月20日
[bookmark: _Toc237989084][bookmark: _Toc14649]
第二章 磋商须知
一、采购内容及要求
（一）项目概况：
本次招标的隧道为7条，分别是春申湖西路隧道、春申湖中路隧道、阳澄西湖南隧道（相城段）、文灵路隧道、御窑路隧道、漕湖大道隧道、环秀湖隧道。本项目针对上述隧道开展2026年区管隧道定期检测项目，包括路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测、防雷接地检测、隧道消防设施专业检测等，针对评定结果，给出养护维修建议。
（二）隧道养护专项检测及依据：
	项目编号
	项目名称
	频次
	参考规范

	1
	路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测
	抗滑性能、路面平整度、路面损坏状况每年1次，结构强度检测2-3年1次
	《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

	2
	隧道结构检测及评定
	结构沉降观测通车2年后每季度一次
	《公路隧道养护技术规程》（JTG H12——2015)
《江苏省城市隧道建设、运行维护指南（试行）》

	3
	隧道配电设备预防性试验（含防雷接地检测）
	按规定执行
	《电力设备预防性试验规程》（DLT596-2021）
《电力安全工器具预防性试验规程》
（DL/T 1476-2023）
建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2023

	4
	隧道消防设施专业检测
	每年1次
	《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010 ）
《单位消防安全管理规范》（DB32/T 4444 2023）



（三）检测清单（注：需根据评定要求开展，评定清单包括但不限于以下内容，总价包干）
	序号
	检测项目名称
	隧道名称
	单位
	数量
	备注

	1
	隧道消防设施年度检测
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	817
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	

	2
	隧道结构检测及整体技术状况评定（包括但不限于路面平整度、抗滑性能、沉降观测、路面损坏及结构强度检测）
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	

	
	
	文灵路隧道
	
	817
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	

	3
	防雷接地检测
	春申湖西路隧道
	项
	1
	防雷接地装置检测周期为1年，检测接地装置布置及冲击接地电阻等。

	
	
	春申湖中路隧道
	
	1
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	1
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	1
	

	
	
	御窑路隧道
	
	1
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	1
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1
	


[bookmark: OLE_LINK24]（四）技术要求：
1、路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测
（1）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.2条规定：道路路面定期检测分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。结构强度检测，Ⅰ等养护的道路应2年～3年一次，Ⅱ等、Ⅲ等养护的道路宜3年～4年一次。春申湖隧道为城市快速路，属Ⅰ等养护。
（2）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.3条规定：
1)道路的每两个相邻交叉口之间的路段应作为一个单元，交叉口本身宜作为一个单元;当二个相邻交叉口之间的路段大于500m时，应每200m~500m作为一个单元，不足200m 的应按一个单元计。春申湖西路和中路隧道主线可按2个匝道间为一个单位，每条匝道段单独作一个单元；阳澄西湖南隧道按500m为一个单位，每条匝道段单独作一个单元。
2)每条道路选择至少总单元数的30%及以上进行检测和评价，应采用所选单元的使用性能的平均状况代表该条道路路面的使用性能。当一条道路中各单元的使用性能状况差异大于两个技术等级时，应逐个单元进行检测和评价;对总单元数小于5的道路，应进行全部检测和评价。
（3）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.4条规定：
常规检测包括下列内容:车行道、人行道、广场铺装的平整度;车行道、人行道、广场设施的病害与缺陷﹔基层损坏状况;附属设施损坏状况。春申湖隧道主要为车行道平整度及病害与缺陷。
（4）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.8条规定：城镇快速路和主干路应进行路面抗滑性能检测，检测项目宜包括摆值(BPN)、构造深度（TD)和横向力系数(SFC)。
（5）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.8条规定：结构强度检测宜以路面回弹弯沉值表示。检测设备宜采用落锤式弯沉仪、贝克曼梁或自动弯沉检测仪等检测设备。
（6）定期检测的情况记录、评价及对养护维修措施的建议，应检测损坏情况、判断损坏原因，并应确定养护范围和方案;对难以判断损坏程度和原因的道路，应提出进行特殊检测的建议。同时及时整理、归档、上报。
2、隧道结构检测及评定
（1）根据江苏省城市隧道建设、运行维护指南（试行）4.1.4条规定：隧道宜定期开展沉降观测并记录，建成通车2年内每月进行1次沉降测量，2年后每季度一次。春申湖隧道通车已满2年，应按每季度执行。
（2）充分利用隧道预留沉降观测点位，对运营期内隧道结构的受力与变形规律进行监测，据此定量计算隧道的材料与环境附加作用，确定在荷载、材料收缩与徐变、温差以及地基不均匀沉降等工况组合下主体结构在长期运营期内的健康状态，预测隧道的全年变形规律，找出隧道结构和可能导致渗漏的薄弱环节。
（3）初始监测
进场后，根据要求的监测断面（建议按每条伸缩缝一个断面、每条断面点位包括差异沉降、拱顶沉降和断面收敛）一个月内完成隧道初始沉降观测数值采集，并推测全隧道数值模型。
（4）现场测试
每季度定期采集监测段沉降数据，并在每个季度出具季度监测报告，即全年共进行4次监测，最后一次要对全年进行总结。监测报告原则上每季度分析一次，具体根据雨季、渗漏等特殊条件，调整监测与分析频率。
3、分析报告
全年共出具季度常态监测分析报告4份（最后一份含全年总结报告），在报告内对隧道结构的变形与受力状态进行定量分析，包括隧道结构健康状态监测分析、结构时变模型研究、时变有限元分析，以及隧道结构健康状态评价与诊断。中标单位应根据现场实测数据与数值模拟结果，提交下一个季度隧道变形及病害状况的预测，并对隧道的日常管理与养护提出建议与策略，以供管理单位在实际管养维护中参考。
3、隧道配电设备预防性试验（含防雷接地检测）
根据《电力设备预防性试验规程》（DLT596-2021）及《电力安全工器具预防性试验规程》（DLT 1476-2023）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2023规定。
（1）高压电气设备预防性试验周期不大于6年。

（2）防雷接地装置检测周期1年。

（3）防雷接地点位数量
	隧道名称
	单位
	数量
	备注

	春申湖西路隧道
	个
	44
	防雷接地检测点位数不少于所列个数，如有增加，包含在总报价中，采购方不追加任何费用。

	春申湖中路隧道
	
	59
	

	阳澄西湖南隧道
	
	46
	

	文灵路隧道（含人非通道）
	
	22
	

	御窑路隧道
	
	21
	

	漕湖大道隧道
	
	12
	

	环秀湖隧道
	
	12
	


4、隧道消防设施专业检测
（1）根据《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》8.1条规定：建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。
（2）联动检查内容
1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。
2）自动报警装置每层、每回路报替系统和联动控制设备的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。
3）自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验; 每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。春申湖隧道无自动喷水不需检测
4）消防给水系统最不利点消火栓( 消防炮) 出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次。
5）泡沫灭火系统结合泡沫灭火剂到期更换进行喷泡沫试验；检验系统功能；校验仪器仪表。
6）通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验；校验仪器仪表，存储容器称重。
7）通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。
8）对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK38]5、成果报告：根据规范要求出具各条隧道技术状况评定报告，后附路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测，防雷接地检测，隧道消防设施专业检测等专项检测报告。
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]（五）付款方式：签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款，在收到检测报告后支付至合同金额的30%，验收（考核）合格后支付至合同金额的70%，余款在验收（考核）合格后1年内付清。（按实际工作量结算）
（六）检测期限：3个月，具体时间以采购人要求为准。
（七）人员配置基本要求：
项目负责人1名，其他检测人员4人，具有检测上岗证或培训证。
二、磋商响应文件的组成：
1.封面
2.开标一览表
3.资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）
3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，自然人的身份证明）；授权委托书（如有）,法人及代理人身份证扫描件；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明扫描件）；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的承诺函）。
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可）；
3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
3.6提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）。
3.7具备有效期内的【公路工程综合甲级试验检测资质】或【公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质】或【建设工程质量检测机构资质证书（须具备检测专项：道路工程）】或【备案检测机构资质(须包括检测业务范围：市政工程检测)】及以上资质；且具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书。（提供相关资质证书扫描件）。
3.8具备从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构，提供社会消防技术服务信息系统‌（https://shhxf.119.gov.cn/）查询页面截图。
3.9具备雷电防护装置检测乙级及以上资质，提供气象主管机构颁发的《雷电防护装置检测资质证》。
4.符合性响应证明材料
4.1磋商响应声明；
4.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书和磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
4.3联合投标协议书及联合投标授权委托书（如为联合体投标）；
4.4磋商报价分析表；
4.5关于资格文件的声明函；
4.6商务条款偏离表；
4.7技术、服务偏离表；
4.8拟投入本项目人员配备一览表；
4.9拟投入本项目设备配备一览表；
4.10投标（响应）保证承诺书；
4.11响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；
4.12其他有关符合性证明的文件（包括采购需求中所要求提供的证明文件，如有要求）；
5.综合评审评分材料
与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；包括但不限于项目技术及组织实施方案、拟投入本项目人员及设备情况、企业综合能力等证明材料。
注：供应商必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。
（1）以上3.1-3.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。
（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.网上响应文件的制作
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。
注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。


三、报价说明
总报价为综合报价，应包括完成本项目全部服务所需要的检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、专业机构出具桥梁维修方案的费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。采购文件未列明，而响应供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购单位将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。最后报价一次报定，不得更改，亦不接受选择性报价。
四、磋商程序
1.采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3.在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4.如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。
5.由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
6.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料，导致的不利后果由供应商自行承担。）
8.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
9.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
10.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。
11.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的，视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
12.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13.政府采购异常低价审查
13.1磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第13.1项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商过程中可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
14.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
15.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。
五、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.实质性响应磋商供应商不满3家或进入最后报价的不满3家或最后报价在采购预算内不满3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
六、综合说明：
1.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.本项目履约验收根据采购文件要求、项目验收要求及有关规定并按照国家最新行业标准实施（采购人根据采购需求自行罗列）。
3.供应商应对本次采购全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
4.成交单位要保证服务的合法性，一切侵权行为带来的损失，均由成交单位承担。供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。
5.告知成交结果
[bookmark: _Hlk132389804][bookmark: _Hlk132385577][bookmark: _Hlk132385599]采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购单位视情将其通报给财政部门。
7.采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。
8.成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
9.磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝。
（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应。
（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交。
（4）不实质性响应磋商文件的不能成交。
（5）参加磋商响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，不得少于二家），磋商采购失败。
（6）最终合同单价按最终总报价同比例下浮。
10.联合投标：具体详见采购公告。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式），明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随响应文件一并提交给招标代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（3）联合体各方共同与采购单位签订合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。
（4）除非另有规定或说明，本文中“响应单位”一词亦指联合体各成员。
11.政府采购要求：
（1）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
（2）中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定的情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
（3）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（4）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
12.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（5）按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
①被列入失信被执行人名单；
②被列入重大税收违法案件当事人名单；
③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
13.成交供应商应当在成交通知书发出之日，在成交通知书要求的期限内，按照采购文件确定的事项与甲方签订政府采购合同。
14.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。


[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc237989085]
第三章 评审方法及评分标准
一、评审方法
（一）成交原则：
1、本次磋商采用综合评分法。
R磋商小组在评审报告中将响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定成交供应商。
□根据委托代理协议内容，由采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件（报价除外）进行评价、打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接计算平均值；技术分和价格分相加为供应商的总得分。 
3、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以最后报价较低者优先作为成交候选人，如果响应报价也相同的，则采购单位以抽签方式确定成交候选人。
（二）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
1、关于节能环保产品政府采购要求（本项目不涉及）：
根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。
2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
2.1供应商如为残疾人福利性单位，则视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复享受政策。
2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2.3成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
3.1供应商如为监狱企业，则视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）针对小微型企业的评审：
1、本项目专门面向中小企业采购。
2、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
二、评分标准
（一）价格分（15分）
第一步：最后报价低于或等于采购预算的，为有效磋商报价。超过采购预算的最后报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效最后报价中满足采购文件要求，且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为15分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评标基准价/评审价格）×15%×100
（二）检测服务方案（52分）
1.根据响应单位提供的对本项目定期检测重点、难点的分析的针对性和对策措施合理性等方面进行比较（10分）：内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范的得10分；内容较为完整、技术可行性一般、流程基本符合规范的得7分；内容简单笼统、技术可行性较差、流程规范性不足的得3分；其他情况不得分。本项最高10分。
2.根据响应单位提供的检测方案全面性（项目需求理解透彻性，检测方案编制内容完整性、技术方法可行性、工作流程合理性等）比较（11分）：方案全面详尽、检测方案可行的得11分；方案较为详尽、检测方案较为可行的得7分；方案简单，检测方案可行性不高的得3分，其他情况不得分。本项最高11分。
3.根据响应单位提供的检测方法比较（11分）：检测方法科学合理有操作性的得11分；检测方法较科学可行的得7分，检测方法不够合理的得3分，其他情况不得分。本项最高11分。
4.根据投标单位提供的工作进度保证措施比较（10分）：内容合理可行、措施完整详细的得10分，内容较合理、基本可行、措施较详细的得7分，内容不够合理、可行性差、措施不够完整详细的得3分，其他情况不得分。本项最高10分。
5.根据投标单位提供的工作质量保证措施（质量管理制度，组织保障措施、技术保障措施等）比较（10分）：内容合理可行、措施完整详细的得10分，内容较合理、基本可行、措施较详细的得7分，内容不够合理、可行性差、措施不够完整详细的得3分，其他情况不得分。本项最高10分。
[bookmark: OLE_LINK88]（三）人员、设备配备（24分）
1.项目负责人具有中级工程师职称的得1分，具有高级工程师及以上职称的得3分，本项最高3分。（需提供人力资源和社会保障部门颁发的职称证书扫描件加盖公章、响应单位为其缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章，未提供相关证明材料不得分）
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]2.项目负责人具有一级注册结构工程师证书的得3分，具有二级注册结构工程师的得1分，其他情况不得分。本项最高3分。（需在响应文件中提供住建部门颁发的注册证书扫描件加盖公章，未提供相关证明材料不得分）
[bookmark: OLE_LINK82]3.拟投入本项目主要检测人员（不包括项目负责人）具有高级工程师及以上职称的，每人得2分，具有工程师职称的，每人得1分，本项最高8分。（需提供人力资源和社会保障部门颁发的职称证书扫描件、响应单位为其缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章，未提供相关证明材料不得分）
4.拟投入本项目的试验检测设备、车辆（10分）
根据拟投入设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足试验检测工作要求，是否符合本项目试验检测特点进行评分。
(1)本项目投标单位拟投入的仪器设备（6分）：数字回弹仪、碳化深度检测尺、钢筋锈蚀检测仪、钢筋厚度检测仪、裂缝观测仪、测距仪等类似检测设备，每个得1分，最高6分（提供相关检定/校准证书复印件）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7](2)桥梁检测车（2分）：需提供相应证明材料，采购发票或购销合同、权属证明（《机动车登记证书》）、行驶证以及车辆产权证的彩色复印件；租用桥梁检测车（需提供相应证明材料，权属证明（《机动车登记证书》）、行驶证以及相关租赁合同的彩色复印件）；或承诺成交后提供，提供承诺书；材料提供齐全的得2分。
(3)高空作业车或高空机械升降设备（2分）：需提供相应证明材料，包括采购发票或购销合同的彩色复印件，如为高空作业车还需提供权属证明《机动车登记证书》以及行驶证的彩色复印件；租用高空作业车或高空机械升降设备（需提供相应权属证明材料（如为高空作业车须提供《机动车登记证书》及行驶证的彩色复印件），相关租赁合同的彩色复印件）；或承诺成交后提供，提供承诺书；材料提供齐全的得2分。
[bookmark: OLE_LINK90]（四）企业实力（9分）
响应单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准），独立承担并完成过类似检测项目业绩，每提供1个得3分，本项最高9分。
注：提供合同扫描件并加盖公章。

备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。
2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法处理。
[bookmark: _Toc237989086][bookmark: _Toc11889]
第四章 合同主要条款及格式

甲方：苏州市相城区公路事业发展中心
地址：苏州市相城区元和街道润元路润益巷润南大厦C区
电话：0512-66108115

乙方：
地址：
电话：

根据采购编号 JSZC-320507-HXZJ-C2026-0019 号磋商采购文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 2026年区管隧道定期检测项目 事宜，签订本合同书。
一、下列文件为本合同不可分割部分
1.成交通知书；
2.磋商采购文件； 
3.乙方成交的响应文件；
4.乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、合同内容
（一）服务内容：相城区隧道7条，分别是春申湖西路隧道、春申湖中路隧道、阳澄西湖南隧道（相城段）、文灵路隧道、御窑路隧道、漕湖大道隧道、环秀湖隧道。本项目针对上述隧道开展2026年区管隧道定期检测项目，包括路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测、防雷接地检测、隧道消防设施专业检测等，针对评定结果，给出养护维修建议。具体清单如下：
	序号
	检测项目名称
	隧道名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	隧道消防设施年度检测
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	
	
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	
	
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	817
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	
	
	

	2
	隧道结构检测及整体技术状况评定（包括但不限于路面平整度、抗滑性能、沉降观测、路面损坏及结构强度检测）
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	
	
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	
	
	

	
	
	文灵路隧道
	
	817
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	
	
	

	3
	防雷接地检测
	春申湖西路隧道
	项
	1
	
	
	防雷接地装置检测周期为1年，检测接地装置布置及冲击接地电阻等

	
	
	春申湖中路隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	1
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1
	
	
	


（二）检测期限：3个月，具体时间以甲方要求为准。 
（三）技术要求：
1.路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测
（1）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.2条规定：道路路面定期检测分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。结构强度检测，Ⅰ等养护的道路应2年～3年一次，Ⅱ等、Ⅲ等养护的道路宜3年～4年一次。春申湖隧道为城市快速路，属Ⅰ等养护。
（2）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.3条规定：
1)道路的每两个相邻交叉口之间的路段应作为一个单元，交叉口本身宜作为一个单元;当二个相邻交叉口之间的路段大于500m时，应每200m~500m作为一个单元，不足200m 的应按一个单元计。春申湖西路和中路隧道主线可按2个匝道间为一个单位，每条匝道段单独作一个单元；阳澄西湖南隧道按500m为一个单位，每条匝道段单独作一个单元。
2)每条道路选择至少总单元数的30%及以上进行检测和评价，应采用所选单元的使用性能的平均状况代表该条道路路面的使用性能。当一条道路中各单元的使用性能状况差异大于两个技术等级时，应逐个单元进行检测和评价;对总单元数小于5的道路，应进行全部检测和评价。
（3）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.4条规定：
常规检测包括下列内容:车行道、人行道、广场铺装的平整度;车行道、人行道、广场设施的病害与缺陷﹔基层损坏状况;附属设施损坏状况。春申湖隧道主要为车行道平整度及病害与缺陷。
（4）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.8条规定：城镇快速路和主干路应进行路面抗滑性能检测，检测项目宜包括摆值(BPN)、构造深度（TD)和横向力系数(SFC)。
（5）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）4.3.8条规定：结构强度检测宜以路面回弹弯沉值表示。检测设备宜采用落锤式弯沉仪、贝克曼梁或自动弯沉检测仪等检测设备。
（6）定期检测的情况记录、评价及对养护维修措施的建议，应检测损坏情况、判断损坏原因，并应确定养护范围和方案;对难以判断损坏程度和原因的道路，应提出进行特殊检测的建议。同时及时整理、归档、上报。
2.隧道结构检测及评定
（1）根据江苏省城市隧道建设、运行维护指南（试行）4.1.4条规定：隧道宜定期开展沉降观测并记录，建成通车2年内每月进行1次沉降测量，2年后每季度一次。春申湖隧道通车已满2年，应按每季度执行。
（2）充分利用隧道预留沉降观测点位，对运营期内隧道结构的受力与变形规律进行监测，据此定量计算隧道的材料与环境附加作用，确定在荷载、材料收缩与徐变、温差以及地基不均匀沉降等工况组合下主体结构在长期运营期内的健康状态，预测隧道的全年变形规律，找出隧道结构和可能导致渗漏的薄弱环节。
（3）初始监测
进场后，根据要求的监测断面（建议按每条伸缩缝一个断面、每条断面点位包括差异沉降、拱顶沉降和断面收敛）一个月内完成隧道初始沉降观测数值采集，并推测全隧道数值模型。
（4）现场测试
每季度定期采集监测段沉降数据，并在每个季度出具季度监测报告，即全年共进行4次监测，最后一次要对全年进行总结。监测报告原则上每季度分析一次，具体根据雨季、渗漏等特殊条件，调整监测与分析频率。
3.分析报告
全年共出具季度常态监测分析报告4份（最后一份含全年总结报告），在报告内对隧道结构的变形与受力状态进行定量分析，包括隧道结构健康状态监测分析、结构时变模型研究、时变有限元分析，以及隧道结构健康状态评价与诊断。中标单位应根据现场实测数据与数值模拟结果，提交下一个季度隧道变形及病害状况的预测，并对隧道的日常管理与养护提出建议与策略，以供管理单位在实际管养维护中参考。
3.隧道配电设备预防性试验（含防雷接地检测）
根据《电力设备预防性试验规程》（DLT596-2021）及《电力安全工器具预防性试验规程》（DLT 1476-2023）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2023规定。
（1）高压电气设备预防性试验周期不大于6年。

（2）防雷接地装置检测周期1年。

4.隧道消防设施专业检测
（1）根据《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》8.1条规定：建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。
（2）联动检查内容
1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。
2）自动报警装置每层、每回路报替系统和联动控制设备的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。
3）自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验; 每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。春申湖隧道无自动喷水不需检测
4）消防给水系统最不利点消火栓( 消防炮) 出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次。
5）泡沫灭火系统结合泡沫灭火剂到期更换进行喷泡沫试验；检验系统功能；校验仪器仪表。
6）通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验；校验仪器仪表，存储容器称重。
7）通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。
8）对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。
5.成果报告：根据规范要求出具各条隧道技术状况评定报告，后附路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测，防雷接地检测，隧道消防设施专业检测等专项检测报告。
6.检测人员
（1）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员（需持证上岗），且满足苏安码相关要求，必须能够适应合同规定的服务工作。
（2）为了履行检测服务，乙方指定项目负责人：           与甲方的授权代表建立工作联系。
三、价格与支付
1.合同总金额为人民币（大写）              元（￥：　　　　　）。包括检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、专业机构出具桥梁维修方案的费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.合同价款的支付及付款方式：（支付给牵头人）
签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款，在收到检测报告后支付至合同金额的30%，验收（考核）合格后支付至合同金额的70%，余款在验收（考核）合格后1年内付清。（按实际工作量结算）
3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
四、甲方权利和义务
1.甲方向乙方免费提供与履行定期检测服务有关的资料。
2.甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行定期检测服务所必需的工作条件，包括定期检测必须的道路交通管制方面的协助。
3.甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。
4.按本合同付款方式向乙方支付合同价款。
5.甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。
6.甲方指定一名授权代表与乙方的项目负责人建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。
7.按本次检测评定结果和技术规范的规定，需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。
五、乙方权利和义务
1.乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市桥梁检测的有关规定开展工作。
2.在签订合同之后，乙方向甲方提交本工程定期检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为甲方检查监督和验收乙方检测工作的依据。
3.乙方收到甲方提供的定期检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后及时通知甲方。
4.乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。
5.乙方必须严格执行国家、相关部委和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。隧道养护专项检测及依据如下：
	项目编号
	项目名称
	频次
	参考规范

	1
	路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测
	抗滑性能、路面平整度、路面损坏状况每年1次，结构强度检测2-3年1次
	《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

	2
	隧道结构检测及评定
	结构沉降观测通车2年后每季度一次
	《公路隧道养护技术规程》（JTG H12——2015)
《江苏省城市隧道建设、运行维护指南（试行）》

	3
	隧道配电设备预防性试验（含防雷接地检测）
	按规定执行
	《电力设备预防性试验规程》（DLT596-2021）
《电力安全工器具预防性试验规程》
（DL/T 1476-2023）
建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2023

	4
	隧道消防设施专业检测
	每年1次
	《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010 ）
《单位消防安全管理规范》（DB32/T 4444 2023）



6.乙方在定期检测完毕后向甲方提供成果报告：根据规范要求出具各条隧道技术状况评定报告，后附路面平整度、抗滑性能、路面损坏及结构强度检测，防雷接地检测，隧道消防设施专业检测等专项检测报告。（此费用已含在检测费中，甲方不另外支付）
7.甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。
8.在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。
9.在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。
10.乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。
11.乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。
六、履约验收
1.验收内容：乙方按照采购文件的要求提交成果报告，乙方需配合甲方进行验收，完成项目的验收和交付。
2.验收标准：根据国家标准、行业标准和规范要求以及采购合同指定的所有文件、报告。
3.验收方法：甲方根据项目具体情况自行组织验收，按照验收标准对乙方提交的成果报告进行验收。
4.验收的时间和地点：成果报告提交甲方30日内，由甲方、乙方双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。如需延长时间，双方另行商定。
5.验收结果不符合采购要求的，甲方有权终止合同，一切损失及费用等由乙方承担。
七、安全措施及责任
在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。
八、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、合同的解除和转让
1.合同的解除
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。
（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十、合同的生效
甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效。
十一、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其他附则
1.合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。
2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。
注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表
（签字或盖章）：                     （签字或盖章）： 
签订日期：                            签订日期：
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说明：
本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或采购代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或采购代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。
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附件1、磋商响应声明
磋商响应声明
致： (采购人或采购代理机构) 
1.根据贵方为                   项目（采购编号：        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下列响应文件电子文档。
（1）符合性审查证明资料
（2）实质性响应证明资料
（3）非实质性响应证明资料
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关扫描件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.5我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：                      
邮编：            传真号：               
联系电话（固定电话和移动电话）：                   
供应商电子信箱：                           
供应商签章：           
日  期：     年    月    日


[bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc237989089]
附件2、磋商报价一览表
磋商报价一览表
项目名称:                      
采购编号:                                          报价单位：人民币万元
	序号
	项目名称
	响应报价（万元）
	服务期限
	服务地点
	备注

	1
	
	
	
	 
	

	响应总报价（人民币大写）：                    ￥

	备注
	



注：以苏采云平台格式为准。

供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年     月     日

[bookmark: _Toc237989090][bookmark: _Toc20332]
附件3、磋商报价分析表
磋商报价分析表
	序号
	检测项目名称
	隧道名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	隧道消防设施年度检测
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	
	
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	
	
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	817
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	
	
	

	2
	隧道结构检测及整体技术状况评定（包括但不限于路面平整度、抗滑性能、沉降观测、路面损坏及结构强度检测）
	春申湖西路隧道
	m
	3480
	
	
	按照长度计算

	
	
	春申湖中路隧道
	
	2860
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	4770
	
	
	

	
	
	文灵路隧道
	
	817
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	877
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	870
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1300
	
	
	

	3
	防雷接地检测
	春申湖西路隧道
	项
	1
	
	
	防雷接地装置检测周期为1年，检测接地装置布置及冲击接地电阻等

	
	
	春申湖中路隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	阳澄西湖南隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	文灵路隧道（含人非通道）
	
	1
	
	
	

	
	
	御窑路隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	漕湖大道隧道
	
	1
	
	
	

	
	
	环秀湖隧道
	
	1
	
	
	

	合计金额
	


注：1、报价明细表包含响应单位各项成本核算和投入的明细，此表“合计金额”与磋商报价一览表“响应总报价”须保持一致，否则以磋商报价一览表为准。
2、需根据评定要求开展，评定清单包括但不限于以上内容，总价包干。

供应商签章：                 
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                 
[bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc237989091]
附件4、资格证明文件
资格证明文件
附件4-1
供应商响应文件声明
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商资格条件证明材料

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	本项目的特定资格要求
	供应商资格条件证明材料

	具有建设行政主管部门颁发的检测机构资质。
	

	磋商文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否）

	供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
	

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，�并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：         
日     期：    年   月   日


附件4-2             
法定代表人授权书
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（采购编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至____。
  授权代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
[bookmark: OLE_LINK3]法人代表：     身份证号：            手机：        
授权代表：     身份证号：            手机：        
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
法人代表签字或盖章：                   
 
接受授权方
授权代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
 
附：法定代表人、授权代表的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 




附件4-3
营业执照等证明文件
致：     (采购人或采购代理机构)        
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书扫描件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书扫描件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料扫描件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件扫描件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日
附件4-4
财务状况报告
致：     (采购人或采购代理机构)         
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证扫描件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意事项：
1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告或资信证明扫描件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日
 
 

附件4-5
依法缴纳税收证明材料
致：     (采购人或采购代理机构)      
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：
2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。
2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。
2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日

附件4-6
依法缴纳社会保障资金证明材料
致：     (采购人或采购代理机构)       
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：
2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。
2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。
2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商签章：         
日     期：    年   月   日

附件4-7
具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
  3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日


附件4-8
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录书面声明
致：     (采购人或采购代理机构)       
参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日

[bookmark: _Toc12382][bookmark: _Toc237989092]
附件5、拟投入本项目人员配备一览表
拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	专业培训、资质等证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作业绩

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、磋商供应商必须自行根据项目需要配备的项目负责人及成员填写本表。本表后须附人员履历表、学历证书扫描件、身份证扫描件、职称证书扫描件（如有）。
2、人员一旦确定，成交后原则上中途不得随意更换工作人员，如确需更换，需作出书面说明并经甲方同意后方可更换。

供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc237989093][bookmark: _Toc20538]
附件6、拟投入本项目设备配备一览表
拟投入本项目设备配备一览表
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	



注：根据评分标准提供相关材料。

供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc237989094][bookmark: _Toc14336]
附件7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	合同期限
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人的响应文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全投标招标文件的规定。


供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc24147][bookmark: _Toc237989095]
附件8、技术、服务偏离表
技术、服务偏离表
	序号
	采购要求的服务内容
	响应的具体内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全投标招标文件的规定。

供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc237989096][bookmark: _Toc30556]
附件9、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序
号
	项目名称
	合同签订时间
	委托单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注：根据评分标准提供相关证明材料。


供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc237989097][bookmark: _Toc22889]
附件10、中小企业声明函
中小企业声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：
   （标的名称）  ，属于  其他未列明行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 
                                       日  期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；
3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5、成交供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc30776][bookmark: _Toc237989098]
附件11、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


    单位名称（盖章）：
    日  期：
[bookmark: _Toc10133][bookmark: _Toc237989099][bookmark: OLE_LINK9]
附件12、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致： 苏州华星工程造价咨询有限公司 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 苏州市相城区公路事业发展中心2026年区管隧道定期检测（JSZC-320507-HXZJ-C2026-0019）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：     （签章）
地址：             
电话：        传真：       
电子邮件：          邮编：     
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：       
日期：        
[bookmark: _Toc237989100][bookmark: _Toc9742]
附件13、联合投标协议书
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应               组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                         为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

   乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交采购代理机构一份。
	
甲方单位：          （公章）
法定代表人：（签章）
日期：    年   月   日
	
乙方单位：           （公章）
法定代表人：（签章）
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc237989101]
附件14、联合投标授权委托书
联合投标授权委托书
本授权委托书声明：根据               与                签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人                                 的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
    
 
授权人（签字）：

代理人（签字）；

日期：      年   月    日
[bookmark: _Toc237989102]
附件15、资格证明文件
[bookmark: _Toc13607]（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



 				        （供应商）法定代表人（签字或签章）：

        （供应商）名称（签章）：
               
年	  月 	日
[bookmark: _Toc6076]
（2）磋商响应单位情况表
磋商响应单位情况表
供应商名称（签章）
	[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc473017221]响应供应商全称
	

	营业范围
	


	主要相关资质
	资质名称
	资质等级
	证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	是否通过质量管理体系认证
	□ 是  □ 否
	认证编号
	

	工程技术人员总人数
	
	其中：正高级职称
	

	
	
	 高级职称
	

	
	
	 中级职称
	

	
	
	初级职称
	

	行政负责人
	1.姓名:          2.职务:             3.职称: 

	技术负责人
	1.姓名:          2.职务:             3.职称: 

	联系方式
	1.地址:          2.邮编:            3.电话 
4.传真:             

	响应供应商简介





注：根据单位实际情况如实填写，相关证明材料扫描件附本表后。
[bookmark: _Toc29196][bookmark: _Toc237989103]
附件16、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
[bookmark: _Hlk15905960]响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	对响应单位有直接控股关系的单位
	对应单位有直接管理关系的单位

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、本表仅须填写对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况。投标人（供应商）应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人（供应商）声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人（供应商）与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc237989104]
附件17、政府采购合同信用融资政策告知函（响应文件中无需提供）
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
 
（全文完）
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