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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk139626825][bookmark: _Hlk138939735]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
2.项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
3.项目预算金额：人民币298万元/年，596万元/两年
项目最高限价：本项目采用优惠率报价方式（优惠率应＞0%），否则按无效投标处理。
注：供应商在“苏采云”系统中填报固定优惠率，则本项目结算（中标）费率为（1-优惠率），每项货物的结算单价=本项目计价清单内各单项基准单价*结算（中标）费率。
4.采购需求（简介）：
主要包含常州市排水管理处管辖范围内的一百多座雨污水泵站，五星、双桥浜等净水补水泵站及抽排泵站等所管辖泵站的设备检查、保养及维修服务。具体内容详见第五章采购需求。
5.合同履行期限：自合同签订生效之日起两年，合同一年一签，一年合同期满后可续签一次。
6.本项目是否接受联合体投标：不接受。
7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）
本项目不专门面向中小、小微企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：详见招标文件约定。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否； 
3.2本项目是否属于政府购买服务：否；
3.3其他特定资格要求：无。 
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。
4.售价： 0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月23日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、公告期限
本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：详见招标文件约定。 
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/down/921135080660472.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
技术支持服务热线    0519-85588210
3.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。
6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Hlk118382401][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850]1.采购人信息
名  称：常州市排水管理处
地    址：常州市天宁区飞龙东路116号
联系方式：0519-85570873
2.采购代理机构信息
名  称：江苏晋陵工程咨询有限公司
地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼
联系方式：0519-88132899/13861056707
[bookmark: _Toc45235156][bookmark: _Toc45235310][bookmark: _Toc63761646][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc63761585][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：干工
电　话：0519-88132899
[bookmark: _Toc12010]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150480757]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条  目
	内     容

	2.2
	项目属性
	项目属性：服务

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	2.4
	核心产品
	/

	3.1
	现场考察
	不组织

	
	开标前答疑会
	不召开

	4.1
	样品
	投标样品递交：不需要

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	11.2
	投标报价
	报价的特殊规定：有
具体情形：本项目采用优惠率报价方式，优惠率应＞0%，否则按无效投标处理。
注：供应商在“苏采云”系统中填报固定优惠率，则本项目结算（中标）费率为（1-优惠率），每项货物的结算单价=本项目计价清单内各单项基准单价*结算（中标）费率。
例如：投标人所报优惠率为10%，则本项目结算（中标）费率为（1-10%）=90%，每项货物的结算单价=本项目计价清单内各单项基准单价×90%

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	14.1
	投标文件份数
	本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。
中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件贰份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：允许

	26.1
	询问
	询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函
采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	26.2
	质疑
	质疑送达形式：
一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系单位：江苏晋陵工程咨询有限公司
联 系 人：干工
地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼
联系方式：0519-88132899/13861056707

	27
	代理费
	收费对象：中标人
收费标准：代理服务费由供应商在投标报价中综合考虑，按每年中标金额的0.8%计算并支付，每签订一年服务合同，计取一次该年度招标代理服务费；若后续年度不予续签，则不再产生后续年度代理服务费。
缴纳时间：领取中标通知书前一次性支付至代理机构指定账号
[bookmark: _Toc4760]收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc58928459]开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行
账号：324006040012000680137


[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158859]
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756]	一   说  明	
[bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2供应商（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193834]2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
2.4核心产品见《供应商须知资料表》。
3.现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965795]3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4.样品
4.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理
5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6政府采购创新产品政策
5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7绿色采购政策
5.7.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标人履行合同义务的担保或保险。如中标、中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
5.9政府采购中实施本国产品标准及相关政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在响应文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.投标费用
6.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，
6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
[bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc149720816]7.招标文件构成
7.1招标文件包括以下部分：
第一章 投标邀请
第二章 供应商须知
第三章 资格审查
第四章 评标程序、评标方法和评标标准
第五章 采购需求
第六章 拟签订的合同文本
第七章 投标文件格式
7.2供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8.对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。
8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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[bookmark: _Ref467052588]10.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
10.5供应商认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc149720823]11.投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用（含代理服务费）和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。本项目合同计价采用固定单价。固定单价包括提供本服务所需的人工、材料、设备、运输、维修安装、管理费、利润、保险、规费、税金等全部费用，无任何隐性费用，采购人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
[bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Ref467306513]12.投标保证金
12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
[bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164351626]13.投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc520356158]14.投标文件的签署、加盖公章
[bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634]14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
[bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc520356163]15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
[bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226965810]16.投标截止时间
16.1	供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17.投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2	供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc520356169][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc142311047]18.开标
[bookmark: _Toc520356165]18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4	供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5	供应商不足3家的，不予开标。
18.6	供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19.资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
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[bookmark: _Toc520356166]20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965820]六   确定中标
22.确定中标人
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23.中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24.废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。
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25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26.询问与质疑
26.1询问
26.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
[bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
27.代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
27.2代理服务收费标准：见《供应商须知资料表》
27.3代理费收取账户信息：
收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司
开户银行：江苏银行常州怀德支行 
账号：81700188000089469

 

[bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc27092][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	至少应提供：
（1）提供营业执照副本扫描件；
（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供），财务状况报告至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交开标日前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商存在依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的情形的，应提供证明材料）；
未提供或未按要求提供的资格审查不通过。
	按采购文件及“苏采云”系统明确的要求提供证明材料并加盖公章

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1.供应商单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型二）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的扫描件加盖公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1.如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。
3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7.本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求（如有）
	见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照或扫描件




[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc19769][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
[bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393]1.投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/优惠率应＞0；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见投标函）

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需供应商提供材料。

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料）

	12
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	14
	国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	绿色包装要求
	采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。

	16
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	17
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	18
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	19
	其他无效情形
	供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料）
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2.投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
★2.2异常低价投标(响应)审查：
2.2.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查的投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人自行承担由此而产生的任何法律责任。招标人、代理机构对此不承担任何责任。若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如投标分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。
2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5.9采购本国产品的支持政策
2.5.9.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.5.9.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5.9.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5.9.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5.9.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.投标文件的比较和评价
3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
[bookmark: _Hlk107696993]■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。
3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。
[bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226309790]4.确定中标候选人名单
4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5.报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

2、 
评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格分
	采用优惠最多优先法计算，即满足招标文件要求且优惠率最高的投标优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分35分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=[（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）]×价格分分值。
	0
	35
	
	

	2
	技术分
（主观分）
	
	0
	28
	
	

	2.1
	水泵维修方案
	评委根据投标人针对本项目特点制定的水泵维修方案进行技术评价，方案至少需包含水泵拆解、维修、安装的全过程内容：
1.维修方案包含水泵拆解、维修、安装的所有零配件项目的维修步骤、细节描述清晰、且具有独到的关键质量控制方法，完全满足或优于采购需求的得8分；
2.维修方案覆盖包含水泵拆解、维修、安装的绝大部分零配件项目维修步骤，但细节表述不够清晰、能满足采购需求但无独特的关键质量控制方案的得6分；
3.维修方案覆盖水泵较少零配件项目的维修步骤，只做笼统描述、细节描述较少、且无独特的关键质量控制方案的得4分；
4.提供了维修方案，但内容（拆解、维修、安装等步骤）缺失较多、操作性差的得2分；
5.未提供方案不得分。
	0
	8
	否
	否

	2.2
	格栅维修方案
	评委根据投标人针对本项目特点制定的格栅维修方案进行技术评价，方案需包含格栅拆解、维修、安装的全过程内容：
1.维修方案包含格栅拆解、维修、安装的所有零配件项目的维修步骤、细节描述清晰、且具有独到的关键质量控制方法，完全满足或优于采购需求的得8分；
2.维修方案覆盖包含格栅拆解、维修、安装的绝大部分零配件项目维修步骤，但细节表述不够清晰、能满足采购需求但无独特的关键质量控制方案的得6分；
3.维修方案覆盖格栅较少零配件项目的维修步骤，只做笼统描述、细节描述较少、且无独特的关键质量控制方案的得4分；
4.提供了维修方案，但内容（拆解、维修、安装等步骤）缺失较多、操作性差的得2分；
5.未提供方案不得分。
	0
	8
	否
	否

	2.3
	安全作业能力
	评委根据投标人针对本项目特点制定的有限空间作业、临时用电、动火作业、登高架设、起重吊装、金属焊接切割等安全作业能力及方案进行技术评价：
1.安全作业能力及方案全面详实，作业步骤完整清晰、合理可行，完全符合国家相关规定且安全责任主体明确，完全满足或优于采购需求，能出具既往项目有限空间作业工作票等（需体现投标单位名称、作业任务、安全防护措施、负责人签字）的得7分；
2.安全作业能力及方案完整无缺漏，作业步骤具体清晰、合理性较强，符合国家相关规定且能落实安全责任主体，满足采购需求，能出具既往项目有限空间作业工作票等的得5分；
3.安全作业能力及方案有部分缺漏，作业步骤清晰、具备可行性，体现了安全责任主体，能出具既往项目有限空间作业工作票等的得3分；
4.安全作业能力及方案内容缺漏较多，有作业步骤但较为笼统，安全责任主体界限不清，未能出具既往项目有限空间作业工作票等的得1分；
5.未提供方案不得分。
	0
	7
	否
	否

	2.4
	应急响应方案
	评委根据投标人针对本项目特点制定的地下泵站突发积水情况下的应急抽排、电气安全等方面的应急响应方案，遇到突发事件（如恶劣天气）或重大事件的应急预案及应对措施等进行技术评价：
1.方案全面详实，各项应急响应措施完整清晰、合理可行，安全保障高，完全满足或优于采购需求的得5分；
2.方案完整无缺漏，各项应急响应措施合理性较强，安全保障措施考虑周到能满足采购需求的得4分；
3.方案有部分缺漏，各项应急响应措施具备可行性，能考虑到本项目特点，安全保障合理的得3分；
4.方案内容缺漏较多，各项应急响应措施笼统缺少核心内容，未完全针对本项目制定，存在安全风险的得2分；
5.未提供方案不得分。
	0
	5
	否
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	37
	
	

	3.1
	类似业绩
	投标人自2022年9月1日起（以合同签订时间为准）至本项目招标公告发布之日止承担过与本项目类似的业绩，每提供一份有效业绩合同得2分，本项最高得10分。
注：
1.同一项目业绩仅认定一份，不重复计分。
2.投标文件中提供中标通知书、完整有效的业绩合同扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	10
	否
	是

	3.2
	人员要求
	投标人每配有一名具有电工证或焊接与热切割作业证或起重设备操作证的人员，得1分。本项最高得9分。
注：
1.同一人多个证书仅认定一份，不重复计分。
2.提供上述有效的证书、人员身份证正反面扫描件以及投标人为其缴纳的2026年7月至2026年9月中任意一个月社保缴费证明材料（加盖社保部门签章或电子签章）并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	9
	否
	是

	3.3
	装备能力1
	投标人具备自有或租赁车辆：货车2辆及以上的得2分；登高车得2分；移动电源车（发电车）得2分；本项最高得6分。
注：
自有车辆须提供相关车辆行驶证；租赁车辆须提供相关车辆行驶证、有效期至少至2026年12月31日的租赁协议（出租人为车辆所有人）、租赁发票（或付款凭证）；须提供上述证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	6
	否
	是

	3.4
	装备能力2
	投标人具备自有或租赁维修设备：机床、叶轮平衡机、电机烘干设备、电动起重设备等专用设备有1类得2分；本项最高得8分。 
注：
自有设备须提供购买人为投标人的相关设备采购发票；租赁设备须提供有效期至少至2026年12月31日的租赁协议、租赁发票（或付款凭证）；须提供上述证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	8
	否
	是

	3.5
	场地
	投标人具备固定维修场地的得4分。
注：
自有场地须提供产权人为投标人的所有权证书；租赁场地须提供有效期至少至2026年12月31日的租赁协议、租赁发票（或付款凭证）；须提供上述证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	4
	否
	是

	合计
	
	0
	
	100
	



注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。
2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供扫描件并加盖供应商公章；扫描件材料内容、印章必须完整、字迹清晰，确保文字（数字）内容无变形、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。
3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
4.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。
公开招标文件
[bookmark: _Hlk138940374][bookmark: _Hlk139629014]5.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。
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一、项目基本情况
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修。
工作地点：招标人指定地点，主要包含常州市排水管理处管辖范围内的一百多座雨污水泵站，五星、双桥浜等净水补水泵站及抽排泵站等。
合同履行期限：自合同签订生效之日起两年，合同一年一签，一年合同期满后可续签一次。
二、工作内容及要求
本项目工作范围为泵站所管辖泵站的设备检查、保养及维修服务，包括但不限于水泵机组、格栅、闸（阀）门、启闭机、除臭设备、电气等。工作内容包括：设备故障排除与维修、设备保养、维修材料供应等。
2.1设备故障排除与维修
2.1.1工作概述
中标人应根据招标人通知，对泵站内设备设施发生的故障进行现场检查、排除和修复，恢复设备正常运行功能。包括但不限于：
（1）水泵机组（含潜水泵、离心泵、轴流泵、混流泵等）；
（2）格栅、输送机、压榨机、粉碎格栅、人工格栅等拦污设备；
（3）闸门、启闭机、阀门、电动执行机构等启闭设备；
（4）超磁分离主机、磁鼓主机、搅拌机、曝气推流器等净水站及河道生态补水专用设备；
（5）行车等特种设备；
（6）除臭系统、通风系统及各类工艺管线等辅助设备。
2.1.2工作内容及要求
故障响应：中标人接到招标人通知后，应在约定时间内到达现场，进行设备故障检查与排除。普通情况下到场时间不超过1小时；防汛应急响应时不超过40分钟。
故障检查与排除：中标人的技术人员应通过现场检查、仪器检测等方式进行检查，准确判断故障原因，并采取简单措施排除故障，使设备恢复正常运行。
维修实施流程：中标人进行设备故障检查后，不能简单排除故障的，应在3个日历日内及时开展维修工作。维修工作应在7个日历日内完成，维修的时间自招标人发出维修通知之日起计算（以下达工单时间为准），等待维修零部件或其他招标人认可的情况除外。
（1）不需要拆解且具备现场维修条件的，中标人直接修复；不需要拆解但暂时不具备维修条件的，中标人应报招标人确认具体维修时间。
（2）需要拆解且具备现场维修条件的，中标人应在招标人见证的情况下进行现场解体、拆卸；不具备现场维修条件的，中标人应上报招标人，经招标人确认后进行返厂拆解。拆解后，应由双方共同确定维修范围。
（3）维修完成后，中标人应通知招标人进行现场验收。验收不合格的，中标人须在招标人指定期限内返工，直至验收合格，返工费用由中标人承担。
（4）验收完成后，中标人按时提交维修记录并填写工单，由双方签字确认，并纳入维修时效性考核；维修后换下来的零配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。
（5）中标人对故障零部件进行维修更换外，还应对设备进行全面的检查，必要时进行相关维修。
（6）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂的情况下，应由中标人编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，中标人项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经招标人运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。
2.1.3 维修验收标准
（1）中标人应通知招标人进行现场验收。双方按照设备维保记录逐项核对，确认设备运行参数恢复正常后签字确认。
（2）验收内容包括但不限于：设备运行声响、振动、温升、电流值和其他信号是否正常，更换件规格型号是否与申报一致，现场是否清理到位。
（3）验收不合格的，中标人须在招标人指定期限内返工，直至验收合格，返工费用由中标人承担。
2.1.4 维修质保期
（1）维修项目质保期为12个月，自招标人签证确认之日起计算。
（2）水泵维修中凡更换泵轴的，整台泵质保期延长为18个月。
（3）质保期内因维修质量问题或更换件质量问题导致故障的，中标人须无条件返修，不得收取任何费用。经双方确认非维修质量问题导致的故障除外，但中标人应提供有效证据；同一部位在质保期内重复发生故障的，按2.1.5条约定执行。
2.1.5 返修
（1）同一设备在维修质保期内，首次故障返修不另行扣费，但返修后该部位的质保期自返修验收合格之日起重新计算。
（2）首次返修后再次发生同一部位故障的，每次返修扣除该项维修费用的20%或2000元（以高者为准），并再次重新计算质保期。
（3）招标人使用部门或运行管理部门在对照往期维修历史后，有权直接依据上述标准进行考核扣罚。
2.2设备保养
中标人应根据年度预防性保养计划，对泵站设备进行定期、有计划的维护保养，以保持设备良好技术状态，降低故障率。保养分为月度保养、季度保养和年度保养。
遇防汛、高温、极寒等特殊时期，招标人有权临时增加保养频次，费用按合同单价另行结算。
中标人每次保养完成后，应详细记录保养内容、更换的油品及备件、测试数据、发现问题及处理情况，并形成工作台账由招标人现场签字确认。
招标人有权对保养质量进行抽查，发现漏项或未按标准执行的，有权要求中标人返工，并视情节扣除相应保养费用。
2.3维修材料供应
维修过程中所需更换的维修材料、备品备件，由中标人负责供应。招标人保留对关键备件自行采购的权利。
材料范围：包括但不限于轴承、机械密封、密封圈、叶轮、泵轴、闸门密封条、断路器、接触器、继电器、电缆、紧固件等维修常用材料。
质量保证：中标人提供的所有材料应为合格正品，具备产品合格证或质量检验报告。招标人有权对材料进行抽检，不合格材料中标人应无条件更换并承担相应责任。
价格管理：中标人应在投标文件《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》（见附件1）中列明常用材料的品牌、规格、单价。材料单价应包含运输、装卸、税费等全部费用。
2.4其他
其他因不可预见或突发情况产生的、超出日常检查、维修保养范围的相关事项。常见内容包括：
（1）防汛应急抢修，如紧急调用中标单位的车辆、动力泵进行紧急疏水。
（2）专项技术（如流量计校准等）。
该费用单价已在《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》（见附件1）内，仅在实际发生且经招标人书面确认后方可结算。
招标人应书面告知需临时进行的工作内容；工作完成后，双方共同填写验收单，作为结算依据。如遇防汛应急等紧急情况，中标人可先行响应、事后补办手续，但须在事后48小时内向招标人补齐书面确认材料，逾期未补的，招标人有权不予结算。招标人有权根据实际需要调整其他服务项目及数量，中标人不得以任何理由拒绝执行。
中标人须对每次设备检查、保养及维修服务进行记录并形成工作台账。
2.5与运行管理的配合
2.5.1配合原则：本项目中标人（维修方）应与排水泵站设施管养及运行标的中标人（运行方）建立常态化协作机制，本着“分工明确、信息互通、协同高效”的原则，共同保障泵站设备安全稳定运行。
2.5.2信息共享与故障交接：
运行方在日常巡检中发现设备异常，通知维修方后，维修方须及时响应，并将检查结论及处理结果同步反馈给运行方和招标人。
维修方在维修过程中发现非本次报修范围但影响设备运行的隐患时，应书面告知招标人和运行方，由招标人决定后续处理方式。
2.5.3现场作业协调：
维修方进场作业前，应主动与运行方沟通，了解泵站当前运行状态、水位情况等，避免维修作业影响泵站正常排水功能。防汛预警或暴雨期间，维修方应服从招标人统一调度，与运行方协同开展设备抢修和应急处置。
2.6北市河真空排污系统的维保服务内容要求
2.6.1服务范围：北市河真空污水泵站、四个真空污水提升站以及所有相关管路。
2.6.2服务方式：包工包料（不含大件：真空泵、排污泵、积污罐、汽水分离器、PLC、触摸屏等配件的更换）。
2.6.3服务内容：
（1）每一合同年度内中标人按月为招标人提供十二次例行日常巡检保养工作（合同续签的，续签年度另行提供十二次），以及除此之外的故障排除工作。每次完成维保后由招标人签证确认。
（2）招标人通知中标人赶到故障现场，同时将故障情况提前告之中标人，中标人应针对所描述的设备故障情况做好必要的检测工具、更换所需配件、充足的人力等准备工作。
（3）免费提供技术咨询及建议。
（4）如果中标人开发了升级系统，需对招标人的系统进行免费的升级（不包括涉及的零部件费用）。
（5）涉及河道提升器维保的，需要使用船只由中标人自行解决。
（6）按招标人要求，合同到期前，针对年度维保工作及小改小革形成文字报告。
三、人员及设备配置要求
3.1项目负责人资质和经验
中标人应为本项目配备一名专职项目负责人，全面负责本项目的组织实施、人员调度、质量安全管理和与招标人的沟通协调。
现场履职：项目负责人在合同期内须保持相对稳定，不得随意更换。确需更换的，中标人应提前15日向招标人提出书面申请，并提交拟更换人员的同等或更高资质证明，经招标人书面同意后方可更换。未经同意擅自更换的，按合同考核条款扣罚。
到场要求：项目负责人应保证每月到现场巡查次数，及时掌握设备运行和维修进展。对于防汛应急、重大故障等，项目负责人应在接到通知后按约定时间到达现场指挥。
3.2关键工种持证要求
本项目中，凡涉及电工作业、金属焊接切割作业、起重设备维修、登高架设作业、有限空间作业等特种作业或危险作业的，中标人必须派遣持有相应有效资格证书的人员持证上岗。
现场检查要求：招标人有权随时核验现场作业人员的持证情况。发现无证作业的，中标人须立即停止该人员作业并更换合格人员，同时按考核细则扣罚相应费用；造成后果的，由中标人承担全部责任。
3.3特种资质
本项目涉及行车等起重设备的维修保养，中标人应按以下要求执行：
3.3.1中标人自身具备市场监管部门核发的《特种设备生产许可证（许可项目含起重机械安装或修理）》，且许可参数范围覆盖本项目行车的，可在许可范围内自行承担行车维修工作，投标时须提供许可证书复印件。
3.3.2中标人不具备上述许可证书的，应在合同签订后30日内确定具备相应许可范围的专业分包单位，并向招标人提供相关资料，经审核确认后方可实施：
特种设备维修保养工作须严格按照相关安全技术规范执行，维修保养记录完整存档。中标人不得擅自将行车维修工作分包给无资质单位。
3.4人员稳定性
中标人应保持维修队伍的相对稳定，为所有现场作业人员购买不低于100万元保额的人身意外伤害保险或雇主责任险，出现人员变动情况应及时填补空缺并书面汇报招标人，以保证招标人的维修进度。在中标人维修进度或质量不能满足招标人要求时，招标人有权利要求中标人增加维修人员数量或进行人员调换。中标人应对替代人员在参与作业前进行全面的作业培训，以保证维修质量和维修安全。
3.5维修检测设备配置
中标人应自行配置满足本项目维修保养及应急抢修所需的车辆、检测仪器、维修工器具和劳动防护用品，确保设备状态良好、随用随到。
四、安全文明施工管理要求
4.1基本安全要求
中标人在履行本合同过程中，必须严格遵守国家、省、市有关安全生产、环境保护的法律法规及招标人相关管理制度，落实安全生产主体责任，防止发生人身伤害事故和环境污染事件。
中标人应在合同签订时同步与招标人签订《安全生产协议》，明确双方安全责任、安全管理要求及中标人专职安全生产管理人员。未签订安全生产协议的，不得进场作业。
中标人维修过程中涉及登高架设作业、起重吊装作业、有限空间作业等危险性较大的分部分项工程的，应严格执行相关安全生产法律法规和国家标准。
4.2有限空间作业等特殊作业安全要求
维修过程中涉及的有限空间作业、临时用电、动火作业、登高架设、起重吊装、金属焊接切割等特殊作业，中标人必须提前办理内部审批手续，经中标人项目负责人和招标人现场管理人员确认后方可作业。
4.3现场安全防护与警示标识
维修作业区域必须设置明显的安全警示标识和围挡，夜间作业须增设警示灯，防止无关人员进入。涉及高处作业、吊装作业的，作业下方必须设置警戒区，悬挂警示标志，并安排专人监护。
维修之前，应先进行有毒有害易燃易爆气体的检测，并做好防护；检测仪器须定期校验，合格后方可使用。因现场防护不到位造成安全事故或环境污染事件的，按合同违约条款处理，并由中标人承担全部责任。
施工和维修过程中现场必须严格遵守安全生产和环保规定，防止污染事故和人身安全事故的发生。
4.4现场管理、垃圾、废油处置清运等
旧件回收：维修更换下来的旧阀门、旧轴承等废弃零配件及附属装置，由中标人统一收集后，移交招标人统一处理，中标人不得擅自变卖或丢弃；维修技术要求中明确折抵中标人的旧件除外（如电机线圈重绕时经破坏性处理后的旧漆包线）。（计价清单中的电机线圈重绕维修价格，已包含将旧线圈拆除折抵给中标人，不再回收）
废油及废液：维修过程中产生的废机油、废润滑油、废液压油、含油棉纱等危险废物，必须由中标人按环保要求规范处置。
生活垃圾及一般废弃物：由中标人负责清运至合法合规的处置场所，不得随意倾倒在泵站内外。
五、考核管理
招标人每月对中标人的履约情况进行月度考核综合评分（见附件2：《月度服务质量评价表（部门）》），满分100分，考核内容涵盖响应及时性、保养维修质量、安全文明施工、资料报送、人员设备履约等。
月度考核得分低于90分时，每低一分扣除当月服务费的1%。
月度考核得分低于80分为不合格。连续2个月考核不合格或累计3个月考核不合格的，招标人有权终止合同。
六、违约管理
6.1中标人若遇到特殊情况不能在合同规定的时间内完成维修任务，应及时将拖延的原因、可能拖延的时间通知招标人，经招标人确认后可酌情延长维修时间。没有及时通知的，招标人按照《月度服务质量评价表》对应项目考核扣分。
6.2若中标人未能在合同签订后的一个月内提供现场维修人员雇主责任险或人身意外伤害保险的，招标人有权终止合同。
6.3若中标人未能在合同签订后30日内确定特种设备维修专业分包的，招标人有权终止合同。
6.4若因中标人原因未能按时完成维修工作，或因维修质量问题影响招标人正常运行并造成运行事故的，招标人除扣除该项维修工作全部维修费用外，并要求中标人支付违约金人民币30000元（在支付违约金后，不再执行月度考核综合表中的扣分条款）。
6.5中标人违约造成招标人损失的，中标人除承担相应违约金外，还应赔偿招标人因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于招标人的实际经济损失、招标人承担的调查取证、交通等费用。
6.6本合同规定的违约金、损失赔偿金、中标人应承担的费用招标人均有权在履约保证金扣除或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足以扣除的，招标人有权向中标人做进一步的索赔。	
七、维修技术要求
7.1水泵维修技术要求
1.叶轮：叶轮表面不应有裂纹、损伤及严重腐蚀，叶轮与轴联接不能有松动；校静平衡，最大外径处不平衡不能超过10g。对叶轮检查后由招标人确认后决定是否做动平衡或更换。
若进行叶轮动平衡，需提供动平衡前后叶轮去重打孔或切割的特写照片、动平衡重量达标的显示测量值照片、动平衡检测报告，签证资料三者必须齐全方可结算支付。
2.凡更换泵轴的，旧泵轴需由招标人经办人员现场确认进行破坏性切割，并提供带日期水印的照片作为签证资料。
3.水泵维修更换配件品牌及型号要求
	配件名称
	参考（现有）品质

	电机线圈
	QZY_2/180型的聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线

	机械密封
	碳化硅、碳化钨、石墨等与维修设备原材质一致

	轴承
	22KW及以下：哈/瓦/洛或同等品质
30KW以上及进口品牌水泵：SKF或设备原厂使用品牌

	转子镶套维修材质
	原材质或2Cr13（择优）

	泵轴材质
	原材质或2Cr13（择优）

	油腔室油液
	32#机械油或原厂指定牌号

	润滑脂
	7014-1或原厂指定牌号

	动力、控制电缆
	上上、远东、宝胜或同等品质


4.其中关于轴承具体要求为：
（1）单列圆柱滚子轴承需为尼龙保持架形式（ECP）。
（2）成对安装的单列角接触轴承需为自由配对形式，优先使用尼龙保持架（BECBP），无尼龙保持架型号的选用铜保持架（BCBM）。
5.电机、电缆具体要求
（1）进行电机线圈重绕工作时，拆除的旧漆包线经破坏性处理后折抵给中标单位。
（2）电机绕组线圈必须为QZY_2/180型的聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，完成漆包线绕组镶嵌之后进行浸漆烘干。
（3）更换的电缆必须为潜水型电缆，能承受15m水深压力。
6.其他要求
旋转运动机械如潜水搅拌器、潜水推流器、螺杆泵、中开泵等设备的维修参照水泵维修的项目和费用执行。
7.2格栅压榨机、闸门启闭机维修技术要求
1.格栅压榨机、闸门启闭机维修更换配件材质及型号要求
	序号
	配件名称
	材质及型号要求

	1
	格栅耙齿
	尼龙1010

	2
	格栅主轴
	45#钢调质 表面防锈处理

	3
	格栅配件：耙齿轴、链板、鱼鳞挡渣片、槽导轮、回转轮、底部定位轴、耙齿轴滚动套、卡簧、垫片、开口销，钢丝绳、传动轮外壳、差动机构、运行偏心轮、固定栅条、机架等
	不锈钢304

	4
	压榨机配件：螺旋输送机、螺杆压榨机筒体、叶片
	不锈钢304

	5
	丝杆
	实心杆、不锈钢304

	6
	启闭机、闸门门板、闸门门框、导轨等
	球墨铸铁QT450

	7
	启闭机内变速齿轮（蜗轮）副
	45号钢调质处理

	8
	所有紧固件
	不锈钢304


2.验收标准：
（1）闸门启闭测试：具备启闭测试条件的须进行全行程启闭测试，涉及渗漏相关维修的进行打水测漏（需额外封堵及水下作业的视情况由招标人决定）。
（2）试运转应无卡滞、异响、振动，电机无过载，链轮链条传动正常无跳齿现象，闸门启闭机限位装置设置合理、工作可靠。
7.3行车维保技术要求
1.基本要求
当招标人提出需要对行车进行除锈上漆的，需将行车工字钢上的锈层完全清除，表面涂刷2道防锈底漆+1道黄色富锌漆。
2.定期检查、保养的内容及要求
根据2023年3月1日施行的《常州市起重机械安全管理办法》，主要有以下条款：
（1）润滑系统维护
定期检查润滑系统，确保各润滑点油脂充足。避免设备摩擦损坏，延长使用寿命。
定期更换润滑油，根据制造商的建议周期进行操作，尤其注意使用高质量润滑油，以确保设备平稳运行。
（2）电气系统检查
定期检查电气线路和接头，确保所有连接紧固无松动，避免电气故障。
检查电缆外皮的完好性，发现磨损或老化应及时更换，避免漏电或短路。
确保控制箱干净无尘，防止灰尘和潮湿环境对设备的影响。
（3）结构和连接件检查
定期检查吊臂、钩、钢丝绳、滑轮等结构件，确保没有裂纹、变形或磨损，发现问题及时修复。
检查连接螺栓是否紧固，如有松动及时拧紧，防止零部件脱落。
（4）安全限位装置检查
定期检查安全限位装置，确保其能在极限位置及时切断电源，避免危险操作。
测试限位开关，确保工作正常，减少潜在事故发生的可能。
（5）制动系统检查
检查制动器性能，确保设备制动效果良好，防止制动失灵导致事故。
清理制动器周边区域的灰尘和油污，保持制动器清洁，确保其灵敏度。
（6）电气设备维护
定期检查电机、电缆和控制器，确保其正常运转，及时更换损坏部件。
清理设备周围尘埃，防止过多积尘影响电气设备散热，延长电机寿命。
（7）安全防护装置检查
检查限位器、重载保护器等安全装置，确保其正常运行，防止设备过载。
测试急停按钮，确保其在紧急情况下能够迅速切断电源，避免更大损失。
（8）遥控系统检查
对于配备遥控系统的起重机，定期检查遥控器电池和连接线，确保设备正常使用。
进行功能测试，确保遥控系统的操作灵敏可靠，及时处理遥控失灵问题。
（9）记录和文件管理
详细记录维护保养时间、内容和人员，建立完整的维护档案，以备查阅。
保留设备维护手册，按照手册建议进行设备的日常维护，避免违规操作。
（10）操作人员培训和安全意识提升
定期对操作人员进行安全培训，增强其设备操作的安全意识，确保规范操作。
鼓励操作人员主动报告设备异常，形成良好的沟通和反馈机制，及时发现问题。
规定维护保养周期：结合设备使用频次和环境因素，明确保养计划。
专业化维护保养要求：鼓励委托取得许可的专业维护保养单位进行设备维护，确保保养质量和专业性。
建立安全技术档案：明确设备保养记录的保存时间，至少保持两个定期检验周期内的记录。
事故应急预案：要求保养单位制定详细的事故应急预案，并定期组织应急演练，提升事故处置能力。
3.故障维修或招标人专项维修的工作内容及要求
（1）针对故障进行排查，确诊故障原因。
（2）对于需要更换的配件，由双方共同确认方可更换。
（3）对于普通维修及常规泵站工字钢除锈上漆需要搭设固定脚手架的，按计价清单中脚手架费用分次列支。
（4）在惠家塘泵站圆弧形轨道、江边厂进水泵房、二次提升泵房或其他层高超过10m的场所进行除锈上漆工作或特殊维修工作，需使用登高车作业以确保安全。
7.4电动执行机构维修技术要求
验收要求：引用《GB/T 24923-2010普通型阀门电动装置技术条件》，《GB/T 28270-2012智能型阀门电动装置》，《GB/T 15479-1995工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度
7.5粉碎格栅维修技术要求
粉碎性格栅刀片采用CR13并进行热处理；粉碎性格栅机械密封与转鼓机械密封的接触面均采用碳化钨；粉碎性格栅主轴/从动轴采用2Cr13材质。
八、付款方式与质保说明
8.1各项单价按中标人中标单价执行。
8.2招标人及中标人双方按照实际工作量的签证，对照中标单价计算得出结算价格。
8.3签证：中标人按规定格式对维修及服务签证资料进行汇总申报。
8.4付款方式：本项目无预付款，每月应付价款根据单价和签证量进行计算，每月实际支付总额依据其对应《月度服务质量评价表（部门）》（附件2）中考核分数进行调整，支付周期不超过60天。
九、计价与结算方式
9.1本项目报价清单中维修保养内容均为固定单价，合同执行过程中按实际工作量签证计量结算。中标人所报单价应已充分考虑合同期（含续签期）内材料、人工等价格波动风险，执行期内不作调整。
9.2本项目中标人应承担抵达维修现场后为维修开展的一切事宜及责任，清单中的维修费包括设备拆机、起吊（包括联系吊车的费用）、运输、装卸、保管、到场安装、调试、验收、检测、培训及相关服务等；
9.3关于非清单维修内容的规定：招标清单中未列出而实际必须发生的配件及维修事项由招标人另行组织采购，应急抢修的除外。
9.4报价清单详见附件1：《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》
9.5中标人的中标不代表其获得招标人所有设备的唯一维修资格，为保证城市排水设施的安全稳定运行,对于中标人不具备对应维修能力的设备、发生超过上述第3款金额上限的非合同内容高值维修，招标人可经合法合规流程委托第三方进行维修。
十、其他要求
10.1技术资料归档与移交
中标人在检查、保养和维修过程中形成的所有技术资料，包括技术文件、检验报告、安装和维修记录等，应按招标人要求进行整理和归档，确保可长期查阅。
10.2数据保密要求
（1）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。
（2）未经另一方的同意披露本合同保密信息的，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。
十一、履约保证金
11.1履约保证金金额为项目合同预估总价的10%，中标人应在中标通知书发出之日起15个日历日内、合同签订前向招标人提交履约保证金或履约保函，否则视为中标人放弃中标资格。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
11.2履约保函应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函，格式详见附件。

附件1：《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》
常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单
	序号
	类别
	子项
	名称
	参数描述
	单位
	基准单价（元）

	1
	通用
	统一计价
	潜水电机线圈重新绕组
	QZY_2/180型聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，含拆除旧线圈、新线圈绕组浸漆烘干
	KW
	93

	2
	通用
	统一计价
	干式电机线圈重新绕组
	QZY_2/180型聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，含拆除旧线圈、新线圈绕组浸漆烘干
	KW
	71

	3
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*2.5+1及以下
	米
	18

	4
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*4+1
	米
	23

	5
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*6+1
	米
	37

	6
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*10+1
	米
	60

	7
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*16+1
	米
	76

	8
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*25+1
	米
	114

	9
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*35+1
	米
	164

	10
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*50+1
	米
	214

	11
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*70+1
	米
	271

	12
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*95+1
	米
	357

	13
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*120+1
	米
	421

	14
	通用
	潜水/干式同价
	动力电缆
	3*150+1
	米
	464

	15
	通用
	潜水/干式同价
	信号电缆
	8芯及以下
	米
	6

	16
	通用
	潜水/干式同价
	信号电缆
	9芯及以上
	米
	12

	17
	通用
	统一计价
	乙二醇冷却液
	整机用量
	项
	300

	18
	通用
	统一计价
	下井作业
	如需下井作业，包含气体检测、安全绳、排风扇机械通气等，但不涉及呼吸面具及潜水服等辅助措施的费用
	次
	714

	19
	通用
	统一计价
	下井作业
	如需下井作业，包含气体检测、安全绳、排风扇机械通气等，且需要呼吸面具及潜水服等辅助措施的费用
	次
	2143

	20
	水泵维修
	统一计价
	叶轮动平衡
	
	次
	400

	21
	水泵维修
	统一计价
	整机电缆密封
	含环氧密封及橡胶圈压紧处理
	套
	100

	22
	水泵维修
	统一计价
	渗漏保护传感器
	探针或浮子开关，含内部接线
	套
	150

	23
	水泵维修
	统一计价
	热保护传感器
	热敏电阻/热敏开关
	套
	121

	24
	水泵维修
	凯士比品牌水泵
	保护器
	各规格统一计价（含人工费）
	只
	9000

	25
	水泵维修
	飞力品牌水泵及推流器
	保护器
	各规格统一计价（含人工费）
	只
	2000

	26
	水泵维修
	威乐品牌水泵
	保护器
	各规格统一计价（含人工费）
	只
	4200

	27
	水泵维修
	各类国产品牌水泵
	保护器
	各规格统一计价（含人工费）
	只
	800

	28
	水泵维修
	特殊规格泵
	金属密封垫片
	整机用量
	套
	79

	29
	水泵维修
	P≤4KW
	电机烘干
	
	台
	150

	30
	水泵维修
	P≤4KW
	机械密封
	整机用量
	套
	179

	31
	水泵维修
	P≤4KW
	轴承
	整机用量
	套
	171

	32
	水泵维修
	P≤4KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	243

	33
	水泵维修
	P≤4KW
	更换泵轴
	
	根
	457

	34
	水泵维修
	P≤4KW
	更换叶轮
	
	只
	700

	35
	水泵维修
	P≤4KW
	更换耐磨环
	
	只
	136

	36
	水泵维修
	P≤4KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	100

	37
	水泵维修
	P≤4KW
	油腔室机油
	
	项
	79

	38
	水泵维修
	P≤4KW
	轴承润滑脂
	
	项
	50

	39
	水泵维修
	P≤4KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	29

	40
	水泵维修
	P≤4KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	57

	41
	水泵维修
	P≤4KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	200

	42
	水泵维修
	P≤4KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	900

	43
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	电机烘干
	
	台
	214

	44
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	机械密封
	整机用量
	套
	500

	45
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	轴承
	整机用量
	套
	643

	46
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	400

	47
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	更换泵轴
	
	根
	1029

	48
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	更换叶轮
	
	只
	1286

	49
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	更换耐磨环
	
	只
	457

	50
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	150

	51
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	油腔室机油
	
	项
	121

	52
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	轴承润滑脂
	
	项
	71

	53
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	40

	54
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	86

	55
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	257

	56
	水泵维修
	4＜P≤11KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	1571

	57
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	电机烘干
	
	台
	314

	58
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	机械密封
	整机用量
	套
	1043

	59
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	轴承
	整机用量
	套
	1000

	60
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	550

	61
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	更换泵轴
	
	根
	1857

	62
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	更换叶轮
	
	只
	2071

	63
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	更换耐磨环
	
	只
	743

	64
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	257

	65
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	油腔室机油
	
	项
	150

	66
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	轴承润滑脂
	
	项
	100

	67
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	64

	68
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	136

	69
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	357

	70
	水泵维修
	11＜P≤22KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	2143

	71
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	电机烘干
	
	台
	357

	72
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	机械密封
	整机用量
	套
	1429

	73
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	轴承
	整机用量
	套
	2571

	74
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	714

	75
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	更换泵轴
	
	根
	3429

	76
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	更换叶轮
	
	只
	3571

	77
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	更换耐磨环
	
	只
	571

	78
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	400

	79
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	油腔室机油
	
	项
	214

	80
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	轴承润滑脂
	
	项
	114

	81
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	114

	82
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	114

	83
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	643

	84
	水泵维修
	22＜P≤30KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	2857

	85
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	电机烘干
	
	台
	400

	86
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	机械密封
	整机用量
	套
	1643

	87
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	轴承
	整机用量
	套
	3714

	88
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	929

	89
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	更换泵轴
	
	根
	4429

	90
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	更换叶轮
	国产水泵叶轮换新，已包含动平衡
	只
	8000

	91
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	更换耐磨环
	
	只
	857

	92
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	457

	93
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	油腔室机油
	
	项
	286

	94
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	轴承润滑脂
	
	项
	143

	95
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	143

	96
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	214

	97
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	786

	98
	水泵维修
	30＜P≤55KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	3571

	99
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	电机烘干
	
	台
	457

	100
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	机械密封
	整机用量
	套
	3000

	101
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	轴承
	整机用量
	套
	7429

	102
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	1071

	103
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	更换泵轴
	
	根
	4571

	104
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	更换叶轮
	国产水泵叶轮换新，已包含动平衡
	只
	10000

	105
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	更换耐磨环
	
	只
	714

	106
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	729

	107
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	油腔室机油
	
	项
	257

	108
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	轴承润滑脂
	
	项
	143

	109
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	171

	110
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	286

	111
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	857

	112
	水泵维修
	55＜P≤75KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	4000

	113
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	电机烘干
	
	台
	500

	114
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	机械密封
	整机用量
	套
	4000

	115
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	轴承
	整机用量
	套
	9071

	116
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	1214

	117
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	更换泵轴
	
	根
	5429

	118
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	更换叶轮
	国产水泵叶轮换新，已包含动平衡
	只
	13000

	119
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	更换耐磨环
	
	只
	857

	120
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	929

	121
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	油腔室机油
	
	项
	357

	122
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	轴承润滑脂
	
	项
	186

	123
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	214

	124
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	393

	125
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	1143

	126
	水泵维修
	75＜P≤110KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	4571

	127
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	电机烘干
	
	台
	600

	128
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	机械密封
	整机用量
	套
	3571

	129
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	轴承
	整机用量
	套
	13286

	130
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	1400

	131
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	更换泵轴
	
	根
	5000

	132
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	更换叶轮
	
	只
	4571

	133
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	更换耐磨环
	
	只
	1000

	134
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	1000

	135
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	油腔室机油
	
	项
	286

	136
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	轴承润滑脂
	
	项
	229

	137
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	257

	138
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	543

	139
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	1714

	140
	水泵维修
	110＜P≤160KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	5429

	141
	水泵维修
	P≥160KW
	电机烘干
	
	台
	929

	142
	水泵维修
	P≥160KW
	机械密封
	整机用量
	套
	8000

	143
	水泵维修
	P≥160KW
	轴承
	整机用量
	套
	18286

	144
	水泵维修
	P≥160KW
	转子或端盖镶套
	
	处
	1829

	145
	水泵维修
	P≥160KW
	更换泵轴
	
	根
	5429

	146
	水泵维修
	P≥160KW
	更换叶轮
	
	只
	5000

	147
	水泵维修
	P≥160KW
	更换耐磨环
	
	只
	1000

	148
	水泵维修
	P≥160KW
	更换轴承座(盖)
	
	只
	1143

	149
	水泵维修
	P≥160KW
	油腔室机油
	
	项
	400

	150
	水泵维修
	P≥160KW
	轴承润滑脂
	
	项
	314

	151
	水泵维修
	P≥160KW
	橡胶密封件
	整机用量
	套
	400

	152
	水泵维修
	P≥160KW
	电机接线柱
	整机用量
	套
	800

	153
	水泵维修
	P≥160KW
	不锈钢水泵吊钩
	
	只
	2571

	154
	水泵维修
	P≥160KW
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含运输）
	台
	8000

	155
	格栅维修
	统一计价
	格栅现场维修费
	在现场完成格栅维修的价格，包含维修人工费、辅料费用、交通费、材料运输费，未发生吊车费用（仅进行电气维修或自控系统维修或程序调试服务时，本子项不进行列支结算）
	台
	500

	156
	格栅维修
	统一计价
	格栅现场维修费
	在现场完成格栅维修的价格，包含维修人工费、辅料费用、交通费、材料运输费，发生吊车费用（仅进行电气维修或自控系统维修或程序调试服务时，本子项不进行列支结算）
	台
	2000

	157
	格栅维修
	统一计价
	格栅返厂维修费
	经业主确认需返厂维修格栅的价格，包含维修人工费、辅料费用、运输费、吊车费等
	台
	4000

	158
	格栅维修
	统一计价
	顶棚拆装费
	经业主确认需拆除顶棚方能进行格栅吊装维修的拆装合计费用
	项
	500

	159
	格栅维修
	统一计价
	格栅电气维修
	控制箱内各类电气元件及线路的维修，包括但不仅限于接触器、热继电器、空气开关、端子排、按钮开关、指示灯、柜内线缆等电气元件的更换，含维修人工费
	台
	1000

	160
	格栅维修
	统一计价
	自控系统维修
	更换PLC模块，含接线、程序灌注、调试费用及人工费
	台
	4000

	161
	格栅维修
	统一计价
	程序调试服务
	无PLC硬件更换因程序出错或丢失时的程序灌注、调试费用及人工费
	台
	1000

	162
	格栅维修
	统一计价
	格栅机架维修
	包含对格栅下部固定过水栅条、非过流区域不锈钢面板、机架框体进行整形、补充破损栅条等维修，若仅发生机架维修时不再另外列支钢丝绳格栅维修人工费
	台
	3357

	163
	格栅维修
	统一计价
	电机维修费
	格栅/压榨机电机故障时发外维修费用，包含拆装及电机维修（含线圈重绕等所有电机维修内容），若仅发生电机、减速机维修时不再另外列支格栅维修人工费；净水泵站各类搅拌机、隔膜泵、螺杆泵等配套风机电机（含扇叶等）参照该项执行
	台
	514

	164
	格栅维修
	统一计价
	减速机维修费
	格栅/压榨机减速机故障时发外维修费用，包含拆装及减速机维修（含齿轮更换、油封更换、油液补充等所有减速机维修内容），若仅发生电机、减速机维修时不再另外列支格栅维修人工费；净水泵站各类搅拌机、隔膜泵、螺杆泵等的减速机参照该项执行
	台
	1286

	165
	格栅维修
	统一计价
	更换减速机费用
	拆除旧机、起吊安装新减速机、接线、调试(减速机甲供)
	台
	1000

	166
	格栅维修
	回转式格栅
	1m传动主轴
	格栅宽度在1.2m（含）以下的主轴按1m标准核算
	根
	1500

	167
	格栅维修
	回转式格栅
	1.5m传动主轴
	格栅宽度在1.2m以上的主轴按1.5m标准核算，超过1.8m（含）的结算时该项单价以轴宽和1.5m的比值计算。
	根
	2143

	168
	格栅维修
	回转式格栅
	耙齿轴1m标准
	格栅宽度在1.2m（含）以下的耙齿轴按1m标准核算
	根
	171

	169
	格栅维修
	回转式格栅
	耙齿轴1.5m标准
	格栅宽度在1.2m以上的耙齿轴按1.5m标准核算，超过1.8m（含）的结算时该项单价以轴宽和1.5m的比值计算
	根
	221

	170
	格栅维修
	回转式格栅
	槽导轮
	主轴上用于耙齿轴定位、传动的非标轮制件，尺寸变化不影响计价
	只
	1286

	171
	格栅维修
	回转式格栅
	传动链轮
	主轴传动链轮及配套链条，型号变化不影响计价
	只
	829

	172
	格栅维修
	回转式格栅
	链条
	全套传动链条，型号变化不影响计价
	套
	164

	173
	格栅维修
	回转式格栅
	回转轮
	格栅底部用于耙齿轴回转的非标轮制件，尺寸变化不影响计价
	只
	600

	174
	格栅维修
	回转式格栅
	定位轴
	固定回转轮的不锈钢轴，尺寸变化不影响计价
	根
	500

	175
	格栅维修
	回转式格栅
	尼龙耙齿
	节距及栅隙按实际挑选，尺寸变化不影响计价
	片
	12

	176
	格栅维修
	回转式格栅
	链板
	布置在两端，用于耙齿轴间互联的链板，厚4mm以上，节距按实测选取（标准节距为150mm）
	片
	15

	177
	格栅维修
	回转式格栅
	鱼鳞挡渣片
	格栅耙齿轴两侧挡渣用单片
	片
	10

	178
	格栅维修
	回转式格栅
	耙齿轴滚动套
	耙齿轴单侧的一份量
	套
	40

	179
	格栅维修
	回转式格栅
	卡簧、垫片、开口销
	以每根耙齿轴的用量为1套（6卡簧、6垫片、2开口销），尺寸变化不影响计价
	套
	28

	180
	格栅维修
	回转式格栅
	轴承
	常用为P210、P212、P214等，统一计费
	只
	300

	181
	格栅维修
	回转式格栅
	路轨
	实心304不锈钢长条，宽度厚度按原尺寸，尺寸变化不影响计价
	米
	64

	182
	格栅维修
	回转式格栅
	不锈钢挡水板
	单价为元/米2，格栅两侧及底部挡水、挡垃圾用。维修时统一用3mm不锈钢板替代橡胶皮，根据实际长宽数据进行签证计价。
	m2
	857

	183
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	接近开关
	欧姆龙格栅行走控制器，型号变化不影响计价
	只
	450

	184
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	限位开关
	欧姆龙格栅限位控制器，型号变化不影响计价
	只
	621

	185
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	钢丝绳
	单根不锈钢钢丝绳更换，直径8-12不等，长度12-28米不等，含钢丝绳锁具。型号变化不影响计价
	根
	1286

	186
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	传动轮
	用于传动两侧钢丝绳的轮。型号变化，不影响计价
	只
	1286

	187
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	差动机构
	翻耙机构、用于打开或关闭耙斗的传动装置。型号变化，不影响计价
	套
	3643

	188
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	耙斗重锤
	用于拉直钢丝绳
	只
	357

	189
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	运行偏心轮
	耙斗两侧用于运行传动的轮子，含偏心轴承及传动轮。型号变化不影响计价
	只
	2214

	190
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	轴承
	钢丝绳格栅传动过程中的所有轴承，型号变化不影响计价
	只
	250

	191
	格栅维修
	钢丝绳牵引格栅
	尼龙滚轮
	耙斗两侧滚动轮
	只
	357

	192
	格栅维修
	压榨机
	螺旋叶片更换（无轴）
	经业主确认螺旋叶片损失无法整形的，每米长度的304不锈钢螺旋叶片的材料费用，不论螺旋直径大小。仅为材料费，维修费另计。
	米
	500

	193
	格栅维修
	压榨机
	螺旋叶片更换（有轴）
	经业主确认螺旋叶片损失无法整形的，每米长度的304不锈钢螺旋叶片的材料费用，不论螺旋直径大小。仅为材料费，维修费另计。
	米
	714

	194
	格栅维修
	压榨机
	螺旋叶片其中螺杆更换（有轴）
	仅为材料费，维修费另计
	米
	1429

	195
	格栅维修
	压榨机
	筒体、螺旋维修费
	对筒体及螺旋叶片整形或更换维修的费用
	台
	2143

	196
	格栅
	粉碎格栅
	刀片
	粉碎性格栅刀片【 热处理】
	个
	236

	197
	格栅
	粉碎格栅
	机械密封
	粉碎性格栅机械密封【接触面碳化钨】
	套
	2286

	198
	格栅
	粉碎格栅
	轴承
	粉碎性格栅轴承
	只
	514

	199
	格栅
	粉碎格栅
	转鼓轴承
	转鼓轴承
	只
	671

	200
	格栅
	粉碎格栅
	转鼓机械密封
	转鼓机械密封【接触面碳化钨】
	套
	3286

	201
	格栅
	粉碎格栅
	主轴/从动轴
	轴长度≤1m
	根
	5000

	202
	格栅
	粉碎格栅
	主轴/从动轴
	轴长度＞1m
	根
	8000

	203
	闸门维修
	统一计价
	启闭机底座固定
	仅指底座需重新焊接或更换固定件等，底座水泥保护层的更换不在此列，含人工费
	个
	500

	204
	闸门维修
	统一计价
	更换启闭机
	须按原尺寸更换，含人工费
	个
	3000

	205
	闸门维修
	统一计价
	更换丝杆防雨罩
	不锈钢304材质，尺寸包干价，含人工费
	个
	429

	206
	闸门维修
	更换丝杆螺母
	闸门规格≤DN1000
	含材料费，加工费，拆装人工费、运输费、吊装费及辅料费等
	个
	1800

	207
	闸门维修
	更换丝杆螺母
	闸门规格＞DN1000
	含材料费，加工费，拆装人工费、运输费、吊装费及辅料费等
	个
	2800

	208
	闸门维修
	统一计价
	丝杆整形
	含人工费
	个
	400

	209
	闸门维修
	统一计价
	更换丝杆
	不锈钢304材质，含人工费
	米
	600

	
	
	
	(Φ40)
	
	
	

	210
	闸门维修
	统一计价
	更换丝杆
	不锈钢304材质，含人工费
	米
	800

	
	
	
	(Φ50)
	
	
	

	211
	闸门维修
	统一计价
	更换丝杆
	不锈钢304材质，含人工费
	米
	1000

	
	
	
	(Φ60)
	
	
	

	212
	闸门维修
	统一计价
	更换手轮
	钢制，手轮尺寸变化不影响计价（须满足最小手轮直径），含人工费
	个
	457

	213
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门门板
	按闸门规格计算面积，含人工费
	m2
	9286

	214
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门门框
	按闸门规格计算面积，含人工费
	m2
	4000

	215
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门导轨（闸门规格＜DN500）
	含人工费
	根
	600

	216
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门导轨（DN500≤闸门规格≤DN800）
	含人工费
	根
	800

	217
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门导轨（DN800＜闸门规格≤DN1200）
	含人工费
	根
	1000

	218
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门导轨（闸门规格＞DN1200）
	含人工费
	根
	1214

	219
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门楔块（闸门规格＜DN500）
	含人工费
	个
	400

	220
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门楔块（DN500≤闸门规格≤DN800）
	含人工费
	个
	500

	221
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门楔块（DN800＜闸门规格≤DN1200）
	含人工费
	个
	643

	222
	闸门维修
	统一计价
	更换闸门楔块（闸门规格＞DN1200）
	含人工费
	个
	714

	223
	闸门维修
	统一计价
	门板与门框间隙调整
	含人工费
	台
	1000

	224
	闸门维修
	统一计价
	更换轴导架
	含人工费
	个
	500

	225
	阀门更换
	统一计价
	＜DN300
	含材料、人工费（阀门甲供）
	台
	3000

	226
	阀门更换
	统一计价
	DN300≤阀门规格≤DN500
	含材料、人工费（阀门甲供）
	台
	5000

	227
	阀门更换
	统一计价
	DN500＜阀门规格≤DN800
	含材料、人工费（阀门甲供）
	台
	6000

	228
	阀门更换
	统一计价
	＞DN800
	含材料、人工费（阀门甲供）
	台
	7000

	229
	闸阀维修
	统一计价
	更换手轮（闸阀规格＜DN300）
	含人工费
	只
	300

	230
	闸阀维修
	统一计价
	更换手轮（DN300≤闸阀规格＜DN500）
	含人工费
	只
	550

	231
	闸阀维修
	统一计价
	更换手轮（DN500≤闸阀规格≤DN800）
	含人工费
	只
	800

	232
	闸阀维修
	统一计价
	更换手轮（闸阀规格＞DN800）
	含人工费
	只
	1000

	233
	闸阀维修
	统一计价
	更换丝杆和丝杆螺母（闸阀规格＜DN300）
	含人工费
	根
	1700

	234
	闸阀维修
	统一计价
	更换丝杆和丝杆螺母（DN300≤闸阀规格＜DN500）
	含人工费
	根
	2400

	235
	闸阀维修
	统一计价
	更换丝杆和丝杆螺母（DN500≤闸阀规格≤DN800）
	含人工费
	根
	3100

	236
	闸阀维修
	统一计价
	更换丝杆和丝杆螺母（闸阀规格＞DN800）
	含人工费
	根
	5100

	237
	闸阀维修
	统一计价
	更换轴承（闸阀规格＜DN300）
	含人工费
	套
	500

	238
	闸阀维修
	统一计价
	更换轴承（DN300≤闸阀规格＜DN500）
	含人工费
	套
	600

	239
	闸阀维修
	统一计价
	更换轴承（DN500≤闸阀规格≤DN800）
	含人工费
	套
	700

	240
	闸阀维修
	统一计价
	更换轴承（闸阀规格＞DN800）
	含人工费
	套
	800

	241
	蝶阀维修
	统一计价
	更换蜗轮蜗杆（蝶阀规格＜DN300）
	含人工费
	套
	700

	242
	蝶阀维修
	统一计价
	更换蜗轮蜗杆（DN300≤蝶阀规格＜DN500）
	含人工费
	套
	900

	243
	蝶阀维修
	统一计价
	更换蜗轮蜗杆（DN500≤蝶阀规格≤DN800）
	含人工费
	套
	1500

	244
	蝶阀维修
	统一计价
	更换蜗轮蜗杆（蝶阀规格＞DN800）
	含人工费
	套
	1900

	245
	电动执行机构
	统一计价
	电源模块
	DC24V输出，含人工费
	只
	1501

	246
	电动执行机构
	统一计价
	相序检测模块
	输入AC380v,2路DC24V信号输出，含人工费
	只
	1143

	247
	电动执行机构
	统一计价
	多功能模块
	由远程控制电路及输入输出接口组成，含人工费
	只
	1571

	248
	电动执行机构
	统一计价
	调节型模块
	输入电压:AC230V,工作制S5,输入信号4-20mADC,输出信号4-20mADC，含人工费
	只
	3143

	249
	电动执行机构
	统一计价
	电子行程
	含人工费
	只
	2143

	250
	电动执行机构
	统一计价
	机械行程
	含人工费
	只
	857

	251
	电动执行机构
	统一计价
	电子力矩
	含人工费
	只
	1714

	252
	电动执行机构
	统一计价
	机械力矩
	含人工费
	只
	714

	253
	电动执行机构
	统一计价
	智能控制器
	含人工费
	套
	5900

	254
	电动执行机构
	统一计价
	PLC控制板
	含人工费
	只
	2857

	255
	电动执行机构
	统一计价
	液晶显示人机界面
	含人工费
	只
	2543

	256
	电动执行机构
	统一计价
	箱体
	材料:铝合金，含人工费
	只
	3143

	257
	电动执行机构
	统一计价
	增力机构
	材料:铝合金，含人工费
	套
	2286

	258
	电动执行机构
	统一计价
	输出轴
	含人工费
	只
	1698

	259
	电动执行机构
	统一计价
	蜗杆
	含人工费
	只
	990

	260
	电动执行机构
	统一计价
	涡轮
	含人工费
	只
	1286

	261
	电动执行机构
	统一计价
	花键轴
	含人工费
	套
	1286

	262
	电动执行机构
	统一计价
	拨叉框
	含人工费
	只
	314

	263
	电动执行机构
	统一计价
	丝杆连接套
	含人工费
	只
	429

	264
	电动执行机构
	统一计价
	密封圈
	整机全套，含人工费
	套
	857

	265
	电动执行机构
	统一计价
	交流接触器
	输入电压:380VAC,50HZ，含人工费
	只
	400

	266
	电动执行机构
	统一计价
	接线盘公插头
	含人工费
	只
	714

	267
	电动执行机构
	统一计价
	信号发送器
	输入电压:24VDC,输出信号:4-20mADC，含人工费
	只
	1140

	268
	电动执行机构
	统一计价
	开度机构
	指针式开度指示机构，含人工费
	只
	314

	269
	电动执行机构
	统一计价
	高精度电位器
	高精度导电塑料电位器，含人工费
	只
	371

	270
	电动执行机构
	统一计价
	组合安装板
	含人工费
	只
	1429

	271
	电动执行机构
	统一计价
	接线盒盖
	含人工费
	只
	857

	272
	电动执行机构
	统一计价
	箱盖
	含人工费
	只
	760

	273
	电动执行机构
	统一计价
	防尘罩
	304不锈钢，含人工费
	只
	714

	274
	电动执行机构
	统一计价
	穿线管
	304不锈钢，含人工费
	米
	143

	275
	电动执行机构
	统一计价
	304不锈钢手轮
	各类型号统一计价，含人工费
	只
	1200

	276
	电动执行机构
	统一计价
	304不锈钢切换手柄
	各类型号统一计价，含人工费
	套
	900

	277
	电动执行机构
	0.37KW及以下
	电机
	含人工费
	台
	714

	278
	电动执行机构
	0.55-1.1KW
	电机
	含人工费
	台
	1143

	279
	电动执行机构
	1.5-2.2KW
	电机
	含人工费
	台
	1429

	280
	电动执行机构
	3KW及以上
	电机
	含人工费
	台
	2143

	281
	电动执行机构
	P<1.5KW
	固态继电器
	含人工费
	只
	1143

	282
	电动执行机构
	P≥1.5KW
	固态继电器
	含人工费
	只
	1429

	283
	行车维修
	小修
	导绳器
	10T
	只
	571

	284
	行车维修
	小修
	导绳器
	5T
	只
	357

	285
	行车维修
	小修
	导绳器
	3T
	只
	279

	286
	行车维修
	小修
	导绳器
	2T
	只
	229

	287
	行车维修
	小修
	导绳器
	≤1T
	只
	171

	288
	行车维修
	小修
	吊钩总成
	10T
	只
	3816

	289
	行车维修
	小修
	吊钩总成
	5T
	只
	1295

	290
	行车维修
	小修
	吊钩总成
	3T
	只
	929

	291
	行车维修
	小修
	吊钩总成
	2T
	只
	707

	292
	行车维修
	小修
	吊钩总成
	≤1T
	只
	545

	293
	行车维修
	小修
	钢丝绳
	10T
	米
	38

	294
	行车维修
	小修
	钢丝绳
	5T
	米
	27

	295
	行车维修
	小修
	钢丝绳
	3T
	米
	18

	296
	行车维修
	小修
	钢丝绳
	2T
	米
	12

	297
	行车维修
	小修
	钢丝绳
	≤1T
	米
	10

	298
	行车维修
	小修
	断火限位
	各型号统一计价
	只
	329

	299
	行车维修
	小修
	超载限制器
	各型号统一计价
	只
	654

	300
	行车维修
	小修
	光电限位
	各型号统一计价
	只
	929

	301
	行车维修
	小修
	重锤限位器
	各型号统一计价
	只
	1071

	302
	行车维修
	小修
	行车控制电缆
	各型号统一计价
	米
	40

	303
	行车维修
	小修
	接触器/开关等元器件
	各型号统一计价
	只
	257

	304
	行车维修
	小修
	变压器
	各型号统一计价
	只
	214

	305
	行车维修
	小修
	按钮盒
	各型号统一计价
	只
	286

	306
	行车维修
	小修
	遥控手柄
	各型号统一计价
	只
	857

	307
	行车维修
	小修
	集电器
	各型号统一计价
	只
	286

	308
	行车维修
	小修
	液压油管
	各型号统一计价，含接头制作
	米
	71

	309
	行车维修
	小修
	缝滑线
	各型号统一计价
	米
	107

	310
	行车维修
	小修
	滑触线
	各型号统一计价
	米
	140

	311
	行车维修
	小修
	行车动力电缆
	各型号统一计价
	米
	37

	312
	行车维修
	小修
	穿线管
	镀锌钢管
	米
	36

	313
	行车维修
	小修
	穿线管
	塑料管
	米
	14

	314
	行车维修
	小修
	变频器
	＞3.7kw
	只
	5143

	315
	行车维修
	小修
	变频器
	≤3.7kw
	只
	4361

	316
	行车维修
	大修
	变速箱
	10T
	只
	9676

	317
	行车维修
	大修
	变速箱
	5T
	只
	6542

	318
	行车维修
	大修
	变速箱
	3T
	只
	5588

	319
	行车维修
	大修
	变速箱
	2T
	只
	4702

	320
	行车维修
	大修
	变速箱
	≤1T
	只
	3952

	321
	行车维修
	大修
	起升电机
	P＞7.5KW
	台
	4429

	322
	行车维修
	大修
	起升电机
	3＜P≤7.5KW
	台
	3000

	323
	行车维修
	大修
	起升电机
	P＜3KW
	台
	2571

	324
	行车维修
	大修
	软起动电机
	各型号统一计价
	只
	1929

	325
	行车维修
	大修
	小车电机
	各型号统一计价
	只
	500

	326
	行车维修
	小修
	大车限位
	各型号统一计价
	只
	714

	327
	行车维修
	大修
	大车电机
	各型号统一计价
	只
	1000

	328
	行车维修
	大修
	大车车轮轴
	各型号统一计价
	根
	143

	329
	行车维修
	大修
	大车主动轮、被动轮
	各型号统一计价
	只
	429

	330
	行车维修
	大修
	C型钢
	各型号统一计价
	米
	107

	331
	行车维修
	大修
	定滑轮
	各型号统一计价
	只
	429

	332
	行车维修
	小修
	起升限位器
	行车启升限位器（3T）
	只
	500

	333
	行车维修
	小修
	小修人工费
	更换类别为小修的费用
	次
	1286

	334
	行车维修
	大修
	大修人工费
	5T以下更换类别为大修的费用
	次
	2571

	335
	行车维修
	大修
	大修人工费
	5T(含)以上更换类别为大修的费用
	次
	3857

	336
	行车维修
	小修
	移动脚手架费用(含运费)
	
	次
	386

	337
	行车维修
	大修
	升降机费用(含运费)
	
	次
	1429

	338
	行车维修
	独立项
	行车刷漆
	除锈后两遍防锈底漆、一遍黄色富锌面漆，各型号统一按长度计价，包工包料
	米
	180

	339
	行车维修
	独立项
	工字钢接长
	各型号统一按长度计价，包工包料
	米
	3086

	340
	行车维修
	独立项
	年检代办
	
	台
	1214

	341
	行车保养
	独立项
	
	
	台
	290

	342
	零星维修
	离子除臭
	ION-218离子管
	石英玻璃DN37mm，L=255mm
	根
	2300

	343
	零星维修
	离子除臭
	ION-818离子管
	石英玻璃DN37mm，L=520mm
	根
	1725

	344
	零星维修
	离子除臭
	Bentax5-F离子管
	石英玻璃DN32mm，L=530mm
	根
	2070

	345
	零星维修
	离子除臭
	SC-HP滤网
	330*225*15mm
	个
	345

	346
	零星维修
	离子除臭
	离子发生器
	各型号统一计价
	组
	13000

	347
	零星维修
	离子除臭
	金属过滤器
	L*W*H=595*595*23mm，材质：铝合金框+金属丝网
	个
	345

	348
	零星维修
	离子除臭
	金属过滤器
	L*W*H=595*290*23mm，材质：铝合金框+金属丝网
	个
	207

	349
	零星维修
	离子除臭
	PP过滤器
	L*W*H=595*595*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维
	个
	329

	350
	零星维修
	离子除臭
	PP过滤器
	L*W*H=595*290*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维
	个
	246

	351
	零星维修
	离子除臭
	PP过滤器
	L*W*H=395*490*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维
	个
	279

	352
	零星维修
	三角皮带
	维修费
	各品牌型号统一计价
	套
	600

	353
	零星维修
	刮泥板链条
	维修费
	各品牌型号统一计价
	套
	700

	354
	零星维修
	隔膜泵
	曲轴
	各品牌型号统一计价
	根
	5200

	355
	零星维修
	隔膜泵
	膜片
	各品牌型号统一计价
	片
	700

	356
	零星维修
	隔膜泵
	进出料弯头
	各品牌型号统一计价
	个
	500

	357
	零星维修
	隔膜泵
	维修费
	各品牌型号统一计价，备件包甲供
	台
	500

	358
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	专用消声器
	个
	1400

	359
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	不锈钢连接管，材质：不锈钢304
	个
	650

	360
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	接线盒底座
	件
	180

	361
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	接线盒盖帽
	件
	220

	362
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	射流曝气头
	个
	1900

	363
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	漂浮浮体
	套
	2200

	364
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	支撑腿
	套
	1500

	365
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	网罩底盘，材质：不锈钢304
	件
	440

	366
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	悬吊支架，材质：不锈钢304
	套
	430

	367
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	主机网罩，材质：不锈钢304
	件
	2700

	368
	零星维修
	河道推流设备
	主机配件
	主机更换
	台
	13000

	369
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	机械密封
	项
	800

	370
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	轴承
	个
	300

	371
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	漆包线
	组
	800

	372
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	冷却液
	项
	250

	373
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	主轴
	支
	2000

	374
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	前端盖
	件
	2000

	375
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	后端盖
	件
	1600

	376
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	出水连接件
	套
	800

	377
	零星维修
	河道推流设备
	通用配件
	机壳
	只
	1700

	378
	零星维修
	河道推流设备
	HP200增扬泵
	更换皮碗及减振脚
	台
	1700

	379
	零星维修
	河道推流设备
	维修费
	拆机更换零部件的给付维修费（含租船、推流器吊装及运输等费用）
	台
	3000

	380
	零星维修
	河道推流设备
	迁移费
	推流器动力电缆的拆除与再布置、固定重物与连接索的撤除及再安装（含租船、推流器吊装等费用）
	台
	3000

	381
	零星维修
	北市河室外真空排污系统维保服务
	服务费
	服务内容及要求详见招标文件
	月
	2200

	382
	零星维修
	空压机维修
	维修费
	空压机非气缸与活塞核心部件故障维修
	台
	1000

	383
	零星维修
	空压机维修
	维修费
	空压机气缸与活塞核心部件故障维修
	台
	5500

	384
	零星维修
	简单压力容器
	定期检测费
	压力表
	只
	180

	385
	零星维修
	简单压力容器
	定期检测费
	安全阀
	只
	500

	386
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	西派克BN26-6L（含人工费）
	个
	14000

	387
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	西派克BN26-6L（含人工费）
	个
	24000

	388
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	西派克BN26-6L（含人工费）
	个
	2300

	389
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	西派克BN26-6L（含人工费）
	套
	3600

	390
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	西派克BN17-6L（含人工费）
	个
	9000

	391
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	西派克BN17-6L（含人工费）
	个
	16000

	392
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	西派克BN17-6L（含人工费）
	个
	1700

	393
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	西派克BN17-6L（含人工费）
	套
	2200

	394
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	西派克BN2-6L（含人工费）
	个
	3500

	395
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	西派克BN2-6L（含人工费）
	个
	4000

	396
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	西派克BN2-6L（含人工费）
	个
	2800

	397
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	西派克BN2-6L（含人工费）
	套
	1600

	398
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	西派克BN1-6L（含人工费）
	个
	3000

	399
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	西派克BN1-6L（含人工费）
	个
	2600

	400
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	西派克BN1-6L（含人工费）
	个
	1400

	401
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	西派克BN1-6L（含人工费）
	套
	1200

	402
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	耐驰12m3/h，6bar（含人工费）
	个
	16000

	403
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	耐驰12m3/h，6bar（含人工费）
	个
	17500

	404
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	耐驰12m3/h，6bar（含人工费）
	个
	2700

	405
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	耐驰12m3/h，6bar（含人工费）
	套
	1000

	406
	零星维修
	螺杆泵
	定子
	耐驰1m3/h，6bar（含人工费）
	个
	2500

	407
	零星维修
	螺杆泵
	转子
	耐驰1m3/h，6bar（含人工费）
	个
	2600

	408
	零星维修
	螺杆泵
	万向节
	耐驰1m3/h，6bar（含人工费）
	个
	1300

	409
	零星维修
	螺杆泵
	机封
	耐驰1m3/h，6bar（含人工费）
	套
	380

	410
	零星维修
	搅拌机
	搅拌轴、桨叶
	搅拌机的搅拌轴变形或桨叶脱落等故障非更换维修（含人工费）
	台
	1200

	411
	零星维修
	搅拌机
	搅拌轴、桨叶
	搅拌机的搅拌轴或桨叶更换（含人工费）
	台
	3000

	412
	零星维修
	高速分散机
	高速分散片
	规格：Ф200，材质：A05（KmTBCr26）（含辅材、人工）
	片
	4500

	413
	零星维修
	超磁磁鼓主机
	减速机
	更换轴承、密封圈、润滑油及拆装人工费（不含齿轮更换）的维修费
	台
	5000

	414
	零星维修
	超磁磁鼓主机
	刮渣条套件
	1根110*50*32刮渣条（材质：聚氨酯，硬度：90-94，不溶物＜5%）；2根220*50*32刮渣条（材质：聚氨酯，硬度：90-94，不溶物＜5%）；3根C型L=380mm刨条（材质：聚氨酯，硬度：90-94，不溶物＜5%）；
	套
	1200

	415
	零星维修
	超磁磁鼓主机
	刮渣条套件
	1件L=1010mm刮刀（材质：聚氨酯，硬度：90-94，不溶物＜5%）；3圈20*20黄色芳纶密封盘根；3圈10*10黄色芳纶密封盘根（含人工费）
	套
	6500

	416
	零星维修
	超磁磁鼓主机
	刮渣条横梁架
	SMG-D-5.2.1.0不锈钢304（含人工费）
	根
	524

	417
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN15-50
	台
	1320

	418
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN60-100
	台
	1650

	419
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN125-300
	台
	2200

	420
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN350-600
	台
	3300

	421
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN700-1000
	台
	4400

	422
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN1000-1600
	台
	5500

	423
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN1700-1800
	台
	6600

	424
	零星维修
	电磁流量计
	流量计校验
	DN1800以上
	台
	8800

	425
	零星维修
	气浮装置
	刮泥板
	材质：聚氨酯
	块
	450

	426
	零星维修
	气浮装置
	刮泥板链条
	
	根
	1200

	427
	零星维修
	应急抢修
	
	泵站应急抢险处置的费用（包含人员、车辆、材料以及相关器材等）
	次
	1000

	428
	零星维修
	设备零星拆修
	杂项拆换、清洗、调整
	更换控制柜、PLC柜内损坏的低价值元件/更换、调整法兰密封垫/小型设备拆洗清理/更换密封圈、盘根/塑料管道修理/清洗过滤器、过程仪表支架整固等
	项
	500

	429
	日常排故
	故障诊断与排除
	服务费
	当月各类水泵排堵及所有设备故障判断及排除（包括但不限于各类机电设备、仪器仪表、控制柜、PLC柜、视频门禁等）（详见招标文件）不限次数统一给付的服务费用
	座
	200

	430
	日常保养
	各类设备保养
	服务费
	单座井式泵站各类设备、电柜和仪表的保养（含润滑脂、润滑油及紧固件等各类辅料），统一给付的服务费（不含行车保养）
	座
	800

	431
	日常保养
	各类设备保养
	服务费
	单座非井式泵站各类设备、电柜和仪表的保养（含润滑脂、润滑油及紧固件等各类辅料），统一给付的服务费（不含行车保养）
	座
	1100

	432
	吊车台班
	吊车吨位
	8吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	800

	433
	吊车台班
	吊车吨位
	12吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	1000

	434
	吊车台班
	吊车吨位
	16吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	1200

	435
	吊车台班
	吊车吨位
	25吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	1800

	436
	吊车台班
	吊车吨位
	50吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	3600

	437
	吊车台班
	吊车吨位
	80吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	5000

	438
	吊车台班
	吊车吨位
	100吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	8000

	439
	吊车台班
	吊车吨位
	130吨
	最小计量单位为0.5个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为0.5的整数倍）
	个
	10000

	440
	吊车台班
	运输卡车吨位
	3吨
	最小计量单位为1个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为1的整数倍）
	个
	350

	441
	吊车台班
	运输卡车吨位
	5吨
	最小计量单位为1个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为1的整数倍）
	个
	550

	442
	吊车台班
	运输卡车吨位
	10吨
	最小计量单位为1个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为1的整数倍）
	个
	850

	443
	吊车台班
	运输卡车吨位
	15吨
	最小计量单位为1个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为1的整数倍）
	个
	1200

	444
	吊车台班
	运输卡车吨位
	20吨
	最小计量单位为1个，具体结算费用按照实际发生的台班数*单价（台班数为1的整数倍）
	个
	1500

	445
	叉车服务
	起重量
	3吨
	
	次
	350

	446
	零星维修
	电子水表
	DN32以下
	自行调整选型，确保可接入现有各类PAM自动制备装置，流量数据可参与药剂浓度调配
	只
	1560

	447
	通沟污泥
	密封法兰
	
	汉斯琥珀配套
	项
	550

	448
	通沟污泥
	轴套
	
	汉斯琥珀配套
	项
	7800

	449
	通沟污泥
	油封
	
	汉斯琥珀配套
	项
	2300

	450
	通沟污泥
	链轮
	
	汉斯琥珀配套
	项
	2500

	451
	通沟污泥
	支撑滚轮
	
	汉斯琥珀配套
	项
	800

	452
	通沟污泥
	链条
	
	汉斯琥珀配套
	项
	2550

	453
	通沟污泥
	有机阀
	
	汉斯琥珀配套
	项
	7000

	454
	通沟污泥
	压力传感器
	
	汉斯琥珀配套
	项
	15000

	455
	通沟污泥
	减速箱齿轮油CLP220(福斯 16L)
	
	汉斯琥珀配套
	项
	1500

	456
	通沟污泥
	减速箱齿轮油PGLP460(福斯 16L
	
	汉斯琥珀配套
	项
	1500

	457
	通沟污泥
	冲洗喷嘴
	
	汉斯琥珀配套
	只
	70

	458
	通沟污泥
	支撑滚轮
	
	汉斯琥珀配套
	件
	550

	459
	通沟污泥
	转鼓轴承
	
	汉斯琥珀配套
	项
	700

	460
	通沟污泥
	系统刷机
	
	
	项
	1000

	461
	通沟污泥
	消防栓
	
	
	项
	760

	462
	通沟污泥
	吸污管排泥接口
	
	
	只
	550

	463
	通沟污泥
	水龙头
	4分
	
	只
	50

	464
	通沟污泥
	水龙头
	4分加长款
	
	只
	280

	465
	通用
	高压水泵
	气动调压阀
	乌拉卡
	项
	15000

	466
	通用
	高压水泵
	柱塞
	
	只
	1680

	467
	通用
	高压水泵
	轴瓦
	
	组
	6400

	468
	通用
	高压水泵
	高压泵密封包
	
	只
	16000

	469
	通用
	高压水泵
	轴承
	
	只
	2500

	470
	通用
	抓斗行车
	抓斗轴承
	
	只
	200

	471
	通用
	抓斗行车
	高压油管
	
	项
	1150

	472
	通用
	抓斗行车
	齿轮泵
	
	项
	800

	473
	通用
	真空系统
	钢管
	DN200
	米
	400

	474
	通用
	真空系统
	软连接
	DN75
	只
	150

	475
	通用
	真空系统
	法兰片
	DN200
	只
	100

	476
	通用
	真空系统
	球阀
	DN80
	只
	100

	477
	通用
	真空系统
	PVC管、弯头
	
	项
	200

	478
	通用
	动力站
	电路板
	史丹利
	块
	4500

	479
	通用
	疏通系统
	三角喷头
	chisel
	只
	2800

	480
	通用
	疏通系统
	水雷喷头
	1寸
	只
	2200

	481
	通用
	疏通系统
	榴弹喷头
	1寸
	只
	3600

	482
	通用
	疏通系统
	前旋水刀喷头
	wolverine
	只
	4500

	483
	通用
	疏通系统
	高压三通球阀
	翔龙
	只
	2800

	484
	通用
	疏通系统
	旋钮开关带灯
	翔龙
	只
	120

	485
	通用
	疏通系统
	旋钮开关无灯
	新光
	只
	45

	486
	通用
	疏通系统
	清洗小卷盘
	REELCRAFT
	只
	2600

	487
	通用
	疏通系统
	旋转接头
	1寸
	只
	2500

	488
	通用
	疏通系统
	疏通清洗管
	1寸
	米
	72

	489
	通用
	疏通系统
	保温棉
	
	卷
	255

	490
	通用
	疏通系统
	不锈钢膨胀螺丝
	8×70mm
	只
	3

	491
	通用
	疏通系统
	链条
	08B-2×120L
	根
	60

	492
	通用
	疏通系统
	吸污管
	
	米
	650

	493
	通用
	疏通系统
	油水分离器
	SNS AFC2000
	只
	100

	494
	通用
	水带及接头
	水带
	3寸
	米
	24

	495
	通用
	水带及接头
	水带
	4寸
	米
	26

	496
	通用
	水带及接头
	水带
	6寸
	米
	36

	497
	通用
	水带及接头
	水带
	8寸
	米
	63

	498
	通用
	水带及接头
	水带
	10寸
	米
	68

	499
	通用
	水带及接头
	水带
	12寸
	米
	80

	500
	通用
	水带及接头
	快速接口
	3寸
	只
	280

	501
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	4寸
	只
	520

	502
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	5寸
	只
	705

	503
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	6寸
	只
	865

	504
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	8寸
	只
	1500

	505
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	10寸
	只
	2500

	506
	通用
	水带及接头
	自锁单接口
	12寸
	只
	2900

	507
	通用
	水带及接头
	吸污管快速接头
	4寸
	只
	320



注：22KW 以上进口品牌水泵的特制形式的机封由招标人采购。

附件：履约保函格式
见索即付履约保函（独立保函）模板 （仅供参考）

申请人： 
地址： 

受益人：             
地址：

开立人： 
地址： 

鉴于         （以下简称“受益人”）已确定XXXX公司，地址：XXXX （以下简称“申请人”）于XXXX年XX月XX日为XXXX项目（以下简称“本项目”） 中标人，我方（即“开立人”）应申请人的申请，同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：无论基础合同存在任何争议、申请人提出任何抗辩，只要受益人提交的付款通知符合本保函第四条约定的形式要件，开立人均需承担担保责任，范围包括但不限于申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用、仲裁费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）XXXX元整（CNY XXXX）。受益人累计索赔金额不超过前述最高担保金额的，开立人均应足额支付，不得无故扣减任何款项。
三、本保函自出具之日起生效，有效期至基础合同有效期届满（含续签期）之日后60天；基础合同提前终止的，至终止之日后60天。
四、我方承诺在收到受益人发来的书面付款通知纸质原件、加盖受益人公章的电子扫描件，或通过公证送达、数据电文（包括但不限于电子邮件、可信电子函证系统）等能够有效记录并证明通知已送达的方式后的7个工作日内无条件向受益人支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）附受益人声明，声明申请人违反合同义务的具体情况。上述付款通知送达我方的地址为：XXXX。
五、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。开立人承诺放弃基于与申请人之间的委托合同关系产生的全部抗辩权，不得以此拒绝承担本保函项下的付款义务。
六、本保函应受国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（第七百五十八号出版物）的约束。
七、本保函适用中华人民共和国法律。在本保函履行期间，如发生争议，任何一方可向常州仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。
八、发生下列情形之一的，本保函终止：（1）有效期届满；（2）受益人向开立人退还本保函正本；（3）本保函项下应付金额全部付清。



保函开立人名称（盖章）：

本保函一式三份，申请人、受益人、开立人各执一份，具有同等法律效力。
未经受益人书面同意，开立人不得单方变更、解除本保函
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第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Hlk132754170]

甲方：常州市排水管理处
住所地：常州市飞龙东路116号
法定代表人：
统一社会信用代码：

乙方：
住所地：
法定代表人：
统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标的采购结果（招标编号：             ），签订本合同。
第一条  项目概况
（一）项目编号：
（二）项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
（三）项目地点：甲方指定地点，主要包含常州市排水管理处管辖范围内的一百多座雨污水泵站，五星、双桥浜等净水补水泵站及抽排泵站等。 
（四）乙方资质：                             
（五）维修范围：甲方管辖范围内的各类设备检查保养、问题诊断及故障排除、设备维修及相关工作
（六）服务期限：自      年    月    日起至     年    月    日止。
（七）计价清单：见附件1。
第二条  服务内容
本项目工作范围为泵站所管辖泵站的设备检查、保养及维修服务，包括但不限于水泵机组、格栅、闸（阀）门、启闭机、除臭设备、电气等。工作内容包括：设备故障排除与维修、设备保养、维修材料供应等。
第三条  合同文件组成
合同文件构成如下： 
（一）合同相关的补充协议；
（二）本合同协议书；
（三）中标通知书；
（四）招标文件及相关说明；
（五）投标文件及相关说明；
（六）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。
第四条  履约保证金
（一）乙方应在收到中标通知书后15日历日内、签订合同前，向甲方提交履约保证金（合同预估总价的10%）_________元（大写）。
（二）履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：
账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。
（三）若乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相当于乙方应支付之违约金及赔偿金的数额，不足部分由乙方另行补足。
（四）合同期满或提前终止，且甲方确认乙方已按约定完成交接，无任何未结清的违约金、赔偿金及其他款项后，甲方应在15个工作日内将履约保证金（如有余额）无息退还乙方。
第五条  合同价格与支付
（一）合同价格
1.本合同预估总价      万元。本合同计价采用固定单价，固定单价按招标基准单价*（1-中标优惠率）方式确定，本合同中标优惠率     %，具体单价详见附件1《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》。
2.本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、设备、运输、维修安装、管理费、利润、保险、规费、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。
3.如果在履行合同过程中适用的税收政策发生变化不再对合同单价进行调整。本合同涉及的发票，均应按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。
4.关于非清单维修内容的规定：招标清单中未列出而实际必须发生的配件及维修事项由招标人另行组织采购，应急抢修的除外。
（二）价款支付
本合同无预付款，每月应付价款根据单价和签证量进行计算，每月实际支付总额依据其对应《月度服务质量评价表（部门）》（附件2）中考核分数进行调整，支付周期不超过60日。
甲方应将服务费汇入以下乙方账户：
户名：                ；
开户行：               ；
帐号：                 。
如乙方的账户信息错误或发生变更，须书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。
第六条  甲方权利与义务
（一）甲方权利
1.检查监督乙方本合同的执行情况。
2.为保证城市排水设施的安全稳定运行,对于甲方财政预算条目中其他的设备、乙方不具备对应维修能力的设备、发生超过合同第五条第（一）、4款金额上限的非合同内容高值维修，甲方有权经合法合规流程委托第三方进行维修。
3.乙方维修进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加维修人员数量或进行人员调换，乙方应予配合并采取相应措施保证维修进度。
4.乙方未将更换下来的零部件等（重绕电机的废旧线圈除外）交由甲方而自行处置的，甲方有权不予支付相关零部件的维修费用。
5.乙方未按要求进行设备解体及组装，甲方有权要求乙方重新解体并组装，由此造成的一切损失（包括因此延误时间对甲方造成的损失）均由乙方承担。
（二）甲方义务
1.合同生效后，甲方应在10个工作日内将泵站地点分布情况等有关事项告知乙方。
2.维修前甲方负责将维修内容、维修地点及时告知乙方。
3.甲方帮助协调乙方服务过程中遇到的突发情况。
4.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。
第七条  乙方权利与义务
（一）乙方权利
根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取服务费用。
（二）乙方义务
1.按照甲方要求开展各项检查保养及维修活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供维护保养服务的便利获取不当利益。
2.乙方应在接收到甲方使用部门的维修内容后，在规定期限内完成维修工作，出现需要甲方购买配件或其他特殊情况时应书面汇报甲方，以保证甲方的维修进度。
3.设备的解体、组装或隐蔽工程必须在甲方使用部门在场或许可的情况下进行（如：通过视频、拍照等）。
4.乙方应做好故障零部件的登记工作，对拆解的部件合理放置并妥善保管，接受甲方的检查和确认，并将更换下来的零部件等（重绕电机的废旧线圈除外）交由甲方处置。
5.复杂事项的维修施工方案管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，应由乙方编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，乙方项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经甲方运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。
第八条  服务要求
（一）设备故障排除与维修要求
1.乙方应根据甲方通知，对泵站内设备设施发生的故障进行现场检查、排除和修复，恢复设备正常运行功能。包括但不限于：
（1）水泵机组（含潜水泵、离心泵、轴流泵、混流泵等）；
（2）格栅、输送机、压榨机等拦污设备；
（3）闸门、启闭机、阀门、电动执行机构等启闭设备；
（4）超磁分离主机、磁鼓主机、搅拌机、曝气推流器等净水站及河道生态补水专用设备；
（5）行车等特种设备；
（6）除臭系统、通风系统等辅助设备。
2.工作内容及要求
故障响应：乙方接到甲方通知后，应在约定时间内到达现场，进行故障检查与排除。普通情况下到场时间不超过1小时；防汛应急响应时不超过40分钟。
故障检查与排除：乙方的技术人员应通过现场检查、仪器检测等方式，准确判断故障原因，并采取简单措施排除故障，使设备恢复正常运行。
维修实施流程：乙方进行故障检查后，不能简单排除故障的，应在3个日历日内及时开展维修工作。维修工作应在7个日历日内完成，维修的时间自甲方发出维修通知之日起计算（以下达工单时间为准），等待维修零部件或其他甲方认可的情况除外。
（1）不需要拆解且具备现场维修条件的，乙方直接修复；不需要拆解但暂时不具备维修条件的，乙方应报甲方确认具体维修时间。
（2）需要拆解且具备现场维修条件的，乙方应在甲方见证的情况下进行现场解体、拆卸；不具备现场维修条件的，乙方应上报甲方，经甲方确认后进行返厂拆解。拆解后，应由双方共同确定维修范围。
（3）维修完成后，乙方应通知甲方进行现场验收。验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内返工，直至验收合格，返工费用由乙方承担。
（4）验收完成后，乙方按时提交维修记录并填写工单，由双方签字确认，并纳入维修时效性考核；维修后换下来的零配件及附属装置，由乙方统一收集后移交甲方统一处理。
（5）乙方对故障零部件进行维修更换外，还应对设备进行全面的检查，必要时进行相关维修。
（6）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂的情况下，应由乙方编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，乙方项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经甲方运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。
3.维修验收标准
（1）乙方应通知甲方进行现场验收。双方按照设备维保记录逐项核对，确认设备运行参数恢复正常后签字确认。
（2）验收内容包括但不限于：设备运行声响、振动、温升、电流值和其他信号是否正常，更换件规格型号是否与申报一致，现场是否清理到位。
（3）验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内返工，直至验收合格，返工费用由乙方承担。
4.维修质保期
（1）维修项目质保期为12个月，自甲方签证确认之日起计算。
（2）水泵维修中凡更换泵轴的，整台泵质保期延长为18个月。
（3）质保期内因维修质量问题或更换件质量问题导致故障的，乙方须无条件返修，不得收取任何费用。经双方确认非维修质量问题导致的故障除外，但乙方应提供有效证据。同一部位在质保期内重复发生故障的，按“5.返修”约定执行。
5.返修
（1）同一设备在维修质保期内，首次故障返修不另行扣费，但返修后该部位的质保期自返修验收合格之日起重新计算。
（2）首次返修后再次发生同一部位故障的，每次返修扣除该项维修费用的20%或2000元（以高者为准），并再次重新计算质保期。
（3）甲方使用部门或运行管理部门在对照往期维修历史后，有权直接依据上述标准进行考核扣罚。
（二）设备保养要求
1.乙方应根据年度预防性保养计划，对泵站设备进行定期、有计划的维护保养，以保持设备良好技术状态，降低故障率。保养分为月度保养、季度保养和年度保养。
2.遇防汛、高温、极寒等特殊时期，甲方有权临时增加保养频次，费用按合同单价另行结算。
3.乙方每次保养完成后，应填写完善设备保养记录台账，详细记录保养内容、更换的油品及备件、测试数据、发现问题及处理情况，并由甲方现场签字确认。
4.甲方有权对保养质量进行抽查，发现漏项或未按标准执行的，有权要求乙方返工，并视情节扣除相应保养费用。
（三）维修材料供应要求
1.维修过程中所需更换的维修材料、备品备件，由乙方负责供应。甲方保留对关键备件自行采购的权利。
2.材料范围：包括但不限于轴承、机械密封、密封圈、叶轮、泵轴、闸门密封条、接触器、继电器、变频器元件、电缆、紧固件等维修常用材料。
3.质量保证：乙方提供的所有材料应为合格正品，具备产品合格证或质量检验报告。甲方有权对材料进行抽检，不合格材料乙方应无条件更换并承担相应责任。
4.价格管理：乙方应在投标文件《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》（见附件1）中列明常用材料的品牌、规格、单价。材料单价应包含运输、装卸、税费等全部费用。
（四）其他
1.其他因不可预见或突发情况产生的、超出日常检查、维修保养范围的相关事项。常见内容包括：
（1）防汛应急抢修，如紧急调用中标单位的车辆、动力泵进行紧急疏水。
（2）专项技术（如流量计校准等）。
2.该费用单价已在《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》（见附件1）内，仅在实际发生且经甲方书面确认后方可结算。
3.甲方应书面告知需临时进行的工作内容；工作完成后，双方共同填写验收单，作为结算依据。如遇防汛应急等紧急情况，乙方可先行响应、事后补办手续，但须在事后48小时内向甲方补齐书面确认材料，逾期未补的，甲方有权不予结算。
4.甲方有权根据实际需要调整其他服务项目及数量，乙方不得以任何理由拒绝执行。
5.乙方须对每次设备检查、保养及维修服务进行记录并形成工作台账。
（五）与运行管理的配合
1.配合原则：乙方应与排水泵站设施管养及运行标的中标人（运行方）建立常态化协作机制，本着“分工明确、信息互通、协同高效”的原则，共同保障泵站设备安全稳定运行。
2.信息共享与故障交接：
运行方在日常巡检中发现设备异常，通知乙方后，乙方须及时响应，并将检查结论及处理结果同步反馈给运行方和甲方。
乙方在维修过程中发现非本次报修范围但影响设备运行的隐患时，应书面告知甲方和运行方，由甲方决定后续处理方式。
3.现场作业协调：
乙方进场作业前，应主动与运行方沟通，了解泵站当前运行状态、水位情况等，避免维修作业影响泵站正常排水功能。防汛预警或暴雨期间，乙方应服从甲方统一调度，与运行方协同开展设备抢修和应急处置。
（六）北市河真空排污系统的维保服务内容要求
1.服务范围：北市河真空污水泵站、四个真空污水提升站以及所有相关管路。
2.服务方式：包工包料（不含大件：真空泵、排污泵、积污罐、汽水分离器、PLC、触摸屏等配件的更换）。
3.服务内容：
（1）每一合同年度内乙方按月为甲方提供十二次例行日常巡检保养工作（合同续签的，续签年度另行提供十二次），以及除此之外的故障排除工作。每次完成维保后由甲方签证确认。
（2）甲方通知乙方赶到故障现场，同时将故障情况提前告之乙方，乙方应针对所描述的设备故障情况做好必要的检测工具、更换所需配件、充足的人力等准备工作。
（3）免费提供技术咨询及建议。
（4）如果乙方开发了升级系统，需对甲方的系统进行免费的升级（不包括涉及的零部件费用）。
（5）涉及河道提升器维保的，需要使用船只由乙方自行解决。
（6）按甲方要求，合同到期前，针对年度维保工作及小改小革形成文字报告。
（七）人员及设备配置要求
1.项目负责人资质和经验
（1）乙方应为本项目配备一名专职项目负责人，全面负责本项目的组织实施、人员调度、质量安全管理和与甲方的沟通协调。
（2）现场履职：项目负责人在合同期内须保持相对稳定，不得随意更换。确需更换的，乙方应提前15日向甲方提出书面申请，并提交拟更换人员的同等或更高资质证明，经甲方书面同意后方可更换。未经同意擅自更换的，按合同考核条款扣罚。
（3）到场要求：项目负责人应保证每月到现场巡查次数，及时掌握设备运行和维修进展。对于防汛应急、重大故障等，项目负责人应在接到通知后按约定时间到达现场指挥。
2.关键工种持证要求
本项目中，凡涉及电工作业、金属焊接切割作业、起重设备维修、登高架设作业、有限空间作业等特种作业或危险作业的，乙方必须派遣持有相应有效资格证书的人员持证上岗。
现场检查要求：甲方有权随时核验现场作业人员的持证情况。发现无证作业的，乙方须立即停止该人员作业并更换合格人员，同时按考核细则扣罚相应费用；造成后果的，由乙方承担全部责任。
3.特种资质
本项目涉及行车等起重设备的维修保养，乙方应按以下要求执行：
（1）乙方自身具备市场监管部门核发的《特种设备生产许可证（许可项目含起重机械安装或修理）》，且许可参数范围覆盖本项目行车的，可在许可范围内自行承担行车维修工作，合同签订前向甲方提供许可证书复印件。
（2）乙方不具备上述许可证书的，应在合同签订后30日内确定具备相应许可范围的专业分包单位，并向甲方提供相关资料，经审核确认后方可实施。
特种设备维修保养工作须严格按照相关安全技术规范执行，维修保养记录完整存档。未经甲方同意，乙方不得擅自将行车维修工作转包或分包给无资质单位。
4.人员稳定性
乙方应保持维修队伍的相对稳定，为所有现场作业人员购买不低于100万元保额的人身意外伤害保险或雇主责任险，出现人员变动情况应及时填补空缺并书面汇报甲方，以保证甲方的维修进度。在乙方维修进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加维修人员数量或进行人员调换。乙方应对替代人员在参与作业前进行全面的作业培训，以保证维修质量和维修安全。
5.维修检测设备配置
乙方应自行配置满足本项目维修保养及应急抢修所需的车辆、检测仪器、维修工器具和劳动防护用品，确保设备状态良好、随用随到。
（八）安全文明施工管理要求
1.基本安全要求
（1）乙方在履行本合同过程中，必须严格遵守国家、省、市有关安全生产、环境保护的法律法规及甲方相关管理制度，落实安全生产主体责任，防止发生人身伤害事故和环境污染事件。
（2）乙方应在合同签订时同步与甲方签订《安全生产协议》，明确双方安全责任、安全管理要求及乙方专职安全生产管理人员。未签订安全生产协议的，不得进场作业。
（3）乙方维修过程中涉及登高架设作业、起重吊装作业、有限空间作业等危险性较大的分部分项工程的，应严格执行相关安全生产法律法规和国家标准。
2.有限空间作业等特殊作业安全要求
维修过程中涉及的有限空间作业、临时用电、动火作业、登高架设、起重吊装、金属焊接切割等特殊作业，乙方必须提前办理内部审批手续，填写相应作业票（如《有限空间作业审批表》《动火作业票》《临时用电审批表》等），经乙方项目负责人和甲方现场管理人员确认后方可作业。
3.现场安全防护与警示标识
（1）维修作业区域必须设置明显的安全警示标识和围挡，夜间作业须增设警示灯，防止无关人员进入。涉及高处作业、吊装作业的，作业下方必须设置警戒区，悬挂警示标志，并安排专人监护。
（2）维修之前，应先进行有毒有害易燃易爆气体的检测，并做好防护；检测仪器须定期校验，合格后方可使用。因现场防护不到位造成安全事故或环境污染事件的，按合同违约条款处理，并由乙方承担全部责任。
（3）施工和维修过程中现场必须严格遵守安全生产和环保规定，防止污染事故和人身安全事故的发生。
4.现场管理、垃圾、废油处置清运等
旧件回收：维修更换下来的旧阀门、旧轴承等废弃零配件及附属装置，由乙方统一收集后，移交甲方统一处理。乙方不得擅自变卖或丢弃；维修技术要求中明确折抵乙方的旧件除外（如电机线圈重绕时经破坏性处理后的旧漆包线）。（计价清单中的电机线圈重绕维修价格，已包含将旧线圈拆除折抵给乙方，不再回收）
废油及废液：维修过程中产生的废机油、废润滑油、废液压油、含油棉纱等危险废物，必须由乙方按环保要求规范处置。
生活垃圾及一般废弃物：由乙方负责清运至合法合规的处置场所，不得随意倾倒在泵站内外。
（九）考核要求
1.甲方每月对乙方的履约情况进行月度考核综合评分（见附件2：《月度服务质量评价表（部门）》），满分100分，考核内容涵盖响应及时性、保养维修质量、安全文明施工、资料报送、人员设备履约等。
2.月度考核得分低于90分时，每低一分扣除当月服务费的1%。
3.月度考核得分低于80分为不合格。连续2个月考核不合格或累计3个月考核不合格的，甲方有权约谈乙方、扣罚服务费用，情节严重的可终止合同。
第九条  违约责任
（一）乙方遇到特殊情况不能在合同规定的时间内完成维修任务时，应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方，经甲方确认后可酌情延长作业时间，没有及时通知的，甲方按照《月度服务质量评价表》对应项目考核扣分。
（二）若乙方未能在合同签订后一个月内提供现场维修人员人身意外险或雇主险的，按违约终止合同。
（三）若乙方未能在合同签订后30日内确定特种设备维修专业分包的，按违约终止合同。
（四）因乙方未能按时完成维修工作，或因维修质量问题影响甲方正常运行并造成运行事故的，除扣除该项维修工作全部维修费用外，并要求乙方支付违约金人民币30000元（在支付违约金后，不再执行月度考核综合表中的扣分条款）。
（五）因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于招标人的实际经济损失、招标人承担的调查取证、交通等费用。。
（六）本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。	
（七）本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。
第十条  合同变更及终止
（一）本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议。
（二）合同解除
1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款及本合同规定的有关情形外，本合同双方均不得擅自变更、中止或者终止合同。当本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当协商一致，变更、中止或者终止合同，并按照相关法律法规的规定及合同约定承担相应的责任。
2.除前款约定的情形外，如因国家政策调整、法律变更等不可归责于任何一方的原因导致合同目的无法实现的，双方可协商一致解除本合同，并应妥善处理善后事宜。
3.乙方在履约过程中，有下列违约情形之一的，除支付相应违约金外，甲方有权解除合同：
（1）乙方未能在合同签订后一个月内确定特种设备维修专业分包的；
（2）乙方未能在合同签订后一个月内提供现场维修人员人身意外险或雇主险的；
（3）乙方在一个月内3次以上未能在规定时间内响应维修任务；
（4）乙方超出规定时间仍未完成维修任务并导致甲方发生运行事故；
（5）乙方连续2个月或累计3个月考核得分小于80分的；
（6）乙方未履行投标时服务承诺的；
（7）其他违反本合同的情况。
4.因乙方违约、甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出《合同解除通知书》。乙方对解除合同有争议的，应于15日内向常州仲裁委员会申请仲裁；乙方对解除合同没有争议的，应在《合同解除通知书》要求的时间内，按本合同规定做好交接和善后工作，合同解除的具体时间以《合同解除通知书》中载明的时间为准。
（三）合同终止
1.本合同终止时，乙方应移交本项目服务管理权，撤出本项目，并协助甲方作好服务管理事项的交接和善后工作，移交或配合甲方移交服务管理用房和服务管理的全部档案资料等。
2.服务期满或合同终止后，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应继续做好过渡期服务工作，过渡期服务内容、标准和费用标准不变，费用由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。
3.如乙方决定合同期满后不与甲方续签合同的，应至少提前60日书面通知甲方。
第十一条  诚实信用
乙方应诚实守信，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十二条  保密
如未征得对方的书面同意，任何一方不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等（政府及其他主管部门要求提供的除外）。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。本保密义务不因本合同的终止而终止，在本合同终止后仍长期有效。
第十三条  通知和送达
合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。
甲方受送达人：翟慧慧，电话：0519-85570873，联系邮箱：253136477@qq.com，地址：常州市飞龙东路116号；
乙方受送达人：         ，电话：          ，联系邮箱：           ，地址：                      。
合同履行中的相关联络，送达上述指定的联系人即视为送达。
合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。
第十四条  不可抗力
（一）不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
（二）若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。
（三）任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3个日历日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
（四）发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
（五）合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或继续履行本合同。
第十五条  争议的解决
（一）与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。双方确认争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。
（二）在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。
第十六条  合同生效及其它
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份。
第十七条  合同附件
1.本合同包括 2 个附件。
附件1《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》
附件2《月度服务质量评价表》
2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下为附件及签署页，无正文）

（签章页）
甲    方：
单位名称（公章）：常州市排水管理处
单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号
法定代表人：
联系电话：0519-85570873


乙    方：
单位名称（公章）： 
单位地址： 
法定代表人： 
联系电话： 



本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于常州市天宁区签订。
以上格式仅供参考，合同条款最终以双方签定为准。

附件1《常州市排水管理处 排水泵站设备检查保养及维修 计价清单》
详见采购需求附件
     


附件2：《月度服务质量评价表（部门）》
1.考核标准：
1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度服务质量评价表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续两个月或累计三个月度考评不合格甲方有权终止合同。
1.2以优良90分计算，月度考核分≤90分的，每低一分扣除当月服务费的1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。
2.月度考核表
排水泵站设备检查、保养及维修月度服务质量评价表
考核周期：        年    月份					          考核部门           
	考核内容
	考核细则
	考核分数
	考核原因

	人员管理
	1、未经甲方允许随意更换项目负责人与维修核心人员的，每次扣除2分。
2、凡涉及电工作业、金属焊接切割作业、起重设备维修、登高架设作业、有限空间作业等特种作业或危险作业的，乙方应派遣持有相应有效资格证书的人员持证上岗。若发现有未持证人员上岗的，每次扣除1分，并且引起的安全事故责任和损失由乙方承担。
	
	

	故障检查与排除响应时间
	乙方应在约定时间内到达现场，进行故障检查与排除。
1、正常到场时间不超过1小时。未及时到场的，每次扣除1分。
2、防汛应急响应不超过40分钟。未及时到场的，每次扣除2分。
3、因故障检查与排除响应延误造成泵站运行事故的，扣除当月全部服务费。
	
	

	保养响应时间及完成时间
	1、乙方应按计划完成各类设备保养工作，上报保养记录不准时，有1类设备保养记录不准时扣1分；没有上报保养记录，缺1类设备保养记录扣2分；未按计划完成各类设备保养记录，缺1类设备扣3分。
2、甲方定期要求保养的工作应在7个日历日内完成，每延误1天扣2分。因保养内容未执行到位，造成维修的，每发生1次扣2 分。
	
	

	维修响应时间及完成时间
	1、乙方在故障检查后，若不能简单排除故障，应在3个工作日内及时开展维修工作。每延误1天，扣1分。
2、开展维修工作后，乙方应在7个日历日内完成维修（时间扣除等待零部件的时间或招标人认可的其他情况时间），每延误1天扣1分.
3、因维修响应、延误造成泵站运行事故的，扣除当月全部服务费。
	
	

	维修与保养
质量
	1、维修完成后设备稳定运行，无故障记录，每出现1次返修扣2分。
2、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，每出现1次扣2分。 
3、因维修保养不当导致泵站内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。
4、同一设备在维修质保期内，超过一次返修后（即故障维修及初次质保返修后）的每次返修均扣除该项维修费用的20%或2000元（以高者为准），因返修导致的质保延期时间段内亦参考执行，甲方使用部门或运行管理科在对照往期维修历史后均有权直接进行考核扣罚。
	
	

	环境卫生
	1、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。
2、维保作业结束后，更换下来的零部件未要求返还的，发生1次，扣5分。
	
	

	台账资料
	1、按要求提供完善、准确的泵站维保签证及结算等材料。材料存在瑕疵的，每发现1项扣0.5分。
2、乙方在每两月10日前按甲方要求的格式提交纸质及电子版的维修验收签证及支付申报材料，以运行管理科签收日期为准，提交签证资料每延期1天扣除1分，如遇法定节假日或不可抗力允予顺延。
3、工单处理：维修完成后，工单需24小时内及时录入系统，出现1次漏录或录入错误扣1分。
	
	

	安全文明管理
	1、造成安全事故，但未造成施工泵站停运等运行事故的，扣10分；造成施工泵站停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。
2、施工现场应有完整的安全防护措施和警示标志，未按规定设置安全防护措施和警示标志的，未按规定穿戴防护装备的，每发现1次，扣2分。
3、施工临时用电不规范，接线松动、未进行有效防过载、防漏电保护的，没发现1次扣1分。
4、下井作业时，未执行外部申报与内部审批，无书面《有限空间作业审批表》及《有限空间作业安全票》的，每次扣1分。
	
	

	考核评定
	考核得分在90分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于90分的，每扣1分扣除当月合同价款的1%。


本考核表一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方经办人：                          甲方负责人：

73
安全生产协议
协议单位：
甲方：                                 
乙方：                                  

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订排水泵站设备保养及维修合同的同时签订本安全生产协议。
一、承包工程项目
1.项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
2.作业内容：泵站
3.项目期限：见合同
二、协议内容
    1.为了切实加强施工现场安全生产管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
2．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求
3．乙方应有安全管理制度，做好电工等工种的持证上岗的管理工作。
4．乙方必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。
5．乙方在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定。
6．乙方应充分考虑到工作环境内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在服务期间如需下井作业需采取虑强制通风、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案、实行工作票制度，确保达到安全生产的目的，甲方不再进行另外的安全技术交底。
7.乙方在服务期间必须注意用电安全，专人负责监督接拆电缆作业，禁止带电作业。乙方有接受甲方的督促、检查和指导的义务。
8.乙方在涉及起重设备（包括外协吊车）的使用时，需充分考虑使用安全，禁止野蛮操作及无证操作，甲方不再进行另外的安全技术交底。
9.甲方有协助乙方搞好安全生产、用电安全以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000---3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。
发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
10．在服务过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场服务人员自觉穿戴好安全防护用品。
11．贯彻谁作业谁负责安全的原则，作业期间乙方作业范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。
12．本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家的有关法规不符合者按国家和常州市的有关规定执行。
14．本协议与合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
15.本协议一式贰份，甲乙双方各壹份。

甲    方：
单位名称（公章）：常州市排水管理处
单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号
法定代表人：
联系电话：0519-85570873


乙    方：
单位名称（公章）： 
单位地址： 
法定代表人： 
联系电话： 


[bookmark: _Toc21295]
第七章   投标文件格式


★供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）



投 标 文 件




	项 目 名 称：
	排水泵站设备检查保养及维修

	项 目 编 号：
	JSZC-320400-JLJL-G2026-0001 

	投   标  人：
	                         

	日       期：
	                         




一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）
供应商资格声明函
致：常州市排水管理处、江苏晋陵工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                     供应商：（加盖公章）
                    法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
            日期：    年    月    日


说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函
说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。


中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
 日  期：





2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

3 本项目的特定资格要求
3-2其他特定资格要求
详见采购公告要求
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二、商务技术文件格式

1投标函（实质性格式）

投标函
致：常州市排水管理处、江苏晋陵工程咨询有限公司

我方参加你方就排水泵站设备检查保养及维修JSZC-320400-JLJL-G2026-0001组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90日历天。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子邮箱________________________

供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日
  

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：     性别：       年龄：      职务：
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与排水泵站设备检查保养及维修 JSZC-320400-JLJL-G2026-0001的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。
	


	




[bookmark: _Hlk107701949]                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日

说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人授权委托书
单位名称：           
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                       
授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                    
住址：                                         电话：               
现委托           就排水泵站设备检查保养及维修JSZC-320400-JLJL-G2026-0001采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人有效的身份证正、反面扫描件※）



委托人（加盖单位公章）：          
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：               
授权委托人：（签字或盖章）         
详细通讯地址：                      邮政编码 ：              
传        真：                      电    话：              
日        期：                

3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlk107701995][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150480795]供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）
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开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
	序号
	服务名称
	投标报价（优惠率）

	
	
	大写
	小写

	1
	排水泵站设备检查保养及维修
	百分之         
	          %

	项目负责人
	姓名：

联系方式：

	备注
	1.本项目采用优惠率报价方式（优惠率应＞0%），否则按无效投标处理。 
2.优惠率报价可为整数或保留两位小数。



注：供应商在“苏采云”系统中填报固定优惠率，则本项目结算（中标）费率为（1-优惠率），每项货物的结算单价=本项目计价清单内各单项基准单价*结算（中标）费率。
例如：投标人所报优惠率为10%，则本项目结算（中标）费率为（1-10%）=90%，
每项货物的结算单价=本项目计价清单内各单项基准单价×90%      
[bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc195842924]供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日
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5合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日

6采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据供应商说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。
供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日

7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：
水泵维修方案；
格栅维修方案；
安全作业能力；
应急响应方案；
其他。





















8拟派团队人员一览表

拟派团队人员一览表
项目编号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
	[bookmark: _Hlk171312946]序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业培训或证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：
投标文件中提供有效的证书、人员身份证正反面扫描件以及投标人为其缴纳的2026年7月至2026年9月中任意一个月社保缴费证明材料（加盖社保部门签章或电子签章）并加盖投标人公章
供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
9相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：JSZC-320400-JLJL-G2026-0001
项目名称：排水泵站设备检查保养及维修
	合同签订时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额（元）
	合同履行期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或签章：
日期：    年    月    日











10招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
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