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招标文件


项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0157
项目名称：江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
项目类别：服务类
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[bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc4696384][bookmark: _Toc20619][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc24606]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc21304]项目概况
[bookmark: _Toc15613][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc20859][bookmark: _Toc35393621]江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年11月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc8615][bookmark: _Toc241513269][bookmark: _Toc29932][bookmark: _Toc241501752][bookmark: _Toc975][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc5396]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0157
2、项目名称：江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：410万元
5、最高总限价：人民币410万元，本项目按单项项目进行报价，单项报价不得超过对应最高限价，项目总报价不得超过项目预算，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
6、采购需求：主要为江苏省特种设备安全监督检验研究院承担长庆油田管道内检测项目所需要的辅助工作，服务内容包括转运整备、内检测器耗材、开挖、外检测辅助等工作，涉及压力管道11条（493.39千米），具体项目清单见下表：
	服务内容
	序号
	项目
	数量
	计费
单位
	单价最高限价
（元）

	江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
	1
	内检测实施辅助工作（内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等）
	11
	条
	45000

	
	2
	管线防腐层不开挖检测辅助工作
	388.2
	km
	900

	
	3
	密间距管地电位法测试辅助
	388.2
	km
	550

	
	4
	杂散电流普查测试辅助
	388.2
	km
	300

	
	5
	管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助
	388.2
	km
	750

	
	6
	711口径内检测器，含全套（泡沫、皮碗、钢刷）清管器、几何变形检测器、漏磁检测器
	1
	条
	400000

	
	7
	273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷
	4
	组
	100000

	
	8
	开挖验证辅助（包含验证点开挖、验证点防腐层剥离恢复、验证点焊缝埋藏缺陷检测等）
	112
	处
	16000

	
	9
	内检测手续协助
	1
	项
	42500



备注: 1）、供应商负责中标合同约定业务，供应商实施的单个项目以采购人发出的书面委托单明确的具体服务项目内容为准。
2）、具体采购需求详见招标文件“第四章 采购需求”。
7、本项目不接受联合体投标
8、集中考察：不组织
9、所属行业：其他未列明行业
10、合同履行期限：自合同签订之日起一年。合同履行期间合同签订的单价不变，合同期内总结算费用不得超过预算额度，如经核算有超出的合同金额部分，甲方有权不予以支付，但不免除乙方在服务期内合同履行的义务。合同签订后，每项任务在得到采购人书面通知后开始，至项目规定的所有辅助服务工作完成止。
2、 [bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc193]申请人的资格要求：
2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，加盖电子公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种扫描件加盖电子公章）：①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料加盖电子公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件加盖电子公章，自拟文件无效】；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖电子公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（提供承诺函或证明材料，格式见第六章）。
[bookmark: OLE_LINK1]2.3.本项目的特定资格要求：①供应商须具备由市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检测项目至少须包含射线检测RT、超声检测UT、磁粉检测MT及渗透检测PT，提供有效证书复印件加盖电子公章））；②供应商须具备由生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》。（提供有效的证书复印件加盖电子公章）
2.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参与本项目采购活动。
2.5中标后不允许转包、分包。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与本次政府采购项目）
3.3方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
3.4售价：0元。
[bookmark: _Toc18434][bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc241513270][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc241501753][bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc30278]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月10日09点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc27623][bookmark: _Toc32448][bookmark: _Toc26431][bookmark: _Toc2476][bookmark: _Toc28374][bookmark: _Toc27890][bookmark: _Toc241513271][bookmark: _Toc241501754]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc241513272][bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc7611][bookmark: _Toc241501755][bookmark: _Toc29175][bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc4129]六、其他补充事宜
6.1本次招标不收取投标保证金。
6.2本项目执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。
6.3集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后响应截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
6.4本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
6.5.本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc10646][bookmark: _Toc26643][bookmark: _Toc1940][bookmark: _Toc241513273][bookmark: _Toc241501756]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
联系人：张工
电  话：025-89621099
[bookmark: _Toc241513274][bookmark: _Toc18092][bookmark: _Toc31073][bookmark: _Toc241501757][bookmark: _Toc3167]2、采购代理机构信息
[bookmark: _Toc30123][bookmark: _Toc241501758][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc241513275][bookmark: _Toc20544]名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
[bookmark: _Toc241501759][bookmark: _Toc14911][bookmark: _Toc241513276][bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc2732]地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
[bookmark: _Toc2462][bookmark: _Toc18633][bookmark: _Toc241513277][bookmark: _Toc241501760][bookmark: _Toc5659]项目联系人：池爽
[bookmark: _Toc10005][bookmark: _Toc241513278][bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc17393][bookmark: _Toc241501761]联系方式：025-58835827-8016、025-58835827-0
[bookmark: _Toc13461][bookmark: _Toc241501762][bookmark: _Toc241513279][bookmark: _Toc2398][bookmark: _Toc8893][bookmark: _Toc27772][bookmark: _Toc2768]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc241501763][bookmark: _Toc241513280][bookmark: _Toc21178]项目联系人：池爽
[bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc22125][bookmark: _Toc241513281][bookmark: _Toc241501764]电　话：025-58835827-8016、025-58835827-0

































[bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc7074][bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc26097][bookmark: _Toc9454]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc21286][bookmark: _Toc18510][bookmark: _Toc31161]一、总 则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3.货物和服务、用户或使用单位定义。
3.1 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4.政策功能
4.1 中小企业政策（本项目专门面向中小企业采购，不执行价格优惠）
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）对于非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc215]二、招标文件构成
5.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 招标公告
第二章  投标人须知
第三章 评标标准
第四章 采购需求
第五章 拟签订的合同文本
第六章 投标文件格式及附件
5.2 招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。
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7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
8.投标文件的组成
8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9.投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※投标函（投标申请及声明）；
（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的扫描件；
（3）※第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）※第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）※《开标一览表》；
（6）※《分项报价表》；
（7）※《商务条款偏离表》；
（8）拟签订的合同文本；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※《技术条款偏离表》；
（2）服务承诺；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。
11.5 本项目预算及最高限价及单项最高限价详见招标公告，供应商的投标报价不得超过预算或最高限价及单项最高限价。超过按无效投标处理。
12.投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13.投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金
14.投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标。
15.投标文件签署
15.1 投标文件由投标供应商法定代表人或经正式授权并对投标供应商有约束力的委托代理人签字。
16.投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 费用收取：本项目的招标代理费由中标人在领取中标通知书，按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）取费标准下浮20%（优惠率）计取，实行差额定率累进法，计算基准值为预算总价格，收费金额：31840元，
注：以上费用已包含在响应报价中，不单独立项、不予单独结算，请各供应商在编制报价文件时务必充分考虑该费用因素，避免因报价疏漏造成损失。
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17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
18.有下列情形的投标文件将拒收：
18.1 采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
20.诚实信用
20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。
20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
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21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
21.6 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.7 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
22.评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
（4）本项目属于政府购买服务项目，供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目采购活动的。
（4）未实质性响应招标要求的；
（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；
（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；
（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；
（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（11）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。
（12）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.1 实质性要求是指：用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标人名称的最终得分。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；
22.3.3 评分标准详见第三章
22.3.4 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价（总价）由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
24.编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报
25.评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc11223]六、签订合同
26.签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _Toc24841]七、质疑和投诉
27.质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
质疑文件接收信息：
（1）接收单位：采购代理机构
（2）联 系 人：池爽 
（3）联系电话：025-58835827-8016
（4）联系邮箱：2673631603@qq.com
（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
（6）邮  编：210019
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。
28.投诉
28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
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[bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Hlk297273538]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。
总分值为100分，小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价（总价）由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
	序号
	评审项
	评分内容
	得分

	投标报价（10分）
	评审指标
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价（总价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价×10（得分小数点后四舍五入保留两位）
	10分

	项目需求响应情况（15分）
	项目需求响应情况
	投标人对招标文件第四章采购项目需求中“服务及技术要求”响应情况进行评分，全部满足的得满分15分（共计15项）：其中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；其他服务要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人需在“需求响应偏离表”中如实逐项应答，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理）
	15分

	服务方案（37分）

	实施方案
	根据投标人提供的对本项目目标、范围和对项目需求的理解和把握程度，制定的整个实施方案描述准确及详细程度进行综合评审：
实施方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得8分；
实施方案较全面，细致，有较强针对性，较贴合项目需求的得6分；
实施方案不够全面，细致，针对性一般的，得4分；
实施方案不全面性，细致性，针对性较差的，得2分。
未提供方案的不得分。
	8分

	
	对本项目的特点、难点、重点分析
	根据投标人提供的对本项目的特点、难点、重点分析，关键性技术问题的对策措施进行综合评分：
项目特点、难点、重点分析准确，关键性技术问题理解透彻并且提出对策措施全面、详细完整、科学合理得8分；
项目特点、难点、重点分析较准确，关键性技术问题理解较透彻并且提出对策措施较全面、较详细、较科学合理得6分；
项目特点、难点、重点分析一般，关键性技术问题理解一般并且提出对策措施一般得4分；
项目特点、难点、重点分析较差，关键性技术问题理解较差并且提出对策措施较差得2分；
未提供方案的不得分。
	8分

	
	人员组织管理和保障方案
	根据本项目的特点从人员组织管理、安全保障制定的人员组织管理和保障方案进行综合评审：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得7分；
方案较全面，细致，有较强针对性，较贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案不全面性，细致性，针对性较差的，得1分。
未提供方案的不得分。
	7分

	
	质量控制、进度计划方案
	根据本项目的特点从质量控制、进度计划制定的方案进行综合评审：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得7分；
方案较全面，细致，有较强针对性，较贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案不全面性，细致性，针对性较差的，得1分。
未提供方案的不得分。
	7分

	
	安全管理制度和应急预案
	根据投标人提供的安全管理制度和应急预案方案的科学性、合理性等情况进行综合评审：
分析及对策处理有针对性，贴合项目需求的得7分；
分析及对策处理有较强针对性，较贴合项目需求的得5分；
分析及对策不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
分析及对策不全面性，细致性，针对性较差的，得1分。
未提供方案的不得分。
	7

	
商务部分（38分）
	投标人类似业绩
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩项目，每提供一个有效合同得2分，最高得8分。（提供有效合同复印件并加盖投标人电子公章，合同须体现相关服务内容及签订日期、合同对应任意一张发票、双方签字盖章页等关键评审因素，未提供或不符合不得分） 
	8分

	
	拟为本项目配备的人员
	1.项目负责人（1名）：
投标人拟配备的项目负责人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）具有类似本项目检测服务工作经验，每提供1个得2分，满分6分。（提供履历表、相关工作经验证明材料（担任项目负责人的合同复印件或业主单位出具的证明材料加盖业主单位章或业务主管部门章）及2026年4月至今任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，上述证明材料复印件并加盖投标人电子公章，未提供或不符合不得分）
备注：如项目负责人工作经验佐证材料提供的合同与投标人类似业绩合同为同一合同，可同时得分。
	6分

	
	
	2.投标人拟投入的项目团队人员情况（不含项目负责人）：
本项目现场工作人员需配备不少于10人团队，其中：
①具备有效的长庆油田 HSE 培训合格证及硫化氢防护专项培训合格证，涉及含硫化氢介质管道作业时，所有进场作业人员硫化氢防护证书应在有效期内,每提供一人得2分，最高6分；
②具备有效的特种设备检测人员RTII级及以上或UTⅡ级及以上证书，每提供一种证书得1分，最高得4分。
（(1)人员需提供有效证书复印件加盖电子公章，其中第②项人员，需按名单提供一一对应的有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测人员证、--对应的注册在投标供应商本单位的执业注册证复印件;
(2) 2026年4月至今任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料。未提供证明材料或证明材料不符合要求不得分。）
	10分

	
	拟投入设备
	投标人具有符合条件的外防腐层检测设备、GPS记录仪、电火花检测仪、土壤电阻率测试仪、可记录式万用表、杂散电流测试仪、接地电阻测试仪、密间隔等设备的，每提供一台得1分，最高得8分。
需提供上述设备清单（所提供设备名称评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可）、发票和有效期内的校准证书(或检定证书)复印件加盖投标人电子公章)，发票上面的购买方和校准证书(或检定证书)上的委托方应为投标人，未提供或不符合不得分。
	8分

	
	拟投入车辆
	投标人具有自有或租赁配合车辆的，有1辆得2分，最高6分；若为投标人自有，投标文件中须提供车辆的行驶证（行驶证上显示的所有人为投标人）复印件和抽样车相关图片（车辆前、后及车箱内等三张，车牌号须与车辆行驶证一致）；若为租赁，提供截至投标截止时间仍在合同期有效期内的租赁合同及租赁期内任意一张支付凭证、车辆行驶证（行驶证上显示的所有人需与出租方名称一致）、车辆图片（车辆前、后及车箱内等三张，车牌号须与车辆行驶证一致）；以上证明材料加盖投标人电子公章，未提供或不符合不得分。
	6分



说明：
[bookmark: _Toc17947]1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件（扫描件）为依据，加盖电子公章。
2.若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理，将依据相关法律法规进行处罚。



第4章 [bookmark: _Toc1009]采购需求
[bookmark: _Toc241501768][bookmark: _Toc241513285][bookmark: _Toc13013]一、基本情况
[bookmark: _Toc241513286][bookmark: _Toc241501769][bookmark: _Toc7778]1、项目概况：江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委。
[bookmark: _Toc241501770][bookmark: _Toc241513287][bookmark: _Toc19966]2、服务范围：主要为江苏省特种设备安全监督检验研究院承担长庆油田管道内检测项目所需要的辅助工作，服务内容包括转运整备、内检测器耗材、开挖、外检测辅助等工作，涉及压力管道11条（493.39千米），具体项目清单见下表：
	服务内容
	序号
	项目
	数量
	计费
单位
	单价最高限价
（元）

	江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
	1
	内检测实施辅助工作（内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等）
	11
	条
	45000

	
	2
	管线防腐层不开挖检测辅助工作
	388.2
	km
	900

	
	3
	密间距管地电位法测试辅助
	388.2
	km
	550

	
	4
	杂散电流普查测试辅助
	388.2
	km
	300

	
	5
	管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助
	388.2
	km
	750

	
	6
	711口径内检测器，含全套（泡沫、皮碗、钢刷）清管器、几何变形检测器、漏磁检测器
	1
	条
	400000

	
	7
	273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷
	4
	组
	100000

	
	8
	开挖验证辅助（包含验证点开挖、验证点防腐层剥离恢复、验证点焊缝埋藏缺陷检测等）
	112
	处
	16000

	
	9
	内检测手续协助
	1
	项
	42500



备注：
1）、投标人负责中标合同约定业务，投标人实施的单个项目以采购人发出的书面委托单明确的具体服务项目内容为准。
2）合同履行期限：自合同签订之日起一年，合同履行期间合同签订的单价不变，合同期内总结算费用不得超过预算额度，如经核算有超出的合同金额部分，甲方有权不予以支付，但不免除乙方在服务期内合同履行的义务。合同签订后，每项任务在得到采购人书面通知后开始，至项目规定的所有辅助服务工作完成止。
[bookmark: _Toc6036][bookmark: _Toc241513288][bookmark: _Toc241501771]二、服务及技术要求：
[bookmark: _Hlk239630145]（一）服务总体要求：
★1、按照采购人的辅助服务任务通知要求，投标人在 24 小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合采购人在现场完成辅助服务工作。对采购人安排的技术指令不得擅自更改。工作完成后应及时提交数据记录，并对工作结果负责，保证坐标、影像及统计数据的真实性、准确性、有效性。无本项目合同或法律规定的免责事由，投标人不得拒绝采购人根据合同约定及项目实际情况发出的合理工作安排，否则视为投标人违约，采购人有权依据本项目合同第三条追究其违约责任。
★2、检测所需的交通、食宿和材料等均由投标人自行解决。
★3、严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于投标人自身原因导致须重新开展相关工作的，相应的所有责任和费用均由投标人自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检验辅助工期。
★4、投标人需配置能满足项目技术服务所需的测量与辅助设备及工具等，保证检验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及检验设备使用数据无误。
5、因服务人员操作不当而造成采购人经济损失的，投标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对投标人提交成果质量的无限期追责的权利。
★6、安全风险防控要求：
（1）投标人应认真做好现场安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，投标人应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险。
（2）投标人应严格遵守使用单位和采购人的各项安全管理制度，严格执行 HSE 体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育、培训，编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，投标人承担全部后果。
（3）未经被检测单位的工作人员许可，投标人的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作。
（4）投标人应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因投标人及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由投标人承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；
（5）对采购人和受检单位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，投标人不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。投标人承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，为采购人绝对保密任何有关采购人和受检单位的资料，不得泄露检测所服务的企业单位的任何商业机密，不得将检测数据私自泄露，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途。采购人不承担本项目实施过程中的任何因投标人泄密造成的责任及经济赔偿。投标人应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；
（6）本项目服务期间，投标人不得以采购人名义对外进行书面或口头承诺，不得以采购人名义对外签署协议，不得以与采购人存在合同关系对外进行宣传。
★7、本项目履行过程中产生的全部测绘及定位原始数据、管线走向图等工作记录及相关知识产权均归采购人独家所有，投标人不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。
★8、投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现投标人在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为投标人根本违约，一切不利后果由投标人负责。采购人有权立即单方解除合同，投标人应向采购人支付合同总预算额度 30% 的违约金。若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失 (包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，采购人有权要求投标人赔偿超出违约金部分的损失。
★9、本项目实施过程中，凡因投标人原因（包括但不限于辅助工作质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给采购人或第三方造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人的直接损失、间接损失（该等间接损失应为在合同订立时投标人可预见的、因投标人违约必然造成的损失）以及采购人为处理此事由所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用。采购人有权从应付投标人的服务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若采购人因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，采购人先行支付后有权向投标人全额追偿，追偿范围包含采购人为此支出的所有成本。
★10、检测中，严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，供应商对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。
★11、严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。
（二）服务技术要求
★1、内检测实施辅助工作包括
内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等，按照辅助服务方案得要求敷设和回收内检测定标盒，提供工程车辆协助江苏省特检院进行设备转运、清管、内检测器投运工作，并在收发球过程中提供人员和车辆进行辅助跟球。
2、管线防腐层不开挖检测辅助内容包括:
（1）管线地理信息采集：包括管道位置，深度，走向，管线图绘制，测试桩位置坐标测量等。管道位置、深度、走向应根据PCM+或DM等专用钢质埋地管道防腐层检测系统的检测结果，进行管道地理位置描述，含工业区、村庄、医院、学校、铁路、公路、河流、山体等，穿越和跨越描述，用手机或相机拍照，其坐标采用GPS记录仪格式。测试桩位置，描述周围环境，并采用GPS记录仪格式记录，所有管道和测试桩的GPS数据采用符合本项目实施要求的专业地图软件进行绘制成线型图。辅助工作完成当日用EXCEL软件格式输入电脑，进行电子存档，现场手写的原始数据记录于第二天移交给采购人项目负责人。拍照的相片应用中文名称标识一一对应，每天应用EXCEL软件统计穿越和跨越数量，数据含GPS坐标、管道与周围环境的相对位置。
（2）管线建（构）筑物占压统计及调查：管线各5米范围内住人的建筑物，堆货的构筑物，管道上方的占压物数量统计，位置标记，并进行拍照图示。利用标尺测量占压物与管道的相对距离，距离单位为米，采用GPS坐标标识占压起止点，用手机或相机拍照，并描述占压物的形式、周边地理信息以及与周边环境的相对位置，每天应用EXCEL软件统计占压情况。
（3）管线深根植物统计及调查：管道两侧5米范围内，对管道防腐层和本体有影响的深根植物数量，密度，位置的统计和测绘。利用GPS记录深根植物的占压长度进行起止点定位，描述植物种类、植物大小、植物密度、周边的地理信息、和周边环境的相对位置，必要时拍照记录，每天应用EXCEL软件统计深根植物情况。
（4）管线防腐层不开挖检测辅助工作，主要包括看守发射机、记录电流值数据、GPS打点、疑似破损点打木桩、问题点拍照等。辅助检测防腐层不开挖状况时，在取电流值的位置、疑似破损点的位置或其他问题点，利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
3、密间距管地电位法测试辅助工作包括：
负责搬运仪器和数据读取，确定管道位置，在通电电位和断电电位异常的地方，利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
4、杂散电流普查测试辅助工作包括：
安放硫酸铜参比电极和读取数据，GPS记录，同时记录周边永久性标志、参照物等；连续测试时，看守设备等；方向性测试时，安放铜硫酸铜参比电极和地针，确定杂散电流方向，记录周围标志性参照物。利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
5、管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助工作包括：
阴极保护站阴保系统检测辅助工作，外加电流阴极保护恒电位仪检查时，需要配合升电位和降电位测试的辅助；牺牲阳极阴极保护一般都埋设阳极地床，辅助工作含配合我院检测人员布线、安装地极、测量和收线等。在阴极保护测试桩埋设和取出金属试片，埋设深度30cm以上，并协助检测人员进行通断电位的测量。
★6、711口径内检测器设备需适用于目标管道的介质环境，耐压等级需高于管道最高运行压力。其采样频率、轴向/环向分辨率必须达到现行国家或行业标准，确保能够精准识别管壁金属损失、变形及特征点。合同签订后，成交供应商须提供检测器牵拉试验报告等性能测试资料，现场标定测试正常。服务人员需熟练操作检测器，并能解决现场遇见的突发问题。
★7、273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷提供，按照现场需求提供泡沫清管器、测径板、钢刷、皮碗等耗材。
★8、土方开挖，包括探坑人工开挖和地貌恢复。应编制开挖的技术施工方案，采用人工方式开挖，不得损坏管道防腐层，探坑长度的确定原则是露出管体（包括破损点）大于等于2米；探坑深度的确定原则是挖到管体下方悬空0.3米以上，必要时需要打桩排水，使管道具备检测条件；探坑宽度和边坡等几何尺寸，及安全措施应符合GB/T50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》。地貌恢复要求：（1）填土前要清除坑底的杂物、垃圾；（2）原土回填；（3）管道部位应回填细土，严禁有块石与管道接触，必要时铺设警示带；（4）回填土采用分层回填，分层厚度300㎜，每层采用人工夯实处理；（5）最后按照原来地貌恢复。服务过程中，敷设环境调查时，地电位梯度辅助检测，硫酸铜参比电极安放、收放线、GPS坐标记录等。服务过程中，土壤电阻率检测辅助工作，协助检测人员按照GB/T19285标准要求布置测试现场，用GPS坐标记录位置，并记录周围标志性的参考物。服务过程中，管道外防腐层拆除及恢复，为检查管道本体的剩余壁厚和腐蚀状况、检测管道本体的内部质量需要拆除外防腐层，检查和检测完成后，需要恢复防腐层状况，验收质量以符合管道使用方的具体要求为依据。
服务过程中，防腐层粘结力检测和电火花检测辅助，辅助检测人员完成粘结力测试和电火花检测等。
服务过程中，如遇开挖处有对接焊缝，应保证现场具备检测条件并对对接焊缝进行射线或超声埋藏缺陷检测，提供检测报告。
★9、遵守长庆油田相应安全规程和要求，在辅助工作开展前，完成人员HSE培训，取得人员证件，协助办理各项作业票，协调开挖现场，办理开挖手续。
10、其他服务技术要求：
★（1）应按辅助作业的相关技术规范进行作业，发现现场环境或技术手段不能满足采购人需求时，应及时告知采购人并协商调整作业方案；
（2）对于现场无法完成测绘及辅助作业的情况及时告知采购人，并按要求进行补充测量或调查；
（3）投标人应确保现场作业全过程质量受控。本项目履行过程中形成的原始记录（含含坐标数据等）的质量合格率达到 100%（对不合格的应及时重测或重新采集数据）；
（4）原则上测量结果需要在辅助工作完成后的 24 个小时内以纸质或电子版形式向采购人提交；
（5）投标人应具备健全的测绘及辅助作业管理制度，作业方案、现场原始记录和数据处理成果应符合院内的相关规范与要求；
（6）严格执行台帐制度，保证现场测绘与辅助作业的各个环节都有台帐记录和原始记录，做到所有现场采集的数据都可追溯；
★（7）严格执行档案管理制度。根据采购人的保密要求，投标人对测绘与辅助工作过程中形成的档案资料（包括但不限于原始电子数据、管线走向图及统计台账等），且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，投标人应优先将上述资料全部无偿移交采购人存档，确需销毁的，必须提前征得采购人书面同意，销毁过程需由采购人派员监销。若投标人存在丢失、篡改、擅自披露项目档案资料情形的，应向采购人支付对应服务项目费用 20% 的违约金，造成采购人或第三方损失的，投标人还应承担全部赔偿责任；
★（8）工作完成后，投标人应将所有纸质资料进行数字化处理，连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在投标报价中，采购人不再支付任何额外的费用。
★（三）质量安全要求：
投标人根据采购人要求实施辅助服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目服务方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被服务单位的各项管理规定：
1、建立质量管理机构，各责任人职责明确；
2、质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；
3、严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；
4、仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；
5、建立安全环境管理及保障措施；
6、日常工作能满足项目和采购人单位的辅助工作要求等；
7、场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、清洁度等)满足体系要求；
8、投标人在参加本次招标活动前两年内及本项目合同履行期间，如经查实存在下列情形之一的，采购人有权立即单方解除合同，并向同级财政部门报告。由此给采购人造成的实际损失及违约责任的，由投标人承担全部责任和经济处罚；
（1）被认定存在检测造假、出具虚假报告的；
（2）发生重大质量、安全事故，或存在重大质量、安全事故隐患的；
（3）因检测质量、安全和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；
（4）被政府部门通报批评的；
（5）超资质范围检测的；
（6）使用未取得相应检测资格的人员从事无损检测工作的。
★9、供应商在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，采购人有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。
（四）人员要求：
1、为保证项目的顺利实施，投标人需为本项目配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。本项目现场工作人员配置不少于10人，每组5人，满足两组同时开工作业要求；另配置项目负责人、技术负责人、安全负责人各1名，并设置相应基础保障人员。如开挖处发现对接焊缝，提供采用对应的埋藏缺陷检测方法的特种设备检测人员（RT或UT），所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求。
2、投标人为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自更换核心人员的，采购人有权要求投标人限期改正，投标人拒不改正的，采购人有权解除本合同。若出现工作人员临时无法正常工作，投标人应在报经采购人同意后，在24小时之内派遣经采购人认可的替代人员。
[bookmark: OLE_LINK5]★3、在服务期内，投标人需提供全天24小时工作响应（含夜间服务），投标人需具备支持多个不同地点同时开展辅助服务的能力，并根据每个辅助服务任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等。
★4、投标人应组建专职常驻现场的服务团队。合同签订后，投标人必须向采购人提交“专职服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、职业健康体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作。
★5、在项目工作期间，投标人应对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。本项目合同终止或解除后，投标人应立即向采购人返还全部保密资料，不得留存任何纸质副本或电子备份，确需留存备份的必须经采购人书面同意。经采购人同意留存的备份仅可用于本合同项下必要的整改工作，不得用于任何其他用途。
[bookmark: OLE_LINK12]★（五）考核要求：
1、采购人会对投标人进行工作抽查，根据抽查结果，对投标人工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现投标人存在弄虚作假等严重问题，采购人有权立即单方解除合同。因工期延误等产生损失的，由投标人承担全部责任和经济处罚；
2、根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，采购人将开具《外委工作委托单》。投标人必须按要求完成相应服务工作，接受采购人的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费，情节严重的，采购人有权解除合同。
三、商务部分要求
1、报价要求
★（1）本项目按单项项目进行报价，单项报价不得超过对应单价最高限价，项目总报价不得超过项目预算，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
（2）采购人将与投标人签订合同（附单项报价表），具体实施单个项目前再发《外委工作委托单》，确定具体服务项目内容。
（3）采购人应支付给投标人的服务费已经包含服务所需的一切费用，含：人工费、交通差旅费、现场车辆费、设备机具费、消耗材料费、保险费、税费、各类规费及外协费用等，采购人不再支付任何额外的费用；但不包括因登高、进入有毒介质或因壁厚而产生的系数费用。
（4）在服务过程中，如发现有缺项、漏项，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人响应时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人服务的时间。
2、交付要求
（1）投标人根据采购人提供的检测工作量、检测工期，拟派满足合同要求的人员赴现场开展检测工作。投标人应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。每迟延一天，按该迟延交付项目对应服务费用的5‰向采购人支付违约金，自投标人应完成检测工作之日起算，但采购人书面催告可视为对投标人违约事实的确认，违约金总金额不超过该迟延交付项目对应服务费用的20%。若因投标人迟延交付给采购人造成的损失超出前述违约金金额的，投标人还应赔偿超出部分的全部损失。采购人有权在支付费用时直接扣除。投标人逾期交付达3天，视为投标人拒绝交付、不能交付或不能完成合同，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达投标人时生效，解除合同造成的损失全部由投标人承担。
3、验收要求：
（1）验收标准：采购文件及响应文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准、行业技术标准、符合项目服务方案及采购人项目负责人指定的技术要求、符合被服务方的各项管理规定。
（2）验收方式：所提供的服务符合标准或规范，经采购人项目负责人确认填写项目验收单。
4、结算方式
（1）根据实际的工作量（以采购人确认的《外委工作委托单》为准）核算，最终服务费=中标单项单价×经采购人核实过的实际数量。
（2）本项目服务费按实结算，以实际发生为准，每个服务项目结束并验收合格后，采购人根据双方签订的合同并收到投标人提供的发票后，向投标人支付服务费。
（3）在服务期内，投标人根据完成工作量进行结算时，最终结算总金额不超过服务预算额度，超出预算金额部分采购人不予支付，投标人不得就超出部分向采购人主张或提出异议，否则采购人有权向投标人主张服务总费用5%的违约金。
（4）对政府有政策性减免要求的服务单位，投标人计费金额应按政府要求减免比例实行减免。投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务单价将包定，一律不予调整。
（5）采购人有权在应付投标人的任何款项中直接扣除投标人应承担的违约金、赔偿金及其他根据合同约定应由投标人支付的款项。
（6）因供应商自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费。
四、其他要求
★1、投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。
2、投标人需在商务偏离表中逐条对商务要求进行响应（特别要求的按要求进行响应），实质性条款不接受负偏离。
3、因服务人员操作不当而造成采购人经济损失的，投标人要负责赔偿造成的全部经济损失，采购人保留对投标人提交成果质量的无限期追责的权利。
★4、廉政要求
（1）投标人及其相关工作人员应遵守法律法规和国家准则；恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本职业道德，保持应有的独立性。
（2）投标人及其相关工作人员与项目有利害关系的，应事先声明，实行回避。
（3）投标人应独立、客观、公正地完成受托项目的检测辅助服务工作，并对工作的真实性、准确性、合法性负责，不得将受托项目转包或分包。
（4）采购人对受托投标人违反规定发生违纪行为，检测结果出现严重差错或故意提供不实、虚假结果的情形，依法追究其法律责任。
5、其他
（1）制定实施方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，方案应至少包含工作范围、服务边界、质量保证体系、现场协调、交叉作业管理及备案保密等内容。方案应完整全面、具体详实、科学合理，并且具有针对性和可行性。
（2）制定特点、难点、重点分析方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目特点、难点、重点分析方案，方案应至少包含夜间作业保障、风险防控、安全管控、应对恶劣天气以及长庆油田涉及第二输油处、采气六厂、采油二厂、采油四厂、采油十二场风险隐患的分析等内容。方案应完整全面、具体详实、科学合理，并且具有针对性和可行性。
（3）制定人员组织管理和安全保障方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订人员组织管理和安全保障方案，方案应至少包含团队人员的安排管理、岗位培训、驻场保障服务等内容。方案应完整全面、具体详实、科学合理，并且具有针对性和可行性。
（4）制定质量控制、进度计划措施方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订质量控制、进度计划措施方案，方案应至少包含质量控制措施、进度计划保障、协同管理措施、响应时效等内容。方案应完整全面、具体详实、科学合理，并且具有针对性和可行性。
（5）制定设备和工具配备方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订优化方案，方案应至少包含辅助跟球和开挖等内容。方案应完整全面、具体详实、科学合理，并且具有针对性和可行性。
（6）投标人应配置能满足项目技术服务所需的设备和工具，如：防腐层检测设备、GPS记录仪、音频检漏仪、电火花检测仪、土壤电阻率测试仪、可记录式万用表、杂散电流测试仪、接地电阻测试仪等。设备性能应稳定、精度达标，能够应对多作业面同时开工的需求，以确保检测辅助工作的顺利开展。
（7）投标人为本项目服务应配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。本项目现场派驻工作人员配置不得少于 10 人，按每组 5 人进行编组，保障两组可同步开展作业；除此之外，须配置项目负责人 1 名、技术负责人 1 名、安全负责人 1 名，同时配套设置基础保障人员。所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求；在此基础上专职人员还需具备无损检测人员资质，以确保检测工作的顺利、安全的开展。
（8）投标人应具备处理类似本项目的成熟管理经验及技术储备，投标人自2023年1月1日（以合同签订为准）以来，承担过的类似检测服务业绩的优先。
（9）投标人为本项目应配置车辆，可满足服务工作要求，以确保可及时响应采购人需求。

备注：以上加★条款逐条提供承诺书原件加盖投标人电子公章，承诺函格式详见第六章附件。
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[bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc15343][bookmark: _Toc27786]

江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委

服务合同



合同编号 ：

项目名称 : 江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
委托方(甲方)：江苏省特种设备安全监督检验研究院 

服务方(乙方)：  
          


签订日期:             年     月     日



                                                          采购编号：
甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院
乙方： 
一、说明：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及本院行政、业务、财务、采购、科研、人事等管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委项目（项目编号：      ）及有关事项，签订本协议。
二、合同条款：
1、合同由甲乙双方签订，并依据         号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意提供以下服务：
   本合同履行过程中产生的全部检测原始数据、数字图谱、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归甲方独家所有，乙方不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。
	服务内容
	序号
	项目
	数量
	计费
单位
	中标单价
（元）

	江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
	1
	内检测实施辅助工作（内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等）
	11
	条
	

	
	2
	管线防腐层不开挖检测辅助工作
	388.2
	km
	

	
	3
	密间距管地电位法测试辅助
	388.2
	km
	

	
	4
	杂散电流普查测试辅助
	388.2
	km
	

	
	5
	管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助
	388.2
	km
	

	
	6
	711口径内检测器，含全套（泡沫、皮碗、钢刷）清管器、几何变形检测器、漏磁检测器
	1
	条
	

	
	7
	273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷
	4
	组
	

	
	8
	开挖验证辅助（包含验证点开挖、验证点防腐层剥离恢复、验证点焊缝埋藏缺陷检测等）
	112
	处
	

	
	9
	内检测手续协助
	1
	项
	



乙方根据甲方项目需要，指派符合资质要求的称职人员，前往甲方指定地点，以完成甲方指定的辅助服务工作，具体服务内容、工作要求以甲方出具的《外委工作委托单》为准。
2、服务费支付：
乙方中标总价（暂定）      ；（元，人民币）
（1）承包方式：固定单价合同。 
（2）付款方式：
1）计算规则：根据实际的工作量（以甲方确认的《外委工作委托单》为准）核算，最终服务费=中标单项单价×经采购人核实过的实际数量。
2）按实际完成的工作量计算，乙方应先向甲方开具对应金额的合法有效发票，甲方收到发票、结算清单等付款所需资料并审核无误、且确认对应服务验收合格后支付款项；如乙方开具的发票等付款资料不符合国家规定或甲方要求，甲方有权拒收，并不承担逾期付款责任。
甲方有权在应付乙方的任何款项中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金及其他根据合同约定应由乙方支付的款项。
3） 甲方将与乙方签订服务合同，实施的单个项目以《外委工作委托单》为准，明确具体服务项目内容。
4） 甲方支付给乙方的服务费包含但不限于：人工费、交通差旅费、现场车辆费、设备机具费、消耗材料费、保险费、税费、各类规费、食宿费、服务人员工资、社保、公积金、相关材料分析费、验收费、安全防护产品购置费、管理费、利润、相关协调费用以及乙方认为需要的其他费用等。此外，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的辅料、设备折旧等其他一切费用应由乙方在报价时一并考虑，甲方不再支付报价以外的任何费用。
3、 合同履行期限（服务期）：自合同签订之日起一年。
合同履行期间合同签订的单价不变，合同期内总结算费用不得超过预算额度，如经核算有超出的合同金额部分，甲方有权不予以支付，但不免除乙方在服务期内合同履行的义务。合同签订后，每项任务在得到采购人书面通知后开始，至项目规定的所有辅助服务工作完成止。
4、履约地点：
（1）履约地点：长庆油田作业区，具体以甲方通知为准
（2）甲方负责人：           联系电话：            
（3）乙方负责人：           联系电话：            
5、 服务的提供应符合下列标准或规范并据此验收：招标及投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准、行业技术标准、符合项目技术方案及甲方项目负责人指定的技术要求、符合被服务方的各项管理规定。
6、交付和验收
（1）乙方应当在合同签订，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。
（2）甲方依法组织履约验收工作：
①甲方的外委控制责任人在外委项目完成后，填写JSTJ-ZLJL-12-02“外委工作质量验收表”对外委工作进行验收，部门负责人（项目负责人）审核确认。乙方应做好相应配合
②验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方有权要求乙方在甲方指定期限内无偿整改，整改后重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权按照合同约定解除合同或追究乙方违约责任；
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务：
（1）现场提供必要的协助；
（2）按照合同约定及时支付相关费用；
（3）监督乙方合同履约情况，对于乙方执行本合同不力或者违约情况进行判定。乙方出现本合同约定的违约情形，或经甲方书面指出并给予合理整改期后，其交付的工作成果仍不符合甲方书面委托单中明确的技术与质量要求，且该等不符合对检测目的的实现构成实质性影响的，甲方有权采取经济处罚措施并有权单方解除合同，扣除未履行部分或履行不合格部分的服务费。甲方解除合同后，对于乙方已完成但经甲方验收不合格的服务工作，有权不予支付对应费用；对于已支付的不合格服务费用，有权要求乙方全额返还；
（4）若在服务过程中发现乙方在质量、安全、进度、文明实施中某一方面存在具体、可验证的违约事实，且该事实已达到合同约定的违约标准或行业公认的严重程度时，经甲方书面通知限期整改后仍未改善的，甲方有权要求乙方更换人员或终止合同。
（5）对乙方的辅助服务工作进行现场监督并填写工作质量审核表，进行评估；
（6）甲方有权对乙方擅自转包或分包的乙方终止承包合同；
（7）乙方未按照甲方要求指派人员开展辅助服务工作或者指派人员不符合要求的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方面解除本合同。
（8）甲方应当按照行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）及时对采购标的进行验收。
（9）甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。
2、乙方的权利义务：
（1）乙方根据甲方提供的辅助服务工作量、辅助服务工期，拟派满足合同要求的人员赴现场开展辅助服务工作。乙方应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。每迟延一天，按该迟延交付项目对应服务费用的5‰向甲方支付违约金，自乙方应完成检测工作之日起算，但甲方书面催告可视为对乙方违约事实的确认，违约金总金额不超过该迟延交付项目对应服务费用的20%。若因乙方迟延交付给甲方造成的损失超出前述违约金金额的，乙方还应赔偿超出部分的全部损失。甲方有权在支付费用时直接扣除。乙方逾期交付达3天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的损失全部由乙方承担。
（2）参与辅助的各类人员应符合国家相关法律、法规的劳动用工要求；同时乙方辅助人员应相对固定，在服务期内不应有大量人事变动以致影响向采购人提供的服务质量。若乙方需要更换项目核心人员，应提前5个工作日向甲方书面申请，经甲方审核同意后方可更换，且更换人员的资质能力不得低于原人员水平；未经甲方同意擅自更换核心人员的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同。
（3）乙方自行采购本项目所需的各种耗材。用于检测和辅助服务工作的仪器设备、计量器具、标准物质等必须按照国家有关要求进行量值溯源或检定、校准。
（4）服务过程发现问题乙方负责人应向甲方项目负责人书面说明情况。乙方不得擅自处理或隐瞒发现的问题，因乙方隐瞒问题造成的全部损失由乙方承担。
（5）乙方应严格遵守使用单位和甲方的各项安全管理制度,严格执行HSE体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育、培训，编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，乙方承担全部后果。
一旦进入检验现场，表示乙方对现场检验安全准备工作的认可，因乙方违规、违章作业造成的人身伤害和财产损失，包含但不限于常压储罐使用单位被检测设备造成损坏、乙方指派的人员遭受人身损害、对第三人造成人身损害等均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（6）乙方检测人员在检测中应严格执行检测标准和检测工艺，并对检测结果的完整性、正确性负责。
（7）对甲方和受检単位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，乙方不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，为甲方绝对保密任何有关甲方和受检単位的资料，不得泄露检测所服务的企业单位的任何商业机密，不得将检测数据私自泄露。甲方不承担本项目实施过程中的任何因乙方泄密造成的责任及经济赔偿。本合同终止或解除后，乙方应立即向甲方返还全部保密资料，不得留存任何纸质副本或电子备份，确需留存备份的必须经甲方书面同意。经甲方同意留存的备份仅可用于本合同项下必要的整改工作，不得用于任何其他用途。
（8）在项目工作期间，乙方应对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。
（9）乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务，甲方有权解除本合同。
[bookmark: auto_fouce_29]（10）乙方履行义务存在重大不符合合同约定，且该等不符合属于对检测结果准确性、可靠性或项目整体进度造成重大影响的情形（包括但不限于本章节（12）条约定的情形）时，应无偿整改直至符合要求。整改后仍不符合的，甲方有权拒绝支付对应服务费用，并有权扣减该不合格服务部分结算费用的5%作为违约金。
（11） 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
（12）本项目实施过程中，凡因乙方原因（包括但不限于辅助工作质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失（该等间接损失应为在合同订立时乙方可预见的、因乙方违约必然造成的损失）以及甲方为处理此事由所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用。
甲方有权从应付乙方的服务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若甲方因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，甲方先行支付后有权向乙方全额追偿，追偿范围包含甲方为此支出的所有成本。
（13）乙方要严格按照方案开展辅助服务任务及本合同项下工作任务，不得弄虚作假，一经发现，甲方有权解除本服务合同。
（14）本合同履行期间，乙方不得以甲方名义对外进行书面或口头承诺，不得以甲方名义对外签署协议，不得以与甲方存在合同关系对外进行宣传。
（15）本合同履行期间，乙方无正当理由拒绝或未按时完成甲方安排的辅助工作任务、或拒绝配合甲方业务调配的，每发生一次甲方有权扣减本次结算费用的3%，且甲方有权要求其继续履行；累计发生两次（含）以上的，甲方有权解除本合同。
（16）乙方应按照国家和甲方的操作规范执行并做好完整的工作记录。
（17）乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
（18）乙方应自行承担项目实施一切有关费用。
（19）国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
四、技术及服务要求
1、服务总体要求
（1）按照甲方的辅助服务任务通知要求，乙方在 24 小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合甲方在现场完成辅助服务工作。对甲方安排的技术指令不得擅自更改。工作完成后应及时提交数据记录，并对工作结果负责，保证坐标、影像及统计数据的真实性、准确性、有效性。无本项目合同或法律规定的免责事由，乙方不得拒绝甲方根据合同约定及项目实际情况发出的合理工作安排，否则视为乙方违约，甲方有权依据本项目合同第三条追究其违约责任。
（2）乙方需配置能满足项目技术服务所需的测量与辅助设备及工具等，保证检验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及检验设备使用数据无误。
（3）安全风险防控要求：
1）乙方应认真做好现场安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，乙方应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险。
2）未经被检测单位的工作人员许可，乙方的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作。
3）乙方应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因乙方及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担一切经济和法律责任，并保证甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；
（4）乙方必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为乙方根本违约，一切不利后果由乙方负责。甲方有权立即单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总预算额度 30% 的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失 (包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，甲方有权要求乙方赔偿超出违约金部分的损失。
2、服务技术要求
（1）内检测实施辅助工作包括
内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等，按照辅助服务方案得要求敷设和回收内检测定标盒，提供工程车辆协助江苏省特检院进行设备转运、清管、内检测器投运工作，并在收发球过程中提供人员和车辆进行辅助跟球。
（2）管线防腐层不开挖检测辅助内容包括:
1）管线地理信息采集：包括管道位置，深度，走向，管线图绘制，测试桩位置坐标测量等。管道位置、深度、走向应根据PCM+或DM等专用钢质埋地管道防腐层检测系统的检测结果，进行管道地理位置描述，含工业区、村庄、医院、学校、铁路、公路、河流、山体等，穿越和跨越描述，用手机或相机拍照，其坐标采用GPS记录仪格式。测试桩位置，描述周围环境，并采用GPS记录仪格式记录，所有管道和测试桩的GPS数据采用符合本项目实施要求的专业地图软件进行绘制成线型图。辅助工作完成当日用EXCEL软件格式输入电脑，进行电子存档，现场手写的原始数据记录于第二天移交给采购人项目负责人。拍照的相片应用中文名称标识一一对应，每天应用EXCEL软件统计穿越和跨越数量，数据含GPS坐标、管道与周围环境的相对位置。
2）管线建（构）筑物占压统计及调查：管线各5米范围内住人的建筑物，堆货的构筑物，管道上方的占压物数量统计，位置标记，并进行拍照图示。利用标尺测量占压物与管道的相对距离，距离单位为米，采用GPS坐标标识占压起止点，用手机或相机拍照，并描述占压物的形式、周边地理信息以及与周边环境的相对位置，每天应用EXCEL软件统计占压情况。
3）管线深根植物统计及调查：管道两侧5米范围内，对管道防腐层和本体有影响的深根植物数量，密度，位置的统计和测绘。利用GPS记录深根植物的占压长度进行起止点定位，描述植物种类、植物大小、植物密度、周边的地理信息、和周边环境的相对位置，必要时拍照记录，每天应用EXCEL软件统计深根植物情况。
4）管线防腐层不开挖检测辅助工作，主要包括看守发射机、记录电流值数据、GPS打点、疑似破损点打木桩、问题点拍照等。辅助检测防腐层不开挖状况时，在取电流值的位置、疑似破损点的位置或其他问题点，利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
（3）密间距管地电位法测试辅助工作包括：
负责搬运仪器和数据读取，确定管道位置，在通电电位和断电电位异常的地方，利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
（4）杂散电流普查测试辅助工作包括：
安放硫酸铜参比电极和读取数据，GPS记录，同时记录周边永久性标志、参照物等；连续测试时，看守设备等；方向性测试时，安放铜硫酸铜参比电极和地针，确定杂散电流方向，记录周围标志性参照物。利用GPS记录，使GPS点和记录数据一一对应；在疑似破损点标记位置，并且拍照记录，近景照和远景照各一张，拍照取景应有利于标记破损点的位置。每天应把GPS记录的数据导出，并把记录本上的数据输入电脑，GPS点和数据应一一对应。
（5）管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助工作包括：
阴极保护站阴保系统检测辅助工作，外加电流阴极保护恒电位仪检查时，需要配合升电位和降电位测试的辅助；牺牲阳极阴极保护一般都埋设阳极地床，辅助工作含配合我院检测人员布线、安装地极、测量和收线等。在阴极保护测试桩埋设和取出金属试片，埋设深度30cm以上，并协助检测人员进行通断电位的测量。
（6）711口径内检测器设备需适用于目标管道的介质环境，耐压等级需高于管道最高运行压力。其采样频率、轴向/环向分辨率必须达到现行国家或行业标准，确保能够精准识别管壁金属损失、变形及特征点。合同签订后，成交供应商须提供检测器牵拉试验报告等性能测试资料，现场标定测试正常。服务人员需熟练操作检测器，并能解决现场遇见的突发问题。
（7）273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷提供，按照现场需求提供泡沫清管器、测径板、钢刷、皮碗等耗材。
（8）土方开挖，包括探坑人工开挖和地貌恢复。应编制开挖的技术施工方案，采用人工方式开挖，不得损坏管道防腐层，探坑长度的确定原则是露出管体（包括破损点）大于等于2米；探坑深度的确定原则是挖到管体下方悬空0.3米以上，必要时需要打桩排水，使管道具备检测条件；探坑宽度和边坡等几何尺寸，及安全措施应符合GB/T50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》。地貌恢复要求：1）填土前要清除坑底的杂物、垃圾；2）原土回填；3）管道部位应回填细土，严禁有块石与管道接触，必要时铺设警示带；4）回填土采用分层回填，分层厚度300㎜，每层采用人工夯实处理；5）最后按照原来地貌恢复。服务过程中，敷设环境调查时，地电位梯度辅助检测，硫酸铜参比电极安放、收放线、GPS坐标记录等。服务过程中，土壤电阻率检测辅助工作，协助检测人员按照GB/T19285标准要求布置测试现场，用GPS坐标记录位置，并记录周围标志性的参考物。服务过程中，管道外防腐层拆除及恢复，为检查管道本体的剩余壁厚和腐蚀状况、检测管道本体的内部质量需要拆除外防腐层，检查和检测完成后，需要恢复防腐层状况，验收质量以符合管道使用方的具体要求为依据。
服务过程中，防腐层粘结力检测和电火花检测辅助，辅助检测人员完成粘结力测试和电火花检测等。
服务过程中，如遇开挖处有对接焊缝，应保证现场具备检测条件并对对接焊缝进行射线或超声埋藏缺陷检测，提供检测报告。
（9）遵守长庆油田相应安全规程和要求，在辅助工作开展前，完成人员HSE培训，取得人员证件，协助办理各项作业票，协调开挖现场，办理开挖手续。
（10）其他服务技术要求：
1）应按辅助作业的相关技术规范进行作业，发现现场环境或技术手段不能满足甲方需求时，应及时告知甲方并协商调整作业方案；
2）对于现场无法完成测绘及辅助作业的情况及时告知甲方，并按要求进行补充测量或调查；
3）乙方应确保现场作业全过程质量受控。本项目履行过程中形成的原始记录（含坐标数据等）的质量合格率达到 100%（对不合格的应及时重测或重新采集数据）；
4）乙方应严格遵守使用单位和甲方的各项安全管理制度，严格执行 HSE 体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育、培训，编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，乙方承担全部后果；
5）原则上测量结果需要在辅助工作完成后的 24 个小时内以纸质或电子版形式向甲方提交；
6）乙方应具备健全的测绘及辅助作业管理制度，作业方案、现场原始记录和数据处理成果应符合院内的相关规范与要求；
7）严格执行台帐制度，保证现场测绘与辅助作业的各个环节都有台帐记录和原始记录，做到所有现场采集的数据都可追溯；
8）严格执行档案管理制度。根据甲方的保密要求，乙方对测绘与辅助工作过程中形成的档案资料（包括但不限于原始电子数据、管线走向图及统计台账等），且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，乙方应优先将上述资料全部无偿移交甲方存档，确需销毁的，必须提前征得甲方书面同意，销毁过程需由甲方派员监销。若乙方存在丢失、篡改、擅自披露项目档案资料情形的，应向甲方支付对应服务项目费用 20% 的违约金，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任；
9）工作完成后，乙方应将所有纸质资料进行数字化处理，连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给甲方存档。此项费用应包含在投标报价中，甲方不再支付任何额外的费用。
（10）质量安全要求：
乙方根据甲方要求实施辅助服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目服务方案及甲方项目负责人指定的技术要求以及被服务单位的各项管理规定：
1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；
2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；
3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；
4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；
5）建立安全环境管理及保障措施；
6）日常工作能满足项目和甲方单位的辅助工作要求等；
7）场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、清洁度等)满足体系要求；
8）乙方在参加本次招标活动前两年内及本项目合同履行期间，如经查实存在下列情形之一的，甲方有权立即单方解除合同，并向同级财政部门报告。由此给甲方造成的实际损失及违约责任的，由乙方承担全部责任和经济处罚；
①被认定存在检测造假、出具虚假报告的；
②发生重大质量、安全事故，或存在重大质量、安全事故隐患的；
③因检测质量、安全和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；
④被政府部门通报批评的；
⑤超资质范围检测的；
⑥使用未取得相应检测资格的人员从事无损检测工作的。
9）乙方在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，甲方有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。
（11）检测中，严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，供应商对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。
（12）严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。
六、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵条款
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
七、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
八、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
任何对本合同的变更均需经甲乙双方协商一致后，以书面形式作出，口头变更不发生效力。
一方依据本合同约定单方解除合同的，应当向对方发出书面解除通知，解除通知按照本合同约定送达方式送达对方后即发生效力。
九、合同权利义务的转让条款
1、乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行,也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方；
2、如乙方有转包和未经甲方书面同意的擅自分包行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方双倍返还甲方已支付的款项，以及要求乙方赔偿甲方由此遭受的全部损失（该损失赔偿不影响前述双倍返还款项的责任承担）。
十、争议的解决
1、合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
十一、 诚实信用和廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方及其工作人员应当遵守廉洁原则，不得向本院工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向本院工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为本院工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，本院有权无条件解除本合同，且无需返还乙方已收取的任何费用，已支付未履行部分的费用乙方应予返还。
十二、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。乙方对甲方及服务对象的涉密信息的保密期限为永久，直至该信息依法公开为止。
十三、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。任何一方确认的送达地址如发生变更等情形，应在三日内以书面方式通知对方，否则原确认的送达地址继续有效，变更方自行承担由此可能产生的法律后果。
十四、其他
1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

	甲方：
单位名称： 
单位地址： 
法定代表人： 
委托代理人（签字）：




联系方式： 
签订日期：         年     月    日
	乙方：
单位名称： 
单位地址： 
法定代表人： 
委托代理人（签字）：
电话： 
传真： 
开户银行： 
帐号： 
税号： 
签订日期：         年     月    日






[bookmark: _Toc11211]第六章  投标文件格式及附件

投标文件
             
项目编号:

 








投标人：（加盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
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	评审项目
	评分要求
	所在页码
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[bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc1929][bookmark: _Toc24640]
[bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc241513292][bookmark: _Toc241501774][bookmark: _Toc18741]附件一 投标函格式
投标函
致：南京江城工程项目管理有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．按招标要求，我们的总报价为（大写）       元人民币，小写           元。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
5．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
7．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
8．其他说明：

投标人名称：                   （加盖电子公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
授权代表签字：                    
日期：               


[bookmark: _Toc31033][bookmark: _Toc7761][bookmark: _Toc28362][bookmark: _Toc241501775][bookmark: _Toc241513293]附件二 开标一览表
开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总报价（元）
	大写（人民币）：

小写（人民币）：

	合同履行期限
	

	是否提供了中小企业声明
	*否；    
*是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；




投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。
2、此表中，投标总报价合计应和分项报价表中的总价一致。
3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填报相关材料，或内容表述不清、前后矛盾的，不予享受价格扣除。本项目专门面向中小企业采购，不执行价格优惠政策。




[bookmark: _Toc241501776][bookmark: _Toc241513294][bookmark: _Toc32603][bookmark: _Toc113527849][bookmark: _Toc31821][bookmark: _Toc30888][bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc5355][bookmark: _Toc1916]附件三 分项报价表
	服务内容
	序号
	项目
	数量
	计费
单位
	投标单价
（元）

	江苏省特检院直属分院长庆油田管道内检测辅助工作外委
	1
	内检测实施辅助工作（内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等）
	11
	条
	

	
	2
	管线防腐层不开挖检测辅助工作
	388.2
	km
	

	
	3
	密间距管地电位法测试辅助
	388.2
	km
	

	
	4
	杂散电流普查测试辅助
	388.2
	km
	

	
	5
	管地电位梯度和杂散电流方向性测试辅助
	388.2
	km
	

	
	6
	711口径内检测器，含全套（泡沫、皮碗、钢刷）清管器、几何变形检测器、漏磁检测器
	1
	条
	

	
	7
	273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷
	4
	组
	

	
	8
	开挖验证辅助（包含验证点开挖、验证点防腐层剥离恢复、验证点焊缝埋藏缺陷检测等）
	112
	处
	

	
	9
	内检测手续协助
	1
	项
	

	合计
	           元




说明：如果行数不够，请自行增加。
注：单项报价不得超过对应最高限价，项目总报价不得超过项目预算，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。




投标人名称（加盖电子公章）：								
日期：											




[bookmark: _Toc241501777][bookmark: _Toc241513295][bookmark: _Toc17194]附件四 商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人如对包括报价要求、交付要求、验收要求及结算方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。
2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc25051][bookmark: _Toc21068][bookmark: _Toc241513296][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc241501778][bookmark: _Toc113527850]附件五 需求响应偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	证明文件响应的具体位置（如有）

	
	条目号
	采购文件要求
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章采购需求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的服务需求响应情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对服务响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置（如有）。
3、投标人投标响应和招标要求不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
[bookmark: _Toc17724][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc22252]4、如果行数不够，请自行增加。




附件六、拟参与本项目服务人员一览表
6-1 拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                         项目编号：
	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职
称
	相关工
作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：	

授权代表（签字）：	

6-2项目负责人履历表
项目名称：                                         项目编号：
	姓	名
	
	性别
	
	出生日期
	年	月	日

	毕业院校
	
	毕业时间
	年	月	日

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	主	要	经	历

	时	间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职
	业主单位、联系人电话

	
	
	








	


注：1、根据投标人拟投入本项目负责人填写履历表。
2、具体要求及需提交的证明材料见“第三章 评标标准”。


投标人名称（加盖电子公章）：							
日 期：									




附件七、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	获奖情况
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：	

授权代表（签字）：	
















[bookmark: _Toc113527851]附件八 政府采购政策
[bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc241501779][bookmark: _Toc21802][bookmark: _Toc241513297][bookmark: _Toc15785][bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc81][bookmark: _Toc14311]（一）《中小企业声明函》


【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司        （企业名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （企业名称）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，项目的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.      （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（加盖电子公章）： 
日 期：


注：1、招标文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目专门面向中小企业采购，不执行价格优惠。


中小企业划型标准规定工信部联企业〔2011〕300号
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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[bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc113527853][bookmark: _Toc17686]
[bookmark: _Toc24750][bookmark: _Toc241513298][bookmark: _Toc15958][bookmark: _Toc241501780][bookmark: _Toc30715]（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：
日 期：    





































[bookmark: _Toc113527854][bookmark: _Toc241513299][bookmark: _Toc21509][bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc241501781][bookmark: _Toc16309]（三）属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc241513300][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc164][bookmark: _Toc241501782][bookmark: _Toc9854][bookmark: _Toc113527858][bookmark: _Toc3177]附件九 资格证明文件
[bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc113527859][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc4916]1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）



投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc241513301][bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc241501783][bookmark: _Toc29528]2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证）
致南京江城工程项目管理有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
投标人名称（加盖电子公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、投标人授权代表的身份证扫描件加盖公章
	



[bookmark: _Toc241513302][bookmark: _Toc113527862][bookmark: _Toc241501784][bookmark: _Toc21603][bookmark: _Toc1213][bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc3078][bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc19702]3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种扫描件加盖电子公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖电子公章）。



















[bookmark: _Toc113527863][bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc241501785][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc4722][bookmark: _Toc17389][bookmark: _Toc241513303][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc385]4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供书面声明原件。

 


承诺函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
采购人名称： 
我单位                             （投标人名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )



投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：





5、 [bookmark: _Toc2909][bookmark: _Toc241513304][bookmark: _Toc18830][bookmark: _Toc241501786][bookmark: _Toc17139]参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	无重大违法记录声明


采购人名称：


我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）




投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc25029][bookmark: _Toc241513305][bookmark: _Toc11157][bookmark: _Toc241501787][bookmark: _Toc15201]6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件加盖公章，自拟文件无效】。


：






















[bookmark: _Toc20105]
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附件十一、投标人认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）






★附件十二、供应商服务承诺函
服务承诺函
致：江苏省特种设备安全监督检验研究院
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），我方针对下述服务内容，做出承诺：
（一）服务总体要求
1、按照采购人的辅助服务任务通知要求，我方在 24 小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合采购人在现场完成辅助服务工作。对采购人安排的技术指令不得擅自更改。工作完成后应及时提交数据记录，并对工作结果负责，保证坐标、影像及统计数据的真实性、准确性、有效性。无本项目合同或法律规定的免责事由，我方不得拒绝采购人根据合同约定及项目实际情况发出的合理工作安排，否则视为我方违约，采购人有权依据本项目合同第三条追究我方违约责任。
2、检测所需的交通、食宿和材料等均由我方自行解决。
3、严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于我方自身原因导致须重新开展相关工作的，相应的所有责任和费用均由我方自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检验辅助工期。
4、我方需配置能满足项目技术服务所需的测量与辅助设备及工具等，保证检验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及检验设备使用数据无误。
5、安全风险防控要求：
（1）我方应认真做好现场安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，我方应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险。
（2）我方应严格遵守使用单位和采购人的各项安全管理制度，严格执行 HSE 体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育、培训，编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，我方承担全部后果。
（3）未经被检测单位的工作人员许可，我方的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作。
（4）我方应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因我方及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由我方承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；
（5）对采购人和受检单位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，我方不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。我方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，为采购人绝对保密任何有关采购人和受检单位的资料，不得泄露检测所服务的企业单位的任何商业机密，不得将检测数据私自泄露，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途。采购人不承担本项目实施过程中的任何因我方泄密造成的责任及经济赔偿。我方应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；
（6）本项目服务期间，我方不得以采购人名义对外进行书面或口头承诺，不得以采购人名义对外签署协议，不得以与采购人存在合同关系对外进行宣传。
6、本项目履行过程中产生的全部测绘及定位原始数据、管线走向图等工作记录及相关知识产权均归采购人独家所有，我方不会擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。
7、我方必须独立完成本项目的能力，中标后不会分包、转包。如发现我方在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为我方根本违约，一切不利后果由我方负责。采购人有权立即单方解除合同，我方应向采购人支付合同总预算额度 30% 的违约金。若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失 (包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，采购人有权要求我方赔偿超出违约金部分的损失。
8、本项目实施过程中，凡因我方原因（包括但不限于辅助工作质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给采购人或第三方造成损失的，我方应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人的直接损失、间接损失（该等间接损失应为在合同订立时我方可预见的、因我方违约必然造成的损失）以及采购人为处理此事由所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用。采购人有权从应付我方的服务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若采购人因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，采购人先行支付后有权向我方全额追偿，追偿范围包含采购人为此支出的所有成本。
9、检测中，我方将严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，我方对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。
10、我方将严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。
（二）服务技术要求
我单位承诺所提供技术服务包含：
1、内检测实施辅助工作包括：内检测转运、现场内检测实施吊装发球、现场跟球、定标盒敷设回收等，按照辅助服务方案得要求敷设和回收内检测定标盒，提供工程车辆协助江苏省特检院进行设备转运、清管、内检测器投运工作，并在收发球过程中提供人员和车辆进行辅助跟球。
2、711口径内检测器设备需适用于目标管道的介质环境，耐压等级需高于管道最高运行压力。其采样频率、轴向/环向分辨率必须达到现行国家或行业标准，确保能够精准识别管壁金属损失、变形及特征点。合同签订后，成交供应商须提供检测器牵拉试验报告等性能测试资料，现场标定测试正常。服务人员需熟练操作检测器，并能解决现场遇见的突发问题。
3、273、406.4口径内检测用漏磁探头、几何探头、皮碗、钢刷提供，按照现场需求提供泡沫清管器、测径板、钢刷、皮碗等耗材。
4、土方开挖，包括探坑人工开挖和地貌恢复。应编制开挖的技术施工方案，采用人工方式开挖，不得损坏管道防腐层，探坑长度的确定原则是露出管体（包括破损点）大于等于2米；探坑深度的确定原则是挖到管体下方悬空0.3米以上，必要时需要打桩排水，使管道具备检测条件；探坑宽度和边坡等几何尺寸，及安全措施应符合GB/T50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》。地貌恢复要求：（1）填土前要清除坑底的杂物、垃圾；（2）原土回填；（3）管道部位应回填细土，严禁有块石与管道接触，必要时铺设警示带；（4）回填土采用分层回填，分层厚度300㎜，每层采用人工夯实处理；（5）最后按照原来地貌恢复。服务过程中，敷设环境调查时，地电位梯度辅助检测，硫酸铜参比电极安放、收放线、GPS坐标记录等。服务过程中，土壤电阻率检测辅助工作，协助检测人员按照GB/T19285标准要求布置测试现场，用GPS坐标记录位置，并记录周围标志性的参考物。服务过程中，管道外防腐层拆除及恢复，为检查管道本体的剩余壁厚和腐蚀状况、检测管道本体的内部质量需要拆除外防腐层，检查和检测完成后，需要恢复防腐层状况，验收质量以符合管道使用方的具体要求为依据。
服务过程中，防腐层粘结力检测和电火花检测辅助，辅助检测人员完成粘结力测试和电火花检测等。
服务过程中，如遇开挖处有对接焊缝，应保证现场具备检测条件并对对接焊缝进行射线或超声埋藏缺陷检测，提供检测报告。
5、遵守长庆油田相应安全规程和要求，在辅助工作开展前，完成人员HSE培训，取得人员证件，协助办理各项作业票，协调开挖现场，办理开挖手续。
6、其他服务技术要求：（1）应按辅助作业的相关技术规范进行作业，发现现场环境或技术手段不能满足采购人需求时，应及时告知采购人并协商调整作业方案；（2）严格执行档案管理制度。根据采购人的保密要求，我方对测绘与辅助工作过程中形成的档案资料（包括但不限于原始电子数据、管线走向图及统计台账等），且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，我方应优先将上述资料全部无偿移交采购人存档，确需销毁的，必须提前征得采购人书面同意，销毁过程需由采购人派员监销。若我方存在丢失、篡改、擅自披露项目档案资料情形的，应向采购人支付对应服务项目费用 20% 的违约金，造成采购人或第三方损失的，我方还应承担全部赔偿责任；（3）工作完成后，我方应将所有纸质资料进行数字化处理，连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在投标报价中，采购人不再支付任何额外的费用。
（三）质量安全要求：
我方根据采购人要求实施辅助服务工作，将严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。所提供技术服务符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目服务方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被服务单位的各项管理规定：
1、建立质量管理机构，各责任人职责明确；
2、质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；
3、严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；
4、仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；
5、建立安全环境管理及保障措施；
6、日常工作能满足项目和采购人单位的辅助工作要求等；
7、场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、清洁度等)满足体系要求；
8、我方在参加本次招标活动前两年内及本项目合同履行期间，如经查实存在下列情形之一的，采购人有权立即单方解除合同，并向同级财政部门报告。由此给采购人造成的实际损失及违约责任的，由我方承担全部责任和经济处罚；
（1）被认定存在检测造假、出具虚假报告的；
（2）发生重大质量、安全事故，或存在重大质量、安全事故隐患的；
（3）因检测质量、安全和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；
（4）被政府部门通报批评的；
（5）超资质范围检测的；
（6）使用未取得相应检测资格的人员从事无损检测工作的。
9、我方在本项目履约全过程中，我方整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，采购人有权单方面中止项目、解除合同并追究我方违约责任。
（四）人员要求：
1、在服务期内，我方将提供全天24小时工作响应（含夜间服务），我方具备支持多个不同地点同时开展辅助服务的能力，并根据每个辅助服务任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等。
2、我方将组建专职常驻现场的服务团队。合同签订后，我方将向采购人提交“专职服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、职业健康体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作。
3、在项目工作期间，我方对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。本项目合同终止或解除后，我方将立即向采购人返还全部保密资料，不得留存任何纸质副本或电子备份，确需留存备份的必须经采购人书面同意。经采购人同意留存的备份仅可用于本合同项下必要的整改工作，不得用于任何其他用途。
（五）考核要求：
1、采购人会对我方进行工作抽查，根据抽查结果，对我方工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现我方存在弄虚作假等严重问题，采购人有权立即单方解除合同。因工期延误等产生损失的，由我方承担全部责任和经济处罚；
2、根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，采购人将开具《外委工作委托单》。我方必须按要求完成相应服务工作，接受采购人的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费，情节严重的，采购人有权解除合同。
（六）报价要求：本项目按单项项目进行报价，单项报价不得超过对应单价最高限价，项目总报价不得超过项目预算，我方的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
（七）、其他要求
1、我方须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他我方、决不与采购人、其它我方或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。
2、廉政要求
（1）我方及其相关工作人员将遵守法律法规和国家准则；恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本职业道德，保持应有的独立性。
（2）我方及其相关工作人员与项目有利害关系的，应事先声明，实行回避。
（3）我方将独立、客观、公正地完成受托项目的检测辅助服务工作，并对工作的真实性、准确性、合法性负责，不会将受托项目转包或分包。
（4）采购人对受托我方违反规定发生违纪行为，检测结果出现严重差错或故意提供不实、虚假结果的情形，依法追究其法律责任。




投标人名称（加盖电子公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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