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第一章  招标公告
项目概况
2026年江苏省国家卫生应急队伍装备采购项目招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月02日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc225428796][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc6198][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0359（JSTCC26011101775）
项目名称：江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)2026年江苏省国家卫生应急队伍装备采购项目
预算金额
分包1、专业处置类：24.6900万元人民币；
分包2、队伍保障类：126.8010万元人民币；
分包3、制式服装：51.9200万元人民币。
最高限价
分包1、专业处置类：24.6900万元人民币；
分包2、队伍保障类：126.8010万元人民币；
分包3、制式服装：51.9200万元人民币。
采购需求（简介）：2026年江苏省国家卫生应急队伍装备采购。
分包1、专业处置类：生物样品采样箱、食品样品采样箱、媒介生物采样监测箱（昆虫）、媒介生物采样监测箱（鼠类）、环境样品采样箱、空气微生物采样箱、背负式常量消杀器械、背负式超低容量消杀器械；
分包2、队伍保障类：指挥帐篷（高压充气帐篷）、工作帐篷（高压充气帐篷）、厕所帐篷、帐篷冷风机、帐篷暖风机、折叠床、折叠桌椅、现场指挥作业平台、宿营睡具箱、标识与工具箱组、营区安全箱、急救安全箱、配电照明装备箱组、大功率户外移动电源、包装搬运装备、个人携行装备；
分包3、制式服装：冬装、春秋装、长袖衬衫、白色翻领T恤、红色翻领T恤、多功能马甲、夏裤、工作帽、臂章、丛林帽、安全帽、高强度救生腰带、高警示分体雨衣、防晒皮肤衣、超轻羽绒服、低帮徒步鞋、雨靴、作训服。
备注：各分包供应商需针对各自分包范围内的全部采购内容进行报价。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]合同履行期限：合同签订后，供应商在收到发货通知之日起15个日历日内交付。
本项目(是/否)接受联合体投标:否。
[bookmark: _Toc225428797][bookmark: _Toc18081]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供信用中国网站截图，加盖公章)；
7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包。（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；
8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
9.本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）
（三）本项目的特定资格要求
无。
[bookmark: _Toc225428798][bookmark: _Toc23544]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件（投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目）
方式：在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件（投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目）
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc225428799][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc10715]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-02 09:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc225428800][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc1901]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc225428801][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc1594]六、其他补充事宜
1.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；
（6）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》；
（7）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)。
2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
5.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc225428802][bookmark: _Toc15288]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) 
地址：南京市江苏路172号
联系人：徐老师
联系方式：025-83759340
[bookmark: OLE_LINK6]2.江苏省招标中心有限公司信息
地    址：江苏省南京市郑和中路118号D座12楼
联 系 人：汪律、姜瑶、陈诚
联系方式：025-83240902、83248600、83249927
[bookmark: _Toc420487883][bookmark: _Toc420657378][bookmark: _Toc23614][bookmark: _Toc289873204][bookmark: _Toc420657404][bookmark: _Toc420487909]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc225428805][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc29600]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc225428806][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc225428807][bookmark: _Toc29903][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9、投标文件构成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509]10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]11.1 供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954850]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc225428808][bookmark: _Toc18926][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc225428809][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc27628]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
21.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价);
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]25.1无效投标条款
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中标注★号条款为实质性要求）
25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 供应商所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理:
如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标代理机构将报告相关政府采购主管部门，据其批准按以下原则处理：
同意采取竞争性谈判方式或者单一来源方式采购，招标代理机构将采用相应的采购方式继续实施采购。
①改用竞争性谈判采购方式的，评标委员会转为谈判小组，原投标文件变更为谈判文件，具体采购程序如下:
（1）谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。
（2）谈判小组审阅谈判文件。
1）原招标文件中标注“★”号的为关键技术参数和关键商务条款（如有的话），若供应商对这些关键技术参数和关键商务条款存在任何负偏离，则该供应商响应无效；
2）原招标文件中未加注星号（“★”）的为一般技术参数和商务条款，对这些一般技术参数和一般商务条款的负偏离，每偏离一项,评审时增加其最终报价的2%；一般商务和技术偏离累计达3项及以上时，则该供应商响应无效；
（3）围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。
（4）谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
（5）谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。
（6）谈判小组根据符合采购需求报价最低的原则确定成交供应商。
（7）若两家合格供应商的最终报价金额一致，谈判小组可在采购人、采购代理机构及各供应商授权代表共同现场见证下，采取现场随机抽签的方式确定本项目最终成交供应商；供应商授权代表无法到场现场见证的，可通过线上视频直播等合规方式参与全程见证。
②改用单一来源采购方式的，评标委员会与供应商在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行谈判采购。
有多家供应商参加投标但只有一个品牌的，按单一来源方式采购，由评标委员会确定其中一家供应商参加单一来源采购谈判。
政府采购主管部门没有批准采购方式变更的，本次招标项目作流标处理，招标人将依法重新组织招标。
在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。
供应商若不同意采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为同意采购方式的改变。
[bookmark: _Toc225428810][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc32012]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。
27.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
27.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
27.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。
27.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
27.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。
28、投诉处理
28.1供应商对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
28.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc225428811][bookmark: _Toc4819][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc225428812][bookmark: _Toc10940]八、其他
33、招标代理服务费
33.1各分包中标供应商在领取中标通知书前按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费标准的80%向采购代理机构缴纳采购代理服务费用；如需开具增值税专用发票，必须提交增值税专用发票开票信息采集表、三证合一营业执照或老税务登记证、开户许可证（银行开具）、增值税一般纳税人证明（税务开具）。
33.2账号信息：
户名:江苏省招标中心有限公司；
开户行：中信银行江苏路支行；
账号：7321810182600023404。


[bookmark: _Toc31025]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc289873214][bookmark: _Toc420487917][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc420657412]甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定和江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）关于        项目采购的结果，并依照本项目的具体情况，本着平等合作、友好互利的原则，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称：“合同”），双方共同遵守。条款如下：
[bookmark: _Toc225428814][bookmark: _Toc497423974][bookmark: _Toc45649581][bookmark: _Toc48307727][bookmark: _Toc198130669]一、项目概况
（一）项目名称：江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）        采购项目
（二）项目地点：指定地点
（三）项目内容：
	货物名称及规格、型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	设备总价
	

	其他
	

	合计
	


[bookmark: _Toc48307728][bookmark: _Toc198130670][bookmark: _Toc497423975][bookmark: _Toc45649582][bookmark: _Toc225428815]二、合同价格
（一）合同总价为人民币      元（大写：      整），包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等。
在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
（二）投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。如投标产品为国产产品，以人民币万元或元为单位报价。
（三）在本招标文件“格式 开标一览表”中未列出而乙方认为要单独列出的报价项目，乙方可增加列出，并计入“价格合计”中。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。
[bookmark: _Toc497423976][bookmark: _Toc45649583][bookmark: _Toc225428816][bookmark: _Toc48307729][bookmark: _Toc198130671]三、交付时间
合同签订生效后  天内供货，并按照甲方使用单位要求进行安装、调试、提供相应技术服务，保证验收通过。
[bookmark: _Toc198130672][bookmark: _Toc48307730][bookmark: _Toc497423977][bookmark: _Toc45649584][bookmark: _Toc225428817]四、付款方式
（一）甲方不提供预付款。
（二）在所有项目验收合格后，甲方一次性付全款的90%，余款1年后付清。共计人民币      元（大写：         整）。付款时乙方应提供：
1．金额为人民币         元（大写：         整）的增值税专用发票；
2．经甲方单位相关责任人签字验收合格的证明文件一份；
3．经甲方单位相关责任人签字认可的与提供项目相关之所有资料（如合同书、使用说明书、质量证书、接收记录等）。
（三）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
[bookmark: _Toc225428818][bookmark: _Toc45649585][bookmark: _Toc48307731][bookmark: _Toc497423978][bookmark: _Toc198130673]五、质量/履约保证金
（一）合同签订后一日内，乙方缴纳人民币         元（大写：         整）的质量/履约保证金，如乙方未按约履行合同或质量不符合要求，甲方可予以没收，并追究其违约责任。
（二）产品安装使用正常，质保期满乙方所供货物及服务无质量问题，一次性无息返还乙方。付款时乙方应提供：
1.金额为人民币         元（大写：         整）的收据（注明合同号）一份；
2.经甲方相关责任人签发的质量/履约保证金付款同意书一份。
[bookmark: _Toc497423979][bookmark: _Toc45649586][bookmark: _Toc198130674][bookmark: _Toc48307732][bookmark: _Toc225428819]六、产权担保
乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方所有，无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc45649587][bookmark: _Toc225428820][bookmark: _Toc198130675][bookmark: _Toc48307733][bookmark: _Toc497423980]七、知识产权
乙方应保证供应产品均为正品，确保甲方在使用、接受本合同标的物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，且一旦出现侵权纠纷，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc45649588][bookmark: _Toc198130676][bookmark: _Toc225428821][bookmark: _Toc48307734][bookmark: _Toc497423981]八、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.负责协调乙方合同履行过程中与现场各工种的关系，配合乙方做好成品保护工作；
2.负责协调乙方处理合同履行过程中遇到的与甲方有关问题，并尽可能为乙方的实施工作提供便利；
3.及时回应乙方现场人员对甲方有关于合同方面问题的咨询；
4.严格按照乙方所提供的说明书对货物进行安装、操作及维护保养；  
5.有权利对乙方的资质及产品情况进行考察和了解、对乙方履行合同的情况进行监督；
6.负责对乙方提供产品安装调试后的验收；
7.按合同约定支付相关款项。
8.其他：
（二）乙方的权利和义务
1.乙方确保承接项目符合国家标准。若没有国家标准，应确保符合相关行业标准。
2.负责保证项目现场的安全，做好成品保护工作。
3.对于甲方的通知、变更、调整等事项的答复均采用书面形式，并由专人送达甲方。
4.保证按质、按量提供合同约定的产品，并确保所提供的系统附着任何第三方权利，受国家法律保护，是全新的、未使用的、正宗合格正品，附件和文件资料完整、数量齐全，并完全达到甲方的使用需求。
5.负责对所有产品或设备提供免费安装、调试和技术培训等工作，对所售产品随时提供免费的技术指导、咨询、问题解答以及产品使用情况跟踪等服务和支持。
6.所有产品送货上门，在甲方指定地点完成安装、调试及培训工作，直至该产品完全符合甲方需求；
7.所提供的产品版权受国家法律保护，且有权向甲方了解产品的使用、维护、保养情况。
8.所提供的产品在运输、纳税和销售等过程中的所有手续均为合法，且承担所有关联责任。 
9.有权要求甲方按合同规定时间支付合同货款。
10.保证按合同规定时间完工，提交完整的技术文档和用户手册，并积极配合甲方对工程项目的验收。 
11.未经甲方书面同意及授权，乙方不得以任何方式将项目转交给其他单位开发、建设或由其他单位提供相关服务。
12.按照《投标文件》中所制定的质量及工期，安排甲方所需项目的实施和培训。对于甲方所提供的信息和资源保守秘密，不得对外泄露甲方的数据机密。
13.负责对甲方的设备维修管理人员进行培训并做好保修的服务工作、安装调试，提供安装必要的工具。
14.项目施工参与人员的保险、安全等一切责任由乙方自行承担。
15.乙方因实施本项目中运输、安装、调试等而对第三人造成损害的，由乙方自行承担一切责任。
16.其他：
[bookmark: _Toc45649589][bookmark: _Toc225428822][bookmark: _Toc48307735][bookmark: _Toc497423982][bookmark: _Toc198130677]九、技术资料
（一）合同履行完毕后，乙方应按招标文件要求，向甲方提供完整的技术资料（含书面文档、电子文档）。
（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
（三）乙方应在服务同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括设计、监造等）一式肆份，并提供电子归档文件。
（四）上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装指导、操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。
（五）甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的设备或其部件的损坏由乙方承担责任。
（六）乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同服务价格中。
（七）项目完成后，如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款至乙方补齐有关文件。
[bookmark: _Toc198130678][bookmark: _Toc497423983][bookmark: _Toc45649590][bookmark: _Toc48307736][bookmark: _Toc225428823]十、货物验收
（一）所有项目验收，需持有检验合格证明书，必要时提供国家权威机关单位出具的检验报告书。
（二）产品全部运送至甲方指定地点并经外观验收后，由乙方负责组织正式测试和验收工作，甲方予以配合。双方按照国家质量验收标准或双方封存的样品标准进行验收，乙方必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。上述验收程序中如相关产品按规定必须经有资格验收部门验收的，有资格验收部门的验收文件作为产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。
（三）项目完成后，甲方应在3个工作日内对项目的有关质量、规格、数量或重量进行外观验收，经甲方确认后，甲方出具外观验收合格证明给乙方。如因包装不当等造成产品质量下降或破损、缺件等，乙方应立即给予修正或提货，直至达到合同规定标准。
（四）项目全部到达本合同约定的标准后，乙方应按甲方告知的具体时间派人到现场与甲方一起进行检验。如乙方不能按时到达现场，且又无函无电通知时，视为乙方认可，甲方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应无条件负责处理。
（五）对检验有异议的项目，乙方负责在3个工作日内给予调换，直至合格为止，并在合格后重新申请验收。因上述原因引起的费用由乙方承担。
（六）验收过程汇总发现产品有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。同时，甲方应做出详尽的现场记录，或者甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
（七）检测费用的承担：甲方将在实际安装前，有权把乙方提供的项目送质检部门进行检测，检测费用由乙方承担，且乙方应根据检测过程中提出的意见及时进行整改，整改后的再检测费用由乙方承担。      
（八）验收完成后如发现有疏漏的异议，甲方应在10个工作日内通知乙方，并以书面形式列出异议明细，乙方同意于接到甲方的异议明细后10个工作日内，对甲方提出的异议进行解决，否则即使乙方持有甲方的验收合格证明也视为验收不合格，甲方可以拒付货款。
[bookmark: _Toc198130679][bookmark: _Toc225428824][bookmark: _Toc497423984][bookmark: _Toc45649591][bookmark: _Toc48307737]十一、质保期及售后服务
（一）乙方按照投标文件的承诺履行义务。
（二）质保及售后服务：自项目验收合格之日起，安装调试合格之日起免费质保至少  年,厂家负责终身维修。维修配件价格按照国内市场最低折扣价执行，现场作出承诺。在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知日的   小时内进行响应，并能在   小时内组织人员到现场进行检修，确因设备本身质量问题的应能组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由乙方负责。设备出现故障   小时不能修复的，免费提供同等功能的设备供甲方免费使用，直至故障修复。质保期满后，能根据甲方要求提供充足的备品、备件，并保证成本维修，终生保修。
（三）乙方对产品提供终身技术咨询及配件应用服务并提供免费人员培训、技术支持，所有软件质保期内免费升级至最高版本。
（四）质保期从设备检测合格和系统检测合格，且有双方签字确认之日起算。质保内容包括甲乙双方认可的设备维护、客户服务、软硬件升级、咨询（包括电话咨询及现场咨询）、故障排除、故障零部件的更换及修理等。
（五）其他：
[bookmark: _Toc45649592][bookmark: _Toc225428825][bookmark: _Toc497423985][bookmark: _Toc198130680][bookmark: _Toc48307738]十二、货物包装、发运及运输
（一）所有产品以交到甲方指定交货地点为准，在此之前的一切包装、运输、搬运及保险等所需费用由乙方自行承担。产品交付甲方前发生的风险由乙方负责。
（二）由于乙方包装或运输过程中保护不当造成的产品丢失、损坏及由此产生的一切费用，由乙方自行承担。
（三）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方应至少提前2天通知甲方交货时间，以便甲方做好检查、接货准备。
[bookmark: _Toc48307739][bookmark: _Toc45649593][bookmark: _Toc225428826][bookmark: _Toc497423986][bookmark: _Toc198130681]十三、通知与送达
本合同中的任何通知或意见必须通过书面形式予以传递。
[bookmark: _Toc45649594][bookmark: _Toc198130682][bookmark: _Toc497423987][bookmark: _Toc48307740][bookmark: _Toc225428827]十四、转包或分包
（一）本合同范围的货物，应由乙方直接提供。
（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人。
（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任，解除合同的效力自甲方的解除通知到达乙方时生效。
[bookmark: _Toc198130683][bookmark: _Toc48307741][bookmark: _Toc45649595][bookmark: _Toc225428828][bookmark: _Toc497423988]十五、违约责任
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日生效，双方必须严格遵守；如有违反，违约一方必须承担违约责任并赔偿因其违约行为给另一方造成的经济损失：
（一）甲方无正当理由拒绝履行合同、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。
（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％ 。
（三）如乙方不能如期履行合同，甲方有权扣留全部保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。如乙方逾期完成合同内容达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
（四）乙方所交付的合同内项目不符合合同或招标文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5％的违约金。
（五）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应无条件退回全部货款，同时赔偿甲方因此遭受的损失。
（六）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。
[bookmark: _Toc48307742][bookmark: _Toc225428829][bookmark: _Toc198130684][bookmark: _Toc45649596][bookmark: _Toc497423989]十六、不可抗力
（一）合同任何一方如因不可抗力事件导致无法履行或迟延履行本合同，不承担违约责任，但受影响的一方必须在不可抗力事件发生后三天内及时以书面方式通知另一方，并在十五天内提供有关政府或主管机关签发的相关证明，以证实不可抗力事件的发生，随之，受影响的一方可在不可抗力事件持续期间内暂停履行其义务，并被允许可以相应延期履行，其中延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。
不可抗力事件指天灾、水灾、风灾、地震、及其他极端恶劣的自然因素，战争、非暴力反抗、政府行为、签订协议时未生效的法令、政府或任何其他权力机构的限制、及其他不能预见、不能避免，且不能克服的情况。
（二）如因不可抗力事件造成合同目的根本无法得到履行或迟延履行协议将超过三个月，则任何一方都可以终止本合同，但必须书面通知另一方。任何一方因不可抗力事件而提出终止合同，均不承担违约责任。
[bookmark: _Toc497423990][bookmark: _Toc45649597][bookmark: _Toc198130685][bookmark: _Toc225428830][bookmark: _Toc48307743]十七、合同的变更、解除与终止
（一）合同生效后当双方人事发生变动时，本合同规定的权利和义务继续执行。
（二）合同生效后，除不可抗力外，一般不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应提前10天通知对方，在符合规范的前提下经双方协商后进行书面解除或变更。
（三）因变更所产生的增减费用应参照本合同中相同部分的价格，如无相同部分的价格则参照相近部分的价格作为依据调整。
（四）所有经双方确认的变更内容将作为乙方提供的实际服务和甲方最终付款的依据。
（五）一旦合同任意一方出现根本性违约行为，另一方有权解除合同，但应提前10天通知对方。
[bookmark: _Toc48307744][bookmark: _Toc225428831][bookmark: _Toc198130686][bookmark: _Toc45649598][bookmark: _Toc497423991]十八、合同纠纷的解决
如甲、乙双方因合同而发生纠纷，可互相协商，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc225428832][bookmark: _Toc48307745][bookmark: _Toc45649599][bookmark: _Toc497423992][bookmark: _Toc198130687]十九、组成本合同的文件包括
本合同书、招标文件、招标文件澄清与修改文件、投标文件、中标通知书、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件、纪要文件。
以上文件是构成合同书不可分割的部分，均作为本合同的附件，与合同具备同等法律效力。
[bookmark: _Toc198130688][bookmark: _Toc497423993][bookmark: _Toc225428833][bookmark: _Toc48307746][bookmark: _Toc45649600]二十、其他条款
（一）甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
（二）本合同所涉及的软件、专利费等知识产权方面的问题、费用由乙方负责。因知识产权引起的法律纠纷，一律由乙方负责解决。
（三）乙方法定代表人或联系人在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。
（四）乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。
（五）乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
（六）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起立即生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。
（七）本合同的未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
（以下无正文）




	甲 方：
	江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）
（公章）
	乙 方：
	（公章）

	住 所：
	
	住 所：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	联系人：
	
	委托代理人：
	

	
	
	联系人：
	

	电 话/传真：
	
	电 话/传真
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账 号：
	
	账 号：
	

	邮 编：
	
	邮 编：
	

	签订日期
	年  月   日
	签订日期
	年  月  日




[bookmark: _Toc9585]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc225428835][bookmark: _Toc2889]一、采购标的清单
分包1：专业处置类
	分包号
	序号
	品目（标的）名称
	单位
	数量
	单价限价
	最高限价
（元）

	分包1
	1
	生物样品采样箱（核心产品）
	套
	2
	7000元/套
	14000

	
	2
	食品样品采样箱
	套
	1
	7000元/套
	7000

	
	3
	媒介生物采样监测箱（昆虫）
	套
	1
	47000元/套
	47000

	
	4
	媒介生物采样监测箱（鼠类）
	套
	1
	42000元/套
	42000

	
	5
	环境样品采样箱
	套
	1
	36000元/套
	36000

	
	6
	空气微生物采样箱
	套
	1
	20000元/套
	20000

	
	7
	背负式常量消杀器械
	套
	1
	30900元/套
	30900

	
	8
	背负式超低容量消杀器械
	套
	1
	50000元/套
	50000


分包2：队伍保障类
	分包号
	序号
	品目（标的）名称
	单位
	数量
	单价限价
	最高限价
（元）

	分包2
	1
	指挥帐篷（高压充气帐篷）
	套
	1
	110000元/套
	110000

	
	2
	工作帐篷（高压充气帐篷）
	套
	1
	90000元/套
	90000

	
	3
	厕所帐篷
	套
	1
	8000元/套
	8000

	
	4
	帐篷冷风机
	台
	2
	50000元/台
	100000

	
	5
	帐篷暖风机
	台
	2
	15000元/台
	30000

	
	6
	折叠床
	个
	36
	800元/个
	28800

	
	7
	折叠桌椅
	套
	10
	1500元/套
	15000

	
	8
	现场指挥作业平台
	套
	1
	115000元/套
	115000

	
	9
	宿营睡具箱
	套
	4
	24000元/套
	96000

	
	10
	标识与工具箱组
	套
	1
	32000元/套
	32000

	
	11
	营区安全箱
	套
	1
	26000元/套
	26000

	
	12
	急救安全箱
	套
	1
	50000元/套
	50000

	
	13
	配电照明装备箱组（核心产品）
	套
	1
	311000元/套
	311000

	
	14
	大功率户外移动电源
	个
	2
	5000元/个
	10000

	
	15
	包装搬运装备
	套
	1
	30000元/套
	30000

	
	16
	个人携行装备
	套
	30
	7207元/套
	216210


分包3：制式服装
	分包号
	序号
	品目（标的）名称
	单位
	数量
	单价限价
	最高限价
（元）

	分包3
	1
	冬装（核心产品）
	套
	60
	1900元/套
	114000

	
	2
	春秋装
	套
	60
	1200元/套
	72000

	
	3
	长袖衬衫
	件
	60
	300元/件
	18000

	
	4
	白色翻领T恤
	件
	120
	150元/件
	18000

	
	5
	红色翻领T恤
	件
	120
	150元/件
	18000

	
	6
	多功能马甲
	件
	60
	350元/件
	21000

	
	7
	夏裤
	条
	120
	300元/条
	36000

	
	8
	工作帽
	顶
	60
	50元/顶
	3000

	
	9
	臂章
	个
	180
	20元/个
	3600

	
	10
	丛林帽
	顶
	60
	100元/顶
	6000

	
	11
	安全帽
	顶
	60
	100元/顶
	6000

	
	12
	高强度救生腰带
	条
	60
	100元/条
	6000

	
	13
	高警示分体雨衣
	件
	60
	320元/件
	19200

	
	14
	防晒皮肤衣
	件
	60
	300元/件
	18000

	
	15
	超轻羽绒服
	件
	60
	690元/件
	41400

	
	16
	低帮徒步鞋
	双
	60
	1000元/双
	60000

	
	17
	雨靴
	双
	60
	150元/双
	9000

	
	18
	作训服
	件
	500
	100元/件
	50000


注：
1、核心产品：
多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。
2、样品要求：
分包1：供应商需提供环境样品采样箱的完整样品一套和空气微生物采样箱的完整样品一套，供评标使用。
分包2：供应商需提供“8、现场指挥作业平台”中铝镁合金箱柜（空）的样品一个和个人携行装备的完整样品一套，供评标使用。
分包3：供应商需提供所有标的完整样品一套，供评标使用。
中标供应商的投标样品实物将被封存，交由采购人保存，作为验货的依据。所供货物若与封存样品不符，采购人将拒收并视作中标供应商违约而取消采购合同。
[bookmark: _Toc225428836][bookmark: _Toc17834]二、技术要求
分包1：专业处置类
品目1 生物样品采样箱
1、配置要求：涂抹棒2盒、采便管1盒、采尿管10个、采血管20支、采血针20支、人乳样本采集管5个、密封采样袋（动物样本）5个、密封采样袋（呕吐物）5个、密封采样袋（组织样本）5个、植物标本盒5个、安全盒1个、记号笔1支、签字笔1支、剪刀1把、敷料镊1把、压舌板50个、垃圾袋2个、防护口罩50个、乳胶手套5副、酒精棉球1盒、止血带1条，用于现场采集血液、尿液、粪便和咽拭子等生物样本。
2、集成要求：全部配置集成为注塑手提箱，注塑手提箱采用高抗冲击的高分子聚丙烯复合材质一体注塑成型，箱内布局合理使用方便，按照配置物品设计保护内衬，保护内衬为定制高密度EVA包装海绵材料，具有环保、阻燃、防静电性能。
品目2 食品样品采样箱
1、配置要求：采样拭子20支、采样瓶5个、稀释瓶3个、密封采样袋10个、采便管1盒、采尿管10个、采血管10个、采血针10个、吸管1支、吸头1个、采样勺1把、试管架1个、螺口试管40支、无菌平皿10个、温湿度计1支、中心温度计1支、酒精灯1个、生理盐水1瓶、白大衣1件、防护口罩50个、防护帽子50个、乳胶手套5副、酒精棉球5盒、签字笔1支、记号笔1支、标签纸5张、剪刀1把、敷料镊1把、压舌板50个、橡皮膏1卷、手电1个、止血带1根、安全盒1个、密封盒2个、垃圾袋2个，用于食品卫生采样及食物中毒等现场的样品采集。
2、集成要求：全部配置集成为注塑手提箱，注塑手提箱采用高抗冲击的高分子聚丙烯复合材质一体注塑成型，箱内布局合理使用方便，按照配置物品设计保护内衬，保护内衬为定制高密度EVA包装海绵材料，具有环保、阻燃、防静电性能。
品目3 媒介生物采样监测箱（昆虫）
1、配置要求：媒介生物采样监测箱（昆虫）包括吸血双翅目昆虫类采样、监测装备，吸血双翅目昆虫类采样配置包括二氧化碳诱蚊灯2套、电动吸蚊器2个、电池4节、容积水杯1个、诱蝇笼1个、杀虫剂气雾罐1瓶、白瓷盘1个、昆虫收集管10个、脱脂棉1包、变色硅胶1瓶、眼科镊子1把、记号笔和签字笔1套、标签纸5张、洗耳球2个、长吸管2支、蚊虫采样装置1套。
2、蚊类监测要求：计数间隔≤1s，采用利用害虫趋化性的性诱技术、电子控制技术及红外技术；检测数据应包含害虫数量、诱捕时间、温湿度等；靶标方式至少应包含拍照式、性诱剂的方式；
3、集成要求
3.1全部配置集成为注塑手提箱，箱体采用高抗冲击的高分子聚丙烯复合材质一体注塑成型，箱内布局合理使用方便，按照配置物品设计高密度EVA包装海绵保护内衬。
▲3.2箱体防水防尘性能等级≥IP68，需提供第三方检测报告复印件。
▲3.3内衬要求：内衬材料具有环保、阻燃性能，内衬海绵不含有铅、汞、镉、六价铬等金属元素，不含多溴联苯、邻苯二甲酸酯等有害物质，阻燃防火达到HBF等级，需提供第三方检测报告复印件。
品目4 媒介生物采样监测箱（鼠类）
1、配置要求：媒介生物采样监测箱（鼠类）包括鼠类及蚤蜱螨类采样、监测装备，鼠类及蚤蜱螨类采样配置包括捕鼠夹100个、捕鼠袋20个、采蚤布旗2面、采蜱布旗2面、线绳1根、白寸带1卷、布旗杆4根、样品收集管20个、手电1个、放大镜1个、眼科剪刀1把、眼科镊子1把、镊子2把、剪刀1把、止血钳1把、白瓷盘2个、脱脂棉1包、试剂瓶1个、防护服1件、防切割手套2副、乳胶手套2副、防护口罩1包、防护帽子1包、驱避剂1瓶、签字笔1支、记号笔1支、铅笔1支、便签纸1本、标签5张、橡皮膏1卷、包装塑料袋1卷。
2、鼠类监测要求
2.1可在野外复杂环境下，24小时实时对检测区域内鼠情及鼠密度进行检测分析并进行全方位诱捕。
▲2.2具备红外侦测、图像侦测、称重侦测功能，需提供第三方检测报告复印件。
2.3可显示鼠情种类、数量、体重、图像、历史数据等。
2.4数据采集像素≥200万图像像素，分辨率≥1920×1080。
▲2.5防护等级≥IP67，需提供第三方检测报告复印件。
3、集成要求：全部配置集成为注塑手提箱，注塑手提箱采用高抗冲击的高分子聚丙烯复合材质一体注塑成型，箱内布局合理使用方便，按照配置物品设计保护内衬，保护内衬为定制高密度EVA包装海绵材料，具有环保、阻燃、防静电性能。
品目5 环境样品采样箱
★1、配置要求：空气采样器1套、深井采样器1套、土壤采样器1套、气体采样袋20个、土壤收集袋10个、水收集管20个。
2、主要设备要求
2.1空气采样器
2.1.1采样模式至少包含循环采样、手动采样、定时采样、定容采样，流量范围应满足0-1.5L/min（流量可设），流量误差≤3%，流量稳定性≤3%，流量重复性≤2%，计时误差≤0.01%，数据存储下载满足≥800组可实时查询采样数据，主机尺寸≤150×50×100mm（长×宽×高），仪器重量≤1kg，续航时间≥12小时，负载能力≥35000pa，支持数据录入，设备应具备防吸收液颗粒物倒吸装置。
▲2.1.2实时监控：具有管理云平台，可查看采样器工作状况和实时数据，需提供管理云平台实时数据显示截图。
▲2.1.3防爆要求：可适用于有防爆要求的环境，防爆性能不低于IIB T4，需提供有效的防爆证书复印件。
2.2深井采样器：采用有机玻璃材质，容积≥0.5L。
2.3土壤采样器：采用不锈钢材质，长≤50cm，直径≤4cm，采样器带脚踏设计。
品目6 空气微生物采样箱
★1、配置要求：空气微生物采样装备1套、空气监测装备1套，用于现场的空气微生物采样。
2、主要设备要求（空气监测装备）
2.1监测原理要求：利用恒温扩增法对帐篷环境中多种病原微生物进行监测；
2.2监测靶标种类包含但不限于肺炎支原体、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌，检测限不低于1000 copies/ml，可定性判断样本检测结果（阳性/阴性）。
2.3检测功能检测通道可选用FAM/SYBR，荧光强度重复性CV≤10%。
▲2.4数据控制可通过手机App远程控制设备，实时查看监测数据，需提供手机APP操作实景图。
▲2.5采样技术采用湿壁气旋技术（冲击法）进行采集，采样流量最高速度≥250L/min，支持流量调节，可采用锂电池供电，提供动力。符合国家标准GB/T39990-2021，需提供第三方检测报告复印件。
3、集成要求：全部配置集成为注塑手提箱，注塑手提箱采用高抗冲击的高分子聚丙烯复合材质一体注塑成型，并采用先进的手动气阀设计，箱内布局合理使用方便，按照配置物品设计保护内衬，保护内衬为定制高密度EVA包装海绵材料，具有环保、阻燃、防静电性能。
品目7 背负式常量消杀器械
★1、配置要求：电动常量喷雾器10台、便携式消杀喷雾器8台。
2、电动常量喷雾器要求：药箱容量≥8L，智能隔膜泵，喷雾量可连续调节，调节范围至少包含500～1000mL/min；工作压力可连续调节，调节范围至少包含0～5bar；喷雾器软管长度≥1m，喷管长度≥0.5m，电池容量≥7Ah，尺寸≤300×250×500mm，重量≤4.5kg。
3、便携式消杀喷雾器要求：具备常量、低容量、超低容量喷雾消杀自动转换功能，药箱容量≥4L；喷雾量可连续调节，调节范围至少包含0～1000mL/min；工作距离≥5m，工作时间≥2h, 尺寸≤500×500×300mm，需提供便携式消杀喷雾器实景图。
品目8 背负式超低容量消杀器械
★1、配置要求：便携式电动超低容量喷雾器2台、机动式超低容量喷雾器1台、电动式超低容量喷雾器5台。
2、便携式电动超低容量喷雾器要求：药箱容量≥2L，喷雾量可连续调节，调节范围至少包含0～500mL/min，喷雾距离≥8m；电池容量≥8Ah，尺寸≤450×150×300mm，重量（含电池）≤4kg。
3、机动式超低容量喷雾器要求：采用不低于四冲程汽油发动机，药箱容量≥5L，喷雾量可连续调节，调节范围至少包含0～500mL/min；雾滴大小可调节，调节范围至少包含0～100μm，净风扬程≥10m，油箱容积≥500mL，尺寸≤600×400×300mm，重量≤12kg。
4、电动式超低容量喷雾器要求：药箱容量≥8L，喷雾量可连续调节，调节范围至少包含0～500mL/min；雾滴大小可调节，调节范围至少包含0～100μm；喷嘴种类≥3种，可精准产出20～30μm、30～40μm、40～50μm雾滴；净风扬程≥10m，续航时间≥90min，尺寸≤300×250×500mm，重量≤10kg。

分包2：队伍保障类
品目1 指挥帐篷（高压充气帐篷）
1、规格要求：指挥帐篷展开尺寸为10.0×5.0×3.0m（±2%），投影面积为50㎡（±2%）。
2、结构要求：采用高压式充气框架结构，帐篷主体是由高压气柱和篷体组装在一起，能够快速展开；内外两层篷布，外篷布材质为白色PVC夹网涂层布，克重≥700g/㎡，内篷布采用白绸布加抗菌涂层材料；外篷使用高频热合热封工艺制作，气柱采用高压充气管，气柱直径≤150mm，气柱抗穿刺强度≥1000N。帐篷前后山墙各开一扇门，门为卷帘式，无门槛；配有PVC连接片，可与同类帐篷连接；篷体两侧设计有窗户，配有纱窗和透明膜；篷身预留冷暖风口、电源功能口，帐篷整体颜色为白色，外篷两侧印有标识，在顶部斜面位置和窗户下面，印制中国卫生统一标识；侧墙标识为可拆卸式设计，方便用户不同使用场景更换标识；帐篷山墙预留魔术贴，印制帐篷名称。
3、根据《关于使用国家卫生应急队伍标识（试行）的通知》（卫办应急发【2011】126号）所规定的标识要求进行制作，投标文件需提供标识印制效果图。
▲4、环境适用性要求：帐篷抗雨能力≥15mm/h，抗雪载能力≥30kg/㎡，气柱气压≥700kPa，适用温度范围：-40℃～50℃。需提供第三方检测报告复印件。
5、抗菌性要求：帐篷的内篷布材料应具有抗菌性，对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率符合 GB/T 20944.3-2008要求。需提供第三方检测报告复印件。
6、高压充气泵要求：功率≥7.5kW，充气量≥0.5m³/min，噪音≤65dB，可在线监测气柱压力，设定范围自动补气。
品目2 工作帐篷（高压充气帐篷）
1、规格要求：工作帐篷展开尺寸为8.0×5.0×3.0m（±2%），投影面积为40㎡（±2%）。
2、结构要求：采用高压式充气框架结构，帐篷主体是由高压气柱和篷体组装在一起，能够快速展开；内外两层篷布，外篷布材质为白色PVC夹网涂层布，克重≥700g/㎡，内篷布采用白绸布加抗菌涂层材料；外篷使用高频热合热封工艺制作，气柱采用高压充气管，气柱直径≤150mm，气柱抗穿刺强度≥1000N。帐篷前后山墙各开一扇门，门为卷帘式，无门槛；配有PVC连接片，可与同类帐篷连接；篷体两侧设计有窗户，配有纱窗和透明膜；篷身预留冷暖风口、电源功能口，帐篷整体颜色为白色，外篷两侧印有标识，在顶部斜面位置和窗户下面，印制中国卫生统一标识；侧墙标识为可拆卸式设计，方便用户不同使用场景更换标识；帐篷山墙预留魔术贴，印制帐篷名称。
3、隔热通风要求：帐篷顶部和侧墙配套隔热层，可拆卸式结构，安装简便；帐篷内配有通风管路，使冷风可以均匀推送到帐篷内部各处。
4、环境适用性要求：帐篷抗雨能力≥15mm/h，抗雪载能力≥30kg/㎡，气柱气压≥700kPa，适用温度范围：-40℃～50℃，帐篷架设后不需补气正常工作时间≥30天。
5、生物安全要求
5.1帐篷内提供负压检验操作环境，现场进行病原微生物采集分析检验等作业，由传递窗、气密性负压实验舱、送排风过滤系统及压力控制系统组成，负压实验舱包括支撑框架、隔离舱、实验操作平台。
5.2负压操作间气密性符合RB/T 199-2015标准要求，负压值可根据实验类型级别动态调整。送风和排风均采用H14级HEPA高效过滤器，高效过滤器可原位检漏，符合生物安全要求，以保证工作人员的人身安全，并避免对实验场所自身以及周边的环境造成生物污染。
▲5.3实验舱以下性能指标，需提供第三方检测报告复印件。
a.实验舱换气次数≥25次/h；
b.洁净度≥ISO Class 7级；
c. 实验舱对大气的静压差（负压）≥30Pa。
5.4配备UPS不间断电源，可保障区域内照明、自控系统、送风和排风装置不少于30min供电。
品目3 厕所帐篷
1、配置要求：厕所帐篷包括框架式帐篷1顶，配套4人位如厕装置以及挖坑机、土木工具、消杀器械。
2、帐篷篷布采用军绿色涤纶防水帆布；篷架立柱方管尺寸20×20mm，壁厚≥1.2mm；帐篷尺寸4m×3m×2.3m（±2%），使用面积12㎡（±2%）。
品目4 帐篷冷风机
1、帐篷冷风机通过风管与帐篷连接，可通过控制温度、空气流速等，满足户外特殊环境下对温度的需求，具备较强的环境适应性，可在45℃以下环境温度正常工作，配置应包括主机1台、帐篷连接风管2根、电缆线（不小于15m）；采用一体式结构设计，安装使用简单，无需专业人员。
2、性能要求：制冷量≥7.5kW，制热量≥8kW，风流量≥1500m³/h。
3、控制要求：控制面板显示屏为7寸彩色触摸屏数字显示屏；控制系统可进行程序编程操作；控制界面可动态显示机组运行实时状态，控制系统可根据区域内的温度自动调整运行状态，维持室内的恒温状态；具备自我诊断及相序保护、过载保护、高低压保护等多重安全保护设计。
品目5 帐篷暖风机
1、燃油暖风机，输出热功率≥20kW，出风量≥800m³/h，油箱≥40L，油耗≤3L/h，配置包括暖风主机1台、排烟管1个、帐篷连接风管1根，通过风管与帐篷连接，是专用于户外特殊环境的移动式暖风设备。
2、安全要求：暖风机出风口与送风管之间具有快速降温装置，在运行温度过高或出风口温度异常时，可用于降温作用，保障暖风机送风管内空气温度，以防风管烧焦起火，消除安全隐患。需提供快速降温装置的实景图片并配有文字说明降温工作原理。
品目6 折叠床
1、硬面全塑架子床，折叠后为平板结构，床面展开长度≥195cm，宽度≥75cm，重量≤13kg，可承重≥150kg，集成包装底部为国标托盘结构，可方便叉车移动运输，需提供产品集成包装图示和展开使用实景照片。
品目7 折叠桌椅
1、配置要求：折叠桌椅每套由1个折叠桌和2个折叠椅组成。
2、桌面材料为工程塑料，架为金属管，桌面展开尺寸≥120×60cm；折叠椅材料为蓝色牛津布和金属管支架，椅子承重＞100kg。
3、集成要求：集成箱体主材采用热固性树脂层积板材质，连接件采用铝合金锁扣结构，增强箱体的强度和防撞性能。主材耐磨性能≥3级，抗冲击性能符合GB/T7911-2024标准要求；需提供第三方检测报告复印件（检测项目需包括主材耐磨性能、抗冲击性能等）。
4、标识要求：桌面和椅子靠背醒目位置印制中国卫生标识，箱体印制国旗及中国卫生标识。
品目8 现场指挥作业平台
1、现场指挥作业平台包含6个铝镁合金箱柜，箱仪一体化，配有智能大屏及办公装置，办公装置应满足数据输出、会议音视频、声音录制功能，并配置无线演示操作工具、远距离扩音装置，为应急现场召开会议培训及开展应急指挥作业等工作提供基本工作环境。
2、集成要求
▲2.1 材质要求：箱柜主材采用铝镁合金材料，主材厚度≥1.5mm；为增加箱体耐磨性，箱体表面采用阳极氧化工艺，需提供第三方检测报告复印件。
▲2.2结构要求：箱柜为两侧折叠式结构，展开后作为作业桌使用，可形成尺寸190×50cm（±5cm）的屉柜式指挥办公桌，6个箱柜展开连接可组成约5×2m的会议桌；撤收为长方体箱柜，方便搬运。需提供产品结构说明、产品集成收拢图示。
2.3内衬及标识要求：箱体内部整体填充设备固定保护材料，应采用密度＞PU40的海绵材料，配合内部存放的仪器设备定制；箱体正面具有中国卫生统一标识，采用冲压工艺印制，具有凹凸立体效果不易磨损脱落，需提供产品标识细节图片。
3、主要设备要求
▲3.1 电动升降智能大屏要求：显示屏≥55英寸，超清触摸屏≥2K，内存≥8GB，硬盘≥128GB；支持无线无网投屏；触摸屏可画面移动、擦除和低延时书写；具有麦克风、摄像头、音箱，音响功率≥10W，拾音距离≥7m，大屏和包装箱应采用一体化结构，电控升降，大屏举升高度≥80cm，升起时包装箱作为固定底座，大屏降低回位即可直接搬运装卸。一体式升降结构，采用铝合金材质，具备良好的承重性，需提供产品实景图片（大屏包装状态和升起工作状态）。
3.2会议音频单元要求：应配有麦克风接收机、功放、音响、蓝牙音箱、麦克风、录音笔、对讲机等物品，蓝牙音箱具备IP67防尘抗水等级，最大声压≥70dB，连续播放时长≥24小时；无线麦克风与功放、音箱等适配，连接方式简单快捷；无线麦克风有效使用范围≥45米；功放峰值输出功率≥100W，具备分区控制、远程遥控、蓝牙连接等功能；定压式音箱功率≥30W；对讲机支持公网通信，待机时长≥72小时。
3.3数据输出终端要求：输出分辨率≥300dpi，输出速度≥20P/min，应具备无线直连功能，支持电子文件实时输出。
3.4 数据扫描终端要求：扫描分辨率≥600×600dpi，支持连续扫描，扫描速度＞30张/分钟，扫描介质尺寸：A4,支持pdf、jpg等多种图像格式输出，支持正反面扫描，彩色扫描。
品目9 宿营睡具箱
1、每套宿营睡具箱包括10人份羽绒睡袋、床垫、蚊帐、个人用品包（含毛巾被、床单、枕头、拖鞋、毛巾），成套配置适用于野外宿营需要。
▲2、羽绒睡袋要求：采用木乃伊款式，羽绒填充量≥400g，重点部位（头部、脚部）进行双重保温加厚处理，提供实物细节图片配合文字说明佐证；加厚区域含绒量≥90%，耐水色牢度≥4级。需提供第三方检测报告复印件（检测项目至少包括含绒量、面料耐水色牢度等）。
▲3、床垫要求：自充气式结构，长度≥1850mm，宽度≥750mm，厚度≥35mm；面料为07式数码迷彩涤丝TPU涂层布，填充物为软质聚氨酯泡沫，密度≥20kg/m³；面料环保无异味，耐摩擦色牢度符合GB/T 3920-2008标准要求，断裂强力GB/T 3923.1-2013标准要求，需提供第三方检测报告复印件。
4、蚊帐要求：折叠支架式，与折叠床尺寸配套，安装简便，收拢体积小。需提供蚊帐在折叠床上展开架设图片。
5、集成要求：为适应卫生应急救援工作移动搬运要求，使用统一制式规格的装备箱集成包装。箱体采用铝镁合金材料，外尺寸规格统一为1200×800×600mm（±5mm）。
品目10 标识与工具箱组
★1、配置要求：维修工具箱1套、标志标识箱1套、营区清洁箱1套、生物污染处置装置1套。
2、维修工具箱要求：包括电工工具、五金工具、大件土木工具和防护用品等，集成箱体采用铝镁合金材料，主材厚度≥1.5mm，表面阳极氧化工艺处理增强耐磨性，外尺寸规格统一为800×600×600mm（±5mm），工具位置固定不易丢失，需提供装备配置品目明细表、集成箱内布局实物照片、产品展开应用实景照片。
3、标志标识箱要求：包括旗帜、旗杆4套，横幅2面，警戒带10盘，不干胶标识贴200张。旗帜包括国旗、队旗各2面，旗杆为伸缩式；警戒带每盘长度≥40m，印制中国卫生标识；不干胶标识贴印制中国卫生标识（横向标识100张，竖向标识100张）；横幅印制队伍名称（跟队旗一致）。提供每个品目的图示。
4、营区清洁箱要求：包括扫把、撮箕、拖把；生活/医疗垃圾箱、垃圾袋；消杀喷雾器等。
5、生物污染处置装置要求：有效使用容积≥50L，耐化学腐蚀，防泄漏，用于临时储存及运输和转运有害废弃物。
品目11 营区安全箱
1、配置要求：营区监控系统1套，营区区分和警示、清洁用具1套。
2、营区监控系统包括视频采集和存储设备，配置数量能满足覆盖营区边界的视频监控需求，投标文件需提供营区监控解决方案及配置明细；营区区分和警示用具包括警戒带10盘、折叠路障10个、安全绳2根、安全盾2个、安全棍2个、防穿刺马甲2个。
品目12 急救安全箱
1、配置要求：急救背囊1套、折叠担架1个、便携制氧机1台。
2、急救背囊要求：背囊应采用模块化分类结构。采用尼龙面料并具备防水涂层，面料应具备高强度抗撕裂性能，并采用防水拉链、尼龙织带，配置包含体外除颤器1台、抗休克裤1套、急救包1套。
2.1体外除颤器要求
2.1.1主机（含电池，电极片）重量≤1.7kg，应采用可替换免维护锂电池，电池待机寿命不低于5年，防尘防水级别≥IP55，从1米及以下高度跌落，设备功能完好不影响使用。
▲2.1.2除颤技术：采用双相指数截尾波技术，波形参数可根据不同病人的阻抗进行自动补偿，需提供第三方检测报告复印件；
2.1.3采用低能量高电流双相波除颤技术，最大输出能量≤200J；最大能量保持时间≥30s；常温下支持除颤放电≥200次，在0℃下支持除颤放电≥100次；从开始充电到准备好最高能量电击≤7秒；对于非可电击心律进行监护分析或心肺复苏节拍引导≥18小时；待机模式下自动运行每日、每周和每月自检。设备每日自动检查AED机器性能、剩余电池、并实时记录自检结果，对于异常情况能及时报警、发送信息至维护管理平台及管理人员。
2.2抗休克裤要求
2.2.1抗休克裤应由充气筒、接头、充气囊、尼龙布料外套、压力指示表、排气阀、减压阀、进气管路和尼龙粘扣组成，材质应采用抗撕裂高强度复合材料，内部气囊密封、防水；采用三囊独立充放气结构，可分别充放气；分别显示加压压力，三囊分别配有超压自动泄气装置；可用于辅助抢救低血容量休克病人的紧急复苏。
▲2.2.2性能要求：充气至稳定气压104mmHg时，关闭气阀静置5min，表压应保持≥90mmHg；充气至稳定气压160mmHg时，关闭气阀静置1min，不得出现裂缝等损伤；三囊应分别配置超压自动泄气减压阀，充气压力超过105mmHg时，减压阀应自动打开，压力指示表外壳坚固，读数清晰，指针偏转平稳具有良好的气密性、抗震性，可承受＞10000周次的变压实验；需提供第三方检测报告复印件。
2.3急救包要求：至少应包含止血带、急救毯、无菌敷贴、急救绷带。
3、折叠担架要求：应采用铝合金材质四折担架，尼龙材质担架面，承重≥120kg，可用于运送伤病员，具有轻量、体积小、便携、使用安全的特点。
4、便携制氧机要求：规格≥6L，氧气浓度要求93%±3%。支持制氧雾化一体，可用于缺氧患者吸氧使用。
品目13 配电照明装备箱组
★1、配置要求：380V配电控制柜1台、220V配电控制柜1台、营区配电箱2套、帐篷照明箱10个、场地照明箱1个、供电照明箱1套、油料运输箱1个。
2、380V配电控制柜：不少于6路380V用电输出，每路输出不低于5千瓦功率，配有总分路电压和用电功率显示，控制柜采用防淋雨设计，IP67级防水航空插座，具备多级漏电保护装置，提供安全用电保护，用于营区连接市电或发电机组用电管理控制，需提供配电控制柜系统图以及装备展开应用实景图片。
3、220V配电控制柜：不少于6路220V用电输出，每路输出不低于2千瓦功率，配有总分路电压和用电功率显示，控制柜采用防淋雨设计，IP67级防水航空插座；具备多级漏电保护装置，提供安全用电保护，用于营区连接市电或发电机组用电管理控制，需提供配电控制柜系统图以及装备野外展开应用实景照片。
4、营区配电箱：可提供不少于6个帐篷用电点的配电保障，用于配电控制柜到营区内每个用电点的连接分配，满足各帐篷用电功率需求，需按照本项目的装备配置制定营区配电方案，需提供营区配电布线图，并提供二级、三级用电箱和连接电缆的配置明细表（数量、规格等）。营区配电箱采用模块化配置，IP67级防水航空快插，无需专业电工，即插即用；配置耦合器，连接电缆可多级串联延长，方便大营区长距离供配电使用；设置多级漏保，对营地用电提供安全防护，需提供装备展开应用实景图片。
5、帐篷照明箱：采用手提式航空箱，内部配置包括高亮度LED灯4个，防水连接线缆2套,防雷防电涌多项插座1个，高亮度LED灯功率≥20W，IP67级防水；连接线缆采用防水快插接口，并可以多灯串联，灵活配置；分控排插，防雷防浪涌过载保护，用于保障帐篷内的照明和用电分配，需提供装备配置品目明细表、集成箱内布局实物照片、产品野外展开应用实景照片。
6、场地照明箱：配置高亮度LED场地照明灯、电源线和升降支架10套，LED场地照明灯IP67级防水；泛光LED灯，单个灯亮度≥4000lm，用于帐篷营地提供场地环境照明，需提供装备配置品目明细表、集成箱内布局实物照片、产品展开应用实景照片。
7、供电照明箱：配置包括简易帐篷、小型手提式变频发电机、连接电缆、手提配电箱、帐篷灯、便携工作灯、电工工具等，使用制式箱组集成包装全部配置物品，品目配置齐全，内部结构紧凑，方便使用；供电照明箱是营区供配电系统的浓缩版，功能涵盖发电机、营区配电箱、帐篷照明箱、场地照明箱等箱组，用于先遣队或者小分队进行应急救援工作时，提供4-5顶帐篷的基础供电和照明保障。
8、油料运输箱：每箱包括8个可独立使用的储油装置，单个容积≥20L，储油装置采用厚度≥1.0mm金属防静电材质，表面喷塑烤漆，内置输油管，用于存储和运输燃油，把手设计方便手提运输。
品目14 大功率户外移动电源
1、额定输出功率≥3kW，具备智能操控系统，可智能分路控制、蓝牙远程控制，并支持实时数据监控，支持快充Type-C输出、220V交流电输出，噪音≤30dB，工作温度满足-10℃～40℃。
品目15 包装搬运装备
★1、配置要求：手动液压搬运车1台、电动打包机1个、托盘和紧固装置40套。
2、手动液压搬运车：带称重功能的手动搬运车，承重≥1500kg,货叉放低高度≤8cm，货叉升高高度≥19cm。用于移动较重的货物，液晶屏显示货物重量。
3、电动打包机：拉紧力≥2500N，锂电池容量≥4000mAh，打包带≥200m，适用于PET/PP材料打包。
4、托盘和紧固装置：每套包括托盘1个，手动紧固装置2个，托盘规格标准为长度1200mm（±5mm），宽度800mm（±5mm），静载≥4t，动载≥1t；手动紧固装置，单条可承受≥500kg拉力。
品目16 个人携行装备
★1、每套个人携行装备包含登山包1个、冲锋通勤背包1个、拉杆箱1个、饮水袋1个、急救包1个、单兵帐篷1个、充气垫1个、夏季睡袋1个、高频救生哨1个、头灯1个、荧光扁带1条、急救保温毯1条、登山杖1根、救生手环1个、强光手电筒1个、行李标识卡1个、太阳镜1副、关节护具1副、救生绳1件、折叠水桶1个、折叠脸盆1个、自锁式尼龙扎带1根、防水地布1张、救生衣1件、锁扣1个、防水防切割手套1副、魔术头巾1张。
2、登山包要求
2.1容量≥60L，主体颜色为红色，包身正面醒目位置印制中国卫生标识，包身正面具备魔术贴片，方便日后增加信息标识条。具备顶包收纳仓，内部具备电脑隔离仓/应急水袋仓，外部具备杖杆固定织带、防潮垫捆扎带、外挂带，胸前卡扣配置国际通用救生哨，主包上部及前方下部均具备开口，可方便拿取物品，包身采用防撕裂牛津布、PU 涂层，包底采用考迪拉材质，拉链采用知名品牌，需提供具备中国卫生标识的产品实物照片。
2.2应具备背负系统、背带系统、支撑系统，背负系统应采用碳纤维龙骨，可调节背长≥10cm；背带系统应采用人体工程学背带，具备胸部固定带、背包重心调整带；支撑系统应采用可更换式人体工程学腰封（腰部支撑部件），可根据性别及胖瘦程度，选用适当型号腰部支撑系统，需提供实物照片给予佐证。
3、冲锋通勤背包：黑色，需采用尼龙布，且具备防泼水功能，背部应具备网格搭配缓冲软垫，容量≥25L，尺寸≥300×400×200mm，重量≤2kg，应具备大容量主袋，内含笔记本电脑仓，可容纳≥15英寸电脑，需提供第三方检测报告复印件（检测项目需包括震荡冲击性能、摩擦色牢度、拉链耐用度、背带耐折性能）。
4、拉杆箱：尺寸≥24寸，应采用铝镁合金材质，箱角采用铝制包裹，应具备TSA海关全金属（包括外壳和锁芯）按扣锁和静音万向滚轮，内部结构应包含拉链暗袋、证件袋、夹层拉链袋，箱体表面需印有中国卫生标识（须符合卫生系统统一标识的要求），产品净重量≤6.0kg，需提供第三方检测报告复印件（检测项目需包括拉杆耐疲劳性能、箱体耐静压性能、箱铝口表面硬度）。
5、饮水袋：划链封口式，采用环保食品级PEVA/ABS 材质，容量≥1L，吸水管长度≥1m，具备水嘴开关阀门、水嘴保护套，重量≤250g。
6、急救包：外包采用防水牛津布材料，内部配置包含三角巾、酒精棉片、碘伏棉片、创可贴、医用胶带、伤口敷贴、医用绷带、纱布片、止血带、CPR人工呼吸膜、退热贴、一次性橡胶手套、医用剪刀、镊子、体温计、破窗器、急救毯、高频救生哨、急救手册。
7、单兵帐篷：外帐应用涤纶面料，≥PU2000mm防水涂层，防水贴条；帐底采用涤纶面料，≥PU4000mm防水涂层；支架采用铝合金材质，可防≥7级风；帐篷耐静水压≥2000mmH2O，紫外线阻隔率≥99%，展开尺寸≥200×130×100cm，收纳尺寸≤45×20×20cm，重量≤3.0kg。
8、充气垫：采用防水、防潮面料，带枕头，展开尺寸≥180×65cm，重量≤1.5kg。
9、夏季睡袋：应采用抓绒面料，款式应为直筒信封式，展开尺寸≥185×75cm。
10、高频救生哨：采用全金属哨管，高频高音，轻吹易响，声音洪亮。
11、头灯：最高亮度≥400流明，具备红白双光源模式，至少支持4种档位调节光亮，最远照距≥100m，最长时效≥100h，尺寸≤70×50×30mm，重量≤100g(含电池)，防尘防水≥IP66，灯带具有警示反光条，灯头照射方向可自由调节，调节角度≥60°。
12、荧光扁带：具备夜视反光功能，表面印有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求。
13、急救保温毯：采用PET 膜+涂层材料，展开尺寸≥200×140cm。
14、登山杖：支杆采用碳素纤维复合铝合金材质，杖尖采用碳钨钢，具备腕带和杖体收纳袋，收拢状态≤42cm，展开状态≥110cm，重量≤250g。
15、救生手环：具备指南针、切割器、打火器、七芯救援绳，净重≤50g。
16、强光手电筒
16.1亮度≥600流明，照射距离≥100米，具备百米聚光、聚焦测点、队伍呼叫颜色响应功能，支持五种以上颜色光，可实现与其他光源的区别，快速进行位置定位，防尘防水≥IP66，重量≤80g。
16.2追踪要求：可实时追踪、检测化学荧光信号，需提供实景应用图。
16.3固定要求：支持手持、腰间固定、工作帽固定等多种固定方式，需提供实景应用图。
17、行李标识卡：采用硅胶材质，配有挂扣和吊绳，具有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求。
18、太阳镜：镜片采用TAC，镜架采用铝镁合金材质，可有效阻隔紫外线，重量≤50g。
19、关节护具：配置包括护膝1对、护肘1对，面料具有良好的弹力，有效保护膝关节、肘关节。
20、救生绳：采用不少于九根高强度尼龙线编织，直径≥4.0mm，具备金属锁扣，最大承重重量≥130kg，配置高强度铝镁合金安全锁，可承载≥25KN 拉力。
21、折叠水桶：采用加厚牛津布，内层具备防水涂层，桶底采用塑料材质，展开尺寸高≥25cm，折叠尺寸≤5cm（高），容量≥10L。
22、折叠脸盆：采用≥600D加厚牛津布，采用金属支架固定，可折叠，容量≥3L，重量≤1.5kg。
23、自锁式尼龙扎带：采用尼龙材质，长度≥30cm，承受力≥40kg，颜色至少包含黑色、红色、黄色、绿色。
24、防水地布：展开尺寸≥140×200cm，重量≤200g，具备防水、防刮耐磨功能。
25、救生衣：采用氯丁橡胶潜水面料，填充物采用≥3层高密度浮力棉，厚度≥4cm，腰部采用可调节固定织带。腿部应具备双层防脱安全跨带。
26、锁扣：采用304不锈钢材质，带有弹簧，坚固耐用，使用方便，承重＞100kg。
27、防水防切割手套
27.1采用聚乙烯、聚酯纤维、涤纶、锦纶、玻璃纤维等成分组成的面料，具备高透湿、速干排汗、防水功能，手套浸泡在水中30分钟，依然保持内部干燥，佩戴手套可操作手机或平板的触摸屏。
27.2防切割≥5级，耐摩擦性能≥4 级，需提供第三方检测报告复印件。
28、魔术头巾：采用冰感运动材料，具有良好的弹力，排汗透气，轻巧易用，可防护头部和面部。
分包3：制式服装
品目1 冬装
1、上衣面料要求：采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。
▲2、面料以下性能需提供第三方检测报告复印件。
2.1耐静水压≥55kpa；透湿量≥5000g/(㎡·d)；
2.2耐汗渍色牢度：变色/沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩/湿摩≥4级；耐皂洗色牢度：变色/沾色≥4级，禁用可分解致癌芳香胺染料；
2.3抗合成血液穿透性：符合GB 19082标准；
2.4抗菌效果：面料抗菌性能符合GB/T 20944.3标准要求；
2.5防霉性能：面料防霉性能符合GB/T 24346标准要求；
3、上衣款式要求
3.1冲锋服款式，前胸两侧隐藏斜插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业；
3.2前胸、后背明显位置使用反光材料，增强安全性能； 
3.3可隐藏式帽子，全方位包围面部设计，便于户外挡光遮阳使用；
3.4两腋下有散热拉链，方便身体热量散发；
3.5拉链均为防水款式，腰部有收紧调节，增强保暖功能。 
4、上衣颜色和标识要求
4.1采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配。
4.2后背标识牌：后背标识牌采用亮银色反光字制作，采用隐藏式磁性扣，可隐藏可更换款式，配置“中国卫生”“江苏卫生”和“江苏疾控”各一块，适用不同场景使用。
▲4.3前胸及后背反光条：前胸和后背上部有亮银色反光条，反光条使用视觉丽反光材料，反光条上采用镭射工艺印制使用单位中英文名称，需提供实物图片。
5、内胆面料要求：内胆填充材料采用新雪丽填充保暖絮片，克重为140g/㎡（±5%）；内胆保温材料甲醛含量符合国标要求；内胆面料采用春亚纺磨毛布；内胆面料耐汗渍色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。
6、内胆款式要求：内胆可拆下单独穿着；内胆袖子可拆下做防寒马甲穿着。
7、内胆颜色和标识要求：内胆全部为深蓝色；内胆左胸口印“CHINA HEALTH”反光字。
8、冬裤面料要求：采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；面料材质同冬装上衣。
9、冬裤款式要求：裤腿有风琴口袋，裤角有收紧调节，方便野外工作穿着。 
10、冬裤颜色和标识要求：冬装裤子为藏青色，颜色和冬装上衣的藏青色一致，无标识。
▲11、冬装穿着舒适性符合GB/T 11048标准，需提供第三方检测报告复印件。
品目2 春秋装
1、上衣面料要求
1.1采用多功能弹力布面料，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。性能要求防寒、防风、防水、透气、防潮，克重为95g/㎡（±5%）。
▲1.2原样面料耐静水压≥55kpa，透湿量≥9000g/(㎡·d)，需提供第三方检测报告复印件。
2、上衣款式要求
2.1冲锋服款式，前胸两侧隐藏斜插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业；
2.2拉链为防水款式，增强保暖功能。
3、上衣颜色和标识要求：采用以哈佛红为主和藏青色为辅搭配，左胸前印有中国卫生标识，标识颜色为银色。
4、裤子面料要求 ：采用尼龙四面弹复合面料，性能要求防寒、防风、防水、透气、防潮，克重为250g/㎡（±5%），面料耐摩擦色牢度≥4级。 
5、裤子款式要求：裤子前面口袋采用四十五度斜型插式设计，后面口袋采用横型并附带明扣设计。
6、裤子颜色和标识要求：藏青色，无标识。
品目3 长袖衬衫
1、面料要求
1.1采用机织洞洞布吸湿速干面料，成分为聚酯纤维，克重130g/㎡（±5%）。
▲1.2面料耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，需提供第三方检测报告复印件。
▲1.3面料吸湿速干性能符合GB/T 21655.1标准，需提供第三方检测报告复印件。
2、款式要求：采用职业衬衫款式设计，上臂有挂臂章的扣。
3、颜色和标识要求：全部为白色，左胸前印有中国卫生标识，标识颜色为金光红。
品目4 白色翻领T恤
1、面料要求：采用珠地网眼吸湿排汗面料，贴身穿着舒适。
2、款式要求：采用翻领短袖POLO衫款式。
3、颜色和标识要求：全部为白色，左胸前印有中国卫生标识，标识颜色为金光红色。
品目5 红色翻领T恤
1、面料要求
1.1采用珠地网眼吸湿排汗面料，贴身穿着舒适。
▲1.2面料抗菌性能符合FZ/T 73023抗菌针织品AAA级抗菌标准，需提供第三方检测报告复印件；
2、款式要求：采用翻领短袖POLO衫款式。
3、颜色和标识要求：全部为哈佛红色，左胸前印有中国卫生标识，标识颜色为银色。
品目6 多功能马甲
1、面料要求：采用 100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜，里料采用240T春亚纺磨毛布。
2、款式要求：马甲款式，两侧采用拉链调节衣服松紧，左前胸设计透明工作证口袋，多处设计有隐藏式口袋。
3、颜色和标识要求：采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，左胸口和后背印有中国卫生标识。马甲肩部、腰部、背部设计有反光带，反光材料的反光性能符合GB 20653职业用高可视警示服逆反射系数要求。
品目7 夏裤
1、面料要求
1.1采用尼龙四面弹面料，克重150g/㎡（±5%）。
▲1.2面料吸湿速干性能符合GB/T 21655.1标准，耐摩擦色牢度≥4级，需第三方检测报告复印件。
2、款式要求：裤子前面口袋采用斜插式设计，后面口袋采用横型并附带明扣设计。
3、颜色和标识要求：藏青色，无标识。
品目8 工作帽
1、面料要求：采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。
2、颜色要求：深藏蓝色。
3、款式要求：采用棒球帽款式，帽体后侧具备魔术贴可调节帽围大小。
4、标识要求：帽前正中部绣有中国卫生标识。
品目9 臂章
1、设计要求：臂章采用多彩立体电脑绣花工艺，中间位置是“红花白十字”图案，上下分别绣地域名称和队伍类别。
2、款式要求：供货时按照采购单位要求定制文字内容。
品目10 丛林帽
1、款式要求：配有可拆卸面罩、可拆卸帽围，有效防蚊虫、防紫外线，提供面部保护。
2、颜色标识要求：灰绿色，帽前正中部具备中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求。
▲3、防晒性能：符合GB/T 18830防紫外线标准要求，需提供第三方检测报告复印件。
4、根据《关于使用国家卫生应急队伍标识（试行）的通知》（卫办应急发【2011】126号）所规定的标识要求进行制作，需提供具备中国卫生标识的实物照片。
品目11 安全帽
1、材质要求：安全帽由ABS材料制成，安全性能符合国标要求。
2、颜色标识要求：全部为白色，帽前正中部具备中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求。
3、款式要求
3.1经典V字造型，两侧带透气孔。
3.2卷边款帽檐，可引流雨水和阻挡耀眼的光线。
3.3针织布吸汗带，轻旋风帽衬，大旋钮设计。
品目12 高强度救生腰带
1、材质要求：带身采用尼龙帆布材质，扣头采用合金材料；
2、规格要求：长度≥120cm，宽度≥3.5cm；
3、功能要求：可调整长度，两条可快速连接用做救生绳；
4、标识要求：具备中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求；
5、根据《关于使用国家卫生应急队伍标识（试行）的通知》（卫办应急发【2011】126号）所规定的标识要求进行制作，需提供具备中国卫生标识的实物照片。
品目13 高警示分体雨衣
1、面料要求  
1.1采用复合防水面料，高密涂层处理，缝纫部位全部热封处理，防雨水。
1.2面料具有透气性，轻便耐磨。
1.3采用3M反光材料，具备较好的防护性能。
2、款式要求
2.1雨衣领边采用可收藏帽子设计，帽子全包围，配有可调节拉绳，帽檐为透明设计，具备野外工作安全性。
2.2具有收紧防风袖口设计，可有效防止雨水倒流。
2.3上衣下摆和裤脚部位均具备可调节拉绳。
3、颜色和标识要求：采用荧光黄，左胸口和后背印有中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求。
品目14 防晒皮肤衣
1、材质要求：采用20D锦纶平纹面料；
2、功能要求：防晒防紫外线， UPF40+，轻薄柔软透气；
3、颜色要求：淡色系。
品目15 超轻羽绒服
1、面料要求：面料、里料为聚酯纤维。
2、填充物要求：鹅绒；羽绒含量≥90%，蓬松度≥650＋。
3、设计要求：超轻便携，保暖性好，多功能设计，方便收纳携带。
4、颜色要求：全色款，深色为主。
品目16 低帮徒步鞋
1、功能要求：适应户外潮湿环境下作业。
2、材质要求：采用密实鞋面，鞋头进行加固防撞设计，并采用防滑耐磨大底。
3、性能要求：透气、耐磨，具有较好的舒适性，耐久性和耐磨性强。
4、颜色要求：深色为主。
品目17 雨靴
1、材质要求：鞋身采用橡胶材质，网布内衬，加厚防滑橡胶鞋底。
2、款式要求：高筒款式，鞋底防穿刺，鞋头防砸功能。
品目18 作训服
1、面料要求：采用吸湿速干的混纺面料，成分为棉和聚酯纤维，棉含量≥55%，针织面料搭配透气孔，透气性极佳，贴身穿着触感柔软，具有良好的弹性。
2、款式要求：采用圆领短袖款式。
3、颜色要求：全部为藏青色。
备注：第四章采购需求中 “二、技术要求”中标注为 “★”的指标，供应商须按以下格式提交承诺函作为证明材料。凡未提交该承诺函，或对承诺函格式进行修改调整的，作无效投标处理。
承诺函
我单位承诺，能够按照所投分包项下全部标注 “★” 指标对应的品目配置、规格要求完成供货。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）

                                    日期：______年		月		日
[bookmark: _Toc225428837][bookmark: _Toc4025]三、商务要求
1、交货时间：合同签订后，供应商在收到发货通知之日起15个日历日内交付。
2、付款方式：在所有项目验收合格后，甲方一次性付全款的90%，余款1年后付清。
3、免费质量保证期：1年。
注：商务条款为实质性条款，不接受负偏离。
[bookmark: _Toc236058370][bookmark: _Toc20267]四、样品
样品（如有）提交注意事项：（供应商应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1203室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，代理机构不予收取），联系人：杨工，19825056388。
[bookmark: _Toc23657]
第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。
政府采购政策功能落实
1、促进中小企业发展政策
本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:制造业。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。
2、对本国产品的支持政策
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
注：
1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


评标方法与评标标准
分包1：专业处置类
	[bookmark: _Hlk167884466]序号
	评审因素
	分值

	一、价格部分：30分

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；
	30

	二、技术部分：62分

	1
	技术指标性能响应
	供应商所投产品能够完全满足招标文件“第四章  采购需求”中所提需求的，得满分35分；在此基础上：
（1）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，任意一项不满足的，作无效投标处理；
（2）招标文件中标注“▲”的内容为重要技术指标，每有一项负偏离的，扣4分，扣完为止；
（3）其他未标注“★”或“▲”的内容为普通技术指标，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。
注：
（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
（2）招标文件中标注“★”或“▲”的技术指标，须在投标文件中提供相应技术支持资料（如公开发行的产品彩页/产品说明书，或第三方检测机构出具的检测报告；自拟无效）；未提供技术支持资料，或提供的技术支持资料评委不予认可的，视为负偏离；
（3）所有技术指标如招标文件中有另行规定的，须提供对应证明材料；未提供对应证明材料或提供的对应证明材料评委不予认可的，视为负偏离。
	35

	2
	样品评审
	（1）根据样品工艺（做工）等进行评审：
1）样品工艺（做工）精细、稳固、细节处理完善的得5分；
2）样品工艺（做工）较好、较为完善的得3分；
3）样品工艺（做工）一般的得1分；
4）未提供不得分。
（2）根据箱体材质及质量进行评审：
1）箱体材质质感结实，牢固、耐压、耐磨、防水性、抗折性强的，得5分；
2）箱体材质质感普通，耐压、耐磨、防水性、抗折性较强的，得3分；
3）箱体材质质感单薄，耐压、耐磨、防水性、抗折性一般的，得1分；
4）未提供不得分。
（3）根据样品箱内布局紧实度、防撞及防翻倒效果进行评审：
1）样品箱内布局紧实，内衬贴合所有配套物件，无明显空隙；整体防撞防护到位，物品放置后稳固不易翻倒，完全满足使用要求的，得5分；
2）样品箱内布局较为紧实，内衬基本贴合物件，存在少量空隙；具备一定防撞能力，多数状态下物品不易翻倒，轻微晃动下有移位现象的，得3分；
3）样品箱内布局松散，内衬与物件间隙较大；防撞效果一般，物品易发生移位、翻倒，存在防护缺陷的，得1分；
4）未提供不得分。
	15

	3
	整体技术方案
	投标设备具有科学先进合理的整体技术解决方案，根据实际需求可进行升级开发，整体具有可扩展升级能力。根据技术方案的科学先进性、可扩充性、安全性等因素进行综合评审：
（1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得3分；
（2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得2分；
（3）方案粗略，可操作性一般，基本不能满足项目需要的，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	4
	项目实施方案
	根据供应商提供的项目整体实施方案（包括①项目组织实施方案②设备配送、安装及验收方案③技术培训方案等），内容是否详细、可操作性、切实可行性等因素进行综合评审：
（1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得3分；
（2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得2分；
（3）方案粗略，可操作性一般，基本不能满足项目需要的，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	5
	售后服务
	根据供应商是否具有详细、全面且切实可行的伴随服务方案进行综合评审，方案应包括①售后支持服务内容、响应时间和售后人员配备②装备使用维护保养方案和备品备件的供应保障③本项目采购装备的标准操作规程、装备管理制度。
（1）整体伴随服务方案详尽并具备切实可行的保障措施得3分；
（2）提供整体伴随服务方案并具备基本保障措施良好得2分；
（3）整体伴随服务方案不够详尽或未提供保障措施得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	6
	应急保障
	根据供应商提供的应急保障方案（包括日常应急演练活动、突发应急事件处置现场等环境下给予技术支持及人员保障）进行综合评审：
（1）方案详尽并具备切实可行的保障措施，得3分；
（2）提供方案良好并具备基本保障措施，得2分；
（3）方案不够详尽或未提供保障措施，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	三、商务部分：7分

	1
	类似
业绩
	供应商自2023年8月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具备类似项目产品销售业绩，每提供一份有效业绩证明材料的得1分，最多得6分。
有效业绩证明材料须提供合同和中标通知书复印件，合同品目须包含“媒介生物采样监测箱（鼠类）”、“环境样品采样箱”和“背负式超低容量消杀器械”。
	6

	2
	服务及时性
	供应商或设备制造商承诺在设备使用期间（无论是否过保）（1）可在2小时内为招标人提供现场技术指导或解决故障服务的，得1分；
（2）4小时内为招标人提供现场技术指导或解决故障服务的，得0.5分；
（3）其他或未提供不得分。
注：需提供承诺及切实可行的保障措施（若评标委员会认为保障措施不具备可行性或未提供保障措施，本项不得分），加盖公章。
	1

	四、国家政策导向：1分

	1
	环境标志产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	2
	节能产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	合计
	100分




分包2：队伍保障类
	序号
	评审因素
	分值

	一、价格部分：30分

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；
	30

	二、技术部分：62分

	1
	技术指标性能响应
	供应商所投产品能够完全满足招标文件“第四章  采购需求”中所提需求的，得满分30分；在此基础上：
（1）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，任意一项不满足的，作无效投标处理；
（2）招标文件中标注“▲”的内容为重要技术指标，每有一项负偏离的，扣4分，扣完为止；
（3）其他未标注“★”或“▲”的内容为普通技术指标，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。
注：
（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
（2）招标文件中标注“★”或“▲”的技术指标，须在投标文件中提供相应技术支持资料（如公开发行的产品彩页/产品说明书，或第三方检测机构出具的检测报告；自拟无效）；未提供技术支持资料，或提供的技术支持资料评委不予认可的，视为负偏离；
（3）所有技术指标如招标文件中有另行规定的，须提供对应证明材料；未提供对应证明材料或提供的对应证明材料评委不予认可的，视为负偏离。
	30

	2
	样品评审
	（1）样品品质、配件要求的符合度等进行评审：
1）样品做工精良，外观无毛刺、划痕、变形等缺陷；所有配套配件齐全，完全满足采购要求的，得5分；
2）样品质量较好，外观存在轻微不影响使用的瑕疵；配套配件较为齐全，整体基本满足采购使用需求的，得3分；
3）样品质量一般，外观存在明显瑕疵；配件存在少量缺失或部分配件规格、性能与采购要求存在偏差，基本不能满足采购适用需求的，得1分；
4）未提供不得分。
（2）根据样品工艺（做工）等进行评审：
1）样品工艺（做工）精细、稳固、细节处理完善的，得5分；
2）样品工艺（做工）较好、较为完善的，得3分；
3）样品工艺（做工）一般的，得1分；
4）未提供不得分。
（3）根据箱体材质及质量进行评审：
1）箱体材质质感结实，牢固、耐压、耐磨、防水性、抗折性强的，得5分；
2）箱体材质质感普通，耐压、耐磨、防水性、抗折性较强的，得3分；
3）箱体材质质感单薄，耐压、耐磨、防水性、抗折性一般的的，得1分；
4）未提供不得分。
	15

	3
	整体技术方案
	[bookmark: OLE_LINK3]根据供应商提供的技术方案进行综合评审,方案应包括：在应急队伍实际运行作业时，①投标产品功能布局营区规划；②营区指挥、工作和宿营条件保障方案；③营区配电照明功能运行方案④营区安全和营区废弃物处置等功能实现方案；⑤装备运输装载、仓储保存应用方案。
以上5条细化指标每条1.6分，按照如下标准分别评分,合计满分8分。
（1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得1.6分；
（2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得1分；
（3）未提供不得分。
	8

	4
	项目实施方案
	根据供应商提供的项目整体实施方案（包括①项目组织实施方案②设备配送、安装及验收方案③技术培训方案等），内容是否详细、思路清晰、先进性等因素进行综合评审：
（1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得3分；
（2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得2分；
（3）方案粗略，可操作性一般，基本不能满足项目需要的，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	5
	售后服务
	根据供应商是否具有详细、全面且切实可行的伴随服务方案进行综合评审，方案应包括①售后支持服务内容、响应时间和售后人员配备②装备使用维护保养方案和备品备件的供应保障③本项目采购装备的标准操作规程、装备管理制度。
（1）整体伴随服务方案详尽并具备切实可行的保障措施，得3分；
（2）提供整体伴随服务方案并具备基本保障措施良好，得2分；
（3）整体伴随服务方案不够详尽或未提供保障措施，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	6
	应急保障
	根据供应商提供的应急保障方案（包括日常应急演练活动、突发应急事件处置现场等环境下给予技术支持及人员保障）进行综合评审：
（1）方案详尽并具备切实可行的保障措施，得3分；
（2）提供方案良好并具备基本保障措施，得2分；
（3）方案不够详尽或未提供保障措施，得1分；
（4）未提供不得分。
	3

	三、商务部分：7分

	1
	类似
业绩
	供应商自2023年8月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有同类项目产品销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得1分，最多得6分。
有效的业绩证明材料须提供合同和中标通知书复印件，合同须是供应商与最终用户签订的，合同品目须包含“工作帐篷（高压充气帐篷）”、“现场指挥作业平台”和“配电照明装备箱组”。
	6

	2
	服务及时性
	供应商或设备制造商承诺在设备使用期间（无论是否过保）（1）可在2小时内为招标人提供现场技术指导或解决故障服务的，得1分；
（2）4小时内为招标人提供现场技术指导或解决故障服务的，得0.5分；
（3）其他或未提供不得分。
注：需提供承诺及切实可行的保障措施（若评标委员会认为保障措施不具备可行性或未提供保障措施，本项不得分），加盖公章。
	1

	四、国家政策导向：1分

	1
	环境标志产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	2
	节能产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	合计
	100分




分包3：制式服装
	序号
	评审因素
	分值

	一、价格部分：30分

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；
	30

	二、技术部分：66分

	1
	技术指标性能响应
	供应商所投产品能够完全满足招标文件“第四章  采购需求”中所提需求的，得满分40分；在此基础上：
（1）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，任意一项不满足的，作无效投标处理；
（2）招标文件中标注“▲”的内容为重要技术指标，每有一项负偏离的，扣4分，扣完为止；
（3）其他未标注“★”或“▲”的内容为普通技术指标，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。
注：
（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；
（2）招标文件中标注“★”或“▲”的技术指标，须在投标文件中提供相应技术支持资料（如公开发行的产品彩页/产品说明书，或第三方检测机构出具的检测报告；自拟无效）；未提供技术支持资料，或提供的技术支持资料评委不予认可的，视为负偏离；
（3）所有技术指标如招标文件中有另行规定的，须提供对应证明材料；未提供对应证明材料或提供的对应证明材料评委不予认可的，视为负偏离。
	40

	2
	样品评审
	（1）根据供应商所提供样品的版型、工艺方面进行评审：
1）样品的版型剪裁线条流畅贴合需求，细节处理精妙，工艺极致精细，边角打磨光滑，拼接无缝隙，每道工序均彰显专业水准，整体呈现高品质质感，得6分；
2）样品的版型剪裁较为新颖，无明显过时感，剪裁规整无偏差，工艺普通但达标，做工整体工整，能满足基础使用需
求的，得3分；
3）样品的版型剪裁设计感薄弱，存在轻微剪裁偏差，工艺略显粗糙，细节处理敷衍，但核心结构无明显缺陷，得1分；
4）未提供样品不得分。
（2）根据供应商所提供样品的气味方面进行评审：
1）样品无任何异味、无刺激性气味，气味清新，得6分；
2）样品仅有极其微弱淡淡气味，无任何刺激感，得3分；
3）样品存在明显异味，刺激性气味偏明显，得1分；
4）未提供样品不得分。
（3）根据供应商所提供样品的面料、色差度方面进行评审：
1）样品面料触感佳、亲肤舒适，面料整体无色差、色泽均匀一致，得6分；
2）样品面料舒适度较好，存在轻微色差，不影响整体使用观感，得3分；
3）样品面料舒适度偏弱，色差较为直观，观感一般，得1分；
4）未提供样品不得分。
	18

	3
	项目实施方案
	根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审，内容包括①项目组织实施方案②产品配送及验收方案③核心产品的生产能力（生产设备证明材料）、生产工艺流程及质量保证方案。 
（1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得4分；
（2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得2分；
（3）方案粗略，可操作性一般，基本不能满足项目需要的，得1分；
（4）未提供不得分。
	4

	4
	售后服务
	根据供应商是否具有详细、全面且切实可行的伴随服务方案进行综合评审，方案应包括①售后支持服务内容、响应时间和售后人员配备②装备使用维护保养方案和备品备件的供应保障。
（1）整体伴随服务方案详尽并具备切实可行的保障措施得4分；
（2）提供整体伴随服务方案并具备基本保障措施良好得2分；
（3）整体伴随服务方案不够详尽或未提供保障措施得1分；
（4）未提供不得分。
	4

	三、商务部分:3分

	1
	类似
业绩
	供应商自2023年8月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有同类项目（至少包含服装）产品销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得1分，最多得3分。
有效的业绩证明材料须提供合同和中标通知书复印件，合同须是供应商与最终用户签订的。
	3

	四、国家政策导向:1分

	1
	环境标志产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	2
	节能产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	0.5

	合计
	100分



[bookmark: _Toc9375]
第六章  投标文件格式
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




[bookmark: _Toc225428841][bookmark: _Toc17434]投标文件的组成
[bookmark: _Toc225428842][bookmark: _Toc25989]一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
[bookmark: _Toc225428843][bookmark: _Toc2338]二、资格审查内容
1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供信用中国网站截图，加盖公章)；
7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包。（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；
8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
9.本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
10.法人授权书（格式见附件7）
11.投标函（格式见附件8）
12.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
13.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
14.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc225428844][bookmark: _Toc12383]三、符合性审查内容
1.投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★2.如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★3.投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc225428845][bookmark: _Toc18269]四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》（格式见附件13）


[bookmark: _Toc225428846][bookmark: _Toc21366]
附件1 开标一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）





[bookmark: _Toc225428847][bookmark: _Toc5726]
附件2 分项报价表

	序号
	标的名称
	详细规格型号
	数量
	单位
	品牌
	币种
	单价
	总价
	制造商、产地
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其 他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	
	小写：                         
大写：                         


注：
1.此表由供应商自行填写；
2.报价合计须与报价一览表中的价格保持一致。




                     供应商名称：（加盖CA电子公章）

   法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                 日期： 年 月 日

[bookmark: _Toc225428848][bookmark: _Toc18617]
附件3 技术要求响应及偏离表

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商需对招标文件技术要求中非实质性要求（未标注★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）


                                    日期：______年		月		日

[bookmark: _Toc225428849][bookmark: _Toc28255]
附件4 商务要求响应及偏离表

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
注：
1.供应商须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应优于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）


                                    日期：______年		月		日



[bookmark: _Toc225428850][bookmark: _Toc32118]
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）


                                    日期：______年		月		日
                                     
[bookmark: _Toc225428851][bookmark: _Toc28039]
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）


                                    日期：______年		月		日


[bookmark: _Toc225428852][bookmark: _Toc11523]
附件7 法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                         

[bookmark: _Toc225428853][bookmark: _Toc18552]
附件8 投标函
致：江苏省招标中心有限公司
根据贵方的***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
供应商开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日  期：
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附件9 中小微企业声明函（货物类项目）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
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附件10 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为       的       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
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附件11 联合体协议（参考格式，本项目不适用）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省招标中心有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
                              联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：     
                              日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

[bookmark: _Toc225428857][bookmark: _Toc2395]
附件12 实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对招标文件（含技术要求）中的实质性要求（标注★号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

									供应商名称：（加盖CA电子公章）


                                    日期：______年		月		日
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附件13 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》
[bookmark: _Toc223617416][bookmark: _Toc224202492]1、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
日期：　     年　  月　  日    
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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2、成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：            
日期：   年   月   日
 
注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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附件14 政府采购节能产品政策
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品信息表》，如未按要求提供，将不得分。
2、供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
节能产品信息表
供应商（公章）：                               项目编号：               
	序号
	在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书证书编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



授权代表（签字）:               
日期：      年  月  日
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附件15 政府采购环境标志产品政策
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品信息表》，如未按要求提供，将不得分。
2、供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
环境标志产品信息表
供应商（公章）：                               项目编号：               
	序号
	在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	环境标志产品认证证书证书编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表（签字）:               
日期：      年  月  日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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