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前 附 表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061号

	2
	采购内容
	姑苏法院融合法庭建设项目

	3
	投标有效期
	六十天（日历日）

	4
	投标保证金
	金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。

	5
	询问和质疑
	（1） 招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
（2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。
联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部
通讯地址：苏州高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼
联系人：王道玉、吴伟；联系方式：0512-68303271，68320471

	6
	现场踏勘
	根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
勘查地点：苏州市姑苏区人民法院。
联系人：周滢滢
联系电话：0512-68262132

	6
	采购人
	苏州市姑苏区人民法院（机关）

	7
	电子投标文件
	本项目须制作电子投标文件；电子投标文件按照制作要求在投标文件提交截止时间前上传系统提交。

	8
	投标开标
	投标截止时间：2026年11月10日13：30 时整（北京时间）
开标时间：2026年11月10日13：30 时整（北京时间）
投标开标地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

	9
	中标服务费
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取代理服务费的要求如下：
（1）支付主体：本项目代理服务费由采购人支付。
（2）收费标准：以如下比例按差额定率累进法进行计算：
预算金额除代理费后预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；
预算金额除代理费后预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；
如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则中标服务费按人民币3000元整计取。
公司名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司
开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行
账号：1102181009100067340

	10
	评标方法
	见招标文件

	11
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	12
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未网上报名或应交未交投标保证金的；
（二）电子投标文件未按照招标文件规定要求上传、签署、盖章的；
（三）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标。如开标时，苏采云系统中显示供应商机器码一致情形，相关供应商将被视为无效投标；
（四）不具备招标文件中规定资格要求的；
（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（六）其它在招标文件中已明确为无效标的；
（七）投标报价超过采购预算或采购最高限价的。
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[bookmark: _Toc24766][bookmark: _Toc25419][bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc20482]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc11248441][bookmark: _Toc492478283][bookmark: _Toc387680518]苏州市姑苏区人民法院（机关）关于姑苏法院融合法庭建设项目的招标公告
	[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Hlk99457438]项目概况
姑苏法院融合法庭建设项目 JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2026-11-10 13:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061
项目名称：姑苏法院融合法庭建设项目
预算金额：232.000000万元 
最高限价（如有）：232.000000万元
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090]采购需求：本次姑苏法院融合法庭建设项目，新增建设互联网庭审、语音转写等全套能力，同时实现无主机庭审、全栈国产化适配，延续原有全流程无纸化办案能力，充分利旧现有法庭前端外设，避免重复投资。具体详见采购清单。
合同履行期限：合同签订后15个工作日内完成交付使用。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _GoBack]6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]1.本项目不接受进口产品投标；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
    3.方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
4.售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-10 13:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.报名方式（网上报名）：
1.1申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
1.2登录报名：
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
2.采购文件获取方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
3.制作、提交电子投标文件：
3.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3.2本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
5.政府采购监管部门监督电话：0512-68728409。
6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
7.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
单位名称：苏州市姑苏区人民法院（机关）
单位地址：苏州市金阊新城金储街298号
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]联系人：周滢滢
联系电话：0512-68262132
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
单位地址：苏州高新区科技城潇湘路99号诚来智研发大楼5楼
联系人：王道玉、吴伟
联系电话：0512-68303271，68320471
3.项目联系方式
项目联系人：王道玉、吴伟
电话：0512-68303271，68320471
[bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc13642221][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc3791][bookmark: _Toc59044748][bookmark: _Toc19008][bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc492478284][bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc22496]
第二章 投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。
1.4投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
2. 词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12时间：除特别说明，均指北京时间。
2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3、投标人一般资格要求
见招标公告。
[bookmark: _Toc492394286]4、投标人特殊资格要求
见招标公告。
注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人进行资格审查。
[bookmark: _Toc492294170]5、投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见格式）。
[bookmark: _Toc492294171]6、投标费用
6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、联合投标
本项目不接受联合投标。
[bookmark: _Toc492294172]三、招标文件的说明
[bookmark: _Toc492294173]8、招标文件
8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其补充文件未按招标文件规定方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9、招标文件的澄清和修改
9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
9.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
9.3投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
10、投标答疑
10.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
10.2勘察现场：
10.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.2.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.2.3 经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
10.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.3投标答疑包括采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由采购代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。
[bookmark: _Hlk158107909][bookmark: _Hlk99457338]13、投标文件的组成：（部分文件见格式）
13.1开标一览表；
13.2分项报价表；
13.3资格性审查文件
[bookmark: _Hlk158127728]13.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
13.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函；
13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
13.3.6中小企业声明函（如有），未提供不享受中小企业扶持政策；
13.3.7残疾人福利性单位声明函（如有），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
13.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；
[bookmark: _Hlk158111583]以上13.3.1—13.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，如专门面向中小企业的项目还必须提供13.3.6或13.3.7或13.3.8项资料，否则投标无效。
13.4符合性审查文件
13.4.1投标函；
13.4.2投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表；
13.4.3偏离表（技术要求偏离表、商务偏离表）；
13.4.4对如属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；
13.4.5采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；
13.4.6法定代表人身份证；
[bookmark: _Hlk158130894]13.4.7法定代表人授权委托书和代理人身份证（如有授权委托）；
[bookmark: _Hlk158128239]以上13.4.1—13.4.6为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供13.4.7项材料，否则投标无效。
13.5综合评审文件
[bookmark: _Hlk158130956][bookmark: _Hlk75809093][bookmark: _Hlk73984846]13.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。
[bookmark: _Hlk158131259]13.6价格折扣文件（如有）。
注1：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
[bookmark: _Toc27834][bookmark: _Toc3725]如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
注2：除上传电子投标文件外，投标单位需另行提交纸质投标文件，要求如下：
[bookmark: _Toc15974][bookmark: _Toc6239][bookmark: _Toc31582][bookmark: _Toc11534][bookmark: _Toc21855][bookmark: _Toc3566][bookmark: _Toc11926]（1）本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件。投标单位另需提供纸质投标文件一正二副（正、副本内容须一致），纸质投标文件须与上传的电子投标文件一致，评审以电子投标文件为准。纸质投标文件请在开标后2日内邮寄至代理公司（苏州高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼，采购公告上载明的联系人收取），纸质投标文件与电子投标文件不一致的以电子投标文件为准。
[bookmark: _Toc6286][bookmark: _Toc31943][bookmark: _Toc1662][bookmark: _Toc17801][bookmark: _Toc28121][bookmark: _Toc5778][bookmark: _Toc8721]（2）全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。
[bookmark: _Hlk158131382][bookmark: _Hlk140247794]14、电子投标文件的编制与递交
14.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
14.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：
（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
14.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
[bookmark: _Hlk158134955]14.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
14.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
14.6网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心
服务时间及方式：8:00-21:00 X7天
电话：0512-66605052；手机：17315885859
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对开标一览表中的全部货物和服务的报价应包括但不限于为实施和完成本合同项下全部内容所需的全部费用和要求获得的利润，包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、相关知识产权费、 保险、税费及包装、运至最终目的地的运输、存储、现场吊装、搬运、安装调试、检测验收、甲方指定部门的检验检测费、技术支持与培训、伴随服务、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及企业利润、税金和政策性文件规定及采购文件提出的、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2《开标一览表》，按系统格式填写。
14.7.3投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
14.7.4投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
14.7.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.7最低报价不能作为中标的保证。且所有报价应完全符合政策法律法规的规定。
14.8未按要求制作的投标文件招标人有权拒绝。
15、纸质投标文件的份数和签署
15.1纸质投标文件的正本应使用不能擦去的墨水清楚地书写或打印，由投标人的企业法人或其授权的代理人签署，并将授权书附在其中。评标以电子投标文件为准。
15.2完整的投标文件不应有其他版本，全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位企业法人印签或由其委托代理人签署。
16、投标文件的有效期
16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、投标文件的递交
17.1投标截止时间
17.1.1电子投标（响应）文件制作完成后必须于投标截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将以补充通知形式在政府采购信息发布媒体上公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
17.1.2在投标截止时间以后递交成功的投标文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
17.1.3在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布本次招标失败。
18、投标文件的修改和撤回、撤销
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
六、开标和评标
[bookmark: _Hlk92794076]19.1、开标
[bookmark: _Hlk90652960]19.1.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
19.1.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
[bookmark: _Hlk158135485]19.1.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
19.1.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
19.1.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Hlk90653182]19.1.6投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
19.1.7至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
19.1.8开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。
19.1.9技术支持
[bookmark: _Hlk154590236]（1） CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950
（2） 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心
服务时间及方式：8:00-21:00 X7天
电话：0512-66605052；手机：17315885859
19.2、资格审查
19.2.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。
19.2.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
19.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。
[bookmark: _Hlk92794284]19.2.2.2查询渠道：评标系统“信用核查”模块。
19.2.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
19.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
[bookmark: _Hlk92794378]（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
19.2.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
供应商若在经营活动中受到罚款的，请提供相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
20、评标委员会或评标小组
20.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；
20.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
20.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
20.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
20.2.3对投标文件进行比较和评价；
20.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
20.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.3评标委员会成员应当履行下列义务：
20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
20.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
20.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
20.3.4参与评标报告的起草；
20.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；
20.3.6法律、法规规定的其他义务。
21、评标内容的保密
21.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
21.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
21.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
22、对投标文件初审
22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
22.1.1资格性检查。由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
22.1.2符合性检查。
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
22.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将按无效标处理：
22.2.1应交未交投标保证金（如需）；
22.2.2投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
22.2.3未按本须知规定提交资格证明文件；
22.2.4与招标文件有重大偏离；
22.2.5投标人拒绝修正错误；
22.2.6投标人的报价是选择性的；
22.2.7投标人的报价只投了部分内容；
22.2.8投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
22.2.9如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效；
22.2.10其他被评标委员会认定无效的情况。
注：实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货或服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物或服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
22.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交付期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
22.4招标文件提供的工艺、材料、货物、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
22.5采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。
22.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
22.6.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；
22.6.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
22.6.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；
22.6.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
22.6.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk158140341]评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
22.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
[bookmark: _Hlk91004008]23、投标的澄清
[bookmark: _Hlk158140503][bookmark: _Hlk158140452][bookmark: _Hlk90656398]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.1本项目采用线上澄清。
23.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。（时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
23.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
24、废标
24.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的；
24.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人 。
25、投标文件的评价和比较
25.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
25.2评价和比较采用综合评分法，即指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。
25.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
26、中标人的确认
26.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选人或根据授权直接确定中标供应商。
26.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。
26.3各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，招标代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。
26.4供应商有违反政府采购法律法规规定的中标无效情形的，中标无效。
27、合同授予标准
27.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标供应商。确定为中标供应商的必须具有实施本合同的能力和资源。
27.2在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28、中标通知书
28.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
28.3中标通知书将成为合同的组成部分。
28.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
29、未中标通知书
参与项目评审的未中标供应商应在中标公告发布之日起2个工作日内告知采购代理机构发放《未中标通知书》的方式（如电子邮件、纸质寄送等），以书面告知该未中标的评审得分与排名，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
30、合同的签订
30.1中标供应商应在中标通知书发出之日起30日内，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
30.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
30.4采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
30.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31、质疑
31.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
31.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
31.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
31.5收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
通讯地址：苏州高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼代理部
联系人：王道玉、吴伟；联系方式：0512-68303271、68320471
31.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
八、其他事项
32、中标服务费
32.1本项目中标服务费由采购人支付。
32.2如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权要求其赔付，并保留诉讼的权利。
33、保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
34、知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
35、招标文件的约束力
35.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
35.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
36、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc492478285][bookmark: _Toc59044749][bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc10139][bookmark: _Toc17949][bookmark: _Toc25288][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc387680519][bookmark: _Toc17653]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（招标文件所提供的投标文件格式如与电子投标文件制作软件中不一致的，以电子投标文件制作软件为准。）





























[bookmark: _Toc11248378][bookmark: _Toc11248444][bookmark: _Toc59044750][bookmark: _Toc387680431]

格式1、投标函
投标函
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 ：
我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括但不限于为实施和完成本合同项下全部内容所需的全部费用和要求获得的利润，包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、相关知识产权费、 保险、税费及包装、运至最终目的地的运输、存储、现场吊装、搬运、安装调试、检测验收、甲方指定部门的检验检测费、技术支持与培训、伴随服务、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及企业利润、税金和政策性文件规定及采购文件提出的、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。
4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。
5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60日（从提交投标文件截止时间当日起算）。
6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。
11、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。
12、我们承诺我公司符合（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
13、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。
14、与本投标有关的通讯地址：
单    位（加盖公章）：                     联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                
联系电话（手机号）：                       传    真：                    
[bookmark: _Hlk157962510][bookmark: _Toc387680432][bookmark: _Toc142194267]电子邮箱：                                
日期：　　　　年　　  月　　  日



格式2、投标人法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托，          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市姑苏区人民法院（机关）（采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061号的招标（采购）活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。

被授权人（代理人）身份证号码：
被授权人（代理人）联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）：
日 期：

后附：代理人身份证扫描件



备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。


[bookmark: _Toc387680433]
[bookmark: _Toc59044751][bookmark: _Toc11248445][bookmark: _Toc11248379][bookmark: _Toc142194268]格式3、开标一览表
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061
分包号：

	项目名称
	投标总报价

	姑苏法院融合法庭建设项目
	小写：

	投标报价大写金额
	



                            
日期：　　　　年　　  月　　  日

格式4、分项报价表
分项报价表

项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061                                   
	序号
	名称
	生产厂家
	品牌、规格型号
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	合计投标总报价
	



注：合计投标总报价应与开标一览表金额一致，否则以开标一览表为准。

单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

格式5、商务偏离表
商务偏离表

	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	合同履行期限
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商的投标响应文件（除技术要求部分）与招标采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标采购文件的规定。

单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

格式6、典型项目一览表
类似项目一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日



 







格式7、技术要求偏离表

技术要求偏离表
单位名称：
	序号
	采购内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。





单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


格式8、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表
投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表
项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


政府采购招标文件 	  	     采购编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061号

1


1

格式9、资格证明文件
 (1)关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

                                    ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


 				           


(2)投标单位情况表
投标单位情况表
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、____________________________________
2、____________________________________

	10
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况




单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日




(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我单位（投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

                                     单位名称：（加盖公章）  


                                  
日期：　　　　年　　  月　　  日









(4)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函


具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函


我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

                                     单位名称：（加盖公章）  

                                  
日期：　　　　年　　  月　　  日










(5)投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。



[bookmark: _Toc59044752][bookmark: _Toc11248446][bookmark: _Toc11248380]单位名称：（加盖公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日
[bookmark: _Toc11248381][bookmark: _Toc11248447][bookmark: _Toc59044753]
格式10、中小企业声明函（如属）
  中小企业声明函
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2. （标的名称），属于工业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：（填写）

备注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》；
2、本项目所属行业：工业；
依据工信部联企业〔2011〕300号文，工业的行业划分标准如下：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
4、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
5、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策；
6、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
[bookmark: _Hlk72923453]7、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
[bookmark: _Hlk94450593]8、投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任；
9、中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
[bookmark: _Toc11248448][bookmark: _Toc59044754][bookmark: _Toc11248382][bookmark: _Toc21614][bookmark: _Toc32736][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc30232]
格式11、残疾人福利性单位声明函（如属）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc387680520][bookmark: _Toc13642223][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc11146][bookmark: _Toc17115][bookmark: _Toc1076][bookmark: _Toc18051]
格式12、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                             公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日  		 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。		
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc18828][bookmark: _Toc31784][bookmark: _Toc27075][bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc27717][bookmark: _Toc22718][bookmark: _Toc59044756][bookmark: _Toc13543212]
第四章 招标书
受苏州市姑苏区人民法院（机关）的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的姑苏法院融合法庭建设项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。
[bookmark: _Toc59044757][bookmark: _Toc11248383][bookmark: _Toc11248450][bookmark: _Toc13642225][bookmark: _Toc13642117]一、采购编号：JSZC-320508-ZCZX-G2026-0061号
[bookmark: _Toc59044758][bookmark: _Toc11248451][bookmark: _Toc11248384]二、采购项目名称：姑苏法院融合法庭建设项目
[bookmark: _Toc492478286][bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc59044762][bookmark: _Toc9374]三、采购内容：
（一）项目概况
本院于2024年完成全流程无纸化庭审项目建设，全院共计44间法庭，其中本部31间、金阊13间。2025年已完成系统与姑苏法院办公办案平台对接，庭审笔录、录音录像、卷宗材料按照最高院规范完成向上同步上报。本次姑苏法院融合法庭建设项目，新增建设互联网庭审、语音转写等全套能力，同时实现无主机庭审、全栈国产化适配，延续原有全流程无纸化办案能力，充分利旧现有法庭前端外设，避免重复投资。
建设背景
原有法庭采用传统本地庭审主机部署模式，设备分散部署，现场运维压力较大；部分业务组件未实现完整信创软硬件适配；2024年全流程无纸化庭审项目未建设互联网庭审功能，无法开展线上远程开庭业务，需要在本项目完成互联网庭审完整建设。本次项目建设将庭审业务能力迁移至后台云平台，构建前端轻量化的无主机云庭审架构，实现法庭资源池化调度，落实智慧法院、全流程无纸化办案相关工作要求。
建设目标
1、实现无主机庭审改造：取消部分单法庭本地庭审主机设备。庭审编解码、画面合成、媒体录制全部由后台云平台集中处理；前端仅保留音视频采集、显示、智能庭审终端，充分复用现有摄像机、拾音扩声设备、智能庭审终端等外设，降低硬件故障率，简化现场运维管理。
2、新建完整互联网庭审业务能力：本次项目完整建设云庭审业务管理平台，具备互联网庭审，语音转写等全套功能，提供微信小程序、PC客户端两类远程接入渠道，完善庭前检测、证据提交、在线示证、远程电子签名等功能；内外网交互采用网络安全设备、单向视频隔离网关，所有庭审音视频、笔录、卷宗数据全部存储于法院专网存储设备，互联网侧不留存任何业务数据。书记员沿用现有客户端操作，无需更换操作终端。
3、完成全栈国产化适配：法官端、书记员端、当事人端客户端可完整运行在国产化PC操作系统，全部业务功能可用，外设驱动完成国产化环境适配。
4、兼容存量业务流程：原有全流程无纸化庭审全部功能予以保留，包含预开庭、卷宗授权、证据展示、笔录签名、法条案例库查询等；稳定对接姑苏法院办公办案平台，不改变书记员原有客户端操作习惯，保障现有业务平稳过渡。
5、落实网络安全保障：部署互联网侧专用国产防火墙、IPS入侵防御、web防护、高级流量威胁检测。单向光隔离传输安全体系，符合FYB/T 53005‑2020法院专网安全域划分和边界防护技术规范，满足网络安全等级保护、密码应用安全评估相关要求。
（二）主要建设内容
1、后台云庭审业务管理平台及互联网庭审模块新建 （1）新建云庭审业务管理平台无主机云庭审调度模块，实现全院44间法庭媒体资源池化管理，集中完成音视频编解码、画面合成、同步录音录像、语音转写、庭审直播转发。（2）新建互联网庭审整套业务模块，建设互联网庭审服务后台，实现微信小程序、PC客户端全业务能力，包含账号登录、庭审码登录、身份核验、庭前音视频检测、证据材料上传下载、远程示证、庭审音视频交互、笔录在线查看、远程电子签名、短信开庭通知等全套互联网庭审业务。（3）完成信创适配要求，输出国产化客户端安装包，适配统信、麒麟等主流国产桌面操作系统。（4）保障与姑苏法院办公办案平台接口兼容性，项目实施过程不得中断数据上报，庭审排期、笔录、录像、卷宗信息按照最高院接口规范自动同步上报，互联网庭审的案件数据同样完成向上上报。
2、法庭前端适配改造（利旧优先）
（1）原有摄像机、音频采集、扩声系统、智能庭审终端一体机等全部利旧复用；改造法庭设备控制逻辑，前端设备接入云平台，部分取消本地庭审主机。
（2）升级设备运维能力，支持设备状态实时监测、故障告警、庭审业务统计分析。
3、系统对接清单
（1）对接对象：姑苏法院办公办案平台。
（2）对接内容：庭审数据上报、音视频同步、案件庭审信息同步（2025年已完成对接，本次升级保障兼容，互联网庭审案件同步上报）
（三）采购清单
	苏州市姑苏区人民法院融合法庭配置清单

	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	云庭审业务管理平台
	云庭审业务管理平台，支持本地庭审、远程提讯、互联网庭审业务场景，支持云部署模式。具有案件排期、录播管理、开庭公告、电子质证、信息研判、系统运维等功能。配合书记员客户端，实现法庭管理、电子笔录、语音转写等功能。支持国产化适配。硬件参数：2U标准机架设计；内存：64GB ,硬盘：4T冗余备份；网络接口3×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×RS485，4个USB接口。本次项目建设云庭审业务管理平台，须对接姑苏区人民法院现有科技法庭主机、摄像机等设备，实现本地开庭、互联网开庭、远程提讯、电子质证等各项业务功能；且项目实施不得对姑苏法院办公办案平台对接业务、平台历史案件查询、庭审录像查询、点播等功能造成影响，投标单位在投标文件中提供无缝对接承诺函，否则视为无效投标。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	2
	集中式综合业务平台
	集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	台
	3
	

	3
	融媒体处理器
	1、支持H.264、H.265视频同编同解功能；
2、支持的视频格式之间进行互相转换；
3、支持一解多编功能，输入单路视频后，支持输出多种不高于原始分辨率的视频；
4、支持视频分辨率转换功能，转换后的分辨率、帧率不高于原始视频。
5、支持画面合成功能，能将多路视频源合成输出1路视频。
6、支持Linux操作系统（CentOS、CentOS ARM）
7、支持银河麒麟、UOS国产操作系统。
8、支持RTMP码流传输协议
9、支持Restful HTTP API
10、并行处理4路4K@60fps转码为4k@60fps及以下分辨率；
或8路4K@30fps转码为4K@30fps及以下分辨率；
或16路1080p@60fps转码为1080p@60fps及以下分辨率；
或32路1080p@30fps转码为1080p@30fps及以下分辨率；
或64路720p@30fps转码为720p@30fps及以下分辨率。
11、4Kp60fps、4Kp30fps、1080p60fps、1080p30fps及以下分辨率
12、最大支持4组25路视频源分别进行画面合成（输入视频的总路数与输入视频的总分辨率、帧率有关）。
	块
	1
	

	4
	视频隔离网关-解码端
	视频隔离网关-解码端（板卡式）/4×SFP光模块接口/1×10/100/1000M网口/1×Reset按钮/支持4×4K@30Fps或者16×1080P@30Fps或者32路720P@30Fps/支持RTMP、RTSP协议
	块
	2
	

	5
	视频隔离网关-编码端
	视频隔离网关-编码端（板卡式）/4×SFP光模块接口/1×10/100/1000M网口/1×Reset按钮/支持4×4K@30Fps或者16×1080P@30Fps或者32路720P@30Fps/支持RTMP、RTSP协议
	块
	2
	

	6
	语音转写平台
	语音转写一体机，内置智能语音转写引擎。搭配语音转写软件授权，可实现庭审/审讯等场景下的普通话语音实时转写功能。国产化19英寸2U机架式硬件，2颗高性能处理器，64G内存，内置1*480G SSD硬盘；1+1 冗余电源；含导轨。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	7
	存储阵列
	3U机架式24盘位IP磁盘存储阵列
模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护
1000Mbits/秒录像写入能力+额外400Mbits/秒转发能力
24个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10,RAIDX
4个千兆网口，支持网卡绑定，双冗余电源
与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发。本次配置含24块2T硬盘。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	8
	备份一体机
	文件备份一体机，3U机架式24盘位、4个千兆网口，双冗余电源，可实现录像文件备份存储，支持浏览器客户端对录像文件的上传、下载、支持文件预览、录像文件合并，支持磁盘管理，raid备份等功能，含硬盘托架。本次配置含24块8T硬盘。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	9
	存储阵列扩容
	4U机架式IP磁盘存储阵列
模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护
500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力
16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10
3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源
与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发
含16块8T硬盘（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	10
	出口防火墙（国产化）
	产品性能：整机吞吐:10Gbps,最大并发数:500万,最大新建数:20万/秒
详细配置：软硬一体产品；2U机架式，8核8线程国产CPU，内存：16GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：128G  SSD，电源规格：1+1冗余电源（额定功率350W）。网络接口：千兆电口不少于16个(含2组电口Bypass），管理电口不少于1个，HA电口不少于1个，千兆光口不少于16个，万兆光口不少于8个，接口扩展槽不少于4个，Console接口（RJ45）不少于1个。操作系统：UOS V20。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	11
	入侵防御系统
	国产化CPU，国产操作系统。1U标准机架设备；设备配置不少于1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，4个千兆光口，具有扩展插槽，不少于2个USB口，性能参数：网络层吞吐量不小于20G，IPS吞吐量不小于15G，并发连接数2000万；（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	12
	web应用防护
	双电源，1U，16G内存，240G企业级SSD硬盘；国产化硬件，国产CPU，国产操作系统；提供不少于8个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展槽，可防护站点数无限；
网络吞吐20G，HTTP吞吐5G，HTTP新建75000，HTTP并发连接数600万，HTTPS吞吐800M（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	13
	高级流量威胁检测
	可采集全网流量，性能：不小于5Gbps。硬件：2U标准机架设备，国产CPU ，国产操作系统，硬盘：设备配置2T数据盘，内存128G，设备配置不少于2个千兆电口；对各种WEB攻击、邮件社工类攻击进行检测；多维度全方位发现失陷主机；识别内网中横向扩散及渗透攻击行为；对检测对象的会话特征进行多维度监控统计；对流量中的资产进行统计分析；提供综合威胁分析、主机威胁分析、外部威胁分析等多个智能报表；提供综合管理和关联分析能力，同时可提供云端高级分析服务。（详细参数见内容（四））
	台
	1
	

	14
	高清庭审主机
	高清庭审主机，具备8寸触控显示屏，支持8路高清1080P SDI摄像机或网络摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个DVD刻录机，含2T硬盘；支持不少于30路音频输入、5路音频输出；支持不少于4路DVI输入、6路HDMI输入及8路DVI输出、5路HDMI输出；支持6路红外控制、6路RS232控制、8路RS485控制；支持语音激励及智能分析功能（详细参数见内容（四））
	台
	4
	

	15
	高清一体化网络摄像机
	高清一体化网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，800W像素，30倍光变，超宽动态。
H.265/H.264，4K/1080P/D1，30fps。1×SDI，1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出，1× 内置TF卡槽，功耗5W，DC12V。（详细参数见内容（四））
	台
	8
	

	16
	高清视频编码器
	单路高清编码器。H.265/H.264,1920*1200/1080P/720P/D1/CIF，支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出1×RS232，1×RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出。含电源适配器。
	个
	4
	

	17
	双路高清视频解码器
	双路高清解码器。支持H.265/H.264，输出接口2×HDMI，1×VGA；
（HDMI1与VGA同时同源输出，与HDMI2异源输出；HDMI1/VGA分辨率1920×1080，HDMI2分辨率最高4K即3840×2160）
最高解码视频分辨率为4K（3840×2160）；
解码总能力支持4×4K、8×400万（2592×1520）、18×1080P、32×D1;
支持GB协议对接平台。
	个
	2
	

	18
	智能数字音频处理器
	智能数字音频处理器，具有16路音频输入、16路音频输出接口，采用6A音频算法，内置矩阵式全混音等功能；可调度智能语音转写一体机实现法庭分角色语音转写（详细参数见内容（四））
	台
	10
	

	19
	法庭专业扩声设备
	法庭扩声设备：
总谐波失真：<0.003%
信噪比：112dB
频率响应：20Hz-20KHz  +/-0.25dB
阻尼系数:>1000
转换速率:80V/us
输入阻抗：30K
输入灵敏度：0.775V
残留直流：<5mV
新技术应用：
90V~270V电源波动净化。
接地噪声双向引流净化。
信号源噪声二级净化。
直接能量放大器。
恒定不失真功率控制。
复电抗相移控制。
扬声器动态能量回收。
预过热软保护，预过载软保护。
	台
	2
	

	20
	法庭反馈抑制器
	56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz.
2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。
每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。
自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。
噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。
输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。
两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。
电源使用超低噪音环形变压器。
	台
	1
	

	21
	法庭音频处理器
	网络音频传输接口：内置8通道数字信号输入及8通道数字信号输出的网络音频传输接口
信号处理功能：所有输入通道及输出通道的信号处理具有与模拟通道一样的信号处理功能
多重控制功能：支持 PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制
算法：内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法
输入每通道：输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡
输出每通道：输出每通道：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器
矩阵调节功能：全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能
跟踪与场景预设功能：内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能，输入阻抗：平衡 20KΩ
	台
	2
	

	22
	压限器
	经典压缩器加上最新的AutoDynamic自动变化上升和恢复控制，优化每一通道音频信号，简易的操作，最新的噪声门电路，自动运算最平滑的恢复特性，独立的LED显示，让操作更直观 立体声或双路单声道，平衡输入，链旁插接点。
	台
	1
	

	23
	法庭无线音频采集单元
	内置2*3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机2套使用.                        八通道音量独立可调. 提供8+1音频输出.八通道各音频音量输出独立可控.                     采用8通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性.                                                                                                                       频率范围 : 610~670 MHz                                                                                                       可调范围 : 50MHz    信道数目 : 400                                                                                                                   接收机方式：二次变频超外差 
使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米.（含4只手持，4只方杆）                     
	套
	1
	

	24
	法庭音频采集单元
	指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响20Hz～18KHz,输出阻抗75欧姆,最佳拾音距离10～45cm,DC3V/幻象48V供电
	支
	88
	

	25
	庭审SDI摄像机（含支架和电源）
	采用独特的数字处理技术，在低光照条件下可以显示出良好的图像质量；高分辨率模块具有超灵敏度和优良的色彩再现性；1/2.8英寸，最小场景照明度0.05Lux；1920X1080P分辨率；支持EX-SDI和全高清-SDI和模拟CVBS输出；含2.8-12mm镜头，含支架和供电电源；
	台
	6
	

	26
	高清半球网络摄像机
	高清红外半球型网络摄像机，1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级低照度，120dB超宽动态。点阵式红外灯，40米红外，2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，1920×1080@30fps，基础智能。1×内置MIC，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗11W。（详细参数见内容（四））
	台
	2
	

	27
	视频编码器
	网络视频编码器,金属外壳。H.264,D1/CIF。1×BNC,1×双向音频,1×告警输入输出,1×RS485,1×TF卡存储接口。功耗4W。
	台
	2
	

	28
	互联网庭审小程序租赁服务
	互联网庭审微信小程序，租赁服务。
	年
	3
	

	29
	安装调试人工及线材费
	安装调试人工及线材费
	项
	1
	


注：1、本项目核心产品：云庭审业务管理平台。
2、本项目采购包含所有设备的安装调试服务，涉及到数据接口对接、开发、调试等一系列相关费用已经包含在该项目采购预算中，采购人后期不接受任何费用增加。（投标单位需提供对接承诺函，如不提供视为非实质性响应；中标单位须在成交后3个工作日内，签订合同之前完成对接测试，若后期不能实现数据对接测试视为虚假应标，追究相应法律责任）
（四）主要设备详细参数功能要求
1、云庭审业务管理平台
1.1本次苏州市姑苏区人民法院云庭审业务管理平台建设新增互联网庭审、庭审语音转写等功能。
1.2支持法院所有法庭的接入管理，并发七间物理法庭或虚拟法庭互联网接入。
1.3★支持设置办案类型，包括本地庭审、远程提讯、互联网庭审。
1.4★排期支持选择互联网庭审与会方式，包括到庭、互联网
1.5支持根据时间、案号查询互联网庭审的排期信息。
1.6★支持新建互联网庭审信息，包括案号、本地法庭、与会方及与会方式、预约时间、案件信息。 
1.7★支持看互联网庭审类型已闭庭且已归档的排期记录，下载录像、笔录。 
1.8支持语音转写控制，可开始、插入、结束语音转写；
1.9支持单独开启、或关闭某个发言人的转写；
1.10支持录入个性化词汇，提升转写准确率；
1.11开庭前可进行摄像机、麦克风测试，能够查看测试结果。 
1.12★支持互联网庭审小程序对单路画面进行全屏、取消全屏操作。
1.13支持对庭审参与方的信号状态进行展示
1.14★支持互联网庭审小程序或PC客户端上查看笔录、手写签名、上传证据材料
1.15本次云庭审业务管理平台建设，须对接姑苏区人民法院现有科技法庭庭审主机、摄像机等设备，实现本地开庭、互联网开庭、远程提讯、电子质证各项业务功能。
1.16本次云庭审业务管理平台建设，不得对姑苏法院办公办案平台对接业务、平台历史案件查询、庭审录像查询、点播等功能造成影响。

2、语音转写平台
2.1设备内置普通话语音转写算法引擎，可实现庭审场景下的普通话语音实时转写功能。本次项目配置10间法庭语音转写授权。
2.2支持高准确率的识别，识别正确率98%以上
2.3支持配置热词，支持庭审/审讯里的专业词汇优化
2.4支持过滤敏感词，支持语气词过滤
2.5支持中文、英文、数字混合识别
2.6支持导入离线的语音文件进行转写
2.7内存容量不小于64GB
2.8硬盘不小于480GB SSD 固态硬盘
2.9支持不少于4*千兆网以太网口、2*USB接口、1*VGA接口

3、备份一体机
3.1设备采用 3U 机箱，具有 24 盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换，本次项目配置24块8T硬盘。
3.2支持不少于4个100/1000M 自适应以太网接口；1个VGA接口；USB接口：2个USB3.0接口。
3.3支持1+1冗余电源备份功能。
3.4支持网络端口冗余，当一个网口出现故障时可以启用备用网口保证系统的网络正常工作；
3.5支持同时接入2个网段，设置不同网段的IP,实现不同网段的互联互通。
3.6支持RAID0、1、5、6、10模式；
3.7根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；
3.8设备重启后，RAID可以继续重建；
3.9支持1T、2T、3T、4T、6T、8T 12T、16T SATA 硬盘。
3.10支持盘号立体示意图展示；
3.11支持当前存储盘号状态显示：容量、属性、类型、运行状态、剩余空间；
3.12支持H.264/H.265录像格式存储。
3.13支持密码设置复杂度提醒；
3.14支持新建、编辑、删除用户组，支持对用户组进行授权；
3.15支持新建、编辑、删除用户，用户可以选择所属的用户组，该用户的权限集成用户组的权限；
3.16支持非法登录锁定机制，启用后客户端在达到指定非法登录次数后可自动锁定，并在指定时间后解锁。
3.17支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
3.18具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出，支持日志按类别、类型、来源、时间段进行搜索；
3.19支持对物理硬盘的状态查看，支持对独立盘号进行SMART检测、坏道检测。
3.20支持指定RAID作为数据共享备份区，备份区支持RAID0、1、5、6、10。
3.21满配硬盘状态下，整机功耗不大于550W。
3.22产品在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或者软件的故障。

4、存储阵列
4.1采用3U机箱，具有24盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换，本次配置24块2T硬盘。
4.2设备采用嵌入式设计，运行于Linux操作系统
4.3具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制
4.4默认关闭远程telnet功能
4.5默认无法通过ssh root用户访问
4.6支持密码设置复杂度提醒
4.7支持查看硬件状态和系统状态
4.8支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置
4.9支持配置备份和恢复
4.10支持告警事件联动邮件通知
4.11支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能
4.12视音频采用视频流协议直接写入存储
4.13支持磁盘在线修复功能
4.14支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘
4.15支持针对坏扇区磁盘的热顶替
4.16★支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建；支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度
4.17支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建
4.18支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘
4.19支持虚拟磁盘类型ISCSI、NRU、NAS
4.20支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用
4.21支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔
4.22支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态
4.23支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入
4.24支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作
4.25在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作
4.26★在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构
4.27在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失
4.28录像机转发性能，同时支持：写入能力：1000Mbits/s、转发能力：400Mbits/s
4.29支持1T、2T、3T、4T、6T、8T SATA磁盘；支持企业级、监控级硬盘
4.30支持不少于4个10/100/1000M以太网接口；2个USB接口；1个VGA接口

5、存储阵列扩容
5.1设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠，本次配置16块8T硬盘。
5.2支持视音频采用视频流协议直接写入存储
5.3支持RAID快速创建
5.4★支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建
5.5支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘
5.6支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态
5.7支持配置备份和恢复；支持查看硬件状态和系统状态；支持告警事件邮件通知
5.8支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式
5.9支持针对坏扇区磁盘的热顶替
5.10支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS
5.11支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）
5.12采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制
5.13默认关闭远程telnet功能
5.14默认无法通过ssh root用户访问
5.15支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作
5.16在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作
5.17★在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构
5.18在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失
5.19写入能力不少于500Mbits/s同时转发能力不少于200Mbits/s
5.20支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘；支持企业级、监控级硬盘
5.21支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔
5.22支持冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性
5.23支持不少于3个10/100/1000M以太网接口；4个USB接口

6、出口防火墙（国产化）
6.1产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性
6.2支持IPv6/IPv4双栈；支持IPv6安全策略，包括访问控制策略、NAT策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等
6.3★漏洞扫描支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描
6.4★系统预定义至少11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。
6.5威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。
6.6支持内嵌AI智能安全客服，通过AI智能安全客服为客户提供产品功能使用在线咨询以及产品故障排查思路；
6.7★黑名单容量规格支持最大100万条。
6.8支持基于地址、服务、时间等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、最大连接数、最大连接速率、每IP带宽等QoS动作
6.9支持安全日志分析功能，使用关联分析技术，自动聚合、归一化并关联来自防火墙自身及网络的多源安全日志，提供攻击者、受害者两个安全分析维度进行分展示分析，其中每个维度支持三级视图进行查看，支持从相应的视角去分析特定时间范围内的攻击者/受害者的相关信息，支持下钻至对应的攻击详情进行详细分析；支持攻击链展示，精准定位关键威胁事件，并提供直观分析结果。
6.10系统定义最大超过6000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过立即升级、定时升级、手动上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果
6.11具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》
6.12具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（万兆）EAL4+

7、入侵防御系统
7.1系统入侵防御事件库，应支持根据协议类型、系统、安全类型、来源、事件级别来进行分类。
7.2采用自主知识产权的木马通信通道检测技术，可检测木马隐蔽通道，防止木马对网络内业务系统的攻击行为；
7.3系统应支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素和口令字典，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。
7.4采用自主知识产权的硬件状态监测技术，可防止硬件非法变更后接入网络。
7.5系统应支持Web过滤功能，至少支持黑白名单、关键字过滤、禁止HTTP代理外，还支持Script、 Java Applet等过滤，并能通过统一模版设置。
7.6系统应支持邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件SMTP命令、发件人、主题、附件、IP及邮件大小进行过滤。
7.7系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。
7.8基于行为分析的C&C通道（隐蔽通道）检测机制，能够发现网络中的存在的隐蔽通道。提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等。
7.9系统提供多种扫描防护能力，至少包括爬虫防护、CGI扫描防护、漏洞扫描防护，支持针对每种防护类型独立设置检测敏感度，系统内置检测检测敏感度分级，内置的敏感度级别至少包括低、中、高、最高，支持针对每种防护类型独立设置响应动作和阻断时间。

8、web应用防护
8.1代理或透明模式下，支持输入HTTP页面自动跳转到HTTPS页面。
8.2可绑定设备厂家微信公众号实现设备智能互联，可通过微信公众号推送设备运行情况，如CPU负载、网口状态、磁盘容量、HA运行状态、路由、DNS、授权证书状态、入侵汇总信息、网站上线审核等，长时间无入侵记录、长时间未登陆设备推送告警到微信端
8.3基于用户行为识别的智能动态防护机制，识别并彻底阻断黑客的攻击行为，阻断白名单支持设置IP、规则号和作用范围，支持数据挖掘
8.4支持基本访问控制规则与高级访问控制规则动作的冲突检测
8.5支持我国自主研发的国密算法，自主可控，能够满足各种应用场景的需求
8.6支持敏感信息隐藏，身份证信息和银行卡信息中的部分位数用*替代。
8.7能够对SQL注入、CGI、跨站脚本（XSS）进行应用层漏洞扫描
8.8自动学习并构建网站的URL模型，禁止违反现有模型的尝试行为
8.9支持对恶意扫描行为开启防扫描功能，用户可自定义防护等级。
8.10支持在指定的生效时间内自动提升设备的安全防护等级，可手动更改生效规则及功能，支持域名灰名单
8.11检测网站的备案情况，对于通过备案网站放行，未通过备案禁止访问

9、高级流量威胁检测
9.1.支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW、TFTP、HTTP2、NNTP等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号；
9.2★支持30个以上的深度检测模块，对流量进行二次分析。
9.3支持对流量中的IP地址、端口等进行统计，快速识别未登记资产。可基于特定应用或服务对内部资产进行梳理，查看资产端口暴露情况，特别是以非标端口提供的服务情况；可深入识别运行在资产上的应用信息、服务信息详细情况；
9.4★支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，可自行设置告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间、启用维度；
9.5支持攻击链路可视化，一键溯源查看攻击全貌，将攻击者在网络中的活动路径、攻击过程以图形化方式完整地展示出来，且支持选择多条攻击链路并高亮显示，帮助用户更好理解攻击者行为；
9.6持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型；
9.7持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型；
9.8支持攻击链路可视化，一键溯源查看攻击全貌，将攻击者在网络中的活动路径、攻击过程以图形化方式完整地展示出来，且支持选择多条攻击链路并高亮显示，帮助用户更好理解攻击者行为；
9.9AI辅助分析支持对接第三方大模型，是拥有告警日志挖掘、规则生成、知识库管理、MCP服务器管理等功能的智能助手。
9.10支持联动多家防火墙进行阻断，如深信服、山石、天融信等，且支持自定义防火墙阻断的风险类型，阻断时长，并展示最新联动状态、状态更新时间；
9.11支持大屏展示网络攻击态势，包括攻击地图、紧急事件数/总数、恶意文件数/扫描总数、风险趋势（高、中、低风险）、流量分析（吞吐量、HTTP流量、DNS流量）、高危风险类别排名、攻击源区域排名、紧急事件，并支持全球地图、中国地图切换展示；
9.12具备中国国家信息安全产品认证证书（增强级）

10、高清庭审主机
10.1采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能
10.2支持不少于8路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入，8路DVI视频输出，5路HDMI输出
10.3支持不少于1路USB3.0、1路USB2.0
10.4支持不少于2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式
10.5支持不少于16路Mic In（支持48V幻象供电）、5路Line In
10.6支持不少于3路Line Out（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLR Out
10.7支持不少于8路RS485串行接口，6路RS232串行接口
10.8支持不少于1路红外输入，6路红外输出，2路告警输入，2路告警输出
10.9支持不少于4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘
10.10支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放
10.11★内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等
10.12内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱
10.13视频编码格式支持H.264和H.265；视频编码码率支持在128kbps-8Mbps范围内设置
10.14★音频编码格式支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率支持在32kbps~128kbps范围内设置；支持不少于30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能
10.15支持8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入
10.16支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；支持1080P、60帧SDI相机接入；支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323；支持2路远程点接入
10.17★支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成
10.18支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置
10.19合成画面任意两幅画面之间的同步时间无延时
10.20合成画面OSD叠加功能：支持系统时间叠加、系统字幕叠加、片头信息叠加
10.21支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中
10.22支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点
10.23支持自定义配置语音激励合成画面风格
10.24HDMI合成画面输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；DVI合成画面输出分辨率支持1080P，带音频
10.25支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘
10.26录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载
10.27支持单独存储音频文件和获取音频文件
10.28支持手动录像、周期定时录像、报警联动录像等多种录像策略
10.29支持秒级回放，通过录像时间轴可精确定位到秒进行录像检索和回放
10.30★支持本地开庭、休庭、闭庭、法纪宣读等22种宏指令可调用；支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能
10.31支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等
10.32支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置
10.33支持上传开庭须知，在开庭时可选择播放开庭须知，支持本地输出到显示器
10.34支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中
10.35★支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流
10.36若出现故障报警，故障提升声压≥60dB（A），持续时间≥8min
10.37支持RTMP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS及HTTPS协议

11、高清一体化网络摄像机
11.1设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器
11.2设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。
11.3设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.1。
11.4设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
11.5设备支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1920×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。
11.6支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。
11.7设备最大应支持分辨率3840×2160，帧率1fps~30fps可设置。
11.8设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。
11.9 1路SDI输出，支持1080P@30fps。
11.10设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。
11.11设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。
11.12设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。
11.13设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。
11.14设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。
11.15设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。
11.16设备具有接入协议支持信鸽、PDNS、VSIP协议设置选型。
11.17支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出、1路存储卡接口
11.18设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。
11.19电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。

12、智能数字音频处理器
12.1设备需具备16路线路输入和16路线路输出，支持48V幻想供电。
12.2支持AFC自学习声反馈抑制功能，能有效抑制系统啸叫。
12.3支持AEC自适应声学回声消除功能，能快速消除会议中产生的回声。
12.4支持AGC自动增益控制功能，确保音响系统的输出音量平衡。
12.5支持ANS动态自适应降噪技术，降噪电平需达到18dB。
12.6支持ANC噪声增益补偿，根据环境噪声改变自动调整输出增益。
12.7支持AM多麦克风智能混音功能，具备话筒优选功能，轻松管理多支麦克风组合输出
12.8支持矩阵式输入输出信号路由功能，可对音频信号进行灵活切换和分配。
12.9具备丰富的信号处理模块，包括：压缩器、闪避器、均衡器、滤波器、扩展器、噪声门、限幅器、延时器等
12.10支持RS485/RS232串口控制，便于接入中控系统。
12.11支持图形化操作界面，具备清晰的信号流显示和多样化的控制面板，可对音频处理器进行灵活配置。

13、高清半球网络摄像机
13.1设备应为高清红外海螺型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠
13.2设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）
13.3设备应具备焦距2.8mm内置镜头
13.4设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。
13.5支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。
13.6设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。
13.7设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。
13.8设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准。
13.9支持AEC回声抵消、混音录像等功能。
13.10设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。
13.11支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。
13.12支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。
13.13支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。
13.14设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。
13.15支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。
13.16设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能
13.17设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。
13.18设备应满足IP67级防护要求。
13.19设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。
13.20设备应满足工作温度-40℃~+70℃。
13.21设备应满能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。
四、综合说明及其他要求
1、投标人在投标时应注明所投货物的生产厂家、产地、品牌、规格和型号、尺寸、提供设备配置清单、数量，并提供详细的技术参数及性能说明书等及一些必须说明的技术情况。
2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、招标文件中若涉及品牌型号或其导向的仅供参考，各投标人在满足采购要求的前提下，可以提供质量、技术要求同档次或高于参照品牌要求的其他合格产品。
4、投标人须对所投的全部内容进行响应，报价包括但不限于为实施和完成本合同项下全部内容所需的全部费用和要求获得的利润，包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、相关知识产权费、 保险、税费及包装、运至最终目的地的运输、存储、现场吊装、搬运、安装调试、检测验收、甲方指定部门的检验检测费、技术支持与培训、伴随服务、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及企业利润、税金和政策性文件规定及采购文件提出的、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。
6、履约验收要求：采购使用单位将根据《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。具体详见合同。
7、付款步骤：详见合同。
8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的公告为准。
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第五章  合同主要条款
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项目编号：

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：
	序号
	货物（服务）名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



三、合同总价款：大写人民币元，小写￥元。 
合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、管理、实施配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间：
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：
1.付款步骤：
（1）合同签订后支付合同价款40%的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定），设备全部到场安装完成后支付合同价款40%的进度款，项目全部调试完成并试运行6个月且通过验收合格后付清剩余合同价款的20%。
(注:甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的增值税发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。）
（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
2. 支付方式：使用数字人民币支付

六、验收要求
6.1交付本合同标的物前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为本合同项下标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
6.2甲方根据本合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。验收不合格的，乙方应进行采取补救措施，直至甲方再次验收合格。货物调整产生的一切费用，由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。
6.3验收标准：须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和乙方所作承诺。
6.4应自本项目所有标的物交付甲方，并完成签收之日起15日内进行验收。特殊情况需延长的，由双方另行协商确定。
6.5验收过程中，甲方有权对乙方提供的产品抽取一定比例（不超过5%）送具有法定资质的第三方检测检验机构检测检验（费用由乙方承担)。检验结果若质量不合格或达不到采购文件要求的技术要求和质量要求，甲方有权要求乙方将其提供的同品类产品更换为满足采购文件要求的产品，更换产品产生的相关费用由乙方承担。乙方拒不更换的，由甲方自行购买并更换，所产生的费用由乙方承担。相关费用乙方拒不承担的，甲方有权从项目合同款或履约保证金中扣除。
6.6如双方对验收结果有分歧，对有争议产品送具有法定资质的第三方检验检测机构进行检验检测，如检验（检测）合格，检验（检测）费由甲方承担，检验（检测）不合格，检验（检测）费由乙方承担。
6.7甲方将根据《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
6.8招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

七、保修期：
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供3年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 

十、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十四、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 

十五、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：
法定代表人（或授权代表）：                         法定代表人（或授权代表）： 
签约日期：                                        签约日期： 

合同签定地：


第六章  评标办法、评分标准
一、评标办法：
1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为中标供应商。如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，以提供优先采购产品数量最多的投标单位为中标候选供应商或中标人，如果提供优先采购产品数量也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.提供相同核心产品（主要标的）品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由评标委员会组织以抽签方式确定中标人，其他核心产品（主要标的）同品牌投标人不作为中标人。
4.评审价格调整的情形及评审价格调整办法:
4.1中、小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：
（1）本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）规定。
（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
4.2残疾人福利性单位
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。
4.3监狱企业
根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：1、根据财政部答复有关本国产品采购网民留言咨询，同时满足本国产品和中小企业政策的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和中小企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
2、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
二、综合评分标准：
（一）价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。
第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30%×100
注：评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目采购预算（最高限价）×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）设备技术参数（20分）
所投产品技术参数完全符合或优于招标文件的技术参数要求的得20分；其中带“★”项技术参数，每负偏离一项扣1分；其他参数每有一项负偏离的扣0.5分，本项最高得20分。（投标文件中应提供《技术要求偏离表》供评委评判，带“★”项技术参数需在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书扫描件，否则视为负偏离，未根据要求提供相关证明材料的不得分）
（三）技术部分（26分）
1、项目整体技术方案（7分）
根据投标单位提供的针对本项目的项目整体技术方案进行打分，方案包含但不限于项目现状、需求分析、建设架构、实施目标、功能深度设计、业务系统描述等。方案科学合理、表述完整、符合需求的得7分；方案完整性有所欠缺，不完全符合需求的得3分；方案不合理、方案完整性缺失严重、不符合需求的得1分；不提供不得分。
2、项目云庭审业务管理平台与姑苏法院办公办案平台对接方案（4分）
根据投标单位提供的针对本项目的云庭审业务管理平台与姑苏法院办公办案平台对接方案进行打分，方案包含但不限于接入场景与要求、系统对接内容、接口清单等。方案科学合理、表述完整、符合需求的得4分；方案完整性有所欠缺，不完全符合需求的得2分；方案不合理、方案完整性缺失严重、不符合需求的得1分；不提供不得分。
3、项目科技法庭设备利旧的整体方案（4分）
根据投标单位提供的针对本项目的科技法庭设备利旧的整体实施方案，方案包含但不限于但不限于目前利旧设备现状、设备利旧方案、数据迁移等。方案科学合理、表述完整、符合需求的得4分；方案完整性有所欠缺，不完全符合需求的得2分；方案不合理、方案完整性缺失严重、不符合需求的得1分；不提供不得分。
4、项目实施方案（7分）
根据投标单位提供针对本项目的实施方案进行打分，包含但不限于：实施部署方案、主要设备安装方案、进度计划方案、质量、安全保障措施方案、系统试运行及测试方案、验收方案等。方案科学合理、表述完整、符合需求的得7分；方案完整性有所欠缺，不完全符合需求的得3分；方案不合理、方案完整性缺失严重、不符合需求的得1分；不提供不得分。
5、售后服务方案（4分）
根据投标单位提供针对本项目的售后服务方案进行打分，包含但不限于：售后服务体系及团队、售后服务内容、故障解决方方案、培训方案、培训采取的方式、培训课件及培训方式等。方案科学合理、表述完整、符合需求的得4分；方案完整性有所欠缺，不完全符合需求的得2分；方案不合理、方案完整性缺失严重、不符合需求的得1分；不提供不得分。
（四）拟投入本项目组人员资质（12分）（一人多证按一证计算，不重复评分。投标文件中提供下述人员资质证书及投标单位为其依法缴纳最近一期社保资金的证明材料扫描件）
1、项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）资格认证的，每提供一个证书得2分；最高得4分。
2、技术负责人具备高级网络规划设计师、注册信息安全专业人员（CISP）资格的，每提供一个证书得2分，最高得4分。
3、投入本项目的其他项目组成员具有信息安全保障人员（CISAW）认证证书，信息安全专业人员（CISP），每有1人得1分，最高得4分。
（五）企业综合实力（12分）
1、投标单位具备ITSS信息技术服务标准证书的，1级的得2分；2级的得1分；最高2分。（投标文件中提供有效期内的证书扫描件，否则不得分）
2、投标单位具备CS信息系统建设和服务能力等级证书的，4级的得2分；3级的得1分；最高2分。（投标文件中提供有效期内的证书扫描件，否则不得分）
3、投标单位具备软件开发成熟度模型CMMI证书的，5级的得2分；4级的得1分；最高2分。（投标文件中提供有效期内的证书扫描件，否则不得分）
4、投标单位2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立完成过的类似项目业绩，每提供一份业绩合同得2分，最高6分。（投标文件中提供合同扫描件，不提供不得分）

注：
1、付款方式、合同履行期限、质保期如有负偏离的，不得进入评审。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

（全文完）
