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[bookmark: _Toc162361610]第一章  投标邀请
受连云港市大数据管理中心的委托，连云港市公共资源交易中心就花果山景区智慧旅游安保平台建设项目（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0144）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
花果山景区智慧旅游安保平台建设项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0144
项目名称：花果山景区智慧旅游安保平台建设项目（非专门面向中小企业）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币81.4069万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：本项目基于花果山景区智慧旅游安保平台紧密围绕“全域可视，立体防控”目标，突出可视化管理重点，紧盯全域大环境、景区小环境，围绕景区出入口、各热门景点等重点区域，积极构建点线面结合、打防控一体的立体化动态治安防控体系。研发应用数字孪生平台，绘制实景全域地图，将相关治安要素标注上图、一屏展示、全量掌控。另外针对景区重要节假日时，强化内外联动、协同指挥作战，全面提升治安效能。同时坚持警力跟着警情走，进一步深化景区、公安双平台功能应用，动态掌握人流变化，实行潮汐式布警、阵地式防控，打造动静结合、整体联动的智慧巡防网络。具体要求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：自合同签订之日起60日内完成全部建设内容并通过初验，初验后进入30日试运行期，试运行结束后提请终验，验收合格后运维期为1年。  
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月29日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月12日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年11月12日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市大数据管理中心
地    址：连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心4楼
联系方式：0518-85825190
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：李俊怡   0518-85868290
3.项目联系方式
项目联系人：高毓辰
电      话：0518-85825190














[bookmark: _Toc162361611]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
9.4方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK149]13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价55%的，即投标报价<采购项目最高限价×55%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28.确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、履约保证金及授予合同
30.履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31.签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.合同标的的追加
[bookmark: OLE_LINK150]31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34.询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
35.质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
36.质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38.促进中小企业发展
[bookmark: OLE_LINK151]本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39.采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
39.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
40.支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
41.政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：。
1.2 服务要求：。
1.3 服务标准：。
1.4 补充条款：。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1 服务时间：。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
十、合同款支付
10.1 付款方式：合同签订后项目组进场30日内，支付合同款总额的30%。完成合同建设内容，初验合格后30日内，支付至合同金额的60%，终验合格后30日内，支付至合同金额的100%。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     

签订日期：       年    月    日
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说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。
依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


	序号
	实质性要求和条件

	1
	运维期限：终验合格之日起1年。

	2
	项目进度安排：自合同签订之日起60日内完成全部建设内容并通过初验，初验后进入30日试运行期，试运行结束后提请终验。




一、项目概况
本项目为花果山景区智慧旅游安保平台，核心围绕平台建设、数据采集对接、终端设备配置三大板块实施。项目搭建互联网、公安网双架构智慧旅游安保平台，依托视频标注、大数据及AI技术，构建景区可视化视频地图底座，实现监控资源联动、智能预警、自动巡防、一体化指挥管控，并深度对接公安、景区现有各类业务系统，破除数据孤岛。覆盖花果山景区25平方公里范围数据建模，完成景区、景交车第三方平台数据对接与专用网络部署，筑牢数字孪生数据基底。同时配套采购智能AI眼镜、专用操作终端等，保障系统7×24小时稳定运行。项目核心目标是破解传统景区安防管控滞后、联动不畅、处置低效痛点，构建全域感知、智能预警、精准指挥、高效处置的主动式智慧安防体系，实现景区治安管控、应急处置、日常巡防的智能化升级，全面提升景区安全管理精细化、实战化水平。
二、服务技术要求
2.1服务范围
本项目为花果山景区智慧旅游安保平台建设项目，规划建设公安网版花果山景区智慧旅游安保平台、互联网版花果山景区智慧旅游安保平台，配套开展第三方平台数据对接、花果山数据建模、智能 AI 眼镜、应用终端等软硬件部署实施服务，满足花果山景区治安防控、客流疏导、应急指挥、重点区域管控、游客安全保障的实战业务要求。
2.2采购清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	花果山景区智慧旅游安保平台（公安网版）
	1
	项

	2
	系统对接（公安网）
	1
	项

	3
	花果山景区智慧旅游安保平台（互联网版）
	1
	项

	4
	系统对接（互联网）
	1
	项

	5
	数据对接
	1
	项

	6
	花果山数据建模
	25
	平方公里

	项目实施硬件部分

	7
	应用管理单元
	1
	台

	8
	智能分析服务单元
	1
	台

	9
	智能AI眼镜
	2
	个

	10
	应用终端
	4
	台


注：花果山景区智慧旅游安保平台（公安网版）由基础功能与开发功能两部分构成。其中，基础功能为投标产品既有成熟基础能力，投标人须于投标前已具备完整产品能力；开发功能系针对花果山景区地形、公安实战业务需求所开展的定制化适配、接口开发、业务改造与场景化二次开发内容。
2.3服务技术要求
	序号
	采购内容
	功能描述
	数量
	单位

	1
	花果山景区智慧旅游安保平台（公安网版）-基础功能
	全域视频运维中心：
	1
	项

	
	
	1、实景视频轮播：支持景区高点球机、低点枪机、全景相机实时视频拉流、大屏上墙，以4分屏或9分屏模式进行低点显示。
	
	

	
	
	2、前端设备远程操控：系统支持通过客户端界面内的云台控制圆盘，点击八向云台控制按钮或鼠标拖动的方式控制摄像机向不同方向转动。
	
	

	
	
	3、景区视频流分发：提供智能化视频流转、分发管理功能，支持多级视频流转分发功能。
	
	

	
	
	4、3D定位：系统的3D定位功能支持单击视频画面中想要居中显示的位置，摄像机即可将云台转动到指定的位置。
	
	

	
	
	5、镜头控制：系统支持通过点击变倍按钮或鼠标滚轮拉伸的方式控制摄像机镜头变倍，使视频画面能够拉近和放远。
	
	

	
	
	6、客户端锁定：系统支持配置锁屏时间，超过锁屏时间内未操作时锁定当前客户端界面，并支持用户名、密码解锁的功能
	
	

	
	
	▲7、视频地图预案资源管理：系统支持在高点视频画面上进行划线分区、标注文字、直接拖拽添加警员警车等图标进行安保预案规划，可在视频地图上绘画多边形、椭圆和矢量箭头，可设置其边界线条的粗细、颜色以及填充颜色、填充透明度和标注名称以及添加文字，文字大小、颜色可设置，并支持对预案资源进行导入和删除操作的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲8、周边视频联动：支持在视频地图上发起周边视频应用，支持自动打开该点周边一定范围内的摄像机视频，支持在二维地图中自动将周边摄像机与目标位置连线，形成可视化的位置拓扑关系的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲9、平面图操作：系统支持打开平面画面，支持对平面图进行放大、缩小、八向云台操作，支持可在平面图中标注人脸卡口、车辆卡口等定点标签、矢量标签、区域标签、多视频标签、VR标签等，关联标签时可配置关联摄像机、文字、图片、文件等内容，支持在平面图进行标签编辑、修改、删除、筛选、搜索等操作的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	10、高点轮巡：系统支持对多个高点设置轮巡任务，执行预案时按设置的时间间隔自动切换高点画面的功能。
	
	

	
	
	11、视频巡更管理：系统支持视频巡更任务的设置，支持设置巡更时间、巡更路线、巡更视频及巡更人员，生成视频巡更预案的功能
	
	

	
	
	▲12、手动预案管理：系统支持添加手动巡航预案，根据设置的监控目标点、低点监控设备及低点球机的预置位生成手动预案，并在客户端预案列表中显示，手动预案执行时联动高点视频聚焦在目标处，并联动低点固定探头或球机预置位以画中画播放视频的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	13、普通标签搜索：系统支持从标签列表中选择或模糊输入标签标题两种方式进行标签搜索，可通过云台转动将目标标签定位到屏幕中心，可通过摄像机变焦切换至可显示目标标签的图层，支持目标标签不在当前高点摄像机画面时，自动切换至其所属高点画面的功能。
	
	

	
	
	▲14、多摄像机关联标签：系统支持将单个标签关联多路摄像机，根据配置的标签对关联的摄像机进行视频播放，支持4画面、6画面或者9画面的方式预览视频，视频播放时生成视频设备树，支持视频设备排序及切换播放窗口在多视频设备树中通过鼠标拖动对其进行排序，支持手动点流切换播放窗口，支持切换全屏、抓拍画面、关闭视频、清空所有、关闭所有、开启轮播、关闭轮播等操作，并支持将选定视频推送到摄像机联动屏（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	景区视频标注工具库：
▲1、POI自动标签生成：系统支持将下载的百度地图POI兴趣点数据进行导入，支持POI兴趣点生成自动标签，点击标签能查看标签的概要信息的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲2、标签视频联动：系统支持在高点视频画面中通过画中画形式查看低点摄像机视频画面，支持低点视频全屏播放、云台控制、3D定位、切换码流、播放录像、语音对讲、查看本地录像等操作的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲3、标签属性自定义管理：系统支持自定义标签属性，标签属性包括是否显示名称、是否必填、是否不显示及描述、控件 ，控件包括文字、网页、查询数据表、图片、图片集、文件、文件集合、可标记图集及以上内容组合的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲4、标签外观自定义：系统支持自定义标签外观，可配置标签外形、图标图片、背景图片、引导点图片及图片的透明程度。标签外形具有图标型、引导点型、渐变圈图标、光束型标签四种类型，支持调整标签字体大小及标签线条颜色及图标高、宽、间距和圈高、圈宽、图标颜色的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	5、录像播放：系统支持以 1、4、9 画面分割播放录像，录像播放支持慢放、停止、暂停、快进、倒放、同步播放、定位播放、拖拽播放、新增录像标签等操作的功能
	
	

	
	
	▲6、视频地图预案文件管理：系统支持视频地图添加预案文件，支持预案文件查看、删除和修改的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲7、视频地图预案文件关联：系统支持预案文件关联多个预案并设置名称、时间、文字描述，并可设置关联的高点视频地图，支持对多个高点地图进行左右切换，支持在高点地图下关联多个联动视频，支持调整联动视频顺序及删除联动视频，并支持将已有预案导入到当前预案的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	8、平面图添加：系统支持后台添加平面图，并在客户端将平面图模拟成高点进行地图展示的功能
	
	

	
	
	▲9、标签详情外观自定义：系统支持自定义标签详情外观，可配置标签详情的背景图片、透明程度、容器高度、容器宽度及标签属性（视频样式、名称样式及其他属性）的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲10、视频标签校准：系统支持手动框拽方式进行标签位置校准，当框选多个视频资源标签，则可将框选到的视频资源标签在指点位置合成一个多视频标签的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲11、标签批量矫正：系统支持标签批量选择，通过点击上下左右云台按钮进行批量位置调整，并可设置标签校准的单次移动步进距离的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲12、标签复制粘贴：系统支持对定点标签、多视频标签、重点标签、VR标签、3D模型标签等进行标签复制和粘贴，支持跨高点进行标签复制、粘贴的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲13、标签剪切粘贴：系统支持对定点标签、多视频标签、重点标签、VR标签、3D模型标签等进行标签剪切和粘贴，可根据不同通道选择标签进行剪切、粘贴，支持跨高点进行标签剪切、粘贴的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲14、标签跟随：系统支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	15、区域标签添加管理：系统支持对区域标签的添加管理，支持对视频画面中出现的区域做图形框定标注，支持标签背景颜色、边框颜色、鼠标悬浮颜色及其不透明度自定义，支持一级、二级标签体系的功能
	
	

	
	
	全域资源智能调度台：
▲1、一键框选：系统支持一键框选视频资源标签和多视频标签，框选后可将对应的摄像机推送到第二屏多视频窗口进行播放的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	全域告警联动处置中心：
	
	

	
	
	1、景区实时告警弹窗提醒：接收告警信息，弹窗提示。
	
	

	
	
	2、历史告警数据查询：系统支持查看告警历史，可以按告警类型、查看状态、告警时间进行分类搜索查看，也可以通过搜索告警地点或告警内容快速查询历史告警信息，每一条历史告警支持查看告警详情内容和播放对应告警卡口告警时间段的录像。
	
	

	
	
	3、告警视频自动联动：告警触发后，高点摄像机自动转向告警位置，同步调取周边低点监控，实现 “告警即见画面”。
	
	

	
	
	4、系统告警设置：系统支持设置是否播报告警内容、告警联动范围、告警显示时间，系统告警时按配进行弹窗提示的功能
	
	

	
	
	▲5、告警自定义工具：系统支持告警容器配置、语音播报配置、子控件配置等，告警容器可设置背景图片、宽度、高度、显示位置等，语音播报可设置是否启用语音播报、配置语音播报内容及语音播报时长等，配置子控件支持自定义告警控件类型、告警内容、事件类型、字体大小、字体颜色、字体粗细等功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	▲6、报警过滤设置：系统支持对前端人脸、车辆、智能分析卡口等设备告警信息进行过滤筛选，支持根据告警类型、告警设备进行单选或多选过滤，未选择的告警类型及告警设备产生的告警信息不会在平台弹窗提醒的功能（提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	7、平面图告警联动：系统支持接收告警信息后联动告警规则，支持自动定位告警设备位置并居中显示，支持以画中画方式播放告警标签所关联的摄像机视频画面的功能
	
	

	2
	花果山景区智慧旅游安保平台（公安网版）-定制化功能
	景区实景点位标注地图：
1、景区点位标注分层展示：按景区建筑、游览步道、监控点位、巡逻警力、危险区域、客流密集区划分多层图层标注，支持分图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标注。
2、图层标注临时隐藏管控：系统支持标注屏蔽功能，通过勾选标注显示类型即可能够在平台画面中快速屏蔽或显示相应类型的标注。
3、全域点位标注快速检索：支持模糊检索目标资源，通过点击目标标注可自动切换实景高点，居中显示标注，以此快速筛查出可以看到目标对象的所有监控资源。
4、自定义标注：支持关联摄像机、文字、图片、图片集、文档、文件、文件集、网页、查询数据表、可标记图集及以上内容的组合，其中文件包含视频、语音、录像文件、3D模型文件、平面地图、VR全景地图、居民信息等多种类型；
	
	

	
	
	景区视频标注工具库：
1、固定服务点位标注：在景区视频中标注景区出入口、游客服务中心、卫生间、医疗救助点、警务室、观景台等固定服务点位。
2、通行路线矢量标注：绘制游览动线、应急疏导通道、单向通行路线、隔离带，引导游客有序通行。
3、重点管控区域圈定标注：划定客流超容预警区、禁入区域、临崖危险区、临时管控区。
	
	

	
	
	全域资源智能调度台：
1、景区全域综合检索：支持按点位标注名称、监控设备、路段描述全局搜索资源。
2、检索结果视频点播：选中搜索到的监控点位，一键开启实时视频，支持多路视频同步播放。
3、点位视频一键跳转：选中标注点位，系统自动切换至对应实景视频画面并居中展示。
4、片区视频批量调度：针对节假日客流高峰、突发事件区域，批量调取周边所有监控，自动推送至指挥大屏分屏展示，实现片区全域掌控。
	
	

	
	
	景区专属应急方案库：
1、实景化应急方案编辑：在景区视频地图上可视化布置巡逻警力、执勤车辆、应急装备、游客疏散路线、临时隔离区，支持拖拽式快速编辑调整。
2、多场景预案模板制作：针对节假日大客流、游客走失、山林险情、大型文旅活动、恶劣天气等场景编制专属应急方案，保存为独立模板，可重复调用。
3、应急方案一键启动：预案启动后，实时通过移动警力标签功能在实景地图上展示执勤人员，并通过实际到位状态数据和实景地图对比，人员部署是否到位，便可一目了然。
	
	

	
	
	入园人数数据维护模块：本功能提供专属管理界面，可对景区每日入园总人数这一核心基准数据进行手动校准与维护。授权管理员可通过此功能，根据检票口人工计数或其他可靠来源，对系统记录的入园人数进行修正与确认。
	
	

	
	
	景区舆情数据维护模块：本功能提供对舆情监测系统的基础元数据与监测规则进行维护管理的能力。管理员可在此配置和更新需要重点监控的重点媒体名单、风险人员信息库等,通过持续的维护，使系统能够更精准、全面地捕捉互联网上关于景区的声誉风险、安全隐患及游客诉求，助力实现线上风险的早发现、早研判、早处置。
	
	

	
	
	景区场景应用模块：基于公安网安保平台深度定制，面向花果山景区专属业务场景，实现平面一张图、智能巡查、值班联动、重点部位一键处置，是景区实战指挥的核心应用。
1、重点人员预警与视频标注定位
对接重点人员预警数据系统。当系统推送中重点人员告警数据时，可在平台触发告警。同时，系统可调用最近的AR高点摄像机，并将视频画面快速定位、放大至告警发生位置，为现场处置提供实时视频支撑。
2、平面地图与资源标绘
以高精度VR场景作为核心操作地图，支持在模型中精准标注并关联景区内的各类安保资源，如警力部署、监控点位、重要设施等，实现资源一图总览。
3、值班信息联动
本模块实时展示值班人员名单、岗位。支持与融合通信系统深度融合，指挥员可直接点击任意值班人员，一键发起语音对讲，实现了从“看到人”到“找对人、即时通、看得见”的无缝闭环，大幅提升应急指挥的精准性与响应速度。
4、智能地图巡防
支持在地图上自定义巡逻路线（如将景区关键点位连线），系统可自动按路线顺序调取沿线关联的多个监控视频，形成视频巡航，供指挥人员实时巡查沿线状况，提升巡逻效率。
5、重点位置联动
对景区内关键位置进行重点标识与管控配置。系统可关联景区内重点位置的实时监控，并快速调取视频查看，实现“人、地、视频”快速联动。
	
	

	3
	系统对接（公安网）
	视频监控系统对接：通过符合国标GB/T 28181的协议与视频监控系统对接，实现现有视频资源的整合，可查看实时视频、录像、云台、预置位调用等相关功能。通过增强现实动态标签技术在全局监控画面上叠加摄像头标签，通过视频画中画联动功能同时展示多路天网监控的视频。
	1
	项

	
	
	对于不能支持国标GB/28181的协议的视频监控系统，需要通过专门的SDK对接。
	
	

	
	
	景区12345工单数据对接：将12345市民服务热线平台中，涉及花果山景区的所有投诉、建议与求助工单进行自动化、结构化接入。系统能够按照预先设定的规则，精准筛选并实时同步景区相关的工单数据，如游客消费纠纷、设施投诉、服务建议等。在平台展示景区相关12345工单占比分类与详情，实现从“被动接收”到“主动治理”的闭环管理，显著提升涉旅投诉的响应速度与处置满意度。
	1
	项

	
	
	景区景交车数据对接：本功能通过对接景区观光车（景交车）数据，实时获取车辆GPS定位等核心数据。该功能旨在实现景交车运力的可视化监控与智能化调度，帮助管理者在客流高峰时科学调配车辆，优化线路，疏导拥堵
	1
	项

	
	
	景区多模态预警数据对接：本功能负责接入并整合来自视频监控系统的多模态智能分析预警结果。系统对接视频分析引擎，实时接收并处理关于人员聚集、跨越护栏、举旗等异常行为的结构化报警事件。通过统一的数据接口，这些预警信息被实时推送至指挥中心大屏，并可与事发点位的视自动关联，实现“风险智能感知、告警秒级推送、现场快速联动”，将安防模式从事后追溯全面升级为事前预防与事中快速干预。
	1
	项

	
	
	景区人流抓拍数据对接：本功能通过接入部署在景区各关键通道、出入口及热点区域的人脸/人形抓拍摄像头，实时获取未经去重的原始抓拍数据。系统以分钟为单位，汇聚各点位的抓拍通过人次，并通过数据模型将其转化为反映实时人员流动频率与区域密度指数的核心指标。该功能是指挥中心动态感知客流分布、研判拥堵趋势、发布分级预警（高/中/低）的基础，为精细化的人流管控与警力资源动态投放提供了直接的数据支撑。
	1
	项

	
	
	景区警情数据对接：实现与110接处警系统的实时对接，自动获取景区分局辖区内的所有警情数据，包括基本信息、发生时间、具体地点、报警类型。系统对原始警情数据进行实时同步与结构化处理，在“诉警中心”模块中以饼图统计、列表滚动等方式可视化呈现，指挥员可直观掌握警情分布规律与高发类型，辅助研判治安态势。
	1
	项

	4
	花果山景区智慧旅游安保平台（互联网版）
	全域视频运维中心：
	1
	项

	
	
	1、实景视频轮播：支持景区高点球机、低点枪机、全景相机实时视频拉流、大屏上墙，以4分屏或9分屏模式进行低点显示；。
	
	

	
	
	2、前端设备远程操控：系统支持通过客户端界面内的云台控制圆盘，点击八向云台控制按钮或鼠标拖动的方式控制摄像机向不同方向转动。
	
	

	
	
	3、景区视频流分发：提供智能化视频流转、分发管理功能，不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能。
	
	

	
	
	4、3D定位：系统的3D定位功能支持单击视频画面中想要居中显示的位置，摄像机即可将云台转动到指定的位置。
	
	

	
	
	5、镜头控制：系统支持通过点击变倍按钮或鼠标滚轮拉伸的方式控制摄像机镜头变倍，使视频画面能够拉近和放远。
	
	

	
	
	景区实景点位标注地图：
	
	

	
	
	1、景区点位标注分层展示：按景区建筑、游览步道、监控点位、巡逻警力、危险区域、客流密集区划分多层图层标注，支持分图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标注。
	
	

	
	
	2、图层标注临时隐藏管控：系统支持标注屏蔽功能，通过勾选标注显示类型即可能够在平台画面中快速屏蔽或显示相应类型的标注。
	
	

	
	
	3、全域点位标注快速检索：支持模糊检索目标资源，通过点击目标标注可自动切换实景高点，居中显示标注，以此快速筛查出可以看到目标对象的所有监控资源。
	
	

	
	
	4、自定义标注：支持关联摄像机、文字、图片、图片集、文档、文件、文件集、网页、查询数据表、可标记图集及以上内容的组合，其中文件包含视频、语音、录像文件、3D模型文件、平面地图、VR全景地图、居民信息等多种类型；
	
	

	
	
	景区视频标注工具库：
	
	

	
	
	1、固定服务点位标注：在景区视频中标注景区出入口、游客服务中心、卫生间、医疗救助点、警务室、观景台等固定服务点位。
	
	

	
	
	2、通行路线矢量标注：绘制游览动线、应急疏导通道、单向通行路线、隔离带，引导游客有序通行。
	
	

	
	
	3、重点管控区域圈定标注：划定客流超容预警区、禁入区域、临崖危险区、临时管控区。
	
	

	
	
	全域资源智能调度台：
	
	

	
	
	1、景区全域综合检索：支持按点位标注名称、监控设备、路段描述全局搜索资源。
	
	

	
	
	2、检索结果视频点播：选中搜索到的监控点位，一键开启实时视频，支持多路视频同步播放。
	
	

	
	
	3、点位视频一键跳转：选中标注点位，系统自动切换至对应实景视频画面并居中展示。
	
	

	
	
	4、片区视频批量调度：针对节假日客流高峰、突发事件区域，批量调取周边所有监控，自动推送至指挥大屏分屏展示，实现片区全域掌控。
	
	

	
	
	视频标注化组件：标注化能力根据编解码引擎解析摄像机PTZ参数，实现摄像头的标注化、自动定位、自动校时、视域计算、视频联动跟踪。
	
	

	
	
	平面图标注化组件：导入平面图并进行空间校准。在静态图上叠加标注信息、监控画面、设施信息。支持旋转、缩放、漫游，模拟实景浏览。
	
	

	
	
	景区全景模块：支持枪机、球机、二维地图、平面图统一嵌套调用。实现多源数据空间化聚合，标注化全息呈现。通过景区全景图，直观掌握景区全貌。
	
	

	
	
	通过符合国标GB/T 28181的协议与视频监控系统对接，实现现有视频资源的整合，可查看实时视频、录像、云台、预置位调用等相关功能。通过增强现实动态标签技术在全局监控画面上叠加摄像头标签，通过视频画中画联动功能同时展示多路天网监控的视频。
	
	

	
	
	对于不能支持国标GB/T 28181的协议的视频监控系统，需要通过专门的SDK对接。
	
	

	5
	系统对接（互联网）
	通过符合国标GB/T 28181的协议与视频监控系统对接，实现现有视频资源的整合，可查看实时视频、录像、云台、预置位调用等相关功能。通过增强现实动态标签技术在全局监控画面上叠加摄像头标签，通过视频画中画联动功能同时展示多路天网监控的视频。
	1
	项

	
	
	对于不能支持国标GB/T 28181的协议的视频监控系统，需要通过专门的SDK对接。
	
	

	6
	数据对接
	花果山出入园数据对接：将花果山景区入园人数、出园人数接入本项目建设平台。
	1
	项

	
	
	花果山停车场数据对接：将花果山景区停车场车位总数，剩余车位数接入本项目建设平台。
	1
	项

	
	
	花果山景交车数据对接：将花果山景区景交车基本信息、gps定位信息接入本项目建设平台。
	1
	项

	
	
	互联网至公安网数据接入：将12345工单数据接入本项目建设平台。
	1
	项

	
	
	公安网与花果山景区智慧旅游安保平台数据对接：将公安网视频监控、旅馆、常驻人口等数据接入本项目建设平台。
	1
	项

	7
	花果山数据建模
	对花果山景区进行多角度、重叠率数据采集，获取高精度地形、地貌及建筑数据，重建三维模型。
	25
	平方公里

	
	
	数据建模指标：
	
	

	
	
	平原建筑密集区：地面分辨率3cm；
	
	

	
	
	山体区域：地面分辨率5cm；
	
	

	项目实施硬件部分

	8
	应用管理单元
	应用管理单元是针对网络监控系统的专用的视频监控管理及数据接入管理设备。
	1
	台

	
	
	可实现视频的实时浏览、设备接入配置、各服务配置等业务功能。
	
	

	
	
	硬件参数：
	
	

	
	
	2U；
	
	

	
	
	CPU ：配置国产CPU，核心数≥24核，主频≥2.1GHz
	
	

	
	
	内存：≥32G；
	
	

	
	
	硬盘：≥2T企业级；
	
	

	
	
	其他：配备至少1个导轨；
	
	

	9
	智能分析服务单元
	智能分析服务单元是专为人工智能推理场景设计的高性能、高密度计算单元。它集成双路高性能处理器、双国产推理加速卡，为视频智能分析、自然语言处理、大数据实时推理等业务提供强大的算力支撑与数据处理平台，是实现AI应用规模化部署的核心硬件基础。
	1
	台

	
	
	cpu: 2颗 ≥ 32核,≥2.2GHz
	
	

	
	
	内存:规格及容量≥DDR4 32GB*16
	
	

	
	
	硬盘: 系统盘存储容量≥ SSD 480GB*2
	
	

	
	
	硬盘: 数据盘存储容量≥ SSD 1.92T*4
	
	

	
	
	网卡: 万兆
	
	

	
	
	raid卡:支持raid0,raid1,raid5
	
	

	
	
	推理卡: 国产GPU卡 * 2，单卡算力不低于140TOPS int8
	
	

	
	
	可靠性要求：产品可靠性强，在CPU超过50%的负载下，MTBF≥30万小时。
	
	

	
	
	安全稳定性：支持内存上安装加固卡扣，确保板卡接触稳定，具有自主知识产权。
	
	

	
	
	安全管理：配套管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试。
	
	

	10
	智能AI眼镜
	显示屏幕：Micro OLED
	2
	套

	
	
	光学系统：双目衍射光波导
	
	

	
	
	视场角（FOV）：30°
	
	

	
	
	眼动范围（Eyebox）：15*10mm
	
	

	
	
	出瞳距离（Eye Relief）：20mm
	
	

	
	
	焦距：1.9mm
	
	

	
	
	光圈：F2.25
	
	

	
	
	视场角：H*V: 77*94,D:109
	
	

	
	
	景深范围：34cm~0
	
	

	
	
	防抖：电子防抖
	
	

	
	
	WIFI6：802.11ac，支持 2.4GHz |/5GHz
	
	

	
	
	蓝牙：BT5.3
	
	

	
	
	整机重量：49g
	
	

	
	
	环境温度：-10℃~45℃ <95% RH
	
	

	11
	应用终端
	cpu：频率不低于2.8Ghz,HT总线3200MT/S
	4
	台

	
	
	内存：≥16G
	
	

	
	
	固态硬盘:≥1T
	
	

	
	
	显卡：显存不低于8G，支持 ‌PCI Express 4.0‌ 接口，频率不低于12Gbps
	
	


注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。
三、人员配备要求
1.人员配备
项目建设期人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，中标人须配备1名项目负责人、1名技术负责人，另配不少于2名技术人员。相关人员须服从采购人管理，如采购人认为以上人员不满足岗位要求，须无条件更换。以上人员无故不得更换，更换需经采购人书面同意。
中标人在项目建设和运维期间，须严格遵守采购人相关规定。
2.人员工作内容及职责
（1）项目管理团队人员工作内容及职责
①项目负责人1 名，协调各种资源，对项目整体建设负责。包括负责制定项目计划、项目的管理、开发、质量保证过程，确保客户的成本、进度、绩效和质量目标。
②技术负责人1 名，协调各种资源，对项目整体建设技术内容负责。包括负责项目总体技术架构的设计和把控，解决项目技术难点。
③软件开发工程师1名，负责软件平台开发实现、模块测试、接口开发、共联联调；按照项目设计要求完成代码编写、逻辑实现、问题修复；配合完成软件测试、漏洞整改、性能优化等相关工作，确保平台功能完善、运行稳定。
④系统集成工程师1名，负责硬件设备安装上架、调试、配置及网络打通；负责视频设备接入、协议适配、平台级联、部门系统对接、非标设备国标化改造；负责系统级联、业务验证、故障排查，确保全市视频资源正常接入、平台互联互通。
（2）项目实施团队人员工作内容及职责
项目实施团队人员负责系统各子模块的方案设计、设备安装调试、系统软件开发、系统集成、系统测试、培训、试运行等，配合项目管理团队人员完成项目验收工作。
四、服务期限与项目进度安排
1.项目进度安排：自合同签订之日起60日内完成全部建设内容并通过初验，初验后进入30日试运行期，试运行结束后提请终验。
2.运维期限：终验合格之日起1年。
运维期限内，本项目服务内容涉及系统升级、端口对接、插件更新、数据更新、算法升级、级联对接等以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级等服务内容均包含在本次投标报价内由中标人负责。项目内服务器、应用终端、AI眼镜等故障，中标人应在4小时内到场，在8小时内修复或更换备件。
五、服务标准
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）
《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788）等相关国家标准及公安行业标准；
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019，等保3.0）
《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）
注：上述所列标准，在项目履约期间，如国家和行业有最新规范标准，按照最新规范标准执行。
六、培训要求
为保证项目建设质量，更好地满足采购人系统应用的需要，制定以下培训方案要求：
1.根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训测试、培训记录等。培训所需要的费用（包括但不限于培训材料费用、专家费用、交通费用等）由中标人承担。
2.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。
3.培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。
4.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。
5.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、业务应用操作、网络架构、数据库架构、常见故障分析、系统运维工作等。（所有培训以中文进行）。
6.培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。
7.培训教材：投标人需结合项目建设需求，细化培训方案，针对各个建设模块组织相应的培训内容与课程编制，形成纸质、电子及视频教材，并交采购人留存。
8.培训规模：按需培训，建设期不少于1次；质量保证期内不少于2次。
七、质量保证及售后服务要求
1.应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
2.提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标人承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，中标人退还采购人支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，采购人不承担任何产生费用。
3.如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后4小时内到达现场。
4.在服务期内，中标人应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
八、考核标准及考核办法
1.项目建设期及运维期，中标人应负责本项目的总体集成及全过程建设协调工作，保证本项目建设内容的完整性，各模块软件的功能及性能响应性，不同模块软件数据交换接口的实时性及数据类型的丰富性。中标人须及时发现并解决建设期间上述内容建设关联中存在的接口兼容、数据拥塞、网络链路、技术架构等各方面的风险及问题，保障项目完成后的实战应用。
2.中标人应在采购人指定环境和要求时间内完成系统部署，确保项目建设内容完整无缺、各模块软件功能完备且性能响应高效。
3.初验、终验及维保结束前，应交付的所有该阶段过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）。
4.建设、运维期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。
5.项目经理在不发生离职或重大伤病事故的情况下，不得予以更换。如因特殊原因需要更换人员的，必须按相关文件规定办理相关手续并经得委托方同意，如未经委托方同意擅自更换的，按每次2000元进行处罚，并重新办理相关手续。
6.遇到重大活动、重要保障任务及重要警情任务时，接采购方通知须无条件执行采购方保障要求及人员安排，如无故不执行保障要求，每次扣款500元。
7.项目建设及维护期间项目组成员未履行请假手续擅自离场的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。
8.在系统运维期内，中标人须严格按照要求完成运维相关工作。系统出现故障影响应用且在24小时内不能恢复，严重影响平台使用及重大安保活动的，扣1000元/次。
9.因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。
九、履约验收
项目完成全部建设内容，中标人提交全部有关技术文件、资料、培训文档等，中标供应商可提出终验申请。经采购人同意，由采购人组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，中标人应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。
具备以下条件，方可通过验收：
（1）验收标准： 
初验标准：完成合同中约定的全部业务功能；第三方接口对接全部调试连通，数据传输准确。进入试运行阶段，试运行30天后进行最终验收。
终验标准：初验所有问题整改完毕，系统稳定运行；
中标人交付项目技术档案，并完成相关人员培训。
（2）本合同内容任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。乙方未按甲方要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。
（3）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。
十、付款方式与履约保证金
1.付款方式：合同签订后项目组进场30日内，支付合同款总额的30%。完成合同建设内容，初验合格后30日内，支付至合同金额的60%，终验合格后30日内，支付至合同金额的100%。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十一、报价要求
1.本项目响应报价最高不得超过最高限价，否则作无效响应处理。
2.报价币种为人民币。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，包括不限于设备、开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、驻场服务、税费、利润等。
3.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。本项目为固定总价项目，中标价以上不再增加投资，即为满足采购人使用的交付价格，清单、报价若有遗漏，投标人自行承担。
十二、保密要求
由于该项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与用户签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与采购方签订保密协议。工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
十三、知识产权
项目交付后甲方拥有永久、完整使用权，涵盖平台部署、日常运维、功能迭代、免费升级权限。承建方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十四、其他
[bookmark: _Toc162361614]投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。招标文件技术规格只是对项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施是否符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。投标文件缺陷导致的一切损失，由投标人承担。
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一、评标方法
综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
1.价格分（10分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.技术分（ 25分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	项目设计方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目设计方案。方案包含但不限于项目基本概述、需求分析、设计思路、设计目标等。
设计方案全面详细，阐述清晰，有创新性，具有可操作性，完全满足项目要求的得5分；
建设内容较全面详细，阐述较清晰，创新性较强，可操作性较强，较满足项目要求的得4分；
建设内容有缺项，内容简单粗糙，创新性较差，可操作性不强，与项目要求存在偏差的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目建设方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目建设方案。方案包含但不限于架构设计、建设内容、建设目标、平台功能、场景应用和应用价值等。
建设内容全面详细，阐述清晰，措施完善，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
建设内容较全面详细，阐述较清晰，措施较完善，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得4分；
建设内容有缺项，内容简单粗糙，针对性、可操作性不强，与项目要求存在偏差的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，方案包含但不限于项目实施组织机构是否健全、项目管理措施完善及规范性、是否能有效地保障总体项目衔接、部署与调试、实施计划及分工、协调措施及进度内容、实施风险应对措施等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，组织方案内容全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
方案基本包含上述全部内容，流程较清晰，组织方案内容较为详细，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得4分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供项目售后服务方案，包括但不限于详细的售后服务内容、维护故障处理措施、响应机制及时间、售后服务机构及人员配备等。
售后服务方案内容全面详细，响应机制及时间迅速，可操作性强，完全满足项目要求的得5分；
售后服务方案内容较为详细响应机制及时间符合项目要求，可操作性较强，满足项目要求的得4分；
售后服务方案内容与采购需求存在偏差，内容简单，可操作性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目培训方案
（5分）
	投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，以及满足系统建设、管理、维护等要求的培训方案，对技术管理人员和业务操作人员的培训方案等。
内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分；
内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分；
内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分；
该项未见阐述不得分。


3.商务分（65分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（40分）
	技术参数响应评审基准分40分，采购需求部分技术参数及功能指标，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）

	服务能力
（10分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得6分。
2.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分。
3.投标人具有信息技术服务体系认证证书的得2分。
（上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分）

	项目团队成员（6分）
	1.拟派项目负责人具备数字经济(网络安全)相关高级工程师证书、电子信息工程相关专业工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。
2.拟派技术负责人具备数字经济(电子信息)相关工程师证书、软件设计师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。
3.拟投入项目组成员中具备软件设计师证书、网络工程师证书、数据库工程师证书、数字经济(电子信息)相关工程师证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。本项一人多证不重复得分，不同人员提供相同证书可分别得分。
（上述1-3项投标文件中提供有效相关证书扫描件及2025年10月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分）

	业绩
（9分）
	自2023年1月1日至今，投标人具有软件开发项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。
(投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。合同至少包括日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页，时间以合同为准。合同内容经评审委员会一致认定)


注;
1.本项目评标标准中的技术分（25分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（25分）不得分。

























[bookmark: _Toc162361615]第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。



承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加数字连云港—花果山景区智慧旅游安保平台建设项目（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：             。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。














十三、投标分项报价表（2个）
投标分项报价总表（一）
注：本表格为总报价表（包含服务、货物等涉及本项目所有报价）
项目名称：      项目编号：      分包号： 
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）（须与开标一览表中总价一致）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

货物投标分项报价表（二）
注：本表格仅针对本项目中涉及的货物报价详细表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1.“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2.请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
3.行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。











十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共
国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
















十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：         项目编号：         分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日












十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：        项目编号：        分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。










十九、开标一览表
项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	               元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）




质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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