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第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK2]受常熟经济技术开发区管理委员会的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务（JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况：
2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年11月16日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020
2、项目名称：2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：人民币358.50万元。
[bookmark: _Hlk105661037][bookmark: _Hlk105362751][bookmark: _Hlk105361477]5、采购需求：常熟经济技术开发区管理委员会所需的2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务，包括辖区内景观亮化设施的日常巡检、零小修及其他相关工作。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]6、合同履行期限：日常巡检：自合同签订之日起三周年（36个自然月）。零小修：自合同签订之日起三周年（36个自然月），结算金额达到300万元或合同履约期限截止为止（以先到为准）。
7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。
3、本项目的特定资格要求：无。
4、其他要求：
（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
4、售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、投标截止时间、开标时间：2026年11月16日13点00分（北京时间）
2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。
3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。
3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。
4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：常熟经济技术开发区管理委员会
地 址：常熟市通港路88号
联系方式：0512-52699835
2、采购代理机构信息
名 称：常熟市中竣招标代理有限公司
地 址：常熟市金枫家园50幢301
联系方式：0512-51531068
3、项目联系方式
项目联系人：倪杰（采购人）、邵明珠（代理机构）
电 话：0512-52699835、0512-51531068
[bookmark: _Toc16558]

[bookmark: _Toc25830]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc22031][bookmark: _Toc734][bookmark: _Toc1877][bookmark: _Toc30173][bookmark: _Toc20741][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc1635]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。
2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、合格投标人的条件
3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、代理服务费
5.1 本项目代理服务费为人民币柒仟壹佰叁拾陆元整，自代理服务履约完毕之日起30个工作日内由采购人向代理机构直接支付，一次性付清。
6、招标文件约束力
6.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。
7、招标活动的终止
[bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc29477][bookmark: _Toc32082][bookmark: _Toc27997][bookmark: _Toc19264][bookmark: _Toc27724]7.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。
[bookmark: _Toc5671]二、招标文件的说明
1、招标文件的构成
1.1 招标文件由下列内容组成：
（1）第一章  投标邀请
（2）第二章  投标人须知
（3）第五章  合同文本
（4）第三章  采购需求
（5）第四章  评标方法与评标标准
（6）第六章  投标文件格式
1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。
1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清、修改
2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。
2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc6508][bookmark: _Toc27236][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc18285]2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。
[bookmark: _Toc10009]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。
1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、人员情况说明、项目服务说明、业绩一览表、投标人情况说明、其他证明文件等部分。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、投标函、开标一览表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk155763835]5、报价明细表
5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。
6、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表
6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。
7、人员情况说明
7.1 投标人需根据招标文件要求提供拟投入人员情况的说明。
8、项目服务说明、业绩一览表
8.1 投标人需根据招标文件要求提供有关的项目服务说明，如重难点分析、巡检巡察方案、日常养护方案、维修、抢修方案、养护质量保证措施、安全生产管理与应急保障措施、景观亮化设施备品准备方案、内部管理制度等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]8.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的相关服务项目业绩。
9、投标人情况说明
9.1 投标人需根据招标文件要求提供投标人有关情况说明。
10、其他
10.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]11、投标有效期
11.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
12、投标有效期的延长
[bookmark: _Toc12590][bookmark: _Toc4340][bookmark: _Toc17717][bookmark: _Toc21694][bookmark: _Toc3126][bookmark: _Toc2957]12.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc7365]四、投标文件的提交
1、投标文件的提交
1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc158042193][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。
2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3、投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]4、投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改
4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20144][bookmark: _Toc16675][bookmark: _Toc11685][bookmark: _Toc4840][bookmark: _Toc32334][bookmark: _Toc8520][bookmark: _Toc24149]五、开标与评标
1、开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2、评标委员会
2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。
2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
3、评标过程的保密与公正
3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
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4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。
投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
5、对投标文件的初审
5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、投标报价且参与投标时间相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。
5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
6、无效投标条款和废标条款
6.1 无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（优惠率权重综合报价）的。
6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
6.1.5 投标人的报价超过了采购预算（预算金额）或最高限价的。
6.1.6 未通过符合性审查的。
6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10 政府采购评审中出现下列情形之一的（包括两部分优惠率以及优惠率权重综合报价），评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
启动异常低价投标（响应）审查程序时投标（响应）报价采用1-投标报价换算。
6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
6.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2 废标条款
6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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1、确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。
1.2 评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
2、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。
2.5 以下情形的质疑不予受理：
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3、中标通知书
3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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1、签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。
1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、服务（包含与服务相关的货物）的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、政府采购信用融资政策
3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。
4、合同公示
4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


第三章  合同文本

合同编号：
签订地点：常熟市
甲方（采购人）：                           
乙方（中标人）：                           
信用融资回款账户：                         
开户银行：                                 

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020） 项目公开招标采购结果签订本合同。
第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、服务：根据本合同规定乙方承担的2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务及相关工作。
5、合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。
第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条 合同内容
1、服务内容：2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务。
2、服务期限：日常巡检：自合同签订之日起三周年（36个自然月）。零小修：自合同签订之日起三周年（36个自然月），结算金额达到300万元或合同履约期限截止为止（以先到为准）。
3、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。
第四条 合同价款
第一部分日常巡检合同金额    万元；
第二部分零小修合同金额为300万元，各单价优惠率：      %。
第五条 结算支付
1、结算方式：
1.1第一部分日常巡检费固定总价结算。
1.2第二部分零小修费固定单价结算。【固定单价=最高限价*（1-对应优惠率）】
2、付款方式：
2.1第一部分日常巡检费：服务期限共计36个月，以每3个月为一个支付周期，共12期。每期日常巡检基本费按项目日常巡检中标总额（日常巡检合同金额）平均分摊计算，计算公式为：日常巡检中标总额÷12。每期实际拨付金额根据月度考核结果核定，计算公式为：每期巡检基本费×当期考核系数。
2.2第二部分零小修费：验收合格付至结算的60%且不超申报单内合同额的60%，工程审计结束且竣工验收合格满1年后付清余款。
注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。
第六条 验收办法
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
3、甲方按照采购文件确定的考核方案，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、乙方拟投入本项目的工作人员应与投标承诺的服务人员一致（甲方批准更换的除外），验收时将对工作人员的资历等开展核实并记录在册。若不能符合投标承诺的，将追究乙方违约责任。
7、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。
第七条 双方权利义务
1、甲方权利义务
1.1甲方权利
甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。
1.2甲方义务
甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。
2、乙方权利义务
2.1乙方权利
乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。
2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：
①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。
②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。
③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。
④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在   小时内派员到场。
⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。
⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。
⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。
⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第八条 质量保证
乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。
第九条 违约责任
1、甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。
2、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：
2.1详见“综合管理及违约处理说明”。
第十条 合同的解除
出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的。
2、乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的。
3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。
4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的。
5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。
6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的。
7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。
8、采购文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。
第十一条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。
第十二条 合同的变更、中止、补充
1、本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
2、如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报采购监管部门备案。该协议为本合同不可分割的一部分。
第十三条 合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
1.1本合同正常履行完毕；
1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
1.3任何一方行使解除权解除本合同；
1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。
2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十五条 履约保证金
本合同不收取履约保证金。
第十六条 争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第十七条 通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                         
送达地址：                           
指定电子收件方式：                   
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                         
送达地址：                           
指定电子收件方式：                   
2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第十八条 合同生效及其他
1、合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
[bookmark: _Hlk129690701]2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方执二份、乙方执二份、常熟市中竣招标代理有限公司执一份，具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（单位盖章）：                       乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：               法定代表人或授权代表签字：

甲方地址：                               乙方地址：

日期：                                   日期：


第四章  采购需求
[bookmark: _Hlk91086560][bookmark: _Hlk129763658]项目名称：2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020
[bookmark: _Hlk130807330]采 购 人：常熟经济技术开发区管理委员会
[bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc1047][bookmark: _Toc6095][bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc32550][bookmark: _Toc10702][bookmark: _Toc29220][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Hlk129763399][bookmark: _Hlk62737956]一、项目说明：
1、本项目采购内容为：经开区（碧溪街道）2027-2029年度景观亮化设施养护，包括辖区内景观亮化设施的日常巡检、零小修及其他相关工作。
（1）第一部分：日常巡检；
（2）第二部分：零小修。
2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
3、服务地点：采购人指定地点。
4、服务期限：日常巡检：自合同签订之日起三周年（36个自然月）。零小修：自合同签订之日起三周年（36个自然月），结算金额达到300万元或合同履约期限截止为止（以先到为准）。
5、结算方式：
5.1第一部分日常巡检费固定总价结算。
5.2第二部分零小修费固定单价结算。【固定单价=最高限价*（1-对应优惠率）】
6、付款方式：
6.1第一部分日常巡检费：服务期限共计36个月，以每3个月为一个支付周期，共12期。每期日常巡检基本费按项目日常巡检中标总额（日常巡检合同金额）平均分摊计算，计算公式为：日常巡检中标总额÷12。每期实际拨付金额根据月度考核结果核定，计算公式为：每期巡检基本费×当期考核系数。
6.2第二部分零小修费：验收合格付至结算的60%且不超申报单内合同额的60%，工程审计结束且竣工验收合格满1年后付清余款。
注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。
7、考核：由中标人负责保证采购人委托范围内的景观亮化设施的完好及正常运行。采购人按月度对中标人进行考核，详见：附件-常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护月度考核表。
注：①考核采用100分制，月考核分90分（含）以上为合格，全额支付当月日常巡检费，月考核低于90分的，每分按当月日常巡检费1%计算扣除；若单个年度连续两个月或累计三个月考核不合格，则额外扣除当月日常巡检费10%，且采购人有权终止合同。
②其余扣款情况详见“综合管理及违约处理说明”。
8、本项目三年采购预算为￥3585000.00元（人民币叁佰伍拾捌万伍仟元整）。
[bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc7545][bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc25451][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc7323][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc16066][bookmark: _Toc19708][bookmark: _Toc31220][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc15162][bookmark: _Toc9678]9、本项目不接受联合体参加投标。
[bookmark: _Toc30734][bookmark: _Toc223429570]
二、项目内容：
1、日常巡检：
1.1做好辖区内景观亮化设施（自景观亮化照明设施计控箱至灯具末端）的日常巡检、现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等，做好资产管理工作。
1.2定期检测接地电阻，定期检测照明光照度、均匀度，定期检测景观亮化照明设施电线电缆绝缘性能，做好相关检测记录并提交。
1.3组织实施景观亮化照明设施的保洁（包括清除黑色广告），确保设施整洁美观。
1.4做好日常值班工作，完成其他与项目相关的工作。
2、零小修：
2.1根据照明设施状况，及时更换失效的光源、电源、灯具、接地极、电线电缆等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，应采购人要求完成照明设施迁移等工作；确保景观亮化照明设施完好使用、系统运行正常。
2.2做好应急值班备勤相关工作（非日常值班工作），根据采购人应急响应（等级）要求增加人员及车辆。
3、工作量清单详见：附件-工作量清单。
注：不在清单范围内的子项单价，根据建设行政主管部门现行计价规范和计价标准，按照《江苏省市政工程消耗量》（苏建价〔2026〕76号）等据实计算造价后*（1-对应中标优惠率）进行结算。
[bookmark: _Toc16544][bookmark: _Toc223429571]
三、人员及设备要求：
1、人员要求
1.1要求配备专职项目负责人1人，具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师或机电工程二级（或以上）注册建造师资格。（证明材料：提供该人员对应的注册证书）
1.2配备现场管理人员（专职项目负责人不得兼任）1人，具有市政公用工程（或机电工程）二级（或以上）注册建造师资格。
1.3本项目作业人员不少于7人（其中日常巡检员不少于2人），其中同时配备有效电工证（特种作业）及有效高处作业证（特种作业）的人员不少于7人（日常巡检员也需满足此项要求）。
1.4高空作业车必须由具有有效高空作业车操作证的人员操作，不少于1人。
1.5配备人员中需配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员。
1.6项目履约期间，中标人须为所有人员购买不少于单人100万元人身意外险。中标人应在合同生效前向采购人提供保单证明文件。若因为中标人未及时购买意外伤害险而在此期间中标人人员发生任何伤亡事故的，采购人不承担任何责任。
注：在服务期间，中标人若更换配置人员，须经采购人同意，且不得低于原配置人员的资质。
2、设备要求
2.1高空作业车（作业高度14米（含）以上）不少于1辆。
2.2高空作业车（作业高度21米（含）以上）不少于1辆。
2.3巡检车辆（7座及以下，带有GPS系统，可记录行车轨迹）不少于1辆。
2.4其余所需工具包括发电机、割磨机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪等。
[bookmark: _Toc223429572][bookmark: _Toc20071]
四、日常巡检服务要求：
1、中标人须组织巡检人员每天巡检景观亮化照明设施，建立日巡检制度，制订巡检计划表，健全巡检台帐，落实责任人。
2、巡检人员要求至少每周夜查路线全覆盖一次（包括投光灯、地埋灯、吸顶灯、庭院灯、草坪灯、光带、数码管、发光字等所有设施），中标人须每月底上交本月的巡检台帐（成册）备查，并且以带日期水印图片反馈及文字编辑的形式上传至采购人指定微信群内，作为考核依据。
3、定期检测要求：
3.1按规定周期对景观亮化照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。中标人应针对不同的设施，制订详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等），每次检测的数据须记录备案。
3.2中标人应对接地电阻、线缆绝缘性等进行定期检测，并记录备案。
3.3定期检测应由实践经验丰富的专业技术人员负责。
3.4定期检测周期为每季度一次。若有行业规范要求或上级文件要求检查周期频率的，按最新文件执行。
4、在巡检过程中及时清理照明设施上所涂写的“黑色广告”等城市牛皮癣。
5、中标人需要配合采购人，在苏州市级景观亮化管理系统内开展相关基础数据更新和完善工作。
6、中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订景观亮化照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁（相关费用包含在日常巡检费用内，采购人不另行支付）。
7、中标人应做好日常值班工作，完成其他与日常巡检相关的工作。
8、当有检查任务、创建任务、重要活动日时，中标人应提前进行巡检，发现问题当场汇报采购人，开展活动期间需无条件配合采购人，听从采购人安排。
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五、零小修服务要求：
1、作业基本要求
1.1各类景观亮化照明设施应根据分类、分级进行养护。设施保持整洁、无倾斜、弯曲、无积污，设施整齐、电源部分不外露、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。
1.2中标人应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：
1.2.1养护档案应包括下列内容：景观亮化照明设施基础资料（种类、数量、点位、型号、品牌等）、新移交景观亮化照明设施资料、养护计划（至少每季度一次）、养护总结（至少每半年一次）、养护涉及的相关图纸。
1.2.2养护档案应装订成册并实行电子化。月度养护档案资料须于次月10日前装订成册交至采购人。
1.2.3月度养护档案资料为月度考核付款的必要条件，未提交资料的不支付当期的养护服务费用，并按相关规定处理。
1.3养护维修中使用的材料、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患。维修中涉及更换灯具、灯杆、电源、电缆等的新更换产品的质量标准不得低于原设备质量标准且至少符合国标要求。
1.4养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续（如需办理的），确保交通秩序安全运行。
1.5养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进要求。
1.6制定照明设施养护计划，根据采购人要求合理安排养护工作。
1.7确保养护范围内的景观亮化照明设施完好及正常运行。
1.8及时修复、更换有故障的照明设施。工程质保期内的配件更换原则上由该工程施工方负责，特殊情况另行商定。
1.9负责新经济总部大楼楼宇大屏的管理与维护，能按采购人要求制作相关文字与动画效果。
1.10中标人采购的备件应做到充足及时（采购人有权定期检查库存情况），所有维修中拆除、更换下的电缆、元器件、灯头等材料均需入库（投标人仓库）并有完整入库清单记录。非标灯具发生故障须及时修复。
1.11养护维修作业完成后必须做到工完料清、场清。
1.12因养护维修过程中使用材料不合格、养护作业不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。
1.13做好用电安全管理，遵守现行有效国家规范、江苏省供配电相关地方标准等供用电安全规定；电气检修作业必须办理作业审批，严禁未经批准擅自带电检修。
1.14若发生偷盗、碰撞等其它原因造成的景观亮化照明设施损坏，中标人应首先对现场作临时应急处理，同时第一时间向公安机关报案，并在当日以书面形式向采购人汇报。如采购人要求中标人修复的，修复费用按实计量结算。
1.15做好应急值班备勤相关工作（非日常值班工作），根据采购人应急响应（等级）要求增加人员及车辆。
1.16配合采购人做好各项活动保障，积极响应采购人提出的合理要求，完成相关工作。
1.17投标人如获得中标，需在常熟市经济技术开发区（碧溪街道）范围内配备车辆设备停放、材料仓储以及人员办公休息备勤值班场所，场所总面积不小于200m²。
2、安全文明作业要求
2.1作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。
2.2作业人员、施工机械在作业过程中对其他公共设施、设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切赔偿费用。
2.3维修养护过程中，必须注意登高作业安全、用电安全、动火安全，中标人需严格做到环境保护，负责及时清理各类垃圾。
2.4作业人员在养护施工时应按规定要求统一着装，穿戴好相关安全防护工具，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
2.5项目实施过程中，严禁人货混装，施工人员不得与材料、设备在同一车厢内运输，车辆运输应当严格遵守道路交通相关法律法规。
3、中标人职责和责任要求
3.1中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
3.2中标人未经采购人同意使用非合格维修材料，必须无条件拆除并更换合格维修材料。
3.3控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标人负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标人承担责任。
3.4中标人在未经采购人同意的情况下，不得向第三人转供电。
3.5中标人不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。
3.6在本项目工作过程中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。
4、响应时间要求
在接到采购人作业通知后应立即响应，人员以及车辆设备应在2小时内到达现场，并按采购人要求及时处理完成。在本项目服务期限内如发现三次响应不到位情况，采购人有权无条件解除全部合同。
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六、投标报价要求：
1、本项目采购预算三年共计358.50万元，第一部分日常巡检预算58.50万元，第二部分零小修预算300.00万元。投标人分别对第一部分（日常巡检）、第二部分（零小修）以优惠率进行报价，优惠率均不得小于5%；否则其投标均将作无效投标处理。
两部分的优惠率汇总成“优惠率权重综合报价”，计算公式为第一部分优惠率*0.1632（权重）+第二部分优惠率*0.8368（权重）=优惠率权重综合报价，投标人在苏采云系统的开标一览表中填报优惠率权重综合报价。
注：请各投标人结合本项目结算方式进行报价，优惠率切忌报反，如小区路灯（1.名称：庭院灯2*12w-拆/装）最高限价=392.14元，对应优惠率报10%，则结算价格=392.14*（1-10%）=352.926元。
2、投标报价（优惠率）说明：
2.1第一部分投标报价（优惠率）：应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、日常值班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡检费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、设备工具费、交通费、就餐住宿费、管理费、综合验收费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.2第二部分投标报价（优惠率）：应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、福利费、养老保险、社保等）、施工费（含夜间施工费）、施工材料二次搬运费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费、设备工具费、场地费、仓库费、交通费、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、管理费、综合验收费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
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七、综合管理及违约处理说明：
一、人员管理要求及违约处理：
1、上岗基本要求
进场作业人员须提供身份证、资质证书复印件，与投标文件核对一致后方可上岗。所有人员资质标准不得低于招标文件最低要求及中标人投标承诺标准。安全员须在岗开展现场安全监督工作，实时向采购人上报养护、维修工作情况。
2、人员变动管理要求
服务期内作业人员中的专职项目负责人、现场管理人员、日常巡检员原则上不得更换。确需更换的，须提交书面申请，经法定代表人（负责人）签章说明变动原因，征得采购人批准后方可更换，替换人员资质不得低于招标文件及投标承诺标准。因相关人员履职不到位、无法胜任岗位的，采购人有权要求中标人更换对应人员。
3、人员相关违约扣款及追责
（1）中标人未按投标承诺配齐人员、未经采购人批准私自更换人员（特指：专职项目负责人、现场管理人员、日常巡检员）的，处罚1000元/人·次，且须立即配齐符合标准的人员；
（2）采购人要求更换不称职人员，或更换后人员资质低于投标承诺的，视为违约，处罚1000元/人·次。
二、材料管理要求及违约处理：
1、材料管理要求
中标人采购的工程主材、元器件、配件等材料，须符合设计标准、行业规范及采购人要求，按技术规范完成质量检验，所有材料投入使用前必须经采购人审核认可。
2、材料质量违约追责
采购人对材料质量有异议的，有权要求停止使用，中标人必须无条件配合。经权威检测机构鉴定材料存在质量问题的，由此产生的全部费用由中标人自行承担；因材料质量问题造成的一切工程质量损失、返工损失等，均由中标人全权承担。
三、机械设备、车辆管理要求及违约处理：
1、设备、车辆到位及更换要求
项目作业车辆、设备须严格按照投标承诺配齐到位，未经采购人书面批准不得擅自更换。如需更换，须提交书面申请，获批后方可更换；新设备（车辆）的型号、参数、性能不得低于投标文件承诺标准，且车辆初次登记日期不得早于原替换车辆。
2、设备、车辆维保及更换要求
中标人负责所有作业车辆、设备的日常维护保养。设备、车辆出现故障时，须及时维修或启用备用设备保障施工；无法满足养护作业要求的，须及时更换设备、车辆。
3、设备相关违约扣款及解约条款
（1）设备未到位、未经批准私自更换设备/车辆的，视为违约，收取违约金1000元/台·次；累计3台·次及以上违约，采购人有权解除合同；
（2）设备故障后拒不更换、更换不及时的，累计3次及以上，采购人有权解除合同。
四、办公场所管理要求及违约处理：
1、场所履约要求
合同履行期间，项目专用办公场所仅限本项目使用，不得挪作他用，不得擅自变更、撤场导致场所缺失。如需调整办公场所，须经采购人批准。
2、场所相关违约扣款及解约条款
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八、实质性要求：
1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。实质性要求必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。

九、附件：
1、附件-工作量清单。
1.1附件-常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护清单。


1.2附件-2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施零小修清单（预估）。


2、附件-常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护月度考核表。
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1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、投标报价且参与投标时间相同的，则由评标委员会组织抽签确定。
2、评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
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[bookmark: _Toc9038]二、评审因素、权值及评分标准：
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
1、投标报价25分
满足招标文件要求且优惠率权重综合报价最高的投标报价为评标基准优惠率，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝【（1-评标基准优惠率）/（1-优惠率权重综合报价）】×25分。
政府采购评审中出现下列情形之一的（包括两部分优惠率以及优惠率权重综合报价），评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
启动异常低价投标（响应）审查程序时投标（响应）报价采用1-投标报价换算。

2、技术部分66分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	服务响应情况
	8分
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件“采购需求”内“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”要求的得8分；存在常规要求（共40条）负偏离的，每条扣0.2分。
注：①“采购需求”“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。

	2
	重难点分析
	3分
	根据投标人了解照明设施养护的特征和要求后，对项目的重点、难点分析及如何采用合理的应对措施情况进行评定。分析及应对措施贴合实际需求的得3分；分析及应对措施无法完全贴合实际需求的得1.5分；未能体现本项评分（或无实质性内容）的，本项不得分。

	3
	巡检巡察方案
	3分
	根据投标人提供的巡检巡察方案进行评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，本项不得分。

	4
	日常养护方案
	3分
	根据投标人提供的日常养护方案进行评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，本项不得分。

	5
	维修、抢修
方案
	3分
	根据投标人提供的维修、抢修方案进行评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，本项不得分。

	6
	养护质量
保证措施
	3分
	根据投标人提供的养护质量保证措施进行评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，本项不得分。

	7
	养护时效
保证措施
	3分
	根据投标人提供的养护时效保证措施进行评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，本项不得分。

	8
	养护资料编制
提交方案
	3分
	根据投标人提供的养护资料编制提交方案进行评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，本项不得分。

	9
	安全生产管理与应急保障措施
	3分
	根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未能体现本项措施（或无实质性内容）的，本项不得分。

	10
	景观亮化设施备品准备方案
	3分
	根据景观亮化设施备品准备方案进行评定。备品准备方案完善、充足的得3分；备品准备方案有所不足的得1.5分。未能体现本项方案（或无实质性内容）的，本项不得分。

	11
	内部管理制度
	3分
	根据投标人提供的内部管理制度进行评定。制度内容贴合需求的得3分；制度内容无法完全贴合需求的得1.5分。未体现制度（或无实质性内容）的，本项不得分。

	12
	响应时间承诺
	3分
	根据投标人在接到采购人作业通知后的响应时间（即：人员以及车辆设备到达现场时间）承诺情况进行评定（承诺到场时间为X）。X≤1小时，得3分；1＜X≤1.5小时，得2分；1.5＜X≤2小时，得1分；X＞2小时，本项不得分。未提供承诺函（承诺函格式自拟，但必须加盖投标人公章）的，本项不得分。

	13
	养护设备
配置情况1
	8分
	投标人拟为本项目投入自有（或租赁或意向租赁）高空作业车（作业高度14米（含）以上）1辆、高空作业车（作业高度21米（含）以上）1辆、巡检车辆（7座及以下，带有GPS系统，可记录行车轨迹）1辆的得4分，每增加1辆高空作业车（作业高度14米（含）以上，自有或租赁或意向租赁）或者高空作业车（作业高度21米（含）以上，自有或租赁或意向租赁）的加2分，本项最多加4分。未满足本项基本要求的，本项不得分。
注：①投标文件中需提供以上车辆产权证及行驶证扫描件；若为租赁的须提供租赁合同【如为意向租赁的，只需提供意向租赁协议（意向租赁协议指租赁双方在正式签订具有法律效力的租赁合同前，为明确租赁意向及初步条款而签署的书面文件），租赁或者意向租赁的有效期均应覆盖本项目服务期限】、车辆产权证及行驶证扫描件（行驶证、车辆产权证上载明的所有人必须为出租方单位，其车辆需在检验有效期内）。
②高空作业车需提供作业高度证明（包括但不限于车辆铭牌、厂家证明、网上查询材料任意一种），若为网上查询页面，还需提供查询网址。
③车辆若为转让过户车辆，则在本项目投标截止时间之前完成转让过户的，视作自有车辆，否则不计入。

	14
	养护设备
配置情况2
	2分
	投标人拟为本项目投入自有（或租赁或意向租赁）发电机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪（共5类设备）的得2分，每缺一类扣0.4分，扣完为止。
注：①对于自有的设备，投标文件中应同时提供设备购置证明及设备照片（须与相关设备一一对应），未提供或提供不全或提供的材料无法佐证的，对应设备不计入本项评分。
②对于租赁的设备，投标文件中应同时提供设备租赁证明【如为意向租赁的，只需提供意向租赁协议（意向租赁协议指租赁双方在正式签订具有法律效力的租赁合同前，为明确租赁意向及初步条款而签署的书面文件），租赁或者意向租赁的有效期均应覆盖本项目服务期限】及设备照片（须与相关设备一一对应），未提供或提供不全或提供的材料无法佐证的，对应设备不计入本项评分。

	15
	场所配置
	4分
	根据投标人拟在常熟市经济技术开发区（碧溪街道）范围内设置的车辆设备停放、材料仓储以及人员办公休息备勤值班场所占地面积进行评定。总计占地面积达到200㎡及以上的得4分；总计占地面积未能满足基本要求（即200㎡）的，本项不得分。
注：车辆设备停放、材料仓储以及人员办公休息备勤值班场所如为自有的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）；车辆设备停放、材料仓储以及人员办公休息备勤值班场所如为租赁的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）以及租赁协议（或意向租赁协议，意向租赁协议指租赁双方在正式签订具有法律效力的租赁合同前，为明确租赁意向及初步条款而签署的书面文件，租赁或者意向租赁的有效期均应覆盖本项目服务期限）。未按上述要求提供或提供的证明材料无法佐证的，不计入本项评分。

	16
	服务人员配置1
	3分
	投标人拟投入本项目的专职项目负责人在符合本项目实质性要求（即专职项目负责人具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师或机电工程二级（或以上）注册建造师资格）的基础上，具有建设工程（或机电工程）专业高级（或以上）工程师职称的得3分；具有建设工程（或机电工程）专业工程师职称的得1.5分；本项最高得3分。未能满足专职项目负责人实质性要求的，按无效投标处理。
注：①同一人员如同时具有多个专业多个级别职称的，只可就高计入一次，不累计得分。
②投标文件中需同时提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该人员及其对应证书不计入本项评分。
③如未提供材料或提供的材料无法佐证该人员满足专职项目负责人实质性要求（仅针对实质性要求）的，将按无效投标处理。

	17
	服务人员配置2
	3分
	投标人拟投入本项目的现场管理人员（专职项目负责人不得兼任）具有市政公用工程（或机电工程）二级（或以上）注册建造师资格的得1.5分；具有市政公用工程（或机电工程）相关专业的工程师（或以上）职称的得1.5分；本项最高得3分。
注：①现场管理人员不得由专职项目负责人兼任，如兼任的本项不得分。
②投标文件中需同时提供上述人员与评分项相对应的证书证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该人员及其对应证书不计入本项评分。

	18
	服务人员配置3
	5分
	投标人拟投入本项目的现场作业人员满足基本要求（即同时配备有效电工证（特种作业）及有效高处作业证（特种作业）的人员不少于7人）的得5分，未能满足基本要求的，本项不得分。
注：投标文件中需同时提供上述人员与评分项相对应的证书证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该人员及其对应证书不计入本项评分。



3、商务部分9分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件
响应性
	3分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；存在负偏离条款的，每有一条扣0.2分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。

	2
	业绩情况
	6分
	根据投标人2023年1月1日（以合同或协议签订时间为准）至今实施的景观亮化设施养护（或维修）服务项目（项目需经验收合格）业绩情况进行评定，每有1个得2分，最高得6分。
注：投标文件中需提供相关业绩合同/协议证明材料【须至少包括首页、内容页、签字盖章页、对应项目验收合格证明（不得为投标人自我证明形式）】，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。


[bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc8392][bookmark: _Toc8313][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc7607][bookmark: _Toc52364258][bookmark: _Toc315868063][bookmark: _Toc315875326][bookmark: _Toc40878056][bookmark: _Toc158691777][bookmark: _Toc39859569]注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3140][bookmark: _Toc20268]

[bookmark: _Toc5691]三、政府采购政策：
1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。
（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、节能产品和环境标志产品：
[bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc17247]根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
[bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc21136][bookmark: _Toc6330][bookmark: _Toc18301]
[bookmark: _Toc13483]四、信用记录：
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。
（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc7754]（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。
[bookmark: _Toc31460]第六章  投标文件格式
封面：


投  标  文  件



项目名称：2027-2029年度常熟经济技术开发区
（碧溪街道）景观亮化设施养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020





投 标 人：

日    期：2026年   月   日

目 录
一、基本目录
1、开标一览表（格式见附件1）
2、报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2  2025年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。
1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三、符合性审查内容
1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）
2、投标函（格式见附件8）
3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）
四、综合评审文件
1、服务要求响应及偏离表（格式见附件3）
2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）
3、人员情况说明（格式见附件12）
4、项目服务说明（格式见附件13）
5、业绩一览表（格式见附件14）
6、投标人情况说明（格式见附件15）
7、其他（格式见附件16）
[bookmark: _Toc13273]备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

[bookmark: _Toc28177]附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020
	投标报价（优惠率权重综合报价）

	小写：      %


注：1、投标人分别对第一部分（日常巡检）、第二部分（零小修）以优惠率进行报价，优惠率均不得小于5%；否则其投标均将作无效投标处理。两部分的优惠率汇总成“优惠率权重综合报价”，计算公式为第一部分优惠率*0.1632（权重）+第二部分优惠率*0.8368（权重）=优惠率权重综合报价，请在上表中填报优惠率权重综合报价。具体填写方式为：如投标文件中的投标报价（优惠率权重综合报价）为12.00%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写12.00%或12%；如投标文件中的投标报价（优惠率权重综合报价）为16.80%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写16.80%。
2、投标报价请保留小数点后两位。
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc943][bookmark: _Toc10042]附件2 报价明细表
	名称

	优惠率
	权重
	对应权重优惠率
（优惠率*权重）

	第一部分优惠率
	%
	0.1632
	%

	第二部分优惠率
	%
	0.8368
	%

	汇总（优惠率权重综合报价）
	1
	%


注：1、投标人应根据本项目投标报价的分项明细情况，据实填写上述表格。
2、表中“优惠率权重综合报价”=第一部分优惠率*0.1632+第二部分优惠率*0.8368。请保留小数点后两位（如实际小数点超过两位的，小数点后第三位舍去不进位，保留小数点后两位）。
3、请各投标人结合本项目结算方式进行报价，优惠率切忌报反，如小区路灯（1.名称：庭院灯2*12w-拆/装）最高限价=392.14元，对应优惠率报10%，则结算价格=392.14*（1-10%）=352.926元。

[bookmark: _Toc29522]附件3 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“采购需求”中的“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
4、“采购需求”“四、日常巡检服务要求”及“五、零小修服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
5、表格不够可另接。





[bookmark: _Toc22821]附件4 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方权利义务
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 合同的解除
	
	

	第十一条 不可抗力
	
	

	第十二条 合同的变更、中止、补充
	
	

	第十三条 合同的终止
	
	

	第十四条 合同的转让
	
	

	第十五条 履约保证金
	
	

	第十六条 争议解决方式
	
	

	第十七条 通知与送达
	
	

	第十八条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
[bookmark: _Toc8041]

[bookmark: _Toc30440]附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。

企业名称：
日  期：


[bookmark: _Toc10144][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc2161][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc1265]附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：
日  期：

[bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc11018][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc20580]
附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2026年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                     
日期：                                         


备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。
[bookmark: _Toc616][bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc23173]
附件8 投标函
致：常熟市中竣招标代理有限公司
根据贵方的2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0020），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最高报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日

[bookmark: _Toc15625][bookmark: _Toc6970]

[bookmark: _Toc20298]附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟经济技术开发区管理委员会的2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc4189]3、本项目所属行业为：其他未列明行业。

[bookmark: _Toc5683]附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日  期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
[bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc30469][bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc2627][bookmark: _Toc17758]前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

[bookmark: _Toc30143]附件11 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	1.1要求配备专职项目负责人1人，具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师或机电工程二级（或以上）注册建造师资格。（证明材料：提供该人员对应的注册证书）
	
	

	2
	1.4高空作业车必须由具有有效高空作业车操作证的人员操作，不少于1人。
	
	

	3
	1.5配备人员中需配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员。
	
	

	4
	1.6项目履约期间，中标人须为所有人员购买不少于单人100万元人身意外险。中标人应在合同生效前向采购人提供保单证明文件。若因为中标人未及时购买意外伤害险而在此期间中标人人员发生任何伤亡事故的，采购人不承担任何责任。
	
	

	5
	注：在服务期间，中标人若更换配置人员，须经采购人同意，且不得低于原配置人员的资质。
	
	

	6
	2、巡检人员要求至少每周夜查路线全覆盖一次（包括投光灯、地埋灯、吸顶灯、庭院灯、草坪灯、光带、数码管、发光字等所有设施），中标人须每月底上交本月的巡检台帐（成册）备查，并且以带日期水印图片反馈及文字编辑的形式上传至采购人指定微信群内，作为考核依据。
	
	

	7
	2.1作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。
	
	

	8
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	9
	第五条 结算支付
1、结算方式：
1.1第一部分日常巡检费固定总价结算。
1.2第二部分零小修费固定单价结算。【固定单价=最高限价*（1-对应优惠率）】
2、付款方式：
2.1第一部分日常巡检费：服务期限共计36个月，以每3个月为一个支付周期，共12期。每期日常巡检基本费按项目日常巡检中标总额（日常巡检合同金额）平均分摊计算，计算公式为：日常巡检中标总额÷12。每期实际拨付金额根据月度考核结果核定，计算公式为：每期巡检基本费×当期考核系数。
2.2第二部分零小修费：验收合格付至结算的60%且不超申报单内合同额的60%，工程审计结束且竣工验收合格满1年后付清余款。
注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。
3、针对要求提供“证明材料”的实质性要求，投标人在响应的同时，还应按招标文件要求提供对应证明材料，否则其投标作无效投标处理。


[bookmark: _Toc3700]附件12 人员情况说明
	序号
	本项目中担任岗位
	姓名
	年龄
	专业
	学历
	职业资格
	职称
	其它证书
	其他说明（如承担过的项目等）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据拟投入本项目工作人员情况据实填报上述表格。（如表格不够，可另立格式说明，但需体现对应的评审要素）
2、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“服务人员配置1”、“服务人员配置2”、“服务人员配置3”相关评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。
3、涉及实质性要求证明材料的，可在“附件11”内提供并以“附件11”内材料为准，此处可依据“附件11”内相关内容作对应说明。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。



[bookmark: _Toc25015]附件13 项目服务说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
（一）项目服务方案说明
1、重难点分析（了解照明设施养护的特征和要求后，对项目的重点、难点分析及如何采用合理的应对措施）。
2、巡检巡察方案。
3、日常养护方案。
4、维修、抢修方案。
5、养护质量保证措施。
6、养护时效保证措施。
7、养护资料编制提交方案。
8、安全生产管理与应急保障措施。
9、景观亮化设施备品准备方案。
10、内部管理制度。
11、响应时间承诺（承诺函格式自拟，但必须加盖投标人公章）。
注：投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“响应时间承诺”评审要求提供对应承诺。
12、其他。











（二）养护设备配置说明（格式自拟）
注：①投标人应根据拟投入本项目的养护设备情况，自拟格式分别进行说明。
②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“养护设备配置情况1”、“养护设备配置情况2”评审要求提供对应的说明及证明材料（如果有的话）。
③因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

（三）场所配置说明（格式自拟）
注：①投标人应根据拟投入常熟市经济技术开发区（碧溪街道）范围内的车辆设备停放、材料仓储以及人员办公休息备勤值班场所情况，自拟格式进行说明。
②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“场所配置”评审要求提供对应的说明及证明材料（如果有的话）。
③因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。


[bookmark: _Toc1400]附件14 业绩一览表
	序号
	项目名称
/甲方名称
	主要内容/类型
	合同/协议金额
	实施时间
	甲方联系人
及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”内“业绩情况”评审要求填写上表并提供对应的证明材料（如果有的话）。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。



[bookmark: _Toc8326]附件15 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人历史简介。
2、其他说明。










[bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc24478][bookmark: _Toc11264][bookmark: _Toc158042220][bookmark: _Toc9506]附件16 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：


质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附件-常熟经济技 术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护清单.xlsx


表一

		常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护清单            
（行道灯、庭院灯、地埋灯、投光灯、外墙灯等）

		序号		道路名称		灯具类型		光源规格		灯杆数（杆）		灯源数

		1		汽渡节点		庭院灯		70W		27		27

						投光灯		70W		17		17

						草坪灯		11W				62

						嵌墙灯		8W				78

		2		江南大道-望江节点		投光灯（钠灯）		150w		12		12

						地埋灯		150w				37

		3		江南大道		行道景观灯（数码管）1米16W（4根）LED发光条		16W		264		1056

		4		望江大道		行道灯		40w		53		159

								40w		50		150

		5		大楼广场		LED照树投光灯		36W		7		7

						LED庭院灯		60W		8		8

						行道灯		70w		22		44

						LED草坪灯		18w				11

		6		滨江体育公园		LED庭院灯		30w		46		46

						LED草坪灯		80w				96

						150W投光灯		150w		76		76

						LED立杆投光灯		100w		25		50

						LED地面投光灯		48w		62		62

						5W/LED射灯		5W				66

						3W/LED步道灯		3w				36

						18W单向筒灯		18w				8

						14米三火中杆灯（钠灯）		250w		2		6

		7		龙腾北路两侧		LED嵌墙灯		8w				47

						太阳能庭院灯		12w		31		31

		8		研发楼AB楼		庭院灯		36w		37		37

						草坪灯		13w				38

		9		科创园环路		庭院灯		150w		40		40

		10		科创园支路		庭院灯		150w		30		30

		11		生态园入口		庭院灯		150w		13		13

		12		科创园		LED庭院灯		18w		62		62

		13		森林公园		LED庭院灯		30w		24		24

		13		廉政公园		庭院灯		25W		26		26

						LED投光灯		50w		20		20

						LED草坪灯		5w				62

						LED地埋灯		18w				10

								36w				12

								50w				22

		14		滨江国贸		LED庭院灯		60w		32		32

		15		华东理工		点光源		0.6w				63

						150w泛光灯		150w		4		4

						250w泛光灯（钠）		250w		6		6

						250w泛光灯（金卤）		250w		2		2

		16		南京理工		LED点光源		0.6w				53

		17		西北工大		LED点光源		0.6w				41

		18		常浒河河堤		庭院灯		70w		153		153

						立杆灯		250w		75		150

						150w泛光灯		150w		23		23

		19		生态园		LED庭院灯		40w		46		46

						LED MWF70W泛光灯		70w		36		36

		20		滨江医院		泛光灯（钠灯）		150w		20		20

						金卤吸顶灯		150w		20		20

		21		碧溪大桥		400w拉索投光灯 金卤灯		400w				28

						LED护栏立柱灯		5w				185

		22		浒浦大桥		LED TF-800W 护手		18W				974

		23		同济路停车场		LED 双火庭院灯		30w		17		34

		24		滨江易居		钠灯投光灯		70w		7		7

		25		华臣天域居		钠灯投光灯		70w		21		21

		26		海外大厦		LED点光源		1W				3837

		27		江南印象绿地		LED 6火中杆灯 		150W		1		6

						LED 方形景观灯柱		60W		14		14

						LED 立杆照树灯 		50w		74		74

						LED 双火庭院灯 12W 3000K灯泡		12w		30		60

						LED 单火六角庭院灯 18W 6500K		18w		40		40

						低压 草坪灯 12W 3000K		12W		14		14

						低压 彩变秋千灯100W		100W		12		12

						拱形廊架灯		20W		8		16

		28		康桥周边区域		单火庭院灯		45W		67		67

						草坪灯		13W				81

						地射灯		15W				25

						景墙灯		11W				2

						星光灯		0.5W				189

						水下射灯		3W				7

		29		常浒河二期（江海路西侧）		单火庭院灯		45W		96		96

						草坪灯		13w				14

						地射灯		15W				21

		30		扬子江大道沿线		行道灯		40W		87		87

						草坪灯						32

						投光灯		120W		8		8

						地射灯		12w				49

						合计				1867		9237





		 





表二

		常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护清单
（光带、数码管、发光字等设施）

		序号		项目名称		光带（米）		数码管、线条灯、洗墙灯等（米）		亚克力字（平方米）

		1		滨江公园		200		339

		2		科创园2#				2559

		3		科创园3#				221

		4		科创园4#				134

		5		滨江国贸				1869		93

		6		管委会		72		2262		109

		7		大连理工				278

		8		华东理工				306

		9		南京理工				304

		10		西北工大				187

		11		综合楼				519

		12		滨江医院				1537		58

		13		碧溪大桥				496		2

		14		白茆塘大桥				956

								2652

		15		廉政主题公园						2.5

		16		常浒河河堤				4530

		17		体育公园		110		114

		18		港龙				1015

		19		滨江易居				93

		20		华臣天域居				710

		21		中关村				455

		22		尚林花苑				687

		23		海外大厦				448

								2087

		24		通港路碧浒路口						48

		25		通港路望江大道口						18

		26		扬子江大道沿线						68

		27		康桥周边区域		500

										56

								65

		28		常浒河二期（江海路西侧）		96

								58

		合计				978		24880		455
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附件-2027-2029 年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施零小修清单（预估）.xlsx


零小修清单（预估）

		2027-2029年度常熟经济技术开发区（碧溪街道）
景观亮化设施零小修清单（预估）

		序号		项目名称		预估金额（元）		备注

		1		亮化设备维护		1166196.73		详见亮化设备维护清单（预估）

		2		光源及管材		1817211.74		详见光源及管材清单（预估）

		合 计				2983408.47

		注：金额为已含税价格。





























清单【亮化设备维护】

		亮化设备维护清单（预估）

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		单位		预估工程量		最高限价（元）		综合合价（元）		备注

						0304 维护工程						1				1166196.73		

		1		030413010001		小区路灯		1.名称：庭院灯2*12w-拆/装		套		30		392.14		11764.20		

		2		030413010002		小区路灯		1.名称：庭院灯18w-拆/装		套		62		392.14		24312.68		

		3		030413010003		小区路灯		1.名称：单火六角庭院灯18w-拆/装		套		40		392.14		15685.60		

		4		030413010004		小区路灯		1.名称：庭院灯25w-拆/装		套		26		392.14		10195.64		

		5		030413010005		小区路灯		1.名称：庭院灯30w-拆/装		套		70		392.14		27449.80		

		6		030413010006		小区路灯		1.名称：双火庭院灯2*30w-拆/装		套		17		392.14		6666.38		

		7		030413010007		小区路灯		1.名称：庭院灯36w-拆/装		套		37		392.14		14509.18		

		8		030413010008		小区路灯		1.名称：庭院灯40w-拆/装		套		46		392.14		18038.44		

		9		030413010009		小区路灯		1.名称：庭院灯45w-拆/装		套		163		392.14		63918.82		

		10		030413010010		小区路灯		1.名称：庭院灯60w-拆/装		套		40		392.14		15685.60		

		11		030413010011		小区路灯		1.名称：庭院灯70w-拆/装		套		180		392.14		70585.20		

		12		030413010012		小区路灯		1.名称：庭院灯150w-拆/装		套		83		392.14		32547.62		

		13		030413010013		小区路灯		1.名称：行道灯3*40w-拆/装		套		103		392.14		40390.42		

		14		030413010014		小区路灯		1.名称：行道灯40w-拆/装		套		87		392.14		34116.18		

		15		030413010015		小区路灯		1.名称：行道灯2*70w-拆/装		套		22		392.14		8627.08		

		16		030413012009		景观灯		1.名称：行道景观灯-16W-拆/装		m		1056		29.39		31035.84		

		17		030413010016		路灯		1.名称：太阳能庭院灯 LED+光伏 12W-拆/装		套		31		926.40		28718.40		

		18		030413010017		路灯		1.名称：中杆灯 14m 拆/装		套		6		2125.42		12752.52		

		19		030413010018		路灯		1.名称：中杆灯 10m 拆/装		套		1		1804.05		1804.05		

		20		030413010019		路灯		1.名称：景观灯柱 4米方形60w-拆/装		套		14		392.14		5489.96		

		21		030413010020		路灯		1.名称：彩变秋千灯100W-拆/装		套		12		392.14		4705.68		

		22		030413010021		路灯		1.名称：拱形廊架灯2*20W-拆/装		套		8		392.14		3137.12		

		23		030413005001		景观灯		1.名称：景观灯/路灯-钠灯/LED光源-拆除		套		1366		27.12		37045.92		

		24		030413005003		景观灯		1.名称：泛光灯-70w-拆除		套		75		29.88		2241.00		

		25		030413005004		景观灯		1.名称：泛光灯-150w-拆除		套		47		29.88		1404.36		

		26		030413005002		景观灯		1.名称：泛光灯（钠灯）-250w-拆除		套		6		29.88		179.28		

		27		030413005005		景观灯		1.名称：泛光灯（金卤灯）-250w-拆除		套		2		29.88		59.76		

		28		030413005006		景观灯		1.名称：照树投光灯-36w-拆除		套		7		29.88		209.16		

		29		030413005007		景观灯		1.名称：地面投光灯-48w-拆除		套		62		29.88		1852.56		

		30		030413005008		景观灯		1.名称：投光灯-50w-拆除		套		20		29.88		597.60		

		31		030413005009		景观灯		1.名称：照树灯-50w-拆除		套		74		29.88		2211.12		

		32		030413005013		景观灯		1.名称：投光灯-70w-拆除		套		45		29.88		1344.60		

		33		030413005010		景观灯		1.名称：立杆投光灯-100w-拆除		套		50		29.88		1494.00		

		34		030413005011		景观灯		1.名称：投光灯-120w-拆除		套		8		29.88		239.04		

		35		030413005012		景观灯		1.名称：投光灯-150w-拆除		套		88		29.88		2629.44		

		36		030413005014		景观灯		1.名称：投光灯-250w-拆除		套		42		29.88		1254.96		

		37		030413005015		景观灯		1.名称：立杆投光灯-250w-拆除		套		150		29.88		4482.00		

		38		030413005016		景观灯		1.名称：拉索投光灯-400w-拆除		套		28		29.88		836.64		

		39		030413005017		景观灯		1.名称：金卤吸顶灯-150w-拆除		套		20		29.88		597.60		

		40		030413012003		景观灯		1.名称：草坪灯5/11/12/13/18/35/80W-拆除		套		436		40.74		17762.64		

		41		030413012001		景观灯		1.名称：地埋灯5/18/36/50/150W-拆除		套		62		37.21		2307.02		

		42		030413012002		景观灯		1.名称：嵌墙灯8w-拆除		套		125		16.84		2105.00		

		43		030413012004		景观灯		1.名称：景墙灯11w-拆除		套		2		16.84		33.68		

		44		030413012005		景观灯		1.名称：地射灯12/15w-拆除		套		95		44.89		4264.55		

		45		030413012006		景观灯		1.名称：单向筒灯18w-拆除		套		8		37.21		297.68		

		46		030413012007		景观灯		1.名称：点光源0.6w-拆除		套		157		16.84		2643.88		

		47		030413012010		景观灯		1.名称：星光灯0.5w-拆除		套		189		16.84		3182.76		

		48		030413012011		景观灯		1.名称：步道灯3w-拆除		套		36		37.21		1339.56		

		49		030413012012		景观灯		1.名称：射灯3/5w-拆除		套		120		44.89		5386.80		

		50		030413012013		景观灯		1.名称：护栏立柱灯5w-拆除		套		185		40.74		7536.90		

		51		030413012014		景观灯		1.名称：护手情景照明灯18w-拆除		套		974		54.08		52673.92		

		52		050306003001		水下艺术灯具		1.灯具品种、规格：水下射灯3w-拆除		套		7		21.24		148.68		

		53		030413012015		景观灯-超高		1.名称：海外大厦LED点光源1w-拆除		套		3427		24.60		84304.20		

		54		030413012016		景观灯		1.名称：灯带/光带-5W/6W-拆除		m		978		21.89		21408.42		

		55		030413012017		景观灯-超高		1.名称：数码灯/线条灯 16w-拆除		m		5681		40.87		232182.47		

		56		030413012018		景观灯		1.名称：洗墙灯12/18w-拆除		m		123		29.39		3614.97		

		57		030413012019		景观灯		1.名称：亚克力发光字50-70w/m2-拆/装		m2		20		232.65		4653.00		

		58		030413012021		景观灯-超高		1.名称：亚克力发光字50-70w/m2-拆/装		m2		20		319.23		6384.60		

		59		030413012020		景观灯		1.名称：彩变地砖灯100w/m2-拆/装		套		56		232.65		13028.40		

		60		030413010022		小区路灯		1.名称：150w/250W钠灯镇流器-拆除		套		10		9.13		91.30		

		61		030405002001		低压熔断器		1.名称：熔断器RT14-拆除		台		200		13.25		2650.00		

		62		030405002002		低压熔断器		1.名称：接触器/继电器-拆除		台		300		54.52		16356.00		

		63		030405001001		低压电气开关		1.名称：路灯配电箱元器件拆除4P		个		300		60.17		18051.00		

		64		030405001002		低压电气开关		1.名称：路灯配电箱元器件拆除3P/2P		个		300		43.00		12900.00		

		65		030405001004		低压电气开关		1.名称：路灯配电箱元器件拆除1P/1P+N		个		200		30.74		6148.00		

		66		030402011001		零星		1.名称：应急人工		工日		50		246.65		12332.50		

		67		030402011002		零星		1.名称：应急车辆		台班		50		589.36		29468.00		

		68		030402011003		零星		1.名称：登高车		台班		50		880.49		44024.50		

		69		031201003001		金属结构刷油		1.除锈级别：路灯零星部位刷漆两遍		m2		50		34.77		1738.50		

		70		030416029001		其他项目调试		1.名称：景观照明设施检测		次		10		823.41		8234.10		

		71		030416026001		智能灯光控制系统		1.名称：景观照明集控系统检测		次		5		1625.65		8128.25		

		合计（元）														1166196.73		





清单【光源及管材】

		光源及管材清单（预估）

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位		预估工程量		最高限价（元）		综合合价（元）		备注

						03 通用安装工程						1				1817211.74		

						0304 光源及灯具部分						1				1231743.49		

		1		030413012001		景观灯		1.名称：庭院灯光源12wLED		套		30		288.38		8651.40		

		2		030413012002		景观灯		1.名称：庭院灯光源18wLED		套		30		441.66		13249.80		

		3		030413012046		景观灯		1.名称：单活六角庭院灯光源18wLED		套		20		870.79		17415.80		

		4		030413012003		景观灯		1.名称：庭院灯光源25wLED		套		13		870.79		11320.27		

		5		030413012004		景观灯		1.名称：庭院灯整套含光源30wLED-滨江公园		套		32		1555.38		49772.16		

		6		030413012047		景观灯		1.名称：双火庭院灯光源30wLED		套		20		329.26		6585.20		

		7		030413012005		景观灯		1.名称：庭院灯光源36wLED		套		15		441.66		6624.90		

		8		030413012006		景观灯		1.名称：庭院灯光源40wLED		套		23		937.20		21555.60		

		9		030413012007		景观灯		1.名称：庭院灯光源45wLED		套		68		441.66		30032.88		

		10		030413012008		景观灯		1.名称：庭院灯光源60wLED-滨江国贸		套		20		942.32		18846.40		

		11		030413012009		景观灯		1.名称：庭院灯光源70wLED-常浒河		套		30		804.38		24131.40		

		12		030413012010		景观灯		1.名称：庭院灯光源150wLED		套		40		441.66		17666.40		

		13		030413012011		景观灯		1.名称：行道灯光源40wLED*1-望江大道		套		50		554.05		27702.50		

		14		030413012012		景观灯		1.名称：行道灯成套带光源70wLED*2-大楼广场		套		10		2459.64		24596.40

		15		030413012045		景观灯		1.名称：行道景观灯-16W*1		套		60		722.05		43323.00

		16		030413010001		路灯		1.名称： 太阳能庭院灯LED光源12w+光伏板+蓄电池+控制器		套		15		1845.64		27684.60

		17		030413010002		路灯		1.名称：中杆灯光源250W钠灯		套		6		775.13		4650.78		

		18		030413010003		路灯		1.名称：中杆灯光源150WLED		套		6		686.87		4121.22		

		19		030413010004		路灯		1.名称：彩变秋千灯成套100WLED		套		6		4365.22		26191.32		

		20		030413010005		路灯		1.名称：拱形廊架灯成套光源20WLED*2		套		8		334.37		2674.96		

		21		030413005002		景观灯		1.名称：泛光灯-70wLED		套		25		508.11		12702.75		

		22		030413005003		景观灯		1.名称：泛光灯-150wLED		套		30		600.07		18002.10		

		23		030413005004		景观灯		1.名称：泛光灯LED-100w		套		6		559.21		3355.26		

		24		030413005006		景观灯		1.名称：照树投光灯-36wLED		套		7		354.85		2483.95		

		25		030413005007		景观灯		1.名称：地面投光灯-48wLED		套		30		416.16		12484.80		

		26		030413005008		景观灯		1.名称：投光灯-50wLED		套		20		436.59		8731.80		

		27		030413005009		景观灯		1.名称：照树灯-50wLED		套		35		436.59		15280.65		

		28		030413005010		景观灯		1.名称：投光灯-70wLED		套		25		508.11		12702.75		

		29		030413005011		景观灯		1.名称：立杆投光灯-100wLED		套		30		693.41		20802.30		

		30		030413005012		景观灯		1.名称：投光灯-120wLED		套		15		743.12		11146.80

		31		030413005013		景观灯		1.名称：投光灯-150wLED		套		25		814.64		20366.00

		32		030413005016		景观灯		1.名称：拉索投光灯-250wLED		套		28		1337.11		37439.08

		33		030413005017		景观灯		1.名称：LED吸顶灯-150w		套		20		826.24		16524.80

		34		030413012013		景观灯		1.名称：草坪灯5WLED		套		30		337.19		10115.70		

		35		030413012030		景观灯		1.名称：草坪灯11WLED		套		30		449.59		13487.70		

		36		030413012031		景观灯		1.名称：草坪灯12WLED-低压		套		14		449.59		6294.26		

		37		030413012032		景观灯		1.名称：草坪灯13WLED		套		60		449.59		26975.40		

		38		030413012033		景观灯		1.名称：草坪灯18WLED		套		25		694.81		17370.25		

		39		030413012034		景观灯		1.名称：草坪灯35WLED		套		20		510.90		10218.00		

		40		030413012035		景观灯		1.名称：草坪灯80WLED		套		50		796.99		39849.50		

		41		030413012014		景观灯		1.名称：地埋灯5WLED		套		31		217.67		6747.77		

		42		030413012036		景观灯		1.名称：地埋灯18WLED		套		10		340.29		3402.90		

		43		030413012037		景观灯		1.名称：地埋灯36WLED		套		12		401.60		4819.20

		44		030413012038		景观灯		1.名称：地埋灯50WLED		套		15		544.64		8169.60

		45		030413012015		景观灯		1.名称：嵌墙灯8wLED		套		60		289.25		17355.00

		46		030413012016		景观灯		1.名称：景墙灯11wLED		套		2		238.15		476.30

		47		030413012017		景观灯		1.名称：地射灯12wLED		套		30		273.98		8219.40

		48		030413012040		景观灯		1.名称：地射灯15wLED		套		46		304.62		14012.52		

		49		030413012018		景观灯		1.名称：单向筒灯18wLED		套		8		360.71		2885.68		

		50		030413012020		景观灯		1.名称：点光源0.6wLED		套		157		59.35		9317.95		

		51		030413012021		景观灯		1.名称：星光灯0.5wLED		套		189		105.33		19907.37		

		52		030413012022		景观灯		1.名称：步道灯3wLED		套		36		197.24		7100.64		

		53		030413012023		景观灯		1.名称：射灯3wLED		套		54		182.02		9829.08		

		54		030413012041		景观灯		1.名称：射灯5wLED		套		66		192.23		12687.18		

		55		030413012024		景观灯		1.名称：护栏立柱灯5wLED		套		100		204.36		20436.00		

		56		030413012025		景观灯		1.名称：护手情景照明灯18wLED		套		200		333.29		66658.00		

		57		050306003001		水下艺术灯具		1.灯具品种、规格：水下射灯3wLED		套		7		206.11		1442.77		

		58		030413012026		景观灯-超高		1.名称：海外大厦LED点光源1wLED		套		600		69.56		41736.00		

		59		030413012027		景观灯		1.名称：灯带/光带-5WLED-低压		m		96		64.38		6180.48		

		60		030413012042		景观灯		1.名称：灯带/光带-6WLED-低压		m		500		64.38		32190.00		

		61		030413012043		景观灯		1.名称：灯带/光带-6WLED		m		382		64.38		24593.16		

		62		030413012028		景观灯-超高		1.名称：数码灯/线条灯 16wLED		m		670		163.58		109598.60		

		63		030413012029		景观灯		1.名称：洗墙灯12wLED		m		58		148.86		8633.88

		64		030413012044		景观灯		1.名称：洗墙灯18wLED		m		65		169.29		11003.85

		65		030413012048		景观灯		1.名称：亚克力发光字50-70w/m2		m2		10		996.68		9966.80

		66		030413012050		景观灯-超高		1.名称：亚克力发光字50-70w/m2		m2		20		1083.51		21670.20		

		67		030413012049		景观灯		1.名称：彩变地砖灯100w/m2		m2		8		6196.54		49572.32		

						0304 线缆及其他						1				585468.25		

		68		030409001001		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*2.5		m		300		17.08		5124.00

		69		030409001002		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*4		m		300		23.65		7095.00

		70		030409001003		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*6		m		300		30.89		9267.00

		71		030409001004		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*10		m		300		45.47		13641.00

		72		030409001005		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*16		m		200		70.66		14132.00

		73		030409001006		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-3*25		m		100		101.90		10190.00

		74		030409001007		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-4*10		m		200		58.33		11666.00

		75		030409001008		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-5*10		m		200		71.83		14366.00

		76		030409001009		电力电缆		1.名称：电力电缆YJV-5*16		m		200		113.59		22718.00

		77		030409003001		电力电缆头		1.名称：电力电缆头
2.规格：3*25/3*16mm2以下		个		20		137.50		2750.00

		78		030409003002		电力电缆头		1.名称：电力电缆头
2.型号：5*10/4*10/3*10mm2以下		个		50		70.29		3514.50

		79		030409003005		电力电缆头		1.名称：电力电缆头
2.型号：5*16mm2以下		个		10		137.50		1375.00

		80		030409003003		电力电缆头		1.名称：电力电缆头（单芯）
2.型号：2.5mm2以下		个		220		6.49		1427.80

		81		030409003004		电力电缆头		1.名称：电力电缆头（单芯）
2.型号：6/4mm2以下		个		60		10.35		621.00

		82		030412004001		配线		1.名称：护套线RVV2*2.5		m		450		9.12		4104.00

		83		030412004002		配线		1.名称：护套线RVV3*2.5		m		450		13.17		5926.50

		84		030409002001		控制电缆		1.名称：控制电缆KVV-7*1.5		m		300		20.63		6189.00

		85		030409005001		控制电缆头		1.名称：控制电缆头14芯以下		个		4		156.43		625.72

		86		030412001001		配管		1.名称：PE穿线管DN20		m		300		6.91		2073.00

		87		030412001002		配管		1.名称：PE穿线管DN25		m		300		9.47		2841.00

		88		030412001003		配管		1.名称：PE穿线管DN32		m		300		10.44		3132.00

		89		030412001004		配管		1.名称：PE穿线管DN40		m		300		13.80		4140.00

		90		030412001005		配管		1.名称：PE穿线管DN50		m		200		18.28		3656.00

		91		030412001006		配管		1.名称：PE穿线管De75		m		50		20.70		1035.00

		92		030412001007		配管		1.名称：PE穿线管De90		m		50		24.23		1211.50

		93		030412001008		配管		1.名称：PE穿线管De110		m		50		27.37		1368.50

		94		030412001009		配管		1.名称：镀锌钢管DN50		m		200		46.95		9390.00

		95		040303001001		混凝土垫层		1、C20混凝土包封
2、具体要求详见设计		m3		12.5		454.79		5684.88

		96		010102002004		挖沟槽土方		1、土壤类别：综合考虑
2、挖土深度：1m内
3、反开挖，机挖人辅，就近堆放		m3		150		13.20		1980.00

		97		010102007001		回填方		1、密实度要求：满足设计要求
2、填方材料品种：槽、坑素土回填		m3		130		23.14		3008.20

		98		010102002002		挖沟槽土方		1、土壤类别：综合考虑
2、挖土深度：1m内
3、人工挖沟槽土，就近堆放		m3		150		49.49		7423.50

		99		010102007002		回填方		1、密实度要求：满足设计要求
2、填方材料品种：人工沟槽素土回填		m3		130		24.74		3216.20

		100		010103002001		余方弃置		1、多余土方装车外运
2、运距自行考虑		m3		20		26.41		528.20

		101		010502004001		设备基础		1.混凝土种类：灯杆基础 0.5*0.5*0.8
2.混凝土强度等级：C25混凝土+钢筋含模板		座		10		298.41		2984.10

		102		010502004003		设备基础		1.混凝土种类：灯杆基础 0.6*0.6*1.0
2.混凝土强度等级：C25混凝土+钢筋含模板		座		10		448.71		4487.10

		103		010502004002		设备基础		1.混凝土种类：灯杆基础 0.8*0.8*1.2
2.混凝土强度等级：C30混凝土+钢筋含模板		座		10		772.41		7724.10

		104		010502004004		设备基础		1.混凝土种类：灯杆基础 1*1*1.5
2.混凝土强度等级：C30混凝土+钢筋含模板		座		10		1298.02		12980.20

		105		010502004005		设备基础		1.混凝土种类：灯杆基础 1.5*1.5*2.0
2.混凝土强度等级：C30混凝土+钢筋含模板		座		5		3168.95		15844.75

		106		030412002001		线槽		1.名称：铝制线槽50*25		m		100		43.83		4383.00

		107		030412002002		线槽		1.名称：铝制线槽50*50		m		100		57.17		5717.00

		108		030412002003		线槽		1.名称：铝制线槽75*50		m		100		62.37		6237.00

		109		030412002004		线槽		1.名称：铝制线槽100*50		m		100		96.18		9618.00

		110		030412002005		线槽		1.名称：铝制线槽100*100		m		50		101.39		5069.50

		111		030412003001		桥架		1.名称：铝制桥架100*50		m		100		48.85		4885.00

		112		030412003002		桥架		1.名称：铝制桥架150*100		m		50		75.83		3791.50

		113		030412003003		桥架		1.名称：铝制桥架200*100		m		50		115.88		5794.00

		114		030412003004		桥架		1.名称：铝制桥架300*150		m		50		133.24		6662.00

		115		030412003005		桥架		1.名称：铝制桥架400*200		m		50		157.76		7888.00

		116		031301005001		支/吊架		1.名称：桥架支架制作安装-热镀锌综合		kg		120		19.73		2367.60

		117		030501023001		软件		1.名称：大峡谷软件开发		次		5		1414.48		7072.40

		118		030402011004		成套配电箱		1.名称：时控箱
2.型号：含时控器+接触器+漏保		台		1		1346.72		1346.72

		119		030402011009		成套配电箱		1.名称：路灯控制三遥控		台		1		8158.41		8158.41

		120		030402011005		成套配电箱		1.名称：照明配电箱12回路以下
2.型号：含箱体.断路器.漏保.调试等		台		1		14311.07		14311.07

		121		030405002001		低压熔断器		1.名称：熔断器RT14		台		120		33.19		3982.80

		122		030405005001		接触器		1.名称：接触器9A  3开1辅		台		50		81.35		4067.50

		123		030405005002		接触器		1.名称：接触器12A  3开1辅		台		50		83.09		4154.50

		124		030405005003		接触器		1.名称：接触器18A  3开1辅		台		50		98.92		4946.00

		125		030405005004		接触器		1.名称：接触器25A  3开1辅		台		50		112.74		5637.00

		126		030405005005		接触器		1.名称：接触器32A  3开1辅		台		50		166.04		8302.00		

		127		030405005006		接触器		1.名称：接触器40A  3开1辅		台		50		217.85		10892.50		

		128		030405001001		低压电气开关		1.名称：微型断路器C63A  4P		个		50		189.98		9499.00		

		129		030405001002		低压电气开关		1.名称：微型断路器C100A  4P		个		50		349.76		17488.00		

		130		030405001003		低压电气开关		1.名称：塑壳断路器100A  3P		个		50		226.32		11316.00		

		131		030405001004		低压电气开关		1.名称：塑壳断路器160A  3P		个		50		414.68		20734.00		

		132		030405001005		低压电气开关		1.名称：分支断路器C16A 1P		个		50		73.18		3659.00		

		133		030405001006		低压电气开关		1.名称：分支断路器C16A 1P+N		个		50		90.59		4529.50		

		134		030405001007		低压电气开关		1.名称：分支断路器C20A 1P+N		个		50		92.04		4602.00		

		135		030405001008		低压电气开关		1.名称：分支断路器C20A/C25A-2P		个		50		118.06		5903.00		

		136		030405001009		低压电气开关		1.名称：分支断路器C32A/C40A-3P		个		50		133.86		6693.00		

		137		030405001010		低压电气开关		1.名称：分支断路器C40A/C63A-4P		个		50		189.98		9499.00		

		138		030405001011		低压电气开关		1.名称：漏保RCBO一体 C16A 1P+N		个		50		109.61		5480.50		

		139		030405001012		低压电气开关		1.名称：漏保RCBO一体 C20A 1P+N		个		50		109.61		5480.50		

		140		030405001013		低压电气开关		1.名称：漏保RCBO一体 C20A 2P		个		50		150.51		7525.50

		141		030405001014		低压电气开关		1.名称：漏保RCBO一体 C40A 3P		个		50		172.63		8631.50

		142		030405001015		低压电气开关		1.名称：漏保RCBO一体 C63A 4P		个		50		251.29		12564.50

		143		030405001016		低压电气开关		1.名称：漏保-独立RCD  100A 4P		个		50		457.05		22852.50

		144		030405013004		小电器		1.名称：LED电源 AC220V DC24V  60W-防水		个		30		205.98		6179.40

		145		030405013001		小电器		1.名称：LED电源 AC220V DC24V  200W-防水		个		30		307.14		9214.20

		146		030405013002		小电器		1.名称：LED电源 AC220V DC24V  200W-防雨		个		20		276.79		5535.80

		147		030405013003		小电器		1.名称：LED电源 AC220V DC24V  400W-防水		个		30		377.96		11338.80

		148		030412006001		接线盒		1.名称：86型接线盒/灯位盒-防水型		个		150		19.67		2950.50

		149		030410001001		接地极		1、接地极L50*5热镀锌角钢		根(块、套)		10		115.64		1156.40

		150		030410002001		接地母线		1、接地母线-40*4热镀锌扁钢		m		5		74.88		374.40

		151		040205001001		人(手)孔井		1.材料品种：接线井
2.规格尺寸：50*50*60
3.盖板材质、规格：钢纤维井盖40*40		座		10		1024.09		10240.90

		152		040205001002		人(手)孔井		1.材料品种：接线井
2.规格尺寸：70*70*80
3.盖板材质、规格：钢纤维井盖60*60		座		10		1729.61		17296.10

		合计（元）														1817211.74		
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常熟经济技术开发区（碧溪街道）景观亮化设施养护月度考核表

被考核单位：                                                                                       年  月份

		序号

		考核内容

		分值

		扣分标准

		扣分原因

		扣分

		得分



		1

		各类设施管理

制度落实情况

		10

		①各类设施管理制度不健全、不落实，每次扣2分；②周计划、值班计划或巡检记录未按时报送，视情况每次扣1-3分；每月底未提交成册巡检台账及水印影像资料，视情况每次扣1-3分；③巡检员未按规定要求进行巡视及巡视中对景观亮化设施存在的问题发现后不落实，视情况每次扣2-5分；

		

		

		



		2

		各类设施技术

资料齐全情况

		10

		①各类技术资料不齐全，每处扣2分；②零小修签证不齐全、不属实、不及时，每次扣1分；③设施变更、破坏、偷盗的台帐不齐全，每处扣1分；

		

		 

		



		3

		各类电话、来信来访、报修的处理情况

		10

		①有关景观亮化设施的信访、电话等各类维修养护项目，未按时处理及回复，视情况每次扣2-5分；②台帐记录不齐全，不属实，每处扣2分；

		

		 

		



		4

		维修养护计划

完成情况

		15

		①无特殊原因，未完成采购人安排的维修养护工作，视情况每次扣1-5分；②采购人下达的其他维修任务未按时完成，视情况每处扣1-5分；

		

		

		



		5

		亮灯率和灭灯

修复及时性

		20

		亮灯率得分=抽查亮灯率*20；亮灯率考核基准为97%，亮灯率未满97%，每低一个百分点在得分基础上扣1分；

		

		

		



		

		

		

		采购人在巡视和考核中发现的灭灯数在通报后未及时修复，每次扣1-2分；

		

		

		



		

		

		

		巡检中发现大范围灭灯24小时内不通报，视情况每次扣2-5分；

		

		

		



		

		

		

		无特殊情况，巡检中发现的大面积灭灯48小时内未修复，视情况每次扣5-10分；

		

		

		



		

		

		

		在同一配电控制范围内，当月连续出险2次（含）以上非外界因素引起的大面积灭灯，每次扣3分；

		

		

		



		6

		亮化设施

完好情况

		20

		各类景观照明或景观光源等歪斜，未按计划进行设施清洁或有破损、缺失等现象，按区域每次扣0.5-1分；

		

		

		



		

		

		

		各类景观照明或景观光源安装要求不符合及配套附件不规范或缺失，按区域每次扣2分；

		

		

		



		

		

		

		各类配电控制设备、地埋管线未达到行业的规范要求，按区域每次扣2分；

		

		

		



		

		

		

		开关灯时间超出设定时间范围，发现后每次扣2分；由各种因素引起亮化设施大面积损坏后未及时通报以及未按时修复，视情况每次扣2-5分；

		

		

		



		

		

		

		未有效控制区域内亮化设施偷盗，出现一次扣2-5分；

		

		

		



		7

		遵守操作规程和安全文明

施工情况

		15

		①未对新职工和临时工作人员进行安全文明教育，每次扣5分；②未遵守用电安全工作规程以及高空作业安全操作规定的，每发现一次扣5分；③各种工作现场文明施工措施不落实或不到位，每发现一次扣5分；

		

		 

		 



		合计

		

		

		



		月度考核评价：□合格（≥90分） □不合格（＜90分）



		备注：发生重大安全事故、安全生产行政处罚、擅自带电检修等严重违规情形，除本表扣分外，同步执行合同解除、违约赔偿等相关约定。





养护单位（签章）：                     监理单位（签章）：                   建设单位：




