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第一章 投标邀请
受[江苏省宿迁环境监测中心]的委托，[江苏鸿聚项目管理有限公司]就[2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目]([JSZC-321300-HJGS-G2026-0002])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目JSZC-321300-HJGS-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2026-11-04-09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-HJGS-G2026-0002
2.项目名称：2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目
3.预算金额：422万元
4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高单价限价见清单，超过最高单价限价将做无效标处理。
5.采购需求（简介）：2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目，详细内容见第四章采购需求。
6.合同履行期限：2年,分批次供货(具体供货安排以采购人实际需求为准)。
7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：供应商具有有效的《危险化学品经营许可证》。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]2.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月04日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名称：江苏省宿迁环境监测中心
地址：宿迁市宿豫区慧谷路保险小镇B1栋
联系人：朱孟鑫
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：15152850627 	 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏鸿聚项目管理有限公司
地址：宿迁市经济开发区菁致酒店二楼（钟吾医院旁）
联系人：阮春芝
联系方式：17768165111
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：按苏招协[2022]022号文件的标准向代理机构支付代理服务费，评审费据实支付。注：数字人民币为支付方式之一。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标投标人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注:本项目为苏采云系统电子标。经评标委员会评审为无效标、被废标供应商经苏采云系统发送“告知函”，后续将不再向无效标、被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（2）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收
联系部门：江苏省宿迁环境监测中心/江苏鸿聚项目管理有限公司
联系电话：15152850627 /17768165111通讯地址：宿迁市宿豫区慧谷路保险小镇B1栋/宿迁市经济开发区菁致酒店二楼（钟吾医院旁）
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220]30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。
关于采购投标人合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对投标人进行补偿救济。
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项目名称：2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目
项目编号：JSZC-321300-HJGS-G2026-0002
甲方：（买方）江苏省宿迁环境监测中心
乙方：（卖方）                         
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 乙方向甲方提供总价值为    元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
标的清单另附。
二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：两年(具体起始时间以合同签订时间为准) 
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
1、由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。
5、产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。
（二）采购单位组织验收，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。
六、付款方式
预付款：合同金额的30%，合同签订且收到发票后10个工作日内支付；
进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。
七、售后服务要求
1、自接到招标人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。
2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。
八、其他要求
1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。
2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。
3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
4、本合同签订后，采购单位如需采购原招标清单未列明的少量货物，属于合同合理变更范畴内的，可由原中标供应商提供，中标供应商须提供不少于三家市场报价材料。
九、违约条款
（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。
（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。
（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。
（六）乙方应及时完成供货，供货周期不得超过行业常规供货时限，同时不得长于乙方向其他同类客户承诺的供货期限。除不可抗力情形外，乙方如需延期供货，须提前书面告知甲方并取得甲方书面同意；未经甲方同意延期供货的，乙方应承担逾期供货违约责任。
十、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
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十五、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即江苏省宿迁环境监测中心。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即     。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十九、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十一、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十二、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”、“《中华人民共和国民法典》”规定提交调解和仲裁。
二十三、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方：（签章）
	乙方：（签章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签章）：
	法定（授权）代表人（签章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日



第四章采购需求
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一、项目概况
本次采购内容为江苏省宿迁环境监测中心试剂耗材采购，项目总预算为422万元，最高单价限价见清单，超过最高单价限价将做无效标处理。
二、合同履行期限、地点及要求
1、合同履行期限：2年，分批次供货（具体供货安排以采购人实际需求为准）。
2.设备维保期：2年（自验收合格之日起）。
3、供货地点：招标人指定地点。
4、质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
三、付款方式
预付款：合同金额的30%，合同签订且收到发票后10个工作日内支付；
进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。	
4、 质量及验收标准：
1、供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。
2、在接到甲方进场通知后根据采购人要求分批供货将货物送至采购人指定地点，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。
注：①验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。
②所有“试剂耗材”技术参数不接受负偏离，否则作无效标处理。
③供应商须根据附件“投标报价明细表”填写投标报价明细表，未按要求报价的作无效标处理。

五、采购清单及要求（核心产品：标准物质、试剂耗材）

	    标 准 物 质 清 单

	序号
	物资名称
	用途
	技术要求（级别）
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	BW-阴离子表面活性剂
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	80
	112

	2
	BW-十二烷基苯磺酸钠溶液
	实验分析
	20mL/支，500mg/L
	支
	36
	112

	3
	BW-色度标准样品
	实验分析
	20mL/支，500度
	支
	2
	140

	4
	BW-生化需氧量
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	80
	42

	5
	BW-挥发酚标准溶液（苯酚溶液标准样品）
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	100
	84

	6
	BW-总硬度
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	20
	42

	7
	BW-挥发酚质控
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	36
	84

	8
	EDTA二钠标准溶液
	实验分析
	500mL
	瓶
	5
	104

	9
	BW-汞标液
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	10
	71

	10
	BW-汞质控
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	20
	71

	11
	BW-风干土壤中水分含量
	实验分析
	12支/套
	瓶
	1
	368

	12
	BW-6种阳离子混合标液
	实验分析
	100mL/瓶
	支
	15
	510

	13
	BW-7种阴离子混合标液
	实验分析
	100mL/瓶
	支
	12
	380

	14
	BW-7种阴离子混合标样
	实验分析
	20mL/瓶
	支
	5
	108

	15
	BW-8种阴离子混合标液
	实验分析
	50mL/瓶
	支
	5
	340

	16
	BW-8种阴离子混合标液
	实验分析
	不同浓度
	支
	6
	680

	17
	BW-4种阴离子混合标样
	实验分析
	20mL/支
	支
	20
	72

	18
	BW-氟化钠标准液
	实验分析
	100mL
	支
	5
	66

	19
	BW-氟化物标准溶液
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	20
	BW-氟化物标准物质
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	21
	BW-氟氯硫酸硝酸
	实验分析
	20mL/支
	支
	20
	140

	22
	BW-碘化物
	实验分析
	50mL/瓶
	支
	10
	60

	23
	BW-碘化物
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	24
	BW-钾钙钠镁混合
	实验分析
	30mL/瓶
	支
	24
	140

	25
	BW--磷酸根
	实验分析
	20mL/支
	支
	5
	42

	26
	BW-磷酸盐标样
	实验分析
	20mL/支
	支
	5
	42

	27
	BW-氯化物
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	28
	BW-水中氟离子标准使用液
	实验分析
	50mL瓶
	支
	10
	35

	29
	BW-亚硝酸盐（以氮计）
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	30
	BW-亚硝酸盐标准溶液
	实验分析
	50mL/瓶
	支
	5
	35

	31
	BW-硫酸盐
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	42

	32
	BW-硝酸盐（以氮计）
	实验分析
	20mL支
	支
	10
	25

	33
	BW--硝酸盐氮
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	10
	42

	34
	BW-水中铵离子
	实验分析
	10mg/L,250mL瓶
	支
	5
	190

	35
	BW-氟离子标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	5
	27

	36
	BW-7种阴离子混合标准溶液
	实验分析
	50mL/瓶
	支
	10
	290

	37
	BW-碘化物
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	30

	38
	BW-5种阴离子混标支氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	90

	39
	BW-8种阴离子混合标准物质
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	5
	288

	40
	BW-7种阴离子混合标准溶液
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	10
	420

	41
	BW-石油类（紫外法）
	实验分析
	1.2mL/支，1000mg/L
	支
	60
	140

	42
	BW-四氯乙烯中石油类
	实验分析
	10mL/支
	支
	1
	210

	43
	BW-正己烷中的石油类
	实验分析
	1.2mL/支，浓度根据实际需求提供
	支
	60
	140

	44
	滤膜中铅镉/质控样品
	实验分析
	/
	套
	12
	730

	45
	滤膜中镍/质控样品
	实验分析
	/
	套
	6
	240

	46
	ICPMS内标-钪锗铑铟铼
	实验分析
	100mg/L
	瓶
	2
	600

	47
	标准物质/19种金属混标/银砷钡铍铋镉铬钴铜锂锰钼镍锑锶铅铊钒锌/HJ 1315-2023
	实验分析
	100mL/瓶，100mg/L
	瓶
	2
	615

	48
	BW-氨氮标准样品
	实验分析
	20mL/支
	支
	300
	42

	49
	BW-氨氮质控样
	实验分析
	浓度待定，20mL
	支
	300
	42

	50
	BW-水中肼溶液
	实验分析
	50mL,1.00mg/L
	支
	2
	220

	51
	BW-水中铵离子
	实验分析
	10mg/L,250mL/瓶
	支
	8
	180

	52
	BW-阳离子交换量质控
	实验分析
	5瓶/套
	套
	2
	400

	53
	BW-总磷
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	120
	42

	54
	BW-土壤PH
	实验分析
	50g/瓶，浓度根据实际需求提供
	瓶
	15
	559

	55
	BW-水质PH
	实验分析
	20mL/支,浓度根据实际需求提供
	支
	80
	42

	56
	水质电导率标准物质
	实验分析
	500μS/cm；50mL，浓度根具体实际需要提供
	支
	50
	71

	57
	BW-高锰酸钾标准溶液
	实验分析
	500mL/瓶,0.1mol/L
	瓶
	80
	50

	58
	BW-草酸钠标准溶液
	实验分析
	500mL/瓶,0.1mol/L
	瓶
	48
	85

	59
	BW-高锰酸盐指数标准样品
	实验分析
	20mL/支
	支
	200
	42

	60
	BW-硫化物
	实验分析
	20mL/支
	支
	150
	84

	61
	BW-氰化物标液
	实验分析
	20mL/瓶
	支
	8
	48

	62
	BW-总氰化物
	实验分析
	20mL/支
	支
	20
	71

	63
	水中硫化氢（标样）
	实验分析
	20mL/支
	支
	2
	120

	64
	水中硫化氢（标气）
	实验分析
	/
	瓶
	1
	2000

	65
	BW-铜锌铅镉镍铬
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	90

	66
	BW-25种金属混标
	实验分析
	包含铝砷钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶钛钒锌，100mL/瓶，100mg/L
	瓶
	2
	1300

	67
	BW-土壤中六价铬成分分析标准物质
	实验分析
	/
	瓶
	2
	2200

	68
	BW-总氮标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	100
	42

	69
	BW-总氮质控
	实验分析
	浓度待定，20mL
	支
	120
	42

	70
	BW-六价铬标样
	实验分析
	20mL/支
	支
	50
	42

	71
	BW-六价铬标准溶液
	实验分析
	20mL/支，1000mg/支
	支
	30
	42

	72
	BW-5种阳离子混标/钾钠钙镁铵
	实验分析
	1000mg/L，100mL
	瓶
	4
	400

	73
	BW-22种金属混标
	实验分析
	包含锂铍铝钒铬锰钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡铊铅铋,100mL/瓶，100mg/L
	瓶
	2
	1400

	74
	 土壤成分分析标准物质
	实验分析
	70g/瓶
	瓶
	10
	700

	75
	质控样品/滤膜中砷/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm
	实验分析
	标准值1:30.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白
	套
	4
	230

	76
	质控样品/滤膜中镉/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm
	实验分析
	标准值1:30.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白
	套
	4
	230

	77
	质控样品/滤膜中铬/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm
	实验分析
	标准值1:30.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白
	套
	4
	230

	78
	质控样品/滤膜中铍/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm
	实验分析
	标准值1:30.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白
	套
	4
	230

	79
	质控样品/滤膜中锡/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm
	实验分析
	标准值1:30.0μg/片;标准值2:60.0μg/片;标准值3:空白
	套
	4
	230

	80
	BW-钾钙钠镁混合
	实验分析
	30mL瓶，不同浓度
	瓶
	4
	140

	81
	BW-铜质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	82
	BW-铁锰
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	110

	83
	BW-铊
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	80

	84
	BW-钛
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	85
	BW-锑
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	86
	BW-锌
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	87
	BW-镁
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	88
	BW-钼
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	89
	BW-钠质控
	实验分析
	30mL/瓶
	瓶
	4
	71

	90
	BW-镍
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	91
	BW-硼
	实验分析
	30mL/瓶
	瓶
	4
	71

	92
	BW-铍
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	71

	93
	BW-铍质控
	实验分析
	20mL支
	支
	4
	71

	94
	BW-钡质控
	实验分析
	30mL/瓶
	瓶
	4
	71

	95
	BW-钾
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	96
	BW-钙
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	97
	BW-钒
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	71

	98
	BW--镉
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	99
	BW-铬
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	100
	BW--汞
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	71

	101
	BW-钴
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	42

	102
	BW-滤膜中铅
	实验分析
	1片/盒
	盒
	4
	300

	103
	BW-铝质控
	实验分析
	30mL/瓶
	瓶
	4
	71

	104
	BW-铅质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	4
	71

	105
	BW-土壤沉积物成分分析标准物质
	实验分析
	标准品
	瓶
	4
	1518

	106
	BW-土壤有效态成分分析标准物质
	实验分析
	标准品
	瓶
	4
	2850

	107
	BW-27种重金属混标
	实验分析
	100mL/瓶
	瓶
	2
	900

	108
	BW-化学需氧量质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	90
	42

	109
	BW-土壤有机质
	实验分析
	50g/瓶
	瓶
	3
	800

	110
	BW-水中总氯（总余氯）
	实验分析
	20mL支
	支
	3
	130

	111
	BW-活性氯
	实验分析
	浓度根据实际需求提供
	支
	3
	120

	112
	BW-总碱度
	实验分析
	20mL/支
	支
	3
	71

	113
	BW-砷标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	50
	71

	114
	BW--砷质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	80
	71

	115
	BW-硒标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	50
	65

	116
	BW-硒质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	90
	65

	117
	BW-汞标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	20
	71

	118
	BW-汞质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	50
	71

	119
	BW-锑标液
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	65

	120
	BW-锑质控
	实验分析
	20mL/支
	支
	10
	65

	121
	65种VOCs混合气体
	实验分析
	2L，1ppm
	支
	1
	30000

	122
	BW-12种氯苯类化合物混合标液
	实验分析
	1ml/支
	支
	5
	430

	123
	BW-15种硝基苯类化合物
	实验分析
	1ml/支
	支
	6
	755

	124
	BW-甲醇中8种苯系物混标
	实验分析
	2ml/支，1000ug/ml
	支
	6
	120

	125
	BW-甲醇中7种苯系物
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	10
	280

	126
	活性炭管中5种苯系物混标
	实验分析
	2支/套；质控样品
	套
	1
	600

	127
	活性炭管中8种苯系物混标
	实验分析
	2支/套；质控样品
	套
	1
	800

	128
	活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品
	实验分析
	2支/套；质量控制样品
	套
	2
	760

	129
	BW-8种有机氯质控
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	6
	400

	130
	BW-正己烷中百菌清
	实验分析
	1ml/支，100ug/ml
	支
	5
	21

	131
	BW-正己烷中溴氰菊酯
	实验分析
	1ml/支，100ug/ml
	支
	5
	28

	132
	BW-甲醇中13种酚类混标
	实验分析
	1ml/支
	支
	8
	210

	133
	BW-大肠埃希氏菌定量标准菌株
	实验分析
	2支装
	盒
	3
	1150

	134
	BW-二氯甲烷中2种替代物混标
	实验分析
	1ml/支，1000ug/ml
	支
	5
	132

	135
	BW-二氯甲烷中5种同位素混标
	实验分析
	1ml/支，2000ug/ml
	支
	5
	250

	136
	BW-二氯甲烷中64种SVOC混标
	实验分析
	1ml/支，2000ug/ml
	支
	5
	840

	137
	BW-粪大肠酶底物质控
	实验分析
	2支装
	盒
	6
	1150

	138
	BW-甲苯中黄磷
	实验分析
	1ml/支，100ug/ml
	支
	6
	110

	139
	BW-异丙醇中14种酚类混标
	实验分析
	1ml/支，1000ug/ml
	支
	1
	535

	140
	BW-甲醇中14种挥发性卤代烃标液
	实验分析
	1ml/支
	支
	11
	290

	141
	BW-甲醇中3种内标同位素混标
	实验分析
	1.2ml/支， 2000ug/ml
	支
	10
	170

	142
	BW-甲醇中3种替代物混标
	实验分析
	1ml/支， 2000ug/ml
	支
	10
	108

	143
	BW-甲醇中56种挥发性有机物VOC混标
	实验分析
	1ml/支,1000ug/ml
	支
	10
	300

	144
	BW-甲醇中56种挥发性有机物VOC混标
	实验分析
	1ml/支,100ug/ml
	支
	10
	190

	145
	BW-甲醇中5种挥发性卤代烃混标
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	13
	280

	146
	BW-甲醇中5种有机磷标物
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	4
	400

	147
	BW-丙酮中6种有机磷混标
	实验分析
	1ml/支,1000ug/ml
	支
	5
	510

	148
	BW-氯仿中5种有机磷标物
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	2
	530

	149
	丙酮中27种有机磷农药混标
	实验分析
	1mL/支，2000ug/mL
	支
	3
	1330

	150
	丙酮中6种有机磷农药混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/ml
	支
	3
	230

	151
	BW-甲醇中吡啶标液
	实验分析
	2mL/支，1000ug/ml
	支
	5
	90

	152
	BW-正己烷丙酮(1:1)中16种多环芳烃混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/ml
	支
	4
	192

	153
	工业污染场地土壤中多环芳烃标样
	实验分析
	30g/瓶
	瓶
	1
	2400

	154
	BW-甲醇中多环芳烃混标溶液
	实验分析
	1mL/支，1000ug/ml
	支
	2
	192

	155
	农用地土壤中多环芳烃标样
	实验分析
	30g/瓶
	瓶
	1
	2400

	156
	水系沉积物中多环芳烃标样
	实验分析
	25g/瓶
	瓶
	1
	2700

	157
	土壤中8种多环芳烃残留分析标准物质
	实验分析
	20g/瓶，不同浓度
	瓶
	1
	1800

	158
	土壤中多环芳烃（16种）和石油烃（C10~C40）分析标准物质
	实验分析
	70g/瓶，不同浓度
	瓶
	1
	4500

	159
	乙腈中16种多环芳烃混标
	实验分析
	1mL/支，200ug/ml
	支
	6
	186

	160
	BW-甲醇中5种挥发性卤代烃
	实验分析
	1mL/支，1000ug/ml
	支
	2
	270

	161
	BW-甲醇中氯化甲基汞
	实验分析
	1mL/支，1000ug/ml
	支
	2
	155

	162
	BW-甲醇中松节油
	实验分析
	2mL/支，1000ug/ml
	支
	5
	65

	163
	BW-六氯苯标液
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	5
	84

	164
	BW-水中丁基黄原酸
	实验分析
	1ml/支，浓度1000ug/ml
	支
	3
	140

	165
	BW-水中丁基黄原酸
	实验分析
	10ml/支，浓度1000ug/ml
	支
	3
	400

	166
	BW-水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈
	实验分析
	1mL/支，1000ug/ml
	支
	8
	330

	167
	BW-四乙基铅
	实验分析
	1mL/支，100ug/ml
	支
	6
	150

	168
	BW-铜绿假单胞菌定量标准菌株
	实验分析
	2支装
	盒
	3
	1150

	169
	BW-细菌总数质控
	实验分析
	30~1000 CFU（MPN）/mL；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标
	支
	2
	1150

	170
	BW-甲醇中阿特拉津
	实验分析
	标准品
	支
	10
	84

	171
	阿特拉津
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	20
	105

	172
	阿特拉津
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	10
	50

	173
	丙酮中敌敌畏
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/ml
	支
	3
	112

	174
	丙酮中敌百虫
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/ml
	支
	3
	42

	175
	丙酮中2种替代物混标
	实验分析
	1mL/支,1000μg/mL
	支
	3
	180

	176
	丙酮中34种有机氯/氯苯混标
	实验分析
	1mL/支,1000μg/mL
	支
	5
	780

	177
	丙酮中毒死蜱溶液标准物质
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/mL
	支
	2
	87

	178
	丙酮中磷酸三丁酯-D27同位素
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	460

	179
	二甲二硫醚、三硫醚混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	4
	210

	180
	二氯甲烷/丙酮中6种内标同位素混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	230

	181
	二氯甲烷中4种内标同位素混标/HJ 1189-2021
	实验分析
	1mL/支，2000ug/mL
	支
	3
	470

	182
	二氯甲烷中6种替代物混标
	实验分析
	1mL/支，4000ug/mL
	支
	3
	300

	183
	甲苯/正己烷中十氯联苯/四氯间二甲苯混标
	实验分析
	1mL/支,1000μg/mL
	支
	3
	174

	184
	甲醇中 1,2,3-三氯苯 有机物监测标样
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	3
	84

	185
	甲醇中 1,2,4-三氯苯 有机物监测标样
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	3
	84

	186
	甲醇中 1,3,5-三氯苯 有机物监测标样
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	3
	84

	187
	甲醇中1,3-丁二烯
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	168

	188
	甲醇中10种挥发性有机物混合标样
	实验分析
	1.2ml/支
	支
	10
	420

	189
	甲醇中19种喹诺酮兽药混标溶液
	实验分析
	/
	支
	3
	1350

	190
	甲醇中1-溴-2-硝基苯
	实验分析
	1.2mL/支,1000μg/mL
	支
	3
	120

	191
	甲醇中1-溴丙烷
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	96

	192
	甲醇中2-(4-氯苯氧基)-2-甲基丙酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	192

	193
	甲醇中21种VOC
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	2
	520

	194
	甲醇中24种磺胺类兽药混标溶液
	实验分析
	/
	支
	5
	1280

	195
	甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	3
	85

	196
	甲醇中2种硫醚混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	4
	210

	197
	甲醇中2种内标同位素混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	4
	125

	198
	甲醇中2种硝基苯替代物混标
	实验分析
	1mL/支,1000μg/mL
	支
	3
	228

	199
	甲醇中4种清洗剂混标
	实验分析
	1.0mL/支
	支
	10
	945

	200
	甲醇中4种清洗剂混标
	实验分析
	1mL/支，1000µg/mL
	支
	5
	475

	201
	甲醇中54种VOC
	实验分析
	1mL/支，2000ug/mL
	支
	3
	350

	202
	甲醇中6种挥发性有机物VOC混标
	实验分析
	3支/套，不同浓度
	套
	2
	462

	203
	甲醇中6种挥发性有机物VOC混标
	实验分析
	1.0mL/支，1000μg/mL
	支
	5
	231

	204
	乙腈中苯并[a]芘
	实验分析
	2mL/支
	支
	20
	90

	205
	甲醇/二氯甲烷(1:1)中苯并[a]芘溶液
	实验分析
	1.2mL/支，100ug/mL
	支
	2
	420

	206
	甲醇中苯并(a)芘
	实验分析
	1.0mL/支，1000μg/mL
	支
	10
	132

	207
	甲醇中苯并[a]芘
	实验分析
	2mL/支，,100μg/mL
	支
	10
	60

	208
	甲醇中苯扎贝特溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	106

	209
	甲醇中避蚊胺-D7溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	576

	210
	甲醇中避蚊胺溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	56

	211
	甲醇中丙烯腈
	实验分析
	1mL/支，100μg/mL
	支
	2
	32

	212
	甲醇中丙烯腈
	实验分析
	2mL/支
	支
	6
	65

	213
	甲醇中布洛芬-D3溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	400

	214
	甲醇中布洛芬溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	215
	甲醇中毒死蜱溶液标准物质
	实验分析
	1.2mL/支，100ug/mL
	支
	3
	32

	216
	甲醇中对乙酰氨基酚-D3溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	160

	217
	甲醇中对乙酰氨基酚溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	64

	218
	甲醇中环氧氯丙烷
	实验分析
	1.2mL/支,1000μg/mL
	支
	5
	54

	219
	甲醇中吉非罗齐溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	88

	220
	甲醇中卡马西平-D10溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	1824

	221
	甲醇中卡马西平溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	222
	甲醇中苦味酸
	实验分析
	1.2mL/支，1000µg/mL
	支
	5
	147

	223
	甲醇中联苯胺
	实验分析
	1.2mL/支，100μg/mL
	支
	5
	42

	224
	甲醇中联苯胺
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	48

	225
	甲醇中联苯胺标准溶液
	实验分析
	2mL/支，1000ug/mL
	支
	5
	75

	226
	甲醇中联苯胺质控样品
	实验分析
	1.5mL/支
	支
	3
	240

	227
	甲醇中邻苯二甲酸二戊酯-D4同位素
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	3
	130

	228
	甲醇中六氯苯
	实验分析
	2mL/支
	支
	5
	30

	229
	甲醇中美托洛尔酒石酸盐溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	230
	甲醇中三氯甲烷
	实验分析
	1.2mL/支，1000ug/mL
	支
	5
	84

	231
	甲醇中三氯甲烷四氯化碳
	实验分析
	1mL/支，1000mg/L
	支
	4
	120

	232
	甲醇中双氯芬酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	233
	甲醇中微囊藻毒素LR
	实验分析
	1.0mL/支，100μg/mL
	支
	5
	1130

	234
	甲醇中微囊藻毒素LR
	实验分析
	1.0mL/支，10μg/mL
	支
	5
	228

	235
	甲醇中微囊藻毒素RR
	实验分析
	1.0mL/支，100μg/mL
	支
	5
	720

	236
	甲醇中微囊藻毒素YR
	实验分析
	1.0mL/支，10μg/mL
	支
	5
	1320

	237
	甲醇中五氯酚
	实验分析
	1mL/支,100μg/mL
	支
	3
	48

	238
	甲醇中溴氯甲烷
	实验分析
	1.0mL/支，2000μg/mL
	支
	10
	180

	239
	甲醇中盐酸普萘洛尔溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	88

	240
	甲醇中伊贝沙坦溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	141

	241
	氯仿中乐果分析校准用品
	实验分析
	1.2mL/支，500ug/mL
	支
	2
	140

	242
	氯仿中乐果有机物监测标样
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	2
	140

	243
	全氟羧酸类和全氟烷基化合物混标溶液
	实验分析
	1.2ml
	支
	3
	7000

	244
	全氟羧酸类和全氟烷基化合物混标溶液
	实验分析
	1.2ml
	支
	3
	2700

	245
	生活饮用水总大肠菌群质控样品（多管发酵法）两支装
	实验分析
	2支装
	盒
	1
	1150

	246
	甲醇中双酚A标样
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	48

	247
	双酚A质控
	实验分析
	2mL/支
	支
	2
	730

	248
	双酚A质控
	实验分析
	50mL/支
	支
	2
	800

	249
	乙腈中双酚A标样
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	48

	250
	水质粪大肠菌群质控样品（多管发酵法）
	实验分析
	2支装
	盒
	1
	1150

	251
	水中3种VOC混标
	实验分析
	1mL/支,1000μg/mL
	支
	2
	310

	252
	水中丙烯腈
	实验分析
	1mL/支，1000μg/mL
	支
	2
	55

	253
	水中草甘膦
	实验分析
	1.2mL/支，1000μg/mL
	支
	10
	81

	254
	水中草甘膦
	实验分析
	1.2mL/支，100µg/mL
	支
	5
	48

	255
	水中三氯乙醛(以三氯乙醛计)
	实验分析
	1mL/支
	支
	6
	85

	256
	水中水合三氯乙醛(以三氯乙醛计)
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	48

	257
	土臭素、二甲基异莰醇混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	4
	340

	258
	土臭素、二甲基异莰醇质控
	实验分析
	2mL/支
	支
	4
	680

	259
	土壤中28种VOC混标/28种挥发性有机物混标
	实验分析
	1mL/支+10g空白土/套；质控样品
	套
	2
	2160

	260
	土壤中石油烃(C10-C40)质控
	实验分析
	50g/瓶
	瓶
	2
	2098

	261
	无水乙醇中甲萘威
	实验分析
	1.2mL/支，100μg/mL
	支
	5
	48

	262
	BW-乙腈中13种醛酮类混标
	实验分析
	1.2ml支
	支
	10
	246

	263
	乙腈中9种青霉素类混标
	实验分析
	/
	支
	10
	960

	264
	乙腈中9种烷基酚类化合物/双酚A混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	720

	265
	乙腈中9种烷基酚类化合物/双酚A混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	3
	435

	266
	乙腈中甲芬那酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	267
	乙腈中苦味酸
	实验分析
	1.0mL/支，1000μg/mL
	支
	5
	410

	268
	乙腈中十氟联苯
	实验分析
	1.0mL/支，1000μg/mL
	支
	20
	78

	269
	乙腈中酮洛芬溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	160

	270
	乙腈中吲哚美辛溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	271
	正己烷/甲苯中23种有机氯混标
	实验分析
	1mL/支,100μg/mL
	支
	4
	330

	272
	正己烷中18种多氯联苯混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	5
	500

	273
	正己烷中2种PCB内标混标
	实验分析
	1mL/支,100μg/mL
	支
	5
	290

	274
	正己烷中2种替代物混标
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	5
	320

	275
	正己烷中31种石油烃类混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	4
	310

	276
	正己烷中3种内标混标
	实验分析
	1mL/支,100μg/mL
	支
	3
	180

	277
	正己烷中7种硝基苯混标
	实验分析
	1mL/支,2000μg/mL
	支
	3
	276

	278
	正己烷中邻苯二甲酸二丁酯-D4同位素
	实验分析
	1mL/支，100ug/mL
	支
	3
	145

	279
	正己烷中正癸烷/正四十烷混标
	实验分析
	1mL/支，不同浓度
	支
	3
	95

	280
	质谱调谐液
	实验分析
	2mL/支，全氟三丁胺100%
	支
	3
	1050

	281
	甲醇中邻苯二甲酸二丁酯
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	5
	84

	282
	正己烷中邻苯二甲酸二丁酯
	实验分析
	2mL/支，1000ug/mL
	支
	5
	48

	283
	甲醇中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	实验分析
	1.2mL/支
	支
	5
	84

	284
	正己烷中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	实验分析
	2mL/支，1000ug/mL
	支
	5
	60

	285
	标准溶液/正己烷中邻苯二甲酸二丁酯-D4同位素
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	3
	168

	286
	标准溶液/甲醇中59种挥发性有机物VOC混标
	实验分析
	1mL/支，1000ug/mL
	支
	5
	750

	287
	标准溶液/乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺
	实验分析
	2mL/支，100ug/mL
	支
	3
	48

	288
	甲醇中24种磺胺类兽药混标溶液
	实验分析
	/
	支
	5
	1280

	289
	甲醇中19种喹诺酮兽药混标溶液
	实验分析
	/
	支
	5
	1536

	290
	乙腈中9种青霉素类混标
	实验分析
	/
	支
	10
	960

	291
	甲醇中苯扎贝特溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	106

	292
	甲醇中卡马西平溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	293
	甲醇中2-(4-氯苯氧基)-2-甲基丙酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	192

	294
	甲醇中双氯芬酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	295
	甲醇中避蚊胺溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	56

	296
	甲醇中吉非罗齐溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	88

	297
	甲醇中布洛芬溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	298
	乙腈中吲哚美辛溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	299
	甲醇中伊贝沙坦溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	141

	300
	乙腈中酮洛芬溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	160

	301
	乙腈中甲芬那酸溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	302
	甲醇中美托洛尔酒石酸盐溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	80

	303
	甲醇中对乙酰氨基酚溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	64

	304
	甲醇中盐酸普萘洛尔溶液
	实验分析
	/
	支
	1
	88

	305
	甲醇中卡马西平-D10溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	1824

	306
	甲醇中避蚊胺-D7溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	576

	307
	甲醇中布洛芬-D3溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	400

	308
	甲醇中对乙酰氨基酚-D3溶液，100μg/mL
	实验分析
	/
	支
	1
	160

	309
	全氟羧酸类和全氟烷基化合物混标溶液
	实验分析
	1.2ml
	支
	3
	7000

	310
	全氟羧酸类和全氟烷基化合物混标溶液
	实验分析
	1.2ml
	支
	3
	2700

	311
	全氟羧酸类和全氟烷基化合物混标溶液
	实验分析
	1.2ml
	支
	3
	2700

	312
	甲醇中10种挥发性有机物混合标样
	实验分析
	/
	支
	10
	420

	313
	氮中一氧化氮、二氧化硫混标
	现场监测
	4L；二氧化硫30mg/m³、一氧化氮50mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	650

	314
	氮中一氧化氮、二氧化硫混标
	现场监测
	4L；二氧化硫80mg/m³、一氧化氮150mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	650

	315
	氮中一氧化氮、二氧化硫混标
	现场监测
	4L；二氧化硫300mg/m³、一氧化氮500mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	650

	316
	氮中二氧化氮
	现场监测
	4L；5mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	470

	317
	氮中二氧化氮
	现场监测
	4L；30mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	470

	318
	氮中二氧化氮
	现场监测
	4L；100mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	6
	470

	319
	氮中一氧化碳
	现场监测
	4L；5000mg/m³；不确定度≤2%
	瓶
	2
	470

	320
	氮中二氧化碳
	现场监测
	4L；5%；不确定度≤2%
	瓶
	4
	390

	321
	氮中二氧化碳
	现场监测
	4L；10%；不确定度≤2%
	瓶
	4
	390

	322
	氮中二氧化碳
	现场监测
	4L；20%；不确定度≤2%
	瓶
	4
	390

	323
	氮中氧
	现场监测
	4L；21%；不确定度≤2%
	瓶
	4
	390

	324
	高纯氮气
	现场监测
	8L；纯度≥99.99%
	瓶
	8
	240

	325
	甲烷标气
	现场监测
	10ppm；4L；平衡气为高纯氮气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	326
	甲烷标气
	现场监测
	50ppm；4L；平衡气为高纯氮气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	327
	甲烷标气
	现场监测
	100ppm；4L；平衡气为高纯氮气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	328
	甲烷标气
	现场监测
	200ppm；4L；平衡气为高纯氮气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	329
	甲烷标气
	现场监测
	300ppm；4L；平衡气为高纯氮气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	330
	甲烷标气
	现场监测
	10ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	331
	甲烷标气
	现场监测
	50ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	332
	甲烷标气
	现场监测
	100ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	333
	甲烷标气
	现场监测
	200ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	334
	甲烷标气
	现场监测
	300ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	瓶
	6
	500

	335
	除烃空气
	现场监测
	8L；
	瓶
	4
	420

	336
	水质pH标准物质
	现场监测
	pH值约为12；20ml
	支
	4
	48

	337
	水质pH标准物质
	现场监测
	pH值约为8；20ml
	支
	200
	42

	338
	水质pH标准物质
	现场监测
	pH值约为6；20ml
	支
	5
	42

	339
	水质pH标准物质
	现场监测
	pH值约为3；20ml
	支
	5
	42

	340
	水质浊度标准物质
	现场监测
	400NTU；50ml
	支
	2
	90

	341
	水质浊度标准物质
	现场监测
	50NTU；50ml
	支
	2
	170

	342
	水质浊度标准物质
	现场监测
	20NTU；50ml
	支
	100
	85

	343
	水质电导率标准物质
	现场监测
	电导率约500μS/cm；50ml
	支
	100
	96

	344
	氨氮质控样
	现场监测
	浓度待定，20ml
	支
	15
	42

	345
	总氮质控样
	现场监测
	浓度待定，20ml
	支
	15
	42

	346
	总磷质控样
	现场监测
	浓度待定，20ml
	支
	15
	42

	347
	化学需氧量质控样
	现场监测
	浓度待定，20ml
	支
	15
	42

	348
	氮中一氧化氮
	现场监测
	一级标气，50ppm，4L，含瓶
	瓶
	2 
	1750

	349
	氮中一氧化氮
	现场监测
	一级标气，100ppm，4L含瓶
	瓶
	2 
	1750

	350
	氮中一氧化氮
	现场监测
	一级标气，200ppm，4L含瓶
	瓶
	2 
	1750

	351
	氮中二氧化硫
	现场监测
	一级标气，50ppm，4L，含瓶
	瓶
	2
	1750

	352
	氮中二氧化硫
	现场监测
	一级标气，100ppm，4L含瓶
	瓶
	2
	1750

	353
	氮中二氧化硫
	现场监测
	一级标气，200ppm，4L含瓶
	瓶
	2
	1750

	354
	氮中二氧化碳
	现场监测
	一级标气，5%，4L，含瓶
	瓶
	2
	1650

	355
	氮中二氧化碳
	现场监测
	标样所一级标气，10%，4L含瓶
	瓶
	2
	1650

	356
	氮中二氧化碳
	现场监测
	一级标气，20%，4L含瓶
	瓶
	2
	1650

	357
	氮中硫化氢
	现场监测
	硫化氢50mg/m³，4L，不确定度≤2%
	瓶
	2
	500

	358
	ORP校准溶液
	现场监测
	221mv，带证书
	瓶
	10
	220

	359
	氯化氢
	现场监测
	氯化氢50mg/m³，4L，不确定度≤2%
	瓶
	4
	1800

	360
	氨气
	现场监测
	氨气40mg/m³，4L，不确定度≤2%
	瓶
	2
	1400

	试剂清单

	序号
	物资名称
	用途
	技术要求（级别）
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	重铬酸钾
	实验分析
	AR,500g/瓶
	瓶
	2
	173

	2
	重铬酸钾
	实验分析
	GR,500g/瓶
	瓶
	1
	230

	3
	正己烷
	实验分析
	HPLC级，4L/瓶
	瓶
	40
	585

	4
	异烟酸
	实验分析
	AR，100g/瓶
	瓶
	8
	68

	5
	乙酸锌
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	2
	65

	6
	乙酸铵
	实验分析
	色谱级，250g/瓶
	瓶
	1
	102

	7
	乙腈
	实验分析
	HPLC级，4L/瓶
	瓶
	10
	520

	8
	乙二醇
	实验分析
	5L/桶
	桶
	12
	455

	9
	一水磷酸二氢钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	12
	112

	10
	液氩
	实验分析
	高纯，175L
	瓶
	8
	2700

	11
	液氮
	实验分析
	高纯，175L
	瓶
	6
	2000

	12
	盐酸羟胺
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	1
	67

	13
	盐酸
	实验分析
	AR,500mL
	瓶
	200
	30

	14
	盐酸
	实验分析
	GR，500mL
	瓶
	15
	38

	15
	盐酸
	实验分析
	电子级G3，4L
	瓶
	4
	1893

	16
	亚硝酸钠
	实验分析
	AR，50g/L
	瓶
	1
	56

	17
	亚甲基蓝（三水）
	实验分析
	指示剂级，25g
	瓶
	1
	63

	18
	溴酸钾
	实验分析
	AR,500g/瓶
	瓶
	1
	240

	19
	溴化钾
	实验分析
	GR,500g
	瓶
	2
	129

	20
	硝酸银
	实验分析
	AR,100g
	瓶
	1
	4108

	21
	硝酸钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	2
	78

	22
	硝酸
	实验分析
	GR，500ml
	瓶
	5
	47

	23
	硝酸
	实验分析
	电子级G3，4L
	瓶
	4
	2184

	24
	无水乙醇
	实验分析
	AR,500mL
	瓶
	150
	20

	25
	无水乙醇
	实验分析
	AR，5L
	桶
	16
	154

	26
	无水碳酸钠
	实验分析
	GR,500g
	瓶
	2
	46

	27
	无水氯化钙
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	29

	28
	无水硫酸钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	40
	23

	29
	无水磷酸氢二钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	8
	121

	30
	无水磷酸二氢钾
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	8
	54

	31
	无水N,N-二乙基-1,4-苯二胺（DPD）硫酸盐
	实验分析
	25g/瓶
	瓶
	1
	166

	32
	铁氰化钾（六氰合铁酸钾）
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	12
	192

	33
	四水合钼酸铵
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	3
	484

	34
	四氯乙烯（红外法专用）
	实验分析
	500mL
	瓶
	3
	441

	35
	四氯乙烯（红外法专用）
	实验分析
	500mL
	瓶
	4
	472

	36
	水杨酸钠
	实验分析
	AR,250g
	瓶
	4
	55

	37
	双氧水
	实验分析
	GR，500mL
	瓶
	4
	30

	38
	石英砂
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	2
	37

	39
	石英砂
	实验分析
	46-60目，500g/瓶
	瓶
	4
	76

	40
	十水合四硼酸钠
	实验分析
	AR,500g/瓶
	瓶
	5
	42

	41
	三氯甲烷
	实验分析
	AR,500mL
	瓶
	160
	80

	42
	三氯化钛
	实验分析
	500mL
	瓶
	30
	101

	43
	三氯化六氨合钴
	实验分析
	99%级，250g
	瓶
	2
	2912

	44
	氢氧化钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	120
	33

	45
	氢氧化钠
	实验分析
	AR，500g，含氮量小于0.0005%
	瓶
	6
	81

	46
	氢氟酸
	实验分析
	30多项金属元素杂质<1ppb，4L
	瓶
	1
	952

	47
	七水合硫酸亚铁
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	26

	48
	七水合硫酸锌(硫酸锌)
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	7
	36

	49
	七水合硫酸镁
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	26

	50
	硼氢化钾
	实验分析
	AR，100g
	瓶
	40
	549

	51
	柠檬酸三钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	15
	43

	52
	柠檬酸（一水合）
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	6
	36

	53
	尿素
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	28

	54
	纳氏试剂
	实验分析
	500ML
	瓶
	24
	234

	55
	氯化亚锡
	实验分析
	AR，500g/瓶
	瓶
	2
	363

	56
	氯化钠
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	2
	30

	57
	氯化镁
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	2
	88

	58
	氯化铵
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	6
	26

	59
	氯胺T
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	4
	127

	60
	六水合氯化铁
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	86

	61
	六水合硫酸亚铁铵
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	2
	32

	62
	硫酸银
	实验分析
	AR，100g
	瓶
	5
	1560

	63
	硫酸铁铵（十二水）
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	4
	45

	64
	硫酸汞
	实验分析
	AR，250g
	瓶
	15
	845

	65
	硫酸
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	350
	38

	66
	硫酸
	实验分析
	GR，500mL
	瓶
	20
	45

	67
	硫脲
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	58

	68
	硫化钠
	实验分析
	500g/瓶，AR
	瓶
	4
	43

	69
	硫代硫酸钠
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	28

	70
	磷酸氢二钾
	实验分析
	GR， 500g
	瓶
	2
	85

	71
	磷酸二氢钾
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	4
	114

	72
	磷酸二氢钾
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	6
	54

	73
	磷酸
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	20
	89

	74
	磷酸
	实验分析
	GR，500mL
	瓶
	4
	99

	75
	邻苯二甲酸氢钾
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	8
	62

	76
	科立得MMO-MUG试剂
	实验分析
	200个/盒
	盒
	2
	7020

	77
	酒石酸锑钾
	实验分析
	CP，500g
	瓶
	1
	244

	78
	酒石酸钾钠溶液
	实验分析
	100mL,500g/L
	瓶
	12
	65

	79
	甲基橙
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	2
	102

	80
	甲醇
	实验分析
	HPLC级，4L/瓶
	瓶
	5
	211

	81
	甲苯
	实验分析
	色谱纯，4L/瓶
	瓶
	2
	879

	82
	环己二胺四乙酸
	实验分析
	25g
	瓶
	1
	276

	83
	化学需氧量快速试剂包
	实验分析
	浓度3-150mg/L，150支/盒
	盒
	5
	2645

	84
	化学需氧量快速试剂包
	实验分析
	高浓度100-1000mg/L，150支/盒
	盒
	5
	2364

	85
	化学需氧量（高氯水样）
	实验分析
	7-70mg/L
	盒
	1
	722

	86
	化学需氧量（高氯水样）
	实验分析
	70-700mg/L
	盒
	1
	722

	87
	过氧化氢
	实验分析
	500mL
	瓶
	24
	30

	88
	过硫酸钾
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	20
	60

	89
	过硫酸钾
	实验分析
	AR，250g，含氮量小于0.0005%
	瓶
	35
	546

	90
	铬酸钾
	实验分析
	500g/瓶，分析纯
	瓶
	1
	106

	91
	高锰酸盐指数预制试剂CODMn
	实验分析
	0.5-4.5mg/L,50支/盒
	盒
	5
	951

	92
	高锰酸钾
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	1
	135

	93
	高锰酸钾
	实验分析
	AR，250g
	瓶
	1
	104

	94
	高氯酸
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	2
	420

	95
	酚酞
	实验分析
	25g
	瓶
	2
	34

	96
	二水亚硝基铁氰化钠
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	2
	136

	97
	二氯甲烷
	实验分析
	HPLC 级， 4L/瓶
	瓶
	10
	943

	98
	二硫化碳
	实验分析
	低苯级，浓缩100倍后对氯苯类无响应，500mL
	瓶
	10
	624

	99
	二苯碳酰二肼
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	2
	103

	100
	对二甲氨基苯甲醛
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	250

	101
	碘酸钾
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	1
	674

	102
	碘化钾
	实验分析
	GR，500g
	瓶
	1
	1875

	103
	次氯酸钠溶液
	实验分析
	CP，500mL
	瓶
	2
	28

	104
	丙酮
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	10
	44

	105
	丙酮
	实验分析
	HPLC 级， 4L/瓶
	瓶
	10
	918

	106
	冰乙酸
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	6
	26

	107
	吡唑啉酮
	实验分析
	CP,100g
	瓶
	4
	107

	108
	氨水
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	12
	19

	109
	氨基磺酸
	实验分析
	AR，100g
	瓶
	1
	21

	110
	氨氮快速试剂
	实验分析
	50支/盒
	瓶
	4
	1134

	111
	N,N二甲基甲酰胺
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	6
	56

	112
	N，N-二甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	4
	1048

	113
	N，N-二甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐
	实验分析
	AR，10g
	瓶
	2
	150

	114
	L-半胱氨酸
	实验分析
	100g
	瓶
	1
	1310

	115
	L（+）-抗坏血酸
	实验分析
	AR，100g
	瓶
	36
	50

	116
	ICP-MS调谐液
	实验分析
	2x500mL瓶为一套
	套
	2
	4453

	117
	EDTA二钠(乙二胺四乙酸二钠盐）
	实验分析
	AR,250g
	瓶
	8
	38

	118
	Brij35
	实验分析
	30％
	瓶
	2
	1625

	119
	9-芴甲基氯甲酸酯
	实验分析
	250mg, 99.5%
	瓶
	5
	126

	120
	4-胺基安替吡碄
	实验分析
	GR,10g
	瓶
	2
	2654

	121
	4-胺基安替吡碄
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	5
	90

	122
	1,3-二甲基巴比妥酸
	实验分析
	AR，25g
	瓶
	25
	58

	123
	1,10-菲啰啉（一水）
	实验分析
	AR，5g
	瓶
	2
	32

	124
	甲醇
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	15
	255

	125
	甲醇
	实验分析
	2.5L，LCMS
	瓶
	10
	666

	126
	甲醇
	实验分析
	2.5L，GCMS
	瓶
	5
	1060

	127
	乙腈
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	20
	658

	128
	乙腈
	实验分析
	2.5L，LCMS
	瓶
	6
	1286

	129
	正己烷
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	20
	718

	130
	二氯甲烷
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	15
	875

	131
	乙酸乙酯
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	5
	1316

	132
	甲酸
	实验分析
	100g，HPLC
	瓶
	1
	1371

	133
	乙酸
	实验分析
	100ml，HPLC
	瓶
	1
	895

	134
	甲酸铵
	实验分析
	25g，HPLC
	瓶
	1
	2780

	135
	氨水
	实验分析
	500ml，HPLC
	瓶
	1
	983

	136
	磷酸
	实验分析
	100ml，HPLC
	瓶
	1
	1936

	137
	乙酸铵
	实验分析
	100g，HPLC
	瓶
	1
	1308

	138
	水
	实验分析
	2.5L，LCMS
	瓶
	1
	644

	139
	三氟乙酸
	实验分析
	100ml，HPLC
	瓶
	1
	5393

	140
	三氯甲烷
	实验分析
	4L，HPLC
	瓶
	1
	5000

	141
	化学需氧量水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联C310化学需氧量水质在线分析仪
	瓶
	12
	845

	142
	高锰酸盐指数水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联C310高锰酸盐指数水质在线分析仪
	瓶
	24
	640

	143
	氨氮水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联C310氨氮水质在线分析仪
	瓶
	20
	730

	144
	总磷水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联C310总磷水质在线分析仪
	瓶
	24
	640

	145
	总氮水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联C310总氮水质在线分析仪
	瓶
	24
	640

	146
	汞水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联A310重金属水质在线分析仪（汞）
	瓶
	6
	1560

	147
	总砷水质分析仪试剂
	现场监测
	适配碧兴物联A310重金属水质在线分析仪（砷）
	瓶
	8
	1560

	148
	CODCr快速试剂
	现场监测
	配套MI200-B
	盒
	2
	455

	149
	CODMn快速试剂
	现场监测
	配套MI200-B
	盒
	2
	455

	150
	氨氮快速试剂
	现场监测
	配套MI200-B
	盒
	2
	455

	151
	总磷快速试剂
	现场监测
	配套MI200-B
	盒
	2
	455

	152
	余氯低量程CLO传感器
	现场监测
	1盒100次；配合百灵达Kemio消毒剂检测平台使用，余氯低量程：游离余氯 ：0.02-10mg/L，总余氯 ：0.05-75mg/L
	盒
	2
	1690

	153
	余氯高量程CLO传感器
	现场监测
	1盒500次；配合百灵达Kemio消毒剂检测平台使用，余氯高量程：游离余氯 ：0.1-25mg/L，总余氯 ：1-500mg/L
	盒
	1
	7000

	154
	pH缓冲溶液（4.01，7.00，10.01）
	现场监测
	3瓶套
	套
	10
	430

	155
	pH缓冲溶液（4.01，7.00，10.01）
	现场监测
	/
	套
	1
	987

	156
	载气
	现场监测
	配套便携式GC-MS使用
	瓶
	200
	338

	157
	内标气
	现场监测
	配套便携式GC-MS使用
	瓶
	1
	7000

	158
	硫酸铜
	现场监测
	五水，AR500g
	瓶
	1
	51

	159
	甲醛
	实验分析
	AR，500mL
	瓶
	1
	30

	160
	生物毒性检测菌种
	实验分析
	50 Vials
	盒
	1
	18500

	161
	硫酸钾
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	40

	162
	硼酸
	实验分析
	AR，500g
	瓶
	1
	43

	耗 材 清 单

	序号
	物资名称
	用途
	技术要求（级别）
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	棕色试剂瓶（带旋盖）
	实验分析
	国产，250mL
	个
	10
	21

	2
	棕色试剂瓶（带旋盖）
	实验分析
	国产，500mL
	个
	10
	26

	3
	棕色试剂瓶（带旋盖）
	实验分析
	国产，1000mL
	个
	10
	37

	4
	锥形瓶
	实验分析
	高硼硅玻璃，500mL，大B口
	个
	5
	14

	5
	锥形瓶
	实验分析
	国产，250mL，磨口，具塞
	个
	50
	20

	6
	锥形瓶
	实验分析
	1000mL，磨口，具塞
	个
	10
	37

	7
	转子密封垫
	实验分析
	2 位/6通进样阀，PEEK，最大 600 bar，适用于1260 Infinity II 液相色谱系统
	个
	1
	6360

	8
	转子
	实验分析
	适用于青岛顺昕1500 COD自动分析仪，1个/个
	个
	50
	20

	9
	柱塞杆密封垫
	实验分析
	2/PK，适用于1260 Infinity II 液相色谱系统
	袋
	1
	1800

	10
	真空浓缩杯
	实验分析
	/
	个
	20
	212

	11
	针式过滤器0.45μm滤膜25mm
	实验分析
	适用于津腾抽滤装置，100个/盒
	盒
	72
	109

	12
	长寿命铂屏蔽片，用于矩管
	实验分析
	适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	1
	20000

	13
	圆底塑料离心管
	实验分析
	圆底塑料离心管（具密封盖）
	个
	50
	8

	14
	原子吸收石墨管
	实验分析
	适用于耶拿contrAA 800 D原子吸收仪，涂层石墨管；10个/包
	包
	1
	18660

	15
	原子吸收进样杯
	实验分析
	适用于耶拿contrAA 800 D原子吸收仪，1000个/包
	包
	1
	1500

	16
	有机安全废液桶
	实验分析
	GL45废液安全盖+20升废液桶+防溢托盘
	个
	4
	959

	17
	油雾过滤器
	实验分析
	用于安捷伦MS40+的油雾过滤器组件，适用于安捷伦8900 ICPMS
	个
	1
	2800

	18
	阴离子洗涤剂有机相脱水滤膜
	实验分析
	0.45微米，50个/包
	包
	2
	220

	19
	阴离子淋洗液发生罐
	实验分析
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪
	个
	1
	28000

	20
	阴离子分析柱4μ、4*250MM
	实验分析
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1个/盒
	盒
	1
	20000

	21
	阴离子保护柱4μ、4*50MM
	实验分析
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1个/盒
	盒
	2
	7000

	22
	移液枪头（5.0mL）
	实验分析
	艾本德移液枪配套，100个/包
	包
	10
	150

	23
	移液枪头（10.0mL）
	实验分析
	艾本德移液枪配套，100个/包
	包
	40
	320

	24
	移液枪头（1.0mL）
	实验分析
	艾本德移液枪配套，500个/包
	包
	20
	260

	25
	移液枪头（0.1mL）
	实验分析
	艾本德移液枪配套，500个/包
	包
	20
	240

	26
	移液枪（5.0mL）
	实验分析
	/
	个
	6
	2000

	27
	移液枪（10.0mL）
	实验分析
	/
	个
	6
	2000

	28
	移液枪（1.0mL）
	实验分析
	/
	个
	6
	2000

	29
	移液枪（0.1mL）
	实验分析
	/
	个
	4
	2000

	30
	移液枪
	实验分析
	可使用CP1000毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	31
	移液枪
	实验分析
	可使用CP250毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	32
	移液枪
	实验分析
	可使用CP100毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	33
	移液枪
	实验分析
	可使用CP50毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	34
	移液枪
	实验分析
	可使用CP25毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	35
	移液枪
	实验分析
	可使用CP10毛细管活塞吸嘴
	个
	1
	3400

	36
	移液管架
	实验分析
	适配艾本德移液枪
	个
	2
	120

	37
	依云矿物质水
	实验分析
	500mL/瓶，24瓶/箱
	箱
	1
	200

	38
	一次性注射器
	实验分析
	国产，10mL,不带针
	个
	7200
	1

	39
	一次性注射器
	实验分析
	国产，5mL,不带针
	个
	50
	1

	40
	一次性针式过滤膜
	实验分析
	国产，0.45um，100个/盒
	盒
	10
	100

	41
	一次性塑料滴管（独立包装）
	实验分析
	国产，2mL，100个/包
	包
	40
	45

	42
	一次性活性炭口罩
	实验分析
	加厚，四层，50只/盒
	盒
	10
	30

	43
	一次性丁腈手套
	实验分析
	国产，100只/盒
	盒
	300
	38

	44
	液相色谱柱（反相）
	实验分析
	Zorbax XDB-C18 4.6 mm x 250 mm, 5 µm
	个
	1
	7600

	45
	样品进样瓶架
	实验分析
	适用于2mL进样小瓶，50孔/个，孔径12mm
	个
	5
	20

	46
	样品管
	实验分析
	适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	1500
	5

	47
	样品管
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	包
	1
	320

	48
	样品杯
	实验分析
	适配顺昕全自动高锰酸盐指数分析仪1600型
	个
	20
	200

	49
	阳离子色谱柱分析柱
	实验分析
	适用于赛默飞ICS-1100离子色谱仪
	个
	1
	19955

	50
	阳离子色谱柱保护柱
	实验分析
	适用于赛默飞ICS-1100离子色谱仪
	个
	1
	6846

	51
	阳离子淋洗液发生罐
	实验分析
	适用于赛默飞ICS-1100离子色谱仪
	个
	1
	27508

	52
	洗瓶
	实验分析
	国产，塑料洗瓶，500mL
	个
	30
	6

	53
	洗洁精
	实验分析
	1kg/桶
	桶
	2
	20

	54
	洗耳球
	实验分析
	国产，pvc材质
	个
	20
	5

	55
	锡箔纸
	实验分析
	长10m，宽30cm，加厚15μm
	卷
	10
	14

	56
	吸光管
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	根
	4
	2480

	57
	温湿度计
	实验分析
	挂钩式、含温度、湿度
	个
	10
	95

	58
	微量小瓶瓶盖
	实验分析
	100个/包，安捷伦5182-0715用瓶盖
	包
	30
	280

	59
	微量小瓶
	实验分析
	100个/盒
	盒
	30
	350

	60
	娃哈哈纯水
	实验分析
	5.5L/瓶,4瓶/箱
	瓶
	10
	20

	61
	脱脂棉签
	实验分析
	国产，150支/盒
	盒
	10
	28

	62
	透析膜
	实验分析
	车载全自动连续流动分析仪HGCF-100
	张
	10
	960

	63
	陶瓷剪刀
	实验分析
	国产，8寸/个
	个
	2
	60

	64
	碳纤维进样针 2011102099
	实验分析
	车载全自动连续流动分析仪HGCF-100
	个
	1
	600

	65
	酸缸
	实验分析
	国产，60L， 材质聚丙乙烯
	个
	2
	490

	66
	塑料双层沥水篮
	实验分析
	大号40*30CM
	个
	2
	26

	67
	塑料烧杯
	实验分析
	国产，25mL
	个
	2
	2

	68
	塑料烧杯
	实验分析
	国产，50mL
	个
	2
	2

	69
	塑料烧杯
	实验分析
	国产，100mL
	个
	2
	2

	70
	塑料烧杯
	实验分析
	国产，250mL
	个
	2
	2

	71
	塑料烧杯
	实验分析
	国产，500mL
	个
	2
	3

	72
	塑料容量瓶
	实验分析
	国产，50mL
	个
	5
	10

	73
	塑料容量瓶
	实验分析
	国产，100mL
	个
	5
	12

	74
	塑料容量瓶
	实验分析
	国产，250mL
	个
	5
	15

	75
	塑料容量瓶
	实验分析
	国产，500mL
	个
	2
	20

	76
	塑料容量瓶
	实验分析
	国产，1000mL
	个
	2
	25

	77
	塑料刻度移液管
	实验分析
	国产，PP/PE/PTFE、10mL、有证书
	个
	3
	5

	78
	塑料刻度移液管
	实验分析
	国产，PP/PE/PTFE、5mL、有证书
	个
	3
	5

	79
	水系针式过滤器滤头
	实验分析
	国产，100个/盒   13mm×0.45um
	盒
	6
	80

	80
	搪瓷托盘（带盖）
	实验分析
	耐高温，耐酸碱，16*24cm
	个
	3
	42

	81
	搪瓷托盘
	实验分析
	耐高温，耐酸碱，30*40
	个
	5
	50

	82
	搪瓷托盘
	实验分析
	耐高温，耐酸碱，35*50
	个
	5
	70

	83
	石英矩管
	实验分析
	内径2.5mm,标准矩管
	个
	1
	7000

	84
	石英比色皿
	实验分析
	国产，10mm
	个
	10
	45

	85
	石英比色皿
	实验分析
	国产，20mm
	个
	10
	55

	86
	石英比色皿
	实验分析
	国产，30mm
	个
	10
	75

	87
	石英比色皿
	实验分析
	国产，50mm
	个
	2
	135

	88
	石墨化炭黑小柱
	实验分析
	250mg/6mL,30个/盒
	盒
	1
	584

	89
	石墨垫
	实验分析
	适用于0.25mm色谱柱，10/PK
	盒
	10
	830

	90
	石墨垫
	实验分析
	适用于0.25mm色谱柱，10/包
	包
	1
	850

	91
	烧杯
	实验分析
	50mL
	个
	15
	3

	92
	烧杯
	实验分析
	100mL
	个
	30
	5

	93
	烧杯
	实验分析
	250mL
	个
	30
	6

	94
	烧杯
	实验分析
	500mL
	个
	60
	10

	95
	烧杯
	实验分析
	1000mL
	个
	20
	15

	96
	烧杯
	实验分析
	2000mL
	个
	10
	45

	97
	烧杯
	实验分析
	3000mL
	个
	3
	75

	98
	砂芯漏斗
	实验分析
	90mm，G1
	个
	24
	78

	99
	砂芯短颈三角漏斗
	实验分析
	开口直径90mm，砂芯G1
	个
	20
	86

	100
	砂芯衬管
	实验分析
	不分流，870ul，4mm，1/包
	包
	5
	670

	101
	纱布
	实验分析
	国产，40cm*40cm
	包
	30
	20

	102
	色谱柱
	实验分析
	DB-5；30m*0.25mm*0.25μm
	个
	1
	7400

	103
	三角漏斗
	实验分析
	高硼硅玻璃  75mm
	个
	30
	22

	104
	蠕动泵管
	实验分析
	适配COD顺昕1500型
	根
	16
	245

	105
	溶解氧仪探头（膜头）
	实验分析
	适配WTWinoLab Oxi7310SET1
	个
	6
	500

	106
	溶解氧仪清洗液
	实验分析
	适配WTWinoLab Oxi7310SET2
	瓶
	3
	785

	107
	溶解氧仪电解液
	实验分析
	适配WTWinoLab Oxi7310SET3
	瓶
	3
	930

	108
	溶解氧瓶
	实验分析
	国产，容积250~300ml
	个
	200
	36

	109
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	50ml
	个
	40
	22

	110
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	100mL
	个
	50
	25

	111
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	200mL
	个
	10
	35

	112
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	250mL
	个
	20
	35

	113
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	500mL
	个
	10
	50

	114
	容量瓶（棕色）
	实验分析
	1000mL
	个
	10
	65

	115
	容量瓶（无色）
	实验分析
	50ml
	个
	40
	18

	116
	容量瓶（无色）
	实验分析
	100mL
	个
	80
	20

	117
	容量瓶（无色）
	实验分析
	200mL
	个
	10
	28

	118
	容量瓶（无色）
	实验分析
	250mL
	个
	50
	28

	119
	容量瓶（无色）
	实验分析
	500mL
	个
	30
	40

	120
	容量瓶（无色）
	实验分析
	1000mL
	个
	20
	55

	121
	屈臣氏纯水
	实验分析
	4.5L/瓶
	瓶
	30
	20

	122
	巯基棉纤维
	实验分析
	国产，5g/瓶
	瓶
	1
	520

	123
	氢氟酸试剂瓶
	实验分析
	耐氢氟酸，PFA材质，金属含量小于10ppt，S40螺纹口，500mL
	个
	1
	1899

	124
	气相分子蠕动泵
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	个
	4
	1850

	125
	瓶口分配器
	实验分析
	耐用有机溶剂，带回流阀，50mL可调
	个
	2
	4965

	126
	瓶口分配器
	实验分析
	/
	个
	3
	4705

	127
	瓶盖
	实验分析
	100个/袋，适用于20mL螺纹口顶空瓶
	袋
	5
	500

	128
	屏蔽炬炬套
	实验分析
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	个
	1
	3800

	129
	屏蔽炬炬套
	实验分析
	适用于安捷伦8900 ICPMS
	个
	1
	3800

	130
	胖肚移液管
	实验分析
	A级，5mL
	个
	15
	15

	131
	胖肚移液管
	实验分析
	A级，10mL
	个
	60
	15

	132
	胖肚移液管
	实验分析
	A级，25mL
	个
	10
	20

	133
	胖肚移液管
	实验分析
	A级，50mL
	个
	5
	28

	134
	牛角勺
	实验分析
	国产，钥匙
	个
	5
	20

	135
	耐高温玻璃蒸发皿
	实验分析
	90mm，平底
	个
	30
	6

	136
	抹布
	实验分析
	国产，正方形
	片
	18
	3

	137
	棉线
	实验分析
	国产，10个/包
	包
	10
	15

	138
	滤膜
	实验分析
	C1滤膜，500片/盒，适用于CEM全自动快速溶剂萃取仪（EDGE)
	盒
	1
	8182

	139
	铝粉
	实验分析
	100g/瓶
	瓶
	1
	2100

	140
	量筒
	实验分析
	25mL
	个
	10
	12

	141
	量筒
	实验分析
	50mL
	个
	10
	15

	142
	量筒
	实验分析
	100mL
	个
	40
	15

	143
	量筒
	实验分析
	200mL
	个
	10
	30

	144
	量筒
	实验分析
	250mL
	个
	20
	30

	145
	量筒
	实验分析
	500mL
	个
	10
	42

	146
	量筒
	实验分析
	1000mL
	个
	10
	65

	147
	离子色谱自动进样器样品传输管路
	实验分析
	35μL
	个
	4
	1000

	148
	离子色谱进样管
	实验分析
	适用于赛默飞integrion离子色谱，250个/盒，38008
	盒
	12
	678

	149
	离子色谱过滤盖
	实验分析
	适用于赛默飞integrion离子色谱，250个/盒，38009
	盒
	5
	1800

	150
	离心管
	实验分析
	/
	箱
	10
	660

	151
	离心管
	实验分析
	15mL
	包
	50
	102

	152
	垃圾袋
	实验分析
	国产，黑色加厚背心式
	个
	200
	5

	153
	空心阴极灯Se 硒灯
	实验分析
	适配宝德仪器，型号：HAF-2
	个
	1
	788

	154
	空心阴极灯Hg 汞灯
	实验分析
	适配宝德仪器，型号：HAF-2
	个
	1
	788

	155
	空心阴极灯As 砷灯
	实验分析
	适配宝德仪器，型号：HAF-2
	个
	1
	788

	156
	空白用纯水
	实验分析
	500mL，24瓶/箱
	箱
	10
	200

	157
	刻度移液管
	实验分析
	1mL
	个
	20
	15

	158
	刻度移液管
	实验分析
	2mL
	个
	20
	15

	159
	刻度移液管
	实验分析
	5mL
	个
	20
	15

	160
	刻度移液管
	实验分析
	10mL
	个
	20
	18

	161
	聚四氟乙烯洗瓶
	实验分析
	PAF材质，500mL，小口
	个
	5
	531

	162
	聚丙烯滤膜
	实验分析
	13mm×0.22μm; 100/pkg
	包
	10
	125

	163
	进样针管
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	根
	1
	280

	164
	进样针
	实验分析
	带聚四氟活塞，气密型，1000ul
	支
	2
	869

	165
	进样针
	实验分析
	气密型，100ul，带聚四氟活塞
	支
	2
	855

	166
	进样针
	实验分析
	气密型，50ul，带聚四氟活塞
	支
	2
	750

	167
	进样针
	实验分析
	气密型，25ul，带聚四氟活塞
	支
	2
	775

	168
	进样针
	实验分析
	气密型，10ul，带聚四氟活塞
	支
	2
	645

	169
	截取锥基座
	实验分析
	适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	1
	7600

	170
	截取锥
	实验分析
	适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	2
	8300

	171
	红色乳胶帽
	实验分析
	适配于7*230mm玻璃吸管
	个
	100
	0.5

	172
	含硫酸镁，氯化钠等物质的盐包
	实验分析
	50个/盒
	盒
	5
	1400

	173
	氦气补集阱
	实验分析
	RMSH-2
	个
	3
	4847

	174
	过滤膜
	实验分析
	国产，配套OL1045使用（1包10片）
	包
	3
	150

	175
	过滤白头
	实验分析
	适用于1260 Infinity II 液相色谱系统，5/pk，过滤膜材质PTFE
	袋
	2
	486

	176
	硅酸镁柱
	实验分析
	国产，配套OL1045使用
	个
	10
	300

	177
	管路
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	套
	2
	2800

	178
	固相微萃取进样针
	实验分析
	DVB/PDMS/Carbon WR-80um
	个
	1
	18500

	179
	固相萃取柱
	实验分析
	6cc/200mg,30um
	盒
	5
	2250

	180
	固相萃取柱
	实验分析
	6cc/200mg,30um，30/盒
	盒
	3
	2250

	181
	隔热手套
	实验分析
	耐磨隔热，配合马弗炉坩埚钳使用
	副
	4
	20

	182
	高纯乙炔
	实验分析
	99.999%、40L
	瓶
	5
	585

	183
	高纯氩气
	实验分析
	99.999%、40L、13.5Mpa
	瓶
	30
	500

	184
	高纯空气
	实验分析
	合成空气、40L支瓶、13.5Mpa
	瓶
	30
	420

	185
	高纯氦气
	实验分析
	99.999%、40L支瓶、13.5Mpa
	瓶
	5
	3000

	186
	高纯氮气
	实验分析
	99.999%、40L支瓶、13.5Mpa
	瓶
	30
	285

	187
	液氮
	实验分析
	99.999%,50L
	瓶
	10
	420

	188
	干燥器
	实验分析
	透明，350mm
	个
	1
	720

	189
	坩埚钳
	实验分析
	总长40cm,不锈钢
	个
	4
	70

	190
	氟离子选择电极
	实验分析
	配套哈希HQ40d使用
	个
	1
	11500

	191
	氟离子选择电极
	实验分析
	配套雷磁多参数分析仪使用
	个
	1
	1420

	192
	氟离子复合电极
	实验分析
	配套雷磁，972101
	个
	2
	1420

	193
	分液漏斗
	实验分析
	国产，250mL，聚四氟活塞，瓶口内螺纹
	个
	10
	86

	194
	分液漏斗
	实验分析
	国产，125mL，聚四氟活塞，瓶口内螺纹
	个
	15
	78

	195
	分流平板
	实验分析
	10/包
	包
	1
	4600

	196
	分流平板
	实验分析
	适用于安捷伦Agilent气相/气质进样口 入口密封垫镀金带垫圈
	个
	5
	647

	197
	废液桶阀门安全漏斗
	实验分析
	S60螺纹盖接口，活性炭吸附，带阀门，黑色
	个
	2
	2507

	198
	废液桶安全漏斗
	实验分析
	S60螺纹盖接口，黑色
	个
	2
	1567

	199
	废液桶
	实验分析
	20升，S60盖，耐酸碱，防静电
	个
	20
	56

	200
	反应圈
	实验分析
	车载全自动连续流动分析仪HGCF-100
	个
	1
	522

	201
	定性滤纸
	实验分析
	中速，直径12.5cm
	盒
	100
	20

	202
	定时器插座
	实验分析
	CND-7，旋钮定时
	个
	2
	40

	203
	定量滤纸
	实验分析
	国产，直径12.5
	盒
	20
	20

	204
	顶空瓶盖
	实验分析
	100个/袋
	袋
	5
	800

	205
	顶空瓶
	实验分析
	40mL配套顶空进样瓶，100个/盒
	盒
	2
	6800

	206
	电热套
	实验分析
	500mL/六联/台
	钛
	1
	1000

	207
	氘灯
	实验分析
	气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	个
	2
	2235

	208
	氘灯
	实验分析
	长寿命氘灯，适用于1260 Infinity II 液相色谱系统
	个
	1
	12350

	209
	氮气补集阱
	实验分析
	RMSN-2
	个
	3
	4847

	210
	磁力搅拌子
	实验分析
	圆柱形；C20（6*20mm）
	个
	100
	5

	211
	纯净水
	实验分析
	500mL/瓶，24瓶/箱
	箱
	2
	48

	212
	纯净水
	实验分析
	330mL/瓶，24瓶/箱
	箱
	2
	200

	213
	称量纸
	实验分析
	500张/包，100*100
	包
	10
	5

	214
	采样锥石墨垫圈
	实验分析
	适用于安捷伦7900 ICPMS,3个/包
	包
	2
	880

	215
	擦镜纸
	实验分析
	
	盒
	200
	15

	216
	玻璃纤维滤膜
	实验分析
	孔径0.45-0.7微米，直径47mm
	个
	100
	70

	217
	玻璃表面皿
	实验分析
	50mm
	个
	20
	2

	218
	冰箱温度计
	实验分析
	外显，可存储，温度（冷冻冷藏双探头）
	个
	2
	645

	219
	冰箱温度计
	实验分析
	外显，可存储，温度（冷藏探头）
	个
	10
	455

	220
	变色硅胶
	实验分析
	国药，500G/瓶
	瓶
	22
	33

	221
	比色管架
	实验分析
	国产，50mL、30孔
	个
	2
	52

	222
	比色管
	实验分析
	10mL
	个
	50
	12

	223
	比色管
	实验分析
	25mL
	个
	120
	16

	224
	比色管
	实验分析
	50mL
	个
	180
	20

	225
	比色管
	实验分析
	100mL
	个
	240
	26

	226
	比色管
	实验分析
	国产，50mL，适配全自动总磷总氮分析仪 RN701
	个
	40
	75

	227
	泵管
	实验分析
	适配车载全自动连续流动分析仪HGCF-100
	套
	1
	600

	228
	泵管
	实验分析
	适配气相分子吸收光谱仪AJ-3700
	根
	35
	120

	229
	泵管
	实验分析
	适配宝德仪器，tygonid 1.85mm
	根
	10
	105

	230
	泵管
	实验分析
	适配宝德仪器，tygonid 1.52mm
	根
	10
	105

	231
	巴斯德玻璃吸管
	实验分析
	7*230mm，250支/盒
	盒
	3
	85

	232
	SAX强阴离子交换柱
	实验分析
	500mg/3mL; 50/pkg
	个
	10
	1000

	233
	精密pH试纸
	实验分析
	/
	本
	5
	5

	234
	pH试纸
	实验分析
	pH1-14，20本/盒
	本
	200
	5

	235
	pH电极
	实验分析
	pH三复合电极
	个
	7
	400

	236
	P10气
	实验分析
	甲烷10%，氩气90%，40L/瓶
	瓶
	1
	600

	237
	Oasis WAX 小柱
	实验分析
	30个/盒
	盒
	5
	2900

	238
	MS接口手拧式柱螺帽
	实验分析
	适用于安捷伦质谱端口
	个
	1
	1350

	239
	IDEXX无菌取样瓶
	实验分析
	含10mg硫代硫酸钠，200个/箱
	箱
	8
	1370

	240
	IDEXX 97孔定量盘
	实验分析
	/
	箱
	4
	2200

	241
	Icpms雾化器
	实验分析
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	个
	1
	9700

	242
	Icpms雾化器
	实验分析
	适用于安捷伦8900 ICPMS
	个
	1
	9400

	243
	ICP-MS进样管
	实验分析
	蠕动泵管，聚乙烯，3卡头，白色，内径1.02mm,40cm,12/包
	包
	2
	2250

	244
	ICP-MS截取锥
	实验分析
	铂锥，适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	1
	31000

	245
	ICP-MS采样锥
	实验分析
	适用于安捷伦7900、8900 ICPMS
	个
	2
	7800

	246
	HLB固相萃取柱
	实验分析
	2包，30/pkg，共60个
	盒
	6
	1200

	247
	HLB Prime 固相萃取小柱
	实验分析
	规格30个/盒
	盒
	4
	2200

	248
	ECD衬管
	实验分析
	带凹槽的透明玻璃混合衬管，用于 µECD 应用。与标准 ECD 和 µECD 尾吹气接头兼容。
	个
	5
	680

	249
	20mL螺纹口顶空瓶
	实验分析
	75.5*22.5mm，100个/盒
	盒
	2
	420

	250
	10A转16A转换插座
	实验分析
	10A转16A，过载保护，阻燃，公牛
	个
	5
	32

	251
	1/8直通卡套转1/4直管
	实验分析
	1/8转1/4
	个
	10
	1535

	252
	ICPMS泵油
	实验分析
	适用于安捷伦ICPMS7900
	个
	1
	1400

	253
	比色皿
	实验分析
	国产，10mm，适配全自动总磷总氮分析仪 RN701
	个
	3
	300

	254
	比色皿
	实验分析
	国产，30mm，适配全自动总磷总氮分析仪 RN701
	个
	2
	1600

	255
	溶解氧电极遮光帽
	现场监测
	适用于哈希水质多参数测定仪，1套个
	套
	6
	790

	256
	电导率校准液(哈希)
	现场监测
	适用于哈希电导率测定仪，(1000±10μS/cm)
	个
	20
	250

	257
	除臭氧小柱
	现场监测
	20/Pk
	个
	10
	650

	258
	醛酮类采样管
	现场监测
	1000mg，20/PK
	个
	10
	2850

	259
	醛酮类采样管转接头
	现场监测
	5/Pk
	个
	2
	250

	260
	乙酸-硝酸滤膜
	现场监测
	直径90mm，孔径0.3μm
	个
	200
	2

	261
	石英滤膜
	现场监测
	直径90mm，孔径0.3μm
	个
	500
	9

	262
	过氯乙烯滤膜
	现场监测
	直径90mm，孔径0.3μm
	个
	200
	6

	263
	磷酸氢二钾
	现场监测
	优级纯 500g
	瓶
	1
	85

	264
	锡纸
	现场监测
	
	卷
	10
	17

	265
	PH试纸
	现场监测
	PH1-14/盒
	盒
	20
	5

	266
	吸收管
	现场监测
	10ml棕玻大型气泡吸收管
	个
	20
	26

	267
	自封袋
	现场监测
	100个/包20*28cm
	包
	10
	58

	268
	自封袋
	现场监测
	4号，100只/包
	包
	10
	3

	269
	自封袋
	现场监测
	6号，100只/包
	包
	10
	5

	270
	自封袋
	现场监测
	10号，100只/包
	包
	10
	17

	271
	垃圾袋
	现场监测
	黑色加厚背心式
	个
	20
	5

	272
	微孔滤膜(混纤膜)
	现场监测
	孔径0.45微米、规格：100毫米
	个
	100
	85

	273
	冻存管
	现场监测
	5ml外旋,50个/包，
	包
	2
	85

	274
	冰箱冷藏冷冻温度计
	现场监测
	精度±1℃、带高温报警
	个
	6
	140

	275
	插排
	现场监测
	新国标、6插位、带开关、2500W
	个
	4
	110

	276
	一次性塑料滴管（独立包装）
	现场监测
	2ml，100个/包
	包
	20
	6

	277
	电池
	现场监测
	5#,20节/盒
	盒
	20
	20

	278
	电池
	现场监测
	7#，20节/盒
	盒
	20
	20

	279
	电池
	现场监测
	9V，节
	个
	20
	7

	280
	棉纱劳保手套
	现场监测
	加厚、防滑(耐磨胶点)
	副
	100
	2

	281
	丁腈手套
	现场监测
	100只/盒
	盒
	80
	54

	282
	防护口罩
	现场监测
	3M活性炭吸附口罩耳带
	个
	20
	310

	283
	水质采样器
	现场监测
	PVC,5L
	个
	10
	255

	284
	水质采样器
	现场监测
	有机玻璃，5L
	个
	10
	183

	285
	亚银标签
	现场监测
	70*50mm*1000张/卷，蓝边
	卷
	100
	34

	286
	全树脂基碳带
	现场监测
	80mm*300m/卷
	卷
	80
	100

	287
	广口塑料瓶
	现场监测
	1000ml
	个
	100
	4

	288
	一次性雨披
	现场监测
	EVA材质
	副
	40
	16

	289
	折叠马扎
	现场监测
	绿色，可折叠
	个
	20
	50

	290
	折叠采样桌
	现场监测
	加厚加固，白色
	个
	4
	142

	291
	沉降桶
	现场监测
	15L,pp材质，带盖螺口
	个
	30
	200

	292
	虹吸管
	现场监测
	硅胶材质，内径8-9mm，壁厚≥2mm，100米/根
	根
	1
	63

	293
	洗耳球
	现场监测
	60ml，pvc材质
	个
	12
	5

	294
	塑料无齿镊子
	现场监测
	扁头
	个
	20
	5

	295
	毛刷
	现场监测
	防静电软毛刷
	个
	20
	5

	296
	卷线盘
	现场监测
	配套现场采样绳使用
	个
	6
	26

	297
	ORP电极
	现场监测
	MTC10103配套哈希HQ40d使用
	个
	1
	5400

	298
	溶解氧电极
	现场监测
	LDO10103配套哈希HQ40d使用
	个
	2
	9700

	299
	溶解氧电极遮光帽
	现场监测
	配套LDO10103电极使用
	个
	8
	790

	300
	溶解氧电极荧光帽
	现场监测
	配套LDO10103电极使用
	个
	5
	1789

	301
	电导率电极
	现场监测
	CDC40103配套哈希HQ40d使用
	个
	2
	6000

	302
	pH电极
	现场监测
	配套哈希HQ40d使用
	个
	4
	3700

	303
	氟离子选择电极
	现场监测
	配套哈希HQ40d使用
	个
	1
	11500

	304
	氟离子强度调节剂粉枕包
	现场监测
	配套哈希HQ40d使用
	个
	2
	800

	305
	洗瓶机清洗剂
	现场监测
	配套天津语瓶Q920D，5L
	个
	15
	570

	306
	洗瓶机过滤棉
	现场监测
	配套天津语瓶Q920D
	个
	4
	810

	307
	过滤膜
	现场监测
	配套OL1045使用（1包10片）
	包
	2
	150

	308
	一次性手套（无粉末、抗静电）
	现场监测
	无粉末、抗静电，满足HJ836低浓度颗粒物使用
	个
	20
	44

	309
	Φ47托网
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用
	个
	2
	220

	310
	Φ47石英滤膜
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用
	个
	6
	1800

	311
	密封压环
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用
	个
	6
	370

	312
	低浓度颗粒物样品箱（含样品盒）
	现场监测
	配套崂应适配低浓度颗粒物采样头
	个
	1
	245

	313
	变色硅胶
	现场监测
	500G/瓶
	瓶
	20
	33

	314
	白色聚四氟乙烯管
	现场监测
	4mm内径
	个
	50
	9

	315
	Y型塑料三通
	现场监测
	5mm外径
	个
	10
	8

	316
	硅胶管
	现场监测
	5mm内径，管壁2mm
	个
	50
	10

	317
	减压阀
	现场监测
	双级式减压、母体316L或铜电镀、带流量计(0-2L/min)
	个
	3
	3750

	318
	滤毒盒
	现场监测
	配套3M全面和半面防护面罩使用、防护无机酸性气体和有机气体蒸汽（含滤棉、滤棉盖）*2
	个
	40
	123

	319
	试剂多通阀
	现场监测
	适配碧兴物联C310，多通道切换阀
	个
	2
	8200

	320
	消解杯
	现场监测
	适配碧兴物联C310总磷水质在线分析仪反应池模块、 内径：3.2 壁厚：1.6
	个
	4
	1600

	321
	蠕动泵管
	现场监测
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）反应池模块 内径：3.2 壁厚：1.6
	个
	20
	220

	322
	试剂管
	现场监测
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）
	个
	20
	60

	323
	样品管
	现场监测
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）
	个
	20
	60

	324
	ORP滴定电极
	现场监测
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等），ORP电极（高温）
	个
	1
	6200

	325
	PP样品柜
	现场监测
	PP材质、4层及以上分区
	个
	3
	1680

	326
	不锈钢水质采样器
	现场监测
	不锈钢材质，2.5L
	个
	6
	110

	327
	塞氏盘轮盘
	现场监测
	轮盘为全不锈钢材质
	个
	6
	145

	328
	转运箱
	现场监测
	外径76*56*35cm，带盖，蓝色
	个
	6
	100

	329
	无人船氨氮电极膜
	现场监测
	配套虹湾无人船使用
	个
	1
	1460

	330
	浊度校准液
	现场监测
	10，20，100，800NTU，配套哈希2100Q使用
	个
	3
	2400

	331
	浊度样品瓶
	现场监测
	配套哈希2100Q使用，一盒6瓶
	个
	4
	650

	332
	采样流量计(小流量)
	现场监测
	量程0-3L/min，精度为0.01L/min，带连接头
	个
	4
	200

	333
	采样桶
	现场监测
	pvc材质，2L，不加配重块
	个
	3
	370

	334
	采样桶
	现场监测
	有机玻璃材质，2L，不加配重块
	个
	3
	280

	335
	气瓶固定架
	现场监测
	四个4L气瓶位，单排，银色，有铁链固定
	个
	10
	290

	336
	硅胶管
	现场监测
	长20cm，外径6mm,内径4mm，硅胶40目，两段式，150mg/75mg，2mm玻璃棉隔开
	个
	1
	300

	337
	小推车
	现场监测
	60*90，静音
	个
	2
	250

	338
	维修工具套装
	现场监测
	包含维修常规工具
	套
	1
	150

	339
	电线盘
	现场监测
	电线30米长，带开关
	个
	2
	480

	340
	pvc加厚钢丝管
	现场监测
	35米长，带刻度（每米刻度）、配套地下水大泵使用，φ20mm
	个
	4
	680

	341
	卡箍
	现场监测
	配套pvc加厚钢丝管使用，φ20mm左右
	个
	10
	1

	342
	钢卷尺
	现场监测
	小型，3米长
	个
	5
	15

	343
	插排
	现场监测
	小型，带2个usb插孔，线长1-3米
	个
	4
	65

	344
	便携卡片式一次性雨衣
	现场监测
	EVA或改性pe材质，易携装，加厚
	个
	100
	2.8

	345
	执法马甲
	现场监测
	马甲、可制定标识，可挂载执法记录仪和对讲机等设备
	个
	6
	80

	346
	尼龙绳
	现场监测
	4mm*100m
	个
	1
	46

	347
	封口膜
	现场监测
	宽10cm，长38m
	个
	30 
	137

	348
	噪声专用比对夹具
	现场监测
	适配爱华仪器
	个
	4 
	404

	349
	一次性塑料滴管（独立包装）
	现场监测
	5ml，100个/包
	个
	20 
	46

	350
	救生衣
	现场监测
	/
	个
	10 
	168

	351
	SEAFLO直线泵
	现场监测
	12V直流潜水泵
	个
	4
	300

	352
	PVC钢丝软管
	现场监测
	内径20mm，10米，配套SEAFLO直线泵使用
	个
	4
	50

	353
	水表（流量计）
	现场监测
	配套SEAFLO直线泵使用（配套转接头）
	个
	4
	200

	354
	转子流量计
	现场监测
	可控制、量程0-1.5L/min，精度0.01L/min
	个
	4
	184

	355
	贝勒管
	现场监测
	带低流量调节阀
	个
	6
	30

	356
	卷尺
	现场监测
	钢尺3M，高精度，有CMC标识
	个
	4
	82

	357
	小白板
	现场监测
	40cm*60cm
	个
	3
	87

	358
	白板笔
	现场监测
	黑色
	个
	3
	25

	359
	白板擦
	现场监测
	/
	个
	4
	5

	360
	自封袋
	现场监测
	10cm*15cm，食品级，PE，20丝
	个
	200
	0.5

	361
	德佟环境监测印机
	现场监测
	/
	个
	4
	735

	362
	不干胶热敏打印纸（防水）
	现场监测
	配套德佟DT-163使用，50mm*70mm
	个
	50
	30

	363
	便携式高压水枪
	现场监测
	锂电池充电款
	个
	2
	395

	364
	冷藏箱
	现场监测
	定制EVA内衬，按照瓶子定制
	个
	4
	497

	365
	减震棉
	现场监测
	1cm厚，5cm宽，5m/卷
	个
	10
	8

	366
	冰晶
	现场监测
	配套冷藏箱使用，上下左右各一个
	个
	16
	13

	367
	冰袋
	现场监测
	注水使用，200ml
	个
	400
	0.5

	368
	塑料桶
	现场监测
	20L，食品级pp材质，透明带刻度（明显刻度），广口
	个
	12
	50

	369
	坚固型采样桌
	现场监测
	122-Z，60*120cm，承重500kg以上
	个
	6
	205

	370
	收纳箱
	现场监测
	62*45*38cm，带盖
	个
	4
	96

	371
	收纳箱
	现场监测
	32*23*18cm，带盖，可拎
	个
	10
	35

	372
	塑料量杯
	现场监测
	2L，带刻度
	个
	10
	10

	373
	依云矿物质水
	现场监测
	500ml/瓶，24瓶/箱
	个
	4
	196

	374
	样品瓶
	现场监测
	PP材质，1L，无色，小口
	个
	100
	15

	375
	样品瓶
	现场监测
	1L棕色G
	个
	80
	25

	376
	样品瓶
	现场监测
	1L PP材质，棕色
	个
	100
	15

	377
	样品瓶
	现场监测
	250mL，PP材质
	个
	100
	5

	378
	样品瓶
	现场监测
	棕色G，500mL，带聚四氟乙烯螺纹盖
	个
	100
	8

	379
	样品瓶
	现场监测
	500mL PP材质  
	个
	100
	8

	380
	样品瓶
	现场监测
	40mLVOA棕色G
	个
	200
	4

	381
	样品瓶
	现场监测
	棕色PP材质，1L，广口
	个
	100
	15

	382
	流量计
	现场监测
	适配捷瑞减压阀(0-2L/min)
	个
	6
	240

	383
	卢戈氏碘液
	现场监测
	100ml/瓶
	个
	80
	65

	384
	食品级硅胶钢丝软管
	现场监测
	φ20mm，40米长，食品级，无塑化剂
	个
	4
	800

	385
	公牛两芯电源线
	现场监测
	10米，国标，黑色护套软线，带一体插头（两插）
	个
	2
	85

	386
	内窥镜
	现场监测
	线长100米，高清镜头，带屏幕，易收纳
	个
	1
	580

	387
	碱片采样架（硫酸盐化速率）
	现场监测
	PVC或其他耐酸碱材料
	个
	4
	110

	388
	不锈钢无齿扁嘴镊子
	现场监测
	16cm
	个
	10
	18

	389
	样品瓶
	现场监测
	PP材质，1L，无色，小口
	个
	100
	15

	390
	样品瓶
	现场监测
	1L棕色G
	个
	50
	25

	391
	样品瓶
	现场监测
	1L PP材质，棕色
	个
	50
	15

	392
	样品瓶
	现场监测
	250mL，PP材质
	个
	50
	5

	393
	样品瓶
	现场监测
	棕色G，500mL，带聚四氟乙烯螺纹盖
	个
	50
	8

	394
	样品瓶
	现场监测
	500mL PP材质
	个
	50
	8

	395
	样品瓶
	现场监测
	40mLVOA棕色G
	个
	100
	4

	396
	样品瓶
	现场监测
	棕色PP材质，1L，广口
	个
	50
	15

	397
	娃哈哈纯净水
	现场监测
	5.5L/桶
	个
	20
	13

	398
	棕色玻璃瓶
	现场监测
	细口具塞磨口，2.5L
	个
	30
	80

	399
	棕色玻璃瓶
	现场监测
	细口具塞磨口，5L
	个
	18
	145

	400
	棕色玻璃瓶
	现场监测
	广口具塞磨口，500mL
	个
	50
	20

	401
	棕色玻璃瓶
	现场监测
	细口实心塞，250mL
	个
	50
	19

	402
	广口聚乙烯瓶
	现场监测
	PP材质，1L
	个
	100
	13

	403
	304不锈钢分样筛
	现场监测
	孔径5mm（5目），直径20cm
	个
	3
	40

	404
	304不锈钢分样筛
	现场监测
	孔径20μm（900目），直径20cm
	个
	3
	68

	405
	锡箔纸
	现场监测
	长10m，宽30cm，加厚15μm
	个
	10
	13

	406
	304不锈钢水桶
	现场监测
	15L/个
	个
	6
	184

	407
	304不锈钢采样器
	现场监测
	5L
	个
	2
	400

	408
	304不锈钢短柄水瓢
	现场监测
	容积2L
	个
	2
	19

	409
	304不锈钢一体饭勺
	现场监测
	/
	个
	2
	22

	410
	五点式安全带+单小沟安全缓冲绳
	现场监测
	GB6095-2021
	个
	6 
	237

	411
	安全头盔
	现场监测
	豪华透气型加厚ABS  白色
	个
	10 
	69

	412
	伴热管
	现场监测
	配套MH3011废气采样管使用
	个
	1 
	4939

	413
	吸收管
	现场监测
	带刻度，0ml棕玻大型气泡吸收管
	个
	20 
	29

	414
	吸收管
	现场监测
	带刻度，250ml棕玻冲击式吸收瓶
	个
	20 
	34

	415
	吸收管
	现场监测
	带刻度，50ml棕玻U型多孔玻板吸收瓶
	个
	20 
	17

	416
	吸收管
	现场监测
	带刻度，10ml棕玻U型多孔玻板吸收瓶
	个
	20 
	12

	417
	水质采样器
	现场监测
	PVC，3L
	个
	5 
	286

	418
	搪瓷托盘
	现场监测
	40cm*60cm，加盖
	个
	1 
	107

	419
	搪瓷托盘
	现场监测
	26cm*33cm
	个
	3 
	39

	420
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的4mm
	个
	4 
	26

	421
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的6mm
	个
	4 
	26

	422
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的8mm
	个
	4 
	26

	423
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的10mm
	个
	4 
	26

	424
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的11mm
	个
	4 
	26

	425
	低浓度颗粒物采样头
	现场监测
	配套崂应3012H-D使用的12mm
	个
	4 
	26

	426
	样品瓶
	现场监测
	棕色G，500mL，带聚四氟乙烯螺纹盖
	个
	50
	30

	427
	样品瓶
	现场监测
	40mLVOA棕色G
	个
	20
	100

	428
	过滤砂芯
	现场监测
	配套北裕抽滤机使用
	个
	8 
	208

	429
	铅封钳子（钢丝绳剪）
	现场监测
	剪铅封钢丝专用
	个
	10 
	29

	430
	铅封钢丝
	现场监测
	绿色，配套冷藏箱使用
	个
	200 
	1

	431
	冰袋
	现场监测
	400ml，可重复使用
	个
	100 
	1

	432
	长柄勺
	现场监测
	304不锈钢材质，手柄长80cm左右，容量800ml左右
	个
	6 
	105

	433
	采样包
	现场监测
	尺寸：34*23*10，耐磨材质，带分割收纳
	个
	6 
	48

	434
	采样安全绳
	现场监测
	带锁钩，直径约8MM，长度约20米
	个
	6 
	120

	435
	采样桶刷
	现场监测
	长度约40CM
	个
	6 
	15

	436
	采样安全绳
	现场监测
	带锁钩，直径约5MM，长度约40米
	个
	6 
	80

	437
	热敏打印纸
	现场监测
	配套精臣B1打印机使用,T50*70-110白色
	个
	60
	30

	438
	热敏打印纸
	现场监测
	配套精臣B1打印机使用,T30*20-320白色
	个
	20
	30

	439
	进样针
	现场监测
	气密型，1ul，带聚四氟活塞，
	个
	4
	1050

	440
	进样针
	现场监测
	气密型，5ul，带聚四氟活塞，
	个
	4
	700

	441
	明华3200烟枪扳手
	现场监测
	适用明华3200
	个
	2 
	130

	442
	3012H-D烟尘滤芯
	现场监测
	适用3012H-D
	个
	4 
	30

	443
	吸收液样品瓶存放架
	现场监测
	可存放冲击式吸收管
	个
	4 
	60

	444
	冷藏箱
	现场监测
	配套存放吸收液样品瓶存放架
	个
	4 
	250

	445
	医用胶带
	现场监测
	/
	个
	4 
	5

	446
	PM2.5滤膜
	现场监测
	50PK
	盒
	4 
	3650

	447
	膜盒
	现场监测
	47mm
	个
	100 
	3

	448
	硫化氢气体检测管
	现场监测
	2-60mg/m3
	盒
	2 
	135

	449
	氯气气体检测管
	现场监测
	1-30mg/m3
	盒
	2 
	180

	450
	手动采样器
	现场监测
	ZG-1,50ml
	个
	1 
	460

	451
	手动采样器
	现场监测
	ZG-1,100ml
	个
	1 
	460

	452
	带探头数显冰箱温度计
	现场监测
	精确到小数点后一位，带鉴定证书
	个
	6 
	580

	453
	哈希HQ40d主机保护套
	现场监测
	配套哈希HQ40d使用
	个
	6 
	400

	454
	便携箱
	现场监测
	配套哈希HQ40d使用
	个
	6 
	820

	455
	便携箱
	现场监测
	配套哈希2100Q使用
	个
	6 
	840

	456
	便携式GC-MS内置电池
	现场监测
	配套便携式GC-MS使用
	个
	1
	44500

	457
	pH电极
	现场监测
	配套pH100A使用
	个
	2
	120

	458
	40ml顶空瓶
	现场监测
	配套便携式GC-MS使用
	个
	2
	5200

	459
	Whatman石英滤膜
	现场监测
	CAT No.1851-090
	个
	3
	3200

	460
	滤芯
	现场监测
	配套傅里叶红外分析仪器使用，型号：AF10
	个
	2
	300

	461
	小型样品冷藏箱
	现场监测
	配套存放粪大肠样品
	个
	6
	300

	462
	固定剂箱
	现场监测
	按固定剂瓶定制
	个
	6
	400

	463
	直读颗粒物校核膜片
	现场监测
	配套明华3901-A
	个
	1
	300

	464
	直读颗粒物滤膜带
	现场监测
	配套明华3901-A
	个
	2
	300

	465
	无人机电池
	现场监测
	配套大疆精灵4rtk无人机
	个
	4
	450

	466
	无人机电池
	现场监测
	配套大疆M600无人机
	个
	4
	4350

	467
	强光防爆手电
	现场监测
	防爆认证，最大流明＞1000lm，可C口充电
	个
	4
	300

	468
	系统盘（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	10000

	469
	动态采样器（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	33000

	470
	三合一填料浓缩管（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	12500

	471
	USB/无线接口板（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	47500

	472
	气相控制板（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	52000

	473
	质谱控制板（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	56000

	474
	高压模块控制板（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	75000

	475
	非蒸发吸气泵备件（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	108000

	476
	离子泵套件（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	63000

	477
	顶空控制板（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	45000

	478
	离子源组合件（便携式GC-MS配件）
	现场监测
	适配英福康便携式GC-MS
	个
	1
	70000

	479
	尖头镊
	现场监测
	不锈钢，黑色,140mm
	个
	1
	15

	480
	平头镊
	现场监测
	不锈钢，黑色，121mm
	个
	1
	12

	481
	温导电极
	现场监测
	适配YSI EXO2-C便携式多功能水质检测仪
	个
	1
	16000

	482
	溶解氧电极
	现场监测
	适配YSI EXO2-C便携式多功能水质检测仪
	个
	1
	32000

	483
	浊度电极
	现场监测
	适配YSI EXO2-C便携式多功能水质检测仪
	个
	1
	30000

	484
	PH电极
	现场监测
	适配YSI EXO2-C便携式多功能水质检测仪
	个
	1
	11600

	485
	总藻电极
	现场监测
	适配YSI EXO2-C便携式多功能水质检测仪
	个
	1
	56000

	486
	气体采样袋
	现场监测
	3L，气袋本体为PVF材质，气袋阀材质为PTEF或PEEK，密封圈材质为氟橡胶
	个
	30
	52

	487
	KP95化学气体防毒口罩
	现场监测
	30只/盒，实验室专用
	盒
	10
	120

	488
	凯氏定氮蒸馏装置
	实验分析
	含1套玻璃器皿+1个铁架台+2个烧瓶夹
	套
	1
	300

	489
	凯氏定氮蒸馏装置
	实验分析
	含1套加热套（500ml）
	套
	1
	270

	490
	仪器设备维保
	
	见六、仪器设备维保
	年
	2
	300000



六、仪器设备维保
1、仪器设备维保要求
对实验室内常用仪器和设备定期开展维护和保养、定期巡检和应急维修服务，可快速响应，解决仪器使用过程中的所有问题。维保过程中涉及的仪器备件（≤5万，价格以原厂官方报价为准），由中标供应商提供。维保过程中须涉及调试验证的试剂耗材、标准品等部分由中标供应商提报需求，由采购人提供。中标供应商提供实验室管家服务，需提供1-2名专职项目经理驻场（至少1名长期驻场，如无法按要求完成维护等相关工作，投标人必须在24小时内安排另1名短期驻场至工作完成），负责仪器维修维护的管理及协调工作、耗材管理和实验室其他设备辅助管理工作。 
2.服务方式： 
2.1 巡检时间 
（1）定期巡检：1 次/季度，共 8 次/2年（含年度性维护）； 
（2）紧急故障：不限次数，8小时内上门； 
2.2 巡检人员：至少2 名/次； 
3.人员要求 
3.1 投标人提供实验室管家服务，应指定1-2名经验丰富的项目经理（至少1名长期驻场，如无法按要求完成维护等相关工作，投标人必须在24小时内安排另1名短期驻场至工作完成）。负责仪器维修维护的管理及协调工作、仪器维修台账管理、耗材管理和实验室其他辅助管理工作； 
3.2 巡检人员身体健康，仪器仪表相关专业，具有实验室仪器维修行业经验 3 年以上，应熟悉仪器的日常操作，负责仪器维修维护的管理及协调工作，有能力处理合同执行过程中出现的问题。 
3.3 投标人应根据此项目的工作特点建立员工培训计划，加强对员工的技术能力和职业道德教育。
4.维修维护服务内容和响应时间 
4.1 投标人负责共计423台（套）仪器设备维修维护工作（新购仪器设备及其他未在清单中列明的甲方设备）。
4.2 投标人应建立高效的维修维护服务沟通渠道，保证正常的工作时间可随时响应，并能保证 8 小时内，工程师上门服务，应保证 24小时内解决维修问题，如24小时内无法解决问题，乙方需安排厂家工程师上门维修，3日内完成维修。 
4.3 每季度进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供季度巡检清单。对仪器情况检查，对仪器状态和性能进行确认，包括一次年度性维护和三次季度性上门检查和维护。 
4.4 年度性维护，应对仪器进行全 面的维护和检查，需针对不同级别仪器设备提供具体维护和检查内容清单。 
4.5 对维修服务，由投标人承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。 
4.6 投标人应制定年度仪器维护保养计划，并根据仪器不同类型制定维护保养规程，经甲方同意后实施。
4.7 每次维修完成后需提交维修报告，每季度/每年度需整理归档维保材料，审核后提供给甲方仪器管理员。
5. 维护保运工作内容 
根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及甲方的具体要求，了解、熟悉、掌握化验中心分析仪器设备的性能、技术指标及其仪器维护方法。负责相应区域分析仪器设备运行过程中的维护维修、保养、定期巡检，保证设备的安、稳、长、满、优运行。乙方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容： 
5.1 为确保甲方连续正常生产，承包商根据客户实验室规模和要求派入专业维修人员进行检化验设备专业维保，建立巡检制度，负责设备 24 小时的保驾服务，负责设备的维护保养（机械、 电气、仪表）及时处理各种设备问题， 并按照甲方的相关要求对设备定期进行专业检修，对发现的隐患和故障进行及时处理，确保分析的正常运行。 
5.2 承包商应严格按照甲方设备管理系统的要求，严格遵守检修制的内容，共同维 护设备技术档案，记录维护保养、备件更换履历、设备技术状态、精度状况、缺陷隐患及备件需求清单、维护检修建议、建立设备的检修技术档案，接受甲方的监督检查、咨询和管理。 
5.3 日常检修、故障抢修按甲方的检修通知执行。 
5.4 定修由承包商根据设备状态及结果提出，按照甲方确认的计划执行。 
5.5 承包商执行甲方的“检修管理制度”及国家的相关标准。 
5.6 承包商负责备件计划申请，接受甲方对备件采购前后的审核，编写维修记录及设备各项统计报告。 
5.7 检查仪器设备是否存在泄漏，是否有异味、气体泄漏声音，确定屋内无严重的样品及气体泄漏，无电气灼焦气味； 
5.8 检查管路、阀件等配套设施工作正常，无泄漏现象； 
5.9 检查各压力指示、流量指示达到规定值，有无污浊、堵塞； 
5.10 检查载气系统是否泄漏，气瓶压力及稳压表压力是否正确，并进行调节。对指示值变化较大的，要进行仔细检查，分析原因； 
5.11 检查仪器运行时有无异常声音，确定仪器运行正常； 
5.12 检查消耗试剂是否需要添加或更换； 
5.13 检查温度、压力等是否符合要求； 
5.14 对发现的异常情况进行处理； 
5.15 检查仪器与工控机的连接状态是否正常，各分析化验数据有无异常或故障数值。通过数据的变化情况，对仪器的状态进行判断。 
5.16 仪器备用时，必须每半年开机一次；仪器长期不用时，必须每年度开机一次，并检查仪器主机及各部件是否正常、仪器所有的分析参数有否变化，以确保仪器随时可以正常使用。 
5.17 每年对仪器进行全面的状态检查，并按照仪器说明书对仪器进行全面的维护保养工作。 
5.18 保证配件的储备，对经常出现的故障部件和易损耗件进行必要的储备。 
5.19 每次检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对于关键部件的维修，应确保运行稳定可靠。 
5.20 维修后的仪器设备要求达到原技术条件，满足分析方法要求，不得随意改变参数，确实需要的需经用户技术人员认可。 
5.21 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。 
5.22 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。 
5.23 技术及图纸资料准备 
查阅检修资料和有关资料图纸，了解目前仪器在运行过程中的存在问题。做好维护检修施工方案，并由各相关部门进行汇签。施工前应办好作业票，确认施工作业票内容落实情况，施工现场应符合 HSE 管理标准。组织维护检修施工人员技术交底，熟悉施工图纸和技术要求及有关资料（包括施工方案的学习），并掌握施工操作规程和质量标准。 
6、设备管理 
设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技 
术台帐、维修报告等，主要有以下内容： 
6.1 建立设备档案 
在合同签订的一个月内， 建立设备档案和设备台账。 该项工作需要甲方设备管 
理人员协助，由双方共同完成。 
6.2 设备维护维修标准 
根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经甲方设备管理 
人员认可后严格实施。根据标准，每季度提供巡检计划。 
6.3 维护维修记录 
维修记录单： 对甲方报修的故障维修， 维修作业结束后由甲方设备管理人员对
承包商维修工作进行确认。 
设备巡检及检修计划记录： 根据仪器设备的使用状态， 承包商对需要检修的仪 
器设备提出检修计划，征得甲方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由甲方对承包商的检修工作进行确认。 
6.4 维修报告 
每季度提交季度工作报告，主要内容包括： 
A 设备巡检统计、故障抢修统计。 
B 对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价。 
C 设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等。 
D 消耗备品配件、材料的统计。 
E 本季度的遗留问题及对策。 
F 下季度的工作计划和建议。 
七、报价要求
1、投标人中标后采购单位采购价按照最终中标单价*实际数量计算，不再调整。
2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
八、供货要求
1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为两年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
2、供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在8小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
九、验收要求
1、投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货，须在 24 小时内提交退换货处置方案，报采购方审核同意后方可实施。
2、若因中标人原因造成无法验收通过的，招标人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。
十、项目整体实施要求
投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、人员管理和突发事件处置方案等。
1、项目实施方案：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行阐述，并建立明确的实施方案流程。
2、质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
3、应急方案：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响供货。
4、人员管理方案要求：描述现场管理策略，包括安全  生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场配送人员管理要求，配送人员必须严格遵守招标人规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入现场。
5、仪器维保方案：应根据招标文件要求提供具体详实的仪器维保方案，主要包括维保检修的时效性、员工及器具配置、维保质量措施制定。
十一、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
十二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.1采购本国货物、工程和服务
1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2政府采购需求标准
1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
2、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
5、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

仪器设备维保清单如下明细表：
	仪 器 维 保 清 单

	序号
	仪器名称
	型号
	厂家
	出厂日期

	1
	便携式红外成像仪
	GQ35L
	杭州微影软件有限公司
	2022.12.31

	2
	便携式臭氧分析仪
	
	明华MH7230
	

	3
	便携式七参数仪
	SAQG1D30PP00002154
	英视瑞达 YSRDAQ-P
	

	4
	无人机机载大气监测设备
	
	大疆灵嗅Sniffer4DV2
	

	5
	臭氧校准仪
	CM23357109
	赛默飞49i-ps
	

	6
	便携式颗粒物分析仪
	2026型
	崂应
	

	7
	手持式VOCs分析仪（PID）
	PGM-7340
	美国华瑞
	

	8
	便携式FID
	谱育EXEPC3050
	谱育
	

	9
	冷冻干燥机
	BK-FD18BT
	山东博科
	2017.11.15

	10
	土壤筛分仪
	AF100
	蚂蚁科技
	2017.11.15

	11
	土壤研磨仪
	AM400
	蚂蚁科技
	2017.11.15

	12
	立式冷藏柜
	BCD216-SD
	海尔
	2014.11.21

	13
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪
	2020.11.18

	14
	空气微生物采样系统
	FA-2
	北京明杰蓝天
	2015.8.3

	15
	便携式多参数水质测定仪
	EXO 2
	YSI
	2015.11.11

	16
	声呐测深仪
	SM-5A
	SM
	2022.11.28

	17
	车载冰箱
	T20Pro
	英得尔
	2022.11.15

	18
	车载冰箱
	T20Pro
	英得尔
	2022.11.15

	19
	恒温鼓风干燥箱
	WGL-230B
	天津市泰斯特仪器有限公司
	2011.12.22

	20
	生物显微镜
	BX51TF
	奥林巴斯
	2008.2.26

	21
	发光细菌毒性检测仪
	Deltatox-II
	现代水务
	2015.12.1

	22
	倒置显微镜
	Ti-U
	日本尼康
	2015.11.3

	23
	藻类自动分析仪
	Algae-Hub AH-23-T
	江苏宏众百德生物科技有限公司
	2023.11.23

	24
	超声波细胞破碎仪
	ATPIO-650D
	先欧
	2022.11.28

	25
	星星冰柜
	BC-980Y
	星星
	2020.10.22

	26
	RTK测量仪
	VRTK2
	海星达
	2022.12.31

	27
	植物冠层分析仪
	TOP-1300
	托普云农
	2022.12.31

	28
	激光测高仪
	HP1600i
	霍克普
	2022.12.31

	29
	单反数码相机（鱼眼镜头）
	EOS5DMARKIV
	佳能
	2022.12.31

	30
	多旋翼无人机
	DJI Mavic 3Pro
	大疆
	2023.12.31

	31
	底泥采样器
	PSC-200
	常州普森电子仪器厂
	2011.12.22

	32
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1

	33
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1

	34
	彼德森采泥器
	VV不锈钢
	武汉彼得森科技有限公司
	2019.12.30

	35
	声呐测深仪
	SM-5A
	SM
	2022.11.28

	36
	深井潜水泵
	XY90QJ3-65/11
	万友
	2021.10.1

	37
	单相井用潜水泵
	75QJD2-70/20-0.75
	中韬
	2022.11.28

	38
	单相井用潜水泵
	75QJD2-70/20-0.75
	中韬
	2022.11.28

	39
	气囊泵
	JC-8200D
	精诚
	2022.11.28

	40
	气囊泵
	JC-8200D
	精诚
	2022.11.28

	41
	大疆运动相机（6个）
	大疆OSMOACTION
	
	2020.12

	42
	野外供电电源(移动电源)
	木达MUB1500型
	木达MUB1500型中国南京
	2019.12

	43
	野外供电电源(移动电源)
	木达MUB1500型
	木达MUB1500型中国南京
	2019.12

	44
	便携式交直流电源
	中崂LDY34型
	青岛中崂
	2015.08.03

	45
	便携式交直流电源
	中崂LDY34型
	青岛中崂
	2015.08.03

	46
	恒温恒湿设备（电热恒温干燥箱）
	本亭BHL-25AB
	本亭BHL-25AB中国上海
	2019.12

	47
	雅马哈发电机
	EF7000
	
	

	48
	轻便式水质采样器（便携式）
	Sigma900
	美国哈希公司
	2007.9.3

	49
	废水流速流量分析仪
	SonTeK
	多普勒
	2014.8.16

	50
	等比例废水自动采样仪
	ZSC-II
	浙江恒达仪器仪表有限公司
	2014.10.13

	51
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15

	52
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15

	53
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15

	54
	PH计
	YSI100CC
	YSI公司美国
	2019.12

	55
	PH计
	YSI100CC
	YSI公司美国
	2019.12

	56
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22

	57
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22

	58
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22

	59
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11

	60
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11

	61
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11

	62
	便携式浊度仪
	2100Q
	哈希、美国
	2020.11.24

	63
	便携式浊度仪
	2100Q
	哈希、美国
	2020.11.24

	64
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.5.24

	65
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.12

	66
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.12

	67
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11

	68
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11

	69
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11

	70
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11.24

	71
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11.24

	72
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ30d
	哈希公司
	2013.3

	73
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ30d
	哈希公司
	2013.3

	74
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12

	75
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12

	76
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11

	77
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11

	78
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11

	79
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12

	80
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	81
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	82
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	83
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	84
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	85
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.1

	86
	气象观测仪（1套）
	风云气象FY-A型
	风云气象FY-A型上海
	2019.12

	87
	气象观测仪（1套）
	风云气象FY-A型
	风云气象FY-A型上海
	2019.12

	88
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11

	89
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11

	90
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11

	91
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11

	92
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11

	93
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03

	94
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03

	95
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03

	96
	便携式气象参数检测仪
	MH7101
	青岛明华
	2023.11

	97
	手持式微风风速仪（防爆数字风速仪）
	EX-JDM1
	廊坊市捷德电子科技有限公司
	2020-9-23

	98
	手持式微风风速仪（防爆数字风速仪）
	EX-JDM1
	廊坊市捷德电子科技有限公司
	2020-9-23

	99
	便携式红外烟气分析仪
	MH3203型
	青岛明华
	2023.11

	100
	便携式烟气分析仪（定电位电解法）
	testo350
	德图中国
	2023.11

	101
	紫外烟气分析仪
	MH3200
	明华中国青岛
	2019.12

	102
	便携式紫外烟气分析仪
	3023Y
	青岛崂应
	2023.11

	103
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25

	104
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25

	105
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25

	106
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25

	107
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	崂应3012H-D
	崂应3012H-D中国青岛
	2019.12

	108
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	崂应3012H-D
	崂应3012H-D中国青岛
	2019.12

	109
	智能自动压膜机
	崂应9020A型
	青岛崂应
	2019.11

	110
	智能自动压膜机
	崂应9020A型
	青岛崂应
	2019.11

	111
	阻容法烟气含湿量多功能检测器
	1062B
	青岛明华
	2019.11

	112
	阻容法烟气含湿量多功能检测器
	1063B
	青岛明华
	2019.11

	113
	烟气测试仪
	YQ3000-B型
	明华中国青岛
	2019.12

	114
	多功能烟气测试仪
	YQ3000-B
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.10.29

	115
	便携式烟气分析仪（定电位法）
	YQ3000-B
	明华
	2022.12.31

	116
	红外烟气分析仪
	木达MUA500型
	木达MUA500型中国南京
	2019.12

	117
	便携式直读低浓度颗粒物测试仪
	MH3300
	明华
	2022.12.31

	118
	便携式快速油烟检测仪
	MH3100型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.2.16

	119
	配气装置
	MH4021
	青岛明华
	2023.11

	120
	便携式非甲烷总烃测定仪
	EXPEC3200
	谱育
	2022.12.31

	121
	配气仪（稀释配气装置）
	木达MUD型
	木达MUD型中国南京
	2019.12

	122
	烟尘烟气采样器流量校准仪
	崂应8040
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.10.29

	123
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置（监测科）
	7040型
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.08.03

	124
	全自动流量/压力校准器
	MH4030型
	明华中国青岛
	2019.12

	125
	标准流量计
	BOISDefender530
	
	2019.12

	126
	标准流量计
	BOISDefender530
	
	2019.12

	127
	烟气预处理装置
	崂应1032型
	青岛崂应
	2023.1

	128
	烟气预处理装置
	崂应1032型
	青岛崂应
	2023.1

	129
	加长采样枪
	明华MH3020TA型
	明华中国青岛
	2019.12

	130
	标准流量计（智能电子皂膜流量计）
	HY-5020
	恒远科技HY-5020中国青岛
	2019.12

	131
	颗粒物称量系统
	微智兆WZZ-E
	微智兆WZZ-E中国杭州
	2019.12

	132
	烟气汞分析仪（原子吸收测汞仪）
	QM208B
	青安仪器中国苏州
	2019.12

	133
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	

	134
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	

	135
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	

	136
	噪声仪
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08

	137
	噪声仪
	AWA6228
	杭州爱华
	2015.08

	138
	噪声仪
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08

	139
	噪声仪
	AWA6218B
	杭州爱华
	2015.08

	140
	不含频谱分析噪声声级计
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08

	141
	含频谱分析噪声声级计
	AWA6228
	杭州爱华
	2015.08

	142
	环境振动分析仪
	AWA6256B+
	杭州爱华
	2015.08

	143
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11

	144
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11

	145
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11

	146
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11

	147
	声校准器
	AWA6221B
	杭州爱华电子研究所
	2006.9.19

	148
	声校准器
	HS6020
	红声
	2006.9.19

	149
	环境空气综合采样器
	2050（恒温型）
	青岛崂应
	2023.11

	150
	环境空气综合采样器
	2050（恒温型）
	青岛崂应
	2023.11

	151
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器（监测科）
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	152
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	153
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	154
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	155
	双路恒温恒流大气颗粒物综合采样器（含切割器头）
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	156
	双路恒温恒流大气颗粒物综合采样器（含切割器头）
	1108A-1
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03

	157
	高负载大气颗粒物采样器
	MH1200-F
	青岛明华
	2022.1

	158
	高负载大气颗粒物采样器
	MH1200-F
	青岛明华
	2022.1

	159
	多路恒温智能空气采样器
	2023型
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.8.3

	160
	智能气体采样器
	MH1200-DA型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03

	161
	智能气体采样器
	MH1200-DA型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03

	162
	智能气体采样器
	MH1200-D型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03

	163
	烟气采样器
	崂应3072
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.10.29

	164
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11

	165
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11

	166
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11

	167
	真空箱采样器
	3036
	青岛崂应
	2023.11

	168
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11

	169
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11

	170
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11

	171
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11

	172
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11

	173
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24

	174
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24

	175
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24

	176
	便携式傅立叶变换红外多组分气体分析仪
	DX4020
	芬兰
	2007.10.29

	177
	便携式重金属测定仪（应急监测统配）
	NanoTek2000
	深圳市朗石生物仪器有限公司
	2012.9.28

	178
	便携式流速仪（应急监测统配）
	美国德卡托SVR-VP
	深圳市朗石生物仪器有限公司
	2012.11.22

	179
	便携式气相色谱仪
	INFICONExplorerGC
	美国（英福康）
	2014.5.29

	180
	便携式水质快速测定仪
	MI-200B
	众科创谱
	2021.12

	181
	便携式水质快速测定仪
	MI-200B
	众科创谱
	2021.12

	182
	流速仪
	FP111
	Global water
	2021.12

	183
	流速仪
	FP111
	Global water
	2021.12

	184
	氟化物快速检测设备
	SK/MIC-800-BF-Y
	冬日赢能
	2021.12

	185
	无人船
	ITT130
	虹湾威鹏
	2021.12

	186
	多普勒测流仪+科威无人船
	RS-M9/C100X
	赛莱默&科威、美国&安徽
	2020.11.24

	187
	便携式气体检测仪
	TY2000-B型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.3.16

	188
	MODEL831粉尘直读仪（PM2.5PM4PM10）
	Aerocet831
	美国
	2015.3.24

	189
	便携式气质联用分析仪
	HAPSITEER
	上海昕瑞仪器仪表有限公司
	2016

	190
	kemio消毒检测器（测余氯）
	Palintest
	英国百灵达有限公司
	2020.2.10

	191
	VOC/有毒有害气体检测仪
	TY2000-D
	明华中国青岛
	2020-9-23

	192
	VOC/有毒有害气体检测仪
	TY2000-D
	明华中国青岛
	2020-9-23

	193
	便携式PID
	
	美国华瑞
	

	194
	便携式多功能水质测定仪（化学需氧量）
	HQ-5302
	上海泽铭
	2023.11

	195
	激光测高仪
	HP1600i
	霍克普
	2022.12.31

	196
	激光测距仪
	LRB7*40
	
	2006.3.10

	197
	无人机（含电池）
	DJI M600 Pro
	中国大疆
	2021.12

	198
	无人机（含电池）
	M300 RTK
	中国大疆
	2022.09

	199
	无人机（含电池）
	精灵4
	中国大疆
	2019.1

	200
	实验室洗瓶机
	Q920D
	语瓶
	2022.11

	201
	实验室洗瓶机
	Q920D
	语瓶
	2022.11

	202
	冷藏箱
	BCD-299AD4
	奥克斯
	

	203
	样品冷藏储存装置
	HYC-940
	海尔
	

	204
	分子生物型超纯水机
	AFZ-2001V
	颐洋企业发展有限公司
	2008.4.28

	205
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	206
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	207
	回旋式振荡器
	HY-5
	
	

	208
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	209
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	210
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	211
	沛欧 阳离子交换量测定仪
	SKD-300
	上海欧沛
	

	212
	离心机
	SL5A
	湘立
	

	213
	流动注射仪
	HGCF-100
	
	

	214
	电子天平
	AG-204
	河南环境保护仪器设备中心
	1999.8

	215
	电子天平
	TB 224S
	德国赛多利斯股份公司
	2008.3.6

	216
	十万分之一天平(暂停用2020.11.9)
	AB324
	上海海康
	2015.08.03

	217
	电子天平(max:220g,mix:0.01g)
	AE224
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12

	218
	电子天平(max:220g,mix:0.01g)
	AE224
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12

	219
	电子天平(max:500g,mix:0.1g)
	JA5003
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12

	220
	样品冷藏储存装置
	HYC-940
	海尔
	2015.08.03

	221
	数显恒温水浴锅
	HH-8
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	2018.7.10

	222
	硫化物酸化吹脱系统仪
	ST201A
	盛泰科技
	2019.12

	223
	降尘样品自动浓缩仪
	RGN-4
	青岛容广电子技术有限公司
	2020.07

	224
	电热套
	KDM
	
	

	225
	气象分子吸收光谱仪
	AJ-3700
	
	

	226
	PH计（氟化物）
	PHS-3E
	上海仪分科学仪器有限公司
	2017.11

	227
	PH计
	PHS-4E
	上海仪分科学仪器有限公司
	2017.11

	228
	溶解氧测定仪
	YSI-5000
	南京霞武科贸有限公司
	2007.9.13

	229
	生化培养箱
	SPX-250BⅢ
	TASITE
	2007.11.19

	230
	雷磁多参数分析仪（BOD5）
	DZS-706-B
	上海仪分科学仪器有限公司
	2015.08.03

	231
	迅雪宝冷柜（存放标准物质）
	/
	迅雪宝
	

	232
	奥克斯冰箱
	/
	奥克斯
	

	233
	星星冰柜(样品留样)
	BD/BC-519E
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	2020.08

	234
	生化培养箱
	LRH-250A
	上海一恒 科学仪器有限公司
	2015.08.03

	235
	光电浊度仪
	WZT-3
	上海劲佳科学仪器有限公司
	2007.11.26

	236
	PH计
	PHSJ-5
	上海仪分科学仪器有限公司
	2007.11.28

	237
	超声波清洗机
	康士洁
	
	2018.01

	238
	涡旋混匀器
	IKAVORTEX2
	IKA公司VORTEX2美国
	2019.12

	239
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	顺昕1600型
	青岛顺昕电子科技有限公司
	2019.12

	240
	智能细菌浊度仪
	WGZ-XT
	深圳源恒通科技有限公司
	2020.1

	241
	程控定量封口机
	QTP13200500798
	爱德士IDEXX美国
	2020.11.24

	242
	COD自动消解回流仪
	6B-10C
	青岛聚创
	2019.1

	243
	全自动CODcr回流分析仪
	CGC180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12

	244
	COD消解回流仪
	6B-10C
	江苏盛奥华环保科技有限公司
	2020.7.16

	245
	COD消解回流仪
	6B-10C
	江苏盛奥华环保科技有限公司
	2020.7.16

	246
	澳柯玛冷藏柜（存放标准物质）
	VC-880D
	澳柯玛股份有限公司
	2020.08

	247
	隔水式恒温培养箱
	GNP-9270
	上海精宏实验设备有限公司
	2010.5

	248
	悬浮物测定仪（一套）
	HPD-50
	天津市恒奥科技发展有限公司
	2011.12.26

	249
	台式高速离心机
	TG16-WS
	湘仪公司
	2014.8.27

	250
	立式灭菌锅
	YXQ-LS-70A
	上海博讯
	2015.08.03

	251
	冷却水循环机
	EHH-601A
	江苏金坛亿通仪器厂
	2018.1

	252
	涡旋混匀器
	IKAVORTEX2
	IKA公司VORTEX2美国
	2019.12

	253
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1

	254
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1

	255
	恒温鼓风干燥箱
	WGL-230B
	天津市泰斯特仪器有限公司
	2011.12.22

	256
	自动测硫仪（总成）(品牌计算机/打印机)
	5E-AS3200B
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8

	257
	智能马弗炉
	5E-MF6100
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8

	258
	电热恒温鼓风干燥箱
	5E-DHG
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8

	259
	制样粉碎机
	5E-PCM1x100
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8

	260
	生化培养箱
	ESP-160
	常州亿通分析仪器
	2018.1

	261
	电热恒温鼓风干燥箱
	HG-9101
	常州亿通分析仪器厂
	2018.1

	262
	电热恒温鼓风干燥箱
	HG-9101
	常州亿通分析仪器厂
	2018.1

	263
	隔水式恒温培养箱
	GHP-9270
	上海一恒技术有限公司
	2020.1

	264
	隔水式恒温培养箱
	GHP-9270
	上海一恒技术有限公司
	2020.1

	265
	微量分析型超纯水机
	AWL-0502-P
	重庆颐洋企业发展有限公司
	 2007.12.3

	266
	红外分光测油仪（品牌计算机/激光打印机1套）
	JLBG-126
	吉林北光分析仪器厂
	2015.08.03

	267
	红外测油仪
	JC-OIL-6
	青岛聚创环保设备有限公司
	2017.12

	268
	索氏提取器
	BSXT-02
	上海豫明仪器
	2018

	269
	超声波清洗机
	康士洁
	
	2018

	270
	数显恒温油浴锅
	HH-6
	山东郯城华鲁电热仪器厂
	

	271
	智能一体化蒸馏仪（氰化物）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12

	272
	智能一体化蒸馏仪（氨氮）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12

	273
	智能一体化蒸馏仪（挥发酚）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12

	274
	全自动紫外分光油分析仪(一套)
	昂林OL1040
	上海昂林科技仪器股份有限公司
	2019.12

	275
	全自动阴离子洗涤剂（LAS）在线萃取分析仪（一套）
	顺昕3100型
	青岛顺昕电子科技有限公司
	2019.12

	276
	可见分光光度计
	EV 2200
	
	

	277
	隔水式培养箱
	GNP-9270
	一恒
	

	278
	超纯水仪
	RODI-220B1
	锐思捷
	2022.12.31

	279
	全自动洗瓶机
	Q920D
	天津语瓶
	2022.12.31

	280
	COD自动分析仪
	1500
	青岛顺昕
	2022.12.31

	281
	挥发酚自动测定仪
	OL2050
	上海昂林
	2022.12.31

	282
	氰化物自动测定仪
	OL2050
	上海昂林
	2022.12.31

	283
	X射线荧光光谱仪
	ARL
	赛默飞
	2022.12.31

	284
	高效液相色谱仪
	1260
	安捷伦
	2022.12.31

	285
	原子吸收空压机
	AC-1Y
	普析通用
	2011.12.22

	286
	ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)
	7700x
	安捷伦
	2012.5.2

	287
	A3F原子吸收分光光度计(火焰)
	TAS-990
	普析通用
	2013.9.24

	288
	ICPMS
	7900
	安捷伦
	2018.6

	289
	GCMS
	7890+5977B+OI4600
	安捷伦
	2016.06.06

	290
	GC+HS(FID)
	7697A+7890A
	安捷伦
	2013.4.5

	291
	气相色谱仪
	7890B
	安捷伦科技（中国）有限公司
	2016.06.06

	292
	气质联用仪
	5977B+7890B
	安捷伦
	2018.6

	293
	苏码罐预浓缩仪系统
	
	ENTECH
	2018.6.21

	294
	限流阀校准器
	Entech CS1200E
	Entech公司
	2019.12

	295
	限流阀
	Entech
	Entech公司
	2019.12

	296
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L
	上海申安医疗器械厂
	2019.8.15

	297
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L-I
	上海申安医疗器械厂
	2021.5

	298
	星星陈列柜
	
	
	

	299
	流动注射仪
	HGCF-100
	海光
	

	300
	超声波清洗机
	KQ-100DE
	
	

	301
	气质联用仪
	7890A+5975C
	美国安捷伦公司
	2007.10.23

	302
	O.I.A全自动吹扫捕集仪(自动进样器)
	O.I.A
	美国O.I.A公司
	2013.4.5

	303
	热脱附
	TD-100
	MARKES(英国)
	2014.5.29

	304
	气相色谱仪--非甲烷烃测定仪
	GC9800型
	上海科创色谱仪有限公司
	2015.08.03

	305
	迅雪宝 冷柜
	
	
	2018

	306
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-30L
	上海申安医疗器械厂
	2018.5.31

	307
	磁力搅拌器
	31079
	
	

	308
	玻璃仪器气流干燥器
	KQ-B
	
	

	309
	GCMS
	8890+5977C
	安捷伦
	2015.11.11

	310
	冷原子吸收测汞仪
	RA-3A
	NIC （日本）
	2018.1

	311
	原子荧光光度计
	AFS-933
	北京吉天仪器
	2020.11.24

	312
	纯水制备装置
	UPC-20UV
	北京康铭泰克科技发展有限公司
	2014.10.13

	313
	真空泵
	HPD-50
	恒奥
	

	314
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1

	315
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1

	316
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1

	317
	离子色谱仪（阴离子分析系统、变色龙软件）
	ISC-1100
	J2Scientific美国
	2015.10.27

	318
	高效液相色谱仪
	1260
	安捷伦
	2016.06.06

	319
	凝胶色谱仪
	PrepLinc GPC
	thermo fisher
	2020.11.24

	320
	离子色谱仪
	integrion
	thermo fisher
	

	321
	加速溶剂萃取机
	ASE 300
	戴安中国有限公司技术服务中心
	2007.9.20

	322
	有机样品浓缩仪
	LABCOMCO
	美国
	2014.5.21

	323
	高通量微波消解
	MASTER 40A
	上海新仪器微波化学科技有限公司
	2018.1

	324
	全自动快速溶剂萃取仪
	APLE-3500
	北京吉天仪器有限公司
	2018.5

	325
	数显恒温水浴锅
	HH-8
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	2018.7.10

	326
	吹氮浓缩仪（Caliper）
	TLlrboVap II
	
	

	327
	赶酸器
	
	
	

	328
	赶酸器
	
	
	

	329
	酸逆清洗
	
	
	

	330
	可见分光光度计
	SP-722
	上海光谱仪器有限公司
	2008.5.8

	331
	DR2800分光光度计（南水北调水质自动站）
	DR2800
	哈希
	2013.3.12

	332
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25

	333
	恒温恒湿箱
	FYL-YS-100L
	北京福意电器有限公司
	2016.07.19

	334
	紫外可见分光光度计
	UV-1900
	上海美析仪器有限公司
	2017.12

	335
	紫外可见分光光度计
	UV-1900
	上海美析仪器有限公司
	2017.12

	336
	可见分光光度计
	V-1300
	上海美析仪器有限公司
	2017.12

	337
	可见分光光度计
	V-1300
	上海美析仪器有限公司
	2017.12

	338
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25

	339
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25

	340
	HACH HQ30D主机（南水北调水质自动站）
	HQ30D
	美国哈希公司（江苏）代理商
	2013.3.12

	341
	PH/ORP计(氧化还原电位)
	SX721
	上海三信仪表厂
	 

	342
	PH/ORP计(氧化还原电位)
	SX721
	上海三信仪表厂
	2019.4

	343
	多功能半自动固相萃取系统
	Lctech
	Lctech公司德国
	2019.12

	344
	多功能半自动固相萃取系统
	Lctech
	Lctech公司德国
	2019.12

	345
	超声波清洗间
	康士洁
	康士洁
	

	346
	小冰箱
	
	
	

	347
	simens冰箱
	
	
	

	348
	星星陈列柜
	
	
	

	349
	超纯水仪
	RODI-220B1
	锐思捷
	

	350
	恒温恒湿设备（电热恒温干燥箱）
	本亭 BHL-25AB
	本亭BHL-25AB中国上海
	2019.12

	351
	多道原子荧光光度计（待用）
	AFS-9800
	
	2008.2.19

	352
	瓦里安石墨炉原子吸收（待用）
	SPectrAA240Z
	
	2008.10.29

	353
	全自动测汞仪
	欧玮科技、OGAMA-1000、广州
	欧玮
	2023

	354
	垂直振荡萃取仪
	江澄、A6000系列、无锡
	江澄
	2023

	355
	定量浓缩仪
	睿科、MPE Plus、厦门
	睿科
	2023

	356
	全自动COD分析仪
	顺昕、1500型、青岛
	顺昕
	2023

	357
	气相色谱仪
	安捷伦、8860、中国
	安捷伦
	2023

	358
	快速溶剂萃取仪
	培安、EDGE、中国
	培安
	2023

	359
	垂直振荡萃取仪
	江澄、A6000系列、无锡
	江澄
	2023

	360
	气体发生器
	Genius AE 32、中国
	毕克
	2023

	361
	微波消解仪
	培安科技、PYNN 6 中国
	培安科技
	2023

	362
	原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）
	耶拿、contrAA 800 D 上海
	耶拿
	2023

	363
	体视显微镜（生物用）
	奥林巴斯SZ61
	奥林巴斯公司
	2024.12

	364
	生物显微镜（正置）
	奥林巴斯CX23
	仪景通光学科技（广州）有限公司
	2024.12

	365
	普通PCR 仪及其配套设施
	Biometra TAdvanced 96 SG 
	耶拿分析仪器 (上海) 有限公司
	2026.2.10

	366
	凝胶成像系统
	Tanon MINI Space3000
	上海天能生命科学有限公司
	2026.2.10

	367
	冷冻冰柜
	IVF-191808V
	青岛澳柯玛冷链集成有限公司
	2026.01.09

	368
	医用冷藏箱
	YC-1006
	澳柯玛股份有限公司
	2025.11.13

	369
	全自动总磷总氮测定仪
	宁波然诺，RN701
	宁波然诺
	2025.12

	370
	红外分光油分析仪
	宁波然诺，RN301
	宁波然诺
	2025.12

	371
	原子荧光光度计
	北京宝德，BAF-2000
	北京宝德
	2025.12

	372
	多合一自动进样器
	莱伯泰科，Astation Pro
	莱伯泰科
	2025.12

	373
	可见分光光度计
	哈希，DR3900
	哈希
	2026.7

	374
	紫外可见分光光度计
	赛默飞，Genesys 50
	赛默飞
	2026.7

	375
	生化培养箱
	上海精宏，SHP-250Y
	上海精宏
	2026.7

	376
	生化培养箱
	上海精宏，SHP-250Y
	上海精宏
	2026.7

	377
	电导率仪
	梅特勒，SD30
	梅特勒
	2026.7

	378
	pH计
	梅特勒，SD20
	梅特勒
	2026.7

	379
	立式高压蒸汽灭菌器
	上海申安，LDZH-100L
	上海申安
	2026.7

	380
	零级空气发生器
	毕克，3500cc
	毕克
	2026.7

	381
	便携式溶解氧测定仪（现场用）
	Pro20
	赛莱默
	2024.12

	382
	便携式溶解氧测定仪（现场用）
	Pro20
	赛莱默
	2024.12

	383
	振动测定仪
	AWA6257A
	爱华
	2024.12

	384
	振动校准器
	AWA6071A
	爱华
	2024.12

	385
	声校准器
	AWA6021A
	爱华
	2024.12

	386
	声校准器
	AWA6021A
	爱华
	2024.12

	387
	便携式油烟监测仪
	MH3101-A型
	明华
	2024.12

	388
	自动/大气颗粒物采样器
	崂应2050
	崂应
	2024.12

	389
	自动/大气颗粒物采样器
	崂应2050
	崂应
	2024.12

	390
	气体流量计（大流量）
	62系列AFS(20L/min)
	ALICAT
	2024.12

	391
	气体流量计（小流量）
	62系列AFS(500ml/min)
	ALICAT
	2024.12

	392
	便携式傅里叶变换红外分析仪
	EXPEC 1680 （plus）
	谱育
	2024.12

	393
	便携式多功能水质检测仪
	EXO2-C
	赛莱默
	2024.12

	394
	烟气采样器
	MH3050
	明华
	2024.12

	395
	便携式非甲烷总烃测定仪
	Da Vinci MINI
	卡佛
	2024.12

	396
	智能高精度综合校准仪
	8040
	崂应
	2025.12

	397
	便携式红外烟气分析仪
	VARI0plus
	名优科技
	2025.12

	398
	无人机（含电池）
	DJI M400-BD
	大疆
	2025.11

	399
	无人机（含电池）
	DJI M4T-BD
	大疆
	2025.11

	400
	无人机（含电池）
	DJI M4E-BD
	大疆
	2025.11

	401
	无人机（含电池）
	可飞 灵嗅mini2
	大疆
	2025.11

	402
	移动电源
	Power1000V2
	大疆
	2026.4

	403
	移动电源
	Power1000V2
	大疆
	2026.4

	404
	便携式水质色度仪
	DDGB-421F
	雷磁
	2026.4

	405
	便携式水质色度仪
	DDGB-421F
	雷磁
	2026.4

	406
	样品冷藏箱
	卡仕帝/700
	卡仕帝
	2026.4

	407
	样品冷藏箱
	卡仕帝/700
	卡仕帝
	2026.4

	408
	超声波清洗器
	JP-100S
	洁盟
	2026.4

	409
	超声波清洗器
	JP-100S
	洁盟
	2026.4

	410
	加长低浓度烟尘采样管
	1085K
	崂应
	2026.4

	411
	智能降水采样器
	5020
	崂应
	2022.9

	412
	智能降水采样器
	5020
	崂应
	2022.12

	413
	水质应急监测车载仪器（重金属在线分析仪）
	A310（Hg）
	碧兴物联
	2021.12

	414
	水质应急监测车载仪器（重金属在线分析仪）
	A310
	碧兴物联
	2021.12

	415
	水质应急监测车载仪器（C310型CODcr水质在线分析仪）
	C310
	碧兴物联
	2021.12

	416
	水质应急监测车载仪器（C310型总磷水质自动在线监测仪）
	C310
	碧兴物联
	2021.12

	417
	水质应急监测车载仪器（C310型总氮水质自动在线监测仪）
	C310
	碧兴物联
	2021.12

	418
	水质应急监测车载仪器（C310型氨水质自动在线监测仪）
	C310
	碧兴物联
	2021.12

	419
	水质应急监测车载仪器（高锰酸盐指数水质自动在线监测仪）
	E310
	碧兴物联
	2021.12

	420
	水质应急监测车载仪器（多参数分析仪（包含S310数字式多参数水质传感器））
	S310
	碧兴物联
	2021.12

	421
	便携式分光光度计
	DR1900-05C
	哈希环境技术（上海）有限公司
	2025.3.5

	422
	便携式红外热成像仪
	GQ35L
	杭州海康微影公司
	2022.11.30

	423
	无人机机库
	DOCK 3 BD
	深圳市大疆创新科技有限公司
	2026.6.1
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第五章评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	特定资格要求
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。
注：评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	16.00
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中“五、采购清单及要求”所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分。每有一项负偏离扣0.016分，扣完为止（一个序号的“规格”完整内容为一“项”共1012项）。投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订的日期为准），具有本项目类似耗材业绩的，每提供一个有效业绩得3分，本项最高得6分。注：须提供业绩中标通知书和合同电子件并加盖投标人公章，业绩合同主要内容、标的、数量等需清晰可见，不提供不得分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	8.00
	投标人根据招标文件项目整体实施要求，制定项目实施方案，评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。

	
	应急方案
	8.00
	投标人根据货物的安全运输、仪器维保等内容，提供完整、可靠、操作性强的应急方案，内容详实，方案表述全面、相关措施可操作性强的8分；内容基本详实，相关措施具有操作性的得5分；方案内容有所欠缺，但承诺满足招标文件要求得3分。没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	质量保障措施
	8.00
	投标人根据招标文件项目整体实施要求制定项目质量保障方案，评标委员会根据投标人提供的项目质量保障方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。

	
	人员管理方案
	8.00
	投标人根据招标文件项目整体实施要求制定项目人员管理方案，评标委员会根据投标人提供的项目人员管理方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。

	
	仪器维保方案
	8.00
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的仪器维保方案，主要包括维保检修的时效性、器具配置、维保质量措等内容进行打分。方案内容详实，优于采购需求的，得8分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得5分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得3分。没有内容不得分。

	其他
	供货后续服务
	8.00
	投标人根据招标文件供货要求制定项目供货后续服务，评标委员会根据投标人提供的项目供货后续服务进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。




（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、6
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。














第六章投标文件格式
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投标文件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       




投标文件目录

1、 投标声明及承诺函
2、 投标人基本信息
3、 法人授权书
4、 开标一览表
5、 投标报价明细表
6、 中小（微）企业声明函
7、 技术要求响应及偏离表
8、 项目组人员
9、 企业业绩
10、 投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-HJGS-G2026-0002 的 2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目 项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	
需提供营业执照等证明材料








三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-HJGS-G2026-0002号2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目_采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权代理人（签字或盖章）：           
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）

	合同履行期限：

	质量要求：



   年   月   日























五、投标报价明细表
投标报价明细表另附
备注：1.投标报价采用总承包方式，每项单价不得超过最高限价，投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、中小（微）企业声明函（货物）
中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的（2026-2027年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日期：___年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                      投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


[bookmark: _GoBack]1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。








八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
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十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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