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第一章  投标邀请
[bookmark: _Hlk237938536][bookmark: OLE_LINK2]受[宝应县档案馆]的委托，扬州市公共资源交易中心宝应分中心就[宝应县档案馆“高水平数字档案馆”建设项目](JSZC-321023-JZCG-G2026-0010)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
（宝应县档案馆“高水平数字档案馆”建设项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026 年 11月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2026-0010
2.项目名称：宝应县档案馆“高水平数字档案馆”建设项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	152


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	152


5. 采购需求（简介）：本次宝应县档案馆高水平数字档案馆建设，拟以国家档案局《推进数字档案馆建设实施办法（试行）》和《数字档案馆建设和认定指标表》为指导，通过全面实施应用系统升级安全可靠适配与新建、基础设施完善、保障体系健全构建、服务效能提升，将宝应县档案馆建设成为一个“安全可控、先进适用、开放共享、智慧高效”的国家级高水平数字档案馆；（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内完成。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026 年11月17日9点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　1.采购人信息
名 称：宝应县档案馆   
地 址：宝应县宝应大道88号  
联系人：王越        
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0514-88284135    
2. 采购代理机构信息（如有）
名 称：扬州市公共资源交易中心宝应分中心
地　址：宝应县宝应大道77号  
联系人：王艳           
联系方式：0514-88990835   
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心宝应分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心宝应分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]16、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
   21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果、中标人诚信履约的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]第三章  合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心宝应分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
[bookmark: OLE_LINK7]合同款项的支付方式及进度安排
[bookmark: OLE_LINK4]8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到发票后10个工作日内，支付合同金额40%的预付款。
8.1.2 尾款支付时间：项目验收通过后, 甲方收到发票后10个工作日内，一次性支付合同尾款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	宝应县档案馆“高水平数字档案馆”建设项目
	软件和信息技术服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.政策依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。
四、采购内容
项目清单：
	序号
	系统名称
	数量
	单位
	备注

	一、高水平数字档案馆建设：应用系统

	1
	馆藏数据管理系统高水平升级
	1
	套
	具体技术要求请参见产品技术参数要求

	2
	馆内查档接待系统高水平升级
	1
	套
	

	3
	电子档案长期保管系统高水平升级
	1
	套
	

	4
	智能鉴定划控系统建设
	1
	套
	

	5
	智能档案编研系统建设
	1
	套
	

	6
	远程查档系统建设
	1
	套
	

	7
	智能OCR文字识别系统建设
	1
	套
	

	8
	涉密档案管理系统建设
	1
	套
	

	9
	电子档案安全筛查模块（数字馆管理系统）
	1
	套
	

	10
	数字档案馆管理系统安全可靠适配
	1
	套
	

	11
	馆内查档接待系统安全可靠适配
	1
	套
	

	12
	电子档案长期保管系统安全可靠适配
	1
	套
	

	13
	系统数据迁移服务
	1
	项
	

	二、高水平数字档案馆建设：硬件设施

	[bookmark: OLE_LINK8]1
	应用服务器
	2
	台
	具体技术要求详见基础设施建设技术要求

	2
	AI服务器
	1
	台
	

	3
	存储服务器
	1
	台
	


[bookmark: OLE_LINK3]参数要求：
（一）应用系统技术要求
1、数字档案馆管理系统高水平升级
目前宝应县档案馆已经建成数字档案馆系统。数字档案馆综合管理系统部署在专用局域网中，是面向档案馆的内部业务的应用系统，是档案馆业务系统的核心。通过数字档案馆综合管理平台的高水平升级建设，实现业务管理智能化、标准化。要求本次项目基于现有数字档案馆系统已有功能，针对高水平数字档案馆相关要求进行功能升级。具体如下：
1　 档案接收升级
提供专属电子档案接收验证功能，确保接收电子档案符合“接收的电子档案应当附具到期开放意见、政府信息公开情况、密级变更情况等”等的高水平数字档案馆要求。
2　 档案征集升级
进一步升级现有档案征集功能，确保系统功能符合“具备在线或离线接收文本、图像、音频、视频、数据库等不同类型电子档案及传统载体档案数字化成果的功能，具备征集管理功能”等高水平数字档案馆要求。
3　 档案标引功能
基于现有档案编目功能，进一步提供档案标引功能，确保系统功能符合“具备传统载体档案数字化成果的著录、标引、编目等功能，实现目录数据与原文数据挂接”等高水平数字档案馆要求。
4　 档案保管功能
提供档案保管功能，支持档案上架、库房管理等功能，实现实体档案保管，确保系统功能符合“具备实体档案出入库登记、位置指示、保管状况描述、审核、全宗卷管理、抢救修复等辅助管理功能”等高水平数字档案馆要求。
5　 抢救修复辅助管理功能
提供抢救修复辅助管理功能，确保系统功能符合“具备实体档案出入库登记、位置指示、保管状况描述、审核、全宗卷管理、抢救修复等辅助管理功能”等高水平数字档案馆要求。
6　 档案统计功能
优化现有档案馆馆藏档案统计功能，确保档案统计功能符合“具备档案数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间等项统计功能”等高水平数字档案馆要求。
7　 系统数据导入、导出
基于现有系统管理功能，进一步升级优化系统数据导入、导出功能，确保系统功能符合“具备电子档案、档案数字化成果、系统数据等导入、导出功能”等高水平数字档案馆要求。
2、馆内查档接待系统高水平升级
目前宝应县档案馆已经建成馆内查档接待系统。馆内查档接待系统部署在专用局域网中。该系统致力于通过信息化手段实现档案查档接待管理，可通过本系统面向查档用户实现档案查询，减少实体档案磨损，提高接待人员工作效率和接待服务质量。要求本次项目基于现有馆内查档接待系统已有功能，针对高水平数字档案馆相关要求进行功能升级。具体如下：
1　 检索查档升级
基于现有检索查档功能，进一步对检索查档功能进行优化升级，确保检索查档功能符合“具备档案利用登记注册、阅览服务接待管理、目录检索及全文检索等功能”等高水平数字档案馆要求。
2　 接待统计升级
基于现有接待统计功能，进一步对接待统计功能进行优化升级，确保接待统计功能符合“具备人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能”等高水平数字档案馆要求。
3、电子档案长期保管系统高水平升级
目前宝应县档案馆已经建成电子档案长期保管系统。要求本次项目基于现有电子档案长期保管系统已有功能，针对高水平数字档案馆相关要求进行功能升级。具体如下：
1　 蓝光光盘介质长期保存
基于现有系统功能，与新建设蓝光光盘库进行系统集成，提供符合长期安全管理要求的离线异质备份，以满足“按照长期保存要求 ，对档案数字资源进行存储、备份、格式转换”等高水平数字档案馆要求。
4、智能鉴定划控系统建设
在专用局域网中，建设智能鉴定划控系统，以满足高水平数字档案馆“具备运用人工智能、数据分析等技术辅助开展档案开放、销毁等鉴定功能，及工作流程设定等管理功能”的相关要求。智能鉴定划控系统具体功能如下：
1　 工作台
工作台提供用户开展档案开放审核的主界面，可以查看到当前所进行的开放审核任务的详细信息、进度执行情况及总档案数量、已审核数量、开放数量、AI准确率等相关统计数据。
2　 档案库
提供档案库功能，该模块包含档案目录数据新增、删除、导入、导出、批量处理、组件批量上传等功能。
3　 方案管理
提供方案管理功能，支持档案鉴定及档案划控功能。
档案鉴定：提供档案鉴定方案创建、删除、重新提交、添加档案、查看档案、智能鉴定、审核过程、导出打印等功能。制定方案时，可选择所对应的AI方案模型。
档案划控：提供档案划控方案创建、删除、重新提交、添加档案、查看档案、智能鉴定、审核过程、导出打印等功能。制定方案时，可选择所对应的AI方案模型。
4　 任务审核
提供任务审核功能，支持为人工初审人员分配任务。
智能审核：系统基于AI算法，并结合自定义词库等规则决策模型，提供AI智能审核功能。AI智能审的审核结果作为人工审核的参考依据，展示在各审核流程的审核详情页，审核详情中应含有审核结果及其原由项。同时支持与OCR集成，可对档案全文数据进行OCR识别，支持查看经OCR识别后的档案全文数据。
人工审核：人工审核环节用于对AI审核结果进行复核，并支持多轮审核，在人工审核（复核）环节可对审核结果进行重新判断和修改，支持审核报告导出。
系统支持任务分配，包括自动分配和手动分配，并提供一键审核，支持任务领取，支持初审、复审、终审，支持档案目录及附件的导入、导出，支持历史任务的审核报告打印。
并提供审核组管理功能，支持新增审核组、删除审核组、设置组长、查看任务、状态设置、新增成员、删除成员。
5　 模型管理
系统提供模型管理功能，为用户提供了可视化、易操作的模型训练功能。
模型训练：支持多版本模型。提供模型训练功能，支持指定训练模型的训练数据集，支持训练参数设定，支持模型训练后进行启用。
训练集管理：支持数据集的创建与删除，支持数据集中数据的查看、新增、导入、删除与批量挂接。
6　 统计分析
任务统计：支持审核批次分别对各个审核阶段的审核结果进行统计，包括开放档案数、限制档案数、开放率、审核率、准确率等。
分组统计：支持对同批次档案按照全宗名称、档案类型、年度进行分组，并对每组档案在各个审核阶段的审核结果进行统计，包括开放档案数、限制档案数、开放率等。
工作量统计：支持以图表的形式统计并展现审核小组各成员的审核工作量。
7　 系统管理
提供部门管理、用户管理、权限设置、角色管理、档案类别管理、工作流程定义、系统参数设置、定时任务管理、系统日志、四性检测指标管理等系统管理功能。
5、智能档案编研系统建设
在专用局域网中，建设智能档案编研系统，以满足高水平数字档案馆“具备运用人工智能、数据分析等技术进行辅助编研及工作流程设定等管理功能”的相关要求。
1　 编研课题管理
提供编研课题管理功能，支持编研课题的新增、删除与修改。支持对编研课题类型的设定。
2　 编研目录
提供编研目录功能，支持编研目录的查看、调整。
3　 编研素材库管理
提供编研素材库管理功能，支持对编研素材库中数据的查看、新增、删除与修改。并支持素材库附件数据的批量挂接。
4　 编研初稿智能生成
基于AI大模型技术，支持在确定编研课题、编研类型或编研大纲后，基于素材库、档案库等内容，智能整合素材等内容，自动撰写编研初稿。
5　 编研内容上传
支持对手工编写的编研内容进行上传。
6　 编研内容修改
基于初步编研内容，支持人工在线编辑修改完善，支持在编研内容修改时同步打开素材库中指定档案原文进行参考。
7　 编研任务分配
支持对编研任务进行分配，支持按编研大纲进行任务分配，实现协同编研。
8　 编研校审
支持编研内容进行校审，支持在校审过程中，对编研内容进行修改。
9　 编研成果管理
系统提供编研成果管理功能，支持对编研成果进行管理、导出。
10　 系统管理
系统提供用户管理、部门管理、角色管理、日志审计、系统参数管理、工作流管理、定时任务管理等功能。
11　 馆藏资源对接
系统支持与档案馆管理系统进行对接，获取馆藏资源，作为编研素材。
6、远程查档系统建设
在政务网中，建设远程查档系统，实现服务网点的远程查档利用需求，以满足高水平数字档案馆相关利用要求。
系统用户角色主要包括网点受理用户角色与档案馆管理用户角色两种类型。网点受理用户角色主要在网点受理老百姓的远程查档需求，并录入老百姓的查档需求并提交查档申请，审批通过后进行打印出证；档案馆管理用户角色主要在档案馆接收各远程查档服务网点的查档需求，并进行审核确认。
1　 工作台首页
提供查档工作台，为网点受理用户角色提供集成工作界面，支持对本网点今日新增申请、待县馆审批、今日已出证、本月满意度的统计数查看。提供待办事项功能，支持待办事项状态查看，支持选择指定待办事项进行办理；并提供新建查档申请的快捷入口。
2　 查档申请登记
提供查档申请登记功能，支持与高拍仪等外设进行集成，支持查档用户信息及用户查档需求登记，支持采集查档用户语音。
3　 档案在线查询
提供档案在线查询功能，支持根据用户查档需求进行档案目录检索，支持提交审核。
4　 打印出证
在档案馆审核通过后，支持对查档结果进行打印出证。支持与窗口评价器集成，支持在查档结束后进行满意度评价。
5　 审批工作台
提供审批工作台，为档案馆管理用户角色提供集成审批管理工作界面。支持对审批工作统计数据查看，支持出证审批队列查看，支持选中具体审批任务进行审批或者查看详情。
6　 出证审批详情
提供出证审批详情。支持对具体的出证审批详情查看以及审批。
7　 数据统计分析
提供数据统计分析。支持对选定时间统计区间的查档量、出证量、满意度、覆盖网点等数量，支持网点查档量统计，支持满意度构成统计，支持查档类型分布统计，并支持下载。
8　 查档历史
提供查档历史功能，支持查档历史查看。
9　 查档历史详情
提供查档历史详情功能，支持查档历史详情查看。
10　 数据维护
支持对远程查档系统可查询的档案数据进行维护，支持分档案门类的档案条目的新增、修改、查看、删除与导入，并支持批量挂接附件。
11　 系统管理
系统提供用户管理、机构管理、角色管理、安全日志、数据字典管理、门类管理等功能。
7、智能OCR文字识别系统建设
建设智能OCR文字识别系统，提供文字识别功能支持。并支持与数字档案馆管理系统进行集成，对馆藏档案进行OCR识别。
1　 OCR识别工作状态展示
提供OCR识别工作状态展示界面，支持展示今日已识别、累计识别档案、待识别档案等展示。并支持OCR识别队列的展示，支持待识别、进行中、已识别的档案条目展示
2　 档案识别结果
提供档案识别结果的展示，包括已识别的档案编号、题名、门类的展示。
8、涉密档案管理系统建设
在网络物理隔离的单机上，建设档案综合管理系统（单机安全可靠版本），作为涉密档案管理系统，实现对涉密档案收、管、存、用功能的支持。具体如下：
1　 档案接收
提供档案接收模块，支持预归档管理、档案采集功能。
2　 档案管理
系统提供档案管理模块，支持档案移交、档案鉴定、划控档案等功能。
3　 档案保存
系统提供档案保存模块，支持档案库、专题数据库管理等功能。
4　 档案利用
系统提供档案利用模块，支持档案检索、档案借阅、档案编研、大事记等功能。
5　 档案统计
档案统计功能实现了对档案室藏数量以及归档、利用、鉴定等有关情况进行日常的统计。
6　 系统管理
系统管理提供档案类别管理、系统参数设置、定时任务管理、日志审计、四性检测指标管理等功能。
9、电子档案安全筛查模块（数字馆管理系统）
在数字馆管理系统中，建设电子档案安全筛查模块，以满足水平数字档案馆中“剥离非涉密系统中的涉密数据”的相关要求。
1　 涉密敏感词管理
在数字档案馆管理系统的系统参数设置中提供涉密敏感词管理模块，支持对涉密敏感词的新增、删除、查看等管理维护。
2　 涉密剥离
在数字档案馆管理系统的档案库中新增“涉密剥离”模块，支持根据设置的涉密敏感词，进行涉密剥离，支持对涉密档案的删除、导出以及批量操作，并支持向档案员发送通知。
10、数字档案馆管理系统安全可靠适配
对宝应县档案馆现有数字档案馆系统进行相应的安全可靠适配工作，能在不增加任何插件的情况下去适配未来安全可靠硬件、操作系统、数据库、中间件等。
11、馆内查档接待系统安全可靠适配
对宝应县档案馆现有馆内查档接待系统进行相应的安全可靠适配工作，能在不增加任何插件的情况下去适配未来安全可靠硬件、操作系统、数据库、中间件等。
12、电子档案长期保管系统安全可靠适配
对宝应县档案馆现有电子档案长期保管系统进行相应的安全可靠适配工作，能在不增加任何插件的情况下去适配未来安全可靠硬件、操作系统、数据库、中间件等。
13、数据迁移
对高水平升级及安全可靠环境适配建设的数字档案馆系统、电子档案长期保管系统进行整体数据迁移，并将原有电子档案长期保管系统中的数据完整迁移至高水平升级及安全可靠适配后的电子档案长期保管系统中。
本项目建设需要完成宝应县档案馆馆藏档案历史数据迁移工作，实现新旧系统之间的无缝衔接和平滑过渡。（提供承诺函原件，格式自拟。）

本项目软件应满足以下性能要求：
1、系统支持并发用户数不少于50人；
2、访问系统页面简单的数据查询：系统平均响应时间不超过3秒；访问系统页面复杂的批量查询：系统平均响应时间不超过5秒。
3、目录检索索引客户端响应时间：2秒；全文检索索引客户端响应时间：3秒。
（二）基础设施建设技术要求
	指标项
	技术规格要求

	绿色数据中心
需求
	1、应用服务器、AI服务器、存储服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函(承诺函格式自拟），加盖公章扫描上传】
2、采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

	
	

	
	应用服务器、AI服务器、存储服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。





绿色数据中心需求（服务器及存储设备技术要求）：
	序号
	指标
	招标要求

	1
	产品可再生利用率
	≥80%

	2
	供电模块效率
	20%负载率
	电源效率
	≥90%

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95

	
	
	50%负载率
	电源效率
	≥94%

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95

	
	
	100%负载率
	电源效率
	≥91%

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95



技术指标
1、应用服务器技术指标

	序号
	一级指标
	二级指标
	详细规格参数

	1
	CPU规格
	CPU信息
	单颗CPU物理核心数：≥32核 主频：≥2.2GHz
单颗 CPU 末级缓存容量：≥64MB 线程数：≥64线程    热设计功耗：≤220W

	2
	主板规格
	主板支持的CPU 和内存情况
	≥1颗安全可靠CPU
≥64GB内存

	
	
	主板内存槽数量
	内存插槽数量：≥32个

	
	
	主板存储接口
	SATA、SAS、M.2、U.2 等

	
	
	PCIe插槽接口
	PCIe 4.0/3.0

	
	
	主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽总数：≥10个PCIe 4.0/3.0标准插槽

	3
	内存规格
	内存规格
	内存类型：≥DDR4

	
	
	内存通道
	内存接口通道数：≥16

	4
	存储规格
	硬磁盘实配容量
	服务器随机标配≥2块固态盘。
固态盘标称容量：≥960GB SSD硬盘*2 

	
	
	硬盘实配数量
	实配固态盘数量：≥2

	
	
	硬盘插槽数量及规格
	a) 硬磁盘尺寸：2.5寸；固态盘尺寸：2.5寸
b) 可支持硬盘总数量：8；
c）非存储型服务器

	5
	网络规格
	网口速率和数量
	1GE网口数量：≥4；
10GE光口数量：≥4；
支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格

	6
	外部接口规格
	显示接口
	接口类型：VGA
数量：≥2个

	
	
	USB接口
	接口：USB3.0
数量：≥5

	7
	电源规格
	电源模块数量
	电源模块数量：≥2个热插拔冗余电源

	
	
	电源功率
	≥800w，电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求。

	8
	整机规格
	外观和结构
	服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠， 布局方便使用。
产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
产品表面说明功能的文字、符号和标志清晰、端正且牢固。
在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在用户手册中明确具体含义。
机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求， 插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。

	
	
	尺寸（高×宽×深）
	尺寸：2U
高：87.5mm
宽（含箱耳）：445.5mm
深（含螺丝）：775.5mm  

	
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

	9
	机柜规格
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度

	10
	主板功能
	主板外部接口种类
	VGA、USB、串口、HDM专用网口等

	11
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	12
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。

	
	
	密码算法实现
	处理器密码算法实现依据GM/T0028标准，以处理器原厂身份通过国家密码管理局商用密码检测中心的安全二级认证。

	13
	电源功能
	电源热拔插
	整机电源模块应具备热插拔功能

	
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	14
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	15
	管理系统功能
	BMC固件基础功能
	支持 DHCP 设置网络功能。
支持静态 IP 设置网络功能。
支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志功能。
支持日志信息导出功和记录删除功能。
支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。
设备的 BMC 管理软件能够按报警的严重程度进行区分。
支持 IPMI2.0、SNMP 和 Redfish 接口功能。
支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控 和管理功能。
支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。
支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器 故障信息。
支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和BIOS。
支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备。
支持通过本地的硬盘和光驱存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能。
支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。
支持设置口令策略功能。
支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。
支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。
支持读取设备主板的工作环境温度功能。
支持读取服务器 CPU 核心器件的温度功能。
支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理。
支持固件版本查询、固件升级。
支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。
BMC 启动时间不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。
支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。

	
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	16
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	17
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	18
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	19
	CPU性能
	CPU主频
	基础频率：≥2.2GHz 

	
	
	单CPU核数
	单颗 CPU 核数：≥32

	
	
	单CPU末级缓存容量
	单 CPU 末级缓存容量：≥64MB

	20
	内存性能
	内存速率
	内存速率：≥3200MT/s

	21
	电源能耗
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	22
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	
	
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品



注：以上斜体下划线技术指标需提供产品彩页或功能截图或第三方检测报告，并在相关材料中做出明显标注。





2、AI服务器技术指标
	序号
	一级指标
	二级指标
	详细规格参数

	1
	CPU规格
	CPU信息
	单颗CPU物理核心数：≥24核 主频：≥2.2GHz
单颗 CPU 末级缓存容量：≥64MB 线程数：≥48线程    热设计功耗：≤180W

	2
	主板规格
	主板支持的CPU 和内存情况
	≥2颗安全可靠CPU
≥128GB内存

	
	
	主板内存槽数量
	内存插槽数量：≥32个

	
	
	主板存储接口
	SATA、SAS、M.2、U.2 等

	
	
	PCIe插槽接口
	PCIe 4.0/3.0

	
	
	主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽总数：≥10个PCIe 4.0/3.0标准插槽

	3
	内存规格
	内存规格
	内存类型：≥DDR4

	
	
	内存通道
	内存接口通道数：≥16

	4
	存储规格
	硬磁盘实配容量
	服务器随机标配≥2块固态盘，≥ 2块硬磁盘。
固态盘标称容量：≥480GB SSD硬盘*2 
硬磁盘标称容量：≥4TB SATA 硬盘*2

	
	
	硬盘实配数量
	实配硬磁盘数量：≥2
实配固态盘数量：≥2

	
	
	硬盘插槽数量及规格
	a) 硬磁盘尺寸：3.5寸；固态盘尺寸：3.5寸
b) 可支持硬盘总数量：8；
c）非存储型服务器

	5
	网络规格
	网口速率和数量
	1GE网口数量：≥4；
10GE光口数量：≥2；
支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格

	6
	外部接口规格
	显示接口
	接口类型：VGA
数量：≥2个

	
	
	USB接口
	接口：USB3.0
数量：≥5

	7
	电源规格
	电源模块数量
	电源模块数量：≥2个热插拔冗余电源

	
	
	电源功率
	≥800w，电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求。

	8
	整机规格
	外观和结构
	服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠， 布局方便使用。
产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
产品表面说明功能的文字、符号和标志清晰、端正且牢固。
在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在用户手册中明确具体含义。
机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求， 插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。

	
	
	尺寸（高×宽×深）
	尺寸：2U
高：87.5mm
宽（含箱耳）：445.5mm
深（含螺丝）：775.5mm  

	
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

	9
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； 
b) 单卡具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于 64（1080P 30FPS）
C）≥2块48GB显存算力卡

	10
	机柜规格
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度

	11
	主板功能
	主板外部接口种类
	VGA、USB、串口、HDM专用网口等

	12
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	13
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。

	
	
	密码算法实现
	处理器密码算法实现依据GM/T0028标准，以处理器原厂身份通过国家密码管理局商用密码检测中心的安全二级认证。

	14
	电源功能
	电源热拔插
	整机电源模块应具备热插拔功能

	
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	15
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	16
	管理系统功能
	BMC固件基础功能
	支持 DHCP 设置网络功能。
支持静态 IP 设置网络功能。
支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志功能。
支持日志信息导出功和记录删除功能。
支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。
设备的 BMC 管理软件能够按报警的严重程度进行区分。
支持 IPMI2.0、SNMP 和 Redfish 接口功能。
支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控 和管理功能。
支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。
支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器 故障信息。
支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和BIOS。
支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备。
支持通过本地的硬盘和光驱存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能。
支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。
支持设置口令策略功能。
支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。
支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。
支持读取设备主板的工作环境温度功能。
支持读取服务器 CPU 核心器件的温度功能。
支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理。
支持固件版本查询、固件升级。
支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。
BMC 启动时间不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。
支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。

	
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	17
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	18
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	19
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	20
	CPU性能
	CPU主频
	基础频率：≥2.2GHz

	
	
	单CPU核数
	单颗 CPU 核数：≥24

	
	
	单CPU末级缓存容量
	单 CPU 末级缓存容量：≥64MB

	21
	内存性能
	内存速率
	内存速率：≥3200MT/s

	22
	电源能耗
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	23
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	
	
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品



注：以上斜体下划线技术指标需提供产品彩页或功能截图或第三方检测报告，并在相关材料中做出明显标注。

3、存储服务器技术指标

	序号
	一级指标
	二级指标
	详细规格参数

	1
	CPU规格
	CPU信息
	单颗CPU物理核心数：≥16核 主频：≥2.5GHz
单颗 CPU 末级缓存容量：≥32MB 线程数：≥32线程    热设计功耗：≤135W

	2
	主板规格
	主板支持的CPU 和内存情况
	≥1颗安全可靠CPU
≥32GB内存

	
	
	主板内存槽数量
	内存插槽数量：≥32个

	
	
	主板存储接口
	SATA、SAS、M.2、U.2 等

	
	
	PCIe插槽接口
	PCIe 4.0/3.0

	
	
	主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽总数：≥10个PCIe 4.0/3.0标准插槽

	3
	内存规格
	内存规格
	内存类型：≥DDR4

	
	
	内存通道
	内存接口通道数：≥16

	4
	存储规格
	硬磁盘实配容量
	服务器随机标配≥2块固态盘，≥ 4块硬磁盘。
固态盘标称容量：≥480GB SSD硬盘*2 
硬磁盘标称容量：≥8TB SATA 硬盘*4

	
	
	硬盘实配数量
	实配硬磁盘数量：≥4
实配固态盘数量：≥2

	
	
	硬盘插槽数量及规格
	a) 硬磁盘尺寸：3.5寸；固态盘尺寸：3.5寸
b) 可支持硬盘总数量：8；
c）非存储型服务器

	5
	网络规格
	网口速率和数量
	1GE网口数量：≥4；
10GE光口数量：≥4；
支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格

	6
	外部接口规格
	显示接口
	接口类型：VGA
数量：≥2个

	
	
	USB接口
	接口：USB3.0
数量：≥5

	7
	电源规格
	电源模块数量
	电源模块数量：≥2个热插拔冗余电源

	
	
	电源功率
	≥800w，电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求。

	8
	整机规格
	外观和结构
	服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠， 布局方便使用。
产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
产品表面说明功能的文字、符号和标志清晰、端正且牢固。
在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在用户手册中明确具体含义。
机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求， 插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。

	
	
	尺寸（高×宽×深）
	尺寸：2U
高：87.5mm
宽（含箱耳）：445.5mm
深（含螺丝）：775.5mm  

	
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定

	9
	机柜规格
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度

	10
	主板功能
	主板外部接口种类
	VGA、USB、串口、HDM专用网口等

	11
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	12
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。

	
	
	密码算法实现
	处理器密码算法实现依据GM/T0028标准，以处理器原厂身份通过国家密码管理局商用密码检测中心的安全二级认证。

	13
	电源功能
	电源热拔插
	整机电源模块应具备热插拔功能

	
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	14
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	15
	管理系统功能
	BMC固件基础功能
	支持 DHCP 设置网络功能。
支持静态 IP 设置网络功能。
支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志功能。
支持日志信息导出功和记录删除功能。
支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。
设备的 BMC 管理软件能够按报警的严重程度进行区分。
支持 IPMI2.0、SNMP 和 Redfish 接口功能。
支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控 和管理功能。
支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。
支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器 故障信息。
支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和BIOS。
支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备。
支持通过本地的硬盘和光驱存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能。
支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。
支持设置口令策略功能。
支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。
支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。
支持读取设备主板的工作环境温度功能。
支持读取服务器 CPU 核心器件的温度功能。
支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理。
支持固件版本查询、固件升级。
支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。
BMC 启动时间不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。
支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。

	
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	16
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	17
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	18
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定

	19
	CPU性能
	CPU主频
	基础频率：≥2.5GHz 

	
	
	单CPU核数
	单颗 CPU 核数：≥16

	
	
	单CPU末级缓存容量
	单 CPU 末级缓存容量：≥32MB

	20
	内存性能
	内存速率
	内存速率：≥3200MT/s

	21
	电源能耗
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	22
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	
	
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格

	
	
	功能卡兼容性
	产品内置符合 PCIe 的功能卡：
存储功能卡：4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护。

	
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品



注：以上斜体下划线技术指标需提供产品彩页或功能截图或第三方检测报告，并在相关材料中做出明显标注。
五、建设依据要求
本项目的建设将参考以下标准规范：
《中华人民共和国档案法》；
《中华人民共和国档案法实施条例》；
《全国档案事业发展“十五五”规划》；
国家档案局办公室关于印发《推进数字档案馆建设实施办法(试行)》的通知；
《数字档案馆建设和认定指标表》
《电子档案管理办法》（国家档案局第22号令）；
《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）；
《电子档案管理系统通用功能要求》（GB/T 39784-2021）；
《文书类电子文件元数据方案》（DA/T 46-2009）；
《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T 47-2009）；
《基于XML的电子文件封装规范》（DA/T 48-2009）；
《录音录像类电子档案元数据方案》（DA/T 63-2017）；
《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018）；
《录音录像档案管理规范》（DA/T 78-2019）；
《电子档案移交接收操作规程》（DA/T 93-2022）；
《档案数字资源备份实施规范》（DA/T 99-2024）。
六、项目需求理解
针对本项目进行项目需求理解分析，内容包括但不限于：业务现状分析、存在的问题及必要性分析、业务需求分析、用户角色分析、系统数据分析、性能需求分析等，并匹配数字档案馆项目特征。
七、项目实施方案
1、本项目建设的软件功能应满足国家档案局《推进数字档案馆建设实施办法（试行）》和《数字档案馆建设和认定指标表》中高水平数字档案馆的相关指标项要求。
2、项目工期要求：本项目建设周期为6个月（从合同签订完成之日算起）。
3、项目验收要求：项目验收时，投标人须承诺将所有项目文档（包括需求规格说明书、设计文档、培训材料、用户手册、操作手册等）完整移交采购人。项目验收前，中标人需完成1个月的系统上线试运行。
4、针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：施工组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用等，并匹配数字档案馆项目特征。
八、运维服务方案
投标人需针对本项目提供运维服务方案，内容包括但不限于：运维服务内容及响应机制、定期巡检及维护计划、应急处理预案等，并匹配数字档案馆项目特征。
九、数据迁移方案
投标人需针对本项目提供数据迁移方案，内容包括但不限于：对高水平升级及安全可靠环境适配建设的数字档案馆系统、电子档案长期保管系统进行整体数据迁移，并将原有电子档案长期保管系统中的数据完整迁移至高水平升级及安全可靠适配后的电子档案长期保管系统中，实现新旧系统之间的无缝衔接和平滑过渡。
十、商务要求
1、 服务要求
项目工期要求：本项目建设周期为6个月（从合同签订完成之日算起）。
项目验收要求：项目验收时，投标人须承诺将所有项目文档（包括需求规格说明书、设计文档、培训材料、用户手册、操作手册等）完整移交采购人。项目验收前，中标人需完成1个月的系统上线试运行。
2、售后服务要求
针对本项目提供售后服务方案。包含但不限于售后服务承诺、服务措施、维保期服务内容、故障响应机制、技术支持方式、应急处理措施等。
（1）本项目免费维保期为竣工验收合格之日起3年。（提供承诺函原件，格式自拟）
（2）在维保期内，投标人应该提供免费运维服务。
（3）在维保期内，投标人提供7×24小时技术支持和服务，2小时内做出实质性响应，8小时内解决问题。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。
（4）在维保期内，根据采购人要求，投标人对重大或紧急问题提供现场技术支持。
3、培训服务要求
（1）投标人提供不少于3次的培训，培训时间和地点由采购人确定。
（2）投标人负责提供培训资料，所有资料必须是中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对业务人员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。
十一、其他要求
（一）演示要求
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。
（二）演示内容如下：
[bookmark: OLE_LINK5]1、档案接收功能
①支持接收任务的新增、上传移交包；②提供四性检测功能，提供电子印章检测
功能，提供查看档案功能；③支持全宗卷功能，包括全宗数据的目录查看、附件浏览；④支持经办人确认，支持移交进馆功能；⑤支持待办任务的办理，同意后接收任
务的档案正式进入档案库。
2、 档案保管功能    
①提供排架维护功能，支持新增库房、新增密集架；②支持档案上架、查看存放
地，支持在排架维护中档案查看；③支持修改保管状态；④支持档案抢救修复。
3、远程查档系统
①提供查档工作台功能，支持待办事项展示，支持新建查档申请；②提供查档申请登记功能，支持申请人信息的录入，支持查档类型的选择，支持录音采集，支持提交申请并查询；③提供档案在线查询功能，支持目录检索，支持提交审核；④提供审批工作台功能，支持出证审批队列的查看，支持审批，支持出证审批详情功能。
4、档案浏览功能
在电子档案长期保管系统中，提供对基于《基于XML的电子文件封装规范》
（DA/T 48-2009）形成的电子文件封装包（eep格式）的查看封包功能：①支持组件功能；②支持基本信息功能；③支持业务行为功能；④支持存档包结构功能。
    5、全宗卷管理功能
   ①提供全宗群管理功能；②提供全宗管理功能；③提供全宗卷管理功能，支持基于全宗群、全宗的全宗数据展示，支持组合排序、上移、下移、移动到、生成件号；④提供档案检查登记功能，支持新增，支持归入全宗卷；⑤支持在全宗卷管理的档案保管类中查看对应档案检查登记记录。
 （三）所有参与本项目实施的工作人员，应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，对项目工作过程中接触到的全部馆藏档案信息、业务敏感数据、涉密档案内容及其他未公开的档案管理资料，严格履行保密义务。（提供承诺函原件，格式自拟）
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第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	
1
	
1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是/否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准 
	评分因素
	评分细则

	价格部分
（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价的价格分=（评标基准价/其他投标报价）×10（保留两位小数）

	企业业绩
（10分）
	投标人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有与本项目类似软件开发类相关业绩的，有1个得2分，最高得10分。
（提供业绩合同原件扫描上传，合同中主要内容、金额、盖章日期等需清晰可见，不提供的不得分）

	综合实力
（5分）
	1.投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001），每提供1项得1分，本项最高得2分。
2、投标人具备信息安全服务资质认证（软件安全开发）一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5分，其他不得分。
3.投标人具有中国信息安全测评中心颁发的有效期内的国家信息安全测评信息安全服务资质证书，得1分。
（以上证书需提供证书原件扫描上传，未提供的不得分）

	团队实力
（12分）
	1、投标文件中提供拟派项目经理1名，具有高级工程师职称（电子信息工程或通信工程或人工智能专业）、全国计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书；每拥有1个证书得2分，本项最高得4分。
2、投标文件中提供拟派技术负责人1名，具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书、ITSS IT服务工程师；每拥有1个证书得2分，本项最高得4分。
[bookmark: OLE_LINK1]3、投标文件中提供技术团队人员（不含项目经理和技术负责人），具有软件设计师证书、数据库系统工程师证书；每拥有1个证书得2分，本项最高得4分。
（注：同一人员同时具备多种专业证书或资质证书的，不重复计分。）
（提供以上人员相关证书和投标人为其缴纳的近3个月任意1个月的社保证明材料，原件扫描上传，否则不得分。）

	演示部分
（33分）

	[bookmark: OLE_LINK6]1、档案接收功能（7.5分）
①支持接收任务的新增、上传移交包；②提供四性检测功能，提供电子印章检测
功能，提供查看档案功能；③支持全宗卷功能，包括全宗数据的目录查看、附件浏览；④支持经办人确认，支持移交进馆功能；⑤支持待办任务的办理，同意后接收任
务的档案正式进入档案库。
（演示内容满足上述功能得满分7.5分，每有一个功能不满足的扣1.5分，扣完为止）
2、档案保管功能（6分）
①提供排架维护功能，支持新增库房、新增密集架；②支持档案上架、查看存放地，支持在排架维护中档案查看；③支持修改保管状态；④支持档案抢救修复。
（演示内容满足上述功能得满分6分，每有一个功能不满足的扣1.5分，扣完为止）
3、远程查档系统（6分）
①提供查档工作台功能，支持待办事项展示，支持新建查档申请；②提供查档申请登记功能，支持申请人信息的录入，支持查档类型的选择，支持录音采集，支持提交申请并查询；③提供档案在线查询功能，支持目录检索，支持提交审核；④提供审批工作台功能，支持出证审批队列的查看，支持审批，支持出证审批详情功能。
（演示内容满足上述功能得满分6分，每有一个功能不满足的扣1.5分，扣完为止）
4、档案浏览功能（6分）
在电子档案长期保管系统中，提供对基于《基于XML的电子文件封装规范》
（DA/T 48-2009）形成的电子文件封装包（eep格式）的查看封包功能：①支持组件功能；②支持基本信息功能；③支持业务行为功能；④支持存档包结构功能。
（演示内容满足上述功能得满分6分，每有一个功能不满足的扣1.5分，扣完为止）
5、全宗卷管理功能（7.5分）
①提供全宗群管理功能；②提供全宗管理功能；③提供全宗卷管理功能，支持基于全宗群、全宗的全宗数据展示，支持组合排序、上移、下移、移动到、生成件号；④提供档案检查登记功能，支持新增，支持归入全宗卷；⑤支持在全宗卷管理的档案保管类中查看对应档案检查登记记录。
（演示内容满足上述功能得满分7.5分，每有一个功能不满足的扣1.5分，扣完为止）

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk243595305]
技术方案
（30分）
	1、项目需求理解（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。

	
	2、项目实施方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。

	
	3、运维服务方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。

	
	4、数据迁移方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。

	
	5、售后服务（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。

	
	6、培训方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或不提供的得0分。







第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                    （人民币：元）


	小写：          （人民币：元）


 
 
附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。






附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。






附件5                    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         

附件6                         投标函
致：扬州市公共资源交易中心宝应分中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：______年____月____日







附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




















附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           


附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）



　　　　            承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 









中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日  期：



附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


附件14          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。











附件15             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。



















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

