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招 标 文 件
项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0178


采购人：南京市金陵中学
招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年十月

第一章 投标邀请
项目概况
南京市金陵中学江心洲校区电视转播系统招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月12日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0178
项目名称：南京市金陵中学江心洲校区电视转播系统
采购方式：公开招标
预算金额：130万元
最高限价：130万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：南京市金陵中学江心洲校区电视转播系统，具体详见招标文件。
合同履行期限：签订合同后30个日历日内完成本项目。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]本项目采购标的所属行业为：工业。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：江苏政府采购网。
[bookmark: OLE_LINK7]3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月12日14时30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: OLE_LINK8]3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
5.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]6.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
7、是否接受进口产品：不接受。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：南京市金陵中学
地址：南京市鼓楼区中山路169号
联系方式：丁雨健13770316488
2.采购代理机构信息
名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：江跃025-84200819
3.项目联系方式
项目联系人：江跃
电话：025-84200819

第二章供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8. 实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告；
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.投标费用
8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2本次采购，成交供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的75%和苏价服【2014】383号文件标准的80%向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。
9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★南京市政府采购供应商信用记录表；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）合同条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、拆除、垃圾清运、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起六十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。 
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 废标
21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.4 关于报低价的描述
21.2.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.2.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3 评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
                           第三章 评标标准
一、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	备注

	一、价格

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（保留两位小数）
	30
	自动计算

	二、技术部分

	2.1
	产品性能、配置响应
	根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得24分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准）
	24
	客观分

	2.2
	系统功能演示
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件通过苏采云系统上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。演示使用真实产品录制视频演示的完全符合要求得满分，未演示或演示不符合要求不得分。演示内容如下
一、全场景智能音视频发布系统（满分8分）：
1.1终端（客户端）排序与检索功能要求：可依据终端名称、IP地址、进行手动排序；可依据终端ID、名称、关键字、在离线状态进行检索终端。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
1.2、支持终端（客户端）软件界面锁：可统一设置终端软件界面锁，设置界面锁后，客户端用户需验证密码后方可以对客户端软件进行操作；（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
1.3、频道实时消息通知功能要求：可通过频道对频道选定的一组或多组终端发布实时消息通知，正在播放节目的终端必须是字幕叠加方式呈现的节目内容上，非在播放节目的终端，以弹窗方式呈现；（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
1.4、可查看媒体文件属性如：文件名称、编码格式、码率、帧率、时长、被播放次数等；（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]二、移动便携式录制系统 （满分6分）：
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]2.1、抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像，支持全画幅抠像和局部抠像，人像可自由在虚拟场景和真实场景中走动；局部抠像时可选择对黑板区域或非标准矩形区域进行抠像，可以单独调整矩形区域中四个顶点位置，而非整体调整，以便让虚拟画面能够完全贴合实景拍摄的部分。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
2.2、主机内置的自动跟踪功能，能够自动调整人物构图，当教师靠近镜头时，镜头自动拉远，当教师远离镜头时，镜头自动推进，跟踪功能具备人物识别能力，当教师和学生同时站在讲台上时，能够跟踪教师而非学生。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
2.3、支持对普通黑板、白板、电子白板、教学一体机板书进行抠像，当教师挡住板书时，教师人像半透，可看到板书的内容。（演示完全满足要求得2分，不完全满足不得分）
	14
	客观分

	2.3
	总体实施方案
	评委根据供应商提供的项目总体实施方案的科学性、合理性、针对性、近远期安排的连续性等进行综合评分：
1.提供的项目总体实施方案合理且具备针对性的，得6分；
2.提供的项目总体实施方案基本合理且基本具备针对性的，得4分；
3.提供的项目总体实施方案欠合理且缺乏针对性的，得2分；
4.未提供不得分。
	6
	主观分

	2.4
	内部管理制度、组织架构
	评委根据供应商提供的针对本项目内部管理制度以及组织架构是否科学、合理，是否能保证管理落实到位，包括组织管理体系完善，项目管理人员（例如主管、质检、安检、班组长、管理员等）配备到位，项目管理事项明确，各岗位具有明确的分工等进行综合评分：
1.提供的项目内部管理制度合理可行的，得6分；
2.提供的项目内部管理制度基本合理可行的，得4分；
3.提供的项目内部管理制度缺乏可行性的，得2分；
4.未提供不得分。
	6
	主观分

	2.5
	组织实施方案
	评委根据投标供应商提供的组织实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分：
1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得6分；
2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分；
3.供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分；
4.未提供不得分。
	6
	主观分

	2.6
	售后服务方案
	评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分：
1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得6分；
2.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得4分；
3.服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的，得2分。
4.未提供不得分。
	6
	主观分

	2.7
	培训方案
	评标委员会根据供应商提供的关于本项目的培训方案进行综合评分：
培训方案体系完善，方案内容完整、科学合理的，得6分；
培训方案体系较为完善，方案内容较为完整、较科学合理的，得4分；
培训方案体系一般，方案内容有所欠缺、科学性合理性一般的，得2分；
未提供的不得分。
	6
	主观分

	三、商务部分

	3.1
	节能环保
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。
以上均需上传证明材料，不清晰、有缺项的不得分。
	2
	客观分

	合计
	
	100
	



说明：
1、小微企业的价格扣除
（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
一、项目概况
1、项目名称：南京市金陵中学江心洲校区电视转播系统
2、项目总体需求：南京市金陵中学江心洲校区电视转播系统，具体详见采购清单
二、采购清单及技术要求
	序号
	品名
	规格及参数要求
	数量
	单位

	1
	4K融媒体智能播控设备(双向)
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]1.标准≥2U 19'机架式机箱；
2.输入电压：110V-240V；
3.要求嵌入式ARM架构，不接受X86设备；
4.CPU:≥四核64位Cortex-A76处理器，主频最高2.4GHz；
5.内存：≥8GB LPDDR4；
6.存储：≥64ROM+2T媒体盘；
7.LAN：双千兆以太网卡（1000Mbps)；
8.显示输出接口：HDMI 2.0；
9.工作温度：-10~60度；
10.存储温度：-20~70度；
11.存储湿度：10%~80%；  
	2
	台

	2
	4K终端自动同步播放器系统(双向)
	1.支持在windows7以上环境运行，支持开机自动启动、自动连接服务；
2. 支持自定义终端ID、名称、标签进行注册，可通过web管理端远程变更名称且实时生效，离线终端联网可后自动生效；
3. 支持统一界面锁功能，启用后再次进入界面需输入密码，防止因篡改配置造成无法服务及在播放过程中用户退出播放窗口；
4. 支持H.264、H.265、AAC解码，支持硬解，硬解无法播放时，自动回滚至软解，支持4K超高清播放，集成主被动式同步平衡播放器；
5. 集成UPlayer及VLC内核播放器，默认VLC内核，允许自定义选择；
6. 支持RSAP、SRT、RTSP协议传输，默认SRT传输，允许自定义配置选择主要传输协议；
7. 支持实时节目名称、发布时间、分辨率、帧率、码率、OSD侦测；
8. 默认自适应全屏播放，终端显示器不足于支持4K时，自动缩放至显示器支持的分辨率；
9. 支持自动识别主/被动直播策略，主动模式下，接收端点击提示信息即可收看直播内容；被动模式下，自动打开并接收播放直播内容；
10. 支持动态消息接收，观看状态下，叠加到视频中；待机状态下，弹窗提示；
11. 支持在离线识别；
12. 支持通过多媒体内容播控机管理端统一更新终端程序，播控机管理端执行升级策略后，终端在线时自动执行升级任务；
13. 提供web端应用跳转入口；
14. ▲提供4K多媒体终端自动同步播放器软件国家版权局的计算机软件著作权证书复印件；
	2
	套

	3
	全场景智能音视频发布系统
	1.能在所有Gecko、Webkit、Blink内核的现代浏览器上运行；
2.提供Windows客户端、Android客户端和线下视频转码工具，并在登录页面提供下载通道；
3. 可以通过WEB更改网络配置、重启或关闭服务器；
4. 多用户管理要求：具备基本的增改查删除用户功能，可自定义角色名称、配置权限、启停用户。至少具有一个初始的超级管理员，超级管理员拥有所有操作权权。
5. 终端（客户端）管理基本功能要求：具备基本的设备列表、自动分页处理、修改、查询、删除功能，可在授权范围内自动接受终端注册。
6. 终端（客户端）统计和标识功能要求：有在离线状态中文说明并以颜色区分，可自动统计总的终端数量及在离线终端数量，能自动获取终端所属操作系统类别及IP地址；
7. 终端（客户端）排序与检索功能要求：可依据终端名称、IP地址、进行手动排序；可依据终端ID、名称、关键字、在离线状态进行检索终端。
8. 支持终端（客户端）软件界面锁：可统一设置终端软件界面锁，设置界面锁后，客户端用户需验证密码后方可以对客户端软件进行操作；
9. 终端分组管理功能的基本要求：具备基本的分组列表、自动分页处理、自定义创建、修改和删除设备分组、可自定义添加终端到任意分组的功能。有默认的全局分组，攘括所有设备。
10. 终端管理的其他功能要求：可远程唤醒、重启或关闭一个、一组及多组终端；
11. 终端实时消息通知发布通知功能要求：可指定一个、一组及多组终端发送实时消息通知，当终端正在播放节目的终端必须是字幕叠加方式呈现的节目内容上，非在播放节目的终端，以弹窗方式呈现；
12. 频道管理基本功能：具备频道列表、自动分页处理、查询、编辑、删除、选择终端分组等基本功能，可自定义频道（不可有数量限制）；
13. 频道节目输入源：支持各种主流流媒体协议、主流媒体文件、主流媒体文件组成的播单等源；
14. 频道发布策略要求：至少支持手动、一次性定时、周期性定时、第三方工具推流触发自动发布、CastManager触发发布等频道的发布模式，且支持自定义设置媒体文件循环播放次数，并可设置无限循环播放功能；可设置频道发布后，自动唤醒未开机终端（客户端）；
15. 频道开放模式设置要求：可设置频道为公开或者私密模式，私密模式供可以被已选中的终端观看；
16. 频道收看模式设置功能要求：可自定义设置被动收看、主动收看模式。被动收看模式下，可实现频道发布后设备自动打开客户端强制播放节目；主动收看模式下，由观众自主打开客户端播放节目内容；
17. 频道实时消息通知功能要求：可通过频道对频道选定的一组或多组终端发布实时消息通知，正在播放节目的终端必须是字幕叠加方式呈现的节目内容上，非在播放节目的终端，以弹窗方式呈现；
18. 频道标签管理要求：为方便频道的管理，允许自定义创建标签，允许将多个频道添加到一个标签内。具备基本的频道标签修改、增减频道、删除功能；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]19. ▲频道优先级要求：为避免不同频道抢占推送线路，允许自定义优先级设置，低优先级不允许抢占高优先级频道的推送，高优先级可以抢占低优先级的频道，可设置的优先级范围不低于100个等级；（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
20. ▲内置推流工具要求：支持至少3路向第三方RTMP媒体服务器推流；（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
21. ▲终端可接收H.265编码，4K分辨率，帧率60FPS的视频流播放，可查看终端数量。（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
22. 输入音频编码格式要求：兼容AAC、G.711、MP3、OPUS；
23. ▲输入要求：视频编码格式支持：H.264、H.265；分辨率：3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x720并向下兼容其他比例的分辨率；（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
24. 可转发流媒体协议要求：支持SRT、RTMP、RTSP、HTTP、HTTP-FLV、HLS、UDP-TS、TCP-TS；
25. ▲可上传媒体文件封装格式要求：支持MP4、AVI、MKV、TS、FLV、MOV、M4V、3GP等；（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
26. 可输出协议要求：RSAP、SRT、RTMP、RTSP、HTTP-FLV、UDP-TS协议。
27. 媒体文件播单管理要求：允许在播单中添加多个媒体文件，可移动变更播出顺序；
28. 媒体文件流化处理能力要求：可MP4、AVI、MKV、TS、FLV、MOV、MPG、M4V、RM、RMVB、3GP等格式的媒体文件随频道发布进行实时流媒体化处理，至少可生成RSAP、SRT、RTSP、HTTP-FLV、RTMP、UDP-TS等协议的流；
29. 可查看媒体文件属性如：文件名称、编码格式、码率、帧率、时长、被播放次数等；
30. 要求内置收流服务要求：可承接各类第三方RTMP及SRT推流工具的推流及输出RTMP、SRT流输，允许局域网或城域网内多台设备通过填写信令实现自动组网转发并触发对应频道自动发布能力；
31. 多设备跨域级联组网转发能力要求：在互联网环境下，多台部署在不同区域的设备可通过在频道中配置云端隧道和信令实现多个地区设备的自动级联组网。节目向隧道推流后，会自动触发组网内的设备自动发布频道，各个组网内设备的客户端可以实现被动启动并强制播放节目内容；                                                                                                                                                                                    32. ▲提供全场景智能音视频发布系统国家版权局计算机软件著作权证书复印件。
	2
	套

	4
	视频监控设备
	1.▲感光传感器为不小于1/2.5型4K MOS传感器；（提供相关产品彩页同时加盖公章）。
2.▲光学变焦不低于24倍；i.Zoom: UHD不低于 28倍, FHD 不低于36倍； 数字扩展变焦不低于 1.4倍, 2倍  。                                          3.有效像素不低于829万。                                                                
4.▲水平视角不低于74°。                                                                  
5.▲输出格式需支持到2160/29.97p或2160/25p，并可支持高清视频格式输出。                                                      
6.▲需具备3G-SDI，HDMI，IP输出，4K/HD同时输出。                                            
7.▲需具备光学混合防抖。                                                       
8.▲需支持FHD NDI Native、NDI|HX、SRT；RTMP( 实时消息传输协议)直播。云台水平旋转范围不低于±175°，垂直旋转范围不低于-30°至+90°。 
9.需支持MPEG2-TS over UDP流传输功能；需支持TSL 5.0协议；需支持FreedD协议。                                                                                                                             
	5
	台

	5
	视频监控设备控制软件
	一体化视频监控管理多种网络设置和固件版本升级软件
	5
	套

	6
	三脚架
	不低于75mm球碗,标准承重不低于３－5ＫＧ，动态平衡内置，阻尼连续可调，滑动面板可快速侧卡，铝管双级脚架,工作高度78-160CM，单手柄,中置,软包。
	1
	台

	7
	录播系统
	1.▲软件系统运行于Linux的嵌入式录播管理系统内部，出厂即安装于录播主机内；为了便于操作，录播主界面应可以实时显示录制状态、录制时长、剩余可录制时长、CPU、内存、网络占用率等设备状态信息。（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
2.软件性能：系统须支持 ≥8路高清视频的实时预览显示、直播输出监视。
3.4K接入性能：支持≥5路 3840*2160 4K分辨率视频同时接入并预览，其中≥4路摄像机信号，≥1路教师机信号。
4.录制模式：系统须同时提供单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供用户选择，支持保留更多的素材，方便后期编辑使用。
5.支持网络导播、手机导播等多种导播方式，支持在教师机上安装录播教学助手软件，进行APP导播和文件的下载。
6.B/S架构网络导播：通过谷歌、edge、遨游、360、QQ等主流浏览器，使用网络方式登录主机，进行相关的操作；集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播，录制控制；双视窗效果，画中画效果，多视窗效果等功能。
7.手机导播：为了便于用户进行随时随地的导播，支持通过微信扫一扫功能，扫描录播主机专属二维码，进行录播手机端登录，对录播进行导播、点播、删除、上传等操作。
8.▲视频特技：为了使录制下来的课程具有更多丰富的表现形式，需支持 20 种以上可选布局模式，并支持用户自定义设置；10 种以上转场特效，包含擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效；支持在线添加及编辑标题字幕、校标角标功能，并可通过鼠标拖动，调整标题字幕、校标角标中图片和文字所在画面中的显示位置。（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
9.▲课件自动侦测触发：为降低系统操作复杂度，系统可智能识别课件电脑 “键鼠触发”和“图像变化”，并将画面自动切换到主输出画面，并可自定义信号呈现保留时间及侦测灵敏度。（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
10.▲模版编辑：支持在BS客户端界面编辑效果模版，通过鼠标拖动，调整标题字幕、校标角标中图片和文字所在画面中的显示位置，实时预览模版编辑的效果，方便用户直接加载使用模版。（需提供系统软件界面截图佐证）
11.内置调音台：内置高保真立体声音频处理算法，具备独立音频交互控制界面，可将录播中多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工，并将最终音频进行录制并分别控制输出扩音。输出同时支持含吊麦扩声输出和不含吊麦扩声两种输出信号。
12.音频处理：为保证教室内声音采集效果，需具有良好音频处理功能。保证本地音频采集及远程互动音频效果，具备回声抑制（AEC），自动降噪（ANS），自动增益（AGC）等功能，并可独立配置。
13.内置导播台：系统内置导播台功能，支持鼠标控制摄像机云台方向调节，支持特技切换、通道切换、摄像机镜头调节等功能。
14.▲特效保持：支持设定好的视频效果，例如校标、特技等内容，在系统重启后，仍然保持样式。（需提供系统软件界面截图佐证）
15.课表功能：系统支持课表录制功能,可根据平台下发课表进行录制、直播，并可支持手动创建课表,自定义课程录制、直播开始及结束时间。
16.课件侦测：课件自动侦测触发：为降低系统操作复杂度，系统可智能识别课件电脑 “键鼠触发”和“图像变化”，并将画面自动切换到主输出画面，并可自定义信号呈现保留时间及侦测灵敏度。
17.直播功能：支持标准RTMP推流协议，支持面向≥3不同的站点同时直播，每个站点支持用户自定义≥3路可选通道，支持对直播的高标清码率进行调节，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性，综合支持≥8路流同时直播。 
18.USB视频扩展：录播系统支持UVC视频传输功能，可通过与教师机的一线连接，将录制信号与互联网常用视频会议软件互联，将教室内所有导切画面传送到会议终端，进行远程会议或远程授课。
19.内置互动：系统内置MCU(互动服务器)功能,无须视频会议终端和MCU服务器的情况下即可实现多台录播主机之间的音视频在线互动。
20.MCU互动模式：录播系统支持标准 SIP 协议，可作为视频会议终端，接入MCU服务器，实现多方、多地、大规模的远程互动应用。
21.▲智能拆条：支持基于教学PPT的教学视频自动拆分功能，根据教师电脑通道的PPT标题，自动拆分条目，并识别成文字并记录时间点，每页PPT的标题文字作为1个知识点，便于后期剪辑和在平台上学习使用。（需提供系统软件界面截图佐证）
22.上传和下载：录播系统支持自动化的上传策略，支持用户自定义多个时间段的上传策略；支持用户网络远程下载课程录像，方便用户不需要进入现场就能导出录播主机内的录像文件。
23.▲后期编辑：为提高后期编辑效率，要求录播系统在录制时能同步记录镜头导切点信息，并生成用于后期剪辑的故事板文件；使用非编进行剪辑时，通过故事板文件将视音频素材一键导入到非编中，并参照这些信息快速完成镜头替换和剪辑。（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
24.支持中英文双语版本一键切换，适合不同用户的应用需求。
25.管理功能：系统支持NTP服务自动校时功能，实现录播主机的时间同步；系统支持可配置硬盘写满策略，支持停止录制或覆盖，配备硬盘格式化工具；系统具备串口通讯功能，支持第三方中控对接；系统具备导播台控制端口，支持受专业导播台控制。
26.▲监控功能：支持对任意一路摄像机监控信号天24小时不间断本地录制；支持自定义视频存储周期，保存时间≥180天；监控功能支持手动开启或开启自启动，并支持用户在网页端读取回放。（需提供系统软件界面截图佐证）
27.▲系统支持扩展Ai语音分析功能，系统可实时与服务器进行数据交换，同步进行语音识别，并将识别的结果以标准字幕文件进行存储，在后期可以与课程视频同步导入到编辑系统加以利用。（需提供系统软件界面截图佐证）
28.▲系统支持扩展AI语音字幕直播功能，可实现观看直播的同时，将语音字幕展现在直播画面下方。（需提供系统软件界面截图佐证）
	6
	套
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	录播监看器
	不低于27英寸2K录播监看器， 满足IPS HDR400，支持升降旋转支架。
	6
	台
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	录播主机（核心产品）
	1.硬件一体化设计，完成视频录制、教师、学生跟踪拍摄，同时支持直播、点播、导播、存储、切换、视音频编码等功能。
2.采用国产化嵌入式ARM架构，内置Linux操作系统，功耗不高于20瓦，220V供电，支持7*24小时长时间运行，具备高稳定性和安全性。
3.视频IO接口：系统具备≥1路HDMI输入，可供教学电脑信号接入，支持720P、1080P、4K等信号输入；系统具备≥2路HDMI 视频输出接口，可输出导切PGM画面和教学电脑环出画面。
4.音频接口：支持 ≥4路RJ45形态全向麦克输入接口，具备48V幻像供电；支持 ≥2路Line in线路输入音频接口，和≥2路Line Out线路输出音频接口，满足教室的拾音与混音需求。
5.控制串口：支持≥2路RS232串口，支持≥2路RS485串口，用于中控等外部设备连接。
6.USB接口：支持≥3个USB接口，要求其中至少具备 2路USB3.0接口。
7.UVC接口：支持≥1个Type-c接口，支持UVC标准协议，用于输出综合导切的视频信号。
8.UAC接口：支持≥1个Type-c接口，支持UAC标准协议，用于双向传输音频信号。
9.网络接口：支持≥≥4路RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口，其中1路用于系统网络连接；另外3路可接入POE摄像机，并支持对摄像机的供电、视频传输、云台控制。 
10.主机存储：提供 ≥1TB硬盘，支持存储H.264/AAC的MP4视频格式。
10.信息显示屏：具备真彩显示屏，能够实时显示系统版本、设备IP地址、工作状态、音频输出电平等信息。
11．具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描录播设备上的二维码，进行项目报修。
	6
	台
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	资源管理平台
	1.系统采用B/S架构，模块化设计，无需在用户电脑上安装客户端软件，通过浏览器就可实现视频直播、资源点播等功能；
2.资源上传：为了方便教师使用，系统需要支持把录播设备的直播信号接入平台，实现资源自动上传及无缝直播点播功能；支持录播主机录制的视频文件资源根据用户设定的时间段自动上传到平台相应课程内；支持用户手动选择录播主机录制的视频文件资源上传到平台；支持用户手动选择本地计算机中的视音频资源上传到平台；
3.直播课堂：支持自动生成包含课程名称、教师姓名、年级、课程描述、开始直播时间等信息的直播列表；当有课程或活动进行直播时，有权限的用户点击直播列表进入观看教师授课直播画面或者活动实况，并可进行实时的评论；
4.资源审核：为了保证资源内容的质量和安全性，需要支持管理员或者课程负责老师对待审核的资源进行审核，审核通过的资源才能在平台上发布。
5.课程发布：支持管理员或课程负责老师等特定权限用户创建并发布课程；
6.课程检索：为了方便课程检索，系统支持需要支持最新课程排行；支持按照学科、年级导航；支持按照课程名、教师姓名等关键字进行搜索；
7.课程观看：为了充分体现课程内容，课程介绍中应明确体现教师姓名，科目名称和所在年级等关键信息，以方便学生查看；支持课程资源快速下载，帮助学生离线学习；
8.资源点播：为了便于课程观看，系统需要支持基于flash的视频播放，用户无需额外安装其它播放器；支持视频直接拖拽，无缓冲播放；
9.互动管理：为了满足学生在平台上互动，系统需要支持对课程视频资源进行评论，并支持限制游客留言评论；
10.个人空间：系统需要支持个人空间功能，支持教师用户在个人空间上传资源、管理自己的课程，对空间个性化设置，支持不用用户相互浏览个人空间；
▲11.资源平台系统需提供国家版权局出具的软件著作权证书复印件及软件产品登记测试报告复印件。
	1
	套

	11
	资源管理平台终端
	不低于1颗4210R（10核2.4G ），内存不低于 32G，含不低于27英寸专业显示器，键盘鼠标。
	1
	套
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	移动便携式录制系统
	1.软件系统集视频监视，视频切换、直播/录制、特技效果等功能于一身，并在一个界面中显示；
2.系统需要支持不少于7路高清视频的实时预览显示、直播输出监视，包括4路SDI输入、1路抠像合成画面、1路HDMI采集输入和1路最终输出画面等；
3.▲系统支持与钉钉、腾讯会议、腾讯课堂等主流视频云平台对接，实现录播教室与学生手机、电脑互联，满足远程互动授课需求，（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
4.▲支持全通道双重录制，所有资源通道在录制时，都会同步产生一路ts文件，避免课中由于系统断电造成的mp4文件损坏，（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
5.抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像，支持全画幅抠像和局部抠像，人像可自由在虚拟场景和真实场景中走动；局部抠像时可选择对黑板区域或非标准矩形区域进行抠像，可以单独调整矩形区域中四个顶点位置，而非整体调整，以便让虚拟画面能够完全贴合实景拍摄的部分。
6.摄像机在抠像过程中，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。
9.虚拟场景信号与实景信号可一同参与画面切换与输出；
10.支持对普通黑板、白板、电子白板、教学一体机板书进行抠像，当教师挡住板书时，教师人像半透，可看到板书的内容。
11.支持在板书抠像时，选择是否显示教师人像。
12.板书抠像时，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。
13.支持人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物。
15.主机内置的自动跟踪功能，能够自动调整人物构图，当教师靠近镜头时，镜头自动拉远，当教师远离镜头时，镜头自动推进，跟踪功能具备人物识别能力，当教师和学生同时站在讲台上时，能够跟踪教师而非学生。
17.主机内置的自动跟踪功能，不需要安装辅助定位仪、3D空间检测仪、辅助摄像机、摄像头等带有镜头的拍摄设备，能够在户外场景下应用。
18.采用AI智能抠像技术，能够提供抠像软件著作权证书。
19.▲录播软件可链接广播级非编，可自动录制切点，形成分镜头故事板（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
14.录课时，可在录播软件中编写剪辑脚本，脚本内容将同步显示在后期制作软件中，便于根据课中情况剪辑。
15.录课过程中，可以在录播软件里实时调整摄像机的镜头、白平衡和图像参数。包括光圈、快门、测光方式、色温、色调、饱和度、亮度、锐度、对比度、伽玛等。
	1
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	移动便携式录制主机
	1.为保证系统的安全性、易用性和扩展性，录播主机需为一体化架构，一台设备即可完成一台设备即可完成视频录制、视频切换、特技效果、直播等功能；
2.为方便教师日常使用，设备应采用便携型机箱设计，内置15.6寸全高清触控屏幕，配备防护箱确保稳固；
3.为方便教师日常使用，可在录播主机上完成office课件编辑、视频课件剪辑；
4.主机性能要求不得低于：处理器主频≥2.3GHz，核心数≥14，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥16GB；专业图形显卡显存≥12GB；内置存储≥2TB； 
5.主机需要支持不少于4个SDI输入接口、1个HDMI输入、1个3.5mm立体声输入、1个3.5mm立体声输出接口； 
5.▲为满足设备扩展，主机需具备USB接口≥3个，支持同时连接鼠标、键盘用于本地导播；支持连接U盘/移动硬盘；支持连接导播摇杆控制台。具备≥2个10/100/1000M自适应网口；（提供主机对应接口实物照片）；
6.录播主机至少支持3路HDMI高清输出接口，该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中；
7.系统应充分考虑节能需求，提供正常、休眠和关机三种工作模式；
8.为户外直播应用，录播主机需具备至少1个5G-SIM卡插槽可连接外网；
9.主机支持一键还原功能，可以快速恢复出厂设置。
10.为便于素材拷贝，录播主机需具备SD卡插槽；
11.▲为保障系统的视频处理质量，录播主机使用的采集卡需测试合格（提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件）
12.录播主机提供全高清多点触控屏，支持触控操作。
13.录播主机提供内置的键盘，同时可以将键盘卸下，以无线的方式使用。
	1
	台
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	无线视频监控设备
	1、采用 1/1.8 英寸、最大 842 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现 4K(3840×2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。
2、采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，20× 光学变焦，视场角 60°。支持夜视模式，红外滤光片可自动切换。支持 16× 数字变焦。
3、单镜头人形跟踪监控设备借助芯片的 AI 算力，搭载先进的 AI 算法实现了单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。
4、支持 HDMI1.4b 规格，可直接输出无压缩 4K 原始视频。
5、稳定可靠的无线传输，2×2 MIMO 和发射端波束成型技术，最大传输速率300Mbps，穿透力强，传输距离远达 200 米。具有自动搜索和智能配置功能，传输效率高。
6、多种控制方式，支持无线、RS485 串口、网络以及 USB，对设备进行控制。
7、输出 H.264 码流支持 Slice 编码模式，适应高端 USB 会议视频应用。
8、内置 OLED 显示屏可显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、设备状态、IP 地址等信息。
9、标配镜头遮光罩，使用遮光罩可抑制画面光晕、避免杂光进入镜头，特别适应室外太阳光照射环境无线拍摄需求。
10、低照度高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰。
11、内置 9450mAh 超大容量锂电池，能量源源不断，低功耗设计，6h 持久续航。
12、兼容 USB3.0 和 USB2.0。支持 UVC1.1 和 UAC1.0 协议，支持视频原始图像和编码图像输出。
13、同时支持 12V 电源适配器、Type-c 和内置电池供电。
	3
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	视频监控设备三角架
	专含脚架和云台，自重不超过: 2.28kg，三脚架承重不低于: 15kg，收纳高度不低于: 720mm，最大高度2600mm
	3
	台
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	定制航空箱
	定制航空箱用于放置移动便携式录制设备便于运输。
	1
	台
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	直播云平台
	支持微信小程序；支持评论、答卷、手机连线、抽奖、礼物、广告等功能；支持评论内容的人工审核及自动审核；与录播系统等推流设备无缝对接；可以自动生成直播二维码，实现扫码观看；
	1
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	应急电源
	满足AC交流输出220V，额定功率不低于300W，输出波形：正弦波，USB输出满足5V/2A.电池容量不低于：68000mAH(259WH)。
	3
	台
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	55英寸定制提词器
	1.▲提词器结构不低于55英寸，显示器显示比例16：9；
2.▲显示器亮度不低于500cd/m²；
3.分辨率不低于1920*1080；
4.▲显示色彩16.7M。
5.对比度1500:1。
6.有效显示区域(mm) :1209.6(H)×680.4(V)。
7.视角(水平/垂直): 178°/178°。
8. 显示器支持镜像功能。
9.▲采用电动升降支架。
10.支架承重不低于50KG。
11.▲钢化玻璃厚度不超过5mm。
12.玻璃尺寸不低于130CM* 123CM* 92CM。
13.产品接口不低于HDMI、VGA。
提词器软件：
1.支持Win10、Win11操作系统；
2.软件支持鼠标、键盘、无线控制器；
3.播放列表：增加播放列表，便于用户在操作时，可分辨每一篇文章；
4.字幕对齐：字幕左对齐、右对齐、居中等功能；
5.镜像功能：软件在播放同时，可以随时切换字幕正像与镜像；
6.文章更新：功能实现在字幕滚动播放的同时可实现操作人员查找、修改、更新功能；
7.字体颜色：字体颜色可根据主持人喜好选择，所喜欢自己的颜色，也可自定义颜色；
8.功能键：新增查找和替换、添加书签、书签管理、设置功能；
9.章节：如在软件播放列表里，有多篇文章，字幕在滚动的同时，也可切换上一章节与下一章节；
10.预监窗口：软件可支持预监窗口，窗口可随意在软件四个角任意设定，（预监窗口：可实现字幕滚动播放时，小窗口预监提词器播出的画面，主窗口还可以继续修改编辑内容，做到实时更新）；
11.控制方式：可以选择多种控制方式，鼠标、键盘、无线手持遥控器（遥控器按键采用静音按键）、脚踏控制器，注：在软件使用前先选用自己所使用的控制方式；
12.章节前后空间：可设置每章节前后空间大小；
13.小窗口按键：小窗口可控制回到首页、提词器画面镜像，上一章与下一章切换、上翻页、下翻页，可托动滚动条控制字幕滚动速度。
	1
	台

	20
	提词器结构设备
	1.不低于CPUi5处理器、内存不低于16GB DDR4、硬盘不低于512G固态盘、独立显卡、显示器不低于23寸显示器；
	1
	台

	21
	定制机柜
	专业网络设备机柜。
	1
	台

	22
	虚拟场景定制
	真三维虚拟场景定制设计、满足原有虚拟产品调试部署至最终效果呈现。
	1
	套

	23
	4K超高清视音频剪辑播放终端
	图形工作站渲染建模主机i9-14900K/32G内存/1T固态+2T机械/RTX5060Ti 8G
	2
	台

	24
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4K超高清视音频剪辑播放终端监看器
	不低于27英寸2K监看器， 满足IPS HDR400，支持升降旋转支架。
	2
	台

	25
	便携式视音频剪辑播放终端
	Ultra9-275HX RTX5070 2.5K 240Hz 32G 1T
	1
	台

	26
	云台摄像机
	智能摄像机摄像头不低于800万像素，4K超清监控360度。具备人脸识别、异声感知、人形识别功能。
	4
	台

	27
	双画面云台视频监控设备
	夜视类型：全彩夜视存储编码：支持H.264，H.265类别：监控像素：不低于400万：不低于1个报警方式：声光报警，手机推送智能识别：车辆识别，移动识别，人形识别，其他适用面积：
	5
	台

	28
	硬盘录像机
	网络硬盘录像机不低于4路POE网线供电监控主机NVR安防监控H.265编码APP手机远程 含不低于4TB硬盘。
	5
	台

	29
	线材、接插件耗材
	优质音视频线材、接插件。
	1
	批

	30
	系统安装、调试、施工
	系统安装、调试、施工
	1
	项


三、实施要求
1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。
2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。
3.签订合同后30个日历日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。
4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。
★四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
2.质保要求：供应商应为本项目提供不少于二年的整体质保，从验收合格之日起计算，响应时需提供承诺函。
3.售后服务要求：
（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
4.验收标准与要求
（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。
（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
五、付款方式
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]签订合同后15个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付剩余全部款项。  
                                                  认真 高效 廉洁
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第五章 合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
    甲、乙双方根据南京苏宁工程咨询有限公司组织的____________________项目竞争性磋商采购结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按采购文件及响应文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：按采购文件及响应文件执行。
1.7 包装方式：按采购文件及响应文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	人民币（大写）：
	


备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。
3.4 乙方向甲方提供营业执照扫描件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；甲方验收合格后，乙方开具符合财务规定的全款正式发票，自甲方收到发票后10个工作日内，向乙方支付剩余全部款项。  
8.1.1 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起 二 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
 如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。


[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]第六章投标文件格式及附件


投  标  文  件





项 目 编号： 
项 目 名称： 








投标人名称：
日      期：
[bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开标一览表
4、 分项报价表
5、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
6、 技术条款偏离表
7、 商务条款偏离表
8、 技术说明或服务方案
9、 拟参与本项目服务人员一览表
10、 投标人类似业绩情况
十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）



附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、关于符合本国产品标准的声明函


一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市金陵中学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方投标的报价为人民币（小写）       ，人民币（大写）       。
3.合同履行期限（供货期）：       。
4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
15.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日
二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
南京市金陵中学：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
授权委托人签字：
投标人：（盖章）
日        期：        年    月    日



法定代表人或被授权人身份证复印件：


供应商为被授权人缴纳社保证明：

三、开标一览表
开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：  
项目编号：  
分包号： 
	投标项目名称
	总价

	 投标项目名称 
	  元


           年 月 日





四、分项报价
	序号
	品名
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	包装规格
	品牌/制造商/产地/备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：_______元



供应商名称：                                             （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、投标人需在分项报价表中根据本项目采购需求一览表中所列清单明确所投产品规格、品牌、产地。























五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（直接填写，打印并签字盖章提供）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	供应商名称（盖章）∶
法定代表人（签字）∶
二O  年  月  日



六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	技术（服务）要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称：（盖章）
日期：    年    月    日
说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。


七、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称：（盖章）
日期：    年    月    日
说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

八、技术说明或服务方案


九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              






















十、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：（盖章）
日    期：   年   月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】 46 号）的规定，本公司（联合体）                参加（采购人单位名称）的        （项目名称、分包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、     （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、     （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：           
日期： 	
为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

注4：此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市金陵中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人（公章）：
日期：   年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市金陵中学：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（ 若有 ）
主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

                                          声明人：（公章）
日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）


附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：

[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]附件六、关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: _GoBack]关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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