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[bookmark: _Toc1][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk205365540][bookmark: _Hlk24379207]
第一章   采购邀请
项目概况
武进公安警史传承教育实训点项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2026年10月28日14时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc2]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2026-0019
[bookmark: _Hlk164167275]2.项目名称：武进公安警史传承教育实训点项目
[bookmark: OLE_LINK27]3.项目预算金额：270万元；项目最高限价：270万元。
[bookmark: _Hlk153261945][bookmark: OLE_LINK30]4.采购需求：本项目为武进公安警史传承教育实训点项目，包括但不限于设计(方案设计、施工图设计等)、基础改造、展示展柜制作、布展、活动家具、设施设备购置、智能化控制、宣传片制作等。
5.合同履行期限：签订合同后，80日内完成深化设计、制作及安装调试工作，并经采购人验收合格。
6.本项目接受联合体投标。
7.本项目是否接受进口产品响应：否。
[bookmark: _Toc3]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
[bookmark: OLE_LINK24]1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk153261968]本项目专门面向中小企业采购。提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否； 
3.2本项目是否属于政府购买服务：否；
[bookmark: _Hlk153261989]3.3其他特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK52]（1）具有工程设计综合资质甲级或建筑行业丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质；
（2）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产许可证。
（3）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（建筑工程）及安全生产考核合格证书（B证），并具有社保机构出具的单位为其缴纳社会基本养老保险的近三个月中任意一个月缴纳凭证（自磋商之日起往前推）；
（4）本项目接受联合体投标，如果以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体协议书，且联合体牵头单位必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。授权委托人、项目负责人必须为联合体牵头单位人员。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日。
[bookmark: _Hlk152677869]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4. 售价：0.00元
[bookmark: _Toc4]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk149911415]1、截止时间：2026年10月28日14时00分（北京时间）。
2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc5]五、开启
1、开标时间：2026年10月28日14时00分（北京时间）。
2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc6]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc7]七、其他补充事宜
1、磋商保证金：无需缴纳。
[bookmark: _Hlk150161828]2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc8]4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163。
[bookmark: _Toc9]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　 　1.采购人信息
名称：常州市武进区机关事务管理中心
地址： 常州市武进区环府路26号
联系人：高先生
联系方式：0519-86310018
2.采购代理机构信息
名    称：常州新一诚项目管理有限公司
[bookmark: _Hlk164081067]地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号
(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)
联系方式：钱工  0519-88865352
3.项目联系方式
项目联系人：钱工
电      话：0519-88865352




[bookmark: _Toc10]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc11][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]第一节 供应商须知资料表
[bookmark: _Hlk112020831][bookmark: _Hlk205365553]本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：■服务£货物£工程

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否

	3
	现场考察
	■不组织
£组织

	4
	答疑会
	■不召开
£召开

	5
	样品
	投标样品递交：
■不需要
£需要，具体要求如下：/

	6
	是否专门面向中小企业
	■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
[bookmark: OLE_LINK36]£本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	[bookmark: _Hlk220402956]7
	[bookmark: OLE_LINK6]本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	8
	标的所属行业
	[bookmark: OLE_LINK4]本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	9
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	10
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	11
	履约保证金
	履约保证金：合同价的5%，按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金的提交时间：成交供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。
履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。
履约保证金退还时间：成交供应商按合同要求履约完成后，经采购人验收合格后一次性退还或解除履约担保关系（无息）。
履约保证金退还条件：成交供应商按合同要求履约完成后，经采购人验收合格后一次性退还或解除履约担保关系（无息）。
履约保证金不予退还的情形：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2026年10月24日10时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	磋商报价次数
	本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。
最后报价可竞争部分综合单价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。
（2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司
联系部门：综合办公室；
联系电话：0519-88865352；
通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用；（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》）

	16
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商（本项目采购预算中已包含代理费，代理费由成交供应商支付）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK33]收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（不含）以下按成交价的1.2%计算；100（含）—500万元按成交价的0.6%计算。按上述标准计算，如计算的金额不足人民币1000元整，则服务费按人民币1000元整计取。
缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。
代理费收款账号：
（1）银行账户：
账户名称：常州新一诚项目管理有限公司
账户号码：471574992008
开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行
（2）数字人民币账户：
钱包ID：0042006391350532
钱包昵称：常州新一诚项目管理有限公司
钱包所属机构：中国银行
钱包类型：单位
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[bookmark: _Toc12]第二节 说  明
[bookmark: _Toc13]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
[bookmark: _Hlk152664545]4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc14]二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评审标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）响应文件的组成及提交须知
（8）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按供应商须知资料表中要求通知代理机构。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc15]三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、报价明细表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
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18、电子磋商响应文件的递交
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
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22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.3.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc18]六、成交
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办公室
[bookmark: _Hlk152666220]联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；
[bookmark: _Hlk152666228]联系电话：0519-88865352；
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc19]七、授予合同
31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20]八、政府采购政策
33.1进口产品：
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件
33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品
具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策
33.8.1绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标人履行合同义务的担保或保险。如中标、中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
[bookmark: OLE_LINK13]33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
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第三章   资格审查
[bookmark: _Toc22]第一节 资格审查程序
一、响应文件开启后，磋商小组将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。
四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。
[bookmark: _Toc23]第二节资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《响应文件格式》

	3
	供应商资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《响应文件格式》

	4
	供应商信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或代理机构查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	（1）具有工程设计综合资质甲级或建筑行业丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质；
（2）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产许可证。
（3）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（建筑工程）及安全生产考核合格证书（B证），并具有社保机构出具的单位为其缴纳社会基本养老保险的近三个月中任意一个月缴纳凭证（自磋商之日起往前推）；
（4）本项目接受联合体投标，如果以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体协议书，且联合体牵头单位必须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。授权委托人、项目负责人必须为联合体牵头单位人员。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
	提供相关证明材料电子扫描件

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。
	格式见《响应文件格式》 
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第四章评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc25]第一节 符合性审查程序
一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。
[bookmark: _Toc26]第二节符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	响应函
	响应函；
	格式见《响应文件格式》

	2
	响应完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	报价
	报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
	

	14
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	

	15
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	

	16
	串通响应
	不存在视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Hlt487972895]二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。
（二）最后报价的算术修正及政策调整
1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、评审方法和评审标准
（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Ref467307010]四、确定成交候选人名单
1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
五、报告违法行为
（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc27]第三节 评标方法
一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。
二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Toc28][bookmark: _Hlk149916140]三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK14]7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc29][bookmark: _Hlk153262047][bookmark: _Hlk156547880][bookmark: _Hlk164167253][bookmark: _Hlk205365600]第四节评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	[bookmark: _Hlk220932856]1
	价格分
	25
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	2
	主观分
	50
	
	

	2.1
	总体设计
说明
	5
	根据供应商提供的总体设计说明评分，包括但不限于对本项目的设计方案解读构思、主题、项目概述要求、国家规范标准及地方规划要求：
1.完全符合或优于设计方案，解读准确、构思新颖、主题鲜明突出，完全符合或优于项目概述要求，符合国家规范标准及地方规划要求的，得5分；
2.符合设计方案、解读、构思、主题均一般，符合项目概述要求，符合国家规范标准及地方规划要求的，得3分；
3.基本符合设计方案、解读、构思、主题一般且有瑕疵，基本符合项目概述要求，基本符合国家规范标准及地方规划要求的，得1分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	[bookmark: _Hlk220932902]2.2
	主题策划方案
	6
	根据供应商提供的主题策划方案内容过分：
1.主题鲜明、定位准确、重点突出、特色明细，语言表述符合主题要求，文字精炼。充分体现项目特点，且针对各功能区域有前瞻性和教育意义的，得6分；
2.基本符合项目需求内容，主题有但缺少特色的，得4分；
3.内容较少，表现形式差的，主题与需求基本符合的，得2分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	[bookmark: _Hlk222820077]2.3
	设计方案
	6
	供应商自行现场踏勘，根据项目实际情况针对设计构思、理念、项目的功能与作用进行设计，方案注重展示的创新性、思想性、艺术性、可执行性相统一，具有一定的独特性：
1.完全符合采购人设计要求，解读准确、构思新颖、主题鲜明突出，可行性强的，得6分；
2.符合采购人设计要求，但方案内容解读、构思、主题均一般的，得4分；
3.基本满足采购人设计要求，方案解读、构思、主题一般且有瑕疵，可行性较差的，得2分；
3.未提供方案的本项不得分。
	

	[bookmark: _Hlk220932955]2.4
	[bookmark: OLE_LINK11]设计效果图
	6
	根据供应商依托现场实际情况制作的设计效果图，评委根据方案的完整性、对色彩运用搭配的合理性、布局的美观性进行评分：
1.提供的效果图非常详细、对色彩的运用搭配非常合理、布局美观，前后统一的，得6分；
2.提供的效果图比较详细、对色彩的运用搭配比较合理、布局美观，前后统一得4分；
3.提供的效果图不太详细、对色彩的运用搭配不太合理、布局不太美观，前后不统一的，得2分；
4.未提供方案或效果图少于5张的本项不得分。
	

	2.5
	空间设计
	6
	根据供应商提供整个空间设计的思路及理念方案（提供平面布局图），进行评分：
1.主题突出，结构全面，逻辑清晰，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；
2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求的，得4分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般的，得2分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	2.6
	拟采用设备、智能化系统方案
	5
	供应商结合采购需求中拟采用设备、智能化系统与整体环境的融合的科学性、合理性进行综合评审：
1.设备、智能化系统等多媒体运用的科学性以及与整体环境的融合程度高的得5分；
2.设备、智能化系统等多媒体运用的科学合理，与整体环境的基本融合的得3分；
3.设备、智能化系统等多媒体运用的科学性稍欠缺，与整体环境的融合程度有欠缺的得1分；
未提供不得分。
	

	[bookmark: _Hlk220933003]2.7
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	6
	根据供应商提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，包括但不限于关键部位工程质量保证措施和施工技术措施、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案本工程施工等；
1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；
2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	2.8
	[bookmark: OLE_LINK3]安全、文明施工的保证方案
	5
	安全、文明施工的保证方案，包括但不限于组织保障措施、安全保障体系、安全管理制度、安全技术交底、施工现场文明管理制度，减少施工扰民的措施、环境保护措施等；
1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	2.9
	售后服务
方案
	5
	根据供应商对项目的售后服务承诺体系、售后服务方案、保障能力、培训服务、响应时间、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺等情况进行评分：
1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；
2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；
3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；
4.未提供方案的本项不得分。
	

	3
	客观分
	25
	
	

	[bookmark: _Hlk222820185]3.1
	类似业绩
	4
	供应商（联合体牵头单位）自2023年1月1日以来承担的类似项目业绩（至少包括布展或装修），每有一个得2分，本项最高得4分。
	提供业绩合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，如合同中无法体现业绩内容，还应提供甲方盖章的证明材料原件扫描件，否则不得分。

	3.2
	人员配置
	12
	1、施工团队成员：
具有工程类工程师及以上职称的得2分，具有安全员C证的得1分。本项最高得3分。
2、设计负责人：
设计负责人具有高级职称证书的得3分。
3、设计团队成员：
具有一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）的每有1人得2分，本项最高得6分。
以上每专业限评1人，同人不同证书不重复得分。
	提供人员职称证书、安全员C证、注册证书及供应商（联合体各成员单位）为其缴纳的近三个月内（自磋商之日起往前推算）任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。

	3.3
	体系认证
	6
	供应商（联合体牵头单位）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有1个得2分，本项最高得6分。
	提供证书电子扫描件及在全国认证认可服务平台查询状态为“有效”的截图。

	3.4
	质保期
	3
	在原有二年质保期基础上，整体延长一年质保得3分。
	供应商（联合体牵头单位）提供承诺函并加盖公章（格式自拟）

	合计
	100
	


注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc30][bookmark: _Hlk153262114]
第五章  采购需求
一、项目概况
1、本项目为武进公安警史传承教育实训点项目，包括但不限于设计(方案设计、施工图设计等)、基础改造、展示展柜制作、布展、活动家具、设施设备购置、智能化控制、宣传片制作等。其中设计内容包括但不限于：设计方案深化设计、施工图设计、现场实施详图、软装设计、施工图审核、竣工图编制以及在工程实施过程中各类变更、效果图等；采购、施工内容包括但不限于：家具采购安装；软、硬装施工，含基础装修施工、主材采购及安装、空调系统、新风系统、弱电智能化设备及布线、定制系列（门、柜子及其他）、墙地面装饰、天棚吊顶、窗帘、配饰、灯光照明以及宣传片制作等一切与本项目交付使用相关的实施内容。
2、合同履行期限：签订合同后，80日内完成深化设计、制作及安装调试工作，并经采购人验收合格。
3、承包方式：包工包料。
4、质量标准：设计符合国家现行相关规范要求，货物采购、施工达到合格及合同约定标准；宣传片制作采购的要求，并满足采购人的实际使用需求。
二、技术要求
1、 基本要求
[bookmark: OLE_LINK8]项目位于常州市武进区长安路18号（常州市公安局武进分局内原信访楼一、二楼），原建筑面积约727m2左右。本次项目主要包含党员日常教育、民警实战训练、党员教育引导、队伍监督管理、队伍健康管理、警方公共关系等主要内容。通过公安历史资料展陈（图文、视频、实物）、发展过程中的重大事件展示等，呈现武进公安自成立以来的机构沿革、重大事件、典型人物、警用装备演变等“公安记忆”；以主题图文展示、视频展播等多媒体内容和培训讲堂活动为载体，组织开展党员教育活动，引导广大民辅警牢记初心、砥砺前行；打造现代化的公安队伍监督管理和健康管理中心，对全局民辅警进行全方位、全链条的监督（健康）管理，提高公安队伍整体向心力和战斗力；通过以融媒体中心为载体，整合公安新闻宣传、舆论引导、媒体合作等核心职能，开展多元新闻宣传和警民互动活动，进一步树立公安机关的良好社会形象。
1.1整体项目设计内容（方案设计、深化设计及展陈设计服务等，投标时仅根据公开资料进行初步设计，具体内容待成交后与使用单位确认并进行深化设计）；
1.1.1  武进公安的历史沿革、机构变迁、历史资料、文献档案、实物遗存、重大事件、英烈人物、装备演变及地域人文等；
1.1.2  新中国成立以来不同时期工作的大事、要事、重大历史节点与关键任务，宣扬忠诚奉献、见义勇为等精神；
1.1.3  不同历史时期武进公安维护稳定、打击犯罪和专项斗争，以及重案要案攻坚、新型犯罪治理、民生小案侦破等成果；
1.1.4  社会治理创新、基层基础工作、巡防防控体系建设、群防群治、规范执法、警务机制改革、智慧警务、科技强警等；
1.1.5  与改革同行，为发展护航，保障民生发展等；
1.1.6 重大典型、队伍建设成果展示（实战练兵、人才培养、新警培育、辅警管理、严管厚爱等）；
1.1.7  多功能厅（满足主题宣誓、党性教育、廉政教育、学习培训、表彰奖励等综合使用）；
1.1.8  队伍监督管理中心；
1.1.9  融媒体中心（含新闻宣传采编、舆情引导处置、通讯员轮岗培训、媒体接待互动、创意研讨和会议会商、日常办公和多媒体设备管理、重要宣传成果和重大荣誉展示等功能）；
1.1.10  健康管理中心（含民警身体健康管理、心理健康舒缓、个体心理咨询、团体心理辅导干预等）。
1.2室内布展范围内的基装拆除调整布置；
1.3布展制作及安装工作等；
1.4多媒体硬件设备采购、安装及调整工作等
1.5多媒体数字内容制作、安装及调试工作等
1.6本项目包含空调系统、新风系统等。
1.7 设计要求：
1.7.1  设计说明：阐述设计构思、创意及主要展示内容等，描述设计方案的逻辑思路，说明其展示方式和观众的体验等。
1.7.2  展厅和展区设计（详见下表）
	序号
	内容
	要求
	图形文件

	①
	总体布局规划
	对整个展馆空间的观众参观流线进行分析，并对各展区的空间布局进行规划设计。
	·整体空间观众参观流线分析

	②
	展区装饰氛围设计
	对每个展区的装饰氛围进行设计，并通过效果图的方式进行充分的表达，各展区的效果图应能反映主要景观视角和核心展项。
	·各展区平面图
·各展区整体效果图
·各展区施工图

	③
	核心展项装饰氛围设计
	对核心展项的环境氛围进行设计，包括墙面、地面灯光等
	·展项设计效果图
·展项技术方案

	④
	艺术场景设计
	对核心艺术场景进行造景设计，包括墙面、地面灯光等
	·场景设计效果图
·展示内容说明

	⑤
	立面版式风格设计
	根据展陈内容，对各展区展面进行风格设计。
	·立面版式风格设计


1.7.3  专业展陈设计及深化策划（详见下表）
	序号
	项目名称
	项目特征及工艺要求

	一
	专业展陈设计
	 

	1
	展厅专业展陈设计
	整体方案框架设计、概念方案设计、深化方案设计、施工图设计、多媒体解决方案设计、布展设计、艺术品创意设计、专业灯光设计、中央控制系统设计等

	2
	功能区设计
	整体方案框架设计、概念方案设计、深化方案设计、施工图设计、多媒体解决方案设计等

	二
	深化策划
	此部分成交供应商根据采购方要求进行二次深化

	（一）
	大纲撰写
	 

	1
	大纲主题提炼
	准确提炼有关武进公安警史传承教育实训点的大纲内容

	2
	大纲结构策划
	根据大纲主题内容，梳理策划大纲结构，做到主题鲜明，主题脉络清晰

	3
	创意脚本创作
	与公安历史保持一致的内容思路和流程的创意脚本创作

	4
	内容逻辑策划
	内容逻辑策划，通过图文、艺术造景、数字内容等可视、可传播信息让受众了解武进公安发展史上的重点内容

	5
	文案内容编写
	对大纲主题内容进行文字创意构思及内容编写

	（二）
	专业资料
	 

	1
	专业资料整理及梳理
	[bookmark: OLE_LINK9]有关武进公安历史展厅的专业资料整理筛选及完善扩充

	2
	辅助陈列资料汇编
	有关武进公安历史展厅的陈列资料汇总编辑

	3
	展品资料汇编
	有关事件及历史节点的展品资料汇总编辑


1.7.4  主要的多媒体展项设计及技术应用
1.7.4.1主要展项的展示内容描述。其中包括展项主题及互动实施方案；
1.7.4.2主要展项的彩色效果图；
1.7.4.3设计所采用的新技术、新工艺、新设备的实用性、可靠性、安全性说明。
2. 服务内容及要求 
2.1  设计范围：武进公安警史传承教育实训点，建筑面积约727m2（实际以另附建筑图纸为准）
图纸下载链接：
[bookmark: OLE_LINK12]https://www.jsxycxm.com:23118/sharing/ur69gINkd
或扫描二维码下载：

2.2    设计要求
2.2.1  设计方案应体现以人为本的原则，合理、科学地考虑平面布局与参观流程，充分满足各类使用要求。应充分考虑各级领导、公安系统同行、外省市单位及社会公众等不同参观人群的参观习惯与接受能力，科学组织参观动线，采用连续叙事流线与重点停留节点相结合的方式，使参观节奏张弛有度、情绪体验层层递进；各功能空间既相对独立、各有侧重，又通过统一的精神主线与视觉体系有机串联，形成完整、流畅、富有感染力的参观体验。
2.2.2  展览主题鲜明，主题脉络清晰。设计应构建从历史传承到当代实践、从打击守护到队伍建设、从成果展示到宣传发声的完整叙事体系；各内容板块主题意象统一、逻辑递进、相互呼应，避免内容碎片化和简单堆砌，使参观者在行进中完成对武进公安历史与精神的整体认知。
2.2.3  展示内容既要紧密联系新时代新要求，又要结合历史。既要系统梳理机构沿革、历史事件、英烈人物、装备演变等历史文脉，系统留存珍贵记忆；又要充分展示新时代维护稳定、打击犯罪、基层治理、服务发展、规范执法、科技强警、队伍建设和品牌形象等当代实践，做到历史与现实对话、传统与时代呼应。
2.2.4  展示形式传统与现代结合，鼓励采用新技术、新理念科学阐释。应以图文版面、实物展柜为基础展陈形式，综合运用场景复原、艺术造景、实物陈列等传统手段，并适度融入多媒体互动、数字展示、沉浸体验、虚拟现实、多点触控、数据可视化及中央集控等现代技术，做到虚实结合、动静相宜，增强内容的表现力、感染力与参观者的参与感。
2.2.5  布展、材料要做到节能，符合环保要求及防火等级要求和节能观念，满足可持续发展的需要。材料选择应遵循耐久、庄重、易维护的原则，优先选用能够体现历史厚重感与现代品质感的材料，兼顾安全性、经济性与后期维护成本。
2.2.6  实施要求：本次招标集创意、内容、设计、布展及相关设备实施为一个整体招标。中标人在项目布展实施过程中，必须严格遵守有关市容、环境保护等规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由中标人自行负责。
2.2.7  进行展陈空间整合、展线规划、平面布置设计；展墙、展板、各级展标、文字、图片、图表等设计；展项设计；场景复原等设计；珍贵文物展陈设计；多媒体展项、科技展示设施、音效影视文件等设计；文物陈列（各种展柜、展台、展架等）设计；照明电气（含展览专业灯光照明）等设计等。
2.2.8  空间氛围与视觉体系设计应统一协调。整体空间气质应庄重而不沉闷、现代而不浮华、专业而有人情；应通过对光线明暗、色温与投射方向的精心设计，营造与各内容板块相契合的空间氛围；色彩体系以庄重沉稳为基调，辅以必要的主题色进行视觉引导与情感强化，做到整体统一中求变化、沉稳之中见力量；各功能区的光影、色彩与材质风格应形成既统一又富有层次的整体视觉感受。
2.2.9  项目应统筹考虑展陈空间与相关功能空间的一体化设计。集会教育、会议会商、舆情指挥、新闻采编、办公管理及执勤保障等功能空间，应与展陈空间在视觉风格、技术系统、流线组织上协调衔接。
2.3  设计原则
2.3.1  庄重大气、布局合理
设计要坚持高质量、高水平、精致大气、经济实用原则，拒绝花哨，整体氛围应做到庄重而不沉闷、现代而不浮华、专业而有人情，既庄重大方、又严肃鲜活。在空间组合、展览布局和流线组织上，要科学有效的合理利用空间，平衡好展示面积与展示内容以及办公空间。
2.3.2  地域文化、独具特色
不得简单地拷贝和抄袭其他展馆，不得堆积展项，切实将具有地方特色的代表元素融入空间设计之中，避免与周边地区展示馆雷同。
2.3.3  设计科学、可读性强
考虑不同人群的参观需求，包括各级领导、全市公安系统、外省市公安机关和特定的社会公众等。应充分考虑各展区之间的互相关系，科学合理地划分每个展区内容的逻辑、动线及公共配套等安排。
2.3.4  科学规划、合理统筹
各设计单位充分考虑展馆当前实际情况，合理、有效地利用现有空间，在设计创新的基础上兼顾制作成本、维护费用等经济因素。
2.4   展厅设计、施工、安装部分
2.4.1  原有内部隔墙、包柱饰面、天花吊顶等拆除、清运。
2.4.2  门头拆除、清运并设计、制作、施工。
2.4.3  强电管线敷设、基础照明灯具安装、开关、插座安装，综合布置面积约650m2；弱电管线敷设综合布置面积约650m²。
2.4.4  基础装饰顶面面积约650m²；地面装饰约650m²。
2.4.5  多联机空调覆盖面积约650m2。
2.4.6  全热交换新风覆盖面积约650m2。
2.4.7  应急照明自带电源非集中控制型，面积约650m2。
2.5  展厅艺术展陈、功能区
2.5.1  展厅展陈
2.5.1.1门头入口：设计门头及展馆入口并施工，要求简洁大方、干净利落、比例匀称，整体大方舒展，耐看稳重，兼顾安全与实用；采用石材饰面，玻璃中控自动移门、设计馆名馆标，并以立体发光字形式安装于石材表面。
2.5.1.2序厅：阻燃板基层，立体交错结构，肌理材质、主题金属立体发光字大小各1套， LED电子显示屏面积不小于7m2，配套高端视频处理器设备，连接中控控制，内容可更换，另配动态触控屏、数量不少于1台，内容可更换，配套音响系统，设计制作参观标识与疏散指引。展陈面积约为30m2，合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。
2.5.1.3综合展区1：设置参观互动装置1套，造景氛围结构，阻燃板基层，肌理材质饰面，立体交错结构，仿古仿旧结构装饰，单独设计核心主题展区至少1组，该区至少设置机械动作编程联动控制1处，实现影片联动播放。主题金属立体发光字不少于4套，副题立体发光字不少于6套，注解亚克力精品立体字内容不低于5套，体现不同时期公安工作特色的艺术场景不少于2处，老物件复刻展陈不低于6组， LED电子显示屏，面积不小于7m2，配套高精视频处理器设备，连接中控控制，另配多点触控数字化屏幕、数量不少于6台，配套音响系统，超白安全玻璃展示陈列柜不少于5组，展陈面采用艺术材料高精饰面、立体交错呈现，展陈面积约160m2，地面材质区分，设计制作参观标识与疏散指引。顶面与地面处理面积分别约为130m2，设计计制作参观标识与疏散指引。合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。
2.5.1.4综合展区2，阻燃板基层，高亮光烤漆饰面展柜，数量不少于10组，采用高亮面烤漆饰面、艺术材料高精饰面、立体交错呈现，鼓励采用新技术、新理念科学阐释。应以图文版面、实物展柜为基础展陈形式，实物、文献陈列等传统手段，融入沉浸体验、虚拟现实的多媒体交互装置数量不少于2套，AI人脸融合互动设备不少于1套（扫码获取影像），多点触控数字化屏幕设备数量不少于7台，主题金属立体发光字不少于3套，副题立体发光字不少于5套，超白超透钢化玻璃陈列区不少于2处，大版面公安精神立体雕刻文字不少于1套，主题金属立体发光字不少于6套，副题立体发光字不少于6套，充分考虑自然采光。顶面与地面处理面积分别约为130m2，设计计制作参观标识与疏散指引。展陈面积约150m2。合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。
2.5.1.5 多功能厅：平面面积不少于70m2，合理预留设备间与存储间，厅内要容纳30-40左右参观人员，配可移动椅子数量不少于30张， LED电子显示屏面积不小于20m2，配套高精视频处理器设备，连接中控控制；厅内制作主席台1组发言讲台1个，制作高亮光烤漆饰面发光造型墙，面积不少于45m2，配不小于85寸液晶显示屏，数量不少于6台，配套高精播放机，同步连网进入中控设备，配套音响系统（参观解说+会议）顶面与地面处理面积分别不小于70m2，设计制作参观标识与疏散指引。合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。
2.5.1.6 三个中心（队管中心、融媒体中心、健康管理中心）：平面面积约230 m2，其中：
（1）队管中心约占70m2左右、LED电子显示屏面积不小于12m2，配套高端视频处理器设备，连接中控控制，设计队管中心标志及主题背景，要8至10人定制版个性化工位、并考虑设置领导参观席位；
（2）融媒体中心约占110m2左右，演播室超透玻璃隔段，要演播台1组，嘉宾坐位约15个，设置演播氛围灯及背景，恒温恒湿设备存储间1间，独立办公室不少于2间，要8至10人定制版个性化工位， LED电子显示屏面积不小于12m2，配套高端视频处理器设备，连接中控控制，设立荣誉陈列柜2组；设置共用大会议室1间约20人左右坐位，配不小于90寸可移动电视1台；
（3）健康管理中心约占15m2左右，配备沙发交流区。顶面与地面处理面积分别不小于230m2，设计计制作参观标识与疏散指引。合理考虑灯光明、暗搭配安装，接入中控。整区域合理位置设立茶水间。
[bookmark: OLE_LINK26]2.6中控系统：整馆定制中央控制系统，通过运用平板实现所有设备的开关机，灯光的开关机，以及所有展项播放控制，整馆不低于1套。
2.7  各功能区之间应运用调光玻璃进行隔断；
2.8  参观楼梯：两层钢结构框架，外装玻璃幕墙，现浇楼梯，面铺石材。
2.9  设备部分
2.9.1 设备部分设计参数要求（以下设计参数为基本技术参数，各供应商应根据各自设计文件进行选型并且技术参数不低于下表中要求。）
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	LED显示屏
	像素间距（mm）:2;
显示分辨率（dots）:160×80:
模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;
像素密度（pixels/m2）: 250000;
像素中心距相对偏差：1.5%；水平视角≥170°，垂直视角≥170°；对比度：≥9000：1 ，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60HZ；刷新频率：P2≥3840HZ；灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置；色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，
100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；节能功能：黑屏模式下节能43%；具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；
维护方式：前维护/后维护。
	不少于5块
	总屏幕面积约60 ㎡

	2
	触控设备
	分辨率≥1920*1080；
显示比例:16:9；
亮度≥300cd/m2/360cd/m2；
对比度≥1000:1；
采样率:≥60Hz；
响应速度：点击≤8ms 连续≤3ms，定位精度：≤±2mm；
色彩饱合度：92%，可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下);
工作环境：-30~ 80 ℃;
cpu主频≥3.7GHz；内存容量≥8G，固态存储容量≥128G；2-10点红外触控。
通过点击与手势切换屏幕页面、进行图文信息或者甲供视频查询展示。
	不少于14台
	

	3
	多媒体交互设备
	分辨率≥1920*1080；
显示比例:16:9；
亮度≥350cd/㎡对比度≥1400：1；
可视角度≥170°(V)/170°(H)；
使用寿命:60000(hrs)；
cpu主频≥2.5GHz；内存容量≥8G，固态存储容量≥128G;
网络接口:集成网卡，RJ45接口;
显示接口:集成显卡，支持HDMI、VGA;
音频接口:集成声卡，支持Line-out,MIC-in接口。
板载5W功放，支持Spdif光纤输出。
	不少于2台
	

	4
	AI人脸融合互动设备
	USB 联机拍摄,环形补光灯 / 柔光箱，可调亮度色温 3000K-6500K,降低阴影，保证人脸五官均匀，提升人脸关键点检测准确率,人脸关键点：68 点面部特征点定位，人脸检测速度≤100ms,融合响应：本地推理 2–8 秒出片；云端 API 3–10 秒,可调融合参数:脸型权重 WarpRadio：0~1，越大保留本人脸型；默认 0.7,人脸增强EnhanceRadio：0~1，清晰度增强；默认 0.5,磨皮 MpRadio：0~1；默认 0.5,融合相似度：0~100，数值越高越接近模板人脸,支持：单人融合，图像输出：JPG/PNG，分辨率 2000×3000、300DPI，可自定义尺寸,素材模板：PNG 透明底模板，推荐尺寸≤1080×1080,分辨率:1920*1080;显示比例:16:9；亮度:300~500cd/m2；可视角度≥170°(V)/170°(H)； 输入接口：具有HDMI、VGA。
	不少于1台
	

	5
	同步可切换显示屏幕设备
	背光类型：D-LED，分辨率：3840*2160，亮度：280cd/m²，屏对比度：5000:1，响应时间≤8ms，像素点距：0.4298 mm x 0.4298 mm，帧频：60Hz，视角:178°(H) / 178°(V),色彩饱和度(x% NTSC):72 %,色彩度:1.07B(8bit),寿命:50,000 hrs,外接信号输入接口:VGA×1，HDMI×1,视频制式:RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1.FLV,操作方式:线控、红外遥控、远程控制,音频系统:内置2个8Ω10W喇叭,电源:100V~240 V/AC, 50/60 Hz 1.5A,待机功耗≦0.5W,主板供电电源:12V(DC)/5A,伴音功率:8Ω/10W*2,工作温度:0℃~ 40℃,工作湿度:20%~80%。
	不少于6台
	★液晶显示屏幕应具有国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至投标（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

	6
	展厅整体中控设备
	cpu主频≥3.4GHz；核心数量≥四核心；线程数量≥八核心，三级缓存≥12MB、内存容量≥ 8G、固态存储容量≥120G;自主研发强弱电控制系统，可以统一、分区、分项控制整馆强弱电设备启动、关闭；自主研发中控控制程序，逻辑清楚、界面友好、简单易用，通过中控控制终端可以控制整馆强弱电设备、展项影片的播放等。
	不少于1台
	

	7
	调光玻璃
	透光率≥85%
雾度：≤ 3%；
响应时间：≤30ms 
工作温度：-20℃ 至 70℃
使用寿命：≥80000 小时
	根据设计隔断面积
	

	8
	多联机空调系统
	根据设计空间大小配置，所配置设备应能覆盖空间范围。
	★多联机空调应具有国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至投标（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

	9
	全热交换新风系统
	根据设计空间大小配置，所配置设备应能覆盖空间范围。
	


2.9.2 综合布线、设备（含备品备件、特殊工具）等确保整个展馆各项功能使用的全部内容。
2.10  多媒体内容部分（包含但不限于以下内容）
[bookmark: OLE_LINK22]2.10.1整馆自主研发影片播放程序，整馆通过机械动作编程设计、影片与机械联动控制系统实现的机械演绎与影片联动程序不少于2套。
2.10.2宣传片3-4分钟，需实景拍摄、真人演员，包括导演、编剧、拍摄设备等费用，具体拍摄内容由成交供应商与使用单位确认后进行拍摄，并最终拍摄效果通过使用单位认可。
三、质量及验收要求
1、质量要求
（1）本项目的设计、实施和验收均按照设计方案、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律和法规的规定，满足环保要求。
（2）布展及施工部分
成交供应商应严格按设计图纸和已确认的布展实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理。必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到采购人同意。
由于项目场地的特殊性，要求在开工前和布展（或布置）实施期间做好安全文明标化管理。在项目实施过程中以及一切由于成交供应商实施的工作问题导致的安全责任均由成交供应商承担。
如有现场变更事项，成交供应商提交书面申请、签证资料，必须由采购人签字。成交供应商应对安装实施质量、安全全面负责，如成交供应商原因造成质量、安全事故，由成交供应商承担一切责任。
如规范与设计图纸上的说明有矛盾和分歧或另有说明，成交供应商须以两者中采购人确认的较优者为准进行实施。
项目施工质量要求：工程施工质量必须确保按国家标准规范一次性验收合格。
（3）设备部分
设备到达采购人指定地点，经双方及有关部门共同验收合格后方能开封实施。供应商所投产品应能够至少达到采购时设计要求的标准，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
若成交供应商对本次投标未提供材料或设备品牌及规格型号，采购人可自行选择材料或设备品牌，但由成交供应商负责供货。
所有报价的硬件产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按采购约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。
施工过程中，如成交设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，成交供应商须将原成交设备一对一替换为新设备并同时向采购人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。
2、验收标准：
（1）系统整体的安装调试验收需由采购人及其他有关部门共同组织验收；同时，成交供应商需提供质保书、保修证明、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求验收。采购文件、供应商响应文件、最终的合同均作为验收依据。
[bookmark: OLE_LINK5]（2）采购人根据国家有关规定、采购文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对成交供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求成交供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。成交供应商完成项目后，由采购人指定检测单位对现场空气环境质量进行检测（甲醛、TVOC等符合国家标准），检测费用由成交供应商自行考虑在报价中。如检测不合格，由成交供应商负责整改并确保最终通过检测，期间产生的费用由成交供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。
四、售后服务要求
1、免费质保期：项目整体质保不低于贰年，保修期自项目验收合格之日起算。
2、在规定的质量保证期内，成交供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；供应商应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。
3、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。
4、成交供应商需至少为采购人提供一周以上时间无偿的现场培训，保证使用单位的操作人员可以熟练操作。
5、在质保期内，因成交供应商施工质量问题造成第三方财产损失或人身伤亡的，由成交供应商承担全部责任。若违约金无法弥补采购人实际损失的，成交供应商应赔偿采购人的实际损失。
   五、其他要求
1、供应商可通过现场勘查，根据实际场地提供设计方案，要求主题鲜明，布局合理，设计美观新颖，且权属清楚，不侵害他人的知识产权，方案细节和内容等方面需符合采购人要求且要经过采购人的审验，各项技术设计指标应当符合国家、行业标准。
2、参加本项目的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。
3、供应商成交后需提供一份电子版设计图纸给采购人，施工细节和内容等方面需根据采购人需求进行深化设计，需要修改的及时按采购人要求修改，待采购人确认后提供详细施工图和工程量清单。如果施工过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证项目顺利完成，换货的相关费用由成交单位承担。
六、报价要求
1、本项目为总价包干制，投标总价不得高于本项目最高限价，否则作无效响应处理。
2、本项目总价包含设计服务、深化设计、布展施工、展品制作、配套产品供货、现场落地、后期维保等全部综合费用价款。包含但不限于实施全过程产生的全部人工费、主材/辅材购置费、展品定制费、设备器具费、包装费、场内外运输费、上下装卸搬运费、货物运输保险、材料设备采管保管费、第三方检测检验费、施工机械使用费、安全文明措施费、临时设施费、赶工加班费用、现场保洁清运、企业管理费、合理利润、各类规费、国家规定全部税费、工程一切险、第三者责任险、人员意外险、成品保护费、垃圾清运费、图纸深化、技术交底、调试安装、现场整改、竣工验收、质保维修、售后运维、备品备件、培训等所有相关费用。同时涵盖合同全部明示、隐含义务及各类实施风险产生的一切开支，采购人不另行支付任何费用。
3、供应商还需根据自身设计主题内容进行分项报价，并列入报价明细表中。
4、特别强调：供应商需充分考虑与外部单位协调、配合、审批手续的费用；临时水、电、道路的占用、仓储用地、用房、垃圾清运、成品保护及供应商在合同实施过程中可能需要其他单位提供的配合的费用等；采购人对此类费用在项目实施和结算时不再进行调整。
七、付款方式
1、合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；
2、深化设计完成，出具完整设计方案及施工图并经采购人审核通过后，支付至合同金额的30%。
3、项目实施完成并经采购人验收合格后支付至合同金额的80%。
4、项目结算审计完毕后支付至结算审定价的100%。
以上款项满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
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甲方(采购人)：                      签订地点：
乙方（供应商）：                    合同时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方按照          项目的采购结果签订本合同。
一、项目概况
项目地点：
二、合同履行期限：
三、质量标准：设计符合国家现行相关规范要求，货物采购、施工达到合格及合同约定标准；宣传片制作符合合同的约定，并满足采购人的实际使用需求。
四、合同总价款
（一）签约合同价为：含税价：人民币 ¥          （大写）(       )。具体价格组成详见附件：“报价明细表”。
（二）合同价款约定：
1.本合同实行固定总价包干。在项目实施过程中，取消或减少的工作内容，结算时扣减相应的合同价格。
固定总价包含设计服务、深化设计、布展施工、展品制作、配套产品供货、现场落地、后期维保等全部综合费用价款，包含但不限于实施全过程产生的全部人工费、主材/辅材购置费、展品定制费、设备器具费、包装费、场内外运输费、上下装卸搬运费、货物运输保险、材料设备采管保管费、第三方检测检验费、施工机械使用费、安全文明措施费、临时设施费、赶工加班费用、现场保洁清运、企业管理费、合理利润、各类规费、国家规定全部税费、工程一切险、第三者责任险、人员意外险、成品保护费、垃圾清运费、图纸深化、技术交底、调试安装、现场整改、竣工验收、质保维修、售后运维、备品备件、培训等所有相关费用。同时涵盖合同全部明示、隐含义务及各类实施风险产生的一切开支，甲方不另行支付任何费用。
2.签约合同价作为乙方的方案设计、深化及施工图设计时设计的依据，材料、设备、施工等费用结算价格（不包含新增需求）不得高于合同总价。
3.合同价包含经甲方确认的设计方案、设计图纸及报价清单的每一项工程项目和材料设备采购、制作安装价格。图纸中包含的内容不论乙方在磋商响应时是否已报价，在实际施工中该项取消或减少的，应视作变更扣减合同价格。
4.对报价清单中未列出或未说明的，而乙方为使设备能够按技术要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、服务、附件、材料等），已包含在合同价内。
采购需求及交付要求内容以外的，经采购人要求新增的需求内容结算时数量按实结算，成交单价有的按成交价或成交价同口径计算，成交价没有的按市场价定价，乙方申报，甲方、监理（如有）、审计核定为准。（现场应按甲方指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，乙方不得以甲方要求数量增减为由拒绝实施）。
本项目按审计价作为项目最终结算价。
其他说明：本次采购涉及的内容，如果合同实施期间有最新政府采购框架性协议要求，按框架协议采购政策执行，甲方不做任何经济补偿。
五、组成本合同的有关文件
下列关于         的采购文件或与本次磋商活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；
（2）中标（成交）通知书；
（3）甲乙双方商定的其他文件。
六、双方权利义务
（一）甲方权利义务
1.甲方委派代表：       ，并赋予甲方代表职权：依本合同规定对项目质量、进度进行监督检查，签发变更单并组织验收与项目交接，按时履行付款义务。
2.甲方需在合同签订后提供符合设计要求的文字、图片及相关资料、设备，甲方需于乙方提供设计方案10日内对所有方案进行最终确认，若因甲方方案确认工作或资料提供及确认工作的延误造成工期的延误，则工期相应顺延。需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责，同时提供乙方合适的现场工作条件。
3.关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水源、电源已接至施工现场，施工用水、电由乙方在水源、电源接口后分别装表计量(表后水、电管线布置由乙方根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用)，乙方按市场价支付水电费。合同价中已包含水、电费用。
4.知识产权：本项目的设计成果、展示内容成果等项目相关成果知识产权归甲方所有。乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费用），且如有上述纠纷，甲方有权向乙方主张权利，包括但不限于因乙方原因导致甲方向第三方支付的侵权费用以及按侵权费用20%计算的违约金。
（二）乙方权利义务
1.乙方提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，国家法律规定和当地建设工程档案管要求、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料，甲方、监理公司（如有）要求的其他应交资料。
2.乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：
①乙方项目负责人为         ，负责本合同的履行。在合同履行期间必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到甲方同意。需在项目完工后派专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理并对甲方的技术人员进行培训和指导。如未做到，乙方承担2000元/人次的违约金。
②乙方在响应文件或经甲方确定的项目负责人、项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经甲方书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至甲方满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。
③本项目的设计、实施和验收均按照采购需求、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行。乙方应严格按设计图纸和已确认的布展实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受甲方对项目质量的监督和管理。如有现场变更事项，乙方提交书面申请及工作量清单，必须由甲方签字。乙方应对展成、改造、安装实施等质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切责任。
④需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用均已含在合同价中，甲方不另行支付（如有发生）： 
⑤施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件的规定相关要求的执行。施工人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。
⑥有关方面重大活动期间或甲方需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方的损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。
⑦乙方必须高度重视安全生产，严格按有关操作规程施工，做好安全生产教育，并做好相应的各种施工安全台账，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝安全隐患和安全事故。一旦因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济损失和社会责任，并承担由此对甲方所发生的一切经济损失和名誉损失。
3.材料、设备的准备要求：
①乙方应在材料、设备进场前7天向监理人（如有）或甲方申报相关资料，监理人（如有）或甲方在收到申报资料后3天内完成审批。
②主要材料由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人（如有）的认可。未经甲方、监理人（如有）的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应方在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。
③甲方、监理人（如有）对材料供应方的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按甲方或监理工程师（如有）要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
④乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方或监理工程师（如有）的要求进行检验或试验，如甲方或监理工程师（如有）对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
⑤因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，乙方应按甲方或监理工程师（如有）的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
⑥材料供应方与乙方的材料供应量按材料供应方与乙方双方共同签认的施工图数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应方的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。
⑦乙方需要使用代用材料时，应向甲方或监理工程师（如有）提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经甲方或监理工程师（如有）审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。
⑧乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。乙方必须严格按照合同要求及招投标过程中确定的材料品种、规格、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品种、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品，每一项罚款3万元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由乙方承担。
⑨本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。
4.货物部分要求
（1）货物的到货验收：
①乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。
②如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。
③乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。
④双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托第三方检验机构或双方的检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
⑤乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应在24小时内完成修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。
⑥上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。
（2）乙方应将所提供货物的装箱清单、全套随机文件（含用户手册、原厂保修卡、产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）、配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。
①甲乙双方应在安装调试完成且软硬件运行正常后进行项目验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，乙方应将记录提供给甲方。
②调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方重新调试直至合格为止；若重新调试后仍不合格，乙方须对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。因此所产生的所有费用均由乙方承担。
七、质量保证
1.设计符合国家现行相关规范要求，货物采购、施工达到合格及合同约定标准；宣传片制作符合合同的约定，并满足甲方的实际使用需求。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将按合同总金额的10％对乙方进行处罚。
2.设计质量相关要求
（1）方案及施工图等各阶段设计深度应满足相关设计规范要求。
（2）设计人向甲方交付的设计文件6份，施工图增晒不再另行收费。
3.本项目质保期为     年，自项目验收合格之日起算。
4.质量保证：
①乙方所投设备部分产品应能够至少达到采购设计要求的标准，合同附件清单明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
②所有产品各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
③乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
5.系统整体的安装调试验收需由甲方及其他有关部门共同组织验收；同时，乙方需提供质保书、保修证明、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。
6.在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如甲方要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；乙方应按响应文件中详细具体的售后服务保证条款及承诺执行。
7.质保期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。
8.宣传视频制作由乙方负责收集、采制产品制作所需要的材料，根据双方确定的脚本拍摄制作，乙方对拍摄内容的真实性、合法性、完整性、准确性负责。乙方提供的脚本创意、文案撰写不能存在剽窃抄袭，所涉各类视，视频的原创音乐必须确保无版权纠纷。否则采购人有权终止合同，如已给采购人造成损失，则采购人有权要求成交人按照实际赔偿损失费。
采购人审阅本次制作的影片时，对作品是否符合拍摄脚本进行验收。并于成交供应商提供初剪样片后 5 个工作日内，提出明确合理的修改意见；成交供应商在得到相关修改意见后，由成交供应商进行修改并交采购人确认直至满足采购人使用要求。
9.验收要求
(1)质量标准必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格。
(2)采购文件、供应商响应文件、最终的合同均作为验收依据。
（3）甲方根据国家有关规定、采购文件、乙方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中甲方应当对乙方提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求乙方在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。乙方完成项目后，由甲方指定检测单位对现场空气环境质量进行检测（甲醛、TVOC等符合国家标准），检测费用由乙方自行考虑在报价中。如检测不合格，由乙方负责整改并确保最终通过检测，期间产生的费用由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。
10.验收合格后成交供应商须向采购人提供相关技术培训。
八、履约保证金：合同金额的5%。
九、合同支付方式
1、合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；
2、深化设计完成，出具完整设计方案及施工图并经采购人审核通过后，支付至合同金额的30%。
3、项目实施完成并经采购人验收合格后支付至合同金额的80%。
4、项目结算审计完毕后支付至结算审定价的100%。
以上款项满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
以上价格均为含增值税价，乙方需开具合规的符合甲方要求的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。
十、违约责任
（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的20%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方承诺：乙方应确保农民工工资、专业分包工程款、货物、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、货物、材料供应款不到位而引发的一切责任。乙方未按照我国劳动法律法规及乙方与工人、民工的劳动关系向工人、民工发放劳动报酬、购买社保综保，引起民工闹事、聚集、投诉、索赔等的，每发生一次，乙方向甲方支付违约金拾万元，由此产生的一切责任和损失由乙方负责承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。
（3）在项目整个实施过程中，乙方不得以任何理由来拒绝设计变更和甲方要求的额外工程施工，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。
（4）在项目整个实施过程中，所产生的争议按合同约定的争议解决原则在项目竣工验收后解决，乙方不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为由来停止施工，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。
（5）在项目整个实施过程中，乙方必须服从甲方、建设行政主管部门和监理单位（如有）的管理。由于乙方原因造成质量、安全达不到合同要求，甲方、建设行政主管部门和监理单位（如有）有权下达停工指令。如乙方拒不执行停工指令的，乙方将按5万元/次承担违约金，并追究相关责任。
（6）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付本合同总价20％的违约金，同时甲方有权解除合同。
（7）若因甲方上级主管部门或政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，甲方只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与乙方办理结算，不承担其它违约责任。
（8）乙方编制的结算清单应实事求是，不得故意多估冒算，如结算审计核减额超出工程送审结算价的，由乙方根据甲方的规定承担其超出部分核减额的审计费，并由甲方在结算时从乙方的结算款中扣除，具体如下：
①审计结算核减额在10%以内，审计费用由甲方承担； 
②审计结算核减额超出工程结算报审价10%-20%：超过10%部分的审计费由乙方承担； 
③审计结算核减额超出工程结算报审价的核减额20%以上，超过10%部分的审计费由乙方承担，并按同等额度扣除合同款。
3.依本合同规定所产生的所有违约金事项，甲方均有权在与乙方结算审核时从应付的款项中予以扣除。
十一、合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。
十二、不可抗力
1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争。
2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。
3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。
4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。
十三、争议的解决
1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。相关鉴定费用由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3．在解决争议期间，本合同应继续履行。
十四、其它约定
1.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；若乙方擅自转让其合同义务，则应向甲方偿付合同总价款的20%作为违约金。
2.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
3.乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。
十五、合同生效
1.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。
2.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。
3.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。
5.本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲    方：                                乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
法定代表人：                              法定代表人：    
委托代理人：                              委托代理人：

合同签订日期：
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	名称
	类别
	相应内容

	响应文件组 成
	基本目录
	响应文件封面

	
	
	*报价一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知

	[bookmark: _Toc33]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc34]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
[bookmark: _Toc35]3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
[bookmark: _Toc36]4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc37]5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。
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第八章 响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。



[bookmark: _Toc39]一、响应文件封面


响 应 文 件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
[bookmark: _Hlk149916267]      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：

[bookmark: _Toc40]
二、报价一览表（实质性格式）
供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。
[bookmark: _Toc41]三、报价明细表（实质性格式）
项目编号：                项目名称：               报价单位：人民币元
	[bookmark: _Hlk149916463][bookmark: _Hlk149920023]一、设计部分
	

	序号
	项目名称
	设计内容
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	设计费税率为：   %

	二、布展及宣传片制作

	

	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	布展及宣传片制作税率为：   %

	三、施工部分

	序号
	项目内容
	项目特征
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	施工费税率为：   %

	四、设备部分
	

	序号
	项目内容
	品牌型号
	规格尺寸
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	
	设备费税率为：   %

	本采购包中设备部分提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该部分提供的全部产品成本之和的比例达到          %。

	总价（人民币:）
	小写：              
大写：              


注：1. 报价明细表中须明确各项明细费用，工作内容齐全、详细，并明确具体规格尺寸、材质、制作工艺等内容。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的设备部分符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包中的设备部分提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Hlk149920056]                        日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc42]四、中小企业声明函（实质性格式）
[bookmark: _Toc43]注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk149920075]供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：年 月 日
注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》


中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》
[bookmark: _Toc44]
五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日  期:















[bookmark: _Toc45][bookmark: OLE_LINK16]六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
常州新一诚项目管理有限公司                               竞争性磋商采购文件



[bookmark: _Toc46]七、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要招标人协助的事项
0. 供应商认为需要添加的内容


供应商名称：（加盖CA电子公章） 

                              日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc47]
八、基本服务承诺书

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


供应商名称：（加盖CA电子公章） 

   日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc48]
九、法人授权书（实质性格式）
[bookmark: _Hlk152668024]本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
法定代表人身份证号码：
法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
[bookmark: _Toc49]
十、资格承诺声明函（实质性格式）
[bookmark: _Hlk152668046]致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为         ，注册地点为          ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为            。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

[bookmark: _Hlk149916533]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
                         日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc50]
十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


[bookmark: _Hlk149916556]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日
[bookmark: _Toc51][bookmark: _Hlk149916764][bookmark: _Hlk149920213]
十二、响应函（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149916598][bookmark: _Hlk152668079]致：常州新一诚项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk152668086]根据贵方的（项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
[bookmark: _Hlk149920288]地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________年____月____日


[bookmark: _Toc52]十三、技术偏离表（实质性格式）
项目编号：
	序号
	名称及内容
	磋商文件技术参数
	响应文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk149916800][bookmark: _Hlk149920299]供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日
注意事项：
1、 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
[bookmark: _Toc53]
十四、联合体协议（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905720]（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州新一诚项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：




备注：如为联合体投标，除联合体协议外，本采购文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。















[bookmark: _Toc54]十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

[bookmark: _Hlk149916855]供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日   


2、相关业绩案例一览表

项目编号：
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日 

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日
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