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汤庄镇道路次差路预算编制说明

一、编制依据
交通部颁 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
交通部颁 《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）；
交通部颁 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
交通部颁 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》；

交通运输部公告2019年第26号《交通运输部关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>(JTG 3820-2018)和<公路工程建设项目概算预算编制办法>(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》；

苏交建[2019]22号《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》；
江苏省交通厅定额站发布的“江苏省交通工程材料价格信息2026年9月” ，部分材料参照《扬州工程造价管理》2026年9月的建材信息价；
交通部颁招标文件范本（2018年版）；

国家、省市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定；

二、工程概况

汤庄镇道路次差路：路面切缝、挖除旧路面、余方弃置、12%石灰土原地面处理15cm厚、200mm厚C30混凝土路面、植筋及构造筋、灌沥青缝、抗裂贴、沥青粘层、6cm厚AC-13C沥青混凝土；
三、编制情况说明
1、本项目水泥混凝土采用商品混凝土，均通过市场化购买。

四、相关价格及取费标准
人工费

按照《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）人工费单价为128.17元/工日，机械人工费单价为128.17元/工日。
材料费

（1）江苏省交通厅定额站发布的“江苏省交通工程材料价格信息2024年9月”计取，部分材料参照《扬州工程造价管理》2024年10月的建材信息价。
（2）主要材料预算单价如下
	序号
	材料名称
	单位
	预算单价（元）

	1
	柴油 
	kg
	6.91


其他取费

施工安全费根据相关规定，按照第100章至第700章合计额的1.5%计。
工程一切险按照第100章至第700章合计额的2‰计列，第三责任险按照第100章至第700章合计额的2‰计列。

工伤保险费按照第100章至第700章合计额的1‰计列。

竣工文件编制费按照第200章至第700章合计额的0.3%计列。

承包人驻地建设按照第100章至第700章合计额的1%计列。

扬尘污染防治增加费按照第100章至第700章合计额的0.31%计列。

规费费率为34.3%，其中：养老保险费率为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%（含生育保险费率为0.8%），公积金费率为10%，工伤保险费率为1%。
计划利润：利润按7.42%计。

税金：税金按9%计。

其余规费及各项管理费的取费标准，结合国家及我省相关文件规定取定。

暂定金及计日工未列。

本项目标底预算价为228.083494万元。详见预算表及清单。                  
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