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第一章 竞争性磋商公告

项目概况
江宁街道集镇市政综合管养项目（招标项目编号：JSZC-320115-DLHY-C2026-0003）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月22日14:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc96347851][bookmark: _Toc93909065]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320115-DLHY-C2026-0003
项目名称：江宁街道集镇市政综合管养项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：
分包一：江宁集镇市政综合管养177.28万元
分包二：铜井集镇市政综合管养107.75万元
分包三：陆郎集镇市政综合管养79.95万元
分包四：五条道路路灯设施维护31.6万元
最高限价：
分包一：江宁集镇市政综合管养1389035.3元
分包二：铜井集镇市政综合管养850926.04元
分包三：陆郎集镇市政综合管养674790.33元
分包四：五条道路路灯设施维护275154.83元
投标报价超过项目最高限价的为无效投标。
采购需求：江宁街道集镇市政综合管养项目，详见磋商文件。
合同履行期限：一年；供应商需能够满足采购人的服务考核标准，若供应商不能满足采购人的服务考核标准，采购人有权终止合同，并重新采购若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.营业执照复印件加盖公章；
2.提供由法人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用承诺书》；
3.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（三）本项目的特定资格条件：
/。
三、获取招标文件
时间：公告发出起五个工作日。
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月22日14点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、开启 
时间：2026年10月22日14点30分（北京时间） 
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；
2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.供应商信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
注：
（1）政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(1)-(6)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(6)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。
（2）不适用信用承诺的情形：
1）供应商被列入严重失信主体名单；
2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（3）违反信用承诺的法律责任：
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
6.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
7.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其它未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1．采购人信息
名 称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处
地 址：南京市江宁区
联系人：李主任
联系方式：025-86199665
2．采购代理机构信息
名 称：南京华耀工程管理有限公司
地 址：南京市江宁区莱茵·量子国际财富广场8栋1602室
联系人：孙工
联系方式：17372979219
3．项目联系方式
联系人：孙工  
联系方式：17372979219

第二章 竞争性磋商须知
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名 称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处
地 址：南京市江宁区
联系人：李主任
联系方式：025-86199665

	2
	采购代理机构
	名 称：南京华耀工程管理有限公司
地 址：南京市江宁区莱茵·量子国际财富广场8栋1602室
联系人：孙工
联系方式：17372979219

	3
	现场考察
	本项目不组织集中现场考察或答疑

	4
	联合体投标
	不接受

	5
	分包
	不允许

	6
	合同履行期限
	服务期一年；供应商需能够满足采购人的服务考核标准，若供应商不能满足采购人的服务考核标准，采购人有权终止合同，并重新采购若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。

	7
	投标有效期
	90日历天

	8
	投标保证金
	不需要

	9
	提交投标文件的
截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	投标人参加开标会人员要求
	无要求

	12
	确定中标单位
	1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。
2、评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

	13
	供应商对采购文件的
询问
	时间：2026年10月19日14:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件发至958915743@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	14
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。或采用邮件形式（盖章扫描件发至958915743@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	15
	服务费
	服务费:为简化招标代理费支付流程，已将招标代理费计算入最高限价中，此费用由成交供应商直接向采购代理机构支付。
招标代理费:招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格(2002)1980号文标准的80%计取;招标控制价编制费以中标金额为基数，按照苏价服[2014]383号文标准的80%计取;计取后的总费用(无控制价编制费的)项目不足3000按3000收取，总费用(含控制价编制费的)项目不足5000按5000收取，由成交供应商承担，该费用不单独计列，已综合考虑计入投标人投标报价中。

	16
	其他
	（1） 中标以后中标供应商需提供纸质版投标文件一正贰副给采购人



一、总    则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能（本项目专门面向中小企业，不在享受中小企业扶持政策）
3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
3.4 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。
3.5进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.6绿色采购
（1）采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.7创新产品采购
（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
3.8网络产品、市场准入类产品采购
（1）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4、磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.服务费:以项目的中标价为收费基数，招标代理费按【计价格（2002）1980号】标准的80%计算，编制工程量清单及控制价按苏价服（2004）383号文标准的80%计算；领取中标通知书时，服务费及相关费用由中标人一次性支付。
二、响应文件编制
5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件扫描件； 
（3）★营业执照复印件加盖公章；
（4）★第一章磋商邀请中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；
（5）★《商务条款偏离表》；
（6）★《磋商报价表》；
（7）★《南京市政府采购供应商信用承诺书》
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）★《技术条款偏离表》；
（2）★《分项报价表》；
（3）施工方案；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4 响应文件的价格部分
（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
7.6 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
7.7采购文件的修改
7.7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
7.7.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8、磋商保证金（本项目不要求提供）
8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。
8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。
8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：
（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料谋取成交的；
（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。
三、响应文件递交
9、响应文件签署与递交
9.1 响应文件格式应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的，请供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章并扫描上传至投标系统。供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传至投标系统。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
9.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准.
9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：
代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
10、响应文件的撤回和修改
10.1 响应文件的撤回
10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
10.2 响应文件的修改
10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、磋商
11、联合体（本项目不接受联合体投标）
11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
12、开标
12.1 代理公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
12.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
12.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
13、磋商
13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
13.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
13.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
14、评审过程的保密与公正
14.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
15、评审过程中的澄清
15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
16、响应文件的审查
16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
16.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
16.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
16.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
16.3 未实质性响应磋商文件的情形
16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
16.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》）。
16.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
16.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。
16.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
16.3.9 依据财库〔2026〕2号文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评委会将启动异常低价投标审查机制投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
16.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
[bookmark: _GoBack]16.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
16.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
16.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
16.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
17、磋商程序及评审方法和评审标准
17.1 磋商程序
17.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
17.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
17.2 评审方法和评审标准
17.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。
17.2.2 评审标准
17.2.2 1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
17.2.2.2见本磋商文件第三章。
17.3出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；
（6）因重大变故，采购任务取消的；
（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
五、成交
18、确定成交供应商
18.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。
18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
18.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
18.4.1 提供虚假材料谋取成交。
18.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。
18.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
18.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
18.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
18.4.6 将合同标的转包。
19、成交通知书
19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
六、授予合同
20、签订合同
20.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
20.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
20.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
20.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
20.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、询问、质疑、投诉和诚实信用
21、询问
21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
22、质疑
22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京华耀工程管理有限公司。
22.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
22.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。
22.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
23、投诉
23.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
24、诚实信用
24.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
24.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。
24.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
24.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。
分包一、二、三、四评分标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	1、评标基准分：30分
评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。
其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分，小数点保留2位。
	30分

	2
	服务方案、管理措施
	2.1、对项目的认识、服务定位及整体设想：
10分：服务设想完整覆盖项目所有需求，定位清晰明确，提出的管理理念与项目实际高度契合，对项目特点把握精准。
8分：服务设想能覆盖项目主要需求，定位明确，对项目特点有较好把握。
6分：服务设想基本覆盖项目需求，定位基本明确，但对项目特点分析不足。
4分：服务设想内容不完整，或定位模糊，或与项目需求关联性不强。
0分：未提供相关方案。
	10分

	
	
	2.2、总体养护方案：
10分：总体养护方案科学、流程清晰，与市场实际情况高度匹配，具备极强的操作性。
8分：总体养护方案流程基本合理，具有较好的可操作性。
6分：总体养护方案内容不够细致，或操作性一般。
4分：总体养护方案内容空泛，或存在明显逻辑漏洞，缺乏实际操作性。
0分：未提供应急预案。
	10分

	
	
	2.3、服务质量保证措施：
10分：服务质量保证措施内容详实、逻辑严谨，完全贴合采购需求，对质量目标的实现有强支撑作用，可操作性强。
8分：服务质量保证措施内容完整，满足采购需求，具备较好的可操作性。
6分：服务质量保证措施内容基本完整，但部分措施可行性或针对性一般。
4分：服务质量保证措施内容空泛，或存在明显缺失，缺乏可操作性。
0分：未提供相关内容。
	10分

	
	
	2.4、安全文明及环境保护措施：
10分：安全文明及环境保护措施内容详实、逻辑严谨，完全贴合采购需求，对质量目标的实现有强支撑作用，可操作性强。
8分：安全文明及环境保护措施内容完整，满足采购需求，具备较好的可操作性。
6分：安全文明及环境保护措施内容基本完整，但部分措施可行性或针对性一般。
4分：安全文明及环境保护措施内容空泛，或存在明显缺失，缺乏可操作性。
0分：未提供相关内容。
	10分

	
	
	2.5、重难点分析说明：
8分：能准确识别本项目的管理重点与难点，分析深入透彻，并针对性地提出具体、可行、有效的解决措施。
6分：能识别主要重点难点，分析基本到位，提出的解决措施具有一定针对性和可行性。
4分：能识别部分重点难点，但分析不够深入，解决措施的针对性一般。
2分：重难点分析泛泛而谈，表述不明确，或提出的措施缺乏针对性。
0分：未进行分析说明。
	8分

	
	
	2.6、项目养护档案资料管理：
8分：有完善的养护档案管理制度，对档案的建立、收集、分类、编号、保存、借阅、移交等全流程均有明确、规范的规定，档案移交方案具体可行。
6分：有健全的养护档案管理制度，覆盖主要管理流程，有明确的档案移交步骤。
4分：有基本的养护档案管理制度，但部分流程（如移交）规定不清晰或缺失。
2分：养护档案管理制度不合理，或内容简单，难以保证档案完整。
0分：未提供档案管理制度。
	8分

	3
	类似业绩
	供应商自2023年10月1日（以合同签订日期为准）以来，承担过类似服务项目的，每提供一个业绩得3分，最高得6分。（提供业绩合同，日期以合同签订日期为准，以上材料均需提供复印件加盖公章，提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。）
	6分

	4
	服务承诺及后续服务
	8分：服务承诺内容具体、目标明确（如响应时间、解决时限等），服务保障措施全面、细致，对服务期内及期后的后续支持服务有清晰、周到的安排。
6分：服务承诺内容明确，服务措施较全面，对后续服务有基本安排。
4分：服务承诺内容基本明确，但部分措施不够具体或后续服务考虑不够周全。
2分：服务承诺内容模糊，措施不全面，后续服务考虑明显不足。
0分：未提供服务承诺。
	8分



 说明：
1. 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。
2. 小微企业价格扣除
2.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.3 小微企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
3. 监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4. 残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.节能产品、环境标志产品规定
（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 
（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。 
（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。 
（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。
7、以上未按要求提供相关材料的，不享受相关政策优惠。


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc9228][bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc23314]一、项目名称：江宁街道集镇市政综合管养项目
二、投标限价：
分包一：江宁集镇市政综合管养1389035.3元
分包二：铜井集镇市政综合管养850926.04元
分包三：陆郎集镇市政综合管养674790.33元
分包四：五条道路路灯设施维护275154.83元
注：供应商的投标总价不得高于最高限价，否则按无效报价处理 
三、项目概况
为适应城市精细化管理形势要求，不断改善市政设施状况，我街道推进实施市政设施综合养护管理工作，对三个集镇市政及五条路路灯进行综合管养工作。
四、服务要求
服务期一年，若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。
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第五章 合同格式
南京市江宁区政府采购合同


（供参考）



项目编号 ：
项目名称 ：江宁街道集镇市政综合管养项目 
采购单位 ：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 
成交单位 ：
签订日期 ：



 (
49
)
[bookmark: _Toc13142]合同主要条款及格式
分包一、二、三
采购合同

南京市江宁区政府采购合同
合同编号：                                      政府采购计划号： 
	招标人（以下称甲方）
	   供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	      住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经             (以下简称：甲方)和   （中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条 合同标的 
合同标的甲方委托乙方提供以下服务：             ，附清单，详见乙方投标文件。
合同履行期限：服务期一年；供应商需能够满足采购人的服务考核标准，若供应商不能满足采购人的服务考核标准，采购人有权终止合同，并重新采购若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。
第二条 合同总价款
本合同项下服务总价款为（大写）：     人民币 ，分项价款在“报价表”中有明确规定。
第三条 组成本合同的有关文件 
下列关于招标文件、投标人投标文件或与本次招标活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件； 
（2）乙方提供的投标文件和报价表；
（3）技术规格响应表；
（4）投标承诺/服务承诺； 
（5）中标通知书；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条质量保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条交付和验收
1、服务时间：     年      月      日至     年      月      日。
2、乙方应当在合同签订后
完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
3、 验收标准：按行业通行标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）
4、 第七条 履约保证金：无
第八条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、项目全部完工且验收合格后，年底经审计结束，按结算审核价支付费用；
3、支付管理服务费前，乙方应当向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权延迟付款，此种情形下不视为甲方违约，乙方仍应履行合同义务。
第九条违约责任
1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。 
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。 
3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。 
4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。 
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次 整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
 7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。
 8、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究 乙方该项或其他违约责任。
 9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。
第十条合同的变更和终止
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条争议的解决
1、因产品及服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品及服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向江宁区人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第 1 种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和甲方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3、本合同一经双方签字盖章后，即发生法律效力。
甲方（委托方）：（盖章）                乙方：（盖章）
法定代表人：                            法定或委托代表人：
电话：                                  电话：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
日期： 年 月 日                         日期： 年 月 日

考核项目及评分细则（总分 100 分）
（适用于分包一、二、三）
一、人员管理（12 分）
按投标文件及合同约定配齐项目负责人、技术员、巡查员、养护作业人员，人员在岗、定岗定责。未配齐，每缺 1 人扣 2 分；项目负责人无故不在岗每次扣 2 分。（4 分）
作业人员统一着装、佩戴标识，文明作业；作业时未穿戴防护用品每人次扣 1 分。（3 分）
建立人员花名册、考勤、安全教育培训台账，台账缺失或记录不全每项扣 1 分。（3 分）
严禁转包、违法分包本项目，一经发现本项 0 分，并上报主管部门。（2 分）
二、机械设备、物资管理（10 分）
按合同配置养护车辆、割草机、疏通设备、照明检修工具等，设备完好，定期维保。设备缺配每台套扣 2 分；设备带病作业每台扣 1 分。（4 分）
养护物资（砂石、井盖、密封材料、照明配件等）储备充足，满足应急抢修；物资储备不足影响抢修每次扣 2 分。（3 分）
车辆规范停放，作业车辆外观整洁，定期年检；车辆违规作业、未年检每次扣 1 分。（3 分）
三、集镇道路及附属设施养护（22 分）
包含集镇主干道、支巷路面、路缘石、人行道、井盖、雨水口、标线、路名牌等
路面：及时修补坑槽、沉陷、裂缝；坑槽破损超过 3 处未及时处置每处扣 1 分。（5 分）
人行道、路缘石：缺损、松动及时更换修复；破损未处置每处扣 1 分。（4 分）
雨水井、检查井：井盖缺失、破损、异响、沉降及时更换；井内定期清掏，无淤积堵塞。井盖破损 / 缺失未及时处置每处扣 2 分；雨水口淤积积水每处扣 1 分。（6 分）
道路标线、路名牌：保持清晰完好；缺失、模糊、歪斜未及时修复每处扣 1 分。（3 分）
道路周边及时清理抛洒物，无建筑垃圾长期堆放；大面积抛洒未及时清理每次扣 2 分。（4 分）
四、排水管网养护（22分）
集镇雨污管网定期巡查、疏通，管网无淤积、无溢流，雨季重点排查；管网堵塞造成积水溢流每次扣 3 分。（8分）
管网、化粪池定期清掏，清掏记录完整；清掏不及时、台账缺失每次扣 2 分。（4 分）
管网破损、渗漏及时抢修；发现管网破损逾期未处置每处扣 2 分。（8分）
清掏污泥、废弃物规范转运处置，不得随意倾倒；违规倾倒一次本项 0 分。（4 分）
五、应急处置、投诉响应（12 分）
建立应急抢修预案（暴雨、道路塌陷、井盖丢失、路灯短路等），24 小时值班联系电话保持畅通；值班电话无法接通每次扣 2 分。（3 分）
接到故障、险情报修：一般问题24 小时内到场处置；重大险情（路面塌陷、井盖缺失）2 小时到场处置，逾期处置每次扣 2～4 分。（4 分）
主管部门、群众投诉：及时响应、现场核查、闭环反馈；投诉属实未及时处置每件扣 2 分，造成信访舆情加倍扣分。（3 分）
突发事件处置完成后提交处置报告；未提交每次扣 1 分。（2 分）
六、台账资料管理（8 分）
日常巡查记录、维修工单、材料出入库、清掏记录、设备维保记录完整规范，缺一期扣 1 分。（3 分）
月度养护计划、月度工作总结按时报送甲方；逾期报送每次扣 2 分。（3 分）
现场照片、影像资料归档齐全；资料缺失扣 2 分。（2 分）
七、安全生产、文明施工（14分）
养护、抢修作业现场设置安全警示围挡、警示标志；未设置安全防护每次扣 2 分。（6分）
作业过程杜绝安全事故；发生一般安全事故本项 0 分；发生较大及以上安全事故，甲方有权终止合同。（4分）
文明作业，减少扬尘噪音；作业完成清理现场，遗留垃圾每次扣 1 分。（4 分）
扣分项（一票否决，不计入总分）
发生较大及以上安全生产责任事故，甲方有权解除合同并追究乙方全部损失。
擅自将项目转包、分包，立即终止合同。
养护作业造成环境污染、违规固废倾倒，产生行政处罚，全部责任由乙方承担。
弄虚作假伪造巡查、维修台账，当期考核按 60 分以下处理。
考核流程
每季度末，甲方组织考核小组现场考核，填写《集镇市政综合管养项目季度考核表》；
考核结果书面告知乙方，乙方可在 3 个工作日内提出异议申诉；
    考核结果作为当期服务费支付依据；乙方对考核问题须按整改通知书时限完成整改，复查不合格继续扣分。
备注：综合考核成绩低于90分， 每扣1分则核减服务费500元；综合考核成绩低于80分， 每扣1分则核减服务费1000元。甲方发现问题通报乙方，乙方未能在2天内整改的，核减管理费用1000元。
服务期内，两次季度考核低于80分，甲方有权解除合同。


	序号
	考核项目
	分值
	实得分
	扣分原因
	备注

	1
	人员管理
	12
	
	
	

	2
	机械设备、物资管理
	10
	
	
	

	3
	道路及附属设施养护
	22
	
	
	

	4
	排水管网养护
	22
	
	
	

	5
	应急处置、投诉响应
	12
	
	
	

	6
	台账资料管理
	8
	
	
	

	7
	安全生产文明施工
	14
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	



分包四
采购合同

南京市江宁区政府采购合同
合同编号：                                      政府采购计划号： 
	招标人（以下称甲方）
	   供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	      住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经             (以下简称：甲方)和   （中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一、委托管理的范围
1、G205国道等五条道路路灯设施
    （1）G205国道路灯（130盏/双臂）、路灯配电箱（2台）
    （2）江横路路灯（91盏）、路灯配电箱（2台）
（3）陆濮路路灯（97盏）、路灯配电箱（2台）
（4）正方中路路灯（214盏）、路灯配电箱（4台）
（5）汤铜路陆郎集镇段路灯（85盏）、路灯配电箱（1台）
（6）（补角灯）框架型固定式中杆照明设施（3盏）    
箱式变电站（1台）
2、路灯电缆总数：22.8.00km，
3、路灯总数：620盏，电箱总数：11台，箱式变电站（1台）
4、上述详细内容附清单，清单报价一份.
二、委托管理的内容及其质量标准：
日常维保，日常维修、定期检修和巡查等，巡检频率每7天对管辖内的所有路灯巡查不得低于2次，夜间巡视1次/月，每次不低于4人、1辆巡逻车。甲方发现路灯故障，乙方接到通知后需要2小时内到达现场进行故障判断，非电缆故障24小时内处理完毕，电缆故障72小时处理完毕。内容包括：做好记录、详细记载照明设施工作情况，日常列行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等。
1、亮灯率：主干道亮灯率达到98%,满足上级要求。并结合情况做到节能减排。
2、灯杆灯具：设备完好率达95%以上，灯杆保持无倾斜、外观整洁、编号完整、无多余悬挂物(横幅、广告等);每年进行一次接地电阻测试；灯具保持整洁、连接可靠。要求摘除鸟巢、清洗灯罩，有序更换失效的照明设备。
3、地下线路电缆：定期巡视，线路保持配件完好安全，对查出的缺陷、隐患等及时维修；井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整。电缆绝缘良好、接地可靠接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。
4、配电箱：保持平整稳固，箱体内外清洁、标志明显、导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵有效，箱体接地可靠。按季节天气变化调控开关灯时间、准确无误、不得遗漏。非主干道地区可换成经纬度时控。
5、车辆及人员配备：自备车辆及登高作业车，必须持证上岗，高空维护人员年龄不得超过55岁。白天巡查时必须保证一辆巡查车和三名电工及其它辅助人员，夜间巡查必须保证一辆巡查车和两名电工及其它辅助人员。每名电工每天工作时间不低于8个小时，不超过10个小时。
三、合同价款、合同期限及支付方式
1、固定总价为人民币: (小写)¥   元/年(大写：    元整)
2、合同期限为一年（  年   月 日至  年  月 日），供应商需能够满足采购人的服务考核标准，若供应商不能满足采购人的服务考核标准，采购人有权终止合同，并重新采购；若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除
3、维护费支付方式: 项目全部完工且验收合格后，年底经审计结束，按结算审核价支付费用，乙方提供增值税普票给甲方。
四、乙方的权利与义务
1、乙方负责对路灯进行巡视、维修、养护.
2、乙方负责对代维江宁街道路路灯的日常维护保养(含日常检修)、缺陷处理和故障抢修。
3、甲方未履行本合同约定的付款义务，乙方有权终止提供巡查、养护维护服务。
4、乙方在维护期间发现路灯电缆被盗、电缆损坏、路灯被撞、电气设备损坏、人为破坏及时汇报给甲方，维修的费用由甲方支付（不含在维护费用内）。
5．乙方在维护期间遇到不可抗拒的自然灾害（如台风、地震、暴雨、雷击等）所造成路灯设施损坏及时汇报给甲方，维修的费用由甲方支付（不含在维护费用内）。
五、违约责任
1、合同签订后，甲方未按合同约定条款支付费用，按民法典执行。
2、合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，须经另一方同意。

3、合同签订后，任何一方提出终止合同，应提前三个月通知对方。


甲方：（盖章）	 乙方：（盖章）	
法定代表人：	 法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：

年   月   日	               年   月   日

考核项目及评分细则（总分 100 分）
（适用于分包四）
一、亮灯运行管理（35 分）
整体亮灯率≥95%，以路灯控制点为1个单元，每次测定亮灯率采用随机抽取，抽取数量不低于总数的25%；每降低 1% 扣 3 分；随机抽查灭灯，单盏不亮扣 0.5 分；同一路段连续 5 盏及以上灭灯，一次性扣 5 分。（20 分）
启闭时间：按季节、天黑天亮时间调整，按时开关灯；无故提前关灯、延迟开灯、白天长亮，每次扣 3 分。（8 分）
灯具无频繁闪烁、忽明忽暗；灯具闪烁故障未及时修复每盏扣 0.5 分。（7 分）
二、灯杆、灯具及附属设施完好（30 分）
灯杆：无倾斜、严重锈蚀、开裂、基础松动；灯杆倾斜、基础松动存在安全隐患每处扣 3 分；大面积锈蚀未除锈油漆每根扣 1 分。（6分）
定期对照明设施进行清扫保洁，发现一处扣1分。（6分）
灯具、灯头、灯罩：无破损缺失、进水；灯罩缺失、破裂每处扣 1 分。（6 分）
配电箱、控制箱：箱门完好、上锁，内部接线规范，无裸露线头、积尘、渗水；箱门缺失、敞开、线路裸露，每处扣 3 分。（6 分）
电缆、接线盒：无破皮、老化、漏电隐患；接线盒破损、电缆外露每处扣 2 分；井盖缺失、破损扣2分/处。（6 分）
三、巡查、维修响应时效（18 分）
日常维保，日常维修、定期检修和巡查等，巡检频率每7天对管辖内的所有路灯巡查不得低于2次，夜间巡视1次/月，巡查记录完整。缺一次巡查记录扣 2 分。（6 分）
故障处置时限： 
故障处理率必须达到100%；
一般故障（单盏不亮）：48 小时内修复，逾期每起扣 2 分；
重大故障（线路短路、灯杆倾斜、配电箱故障、连片灭灯）：2 小时到场，24 小时内处置，逾期每起扣 2 分。（4 分）
投诉报修响应：甲方、群众投诉报修，24 小时响应并闭环反馈；投诉属实未处置每件扣 2 分，引发舆情加倍扣分。（4 分）
积极完成节庆日、突发事件等重大活动以及下雪、冰冻、防汛等特殊时期的保障工作，按时完成各项指令性任务，未按要求及时完成的，1次扣1分；（4 分）
四、人员、设备及安全文明作业（10 分）
配备专职养护人员、高空作业人员，人员持证上岗；人员不到位、无证高空作业每次扣 3 分。（3 分）
养护设备：高空作业车、万用表、绝缘工具等齐全完好；工具缺失影响维修扣 2 分。（2 分）
维修作业：现场设置安全警示标志，做好交通防护；高空作业佩戴安全防护用品，未落实安全措施每次扣 2 分。（3 分）
文明施工，维修后清理现场，无遗留废料；现场遗留垃圾每次扣 2 分。（2 分）
五、台账资料管理（7 分）
建立路灯设施台账：灯杆编号、位置、光源型号、配电箱、电缆信息，台账动态更新；台账缺失、信息不全扣 3 分。（3 分）
维修工单、故障记录、巡查照片、材料更换记录完整；缺一份记录扣 1 分。（2 分）
每月按时报送路灯养护月报；逾期报送扣 2 分。（2 分）
一票否决（不计入总分）
发生触电、高空坠落等安全生产责任事故，当期考核按 0 分，甲方有权按合同追责，直至解除合同。
弄虚作假伪造巡查、维修记录，当月考核按低于 60 分处理。
发现偷漏电、擅自改动照明线路，造成用电安全事故，乙方承担全部责任。
考核流程
每季度末，甲方组织考核小组现场考核，填写《集镇市政综合管养项目季度考核表》；
考核结果书面告知乙方，乙方可在 3 个工作日内提出异议申诉；
考核结果作为当期服务费支付依据；乙方对考核问题须按整改通知书时限完成整改，复查不合格继续扣分。
服务期内，两次季度考核低于80分，甲方有权解除合同。


	序号
	考核项目
	分值
	实得分
	扣分原因
	备注

	1
	亮灯运行管理
	35
	
	
	抽查夜间亮灯

	2
	灯杆灯具及附属设施完好
	30
	
	
	日间现场检查

	3
	巡查、维修响应时效
	18
	
	
	核查工单、投诉记录

	4
	人员设备及安全文明作业
	10
	
	
	现场核查

	5
	台账资料管理
	7
	
	
	查阅台账

	合计
	
	100
	
	
	





第六章 投标文件格式
一、磋商申请及声明
致：（采购人）         
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、我们的总报价为（小写）¥              ，（大写）             人民币。
项目负责人：          ；服务期：  一年 ；。
3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。
5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
7、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日
二、法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：（采购人）         
    本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：
供应商名称（公章）：                                     
日        期：     年    月    日
                         

















三、磋商报价表
本次为首次报价                                  货币单位：人民币元
项目编号： 
	项目名称
	项目内容
	合计总价（小写）

	江宁街道集镇市政综合管养项目
	详见响应文件
	         元

	总价（大写）：
	 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
备注:依据财库〔2026〕2号文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评委会将启动异常低价投标审查机制投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
 (
1
)
 (
4
)
四、分项报价表
分包一：江宁集镇市政综合管养
	江宁街道（江宁集镇）市政基础设施维修管养项目

	一
	日常巡查管护服务

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	市政组日常管护服务
	1.管护范围：①市政：江宁集镇道路管护；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙。
2.管护内容：①市政：管护范围内道路路基、路面、雨污水管道、井圈井盖、箱涵、排水沟渠、路牙、雨水箅、标线、喷泉等；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙等，日常巡查、清理小广告、井内垃圾树叶等。
3.人员及机械配置：市政组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
4.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人员工资、机械及工器具使用等全部费用。
	项
	1
	
	
	

	2
	机电组日常管护服务
	1．管护范围：江宁集镇片区路灯，及信号灯管护；
2.管护内容：江宁集镇片区路灯、信号灯等日常巡查、路灯照明时间及信号灯时间调整、灯杆清洗、清理广告、灯杆扶正、路灯保亮等；
3.人员配置：机电组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
4.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人员工资、机械及工器具使用等全部费用。
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	

	二
	日常维修服务

	1.土石方工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	挖沟槽土方
	1、人工挖沟槽，基础三类土方等零星土方
2、单双轮车平均运50m集中堆放
3、堆放点挖机挖土装车
	m3
	73
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1、机械挖挖沟槽，基础三类土方装车
	m3
	285
	
	
	

	3
	挖一般土方
	1、机械挖三类土方装车
	m3
	345
	
	
	

	4
	余方弃置
	1、自卸车外运土方5km（暂定）
	m3
	703
	
	
	

	5
	挖淤泥、流砂
	1、挖机挖淤泥装车
2、淤泥外运5km（暂定）
	m3
	200
	
	
	

	6
	挖一般石方
	1、挖机挖建筑垃圾、石渣及拆除垃圾等
2、外运5km（暂定）
	m3
	115
	
	
	

	7
	回填方
	1、人工回填土方
	m3
	65
	
	
	

	8
	回填方
	1、机械回填土方
	m3
	112
	
	
	

	合计
	
	

	2.道路拆除工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	锯缝机锯缝
	1、锯缝机锯缝
	m
	500
	
	
	

	2
	砼路面拆除
	1、人工持风镐拆除砼路面10cm以内
	m2
	125
	
	
	

	3
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面10cm以内及10cm厚碎石垫层
	m2
	420
	
	
	

	4
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面15cm及10cm厚碎石垫层
	m2
	485
	
	
	

	5
	拆除沥青面层
	1、人工持风镐拆除沥青路面4cm以内
	m2
	165
	
	
	

	6
	碎石垫层拆除
	1、人工拆除碎石基层厚10cm
	m2
	144
	
	
	

	7
	人行道拆除
	1、拆除人行道面包砖，花岗岩，火烧板，道板砖等面层
	m2
	350
	
	
	

	8
	砼路牙拆除
	1、砼路牙拆除
	m
	125
	
	
	

	9
	石路牙拆除
	1、石路牙拆除
	m
	95
	
	
	

	10
	零星砖切体拆除
	1、零星砖切体拆除
	m3
	19.5
	
	
	

	合计
	
	

	3.道路工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	碎石垫层
	1、人机配合铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	200
	
	
	

	2
	碎石垫层
	1、人工铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	95
	
	
	

	3
	砼垫层
	1、C20砼垫层10cm厚
	m3
	65
	
	
	

	4
	水泥混凝土
	1、10cm厚C30砼路面
	m2
	90
	
	
	

	5
	水泥混凝土
	1、15cm厚C30砼路面
	m2
	100
	
	
	

	6
	沥青混凝土
	1、人工手泵喷洒结合油喷油量0.8kg/m2
2、人工摊铺细粒式改性沥青AC-13，厚度4cm
	m2
	105
	
	
	

	7
	路牙垫层
	1、10cm厚C15砼路牙垫层
	m3
	5.78
	
	
	

	8
	混凝土路牙铺设
	1、混凝土侧石(立缘石)铺设
	m
	125
	
	
	

	9
	石质路牙铺设
	1、石质侧石(立缘石)铺设
	m
	95
	
	
	

	10
	人行道块料铺设
	1、200*100*50mm厚彩色面包砖铺设
	m2
	350
	
	
	

	11
	人行道块料铺设
	1、200*100*50mm厚彩色面包砖铺设（不含主材）
	m2
	250
	
	
	

	12
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	200
	
	
	

	13
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设（不含主材）
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	80
	
	
	

	合计
	
	

	4.零星改造维修工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	零星砌筑修补
	1、零星砖砌筑、修补挡土墙，排水沟，花坛，基础等
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	13.5
	
	
	

	2
	零星水泥砂浆粉刷
	1、1:3水泥砂浆挡土墙，排水沟，花坛，基础，墙面零星水泥砂浆粉刷等
	m2
	115
	
	
	

	3
	面砖修补
	1、铲除墙、柱梁面面砖
2、单块面积0.18m2以内墙面砖素水泥浆粘贴
	m2
	60
	
	
	

	4
	乳胶漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、白水泥腻子、乳胶漆修补各3遍
	m2
	200
	
	
	

	5
	真石漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、外墙真石漆 胶带分格
	m2
	30
	
	
	

	6
	木材面油漆
	1、原木材面清扫                                     
2、木材面刷防腐油1遍
	m2
	85
	
	
	

	合计
	
	

	5.排水系统维修
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	排水沟盖板安装
	1、混凝土排水沟盖板拆除更换500*500
	块
	75
	
	
	

	2
	排水沟盖板安装
	1、钢纤维排水沟盖板拆除更换500*500
	块
	50
	
	
	

	3
	砼雨水篦子更换
	1、砼雨水篦子拆除更换450*550
	套
	180
	
	
	

	4
	铸铁雨水篦子更换
	1、铸铁雨水篦子拆除更换450*550
	套
	60
	
	
	

	5
	更换Φ700砼检查井盖
	1、Φ700砼检查井盖拆除更换
	套
	75
	
	
	

	6
	更换Φ700砼检查井框
	1、Φ700砼检查井框拆除更换
	套
	45
	
	
	

	7
	更换Φ700铸铁检查井框、盖
	1、Φ700铸铁检查井框、盖拆除更换
	套
	85
	
	
	

	8
	更换600*600砼检查井盖
	1、600*600砼检查井盖拆除更换
	套
	90
	
	
	

	9
	更换600*600砼检查井框
	1、600*600砼检查井框拆除更换
	套
	90
	
	
	

	10
	更换500*500砼检查井盖
	1、拆除、安装500*500砼井盖及测试、清理现场。
	套
	98
	
	
	

	11
	更换500*500砼检查井框
	1、拆除、安装500*500砼井框及测试、清理现场。
	套
	50
	
	
	

	12
	维修Φ700检查井
	1、检查井维修 升高20cm以内 Φ700以内
	座
	12
	
	
	

	13
	矩形检查井维修 
	1、雨水井维修 升高30cm以内500×350以上
	座
	8
	
	
	

	14
	HDPE200波纹管埋设
	1、S8-HDPE200波纹管埋设
	m
	50
	
	
	

	15
	HDPE300波纹管埋设
	1、S8-HDPE300波纹管埋设
	m
	50
	
	
	

	16
	塑料管
	1、UPVC160塑料管埋设
	m
	30
	
	
	

	17
	管道砂垫层
	1、管道中砂垫层
	m3
	12
	
	
	

	18
	管道砂包封
	1、管道中砂包封
	m3
	16
	
	
	

	合计
	
	

	6.交通标识
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	标线
	1、热熔漆实线，宽度15cm
	m
	1200
	
	
	

	2
	非机动车油漆地面
	1、冷漆横道线
	m2
	520
	
	
	

	3
	热熔标线箭头
	1、热熔漆直行箭头(3m)
	个
	3
	
	
	

	4
	热熔漆标记
	1、热熔漆文字标记(字高3m)
	个
	3
	
	
	

	合计
	
	

	7.路灯工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	电缆
	1、YJV-4*16+1*10铜芯电缆
	m
	120
	
	
	

	2
	更换路灯
	1、路灯安装高度8m以内，含混凝土基础500*500*500
	套
	3
	
	
	

	3
	更换路灯灯头
	1、更换50WLED路灯灯头
	套
	125
	
	
	

	合计
	
	

	8.其他项目
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	健身器材
	1、健身器材安装（内含5件套）
	套
	3
	
	
	

	2
	片植小灌木养护
	1、片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内养护
	m2
	800
	
	
	

	3
	草坪修剪养护
	1、草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷季型
	m2
	800
	
	
	

	合计
	
	

	9.零星用工及机械台班
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	日常维修服务零星点工
	1、日常维修服务零星用工
	工日
	820
	
	
	

	2
	清疏两用车日本MORITA
	1、清疏两用车日本MORITA
	台班
	10
	
	
	

	3
	污泥车5t
	1、污泥车5t
	台班
	15
	
	
	

	4
	洒水车罐容量8000L
	1、洒水车罐容量8000L
	台班
	15
	
	
	

	5
	洒水车罐容量4000L
	1、洒水车罐容量4000L
	台班
	10
	
	
	

	6
	自卸汽车装载质量4t
	1、自卸汽车装载质量4t
	台班
	80
	
	
	

	7
	自卸汽车装载质量8t
	1、自卸汽车装载质量8t
	台班
	20
	
	
	

	8
	柴油发电机组功率30kW
	1、柴油发电机组功率30kW
	台班
	35
	
	
	

	9
	平台升降车提升高度20m
	1、平台升降车提升高度20m
	台班
	80
	
	
	

	10
	汽油发电机组功率10kW
	1、汽油发电机组功率10kW
	台班
	90
	
	
	

	11
	履带式挖掘机1m3以内场外运输费
	1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费
	台次
	1
	
	
	

	12
	压路机(振动压路机)场外运输费
	1、压路机(振动压路机)场外运输费
	台次
	1
	
	
	

	合计
	
	

	总计（一+二）
	
	



分包二：铜井集镇市政综合管养
	江宁区江宁街道(铜井集镇)市政基础设施维修管养项目

	一
	日常巡查管护服务

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	市政组日常巡查服务
	1.管护范围：①市政：江宁集镇道路管护；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙。
2.管护内容：①市政：管护范围内道路路基、路面、雨污水管道、井圈井盖、箱涵、排水沟渠、路牙、雨水箅、标线、喷泉等；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙等，日常巡查、清理小广告、井内垃圾树叶等。
3.人员及机械配置：市政组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
4.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人员工资、机械及工器具使用等全部费用。
	项
	1
	
	
	

	2
	机电组组日常巡查服务
	1．管护范围：铜井集镇片区路灯，及信号灯管护；
2.管护内容：铜井集镇片区路灯、信号灯等日常巡查、路灯照明时间及信号灯时间调整、灯杆清洗、清理广告、灯杆扶正、路灯保亮等；
3.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人工、材料、机械、管理费、利润、等费用。
4.人员配置：机电组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	

	二
	日常维修服务

	1.土石方工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	挖沟槽土方
	1、人工挖沟槽，基础三类土方等零星土方
2、单双轮车平均运50m集中堆放
3、堆放点挖机挖土装车
	m3
	50
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1、机械挖挖沟槽，基础三类土方装车
	m3
	150
	
	
	

	3
	挖一般土方
	1、机械挖三类土方装车
	m3
	200
	
	
	

	4
	余方弃置
	1、自卸车外运
	m3
	200
	
	
	

	5
	挖淤泥、流砂
	1、挖机挖淤泥装车
	m3
	50
	
	
	

	6
	淤泥、流砂弃置
	1、挖淤泥、流砂自卸车外运
	m3
	50
	
	
	

	7
	挖一般石方
	1、挖机挖建筑垃圾、石渣及拆除垃圾等装车外运
	m3
	115
	
	
	

	8
	石方弃置
	1、石方自卸车外运
	m3
	115
	
	
	

	9
	回填方
	人工回填土方
	m3
	65
	
	
	

	10
	回填方
	机械回填土方
	m3
	112
	
	
	

	合计
	
	

	2.道路拆除工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	锯缝机锯缝
	1、锯缝机锯缝
	m
	500
	
	
	

	2
	砼路面拆除
	1、人工持风镐拆除砼路面10cm以内
	m2
	125
	
	
	

	3
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面10cm以内及10cm厚碎石垫层
	m2
	320
	
	
	

	4
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面15cm及10cm厚碎石垫层
	m2
	380
	
	
	

	5
	拆除沥青面层
	1、人工持风镐拆除沥青路面4cm以内
	m2
	165
	
	
	

	6
	碎石垫层拆除
	1、人工拆除碎石基层厚10cm
	m2
	144
	
	
	

	7
	人行道拆除
	1、拆除人行道面包砖，花岗岩，火烧板，道板砖等面层
	m2
	350
	
	
	

	8
	砼路牙拆除
	1、砼路牙拆除
	m
	125
	
	
	

	9
	石路牙拆除
	1、石路牙拆除
	m
	95
	
	
	

	10
	零星砖切体拆除
	1、零星砖切体拆除
	m3
	13
	
	
	

	合计
	
	

	3.道路工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	碎石垫层
	1、人机配合铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	200
	
	
	

	2
	碎石垫层
	1、人工铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	95
	
	
	

	3
	砼垫层
	1、C20砼垫层10cm厚
	m3
	65
	
	
	

	4
	水泥混凝土
	1、10cm厚C30砼路面
	m2
	90
	
	
	

	5
	水泥混凝土
	1、15cm厚C30砼路面
	m2
	100
	
	
	

	6
	沥青混凝土
	1、人工手泵喷洒结合油喷油量0.8kg/m2
2、人工摊铺细粒式改性沥青AC-13，厚度4cm
	m2
	60
	
	
	

	7
	混凝土路牙铺设
	1、混凝土路牙铺设
2、C20混凝土基础，混凝土靠背等
	m
	50
	
	
	

	8
	石质路牙铺设
	1、石质路牙铺设
2、C20混凝土基础，混凝土靠背等
	m
	80
	
	
	

	9
	人行道块料铺设
	1、50mm厚彩色面包砖，，道板砖
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	550
	
	
	

	10
	人行道块料铺设
	1、彩色面包砖，道板砖铺设（不含主材）
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	250
	
	
	

	11
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	40
	
	
	

	12
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设（不含主材）
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	10
	
	
	

	合计
	
	

	4.零星改造维修工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	零星砌筑修补
	1、零星砖砌筑、修补挡土墙，排水沟，花坛，基础等
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	13.5
	
	
	

	2
	零星青砖砌筑修补
	1、零星青砖砌筑、修补挡土墙，排水沟，花坛，基础等
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	10
	
	
	

	3
	零星水泥砂浆粉刷
	1:3水泥砂浆挡土墙，排水沟，花坛，基础，墙面零星水泥砂浆粉刷等
	m2
	115
	
	
	

	4
	面砖修补
	1、铲除墙、柱梁面面砖
2、墙面砖素水泥浆粘贴
	m2
	60
	
	
	

	5
	乳胶漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、批腻子、乳胶漆修补
	m2
	50
	
	
	

	6
	真石漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、真石漆修补
	m2
	30
	
	
	

	7
	木材面油漆
	1、原木材面油漆清理、打磨
2、刷防腐油2遍
	m2
	85
	
	
	

	合计
	
	

	5.排水系统维修
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	排水沟盖板安装
	拆除砼旧井盖板、安裝新盖板、清理现场
	块
	50
	
	
	

	2
	排水沟盖板安装
	拆除铸铁旧井盖板、安裝新盖板盖、清理现场
	块
	50
	
	
	

	3
	砼雨水篦子更换
	拆除砼旧雨水篦子、安裝450*550新雨水箅子、清理现场
	座
	20
	
	
	

	4
	铸铁雨水篦子更换
	拆除铸铁旧雨水篦子、安裝450*550新雨水箅子、清理现场
	套
	40
	
	
	

	5
	更换Φ700砼检查井盖
	拆除、安装Φ700砼检查井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	6
	更换Φ700砼检查井框
	拆除、安装Φ700砼检查井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	7
	更换Φ700铸铁检查井框、盖
	拆除、安装Φ700砼检查井盖及测试、清理现场。
	座
	25
	
	
	

	8
	更换600*600砼检查井盖
	拆除、安装600*600砼井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	9
	更换600*600砼检查井框
	拆除、安装600*600砼井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	10
	更换500*500砼检查井盖
	拆除、安装500*500砼井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	11
	更换500*500砼检查井框
	拆除、安装500*500砼井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	12
	维修Φ700检查井
	检查井维修 Φ700以内，维修高度50cm以内
	座
	10
	
	
	

	13
	维修Φ700检查井
	检查井维修 Φ700以内，维修高度50cm以内
	座
	10
	
	
	

	14
	HDPE200波纹管埋设
	S8-HDPE200波纹管埋设
	m
	30
	
	
	

	15
	HDPE300波纹管埋设
	S8-HDPE300波纹管埋设
	m
	30
	
	
	

	16
	塑料管PVC160埋设
	UPVC160塑料管埋设
	m
	30
	
	
	

	17
	管道砂垫层
	管道中砂垫层
	m3
	10
	
	
	

	18
	管道砂包封
	管道中砂包封
	m3
	7
	
	
	

	合计
	
	

	6.交通标识
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	标线
	热熔漆实线；宽度15cm
	m
	600
	
	
	

	2
	非机动车油漆地面
	非机动车刷绿地漆油漆刷两遍
	m2
	440
	
	
	

	3
	热熔标线箭头
	热熔标线箭头，长度1m以内
	个
	12
	
	
	

	4
	热熔漆标记
	热熔漆标记，每个标记0.6m2以内
	个
	12
	
	
	

	合计
	
	

	7.路灯工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	电缆
	YJV-4*16+1*10铜芯电缆
	m
	120
	
	
	

	2
	更换路灯
	路灯杠拆除更换，高度8m以内，含混凝土基础
	套
	2
	
	
	

	3
	更换路灯灯头
	更换50WLED路灯灯头
	套
	40
	
	
	

	合计
	
	

	8.其他项目
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	健身器材
	成品健身器材安装，含基础混凝土
	套
	3
	
	
	

	2
	片植小灌木养护
	片植小灌木养护，养护期一年
	m2
	700
	
	
	

	3
	草坪修剪养护
	草坪修剪养护，养护期一年
	m2
	300
	
	
	

	合计
	
	

	9.零星用工及机械台班
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	日常维修服务零星点工
	1、日常维修服务零星用工
	工日
	250
	
	
	

	2
	清疏两用车日本MORITA
	1、清疏两用车日本MORITA
	台班
	15
	
	
	

	3
	污泥车5t
	1、污泥车5t
	台班
	15
	
	
	

	4
	洒水车罐容量8000L
	1、洒水车罐容量8000L
	台班
	20
	
	
	

	6
	自卸汽车装载质量4t
	1、自卸汽车装载质量4t
	台班
	20
	
	
	

	9
	平台升降车提升高度20m
	1、平台升降车提升高度20m
	台班
	20
	
	
	

	10
	汽油发电机组功率10kW
	1、汽油发电机组功率10kW
	台班
	10
	
	
	

	11
	大型机械设备进出场及安拆
	1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费
	台次
	1
	
	
	

	合计
	
	

	总计（一+二）
	
	



分包三：陆郎集镇市政综合管养
	江宁街道（江宁集镇）市政基础设施维修管养项目

	一
	日常巡查管护服务

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	市政组日常巡查服务
	1.管护范围：①市政：陆郎集镇道路管护；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙。
2.管护内容：①市政：管护范围内道路路基、路面、雨污水管道、井圈井盖、箱涵、排水沟渠、路牙、雨水箅、标线、喷泉等；②景观：硬质景观、垃圾桶、坐凳、小品、木栈道、木平台、栏杆、廊架、挡墙等，日常巡查、清理小广告、井内垃圾树叶等。
3.人员及机械配置：市政组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
4.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人员工资、机械及工器具使用等除税金以外的全部费用。
	项
	1
	
	
	

	2
	机电组组日常巡查服务
	1．管护范围：陆郎集镇片区路灯，及信号灯管护；
2.管护内容：陆郎集镇片区路灯、信号灯等日常巡查、路灯照明时间及信号灯时间调整、灯杆清洗、清理广告、灯杆扶正、路灯保亮等；
3.费用总价包括：除日常维修服务另计外，管护范围内日常巡查所需的人工、材料、机械、管理费、利润、等费用。
4.人员配置：机电组1人配1辆2t载货汽车每天巡查。
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	

	二
	日常维修服务

	1.土石方工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	挖沟槽土方
	1、人工挖沟槽，基础三类土方等零星土方
2、单双轮车平均运50m集中堆放
3、堆放点挖机挖土装车
	m3
	50
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1、机械挖挖沟槽，基础三类土方装车
	m3
	150
	
	
	

	3
	挖一般土方
	1、机械挖三类土方装车
	m3
	150
	
	
	

	4
	余方弃置
	1、自卸车外运
	m3
	150
	
	
	

	5
	挖淤泥、流砂
	1、挖机挖淤泥装车
	m3
	30
	
	
	

	6
	淤泥、流砂弃置
	1、挖淤泥、流砂自卸车外运
	m3
	30
	
	
	

	7
	挖一般石方
	1、挖机挖建筑垃圾、石渣及拆除垃圾等装车外运
	m3
	115
	
	
	

	8
	石方弃置
	1、石方自卸车外运
	m3
	115
	
	
	

	9
	回填方
	人工回填土方
	m3
	40
	
	
	

	10
	回填方
	机械回填土方
	m3
	100
	
	
	

	合计
	
	

	2.道路拆除工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	锯缝机锯缝
	据缝机据缝深度6cm以内
	m
	400
	
	
	

	2
	砼路面拆除
	1、人工持风镐拆除砼路面10cm以内
	m2
	100
	
	
	

	3
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面10cm以内及10cm厚碎石垫层
	m2
	200
	
	
	

	4
	砼路面拆除
	1、机械拆除砼路面15cm及10cm厚碎石垫层
	m2
	200
	
	
	

	5
	拆除沥青面层
	
	m2
	80
	
	
	

	6
	碎石垫层拆除
	人工拆除碎石基层厚10cm
	m2
	150
	
	
	

	7
	人行道拆除
	拆除人行道面包砖，花岗岩，火烧板，道板砖等面层
	m2
	150
	
	
	

	8
	砼路牙拆除
	砼路牙拆除
	m
	50
	
	
	

	9
	石路牙拆除
	石路牙拆除
	m
	50
	
	
	

	10
	零星砖切体拆除
	零星砖切体拆除
	m3
	10
	
	
	

	合计
	
	

	3.道路工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	碎石垫层
	人机配合铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	200
	
	
	

	2
	碎石垫层
	人工铺装5-40mm碎石底层厚10cm
	m2
	95
	
	
	

	3
	砼垫层
	C20砼垫层10cm厚
	m3
	65
	
	
	

	4
	水泥混凝土
	1、10cm厚C30砼路面
	m2
	90
	
	
	

	5
	水泥混凝土
	1、15cm厚C30砼路面
	m2
	100
	
	
	

	6
	沥青混凝土
	1、基层喷洒沥青下封层
2、细粒式改性沥青AC-13，厚度4cm
	m2
	60
	
	
	

	7
	混凝土路牙铺设
	1、混凝土路牙铺设
2、C20混凝土基础，混凝土靠背等
	m
	50
	
	
	

	8
	石质路牙铺设
	1、石质路牙铺设
2、C20混凝土基础，混凝土靠背等
	m
	50
	
	
	

	9
	人行道块料铺设
	1、50mm厚彩色面包砖，，道板砖
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	150
	
	
	

	10
	人行道块料铺设
	1、彩色面包砖，道板砖铺设（不含主材）
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	30
	
	
	

	11
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	30
	
	
	

	12
	人行道块料铺设
	1、3cm厚火烧板铺设（不含主材）
2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺设
	m2
	10
	
	
	

	合计
	
	

	4.零星改造维修工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	零星砌筑修补
	1、零星砖砌筑、修补挡土墙，排水沟，花坛，基础等
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	10
	
	
	

	2
	零星青砖砌筑修补
	1、零星青砖砌筑、修补挡土墙，排水沟，花坛，基础等
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	5
	
	
	

	3
	零星水泥砂浆粉刷
	1:3水泥砂浆挡土墙，排水沟，花坛，基础，墙面零星水泥砂浆粉刷等
	m2
	80
	
	
	

	4
	面砖修补
	1、铲除墙、柱梁面面砖
2、墙面砖素水泥浆粘贴
	m2
	50
	
	
	

	5
	乳胶漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、批腻子、乳胶漆修补
	m2
	50
	
	
	

	6
	真石漆修补
	1、铲除墙面腻子、涂料
2、真石漆修补
	m2
	30
	
	
	

	7
	木材面油漆
	1、原木材面油漆清理、打磨
2、刷防腐油2遍
	m2
	100
	
	
	

	合计
	
	

	5.排水系统维修
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	排水沟盖板安装
	拆除砼旧井盖板、安裝新盖板、清理现场
	块
	50
	
	
	

	2
	排水沟盖板安装
	拆除铸铁旧井盖板、安裝新盖板盖、清理现场
	块
	50
	
	
	

	3
	砼雨水篦子更换
	拆除砼旧雨水篦子、安裝450*550新雨水箅子、清理现场
	座
	10
	
	
	

	4
	铸铁雨水篦子更换
	拆除铸铁旧雨水篦子、安裝450*550新雨水箅子、清理现场
	套
	10
	
	
	

	5
	更换Φ700砼检查井盖
	拆除、安装Φ700砼检查井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	6
	更换Φ700砼检查井框
	拆除、安装Φ700砼检查井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	7
	更换Φ700铸铁检查井框、盖
	拆除、安装Φ700砼检查井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	8
	更换600*600砼检查井盖
	拆除、安装600*600砼井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	9
	更换600*600砼检查井框
	拆除、安装600*600砼井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	10
	更换500*500砼检查井盖
	拆除、安装500*500砼井盖及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	11
	更换500*500砼检查井框
	拆除、安装500*500砼井框及测试、清理现场。
	座
	10
	
	
	

	12
	维修Φ700检查井
	检查井维修 Φ700以内，维修高度50cm以内
	座
	10
	
	
	

	13
	矩形检查井维修
	矩形检查井维修 ，提升高度30cm以内
	座
	2
	
	
	

	14
	HDPE200波纹管埋设
	S8-HDPE200波纹管埋设
	m
	20
	
	
	

	15
	HDPE300波纹管埋设
	S8-HDPE300波纹管埋设
	m
	20
	
	
	

	16
	塑料管PVC160埋设
	UPVC160塑料管埋设
	m
	20
	
	
	

	17
	管道砂垫层
	管道中砂垫层
	m3
	8
	
	
	

	18
	管道砂包封
	管道中砂包封
	m3
	6
	
	
	

	合计
	
	

	6.交通标识
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	标线
	热熔漆实线；宽度15cm
	m
	400
	
	
	

	2
	非机动车油漆地面
	非机动车刷绿地漆油漆刷两遍
	m2
	100
	
	
	

	3
	热熔标线箭头
	热熔标线箭头，长度1m以内
	个
	5
	
	
	

	4
	热熔漆标记
	热熔漆标记，每个标记0.6m2以内
	个
	5
	
	
	

	合计
	
	

	7.路灯工程
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	电缆
	YJV-4*16+1*10铜芯电缆
	m
	90
	
	
	

	2
	更换路灯
	路灯杠拆除更换，高度8m以内，含混凝土基础
	套
	2
	
	
	

	3
	更换路灯灯头
	更换50WLED路灯灯头
	套
	30
	
	
	

	合计
	
	

	8.其他项目
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	健身器材
	成品健身器材安装2件套，含基础混凝土
	套
	2
	
	
	

	2
	片植小灌木养护
	片植小灌木养护，养护期一年
	m2
	500
	
	
	

	3
	草坪修剪养护
	草坪修剪养护，养护期一年
	m2
	250
	
	
	

	合计
	
	

	9.零星用工及机械台班
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	大型机械设备进出场及安拆
	机械进出场费，挖掘机，压路机
	台次
	1
	
	
	

	2
	点工
	
	工日
	150
	
	
	

	3
	清疏两用车日本MORITA
	
	台班
	10
	
	
	

	4
	污泥车5t
	
	台班
	10
	
	
	

	5
	洒水车罐容量8000L
	
	台班
	10
	
	
	

	6
	自卸汽车装载质量4t
	
	台班
	10
	
	
	

	7
	平台升降车提升高度20m
	
	台班
	10
	
	
	

	8
	汽油发电机组功率10kW
	
	台班
	10
	
	
	

	合计
	
	

	总计（一+二）
	
	



分包四：五条道路路灯设施维护
	序号
	项目
	维护具体内容
	单位
	数量
	全费用综合单价(元/年)
	合计
	备注

	1
	组合型成套箱式变电站80KVA
	日常维护、定期检测维修、清扫灰尘等，做箱变预防性实验，更换损坏的电器元件（不含变压器、高压柜主材）
	台
	1
	
	
	

	2
	落地路灯配电箱(1750*1000*600mm)
	测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等。
	台
	11
	
	
	

	3
	塑料保护管电力电缆,路灯YJV-5mm2*16，电源缆YJV-5*25mm2
	日常维护、线路巡查、更换破损的电缆井/盖、处理线路缺陷、更换破损的电缆保护管、更换破损的电缆（不含人为的,不可抗拒的自然灾害）
	km
	22.8
	
	
	

	4
	G205国道路灯（双臂）250w
	日常维护、定期巡查灯杆、灯架、灯具、灯头、检查门、杆内穿线及保洁等，更换损坏的路灯配件
	盏
	130
	
	
	

	5
	江横路路灯-100w
	
	盏
	91
	
	
	

	6
	陆濮路路灯-150w
	
	盏
	97
	
	
	

	7
	正方中路路灯-210w
	
	盏
	214
	
	
	

	8
	汤铜路陆郎集镇段路灯（双臂）200w/60w
	
	盏
	85
	
	
	

	9
	（补角灯）框架型固定式中杆照明设施 灯数量240W*3           
	
	盏
	3
	
	
	

	10
	合     计
	
	
	
	
	

	说明：
	1、本次维保为养护服务费为包干费，报价为完成本项目全过程所需的一切费用，包括但不限于按合同规定应完成的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、日常维修材料费、大型机械进出场费，以及路灯与亮化设施设备巡查检修、日常维修和更换、陈旧老化的设施设备更换维修等费用，以及完成上述养护所需要的管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、保险、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。灯具、电力电缆主材每年更换数量包干，不调整。
2、施工方式为：定期巡检，及时维修的方式，巡检频率每7天对管辖内的所有路灯巡查不得低于2次，夜间巡视1次/月，每次不低于4人、1辆巡逻车。  做好巡查记录和全面路灯设施维护资料



五、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的规格
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 
说明：1、如果行数不够，请自行增加。










六、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。





七、竞争性磋商资格文件










八、无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：（采购人）         

我单位                 （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：           （公章）
日期：    年    月    日




九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）         ：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                           。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )
                                      

                                           声明人：           （公章）
                                           日期：    年    月    日





十、政策优惠（如有）

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


声明人：           （公章）
日期：    年    月    日









残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）
日  期：    年    月    日
属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）






十一、拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目人员一览表
项目名称：                                           	项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业资格及证书号
	技术职称
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、行数不够请自行添加。

供应商名称（公章）：                 	
授权代表（签字）：	
日	期：    年    月    日


十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                           	项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	工作主要内容
	中标时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                 	
授权代表（签字）：	
日	期：    年    月    日
13、 
南京市政府采购供应商信用承诺书
	南京市政府采购供应商信用承诺书

	

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	信用承诺：
我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                      供应商名称（盖章）：
                      法定代表人（签字）：
                      二〇    年  月    日



中标（成交）后，将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验： 
（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（3）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。



