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第一章  投标邀请函
项目概况
昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期JSZC-320583-JYZB-G2026-0016 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026-11-20  09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0016 
项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期 
预算金额：2898.000000万元（采购包1:962.000000万元；采购包2:788.000000万元；采购包3:669.000000万元；采购包4:479.000000万元）
最高限价（如有）：无。
采购需求：昆山市城市污水收集处理设施改造工程包括但不限于开发区、高新区、中环内除重点区域测绘及检测；周市、巴城测绘及检测；花桥、张浦、陆家测绘及检测；锦溪、淀山湖、周庄、千灯测绘及检测，详见第四章采购需求。采购包划分如下：
	包组
	实施范围及内容
	采购包预算金额
（万元）

	采购包1
	开发区、高新区、中环内除重点区域测绘及检测
	962

	采购包2
	周市、巴城测绘及检测
	788

	采购包3
	花桥、张浦、陆家测绘及检测
	669

	采购包4
	锦溪、淀山湖、周庄、千灯测绘及检测
	479

	注：本项目兼投不兼中（允许投标人同时参与多个采购包的投标，但仅可在1个采购包中中标）。评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4进行。已获得前序采购包第一中标候选人资格的供应商，不再计入后续采购包的实质性响应供应商数量，且不参与后续采购包的评审。各采购包通过资格性审查和符合性审查的供应商均不得少于三家，如不足三家，该采购包作废标处理。



合同履行期限：项目拟于2027年10月31日前通过采购单位组织的验收，并提交全部成果（具体配合工程建设进度进行）。
[bookmark: _Hlk183089632]本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4：
1.专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求： 
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk183089826]
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：苏采云系统自行下载 
售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-20 09:30 （北京时间）
地点：苏采云系统 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
2.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
5.注意事项
5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本采购项目投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4
单位名称：昆山市水务局
单位地址：昆山市夏东街669号
联系人：张先生
联系电话：0512-55250850
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州建元项目管理有限公司
单位地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼4F
联系人：陈秦
联系电话：0512-57362278
3.项目联系方式
项目联系人：陈秦
电话：0512-57362278 
























第二章投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州建元项目管理有限公司组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州建元项目管理有限公司。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人对本项目的报价应包括但不限于完成本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.投标人应按《开标一览表》中的招标项目填写报价。
3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别填写报价。
4.投标文件报价全部采用投标折扣（优惠率）表示，除非另有规定。
5. 除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（六）投标文件的组成
1.基本目录文件（投标人必须提交 “1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
1.1封面； 
1.2开标一览表；（格式见第三章）

2.资格审查文件：（投标人必须提交 “2.1-2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证证明文件。）
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第三章。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
[bookmark: _Hlk183091294]2.2 本项目的特定资格条件：
2.2.1未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标时提供查询截图，查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.3符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（2.3.1-2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.3监狱企业证明文件；

3.符合性审查文件：（投标人必须提交 “3.1-3.7”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
3.1投标函；（格式见第三章）
3.2投标单位情况表；（格式见第三章）
3.3远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）
3.4提供有效的法人授权委托书、双方身份证；（如有授权必须提供，格式见第三章）
[bookmark: _Hlk183091569]3.5 商务偏离表；（格式见第三章）
3.6 技术偏离表；（格式见第三章）
3.7招标文件要求的其他实质性要求（基本人员配置要求、基本设备配置要求等）。

4.综合评审文件：
4.1评分标准所需的相关证明材料
[bookmark: _Hlk190854420]4.1.1设备配置表；（格式见第三章）
4.1.2投入本项目人员一览表；（格式见第三章）
4.1.3项目负责人情况一览表；（格式见第三章）
4.1.4技术负责人情况一览表；（格式见第三章）
4.1.5质量负责人情况一览表。（格式见第三章）

5.投标文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件、4.综合评审文件”中规定的内容共同组成。投标人所提交的综合评审文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。
三、招标文件的澄清和修改
1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，在系统上提出，在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
3.供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.供应商应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交响应文件的截止时间之前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。
（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内（十分钟）对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
2.开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
（二）资格审查、信用查询
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
2.采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
3.接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密
1.评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。
2.公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（四）对投标人及投标文件的审核
1.采购人按招标文件规定进行投标人资格审查，资格审查未通过的，视为无效投标。
2.符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
4.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
6.评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　6.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
　　6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。
投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
　　7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
8.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
8.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
8.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
8.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
8.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
8.6未通过符合性审查的。
 8.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
8.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
8.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
8.13特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）。
8.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
8.15评标委员会认定的其他为无效投标的事项。
（五）投标的澄清、说明或者补正
1.评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
3.接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（六）投标文件的评价和比较
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
1.3因重大变故，采购任务取消的。
1.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
1.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
1.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
2.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
2.4采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
3.合同的签订
3.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
3.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任
3.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、中标服务费
1.本项目预算金额包含招标代理服务费，由中标单位支付，以包段预算金额为基数按差额累计法计取（预算金额100万元以下，收取1.5%；100万元—500万元，收取1.1%；500万元—1000万元，收取0.8%；不足叁仟元按叁仟元整），该费用应在领取中标通知书时付清，本项目采购包1招标代理服务费金额  元；采购包2招标代理服务费金额  元；采购包3招标代理服务费金额  元；采购包4招标代理服务费金额  元。
账户信息：苏州建元项目管理有限公司  
账号：32201986448051507259 
开户行：建行昆山城中支行
2.中标单位如未按规定缴纳中标服务费，招标代理单位将保留诉讼的权利。
十、监督
1.政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
十一、未尽事宜
1. 《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
1. 中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。
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说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Ref513472265]

[bookmark: _Ref110514092]格式：（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （投标单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州建元项目管理有限公司组织实施的编号为号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：             。职务：        。
被授权人联系电话：（手机）        。
单位地址：             。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日









[bookmark: _Ref367264171]格式：投标函
投标函
[bookmark: _Ref367264172]致：昆山市水务局、苏州建元项目管理有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容； 
3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
4.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用；
5.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
6.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
7.我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；
9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日









[bookmark: _Ref416435025]格式：开标一览表
[bookmark: _Ref367264173][bookmark: _Ref513472279][bookmark: _Ref445902474][bookmark: _Ref416435053]开标一览表 （优惠率）                                     

投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：项目编号
分包号：分包号
	项目名称
	投标优惠率

	项目名称 
	小写：   （%）


日期：  年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。








报价其他说明：
1.开标一览表根据苏采云系统填报不得修改，否则造成投标文件无法上传或投标失败，投标人自负。
2.投标人根据招标清单所列预算综合单价以投标优惠率的形式进行投标报价，否则作无效投标处理。中标优惠率在项目服务期内不作调整，投标优惠率必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。
3.本项目预算综合单价、投标综合单价均为全费用单价（含开票税金）。
4.结算方式：固定单价，工程量按实结算。
项目结算：最终结算金额按经确认的综合检测方案、综合检测计划内工程量为准，但最高金额不超过合同价，即包段预算金额×(1-中标优惠率）。结算价=Σ实施完成量×预算综合单价×(1-中标优惠率）-考核扣款（如有）。


[bookmark: _Ref513472284][bookmark: _Ref45698098][bookmark: _Ref445902477][bookmark: _Ref416435056][bookmark: _Ref381356323]格式：项目负责人情况一览表
项目负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事工作时间：

	5
	负责人等级：

	6
	所获表彰：

	7
	职称：

	8
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	9
	其他需要说明的情况



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Ref153802541]格式：技术负责人情况一览表
技术负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事工作时间：

	5
	负责人等级：

	6
	所获表彰：

	7
	职称：

	8
	本公司承诺：
该技术负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	9
	其他需要说明的情况


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日




格式、质量负责人情况一览表
质量负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事工作时间：

	5
	负责人等级：

	6
	所获表彰：

	7
	职称：

	8
	本公司承诺：
该质量负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	9
	其他需要说明的情况


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


格式：投入本项目人员一览表
投入本项目人员一览表
	序号
	岗位
	姓名
	执业/资格/职称等证书
	类似项目从业经验（年限）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日








[bookmark: _Ref139643651]格式：设备配置表
设备配置表
	序号
	名称
	型号、规格
	购买日期
	单位
	数量
	备注（自有/租赁）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日












[bookmark: _Ref502908780]格式、商务偏离表
商务偏离表

	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	合同履行期限
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他商务要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

















格式：技术偏离表
技术偏离表

	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	其他技术要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

[bookmark: _Ref513472293][bookmark: _Ref110514135]
格式：承诺函

承诺函
致：昆山市水务局、苏州建元项目管理有限公司：
我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（五）法律、行政法规规定的其他条件。




投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日














[bookmark: _Ref513472297]
格式：投标单位情况表
投标单位情况表
投标人（单位盖章）：
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况



[bookmark: _Ref488243656]

[bookmark: _Ref85634629]格式：中小企业声明函（若为中小企业）
中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：    ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

 
             企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
[bookmark: _Hlk205796723]4.本次招标标的物所属行业为其他未列明行业。


[bookmark: _Ref9521547]
格式：残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）
残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Ref78985531]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：    ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

 
                      
                                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
             日  期：___年____月____日

















格式：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                       日期：     年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









格式：远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致：昆山市水务局、苏州建元项目管理有限公司
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日






格式：关于投标报价合理性的澄清说明
关于投标报价合理性的澄清说明

昆山市水务局、苏州建元项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk205796866]本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件异常低价投标审查要求，当评审委员会认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日



[bookmark: _Hlk183091892]格式：封面


投 标文件





采 购 包：
项 目 名 称：
项 目 编 号：
采 购 单 位：
投标人名称 ：（加盖公章）
日      期 ：

项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0016                                 公开招标文件
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第四章  采购需求
受昆山市水务局的委托，苏州建元项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期进行公开招标。
一、项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期
二、项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0016
[bookmark: _Hlk157766048][bookmark: _Hlk145769442]三、合同履行期限：项目拟于2027年10月31日前通过采购单位组织的验收，并提交全部成果（具体配合工程建设进度进行）。
四、服务内容：
（一）项目概况
本次昆山市城市污水收集处理设施改造工程包括但不限于开发区、高新区、中环内除重点区域测绘及检测；周市、巴城测绘及检测；花桥、张浦、陆家测绘及检测；锦溪、淀山湖、周庄、千灯测绘及检测，工作内容包含CCTV检测、QV检测、数据上图等子目类型。本项目划分为4个采购包，同步组织各区域检测及测绘作业。具体采购包划分及预算如下：

	包组
	实施范围及内容
	公里数
	采购包预算金额（万元）

	采购包1
	开发区、高新区、中环内除重点区域测绘及检测
	测绘1262公里、检测171公里
	962

	采购包2
	周市、巴城测绘及检测
	测绘808公里、检测222公里
	788

	采购包3
	花桥、张浦、陆家测绘及检测
	检测664公里、检测196公里
	669

	采购包4
	锦溪、淀山湖、周庄、千灯测绘及检测
	测绘323公里、检测179公里
	479



注：评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已获得前序采购包第一中标候选人资格的供应商，不再计入后续采购包的实质性响应供应商数量，且不参与后续采购包的评审。各采购包通过资格性审查和符合性审查的供应商均不得少于三家，如不足三家，该采购包作废标处理。

（二）项目内容
1.工程明细（预算综合单价）
	包组
	开发区、高新区、中环内除重点区域测绘及检测

	采购包1
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	51211.6
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	28018.1
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	79229.7
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	59659.6
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	31837.3
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	91496.9
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	170726.6
	5.39 

	
	开发区、高新区、中环内除重点区域
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	355563.2472
	5.39 

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	735942.9332
	5.39 




	包组
	周市、巴城测绘及检测

	采购包2
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	46587.2
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	39660.5
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	86247.7
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	115996.1
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	19374.3
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	135370.4
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	221618.1
	5.39 

	
	周市、巴城
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	80749
	5.39 

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	505388.772
	5.39 



	包组
	花桥、张浦、陆家测绘及检测

	采购包3
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	60610
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	28969.6
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	89579.6
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	83307.4
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	22938.3
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	106245.7
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	195825.3
	5.39 

	
	花桥、张浦、陆家
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	167899
	5.39 

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	300017.65
	5.39 



	包组
	锦溪、淀山湖、周庄、千灯测绘及检测

	采购包4
	类别
	工作内容（含上图）
	单位
	总计（m）
	综合单价（元）

	
	专项债
	雨水管网
	QV检测
	米
	37157.23
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	32304.03
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	69461.26
	

	
	
	污水管网
	QV检测
	米
	63978.024
	14.15 

	
	
	
	CCTV检测
	米
	45676.246
	20.71 

	
	
	
	小计
	
	109654.27
	

	
	
	雨污水管网
	管线综合测量
	米
	179115.53
	5.39 

	
	锦溪、淀山湖、周庄、千灯
	空白测绘
	管线综合测量
	米
	6295
	5.39 

	
	
	复核测绘
	管线综合测量
	米
	137796.161
	5.39 



备注：1.上表中综合单价已包含管道检测时封堵、排污、抽水、疏通等工作的全部费用。
2.本项目按实结算。结算价=Σ实施完成量×预算综合单价×(1-中标优惠率）-考核扣款（如有）。
3.本项目各采购包内所列全部工作里均为暂估数量，仅作为招标段投标人报价参考，不构成最终结算的刚性依据。合同履行期间，甲方有权根据项目实际需要，在本项目合同金额内，对清单中不同工作内容行统筹调剂。
五、工作要求
1.技术标准
（1）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；
（2）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；
（3）《工程测量标准》GB 50026-2020；
（4）《基础地理信息城市数据库建设规范》GB/T 21740-2025；
（5）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；
（6）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023；
（7）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；
（8）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015/ 
（9）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；
（10）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；
（11）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；
（12）《苏州市地下市政基础设施数据归集标准（暂行）》；
（13）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；
（14）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；
（15）《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）。
如上述文件有更新，按最新版本执行。

2.探测核心规范标准
本项目探测工作需满足相关行业主管部门发布的最新昆山市地下管线数据标准，具体要求如下：
核心参数：精准采集管网标高、埋深、管径、管材、流向、断面尺寸，实测数据须与现场一致，确保真实、准确、完整。
编码唯一：严格执行四段式管点编码，区分雨污类型、路段序号及支管方向，全网唯一，禁止自定义、涂改或篡改。
字段合规：限定值字段（材质、类型、归属、井型）严格匹配官方标准，严禁简写、错漏字及自定义，井型用数字编码。
格式统一：日期格式、工作表名称、坐标系、控制点参数按平台要求提交，资料格式统一。



3.检测核心规范标准
管段匹配：检测记录须与工程编码、起止点管段一一对应，每管段独立记录，无缺陷管段亦须全额填报，严禁缺漏空报。
缺陷判读：按行业标准判读缺陷级别、位置、类型，多缺陷场景须等级、名称、位置、类型完全匹配，杜绝错配、漏填、误判。
检测参数：CCTV、QV、声呐检测方式须大写填报，长度据实填写，不得超出实际长度，异常数据备注说明。
报告关联：同片区/路段可共用检测报告，须准确填报PDF名称及页码，无论有无缺陷均须关联有效报告，严禁空缺。
影像资料：视频、图片按指定格式和唯一命名规则上传，多文件用统一分隔符关联对应管段，文件名禁特殊符号，确保可溯源核验。
4.管网检测成果规范


六、服务要求：
（一）基本人员配置要求（符合性审查文件中提供有效证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保的证明，否则为无效投标）
1.项目负责人1名，具有测绘或测量类高级及以上工程师职称、注册测绘师资格证书。
（二）基本设备配置要求（符合性审查文件中自有的提供设备购置发票扫描件，否则为无效投标）
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]1.投标人至少为本项目配备1套管道潜望镜（QV）。
2.投标人至少为本项目配备1套管道（检测）机器人（CCTV）。
（三）安全作业要求
1.对指定管渠采用人工检查、潜水员检查、气囊封堵时，中标人须安排具有潜水员证及有限空间作业证的人员作业。
2.中标人应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。
3.中标人在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。
七、其他要求：
1.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的内容为准。




第五章  合同文本
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	[bookmark: _Hlk227832038]项目编号：
	JSZC-320583-JYZB-G2026-0016

	采 购 人：
	昆山市水务局

	项目名称：
	昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期

	签订日期：
	





招标人（甲方）：昆山市水务局
  服务单位（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）、服务单位（乙方）在合同履约过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、项目名称：昆山市城市污水收集处理设施改造工程智慧水务管网普查与检测项目二期（采购包**）
二、项目内容：
1.服务内容：详见招标文件及乙方投标文件。
2.合同履行期限：           。
3.服务地点：甲方指定地点。
三、费用及结算            
1.支付方式及付款周期：按实结算（但相关单价、总价不得超过招标文件、投标文件及本合同价）。本项目资金支付节点与条件如下：
①本项目预付款：合同签订后，乙方需在7日内进场施工，甲方支付不超过合同价30%的预付款。中标人需在预付款付款前提供与预付款同等金额的由银行出具的见索即付保函（预付款保函），有效期至预付款扣回完成之日（预付款一次性扣回）。
②本项目完成经甲方确认的总工程量的50%，且阶段性成果满足合同约定及甲方要求，支付不超过该包段经核定工程量80%的进度款。
③本项目整体验收合格后尾款一次性付清。
市财政预算资金未及时拨付到位，甲方付款期限相应顺延，不承担逾期付款违约责任。
2.中标优惠率    %。本项目合同总价暂按人民币             （大写）（￥            ），最终结算金额按经确认的综合检测方案、综合检测计划内工程量为准，但最高金额不超过合同价，即包段预算金额×(1-中标优惠率）。结算价=Σ实施完成量×预算综合单价×(1-中标优惠率）-考核扣款（如有）。
3.乙方要求付款应提供以下资料，否则甲方有权拒绝支付相应款项且不承担逾期付款违约责任：
（1）申款单、合格的发票。
（2）甲方下发的任务通知单、合同复印件。
（3）检测成果报告、验收合格证书。
四、甲方权利与义务
1.甲方负责办理服务前期有关手续；
2.甲方负责组织项目有关验收工作；
3.甲方负责提供乙方所需的图纸和相关资料；
4.甲方负责乙方与其他工作单位人员之间的协调。
5.甲方有权要求并监督乙方提供合格的排查服务。
6.因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
7.甲方应按时支付服务费用。
8.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。
五、乙方的权利与义务
1.乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，提供符合甲方要求的排查服务。
2.乙方应指定项目负责人与甲方进行沟通，对本项目进行统一管理，组织人员提供管网排查服务。项目负责人及主要检测人员未经甲方书面同意不得更换。
3.如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调整已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。
4.乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故由乙方承担全部责任，如对甲方造成损失的，由乙方需承担相应的赔偿责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
5.乙方在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择）。乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和人道主义上的责任，甲方不承担任何责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
6.乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬、缴纳社保等，不得安排工作人员超时限加班。乙方明确在服务过程中所有工作人员及派遣人员均为乙方人员，与甲方无任何劳务或劳动关系，乙方应根据国家有关规定，负责乙方本项目所有工作人员及派遣人员的工伤、病患、事故、伤残、死亡及劳务、劳资纠纷，甲方一律不承担任何相关责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿所有损失。
7.乙方在承包的管理服务范围内，如因管理工作未达到要求被有关部门进行处罚的，由乙方承担由此造成的损失。
8.乙方应具备处理各类突发事件的能力，建立各类应急预案，产生的费用由乙方承担。
9.乙方在履行本合同过程中造成甲方、乙方、第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。如甲方因此被乙方工作人员或第三方通过诉讼途径或其他司法、行政途径判令、裁定、调解赔偿、补偿等，则乙方同意甲方有权向乙方进行全额追偿。
六、保密
乙方对项目过程中接触和了解的项目相关情况，负有保密义务，未经甲方许可，不得泄露有关资料，否则将承担相关的经济赔偿责任和法律责任。本保密义务不因合同终止或解除而失效。
七、违约责任
1.工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。
2.合同生效后，若乙方没有按照甲方的要求，配备相应的服务人员，或者提供的服务不合格的，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同并由乙方赔偿本合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。
3.乙方须在甲方规定时间内组织检测队伍进场作业，按时完成任务并提交真实、准确、符合甲方要求且满足相关行业规范及国家制度规定的工作成果，由甲方进行验收。在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按规定的日期提交检测成果或成果不符合要求时，每延期一天，乙方按照1000元/天承担违约金；乙方逾期十五天仍未完成任务或成果不符合验收要求的，甲方有权解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方书面通知后3日内将不足部分补足。甲方有权从合同未付款项中扣除违约金。
4.乙方应在甲方规定的工期内提供真实、准确的检测成果，为甲方工程验收及空白区数据上图提供有力的支持。若存在乙方检测及测绘成果与实际情况不符，乙方应无偿予以重测或采取补救措施，同时，甲方按照2000元/处对其进行 违约扣款，费用可从未付款项中扣除；因检测成果严重失实（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成不良后果时，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同。若发现乙方与相关单位恶意串通，隐瞒或篡改真实检测数据，甲方有权扣除全部合同费用并解除合同同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。此外，如违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权继续主张相应损失赔偿。
5.乙方接到甲方电话通知后，应按照承诺的响应时间（不超过48小时）及时到达现场，并在约定时间内完成，如不能按时到达现场及完成的，应按照2000元/次承担违约金。
6. 安全责任方面：乙方在服务过程中应符合操作规范，如发生安全事故，一切由乙方自行承担，与甲方无关。情节严重的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方应赔偿甲方本合同金额20%的违约金。对管渠采用人工检查、潜水员检查、气囊封堵时，乙方须安排具有潜水员证及有限空间作业证的人员，如出现安全事故，乙方承担全部责任。
7.在协议有效期内乙方不得擅自变更、终止或解除合同。如未经双方同意，乙方擅自变更、终止或解除合同，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿本合同金额的20%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方因乙方擅自变更、终止或解除合同受到的损失，甲方有权继续主张相应损失赔偿。
八、不可抗力
1.因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、合同的解除和转让
1.合同的解除
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（2）乙方严重违反本合同约定（甲方要求整改但乙方未能在甲方要求的期限内整改完毕），不按本合同履行义务的，甲方有权解除合同。
（3）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（4）未经甲方同意，乙方擅自转让全部或部分合同。
（5）需提前解除合同的，解除合同的一方应提前不少于一个月通知对方，合同自书面通知送达对方时解除，乙方应在二十日内办理交接，在办理交接期间，乙方仍应提供服务。
（6）因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方不得向甲方主张任何赔偿或补偿。
2.合同的转让
合同的全部或部分不得转让，否则，甲方有权立即解除本合同而不需承担任何责任，乙方须立即返还甲方已支付的合同款并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方书面通知后3日内将不足部分支付给甲方。
十、合同生效及其他
1.合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份、均具有相同法律效力。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4.招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。上述文件内容不一致时，以对甲方权益保护更为有利的约定为准。
5.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。


甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：                      
法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：     
日期:                                  日期：    

第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法：
1.采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应的中标单位。
2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与其他90%（权重）。
3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。
4.评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已获得前序采购包第一中标候选人资格的供应商，不再计入后续采购包的实质性响应供应商数量，且不参与后续采购包的评审。各采购包通过资格性审查和符合性审查的供应商均不得少于三家，如不足三家，该采购包作废标处理。
二、采购政策
（一）中、小、微企业
加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，证明文件电子件放置于投标文件中提交。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。
（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）异常低价响应审查
1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序[本项目报优惠率，投标（响应）价格按（1－投标优惠率）转换]：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（七）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准
（一）价格分（10分）
1.本项目优惠率≥0的报价为有效投标报价，否则为未实质性响应文件，不参与评审。
2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低（优惠率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
[bookmark: OLE_LINK4]投标报价得分＝[（1－评标基准优惠率）/（1－投标优惠率）]×10%×100。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

（二）评审指标（90分）
初审评审指标
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			描述
	分值

	资格性检查
	
	

	符合性检查
	交货时间（或合同履行期限）、质保期（如有）、付款方式、投标内容
	







复审评审指标
	评审
类别
	评审项
	评审规则
	分值

	技术部分
（90分）
	项目认知
	投标人提供的针对项目内容提供的项目认知方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目认知，2分；
2.项目目标，2分。
	4

	
	测量实施方案
	投标人提供的针对项目内容提供的项目测量实施方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目需求分析、技术路线针对性，3分；
2.实施作业方式、方法，3分；
3.工序流程及各工序衔接合理度，3分；
4.重点和难点分析及应对措施，3分。
注：方案应立足项目实际，针对现场实际情况与作业特点制定具体可行的应对措施。凡内容与本项目实际脱节或缺乏落地性的，对应项不得分。
	12

	
	检测实施方案
	投标人提供的针对项目内容提供的项目检测实施方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.项目需求分析、技术路线针对性，2分；
2.实施作业方式、方法，2分；
3.工序流程及各工序衔接合理度，2分；
4.重点和难点分析及应对措施，2分。
注：方案应立足项目实际，针对现场实际情况与作业特点制定具体可行的应对措施。凡内容与本项目实际脱节或缺乏落地性的，对应项不得分。
	8

	
	组织方案
	投标人提供的针对本项目的组织方案，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.组织机构、人员的组成及岗位职责，1分；
2.人员作业日常考核办法及，奖罚措施，1分； 
3.对应设备仪器的使用方法和培训过程，1分；
4.保养措施及校准规程，1分；
5.对应的内业资料整理及程序复核，1分。
	5

	
	质量保证措施
	投标人提供的针对本项目的质量保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.人员设备组织保障，1分；
2.质量目标和保障体系，1分；
3.测绘质量管理制度，1分；
4.测绘成果质量检查验收，1分。
	4

	
	进度保证措施
	投标人提供的针对本项目的进度保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.进度控制方法，2分；
2.进度保证措施，2分。
	4

	
	安全保证措施
	投标人提供的针对本项目的安全保证措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.施工准备，0.5分；
2.施工现场布置与管理，0.5分；
3.危险源分析，0.5分；
4.现场安全，0.5分；
5.成果数据保存安全措施，0.5分；
6.制定数据资料保密制度，0.5分。
	3

	
	应急预案
	投标人提供的针对本项目实施中可能发生的重大、紧急事项制定的应急措施，要求每项内容阐述详细清晰且符合采购需求，至少包括：
1.作业现场意外，2分；
2.仪器设备损坏，2分；
3.恶劣天气影响方面的预处理措施，2分。
	6

	
	合理化建议
	投标人针对测绘工作开展，在满足采购需求情况下提出的有利于提高服务质量的合理化建议，建议切实可行且对采购人有较大利处的，3分。
	3

	、
	技术负责人
	投标人拟投入本项目技术负责人（与项目负责人、质量负责人不能重复）同时具备测绘或测量类高级工程师及以上职称、注册测绘师资格证书的得3分，不同时具备不得分，本项最高得3分。
注：提供相关证书和投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件并加盖公章。
	3

	
	质量负责人
	拟投入本项目的质量负责人（与项目负责人、技术负责人不能重复）同时具备测绘或测量类中级工程师及以上职称、注册测绘师资格证书的得2分，不同时具备不得分，本项最高得2分。
注：提供相关证书和投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件并加盖公章。
	2

	
	项目组成员
	投标人拟投入本项目组成员中（除项目负责人、技术负责人、质量负责人）：具备测绘或测量类高级工程师及以上职称的，每提供一个得2分；具备注册测绘师资格证书的，每提供一个得2分；具备测绘或测量类中级工程师职称的，每提供一个得1分，本项最高得12分。
注：提供人员清单表、相关证书和投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件并加盖公章，职称证书如未写明专业的需另提供职称评审表或毕业证书扫描件，以上人员不可重复。
	12

	
	仪器设备
	1.投标人具有GNSS或RTK、全站仪设备的，每套得0.5分，最多得4分；
2.投标人具有管道惯性测绘仪设备的，每套得1分，最多得1分；
3.投标人具有QV管道潜望镜设备的，在满足采购需求的基础上每增加1套得1分，最多得2分；
4.投标人具有CCTV管道（检测）机器人设备的，在满足采购需求的基础上每增加1套得2分，最多得2分；
5.投标人具有清洗吸污车、清洗车、吸污车的，每种车辆得1分，最多得3分。
注：所有设备均须提供购买发票扫描件（租赁的须提供租赁协议和所有权人购买的发票），设备购买时间须在本项目公告发布日期之前。GNSS或RTK、全站仪另需提供有效期内的检定证书或校准证书，车辆须提供购买发票及车辆行驶证。满足符合性审查要求的QV设备、CCTV设备，在此处也需提供证明材料。
	12

	
	资质
	投标人具有行业主管部门颁发的测绘资质证书甲级得3分；乙级得1分。
注：提供有效期内的证书扫描件并加盖公章。
	3

	
	体系认证
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1项得1分，本项最高得3分。
注：提供认证证书扫描件和国家认监委网上查询有效截图并加盖公章。
	3

	
	类似业绩
	投标人2021年10月至今承接过类似测绘项目的每有1个得1分，本项最高得3分。
注：提供合同扫描件和部分发票并加盖公章，日期以合同签订时间为准，不提供不得分。
	3

	
	企业荣誉
	投标人2021年10月至今获得县级及以上测绘类的荣誉证书，每有1个的得1分，获得地市级及以上测绘类荣誉证书，每有1个的得3分。本项最高得3分。
注：须提供相关证明材料（证明材料需体现颁发时间）并加盖公章。
	3



备注： 1.为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术部分的分值低于其总分的75%（即67.5分）作为无效标处理。
2.各投标人必须通过进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件并加盖公章，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。
5.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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管点表

		管点编码		横坐标		纵坐标		类别名称		地面标高(m)		井深(m)		井盖材质		井盖形状		井盖尺寸(mm)		探测单位		探测日期		所在位置		归属		井脖深		井脖直径		数据来源		使用状态		备注

		JSGC001YS001		92563.23		101673.34		雨水井		14.22		1.20		水泥		圆		70		探查单位或竣工测量单位名称		2020/10/20		前进西路		市政		井盖向下的垂直段的长度		圆形填直径，方形填长×宽		跟踪/竣工/探测/普查/权属单位提供/资料图解		完全占用/部分占用/空闲/废弃		倒虹井

		JSGC001YS002		92563.23		101674.34		雨水井		15.51		1.10		水泥		圆		70				2020/10/20		前进西路		市政		单位：m		单位：mm						截流井

		JSGC001YS003		92563.23		101675.34		雨水井		16.22		0.90		水泥		圆		70				2020/10/20		前进西路		市政										如有 “独立地物”、“偏心井”、“孤立井”、“废弃”等须在备注中说明

		JSGC001YS004		92563.23		101676.34		雨水井		11.13		1.50		水泥		圆		70				2020/10/20		前进西路		市政

		JSGC001YS005		92563.23		101677.34		雨水井		13.30		1.30		水泥		圆		70				2020/10/20		前进西路		市政

		JSGC001YS006		92563.23		101678.34		雨水井		13.83		0.80		水泥		圆		70				2020/10/20		前进西路		市政

		JSGC001YS007		92563.23		101679.34		雨篦		3.18						方		40*60				2020/10/20		前进西路		市政



		排水管网探测填写规范说明​
空间基准：
平面坐标采用2000国家大地坐标系高斯投影坐标（3°分带，中央子午线：120°E）。
高程采用1985国家高程基准
为保障管点、管段数据的标准化、准确性，确保后续数据上传与核验无误，现将表格填写要求明确如下，需严格遵照执行：​
1. 管点编码组成规则​
管点编码为唯一标识，按 “四段式” 组合（无特殊字符），具体如下：​
​编号分段
填写要求
示例（江苏工程-某路段雨水管）
单位编码
4位大写字母
取单位名称首字母缩写，需确保全网唯一 JSGC（江苏工程）
路段/小区编码   3位数字
从 001 开始顺序编号，同一单位内不重复；多小队可分段（如 001、002或 101、201）
雨污分类
2位大写字母
YS = 雨水管、WS = 污水管、HL = 合流管 YS
自然数序
3位数字
超 1000 个点位可扩展为 4 位 001（或 0001）
支管编码补充​
支管在 “自然数序” 后加大写字母区分方向，例：JSGC001YS001-A（A 侧）、JSGC001YS001-B（B 侧）。
2. 检查井类型填写规则
需在 “备注” 字段中，按以下类型填写检查井类型：​
1 - 排水井、2 - 接户井、3 - 闸阀井、4 - 溢流井、5 - 倒虹井、6 - 透气井、7 - 压力井、8 - 检测井、9 - 拍门井、10 - 截流井、11 - 水封井、12 - 跌水井、13 - 其它。​
3. 限定值字段填写要求​
“类别名称、材质、归属、断面尺寸、管网类型” 等带有限定值的字段，需严格按官方 “数据限定值” 填写：​
禁止错字、多字、少字（例：“钢筋混凝土管” 不可简写为 “钢混管”）；​
禁止自定义内容，需完全匹配限定值列表。​
4. 管段表 “流向” 填写规则​
“流向” 字段仅支持 2 个取值，用于标识管内水流方向与测绘探测方向的关系：​
填 “1”：水流方向与探测方向一致；​
填 “-1”：水流方向与探测方向相反。​
5. 管段表 “管网类型” 限定值​
仅支持 2 个选项，无 “合流管” 选项：​
雨水管、污水管。​
6. 特殊情况备注规则​
遇到非常规场景时，需在 “备注” 字段详细填写说明，示例如下：​
井被掩埋：备注 “疑似掩埋，已测大概位置”；​
雨污混接：备注 “存在雨污混接情况”；​
污水管横穿雨水井：备注 “污水管横穿雨水井”。​
7. 表格基础信息规范​
工作表命名：Excel 文件需包含 2 个工作表，名称不可修改：“管点表”“管段表”；​
必填项标识：表格中 “红色字段” 为必填项，不可空缺。​
8. 日期格式统一要求​
所有表格中的日期字段，需统一使用 **“年 / 月 / 日” 格式 **，不可使用其他格式（示例：2020/10/30）。​
9. 管段表标高填写规则​
“起点内底标高” 与 “终点内底标高” 需计算准确，支持两种填写方式：​
手动计算后填写；​
借助软件自动计算（通过填写 “地面标高” 与 “埋深”，由软件更新标高数据）。​
10. 工程标识补充规则​
上传工程标识时，需根据工程类型补充后缀，具体如下：​
常规工程：需加工程类型（例：“新建工程”“整治工程”“改造工程”“养护工程”）；​
排水证相关：无需加工程类型，格式为 “排水审批：xxxx 有限公司”（“xxxx 有限公司” 替换为实际企业名称）。​
























































管段表

		起点编码		终点编码		材质		断面尺寸		规格		起点埋深(m)		终点埋深(m)		起点内底标高(m)		终点内底标高(m)		管网类型		所在位置		探测单位		探测日期		归属		埋设方式		流向		建设年代		是否有压		数据来源		使用状态		备注

		JSGC001YS001		JSGC001YS002		砼		300				2.76		2.78		1.93		1.89		雨水管		前进西路				2019/11/25		市政		直埋		1		2018		否		跟踪/竣工/探测/普查/权属单位提供/资料图解		完全占用/部分占用/空闲/废弃		如有“顶管”、“拖拉管”等须在备注中说明

		JSGC001YS002		JSGC001YS003		砼		300				1.87		1.94		1.97		2.00		雨水管		前进西路				2019/11/26		市政		直埋		1		2018		否

		JSGC001YS003		JSGC001YS004		砼		300				2.72		2.86		3.00		2.73		雨水管		前进西路				2019/11/27		市政		直埋		1		2018		否

		JSGC001YS004		JSGC001YS005		PVC		300				1.62		1.85		2.33		2.17		雨水管		前进西路				2019/11/28		市政		直埋		1		2018		否

		JSGC001YS005		JSGC001YS006		PVC		200				1.80		2.14		2.37		2.15		雨水管		前进西路				2019/11/29		市政		直埋		1		2018		否

		JSGC001YS006		JSGC001YS007		PVC		200				2.10		2.16		2.73		2.40		雨水管		前进西路				2019/11/30		市政		直埋		1		2018		否





数据限定值

		类别名称		材质		管网类型		断面尺寸		归属

		雨水泵站		混凝土管		雨水管		15		市政

		污水泵站		钢筋混凝土管		污水管		20		小区

		合流泵站		陶土管		合流管		25		农村

		雨水闸门		PE管				32		企业

		污水闸门		HDPE管				40		单位

		合流闸门		UPVC管				50

		雨水阀门		PVC管				80

		污水阀门		铸铁管				100

		合流阀门		玻璃钢夹砂管				150

		雨水井		钢管				200

		污水井		石棉水泥管				250

		雨水排放口		玻璃钢				300

		污水排放口		球墨铸铁				400

		雨篦		塑料				500

		污篦		铁				600

		雨水进水口		砼				700

		污水进水口		砖				800

		雨水预留口		其他				1000

		污水预留口						1200

		三通						1400

		四通						1600

		拍门						225

		弯头						350

		变径点						450

		变材点						1350

		变坡点						1650

		井边点						1800

		探测点						2000

		非普查区

		雨水溢流堰

		污水溢流堰

		合流溢流堰

		雨水调蓄设施

		污水调蓄设施

		合流调蓄设施

		河道桩号

		水工设施

		化粪池

		隔油池

		闸

		泵

		堰

		阀

		雨水管

		污水管

		合流管












image6.emf
二期管网检测成果 规范.xlsx


检测成果表

		工程编码		起点编码		终点编码		检测对象		管段直径		管网材质		检测图片		检测视频		缺陷类型		缺陷名称		缺陷位置		缺陷级别		检测地点		检测单位		检测人员		检测日期		检测长度		管段长度		路面类型		检测方式		建设年代		养护建议		养护位置		检测报告		报告位置		备注

		GD-20221103115027823-19956		JSMTBCZYMXCWS179		JSMTBCZYMXCWS170		污水管		300		PVC		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS170-1.jpg		JSMTBCZYMXCWS179-JSMTBCZYMXCWS170.mp4		功能性缺陷		浮渣		1		2		渔民新村				邵恩光		8/28/22		21.5415				水泥		QV								GD-20221103115027823-19956.pdf		52				
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		为确保工程检测数据的准确性、唯一性与规范性，便于后续数据管理与核验，表格填写要求明确如下：
1. 工程编码
定义：作为每个工程的唯一标识，不可重复。
生成方式：必须通过 “五位一体数据管理软件” 的数据管理模块，新建工程后自动生成，不可手动填写。
2. 起点编码与终点编码
对应关系：分别匹配 GIS 系统中 “检测起点井”“检测终点井” 的要素编码。
关联校验：若已提交探测表，需与探测表中的 “管点编码” 完全一致，确保数据联动无误。
3. 检测对象
填写要求：需精准选择，不可自定义名称，参考选项包括：
雨水管、污水管、合流管、雨水井、污水井、合流井、雨水排放口、污水排放口、化粪池、隔油池、雨篦、污篦。
4. 检测报告关联
适用范围：同一段路或同一个小区内的多个检测对象，可共用 1 份检测报告。
填写规则：
表格对应行中，填写完整检测报告文件名（后缀必须为 PDF 格式）；
“报告位置” 字段：填写当前检测对象在该报告中的具体页码（格式如 “3”），参考示例填写；
强制要求：无论管段是否存在缺陷，均需填写检测报告，不可空缺。
5. 井类检测特殊要求
编码填写：需将 “井的编码” 填入 “起点编码” 字段（终点编码无需填写）；
其他字段：“检测地点”“日期”“单位”“报告” 需按实际情况填写，无对应信息的字段可空缺。
6. 检测管段记录规则
记录要求：每个检测管段单独填写 1 条记录，即使检测后无问题（无缺陷），也需完整填写，否则系统将判定该管段 “未检测”；
文件关联：视频、图片、报告需在对应管段的记录行中，填写匹配的文件名，参考示例填写。
7. 检测文件命名规范（视频 / 图片 / 报告）
核心原则：文件名需唯一，且同一工程内不可重复；
优化建议：建议在文件名中加入 “探测单位编号”，既能区分不同测绘单位，又能辅助保证唯一性；
禁止项：不可包含特殊符号（如！、@、#、$ 等）。
8. 多文件关联分隔规则
适用场景：1 条记录需关联多个图片或视频时；
分隔方式：文件名之间用 “/” 隔开（示例：“IMG_20240101.jpg/IMG_20240102.jpg”）；
格式要求：视频仅支持.mp4 格式，图片仅支持.jpg、.png 格式。
9. 缺陷位置测量规则
测量基准：以 “起点井” 或 “终点井” 为起点，通过正负值区分方向；
从起点井开始检测：缺陷位置填写正值；
从终点井开始检测：缺陷位置填写负值。
10. 检测日期填写要求
必填项：不可空缺；
格式规范：支持两种格式，需统一使用（建议项目内固定一种）：
年 / 月 / 日（示例：2020/11/1）；
年 - 月 - 日（示例：2020-12-23）。
11. 多缺陷等级与信息匹配规则
等级填写：1 段管线存在多个缺陷等级时，用 “/” 分隔（示例：“3/4”）；
关联要求：缺陷名称、缺陷位置、缺陷类型的数量需完全对应（如 2 个缺陷等级，需对应填写 2 个缺陷名称、2 个缺陷位置、2 个缺陷类型），不可错配或漏填。
12. 检测方式限定值
可选值：仅支持以下 3 类，且 “QV、CCTV” 需全部大写：
QV、CCTV、声纳。
13. 检测长度填写规则
核心要求：填写对应管段的实际检测距离，需根据检测方式区分填写：
CCTV 检测：填写 “最大行进距离”；
两端检测：可填写 “管段总长”（若实际检测长度超过物探管长，需在备注中说明原因）；
QV 检测（未爬行）：填写 “物探长度”；
限制条件：检测长度不可大于管段长度。
14. 管道长度填写说明
非必填项：无需手动填写；
自动计算：系统在数据校验环节，会自动计算并填充该字段。
15. 管网材质填写要求
填写要求：需精准选择，不可自定义名称，参考选项包括：
混凝土管、钢筋混凝土管、陶土管、PE 管、HDPE 管、UPVC 管、PVC 管、铸铁管、玻璃钢夹砂管、钢管、石棉水泥管、玻璃钢、球墨铸铁、塑料、铁、砼、砖、其他。


































































