
工程量清单编制说明

工程名称：2026年度区管部分桥梁维修工程施工
	一、工程概况

本项目为2026年度区管部分桥梁维修工程施工，工程实施范围：对花神渡桥、凤台南路人行天桥、铁心桥的人行道、栏杆等附属设施进行维修出新，提升桥梁通行条件，改善桥梁整体运营状况与舒适性、安全性。
二、工程招标范围

本次招标范围包含不限于：花神渡桥、凤台南路人行天桥及铁心桥桥面铺装出新、人行道铺装更新、钢箱梁除锈涂装、桥墩破损修复、桥墩涂装、防抛网安装、泄水管安装、栏杆维修、景观雕像维修、更换伸缩缝、增设汛期水位尺等；具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、江苏交科交通设计研究院有限公司设计的施工图纸；

2、省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价〔2014〕448号）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013版）；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

5、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建函价〔2019〕178号）；

6、省住房城乡建设厅关于增列建筑工人实名制费用及相关计取方法（公告〔2019〕第19号）；

7、江苏省、南京市相关政策性计价文件。

四、工程量清单编制说明

1、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停滞、噪音排污、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险等全部费用。

2、措施费项目清单中内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计方案进行增补，但不得更改已列措施项目。

3、投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；②包括完成每项工程内容所需的全部费用；③工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；④考虑风险因素而调整的费用；⑤因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑥作为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑦按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑧其他应当计取的费用。

4、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、施工现场条件、招标人的技术规范书、国家规范及标准要求等确定投标报价。

5、本工程招标控制价为招标人根据相关规定结合市场价编制，是招标人可接受的投标报价总价最高价格，招标人对投标人的分项报价（含综合单价）无最高限价要求，投标人应根据自身实际情况合理报价。投标人对招标控制价有异议的，应在规定时间内提出；未在规定时间内提出异议的，视为对招标控制价完全理解并接受。发包人不接受投标人后续实施过程中以控制价单项价格高低为由要求调高投标报价的单项价格。

6、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。

7、本工程要求现浇砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标报价综合考虑。

8、工程量清单项目特征描述是对主要特征的描述，投标人应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况要求，将其费用计入相应投标报价中；清单特征中未描述的，但江苏省2013系列清单计价规范中注明的工作内容，承包人在报价时应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。

9、本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

10、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不增加与此有关的费用。

11、请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不增加与此有关的费用。

12、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。

五、其他需说明的事项

1、建筑垃圾外运或渣土外运其准运手续由中标单位负责办理（建设单位予以配合），弃置费、土场消纳费、处置费、保洁费等所有相关费用均已包含在投标报价中，结算不作调整。

2、单价措施项目中以“项”为单位计算的，为包干费用，投标人应充分考虑各项因素的影响，自主报价，投标人少报或漏报，结算时均不调整；以“项”以外的其他计量单位计算的，结算时清单综合单价不调整，工程量按实计量。

3、总价措施项目费除安全文明施工费（为不可竞争费用，按实调整）外，包括但不限于：夜间施工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费，临时设施费，赶工措施费，特殊条件下施工增加费等费用均已由承包人在投标报价中充分考虑，无论在投标报价中是否单独列出，总价结算时均不调整。

4、工程所涉及的混凝土工程量清单中均包括模板及支架制作安装；砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不做调整。

5、本工程招标清单无甲供材、无材料暂估价及专业工程暂估价，工程暂列金额具体详见招标清单。

6、涉及相关施工手续和周边关系协调投标人自行解决，费用包含在投标报价中。一旦中标，招标人概不调整此类费用。因投标人施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由投标人承担。

7、施工期间对周边管网、相邻建筑物、道路、树木等的保护及风险费用由投标人综合考虑并报价，结算不予调整；因施工原因造成的损坏，由投标人负责修复，不另计费。

8、若本项目施工方案需组织专家论证、审查，其措施费用及专项论证所涉及的所有费用（含相关措施保护费、专家论证评审费等）由各投标人自行考虑，含在投标报价中，结算时不作任何调整。

9、本项目属于桥梁维修改造工程，涉及交通组织疏导，因此产生的交通组织措施相关费用由投标人综合考虑在报价中，结算不调整。
六、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。

2、施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。




