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[bookmark: OLE_LINK1]               江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/
[bookmark: _Toc20571334][bookmark: _Toc5578647][bookmark: _Toc5575584][bookmark: _Toc20144954][bookmark: _Toc20564500][bookmark: _Toc20564588][bookmark: OLE_LINK2]
第一部分  竞争性谈判公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目            JSZC-320614-JSBY-T2026-0022采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月05日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2026-0022
项目名称：南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：180万元
最高限价：168.159857万元，最终报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：详见项目需求；
合同履行期限：详见采购需求；
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]本项目（是/否）接受联合体：是。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.项目负责人无在建工程承诺书；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标供应商须具备独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（曳引驱动电梯，施工类别：安装、维修，B级及以上）》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理）,许可子项目：曳引驱动乘客电梯）；（提供相应证书扫描件）
2.拟派项目负责人具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的安全生产考核B证。（项目负责人为本单位正式人员且无在建项目；提供相应证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料）
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
[bookmark: OLE_LINK6]注①：根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件及住建厅《关于江苏省工程建设数字化监管系统合同归集等模块上线运行的通知》要求，采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省工程建设数字化监管平台”-资质动态核查，检查响应供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的响应供应商进行截图保存，提供给谈判小组，资格审查不通过。
注②：拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040 号）文件要求执行；拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省份按各自省份要求执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过2家，且应满足：联合体牵头单位必须为具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书的单位，联合体各方（包括联合体牵头单位及联合体成员单位）不得再单独组成联合体参与本项目投标，双方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务(须提供联合体成员的资质证书、营业执照等原件彩色扫描件上传到投标文件中)。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015]时间：2026年10月30日至2026年11月3日23点59分（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]截止时间：2026年11月05日09点00分（北京时间）。
地 点：“苏采云”系统。
五、开启
时 间：2026年11月05日09点00分（北京时间）。
地 点：“苏采云”系统网上开标大厅。
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]1.投标保证金：免收
2.项目采购类型：工程
3.项目所属行业：建筑业
4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
5.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。
6、请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]1.采购人信息
单位名称：南通市海门区悦来镇人民政府
单位地址：南通市海门区悦来镇复兴街12号
[bookmark: OLE_LINK3]联系人：沈先生
联系方式：15862808950
2.采购代理机构信息 
单位名称：江苏本源工程项目管理有限公司 
单位地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室
联系人：王女士
联系方式：18795717900
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电话：18795717900

第二部分  谈判须知
（一）总则
1.采购方式
1.1本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2.合格的谈判供应商
2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.谈判费用
4.1参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次谈判采购人及采购代理机构不收取标书工本费。
5.谈判文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。
6.谈判文件的解释
6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
（二）谈判文件
1.谈判文件构成
1.1 谈判文件由以下部分组成：
（1）竞争性谈判公告
（2）谈判须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同签订与验收付款
（6）质疑提出和处理
（7）响应文件组成
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
2.谈判文件的澄清
2.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
3.谈判文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对谈判文件进行修改。
3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。
3.3谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
（三）响应文件的编制
1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件（如需）、价格标文件等。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
3.谈判响应有效期
3.1谈判响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4. 谈判响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5.响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
（五）谈判与评审
1.谈判仪式
1.1采购人或采购代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。
1.2开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3 谈判活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，系统发出最后报价填报后，所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.谈判小组
2.1谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织谈判小组进行评审。
2.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
3. 谈判评审过程的保密与公正
3.1谈判小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4、评审过程的澄清
4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在谈判现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.4接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。
谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝。
5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。
6.被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在规定的时间内未在苏彩云系统内成功提交谈判响应文件的。
6.1.2供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.3未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.4同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.5不具备谈判文件中规定的资格要求的。 
6.1.6响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
6.1.7未通过符合性检查的。
6.1.8不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.9供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.11异常低价投标审查
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情况；
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.13响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.14不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.15其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，谈判失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。
6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.响应文件线上格式要求
7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
7.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
（六）成交
1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。
1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。
2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见谈判公告。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。
（七）授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3.政府采购合同信用融资扶持政策
3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
3.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
3.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
3.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。
3.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
3.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
（八）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。


第三部分  采购项目需求
[bookmark: _Toc294600831][bookmark: _Toc291026247][bookmark: _Toc52352447]第一章 有关要求说明
一、采购范围及内容：
南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号住宅楼三台电梯，包含电梯、本体安装、井道内照明、插座安装及管网改线等，以及其他根据设计及业主要求。实施内容详见施工图及采购项目清单。
[bookmark: OLE_LINK20]二、全费用单价清单：详见后附的全费用单价清单明细表；
三、最高限额编制依据：
1、本项目施工图；
2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024））等9本工程量计算标准；
4、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）《江苏省市政工程消耗量》（2026）等定额；
5、材料价格按海门区建设工程造价信息2026年第9期及同期南通市建设工程材料价格指数；信息指导价中没有的采用市场价；
6、《江苏省建设工程费用参考》；
7、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》；
8、人工工资按照苏建函价（2026）27号文及苏建价【2026】76号文；
9、江苏省、南通市的补充定额及现行政策文件等。
四、品牌要求：招标文件中提供材料（设备）推荐品牌的，可以在推荐品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供推荐品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价人拟在推荐品牌外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于推荐品牌，并在本项目开标截止时间2日前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，采购单位认为合理的（必要时组织专家论证），可以增加可选品牌，没有得到采购单位书面认可的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。
推荐材料设备品牌表
	序号
	材料设备名称
	品牌
	备注

	1
	电梯
	奥的斯机电、西继迅达、沃克斯迅达、曼隆蒂升
	




第2章 采购项目商务要求
一 、施工工期、地点、质量要求：
1、施工工期： 120日历天内完工。
2、施工地点：南通市海门区悦来镇悦安小区。
3、质量要求：合格。
4、承包方式：包工包料。
二、质保期：本项目工程质量保修期为二年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；工程缺陷责任期为24个月（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算）。
三、人员要求：
供应商在成交后签订合同前须提供项目管理人员一览表、除投标时的项目负责人外，还需提供技术负责人1名、施工员1名、质量员1名、安全员1名，人员证书至招标人处备案，所有人员确定后原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。
四、付款方式：本项目整体安装完成并竣工验收合格，取得监督检验合格证并完整移交全套电梯合格证、设备技术资料后支付至合同价的70%，工程竣工结算审核结束后付至审定价的97%，余款在质保期满后一次性付清。（以上付款均不计息）。乙方开具等额增值税发票交甲方入账为付款的必要条件。
五、其它要求：
1、材料质量必须符合国家或相关行业标准要求并得到业主认可。
2、本项目为交钥匙工程。投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。
3、电梯质保期内运维检测等由中标人负责，发包人不再支付相关费用
五、其它相关说明：
（1）本项目投标有效期为开标后60天。
（2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。
[bookmark: _Toc20564521][bookmark: _Toc20564609][bookmark: _Toc52352451][bookmark: _Toc454701373][bookmark: _Toc458262606][bookmark: _Toc20144975][bookmark: _Toc469579840][bookmark: _Toc20571355][bookmark: _Toc5575602][bookmark: _Toc5578665]（3）招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。成交供应商人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的80%计取，不足3000元按3000元计取，招标代理费以中标价为计费基础。
（4）本项目履约保证金为成交金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（成交供应商缴纳履约保证金前必须先与采购单位确认履约保证金的账号及缴纳方式），并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。
[bookmark: _Toc25574120][bookmark: _Toc52352456][bookmark: _Toc25726409][bookmark: _Toc52352454][bookmark: _Toc25401332][bookmark: _Toc26261456][bookmark: _Toc25400536]（5）若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。


第四部分评审方法和评审标准
一、谈判方式
不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。
二、谈判程序及评审方法和标准
供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。
最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。 
（三）政府采购政策功能落实
本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（四）成交供应商的确定
采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 
采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
（五）采购人代表宣布评审结果。
（六）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
成交供应商在中标后须将加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（一正二副）通过快递的方式（不接受到付）寄至南通市海门区富江路1055号24号楼301室（江苏本源工程项目管理有限公司，王女士，18795717900），并在中标通知书规定期限内和采购人签订合同。


第五部分合同签订与验收付款

一、成交供应商应在成交结果公告后三日内领取《成交通知书》，并按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、成交供应商如没有在合同规定的时限内完成符合合同约定的服务，逾期期间，成交供应商应承担每天1000元的违约金；逾期达10天，采购单位将有权全部或部分终止合同，同时成交供应商应承担合同总额30%的违约金，违约金不足于弥补采购单位损失的，还应赔偿采购单位的实际损失。


拟签订的合同文本：

建设工程施工合同
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：南通市海门区悦来镇人民政府
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
2.工程地点：工程位于南通市海门区悦来镇悦安小区 
3.资金来源：镇财政。
4.工程内容：南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号住宅楼三台电梯，包含电梯、本体安装、井道内照明、插座安装及管网改线等，以及其他根据设计及业主要求。实施内容详见施工图及采购项目清单。 
5.工程承包范围：同工程内容。
二、合同工期
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]计划开工日期： 2026 年  月  日。
计划竣工日期： 2026 年  月  日。
工期总日历天数： 120 日历天。(具体开工时间以开工通知书为准)。（如有延误工期，则承包人向发包人承担2000元/天的违约金）
三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。电梯设备质量及安装质量要求达到有关国家（行业）验收标准，并经技术监督部门验收合格,获得技术监督部门颁发的电梯使用许可证。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥元                 )。
其中：
（1）安全生产费措施费：
人民币（大写）                  (¥                 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      /            (¥    /    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）       /           (¥       /     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                  (¥                 元)。
2.合同价格形式：  固定单价 。
五、项目经理
承包人项目经理：                 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标书及其附件；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于  2026 年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章、提交履约保证金后生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份，备案壹份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签章）                              （签章）
组织机构代码：                       组织机构代码：
地址：                               地址：
邮政编码：                              邮政编码：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话：                                   电话：
传真：                               传真：
电子信箱：                              电子信箱：
开户银行：                             开户银行：
账号：账号：




















第二部分通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10组成合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
[bookmark: OLE_LINK9]名称：                   ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5设计人：
名称：                   ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：/；
电子信箱：/            ；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/     。
1.1.3.9 永久占地包括：/     。
1.1.3.10 临时占地包括：/     。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行验收规范、标准。  
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：/；
承包人提供的文件的期限为：/；
承包人提供的文件的数量为：/；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
发包人指定的接收人为：    /     。
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：监理工程师。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。 
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以发包人提供的施工现场现状为准，具体由承包人在投标前踏勘现场查看，发包人不再为此另行支付费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人义务的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人许可不得外传。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可不得外传。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见本专用合同条款第 12.1条。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名                   ：；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：/                 ；
电子信箱：/；
通信地址：/                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。但是对于签证等涉及合同造价及费用、工程量的文件必须加盖发包人公章方为有效。。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/           。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：             /            。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版套，电子版竣工图套
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用。
②负责协调处理施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。
③已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
④承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前的合理时间提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。
⑤负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，不得破坏周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，如有损坏，费用由承包人负担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
建造师执业资格等级：                   ；
建造师注册证书号：                   ；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：                   ；
联系电话：                /；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 从工程开工（以开工令为准）起，项目经理常驻现场，每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发现一次处以1000元违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少出勤1天处以1000元的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按1万元/次向发包人支付违约金，并责令整改。如确需变更项目经理的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后变更。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金；更换人员的资质不应低于原人员的资质，经发包人同意后更换，且发包人有权终止合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1千元/人·次的违约金；更换人员的资质不应低于原人员的资质，经发包人同意后更换。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一经发现，视作违约，按1千元/人·次罚款处罚并责令整改且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，每少出勤1人天按1千元/人·次的罚款处罚；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，发包人有权终止合同并没收其履约保证金且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
主体结构、关键性工作的范围： 具体详见施工图。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：  / 。
其他关于分包的约定：/。   
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /       。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    提供履约担保     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：中标人须在合同签订前向招标人交纳履约保证金，履约保证金金额为：中标价的5%。投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金在本合同约定的工程内容施工完毕，工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约金后退还。若采取履约保函形式提交的，应由中标单位企业基本账户开户行出具，且保函期限需比计划工期延长3个月。 
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：                   ；
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                /；
电子信箱：/                ；
通信地址：                /；
关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  按通用条款执行。  
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 质量标准和要求：合格  。
关于工程奖项的约定：   无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人及发包方。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。
6.1.6 关于安全生产费措施费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，本工程要求为合格工程，创优费用不予考虑。
6.1.9安全生产责任
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。
承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应工作人员的安全。除发包人代表或雇员及发包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
6.2.1 文明施工
　　合同当事人对文明施工的要求：1、施工现场办公室、宿舍、食堂等每天进行清扫。承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款；工程完工前必须清理现场。2、承包人自觉按文明创建等要求认真做好卫生保洁、清除杂草与漂浮物，及时扶正苗木等常规性和突击性工作。3、遇到地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，及时上报发包人负责协调，费用由责任单位承担。因承包人原因未采取保护措施或发包人协调未答复前造成破坏、损失的，涉及费用一律由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天提供本工程实施性施工组织设计和工程总进度计划。每周、月向监理和发包人提供下周、月进度计划。每周、月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。每周、每月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出索赔。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3天内
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
工程延期的审批：
（1）必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；
（2）若因非承包人自身原因导致局部工程受到影响，但承包人可以采取措施予以弥补，而又不影响工程总工期的，工期也不予顺延；
（3）双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：
①因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本项目的施工工期；
②因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；
③承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；
④承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；
⑤工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；
⑥因承包人原因的待料工期不予顺延，但不可抗力除外；
⑦延期工程项目如果不是关键工作，即使是重要工序，如不影响总工期则工期不予顺延；
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金2000元，超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，并按应予计量工程量的70%款项结算。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/  
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 以气象部门认定的为准；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：无   。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/  
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担，费用包含在合同价款中。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：         /。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：         /。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款约定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：/。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备：如有（需有明细：《材料暂估单价及调整表》）。
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发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估单价及调整表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，并在工程结算时以中标价为依据取代暂估价，调整合同价款。发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。招标有关费用由承包人承担。 
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，按通用条款约定执行，报发包人确认材料的价格，并在工程结算时以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用结算时按实际发生经发包人签认后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整；人工工资及材料市场价格波动均不予调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同采用固定单价合同形式，合同价款中包括的风险范围：
① 市场价格波动及政策性调整；
② 工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
③ 由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的风险；
④ 招标文件中已明确的由承包人承担的费用。
风险费用的计算方法：视为承包人已预见合同所述的风险并将风险费用足额计入含有合同价款中，在结算时一律不予计算此风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1.工程量清单缺陷及工程变更导致项目特征描述不符价款调整方式：
已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目于对应的合同图纸及合同规范（即招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件）所要求的清单项目在项目特征描述上存在差异，应按下列要求调整价款：
（1）实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价；
（2）实施类似项目特征的清单项目，
①若仅为材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中其他合同清单中有相同品种的采用合同清单中的价格；合同清单中没有相应价格的，由承发包双方共同确认价格并只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价，其余不变。 
②有两项以上项目特征或施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现项目特征描述不符时，仅按同口径调整项目特征描述不符项的价款，其余不变，即原项目特征与新项目特征价格确定办法根据本工程最高投标限价的编制原则同比例下浮扣除并计算，下浮率=（1-中标价/最高投标限价）×100%（中标价、最高投标限价须扣除暂估价、暂列金额及其相应的税金），由发包人根据相关规定进行认价的费用不参与下浮，其中材料价格在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量等内容。
（3）项目特征或施工内容完全不同的清单项目，应根据本工程最高投标限价的编制原则同比例下浮计算，下浮率=（1-中标价/最高投标限价）×100%（中标价、最高投标限价须扣除暂估价、暂列金额及相应的税金），由发包人根据相关规定进行认价的费用不参与下浮， 其中材料价格在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量等内容。
原投标报价按招标工程量清单数量扣除，单价以投标报价单价为准，如投标报价单价为不平衡报价或大幅低于正常市场价格水平，其单价应按最高投标限价编制原则重新计算并下浮后扣除，下浮率计算公式如下：L-（1-中标总价÷最高投标限价）×100%，式中的中标总价和最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价、发包人供应材料费及其相应的税金。
2.工程量清单缺陷及工程变更导致清单漏项价款调整方式
本项目单位工程中单位工程中已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中与对应的合同图纸及合同规范（即招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件）所要求的清单项目存在清单漏项，应按下列要求调整价款：根据本工程最高投标限价的编制原则同比例下浮计算，下浮率=（1-中标价/最高投标限价）×100%（中标价、最高投标限价须扣除暂估价、暂列金额、发包人提供材料费及相应的税金），由发包人根据相关规定进行认价的费用不参与下浮，其中材料价格在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量等内容。
3.工程量清单缺陷及工程变更导致工程量偏差价款调整方式
本项目单位工程中已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目于对应的合同图纸及合同规范（即招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件）所要求的清单项目仅在工程数量上存在差异，应按下列要求调整价款：
（1）定义： 
S一最终完成工程量清单缺陷调整后的某一分部分项工程量清单费用；Q1—最终完成工程量清单缺陷调整后的工程量；Q0—招标工程量清单中列出的工程量；P0—合同单价；P1—根据最高投标限价编制原则重新计算的综合单价，由发包人根据相关规定进行认价的费用不参与下浮，其中材料价格在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量等内容；L—下浮率，计算公式如下：L=（1-中标总价÷最高投标限价）×100%，式中的中标总价和最高投标限价均应扣除扣除暂估价、暂列金额、发包人提供材料费及相应的税金；L1—合同约定当工程量增加幅度超过+15%时，超过部分工程量综合单价让利幅度，本工程约定为5%。 
（2）价款调整方法： 
①当工程量偏差在±15%幅度以内（含±15%）时，S=Q1×P0；
②当工程量增加幅度超过+15%时，S=Q0×（1+15%）×P0+（Q1-1.15Q0）×P0×（1-L1）；如 P0为不平衡报价即大幅度高于市场正常价格水平，S=Q0×（1+15%）×P0+（Q1-1.15Q0）×P1×（1-L）×（1-L1）; 
③当工程量减少幅度超过 15%时，S=Q0×P0-Q0×P0+Q1×P0×（1+L1）；如 P0 为不平衡报价即大幅度低于市场正常价格水平，S=Q0×P0-0.15Q0×P0-0.85×Q0×P1×（1-L）+Q1×P1×（1-L）×（1+L1）。 
4.以项计价的分部分项工程清单项目在合同约定范围内不再重新计量及调整其价格。
5.涉及上述清单及数量调整时，安全生产措施费、税金作相应调整，其他措施费不作调整。
6.上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过的不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：              /            。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/                。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/               。
预付款担保的形式为：/              。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：详见《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及其相关工程量计算标准 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。 
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/                 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：本项目整体安装完成并竣工验收合格，取得监督检验合格证并完整移交全套电梯合格证、设备技术资料后支付至合同价的70%，工程竣工结算审核结束后付至审定价的97%，余款在质保期满后一次性付清。（以上付款均不计息）
注：每次工程款的支付以承包方开具等额增值税发票并交发包方财务入账为必要条件，承包人应首先确保农民工工资100%足额发放。核减额超送审价的5%以上，审计费用全部由施工方承担。
以上付款均以向承包人提供了符合发包人要求的发票为前提，否则发包人有权暂不付款并不承担违约责任，承包人无权拒绝履行合同义务。
双方一致确认以政府审计结论为双方工程款结算依据，并受政府审计报告约束。
承包人未足额发放农民工工资给发包人造成影响的或者产生其他损失的，发包人有权在未付工程款中直接支付或扣除，并由承包人承担总工程款的5%作为违约金。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请后三天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到经监理人审核确认的进度付款申请后三天内。
（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后三天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，如双方对于工程量发生争议，双方一致确定工程量以发包人的审计报告为准，并受审计报告的约束，发包人在收到审计报告后15日内完成核定，并出具对于承包人竣工结算的意见。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/　　　　　　　
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：     /   。
竣工付款申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/　　　　。
发包人完成竣工付款的期限：　　　/　　　
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　　　　　/　　　。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：/　　　。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/　。
（2）发包人完成支付的期限：/。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：不扣留。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第/种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：/；
（2）/%的工程总价（审计后）；
（3）其他方式：/。
15.3.2 质量保修金的扣留
质量保修金的扣留采取以下第/种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。承包人应按《建设工程质量管理条例》（2007年国务院令第279号）等有关规定依法对本工程进行保修 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后1小时内承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包方负担，并从质量保证金及工程款中扣除；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按订立合同时一年期LPR标准计算逾期付款违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金2000元，超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，并按应予计量工程量的70%款项结算。
工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人履约保证金的50%，还须承担合同总价5%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。  
发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，向发包人承担违约金履约保证金的25%。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的70%款项结算。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本合同约定承担全部费用并承担相关法律责任，如违约责任重复约定且约定不一致，按照违约责任较重的条款执行。
本工程严禁转包、分包，一经发现，发包人有权要求承包人承担合同总额20%的违约金，该违约金直接从应付承包人的款项中扣除，并扣除履约保证金。承包人出借资质给第三方挂靠签订本合同的，如工程经验收合格，按应予计量工程量的80%计算工程款（折价补偿款），并没收履约保证金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷；c承包人未经发包人许可擅自停工；d. 承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的；e.未经发包人同意，承包人将本工程转包或分包的；f.合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾，由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，处以每人次5000元的违约金。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     工程所在地   人民法院起诉。
20.5文书送达：
20.5.1双方一致确认以本合同约定的单位地址为送达地址
20.5.2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。
20.5.3因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
20.5.4双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。
20.5.5发包人送达地址：_________________________________________
承包人送达地址：____________________________________________
20.6补充条款
[bookmark: _Toc351203652]（1）承包人所派的项目管理班子必须和投标文件中确定的一致。
（2）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。
（3） 承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。
（4） 进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。
（5）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的70%计算。
（6）承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。
（7）电梯质保期内运维检测等由中标人负责，发包人不再支付相关费用
20.7现场人员管理的约定
1）施工现场实行封闭式管理，承包人严格执行门岗管理制度；
2）承包人在工程开工前向发包人提交进场管理、施工人员名单并办理出入证，进出现场必须佩戴，否则不得擅自进入施工现场。
3）施工派驻现场的项目负责人出勤率达到80%以上，技术负责人、施工员、安全员、质量员出勤率达95%以上。 
4）根据海政办发﹝2017﹞125号市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见，要求承包人实行实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发农民工工资等制度，确保每位工人的工资按月、足额发放。否则，发包人可暂停支付工程款并将不良行为报送有关部门。


附件一
主要施工管理人员表
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附件二
工程质量保修书

发包人（全称）：南通市海门区悦来镇人民政府
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  /    。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /      。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：
地  址：                               地  址：
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：
电  话：                                电  话：
传  真：                                传  真：
开户银行：                              开户银行：
账  号：                               账 号：











附件三
廉政合同

发包人（全称）：南通市海门区悦来镇人民政府
承包人（全称）：
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
7  合同法律效力
本合同作为南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
8  合同份数
本合同正本贰份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　 　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　 　　 法定代表人(签字或盖章)：

　　　年　月　日　　　　　　　　　　 　 年　月　日



附件四

安全生产合同
为在南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主南通市海门区悦来镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人　                    （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。
2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。               
6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。
由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。


甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

          日期：   年   月   日
























第六部分  质疑提出和处理
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




第七部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、符合性证明材料、价格标三部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。
一、资格审查证明材料（不能出现价格标）
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件5）；
6.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）；
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
8.本项目的特定资格要求证明文件（详见采购公告）；
9.联合体投标（如有），提供共同投标协议（格式见附件6）及相关证明材料。
10.其它需要提交的资格审查证明材料。
注：谈判文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若新公司成立至今（以营业执照发放时间距开标截止时间不足30日为准）或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交新公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录凭证。合同签订后采购单位将不定期严查该类人员的缴纳情况。
二、符合性证明材料
1.报价承诺函（格式见附件7）
三、价格标
1.报价一览表（格式见附件8）
2.全费用单价明细表（格式见附件9）



正（副）本
响应文件封面




响应文件




项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）      

日      期 ：








附件1：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]我单位参加参加南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目（项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2026-0022）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。



                                         承诺人名称（公章）：

                                 日期：  年  月  日



附件2：
法定代表人身份证明

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]          先生/女士： 现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                   
联系方式：                     
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

























附件3：
法定代表人授权书

南通市海门区悦来镇人民政府：
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]兹授权               （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目（项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2026-0022）的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
附：授权代表情况：
姓名：       性别：   年龄：      职务：    联系电话：     手机：
身份证号码：
详细通讯地址：       邮政编码：      传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
                                  年   月    日  

被授权人身份证复印件


（粘贴此处）







附件4：
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：            
                   日期：    年  月  日





附件5
[bookmark: _Hlk233882518]项目负责人无在建工程承诺书

南通市海门区悦来镇人民政府：
我单位参加南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目（项目名称）投标的申请，拟派项目负责人为。现我单位向贵单位慎重承诺：
拟派项目负责人从现在开始至本项目投标文件截止时间内无在建项目，如果我方被查实在此阶段项目负责人有在建项目，那么我方愿意放弃收回履约保证金的权利，同时愿意接受被列为不诚信单位的处理。

投标申请人（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
　　　　　　　　　　      年   月    日




附件6：
共同投标协议
        （所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.           （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标合同，共同承担合同规定的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向招标人（发包人）承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    
                                                                           
                                                                            
                                                                           
                                                                          。 
5.其他约定：                                                               
                                                                           
                                                                             
                                                                           
                                                                         。  
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
    7.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
成员名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
                                                           年       月       日

附件7：

南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
报价承诺函

南通市海门区悦来镇人民政府：
我单位郑重承诺我单位报价未超过最高限价。我单位报价包括但不限于完成本项目所必须的所有工作及其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

供应商：（盖章）
                                  年	  月 	日





















附件8：

南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
报价一览表

供应商全称（盖章）：
项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2026-0022
	项目名称
	最高限价（元）
	投标报价（元）
	备注

	南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
	1681598.57
	
	



日期：     年   月   日













附件9：
[bookmark: OLE_LINK4]全费用单价明细表
项目名称：南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目
	[bookmark: RANGE!A3:H64]序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	一、三单元土建

	1
	041001007001
	拆除砖石结构
	拆除障碍物
1、施工范围内所有需要拆除的工作内容
2、包括但不仅限于以下内容：清障、现有场地切缝厚破碎、建筑物墙体保护性拆除，门窗拆除、原墙面装饰层拆除、绿化移栽等。凡是所遇以上情况，均包含在投标报价中，结算不调整
3、垃圾运距:投标人根据施工现场自行考虑,清理出的垃圾杂物运出现场外，符合相关城管和环卫的相关要求
	项
	1
	　
	　

	2
	010102001001
	挖基坑土方
	1.土壤类别：暂按二类土（按地勘报告调整）
2.挖土深度：井道/连廊基础埋深，自设计室外地坪算至基础（含垫层）底
3.开挖方式：机械开挖为主，人工清底修边
4.工作面：混凝土基础支模每边各加0.6m（苏建装饰定额说明）
	m3
	41.16
	　
	　

	3
	010102007001
	回填方
	1.填方部位：基础（含垫层）以下基坑回填
2.填料：原土分层夯填（不足外购）
3.压实度：按设计要求（≥93%）
	m3
	23.63
	　
	　

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.弃料品种：基坑开挖多余土方
2.运距：暂按3km内（运距弃土费投标人综合考虑），余土外运及处置
	m³
	33.94
	　
	　

	5
	010501001001
	基础垫层
	1.垫层材料：C20预拌混凝土
2.厚度：按基础大样（含连廊基础垫层）
	m3
	2.22
	　
	　

	6
	010505001001
	垫层模板
	1、垫层部位:复合木模板
	m2
	2.22
	　
	　

	7
	010502003001
	满堂基础（井道筏板）
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度：C30（P8抗渗）
3.形式：井道底板筏板
4.复合木模板
	m3
	7.84
	　
	　

	8
	010505002001
	基础模板
	1、基础类型:筏板
	m2
	10.08
	　
	　

	9
	010502010001
	直形墙（井道剪力墙）
	1.混凝土：预拌C30（P8抗渗）
2.墙厚：按结构图
3.电梯井壁
4.复合木模板
	m3
	7.47
	　
	　

	10
	010505005001
	墙面模板
	1、模板形式:复合木模
2、电梯基坑
	m2
	45.12
	　
	　

	11
	010502013001
	平板（连廊楼板/井道顶板）
	1.混凝土：预拌C30
2.板厚：按结构图
	m3
	12.45
	　
	　

	12
	010504009001
	女儿墙
	1.混凝土：预拌C30
2.板厚：按结构图
3.复合木模板
	m3
	1.55
	　
	　

	13
	010505005002
	女儿墙模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	38.74
	　
	　

	14
	010502021001
	构造柱
	1、混凝土种类:商品混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	1.46
	　
	　

	15
	010505011001
	构造柱模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	21.92
	　
	　

	16
	010502023001
	过梁
	1、混凝土种类:C25商品混凝土
	m3
	0.22
	　
	　

	17
	010505013001
	过梁模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	3.24
	　
	　

	18
	010502025001
	零星现浇构件
	1、构件名称:C40微膨胀自流性细石砼二次灌浆
	m3
	0.16
	　
	　

	19
	010505014001
	零星现浇构件模板
	1、构件名称:柱顶找平
2、模板形式:复合木模
	m2
	1
	　
	　

	20
	010502025002
	零星现浇构件
	1、构件名称:C15素砼包裹高出地面300mm
2、混凝土种类:商品混凝土
	m3
	0.92
	　
	　

	21
	010505014002
	零星现浇构件模板
	1、构件名称:柱脚C15混凝土包裹
2、模板形式:复合木模
	m2
	5.96
	　
	　

	22
	010506001001
	现浇构件钢筋（HRB400）
	1.钢筋种类：HRB400（抗震带E按设计）
2.规格：综合Φ6~Φ25
3.连接方式：绑扎/电渣压力焊/直螺纹按设计，综合考虑
4.含井道、连廊全部结构钢筋
	t
	9.78
	　
	　

	23
	010506025001
	预埋铁件（电梯导轨/门套预埋）
	1.钢材品种：HPB300
	t
	0.01
	　
	　

	24
	010603003001
	钢管柱
	1.GZ1:方管 180*8 Q235B
2.钢柱制作、安装、运输
3.除锈等级Sa2，涂两道中灰底漆,漆膜厚度不小于60微米,两道天酞蓝醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于125微米
4.防火等级：2.5h
	t
	6.95
	　
	　

	25
	010604001001
	钢梁
	1.钢梁 Q235B
2.钢柱制作、安装、运输
3.除锈等级Sa2，涂两道中灰底漆,漆膜厚度不小于60微米,两道天酞蓝醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于125微米
4.防火等级：1.5h
	t
	9.703
	　
	　

	26
	010605001001
	钢板楼板
	1.YX50-305-915-1.0楼承板
2.防火等级：1.0h
	m2
	145.51
	　
	　

	27
	010608004001
	剪力栓钉
	1.4M13栓钉 L=65
2.竖向间距150
	套
	320
	　
	　

	28
	010608002001
	高强螺栓
	1.M16扩底型机械锚栓,8.8级
2.有效锚固深度不小于130
3.锚栓应进行拉拔试验,其抗拔力不小于50KN
4.抗剪力不小于20KN
	套
	64
	　
	　

	29
	010608002002
	高强螺栓
	1.M20扩底型机械锚栓,10.9级
2.有效锚固深度不小于130
3.锚栓应进行拉拔试验,其抗拔力不小于50KN
4.抗剪力不小于20KN
	套
	64
	　
	　

	30
	010404001001
	装配式墙体（连廊填充墙/井道砖墙）
	1.120mm厚装配式ALC外墙板A3.5B05
2.耐火极限不低于2h
3.部位：连廊填充墙、井道非结构墙
	m2
	385.74
	　
	　

	31
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖
2.墙体类型：保护墙
3.墙体厚度：120
4.砂浆强度等级：M5
	m3
	3.84
	　
	　

	32
	010807001001
	铝合金窗（井道通风窗/连廊窗）
	1.框材：断桥隔热铝合金型材（70系列）
2.玻璃：6+12A+6中空玻璃（按设计）
3.做法：按图纸
	m²
	54
	　
	　

	33
	010807003001
	金属百叶窗
	1.防雨铝合金百叶窗
2.按图纸
	m2
	3.72
	　
	　

	34
	010901001001
	屋面卷材防水（井道屋顶）
	1.防水涂料：1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料，1.5厚聚氨酯防水涂料
2.防水卷材：3mmSBS改性沥青防水卷材
3.找平层：水泥砂浆
4.部位：井道/连廊屋面
	m²
	34
	　
	　

	35
	010903002001
	墙面涂膜防水（井道外，底板）
	1.防水卷材：3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)
2.部位：井道内外侧（±0.00以上窗下墙等）
	m²
	58.32
	　
	　

	36
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.30厚C20细石混凝土找平层
2.50厚挤塑聚苯板保温层
3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层
	m2
	34
	　
	　

	37
	010902004001
	屋面刚性层
	1.50厚C30细石混凝土保护层
2.10厚低强度等级砂浆隔离层
	m2
	34
	　
	　

	38
	010901008001
	屋面变形缝
	1.屋面盖板型变形缝参苏TZJ01-2022
	m
	5.6
	　
	　

	39
	011101001001
	水泥砂浆楼地面（基坑底板）
	1.20厚1:2.5防水砂浆抹面压光
2.50厚C20细石混凝土保护层
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	19.6
	　
	　

	40
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰（井壁内外）
	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层
2.20厚1:2.5水泥砂浆
3.20厚1:2.5防水砂浆抹面压光
	m2
	65.64
	　
	　

	41
	011203001001
	石材墙、柱面（外墙2）
	1.DTC砂浆勾缝
2.10厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂
3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层,表面扫毛或划出纹道
4.1.5厚聚合物水泥防水涂料
5.5厚1:3水泥砂浆压实抹平
6.界面剂一道
	m2
	17.86
	　
	　

	42
	010502029001
	散水、坡道
	1.室外散水:做法参见12J003-1B/A1,宽度详平面图。
2.室外坡道:做法参见12J003-1B/A7。
	m2
	276.32
	　
	　

	43
	011506001001
	铝单板雨篷
	1、轻钢雨棚,外包2.5厚铝板
2、含龙骨及二次深化设计
3、工程量按水平投影面积计算
	m2
	6.96
	　
	　

	一、三单元土建合计
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	一、三单元安装

	1
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称：配电总箱AW
2.型号：满足图纸设计要求综合考虑
3.安装方式：根据图纸设计要求
4.端子板外部接线材质、规格：详见图纸设计型号、数量
	台
	2
	
	

	2
	030412001001
	配管
	1.名称：电线管SC50
2.材质：钢制
3.配置形式：综合考虑
4.接地要求：满足图纸设计及验收规范要求
	m
	100
	　
	　

	3
	030412001002
	配管
	1.名称：电线管SC32
2.材质：钢制
3.配置形式：综合考虑
4.接地要求：满足图纸设计及验收规范要求
	m
	253.2
	　
	　

	4
	030412001003
	配管
	1.名称：电线管SC25
2.材质：钢制
3.配置形式：综合考虑
4.接地要求：满足图纸设计及验收规范要求
	m
	200
	　
	　

	5
	030412001004
	配管
	1.名称：电线管SC20
2.材质：钢制
3.配置形式：综合考虑
4.接地要求：满足图纸设计及验收规范要求
	m
	269.2
	　
	　

	6
	030412001005
	配管
	1.名称：电线管PC20
2.配置形式：综合考虑
	m
	120
	　
	　

	7
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆YJV-5x16
2.材质：铜芯
3.电压(kV)：0.6/1KV
4.敷设方式：综合考虑
	m
	100
	　
	　

	8
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头YJV-5x16
2.材质、类型：铜制
3.电压(kV)：0.6/1KV
	个
	4
	　
	　

	9
	030409001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆YJV-5x6
2.材质：铜芯
3.电压(kV)：0.6/1KV
4.敷设方式：综合考虑
	m
	60.68
	　
	　

	10
	030409003002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头YJV-5x6
2.材质、类型：铜制
3.电压(kV)：0.6/1KV
	个
	4
	　
	　

	11
	030412004001
	配线
	1.名称：电线ZRBV-2.5
2.配线形式：综合考虑
3.材质：铜芯
	m
	843.6
	　
	　

	12
	030413001001
	普通灯具
	1.名称：LED人体感应灯1x10w
	套
	10
	　
	　

	13
	030413001002
	普通灯具
	1.名称：LED电梯井道灯1x40w
	套
	10
	　
	　

	14
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.名称：单联双控暗开关10A 250V
	套
	4
	　
	　

	15
	030413014001
	插座
	1.名称：检修插座(安全型)10A 250V
	套
	4
	　
	　

	16
	030412006001
	接线盒
	1.名称：钢制接线盒
	个
	28
	　
	　

	17
	030416029001
	其他项目调试
	1.名称：电梯供电系统调试
	系统
	2
	　
	　

	18
	030410001001
	接地极
	1.名称：不锈钢角钢接地体L50x50x5
	根(块、套)
	6
	　
	　

	19
	030410002001
	接地母线
	1.名称：不锈钢扁钢40*4
	m
	82.21
	　
	　

	20
	030410002002
	接地母线
	1.名称：不锈钢扁钢25*4
	m
	12
	　
	　

	21
	030410003001
	引下线
	1.名称：利用建筑四周结构钢柱作为作为防雷接地引下线
	m
	172.4
	　
	　

	22
	030410004001
	均压环
	1.名称：利用建筑物基础内的两根Φ16以上钢筋(埋深应大于0.5m)相互连接形成基础接地网
	m
	50.6
	　
	　

	23
	030410005001
	接闪带
	1.名称：避雷热镀锌圆钢∅10
	m
	47.79
	　
	　

	24
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：总等电位箱
	台
	2
	　
	　

	25
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：局部等电位箱
	台
	2
	　
	　

	26
	030416027001
	接地装置
	1.名称：电梯接地系统调试
	系统、组
	2
	　
	　

	27
	


030107004001
	

电梯
	










1.名称：无障碍电梯
 2.型号：根据图纸设计要求
 3.层数：6层
 4.站数：4站
 5.额定载重量：800KG
 6.额定人数：满足规范要求
7.梯速：1.0m/s<运行速度<1.5m/s
 8.附件：包含电梯本体安装、电梯控制箱、控制箱至电梯随行电缆、轿厢门及门套、控制按钮、轿厢内通风、灯具、五方通话、监控、控制线缆、接至小区监控室的控制线缆等
 9.要求：电梯轿厢尺寸不小于1100*1400，厢地面应采用防滑面层,侧壁设置0.9m高不锈钢扶手,电梯层门净宽不应小于0.9m,耐火极限不应低于2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求，电梯应具有断电就近自动平层开门功能，电梯轿厢内设置紧急报警、应急呼叫装置具体由电梯厂家深化设计经建设单位确认后施工
 10.调试：电梯交付时需要的验收及调试综合考虑
	

部
	

2
	

	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	031001008001
	塑料管
	1.材质：雨水管PVC75
2.管卡材质：综合考虑
	m
	18.7
	　
	　

	29
	010902007001
	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管
	1.泄水管品种、规格：落水斗75
	个
	1
	　
	　

	30
	041001001001
	拆除及恢复
	1、名称：为满足本工程所有安装管线及接地等需求对原有墙面或地面开槽破坏及恢复费用综合考虑
2、本工作范围内的垃圾清运费用综合考虑
	项
	1
	　
	　

	一、三单元安装合计
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	二单元土建

	1
	041001007001
	拆除障碍物
	1、施工范围内所有需要拆除的工作内容
2、包括但不仅限于以下内容：清障、现有场地切缝厚破碎、建筑物墙体保护性拆除，门窗拆除、原墙面装饰层拆除、绿化移栽等。凡是所遇以上情况，均包含在投标报价中，结算不调整

3、垃圾运距:投标人根据施工现场自行考虑,清理出的垃圾杂物运出现场外，符合相关城管和环卫的相关要求
	项
	1
	　
	　

	2
	010102001001
	挖基坑土方
	1、土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察情况，自行确定土壤类别
2、挖土深度:结合现场、图纸及地勘报告，自行考虑
3、弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑
	m3
	36.98
	　
	　

	3
	010102007001
	回填方
	1、密实度要求:符合设计规范
2、填方材料品种:符合设计要求，优质素土
3、填方来源、运距:投标人踏勘现场自行考虑
	m3
	25.4
	　
	　

	4
	010103002001
	余方弃置
	1、废弃料品种:余土外运
2、运距:投标人踏勘现场自行考虑
	m3
	11.58
	　
	　

	5
	010404001001
	轻质墙板
	1、墙板类型:蒸压轻质加气混凝土(ALC)条板,耐火极限不低于2小时
2、厚度:200mm
3、强度等级:详见《蒸压轻质加气混凝土板(NALC)构造详图》(03SG715-1)
4、含配套的配件，专用砂浆，勾缝剂，网格布等所有一切材料和工序
	m2
	210.78
	　
	　

	6
	010401002001
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:120厚MU20混凝土实心砖
2、砂浆强度等级:M5水泥砂浆
3、电梯基坑外侧保护墙
	m3
	1.37
	　
	　

	7
	010501001001
	基础垫层
	1、厚度:100mm
2、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土
	m3
	1.4
	　
	　

	8
	010505001001
	垫层模板
	1、垫层部位:复合木模板
	m2
	1.4
	　
	　

	9
	010502003001
	筏形基础
	1、混凝土种类:商品砼
2、混凝土强度等级:C30
3、基础类型:筏板
	m3
	5.32
	　
	　

	10
	010505002001
	基础模板
	1、基础类型:筏板
	m2
	5.84
	　
	　

	11
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1、混凝土种类:商品混凝土
2、混凝土强度等级:C30P8
3、墙体厚度:250mm
4、电梯基坑
	m3
	4.78
	　
	　

	12
	010505005001
	墙面模板
	1、模板形式:复合木模
2、电梯基坑
	m2
	33.53
	　
	　

	13
	010502010002
	钢筋混凝土墙
	1、混凝土种类:商品混凝土
2、混凝土强度等级:C30
3、墙体厚度:200
4、一层维护墙
	m3
	1.96
	　
	　

	14
	010505005002
	墙面模板
	1、模板形式:复合木模
2、用于一层维护
	m2
	20.49
	　
	　

	15
	010502013001
	实心楼板
	1、混凝土种类:商品混凝土
2、混凝土强度等级:C30
	m3
	5.74
	　
	　

	16
	010502021001
	构造柱
	1、混凝土种类:商品混凝土
2、混凝土强度等级:C25
	m3
	0.73
	　
	　

	17
	010505011001
	构造柱模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	10.96
	　
	　

	18
	010502023001
	过梁
	1、混凝土种类:商品混凝土
	m3
	0.11
	　
	　

	19
	010505013001
	过梁模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	1.62
	　
	　

	20
	010502025001
	零星现浇构件
	1、构件名称:C40微膨胀自流性细石砼二次灌浆
	m3
	0.08
	　
	　

	21
	010505014001
	零星现浇构件模板
	1、构件名称:柱顶找平
2、模板形式:复合木模
	m2
	0.5
	　
	　

	22
	010502025002
	零星现浇构件
	1、构件名称:C15素砼包裹高出地面300mm
2、混凝土种类:商品混凝土
	m3
	0.46
	　
	　

	23
	010505014002
	零星现浇构件模板
	1、构件名称:柱脚C15混凝土包裹
2、模板形式:复合木模
	m2
	2.98
	　
	　

	24
	010502027001
	电缆沟、地沟
	1、沟截面净空尺寸:300*300mm
2、垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土、100厚碎石垫层、素土夯实
3、底板混凝土种类、强度等级、厚度:底板和侧壁均为150mm厚C30混凝土
4、20厚1:2水泥砂浆0.5%坡度坡向落水口、2厚一底二度防水涂料、20厚1:2水泥砂浆找平
5、50厚铸铁盖板
	m
	4.7
	　
	　

	25
	010505017001
	电缆沟、地沟模板
	1、模板形式:复合木模
	m2
	7.05
	　
	　

	26
	010502029001
	散水
	1、室外散水:做法参见12J003-1B/A1,宽度详平面图
	m2
	6.6
	　
	　

	27
	010502031001
	坡道
	1、室外坡道:做法参见12J003-1B/A7
	m2
	6.88
	　
	　

	28
	010506001001
	现浇混凝土钢筋
	1、钢筋种类、规格:三级钢10以内
	t
	1.042
	　
	　

	29
	010506001002
	现浇混凝土钢筋
	1、钢筋种类、规格:三级钢18以内
	t
	1.475
	　
	　

	30
	010506024001
	螺栓
	1、螺栓种类:Q355B
2、规格:M27
3、使用部位:柱脚
	吨
	0.219
	　
	　

	31
	010506024002
	化学锚栓
	1、M20化学螺栓锚固深度180
	套
	48
	　
	　

	32
	010506025001
	预埋铁件
	1、规格:具体详见图纸
	t
	0.132
	　
	　

	33
	010603003001
	钢管柱
	1、钢材品种、规格:Q355B 方钢管200x200x8x8
2、构件涂(镀)层要求:油漆要求详见图纸，本工程钢构件设计结构耐火等级二级,各构件须刷涂非膨胀型防火涂料,其中柱采用厚涂型30mm,防火漆耐火极限不小于2.5小时
3、探伤要求:超声波探伤
	t
	4.016
	　
	　

	34
	010604001001
	钢梁
	1、梁类型:口型钢梁
2、钢材品种、规格:Q355B
3、构件涂(镀)层要求:油漆要求详见图纸，本工程钢构件设计结构耐火等级二级,各构件须刷涂非膨胀型防火涂料,梁采用厚涂型18mm，防火漆耐火极限不小于1.5小时
4、探伤要求:超声波探伤
	t
	5.589
	　
	　

	35
	010605001001
	钢板楼板
	1、镀锌板,板厚度为1.0mm,屈服强度不低于260N/mm2，镀锌层两面总计不小于80g/mm2。
2、本工程钢构件设计结构耐火等级二级,各构件须刷涂非膨胀型防火涂料,板采用薄涂型3.2mm，防火漆耐火极限不小于1.5小时
	m2
	63.71
	　
	　

	36
	010608004001
	剪力栓钉
	1、栓钉种类、规格:M19@200
2、用于主次梁
	套
	622
	　
	　

	37
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1、窗洞口尺寸:具体详见图纸，具体样式需经甲方确认
2、窗类型:单框隔热断桥铝合金型材(70系列)窗
3、框、扇材质及规格:外窗的主型材厚度不应小于1.8mm，窗均为带纱窗铝合金外框,纱窗由业主二次装修自理
4、玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6（钢化）
5、五金种类、规格:含所有需要五金配件
6、其他工艺要求:详见图纸设计及相关技术规范
	m2
	27
	　
	　

	38
	010807003001
	金属百叶窗
	1、窗洞口尺寸:具体详见图纸，具体样式需经甲方确认
2、铝合金防雨百叶
3、内衬钢丝网
4、型材的壁厚要符合相关要求
	m2
	2.04
	　
	　

	39
	010901008001
	屋面变形缝
	1、屋面变形缝:参TZJ01-2022
2、铝合金
	m
	2.8
	　
	　

	40
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材
	m2
	23.96
	　
	　

	41
	010902002001
	屋面涂膜防水
	1、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料
	m2
	23.96
	　
	　

	42
	010902002002
	屋面涂膜防水
	1、1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	23.96
	　
	　

	43
	010902004001
	屋面刚性层
	1、40厚C20细石混凝土保护层
2、10厚低强度等级砂浆隔离层
3、30厚C20细石混凝土找平层
	m2
	15.63
	　
	　

	44
	010903004001
	墙面变形缝
	1、外墙转角变形缝:参14J936-4/AQ3
	m
	22.4
	　
	　

	45
	010903004002
	墙面变形缝
	1、内墙(转角)变形缝:参14J936-4/AN1
	m
	22.4
	　
	　

	46
	010904004001
	楼(地)面变形缝
	1、地面变形缝:参14J936-1/AD8
	m
	8.4
	　
	　

	47
	010904004002
	天棚变形缝
	平顶变形缝:参14J936-3/AN1
	m
	11.2
	　
	　

	48
	010905001001
	基础卷材防水
	1、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)
2、平立面综合考虑
	m2
	52.08
	　
	　

	49
	010902004002
	刚性层
	1、50厚C20细石混凝土保护层
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3、用于电梯基坑平面
	m2
	20.22
	　
	　

	50
	010903003001
	墙面砂浆防水
	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层
2、20厚1:2.5水泥砂浆
3、用于电梯基坑立面
	m2
	31.86
	　
	　

	51
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、50厚挤塑聚苯板保温层
	m2
	15.63
	　
	　

	52
	011001001002
	保温隔热屋面
	1、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层
	m2
	15.63
	　
	　

	53
	011101002001
	混凝土楼地面
	1、60厚C15混凝土垫层
2、素土夯实
3、用于一层地面
	m2
	10.8
	　
	　

	54
	011102003001
	块料楼地面
	1、防滑地砖，干水泥擦缝，地砖规格及样式需经甲方确认
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉
3、水泥浆一道内掺建筑胶
	m2
	43.92
	　
	　

	55
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层
2、12厚纸面石膏板
3、用于钢柱面，钢梁面
	m2
	33.95
	　
	　

	56
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1、20厚1：2水泥砂浆粉刷
2、用于女儿墙
	m2
	11.38
	　
	　

	57
	011203001001
	石材墙、柱面
	1、防撞挡墙、外贴石材面砖,色彩与主楼协调一致
2、含连接层、骨架和二次深化在内
	m2
	12.5
	　
	　

	58
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1、2.5厚氟碳喷涂铝板
2、L25*25*3-40铝合金角码
3、ST5.5*25不锈钢螺钉+D5铝合金铆钉
4、L30*30*3-50镀锌角钢连接件
5、M10不锈钢后扩底锚栓
6、封闭式幕墙应达到一级防水要求
	m2
	217.54
	　
	　

	59
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1、铝合金板与配套专用龙骨固定
2、与铝合金板配套的专用龙骨，间距不大于1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平
3、D6钢筋吊杆，双向中距不大于1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定
4、吊杆长度超过1500时需设置反支撑
	m2
	44.16
	　
	　

	60
	011403001001
	抹灰面油漆
	1、涂料面层两遍
2、满刮2厚耐水腻子
3、满刮3厚底基防裂腻子
4、内墙面
	m2
	83.08
	　
	　

	61
	011506001001
	铝单板雨篷
	1、轻钢雨棚,外包2.5厚铝板
2、含龙骨及二次深化设计
3、工程量按水平投影面积计算
	m2
	5
	　
	　

	二单元土建合计
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	二单元安装

	1
	030402011001
	成套配电箱
	1、名称:电梯配电箱4APdt
2、型号:详见图纸
3、端子板外部接线材质、规格:详见系统图
4、安装方式:挂墙安装,下口距地1800mm,配电箱门应加锁
	台
	1
	　
	　

	2
	030402011002
	成套配电箱
	1、名称:电梯控制箱（电梯厂家提供）
	台
	1
	　
	　

	3
	030412003001
	桥架
	1.名称：金属桥架
2、规格型号：100*50
3、安装
	m
	10
	　
	　

	4
	080707009001
	支架、吊架
	1.名称：桥架支架
2、规格型号：镀锌角铁L25*25*4
3、制作安装
	t
	9
	　
	　

	5
	080707013001
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	防火堵洞
	m
	0.3
	　
	　

	6
	030412001001
	配管
	1、名称:SC65镀锌钢管
2、配置形式:WC.CC
3、工程量暂估
	m
	30
	　
	　

	7
	030412001002
	配管
	1、名称:SC40镀锌钢管
2、配置形式:WC.CC
	m
	4
	　
	　

	8
	030412001003
	配管
	1、名称:SC20镀锌钢管
2、配置形式:WC.CC.FC
	m
	49.8
	　
	　

	9
	030409001001
	电力电缆
	1、名称:WDZ-YJY-5×16
2、敷设方式:综合考虑
3、工程量暂估
	m
	53
	　
	　

	10
	030409001002
	电力电缆
	1、名称:WDZ-YJY-5×10
2、敷设方式:综合考虑
	m
	7
	　
	　

	11
	030412004001
	配线
	1、名称:WDZ-BYJ-2.5
2、配线形式:管内穿线
	m
	155.7
	　
	　

	12
	030409003001
	电力电缆头
	1、名称:WDZ-YJY-5×16
	个
	4
	　
	　

	13
	030409003002
	电力电缆头
	1、名称:WDZ-YJY-5×10
	个
	2
	　
	　

	14
	030413001001
	普通灯具
	1、名称:井道壁灯
2、规格、型号：详见图纸
3、安装方式：壁装
	套
	7
	　
	　

	15
	030413013001
	照明开关、按钮
	1、名称:86系列双控开关
	套
	2
	　
	　

	16
	030413014001
	插座
	1、名称:单相带接地插孔三孔插座
	套
	2
	　
	　

	17
	030413001002
	五方通话及楼梯间照明完善
	1、用于监控和五方通话衔接完善，包括预埋管，线路等所有一切
2、楼梯过道照明完善，灯的样式需经甲方确认，包括预埋管，线，灯具，开关等所有一切
3、含土建刨槽，修补等一切内容，有投标单位自行考虑
	项
	1
	　
	　

	18
	030412006001
	接线盒
	1、名称:铁开关盒
2、规格:86#
3、安装形式:暗装
	个
	11
	　
	　

	19
	030410007001
	等电位端子箱
	1、名称:总等电位连接箱
2、规格:底边距地0.5米暗装
	台
	1
	　
	　

	20
	030410002001
	接地母线
	1、名称:接地母线
2、材质:-40*4热镀锌扁铁
3、安装部位:基础部位
	m
	14.7
	　
	　

	21
	030410002002
	接地母线
	1、名称:接地母线
2、材质:-25*4不锈钢扁铁
3、安装部位:基础部位
	m
	4
	　
	　

	22
	030410003001
	引下线
	1、利用钢柱作为引下线,其各部件之间均应连成电力贯通
2、防雷引下线应与屋面避雷带及基础接地体可靠焊接
	m
	41.4
	　
	　

	23
	030410005001
	接闪带
	1、屋面防雷带,采用φ10镀锌圆钢,做法见国标图集15D501第13-16页
	m
	16
	　
	　

	24
	030416027001
	接地装置
	1、接地系统测试 接地网
	系统
	1
	　
	　

	25
	010102002001
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:二类土
2、回填要求:分层夯实
	m3
	6.4
	　
	　

	26
	030107001001
	电梯
	名称:客梯(兼无障碍梯)，品牌详见招标文件
1、电梯轿厢尺寸不小于1100*1400,1.0m/s<运行速度<1.5m/s,载重量为800kg。
2、轿厢地面应采用防滑面层,侧壁设置0.9m高不锈钢扶手,由电梯厂家设计施工。
3、井道内一切建筑必须达到防火要求,不得装设与电梯无关设备、电源等及无关孔洞。
4、井道必须垂直,井道水平尺寸为最小净空尺寸,且垂直误差0~+25mm/0~30m
5、当底坑底面下有人员能达到的空间存在,则对重缓冲器能安装在一直延伸到坚固地实心桩墩上,或向电梯厂家询问安装对重安全钳。
6、电梯安装之前,所有层门门洞必须设有高度不小于1.2米的安全防护围封,并应保证有足够的强度。
7、封闭式井道根据需要设通风孔(一般在井道顶部和底部),其面积不得小于井道水平面积的1%,通风孔需设防护网。
8、电梯厅门、呼梯显示预留洞及其他预留孔洞在电梯安装完毕时需进行回填装修。
9、图中标明的用户自理(爬梯、预埋钢板等),需预先设置。
10、电梯层门净宽不应小于0.9m,耐火极限不应低于2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。
11、无障碍要求
a.按钮高度0.90~1.10m. 
b.要求显示与音响能够清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响. 
c.每层电梯口安装楼层标志,电梯口设提示盲道。 
电梯无障碍轿厢设施要求:
a.电梯门开启净宽度大于或等于0.9m.
b.轿厢深度不小于1.40m,轿厢宽度不小于1.10m. 
c.轿厢正面和侧面设置高度0.85~0.90m的扶手. 
d.轿厢侧面设置高0.90~1.10m带盲文的选层按钮.
e.轿厢正面高0.90m处至顶部安装镜子.
f.轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。
g.电梯安装时,电梯厂家应在电梯轨道支架与井壁之间设置减震垫等防止噪音。做法详见
11J930-2/H67;
12、其他具体详见设计图纸
	部
	1
　
	
	

	二单元安装合计
	　

	总计（一三单元土建+一三单元安装+二单元土建+二单元安装）
	


	


	


注：投标报价包含但不限于以下全部费用：施工费用、材料费用、设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、施工便道（含临时用地、便道铺设及拆除、恢复原样等费用）、临时围挡搭设及安装、管理费、利润、安全生产费、文明施工费、各类措施费（含建筑垃圾清运费、环境保护费、垂直运输费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架搭拆费等）、各类保险费、税金，以及所有安全费用、扬尘治理及因扬尘引发的纠纷处理等全部费用。结算时，工程量按实结算，全费用单价不因材料市场价格涨跌或政策性调整而调整。


供应商全称（加盖公章）：
                     法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
     日期：    年   月   日

填写说明：
1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
2.开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。
3.最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。

[bookmark: _GoBack]附件10：
中小企业声明函（工程）

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区悦来镇人民政府的南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]加装电梯工程，属于建筑业；承建（承接）企业为          （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：


注：成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：
建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。



附件11：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区悦来镇人民政府的南通市海门区悦来镇人民政府采购悦安小区3号楼加装电梯工程项目（项目编号：JSZC-320614-JSBY-T2026-0022）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：









附件12：
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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