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第一章 招标公告
受西安交通大学苏州附属中学的委托，苏州正杰招投标咨询服务有限公司就其所需的高品质科技特色高中项目资产购置项目的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-SZZJ-G2026-0033。
项目名称：高品质科技特色高中项目资产购置
预算金额：人民币88.20万元。
最高限价：人民币88.20万元。
采购需求：
1、标的的名称：高品质科技特色高中项目资产购置
2、数量：1项
3、简要技术需求或服务要求等：
采购一批虚拟现实教学设备、无线AP等，具体详见招标文件第四章。
4、合同履行期限：合同签订之日起 25 日内供货并安装调试完毕。
5、本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许转包。
二、申请人的资格要求：
1、合格供应商的一般条件
1.1具有独立承担民事责任的能力。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。
3、方式：
（1）CA证书办理：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动：
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备：
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询服务电话：400-608-6099；
电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
售价：本项目免费下载电子采购文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 
1、时间：2026年11月6日14点00分（北京时间） 
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” 
[bookmark: _Hlk90650305][bookmark: _Hlk90650417]3、方式：投标文件网上递交 
线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。 
本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。 
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1、采购项目需要落实的政府采购政策：
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。
《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以响应文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。
4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息：
名称：西安交通大学苏州附属中学。
地址：苏州工业园区方洲路598号、普惠路570号。
联系方式：电话0512-65936299。
2、采购代理机构信息：
名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。
地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。
联系方式：电话0512-62826523。
3、项目联系方式
（1）采购人：
项目联系人：金建平。
电话：0512-65936299。
（2）采购代理机构：
项目联系人：沈鹰、陈晓梦、周昀烨、徐杰。
电话：0512-62826523。


第二章 投标人须知
1 总则
1.1 投标人资格要求
1.1.1 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3 联合体投标：第一章招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1） 联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。
（2） 本项目接受联合体投标，但一个联合体最多接受两个单位进行联合投标。
（3） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（4） 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。
（5） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2 本项目不允许分包
1.3 投标费用
（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。
1.4 保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。
1.6 计量单位
除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
1.8本项目涉及采购货物，则应满足以下要求，否则投标无效：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
（3）投标人、制造商应遵守法律法规、行业规范，应具备包括但不限于其所提供货物相关的行业或领域的经营备案、经营许可，生产许可、生产备案，行政许可，行业准入证书等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。
（4）投标人所提供的货物应符合国家强制性标准要求，符合相关行业标准，应具备包括但不限于相关行业或领域的各类认证（如：强制性产品认证（3C认证）、政府强制采购产品的节能产品认证、安全认证等）、卫生安全评价、备案等任何形式的法定批准、准入、许可、认证、授权或资质证明等文件。
（5）投标人、制造商及其所提供的货物未能满足前述要求而导致采购人遭受任何损失的，投标人应承担全部责任。
2 招标文件的说明
2.1 招标文件的获取见第一章招标公告
2.2 招标文件的询问
供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过招标公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3 招标文件的澄清或修改
（1）采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
（3）供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
2.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
3、投标文件的说明
投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
3.1保证金：无
3.2投标文件的组成
3.2.1封面
3.2.2开标一览表（格式见第三章）
3.2.3公开分项报价表（如有，格式见第三章）；
3.2.4资格审查响应文件：
3.2.4.1供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2024年度或2025年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；
（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件；（如有须提供）
（7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.2.5符合性审查响应文件
3.2.5.1投标响应函（格式见第三章）；
3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2.5.3法定代表人身份证复印件；
3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；
3.2.5.5投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表（不得出现价格，格式见第三章）；
3.2.5.6技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
3.2.5.7未被“信用中国”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；
3.2.5.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）。
3.2.6综合评审响应文件
3.2.6.1采购需求、评审方法及评审标准中所涉及到的其他材料、证明等；
3.2.6.2《关于符合本国产品标准的声明函》。
3.2.7与本次采购相关的其他证明材料；
注：
以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
以上3.2.4.1项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
以上3.2.5.1-3.2.5.8为符合性审查必须提供的资料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标将被认定为未实质性响应。
制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。
3.3投标报价
3.3.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.3.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
3.3.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对招标文件标明预算单价的项目），其投标无效。
3.3.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
3.3.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.4电子投标（响应）文件的编制与提交
1 
2 
3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.4.1投标（响应）文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.4.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3.4.3投标（响应）文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
3.5响应文件的开启（解密）
3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。
3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk154589874]3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。
3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；
电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.6响应文件的修改和撤回
3.6.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。
4开标和评标
4.1开标
4.1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
4.1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
4.2资格审查
4.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。
4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。
4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。 
4.2.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效。
4.3评标委员会
4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，负责具体评标事务，并独立履行职责。
4.3.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.4评标
4.4.1符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
4.4.2投标文件的比较和评价
4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。
4.4.2.3价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； 
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]4.4.2.5启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.4.2.4第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4.4.2.6评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.4.2.7异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。
4.4.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4.4.3投标的澄清
4.4.3.1评审小组可以要求供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4.3.2本项目采用线上澄清。
4.4.3.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3.4接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5、废标
5.1出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
5.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
6、中标
6.1本项目评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
6.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。
6.3评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标单位。
6.4采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132389804][bookmark: _Hlk132385577]6.5采购人或采购代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。
7、履约保证金
见第五章合同文本履约保证金条款。
8、合同的签订
8.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订书面合同。
8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.5中标供应商无正当理由不得放弃中标。
8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9、质疑
9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
9.3本项目投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4对招标文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以采购公告中本次采购活动联系事项为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。
10、投标文件的有效期
10.1投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起九十天，投标文件应保持有效。投标文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，投标文件无效。
10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。
11、代理服务费：由中标单位承担。因本项目代理服务费是去年财政预算申报时已经包含在采购预算内。
11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。
11.2本项目代理服务费（人民币）：13230.00元。
11.3代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性付清并含在其投标报价中。
11.4中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
11.5采购代理机构服务费账号如下：
收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。	
银行账号：89190154740002582。
开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。
12、其他事项
12.1未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。


第三章 投标文件格式
1、投标响应函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司：
    我们收到贵公司________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。
 1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价合同金额包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商投标响应单位利润、税金、意外险和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。
2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
    3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起___天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担由此造成的一切后果。
4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担由此造成的一切后果。
5、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝投标人。
    6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
    7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担由此造成的一切后果。
     8、与本次招标有关的通讯地址：
    单位名称：                                 联系人员：
    单位地址：                                 邮政编码：
    联系电话：                                 传真号码：
供应商（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日




2、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在     号（采购编号）采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
    代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。
    代理人无转委托权。特此委托。
    
投标人（单位盖章）：
    法定代表人：（签字或盖章）
    代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日

注：本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，投标文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。













3、关于资格文件的声明函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日






















4、开标一览表

开标一览表
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	备注

	1
	
	
	


    
投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日





















[bookmark: _Toc142194269]
5、公开分项报价表
	序号
	名称
	品牌、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %


注：
1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总价一致；否则，以开标一览表为准。
2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（单位盖章）：
    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日







6、技术参数响应及偏离表
	序号
	产品名称
	采购要求
	投标产品技术参数
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	......
	
	
	
	



投标人（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

注：
投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离情况说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
投标产品与招标文件技术要求的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在此表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则将被认为完全响应招标文件的规定，但该表不能替代投标产品对招标文件技术要求应作出的详细描述和说明。
以上表格内容不够的请自行添加。


7、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

7、投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	品牌
	制造商
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

注：
1.本表不得出现价格。
2.供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。


8、中小企业声明函
苏州正杰招投标咨询服务有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；
3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）：
日期：    年  月  日







10、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：     ） 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：         
                                          日期：    年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章 招标书
[bookmark: _Toc13642116]受西安交通大学苏州附属中学的委托，苏州正杰招投标咨询服务有限公司就其所需的高品质科技特色高中项目资产购置的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、招标编号：JSZC-320591-SZZJ-G2026-0033号
[bookmark: _Toc13543213]二、采购需求
（一）标的物清单及技术要求
	序号
	产品名称
	功能参数
	单位
	数量

	1
	教师手持终端
	硬件
1.尺寸：≥11英寸
2.分辨率：≥2560*1600
3.处理器：八核
4.存储：≥8+256GB
5.连接方式：Wi-Fi；蓝牙
6.USB接：Type-C
7.视频接口：USB Type-C
	台
	1

	2
	充电消毒柜
	1、整机支持不少于20台VR设备同时充电，兼容主流VR一体机设备。
2、主体材质SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构；
3、整体外型三方整体大圆弧过度，外观颜色采用黑白相间的经典配置，美观大气，安全稳固；
4、高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。
5、智能互循环散热结构； 
6、分仓式设计，强弱电分离；
7、USB接口供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。
	台
	1

	3
	无线AP
	1．速率：≥9000M
2．频段：三频
3．产品散热：主动散热
4．防火墙：支持防火墙
5．LAN输出口：千兆网口
6．IPv6：支持IPv6
7．WAN接入口：千兆网口
8．无线协议：Wi-Fi 6
9．LAN口数量：≥3个
10．WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3加密
	台
	2

	4
	虚拟现实播控智能设备
	1． 硬件
1.Cpu：5218 16核 32线程或同性能产品
2.内存：≥32GB DDR4。
3.硬盘：≥4TB。
4.磁盘阵列：支持raid0、raid1、raid10。
5.网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应。
6.电源冗余：750W双电源冗余。
7.系统支持：龙蜥Anolis OS 8 及以上。
二．软件
1.系统支持windows系统设备上流畅运行，如笔记本、台式机、触控大屏一体机等；
2.支持手机号验证码登录或账号密码登录或微信扫码登录。
3.本地内容支持离线状态下打开进行观看和学习；
4.支持进行元宇宙内容创作、保存：1）可以新建空白文件进行创作；2）也可以基于空间或内容中已有的素材和内容进行二次创作；3）支持创作后的保存功能
5.可开启本地空间播控，进入本地空间将自动控制本网段内所有的客户端软件；控制模式下，所有受控客户端不能随意进行内容和场景的切换，控制端切换课件时，成员会同步切换并进入该课件；
6.本地空间成员管理和全局设置：
(1)支持成员状态在线情况查看，包括成员名、其设备电量、是否连接或被控等，实时获知成员设备是否在正常状态；
(2)支持设置单个成员的移动权限、素材库权限；
(3)支持设置空间内呈现的人数上限；
(4)支持一键关闭空间内移动权限，所有人不可随意移动；
(5)支持屏蔽蓝光的护眼模式。
7.支持互联网多人空间功能，可看到网络上存在的空间列表，显示空间名称、创建者、开始时间等信息；
8.支持创建空间，便于学生们讨论，可以设置空间名称、空间密码、是否公开、场景选择、上限人数、开始时间、预计时长等；
9.设置密码的空间，只能通过输入正确的密码才可加入；
10.公开空间所有用户都可在互联网的空间列表中看到或查询到该空间，非公开空间不会对外显示在空间列表中，只有自己可见；
11.支持删除所创建的空间，不可删除他人创建的空间；
12.每个空间拥有一个系统随机生成且唯一的空间号，用户可以复制其空间号与其他用户分享，方便邀请同学或老师进入。
13.空间内支持系统消息通知，如支持实时广播成员加入/离开时的消息提醒；
14.互联网空间的成员管理和全局设置：
(1)支持在线成员状态查看，包括成员名、其设备电量、是否连接等，实时获知成员设备是否在正常状态；
(2)支持设置屏蔽蓝光的护眼模式；
(3)支持对单个成员设语音、移动、素材库权限；
(4)支持一键对全体成员设置全体静音、移动权限；
15.空间内成员可以向主控端申请麦克风权限，开启后可以进行实时交流。
16.空间中支持第一人称、第三人称视角切换；支持虚拟数字人形象在空间中走路/跑步/跳跃。
17.支持招手、微笑、鼓掌、点赞等表情互动；
18.支持虚拟画笔、虚拟激光笔，画笔可以进行三维板书和图画，虚拟激光笔可以进行指向和示意；
19.支持集合功能，使所有用户可以被一键集会到指定位置；
20.支持视角跟随功能，该模式下用户端会强制跟随控制端的视角。
21.多人空间、课件内容中都支持云端素材库调用，上万个云端素材任意下载；无需编程通过简单拖拽即可实现素材的自由创建和编辑；
22.素材包含三维模型、PPT文档、视频/全景视频、图片/全景图片多种类别，支持对创建的素材进行缩放、旋转、移动、复制、删除等操作；支持自有素材上传。
23.支持退出空间或课件时保存功能，可以保留空间中已创建的素材，再次加入空间或打开该课件时素材自动恢复。
24.支持自定义AI数字人素材，用户可以从素材库中拖出数字人以辅助教学、讲解或播报；支持对数字人进行移动/缩放/复制/拖动等操作；
25.支持自定义数字人播报：用户可以在场景中的不同位置分别放置虚拟数字人模型，支持通过直接录音或音频文件上传或通过文字转语音的方式，让数字人讲解播报特定内容。（提供功能截图）
26.支持AI数人智能问答：用户在场景中放置AI数字人，接入不低于8k token的文本处理的国内大语言模型。用户可以选择一种大语言模型，通过语音或文字的形式输入，数字人将同样以文字或语音的方式回应。
27.支持为添加的数字人素材进行换装，换装系统包含但不限于儿童（男/女）、青少年（男/女）、成年人（男/女）6种基础模型；支持选择不同的发型、着装的样式。
28.支持空间内聊天系统：在多人空间中，用户可以通过聊天系统，基于互联网或局域网进行聊天互动。支持文字输入、语音输入和表情发送。集成敏感词屏蔽系统，能够智能屏蔽敏感词。
★29.VR知识拓展类英语课件支持离线状态下的语音识别和语音评测，每个单词会话根据综合分、流利度、完整度、准确度、韵律度五个维度评定，细化到每个单词的评测，识别后根据发音情况以不同颜色显示；VR理化生实验资源中具备有可以查看实验关键点高清特写视频的课件，让实验现象清晰可见、一目了然；场景及资源中支持添加素材且对素材添加热点互动，用户可以通过添加互动实现不同素材之间的链接，便于用户创建更加有互动性的内容，每个添加的互动将对应一个互动按钮。
	套
	1

	5
	智能高清云展台
	一.硬件参数
★1.悬挂安装，在展示桌面正上方，距离展示桌面高度1.5米，操作无需跨区域走动;所有操作通过一体机触屏实现,不带任何物理按键;双800万像素俯拍摄像头, 分辨率≥3264x2448；拍摄幅面：A1、A3，不做放大操作，清晰看到对应幅面上五号字体。
2.双无反光聚光型高亮LED补光灯，自带全指向消噪麦克风。
二．软件
▲1.产品分微课宝和全屏两种录制模式，便于教师自己单独录制微课，或者在教室课堂上随时录制重点、难点、疑点等。
2.全屏模式：提供隐藏工具栏，可随时弹出工具栏丰富教学内容，此模式便于教师全屏教学内容讲解录制，例如教室里可直接投影与学生互动交流。
★3.多种微课录制模式：
1）支持纸面手写讲解直接录制
2）支持实验流程操作直接录制
3）支持纸质文档如作业试卷等讲解直接录制
4）支持电子讲解如WORD讲解、几何画板讲解等直接录制
5）支持PPT课件直接录制
6）支持白板如教学资料采集直接录制
7）支持桌面操作如借鉴他人优秀微课片段等直接录制
上述几种录制模式可连贯切换，形成一体微课课件，暂停功能：录制过程可暂停，并可随时继续录制，保证录制结果的连续性；同屏双画面对比录制功能：如教师头像与白板对比、教学素材与教师头像对比、教师头像与微课宝录制模式对比、2块白板对比等9种不同的对比教学模式，每种模式可根据教学需要分上下二分屏或左右二分屏。
4.录制参数设置：支持电脑扬声器音频录制和电脑摄像头录制,可选择是否录制鼠标轨迹，可选择设备MIC、电脑MIC或都不选择。
5.背景音乐设置：软件自带3首背景音乐，便于教师微课录制时添加背景音乐，音乐可随时播放、暂停，并可导入其他背景音乐。
6.支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。
7.录制界面可以实现动态即时旋转和按照1%梯度缩放，可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。
8.支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。
9.白板标注讲解：可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔画粗细可设，多种图形、文字。
▲10.功能按键集中：功能按键集中，人性化的设计使微课录制过程中切换鼠标动作不会在取景范围内出现，保证录制效果并便于用户操作。
11.取景范围移动：纸面讲解录制，纸张A3录制范围，在录制过程中，可以通过软件控制半张可视范围在整张纸面漫游，保障录制焦点清晰明确。
12.录制过程光源环境锁定：在录制前调整好光源环境，录制过程自动锁定光源环境，不会因为白平衡、曝光等使录制画面产生色变或闪烁，影响录制效果。
13.自动锁定录制对象：在头像画面直接选取整个头像，在纸张讲解时直接选取全画面讲解内容，不用人工调整对象大小，录制过程流畅，录制结果没有对象大小调整过程，不用再编辑。
14.小助手工具：微课录制过程中可以自由划线、闪线、几何图形、线条、字幕标注、重点圈定，支持32位彩色标注，透明度、笔画粗细、多种图形、文字都可个性设置。并且标注内容可跟随图片或视频同步缩放、移动。
15.字幕添加功能：支持在录制过程中添加、编辑字幕。
16.画框美化：系统提供多种画框模板，录制后视频带有自选画框，达到美化录制视频的效果。
▲17.双视频画面录制功能：将教学素材和教学环境，双视频同屏展示录制，如教师讲解头像及课件讲解同屏展示录制。
18.三路视频画面录制功能：如教学素材和白板内容同频展示，还可添加教师头像一并同步展示。
19白板对比教学设置：2块独立白板，可以分别调节背景色、分别控制放大缩小和白板标注，可随时切换讲解方便对比教学方式的微课录制。
20.微课快捷查看按钮：微课录制完成后可直接通过快捷按钮查看当前录制好的微课内容，避免了微课查找的繁琐过程。
21.内置视频编辑：可对微课添加水印、片头，例如添加各学校的宣传信息，支持多视频合并，支持视频转码（mp4、flv）。
22.视频二维码快速学习：系统支持视频自动生成二维码，并可随机选择视频批量成文导出，便于移动端直接扫描识别学习。
23.微课程：客户端建立微课程，使碎片化的学习资源体系化，课程即时同步云平台。
24.微课管理功能：完全按windows文件管理形式，支持多级文件夹，支持复制、粘贴、拖拽、删除等,支持文件扩展属性编辑（作者、标题、关键字、分类、简介等），同时支持本地微课管理及服务器微课管理。
▲25云平台上传支持：微课录制后可直接一键上传到微课互动平台；上传时属性自动带入平台。
	套
	1

	6
	智能显示终端
	一．硬件
1.亮度≥8000流明
2.显示技术：3LCD
3.分辨率：≥1920*1200；
4.对比度：20000：1
5.光源：激光光源，30000小时；
6.接口：HDMI*2、RJ45*1、RS232*1
7.镜头：投射比0.44：1
8.工作噪音：Eco模式下≤27dB
9.整机功耗：Normal模式下≤280W，待机模式下≤0.5W；
二．软件
1.色彩校正除了能校正多台智能显示终端之间的色差，还能校正单台智能显示终端局部色差，支持无线Xbox One手柄调试，支持4路采集卡信号输入，同步采集。支持多卡并行和漏光处理，矢量绘图和遮罩功能。
	台
	3

	7
	支架
	定制，万能吊架可伸缩3m
	个
	3

	8
	体感交互雷达
	1.工作频率：24～24.25 GHz
2.核心功能：人体接近感应 + 手势识别
3.检测距离
4.接近感应：≤2 米
5.手势识别：≤0.3 米
6.手势种类：左挥手、右挥手
7.识别准确率：≥99%（典型条件下）
8.供电电压：3.0～3.6 V
9.功耗：通常小于 30 mA
10.通信接口：UART、GPIO
11.体感距离6*6米
	个
	1

	9
	智能操作终端
	显示：
1.亮度：≥250cd/m2
2.响应时间：2ms-4ms
3.特性：三面微边框节能认证TUV爱眼认证
4.能效等级：二级能效
5.屏幕尺寸：≥23.8英寸
6.类型：直面屏
7.对比度：1300:1
8.接口：VGA HDMI
9.屏幕比例：16:9
核心部件
1.I5处理器或同性能产品
2.P4000-8G显卡或同性能产品
3.≥16G内存
4.≥512G固态硬盘
	套
	1
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	多模态数字人引擎
	一．硬件配置
1.中央处理器（CPU）：采用高性能、低功耗的八核应用处理器,搭载Android 12.0系统，主频高达2.4GHz或同性能产品
2.运行内存（RAM）：≥8G
3.系统内存（ROM）：≥128G
4.其他功能：
(1)简化设计：预留常用接口，超薄超小设计；
(2)高集成度：板载HDMI IN/V-By-One/LVDS 等多种输入输出接口。外置接口：支持有线、WiFi、4G 接入，支持多种PCI-E 3G/4G 模块，支持物联网卡或者普通数据卡。
(3)扩展接口丰富：5 个USB 接口(3 个插针，1个标准USB 2.0/1个标准 USB 3.0)，3个可扩展串口，多路GPIO 以及KEY接口，可以满足市场上各种外设的接入要求。
(4)管理方便：支持定时开关机。
二．软件功能
1.数字人双手交叠自然置于腹前，站姿挺拔舒展，尽显自然体态，头部偶尔微微转动，眼部自然眨眼，举手投足间无机械感与僵硬感。开口说话时伴有嘴部动作，自然模拟真人说话时的唇部状态，具有唇部张合、嘴角微动等细节；眼部自然眨眼，眼睑轻合轻启的频率与幅度贴近真实生理状态；手臂配合表达做出轻抬手臂等自然肢体动画或手势，随话语节奏自然舒展。
2.支持文字与语音双模式对话，用户通过语音或文字的形式输入，数字人将同样以文字或语音的方式回应。
3.支持语音唤醒：支持在待机状态下直接通过语音唤醒数字人并开始对话。
4.支持连续对话：支持用语音的方式跟AI数字人进行连续多轮对话。
5.支持随时打断：在对话过程中，可以继续用唤醒词打断当前对话，如提问新的问题，数字人将针对新的提问进行回答。AI数字人需能够过滤环境音和无效的语音输入内容，仅针对跟当前对话相关的内容进行回应。
6.云端预置智能体（不同的人设）不少于10种，支持用户根据需要随时选用智能体。
★7.支持用户自定义创建/编辑智能体：
A.支持唤醒词配置，提供多个唤醒词选项；用户可以通过设置好的唤醒词，在数字人处于待命状态时通过语音唤醒数字人进入对话状态，或是在数字人回答的时候，通过说唤醒词打断并提问。不同的智能体可以设置不同的唤醒词；
B.支持智能体名称、智能体介绍自定义。支持文本输入、语音输入、手机扫码输入；
C.支持“豆包”、“DeepSeek”、“通义千问”、“文心一言”等多种主流大模型任选调用，具备大模型服务稳定接入能力；部分大模型具有“速度优先”和“智能优先”的不同性能模式；
D.支持多种对话语气风格自选配置，如温和耐心、轻松随意、简介专业等，且具备基于上下文的语气一致性保障机制，确保对话逻辑连贯；
E.具备“简短”、“适中”、“详细”的对话长度控制机制，可控制单次回答的内容量；
F.支持联网搜索的开启或关闭
G.支持自定义智能体提示词
①用户可依据自身需求，自主为智能体增添更多角色补充设定。用户可以从“职业/专业领域”、“性格”、“回答方式”等多个角度描述。支持用户直接编辑或通过手机扫码输入。
可明确智能体的身份，比如设定为教师、客服、专家等各类角色；可定义智能体的主要作用，比如提供知识解答、进行情感陪伴等；可描述智能体所具备的特质，如洞察力强、善于倾听、专业知识储备丰富等；可规定智能体与用户交互时的行为规范与回应流程，例如收到问题后如何总结，回应用户时的表达顺序和方式等。
②也支持AI智能生成设定内容。AI会结合用户设定的“智能体名称”的内容生成匹配的提示词。
H.支持知识库设定
①预设提问功能
用户自主配置。支持逐条输入问题和答案，保存为知识库。当智能体接收到相关问题时，会按结合匹配的答案进行回答。支持一键启用或关闭该功能。
②知识库文档功能
用户自主配置。支持上传特定文档作为知识库，例如单位资料、产品资料或是专业领域的资料。当问到匹配的问题时，会优先从上传的文档中检索匹配的内容结合回答。
格式支持：包括TXT、MARKDOWN、PDF、HTML、XLSX、XLS、DOCX、CSV等。
③限制回答功能
支持一键开启或关闭，开启后智能体讲只回复知识库及预设提问中的内容，对于知识库以外的问题拒绝回答。
8.支持形象切换：预置多风格（如3D卡通/超写实等）、多形象（如不同服饰）的数字人可供选择，每种数字人形象都自然灵动，实时互动更沉浸。
9.支持数字人背景切换：预置多种场景供用户选择，同时支持具有空间感的纯黑色背景或透明背景展示数字人，用户可根据场景需求灵活切换背景，实现数字人展示效果的个性化。
10.支持景别切换：支持全景、中全景、中景等不同镜头的景别灵活转换，适配多样展示需求。
	套
	1
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	音视频克隆终端
	1.物理分辨率：最大分辨率 3840x2160@60Hz(HDMI,DP,USB 
2.整机峰值亮度：≥400cd/m²
3.动态对比度：50000000:1
4.可视角度(水平/垂直)(典型值) 178°/178°(CR>10)
5.屏幕比例：16:9
6.显示颜色 10.7亿
7.刷新率：60HZ
8.支持用户自定义设定播报内容，让数字人在待机状态下，按一定的时间间隔自动播报特定的内容，例如迎宾或介绍
A.支持添加播报的文本内容，可直接编辑或扫码输入，系统将自动生成播报语音；
B.支持添加图片，为播报补充图片素材，用以播报展示。支持扫码上传、本地上传、素材库上传；支持通过图文关联，实现介绍特定内容时展示特定图片素材；
C.支持添加多个播报内容，每次生成的播报内容，都可作为一条可播放音频出现在播放列表中。支持用户根据需求自主设定播报列表的自动连播、播报循环方式、间隔时间、播报顺序等。
	套
	1
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	私有数据训练终端
	1. 处理器
 核心 / 线程：24 核 48 线程
基础频率：3.0GHz，最大睿频：4.0GHz
架构：Cascade Lake，LGA3647 接口
2. 内存
内存容量：≥64GB RECC DDR4 3200MHz
内存类型：RECC 寄存器纠错内存（ECC）
内存插槽总数：至少24 个内存插槽，支持后期扩容
3. 存储
本地 SSD：≥480G SATA 2.5 英寸 SSD
本地 SAS 硬盘：2 块 1.2TB 2.5 英寸 10K SAS 硬盘
硬盘盘位：2.5 寸小盘位
阵列卡：R540-8I 阵列卡
RAID 支持：RAID0、RAID1
4. 电源
电源规格：1100W 电源（此配置为单电源，可升级冗余双电源）
5. 其他硬件特性
阵列卡 R540-8I：8 通道内部 SAS/SATA 阵列卡，支持 2.5 寸 SAS/SATA 设备，硬件 RAID，减轻 CPU 存储开销
支持 IPMI/BMC 远程管理：远程开机、关机、查看硬件状态、监控温度电压、远程控制台（SR650 标配 BMC 管理）
功能参数
1. 高性能算力：24 核 48 线程处理器，高并发处理能力，可承载多业务实例、多虚拟机并发运行；支持 ECC 寄存器内存，内存错误自动纠错，避免因内存故障导致业务宕机、数据损坏。
2. 存储与数据保护
   - SATA SSD 提供高速读写，适合系统盘、热点数据；10K SAS 硬盘提供稳定高 IO，适合业务数据存储
   - R540-8I 硬件阵列卡，支持 RAID1 做数据镜像（两块 1.2T SAS 配置 RAID1，一块硬盘损坏，数据不丢失）；RAID0 提升读写性能（无冗余）
3. 远程运维管理：BMC 带外管理，不依赖操作系统，远程监控服务器硬件健康、告警、远程重启、虚拟介质安装系统。
4. 扩展能力
   - 内存：24 插槽，可扩展至 TB 级内存容量
   - PCIe 扩展：2U 机箱提供多 PCIe 插槽，可后续增加网卡、HBA 卡、GPU 卡等
   - 硬盘：可增加更多 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘扩展本地存储容量
5. 企业级稳定性：支持长时间 7×24 小时不间断运行；1100W 大功率电源，满足高功耗配件扩容供电需求。
应用场景
1. 虚拟化平台（VMware / KVM）
24 核 48 线程 + 64G 内存，可部署多台虚拟机，承载 OA、网站、测试服务器等中小型业务；ECC 内存保障虚拟化稳定运行。
2. 中小型数据库服务器
MySQL、PostgreSQL 等业务数据库。SSD 承载数据库日志、热点数据；SAS RAID1 保障数据冗余，防止单盘故障丢失业务数据。适合中小规模业务系统。
3. 应用中间件 / 业务服务
Java 应用、微服务、Web 服务、API 网关，高并发请求处理。
4. 文件与业务存储服务器
企业内部业务文件、项目资料存储，RAID1 保障核心文件安全。
5. 开发测试平台
开发环境、持续集成 CI/CD、代码编译、仿真测试环境，多实例并行开发。
	套
	1

	13
	高清录播主机
	1． 硬件
1.主机架构：采用嵌入式架构，标准1U机架式设计，便于机柜安装。
2.高度集成：主机需集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体。
▲3.硬件性能：主机配备高性能低功耗处理器，内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，AI算力≥6TOPS算力，保障课堂分析需求。
4. 视频接口：RJ45接口≥5，支持POE供电；HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路。
5.音频接口：Line in接口≥2；Line out接口≥2；Mic接口≥6，Mic接口可实现向麦克风提供POE或幻象供电。
6.网络接口：RJ45接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈。
7.控制接口：RJ45接口≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制。
8.外设接口：USB2.0接口≥2，其中一个用于连接U盘等外设，另一个支持UVC/UAC协议，输出音视频供第三方视频会议等软件使用。
9.本地存储：主机内置存储≥2T，保障设备正常运行及录制视频文件的本地存储。
10.视频录制：兼容标准H.264/H.265视频编解码能力，支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps的视频录制规格可选，以及AAC音频编解码协议标准，内置音频处理功能。
11.AI边缘计算：主机内置AI课堂行为和AI课堂语音实时分析能力，无需额外设备，即可实现基于课堂上师生行为、PPT课件、语音和板书等多模态课堂数据的融合分析。
12.AI课堂行为分析：教师教情分析数据包括检测时间、教师课堂行为、教师位置坐标、教师活动轨迹等；学生学情分析数据包括检测时间、学生课堂行为、学生活跃度等维度。
13.AI课堂语音分析：分析数据包含语音转写、语速分析、课堂关键词、高频词、语气词分析等维度。
14.PPT课件分析：分析数据包含PPT课件图表数量、图文并茂页数、PPT课件授课时间分布等维度。
15.AI课堂分析报告：主机具备对多模态课堂数据进行实时统计分析的能力，从课程录制结束时刻起算，需在10分钟内完成数据整合与建模，并生成AI课堂分析报告。
▲16.AI智能板书内容拼接：针对拍摄多块分散布局的分离式黑板内容，云台远距离拉取全景拍摄导致板书字迹过小、辨识度不足的问题；支持框选自定义多个互不重叠的独立板书增强区域，通过AI图像配准与画面拼接算法，将分区域采集的多组板书特写画面自动融合拼接成一幅完整无割裂的整块板书大图，拼接后的完整画面同步叠加笔迹色彩增强效果。
▲17.黑板边框AI智能去除：针对推拉组合式拼接黑板，可智能区分物理黑板边框、固定框架线条与真实手写粉笔笔迹；算法自动屏蔽边框线条，不会将边框误识别为板书内容做笔迹增强，仅对有效手写板书区域执行清晰度优化、色彩增强等处理，杜绝无效边框干扰板书成像效果。
二．软件
录播流媒体处理软件
1.录制模式：需支持电影模式和资源模式两种录制模式。
2.分段录制：需支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式；
4.录制关联：需支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
5.视频管理：需支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
6.导播模式：需支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
7.导播预览：需支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等；
8.视频布局：需支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
9.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
10.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
11.音量控制：需支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
12.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
13.直播推流：需支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
14.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
15.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻；
智能跟踪处理软件
1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
★7.录播系统AI板书分析功能，实现教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看;系统AI跟踪功能，要求单个镜头光学变焦拍摄摄像机支持在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。
;录播系统AI课堂分析功能，为保证数据安全，实现不连接互联网的情况下，依靠录播主机内置的AI分析能力即可完成AI课堂分析，并通过直接访问录播主机后台即可查看分析结果，分析结果数据大屏展示维度包含但不限于课程视频实录、教学行为分析、板书分析、语音转写、语言分析（高频词，语气词等）、语速分析、提问数据汇总分析等。
智能课堂行为分析软件
一.整体要求
1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告；
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块；
3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告；
4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节；
5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；
6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节；
二.教师教情分析要求
1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等；
2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比；
3.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况
4.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况；
5.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况；
三.学生学情分析要求
1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等。
2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长；
3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图；
4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比；
5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生；
6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例；
7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值；
8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。
智能语音分析软件
1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏；
4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点；
5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词；
7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表；
8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问；
9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数；
	套
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	高清全景摄像机
	一．硬件
1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
二．软件
1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
	套
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	高清特写摄像机
	一．硬件
1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
▲15.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。
16.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
二．软件
1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
	套
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	触控面板
	1.硬件设计
1）支持壁挂式上墙部署；
2）具备≥10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕；
3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；
4）操作系统 ：Android 11及以上版本；
5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1；
2.整体设计
1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位；
	台
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	拾音话筒
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	支
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	电源管理器
	1.提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	台
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	导播控制台
	1. 支持不少于5种特技效果。
2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能。
3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。
4. 支持录制、暂停、停止功能。
5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。
6. 支持通过USB线缆连接录播主机。
7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址。
8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。
	台
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	音箱
	1.HF线性标准
2.高音单元：1＂
3.低音单元：6.5＂
4.频率响应：60Hz-20KHz
5.阻抗： 6Ω
6.功率：60W(RMS)    120W(PEAK)
7.灵敏度：≥91dB
8.最大声压级：105dB
	对
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	梯形组合桌
	台面板，饰面采用优质高密度E1级三聚氰胺颗粒板，梯形台面尺寸为≥780MM*550MM*250MM，厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防、牢固耐用。台面形状是梯形。
托面板采用优质冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚：≥3.0MM采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。脚管前脚管采用圆管≥25*50*1.2mm圆形钢管，下脚管采用异形椭圆30-60*1.2mm蛋形钢管，采用防锈静电喷涂处理。横梁采用优质50圆管表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。书网采用优质14圆管 (厚度为≥0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
	张
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	人体工学椅
	1、椅架：采用≥12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重150KG；
2、椅架颜色：电镀，另加沙黑、沙白喷涂两色可选，高温静电喷涂工艺                                                            3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，靠背贴心手提，人性化设计，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，可循环回收利用，胶壳颜色有黑、白、绿，黄4色可选；
4、座垫：座棉采用高密度纯棉，座包采用阻燃绦纶面料，不含胶水，色度牢，耐光性好，抗皱免烫
5、尺寸：≥椅子高度78cm,宽度50cm,座宽度45cm,座面距地高度43cm; ；                                                   6、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音；                                                                       7、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放；
	把
	48


注：
1、核心产品为：序号5智能高清云展台、序号13高清录播主机。
2、供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。
3、供应商应在 “技术参数响应及偏离表”中填写投标产品的技术要求响应情况：产品优于技术要求的为正偏离，低于技术要求的为负偏离。正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。内容无偏离的可以不填写，负偏离或正偏离的需在表中列出。
4、考虑到数据、资源安全性的事宜，供应商应承诺所有软件和资源本地化部署到学校指定机房，并免费对接到学校数智大脑平台，投标文件中须提供承诺函，否则视为非实质性响应招标文件要求，投标无效（承诺函格式自拟）。
二、绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。
1、 采购人本次采购产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购节能产品。
2、采购人本次采购产品中“序号21梯形组合桌、序号22人体工学椅”属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，本次采购对范围内的产品实施优先采购，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。在得分相同且价格相同情况下，提供优先采购产品证书更多的投标人为本项目优先成交。
三、项目整体要求
1、项目实施要求
1.1需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量，并制定供货计划。
1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
1.3本次安装调试售后服务需要专业技术团队支撑协助进行，投标单位需要有充分的技术储备。
2、投标单位应成立专门的项目实施团队，团队成员至少2人，其中包含一名项目负责人，人员相关费用均包含在投标报价内。
3、售后服务要求
3.1所有设备从验收合格之日起质保期为3年。
3.2提供免费上门服务，在接到用户报修电话后，1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内完成采购方提出的维修要求，如需更换设备或送修,在2个工作日内解决，设备送修期间，提供相同备用设备供采购人使用。
4、培训要求
在所有设备安装完成后，中标单位应负责对采购人进行不少于3个工作日的日常使用方面的培训，培训对象主要包括系统管理员及使用人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对采购的人员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。培训主要内容包括系统管理员技术培训和使用人员操作培训。
三、其他要求
1、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循招标文件的要求，应达到或优于招标要求，并提供详细说明。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标人在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。
2、中标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由中标人全部承担。
3、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。
4、验收要求：
（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求,投标设备由采购方及有关部门进行验收。验收包括：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购人将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购人的误工等损失，均由供方承担。
（2）货物到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收。
（3）中标单位需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关部门的验收，费用由中标单位支付。
（4）验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以权威质检机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

第5章 合同主要条款

项目名称：                       项目编号：
甲方（项目采购人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

乙方（中标供应商）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

甲方所需                             项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同标的：
	序号
	货物名称
	品牌
	数量
	交货期限
	小计金额(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3、 合同总价款：
大写人民币     元，小写￥     元。 
合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。
四、交货地点、时间、方式： 
1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
2.交货时间：自合同签订之日起45日内供货并安装调试结束。 
3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。
五、付款方式：
1.付款步骤：
（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满一年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。
（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：
A、甲方签收的送货回单。
B、合格销售发票。
C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》
2. 支付方式：银行转账。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日内书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，上述约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。乙方因办理“园采贷”需要变更收款账号的，应当向甲方提供账号变更申请或与甲方签订变更账号的补充协议。
六、验收 
（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求,投标设备由甲方及有关部门进行验收。验收包括：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。甲方将组织专业人员对乙方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成甲方的误工等损失，均由乙方承担。
（2）货物到达甲方指定地点，应提前通知甲方，由甲方会同专业人员根据有关清单进行验收。
（3）乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关部门的验收，费用由乙方支付。
（4）验收标准：按本招标文件、乙方的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以权威质检机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
七、售后服务：
（1）所有设备从验收合格之日起质保期为3年。
（2）提供免费上门服务，在接到用户报修电话后，1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修,在2个工作日内解决，设备送修期间，提供相同备用设备供甲方使用。
八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
九、履约保证金
本项目：R不要求提交履约保证金
£要求提交履约保证金，金额：合同金额的10%，要求如下：
1、在签订合同前，成交单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。履约保证金的数额不超过合同金额的10%。
2、中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
3、履约保证金将在成交供应商合同履行完毕且验收合格后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。
4、履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正，并配合甲方和新中标单位办理移交手续后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
5、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。
十、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
十一、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
十二、履约延误 
1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。 
3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。
十三、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。
十四、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
十五、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 
十六、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十七、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 
十八、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 
十九、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。
二十、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十一、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构贰份，具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7、未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

法定代表人/负责人：                   法定代表人/负责人：
或授权代理人                          或授权代理人：
（签字）                              （签字）

签订日期：                            签订日期：





第六章 评分标准
一、评标方法：
1、本次招标评标采用为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。
3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的评标总得分。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同、提供的环境标志产品认证证书也相同，则由评审小组组织以抽签方式确定。
5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
二、评分标准：
总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为55％（权重）。
（1） 价格分值：45分
第一步：投标报价不高于采购预算的为有效报价，超出此范围的投标报价为无效报价，其投标文件不予评审，也不得标。
第二步：以满足采购文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即45分。其他有效投标报价得分统一按照下列公式计算：（计算结果均四舍五入保留两位小数）
投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×45％×100
（2） 技术分（55分）
1、项目实施方案（6分）
根据响应单位提供的项目实施方案（包括但不限于项目进度计划、设备供货计划，调试安装方案、成品保护措施、项目验收管理等）进行评审：
方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得6分；
方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得3分；
方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；
未提供方案的不得分。
2、项目售后服务方案（6分）
根据响应单位提供的项目售后服务方案（包括但不限于免费售后服务期内服务、免费售后服务期外服务、维护方案等） 进行评审：
方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得6分；
方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得3分；
方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；
未提供方案的不得分。
3、培训方案（6分）
响应单位需根据本项目内容提供详细的培训方案，（包括但不限于培训目标、培训计划、培训内容等）进行评审：
方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得6分；
方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得3分；
方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；
未提供方案的不得分。
4、应急方案（6分）
响应单位需根据本项目内容提供详细的应急方案，（包括但不限于安全文明措施、应急保障方案、风险管理等）进行评审：
方案内容完整详细、逻辑清晰、架构合理、实用性强，得6分；
方案内容较为完整详细、逻辑较清晰、架构较合理、实用性较强，得3分；
方案内容简单不完整、逻辑不清晰、架构缺乏合理性、实用性，得1分；
未提供方案的不得分。
5、针对招标文件中列出的设备要求，提供投标产品性能指标对照表（格式自拟，供应商须并对照采购要求逐条列出，在投标文件中对应列出全部投标产品的性能项。投标产品全部满足或高于采购要求的得25分。其中：标注“★”功能若不满足招标文件要求，每项扣2分；标注“▲”性能指标若不满足招标文件要求，每项扣1分；其他一般性能指标若不满足招标文件要求，每项扣0.5分。
注：
（1）产品要求中的“▲”项技术情况，投标单位必须提供具有检测检验资质的机构出具的检测（检验）报告复印件或投标产品生产制造商官网截图或投标产品生产制造商盖章确认的技术参数对照表作为证明材料，否则对应项不得分。
（2）产品要求中的“★”项技术情况，投标单位必须提供演示视频作为技术参数的证明材料，否则对应项不得分。
演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
6、投标人具有2023 年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩，每提供1份得2分，最高得6分。
注：投标文件中须提供合同的扫描件。否则对应项不得分。
三、政府采购政策：
1、针对中小型企业的评审：
（1）本项目专门面向中小企业采购。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：工业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。
3、针对监狱企业的评审：
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审：
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、针对残疾人福利性单位的评审：
根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审：
根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》。
注：
（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审加分政策不重复享受。
6、实施本国产品标准及相关政策：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
（2）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80％以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80％的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）
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