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[bookmark: _Toc21011_WPSOffice_Level1]第一章  投标邀请
受常州检验检测标准认证研究院的委托，常州市政府采购中心就常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目(JSZC-320400-JZCG-G2026-0345)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0345
2.项目名称：常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目
3.预算金额：人民币129万元，其中：采购包1、18万元；采购包2、16万元；采购包3、40万元；采购包4、35万元；采购包5、20万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币129万元，其中：采购包1、18万元；采购包2、16万元；采购包3、40万元；采购包4、35万元；采购包5、20万元。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。各采购包预算及限价如下：
	包号
	标的名称
	采购包预算及限价（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	采购包1
	气相色谱仪检验检测设备更新项目
	18
	1
	详见采购需求

	采购包2
	三箱位高温堆码试验箱检验检测设备更新项目
	16
	1
	详见采购需求

	采购包3
	高效液相色谱仪检验检测设备更新项目
	40
	1
	详见采购需求

	采购包4
	金相显微镜检验检测设备更新项目
	35
	1
	详见采购需求

	采购包5
	非常温耐久性试验房检验检测设备更新项目
	20
	1
	详见采购需求



5.采购需求（简介）：本项目为常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目，具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：按各采购包规定。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无/*****
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名    称：常州检验检测标准认证研究院　　
联 系 人：常州市武进区西湖路2-18号  
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：殷先生0519-86290019 
2.常州市政府采购中心信息
地　  址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]采购文件相关联系人：施先生                
电  　话：0519-85588161
开标评审相关联系人：姚先生             
电  　话：0519-85588165
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


















[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc10914_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


招标人（甲方）：                          合同编号：
中标人（乙方）：                          签订地点：
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。
根据招标编号为        、             项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，中标人为乙方。
招标文件是构成本合同不可分割的部分：
1、 采购文件：
        （项目名称、项目编号）招标文件；
乙方提交的投标文件及相关资料。
二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额
详见                          项目招标文件。
	设备名称
	规格型号
	产地
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	中标总金额含税价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	【合计金额】人民币大写：                     元整（小写:            元）


3、 交货和验收
1、在合同签订生效后     日内将仪器设备运至招标单位，安装调试并经甲方验收合格后方可认为交货完成。中标仪器设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由甲方打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（半个月以内），甲方有权要求退货，解除合同，乙方应立即全额退还已支付货款。给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。
2、应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
3、所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。
4、 质量保证及售后服务要求
1 质保期：
质保期    年。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
2 售后服务承诺
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养
如仪器设备需要进行例行维护保养， 乙方需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目，乙方应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后，乙方应写明维保收费标准及后续承诺优惠折扣率[例如：按次收费/按年收费/按工时收费等]，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。
（5）易损件供应
如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，乙方需承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。 针对易损件供应，乙方需制定优惠方案，并提供详细的易损件清单价格（含各易损件平均使用时间）及后续承诺优惠折扣率。乙方需保证提供的易损件均为原厂正品，并提供相应的质量保证文件。
（6）维修件供应及维修服务
在产品设计使用寿命期内，乙方应能保证甲方更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。乙方需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。
收费标准: 乙方提供详细的收费标准清单、主要维修备件价格清单及维修优惠折扣率。免费保修保养期过后，乙方应按照 [承诺的维修优惠折扣率，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。
（7）使用成本
乙方需对所提供的仪器设备在使用过程中产生的水、电、气等能源消耗以及相关试剂、试块、耗材的使用成本进行详细说明，并提供相应的每小时运行成本测算[或按试验次数/按被测样品参数等]。具体内容包括但不限于：
 能源消耗说明：乙方应提供仪器设备在正常运行状态下的水、电、气等能源消耗数据。
 试剂、试块、耗材使用成本：乙方需列出仪器设备在使用过程中所需的试剂、试块、耗材的详细清单，并提供市场价格参考。同时，乙方应提出降低试剂、试块、耗材使用成本的方案，例如通过优化实验流程、提供高性价比的替代品或提供批量采购优惠等。
 成本透明度：乙方需提供详细的成本计算方法和依据，确保使用单位能够清晰了解仪器设备在使用过程中的各项成本支出。
 优惠方案：对于试剂、试块、耗材的长期供应，乙方应制定优惠方案，并提供详细的清单及价格表（含批量采购折扣等），确保使用单位能够以合理的价格获得所需供应品。
通过以上要求，确保乙方提供的仪器设备不仅在购买和维护成本上具有竞争力，同时在使用过程中的长期成本也能得到有效控制。
3 技术服务承诺、技术培训承诺
（1）技术服务承诺：
乙方应具有相关人员和能力，保证甲方可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助甲方解决仪器使用中的技术问题，为甲方解决实际样品分析中的难题。
乙方应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为甲方提供软件更新升级服务。
（2）技术培训承诺：
线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。
五、货款的支付
合同签订并生效后，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，甲方应针对已验收合格的仪器，在收到乙方开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
六、违约责任
1.产品质保期内，如非人为原因造成的商品损坏，由乙方包修、包换、包退，并承担因此支付的费用。
2.乙方拒绝承担违约责任或赔偿甲方损失的，甲方有权扣留乙方未付货款、质保金，直至双方争议处理完毕时止。
3.甲、乙双方任何一方违约，均应赔偿对方的直接经济损失。
4.若乙方未在合同约定的时间内完成交货，则每延迟一天，向甲方支付合同金额的0.5%的违约金，超过15天的，甲方有权解除本合同。
七、解决纠纷的方式：
1．甲、乙双方协商解决。
2．若协商解决不成，则通过下列途径（1）解决：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
八、合同生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。
九、合同份数：本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，集中采购代理机构执壹份。
	甲方（盖公章）：  
	乙方（盖公章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	代理人：
	代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号：
	银行帐号：

	签订日期：  年  月   日
	签订日期：  年  月   日


注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

附：
廉政责任书
招标人（甲方）：                        中标人（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。


甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
  
      年   月   日                            年   月   日





[bookmark: _Toc382_WPSOffice_Level1]第四章 采购需求
1、 采购标的
1.项目名称：常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目
2.预算金额：人民币129万元，其中：采购包1、18万元；采购包2、16万元；采购包3、40万元；采购包4、35万元；采购包5、20万元。
3.最高限价：人民币129万元，其中：采购包1、18万元；采购包2、16万元；采购包3、40万元；采购包4、35万元；采购包5、20万元。投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。各采购包预算及限价如下：
	包号
	标的名称
	采购包预算及限价（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	采购包1
	气相色谱仪检验检测设备更新项目
	18
	1
	详见采购需求

	采购包2
	三箱位高温堆码试验箱检验检测设备更新项目
	16
	1
	详见采购需求

	采购包3
	高效液相色谱仪检验检测设备更新项目
	40
	1
	详见采购需求

	采购包4
	金相显微镜检验检测设备更新项目
	35
	1
	详见采购需求

	采购包5
	非常温耐久性试验房检验检测设备更新项目
	20
	1
	详见采购需求


4.采购项目概况（简介）： 本项目为常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目，具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。 
5.合同履行期限：按各采购包规定。
6.是/否接受联合体投标：   否  
7.是/否接受分支机构参与响应：  否
8.是/否属于政府购买服务：  否
9.是/否接受进口产品投标：  否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：  否
11.本项目的特定资格要求：  无
12.项目类别：  货物类
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
采购包1：在合同签订生效后（45日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
采购包2、采购包3：在合同签订生效后（60日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
采购包4、采购包5：在合同签订生效后（90日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订并生效后，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。各仪器到货、安装调试完毕并逐台验收，采购人应针对已验收合格的仪器，在收到中标人开具的该仪器对应的合规增值税发票后支付该仪器的剩余全部款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定；
4. 售后服务（质保期等）
★4.1质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
4.2售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
4.3技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
5. 保险：无

四、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合采购文件及国家相关标准

2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
采购包1：气相色谱仪检验检测设备更新项目
1.操作环境
1.1温度：(20~40)℃
1.2湿度：≤80% RH，无凝结
1.3电源电压：220VAC，50Hz
2.配置要求
2.1主机温控系统参数
2.1.1柱箱温度控制：温控范围室温+5℃～400℃，温度增量1℃，温控精度±0.1℃；支持16阶及以上程序升温，最大升温速率≥80℃/min，降温速率快速可控，满足标准恒温、程序升温检测工况。
2.1.2进样口、检测器、阀室独立控温，阀室控温范围室温+5℃～150℃，控温精度±0.1℃，杜绝阀组温度漂移影响检测稳定性。
2.1.3整机温控重复性≤±0.1℃，基线稳定性优异，无温度漂移导致的基线波动、杂峰干扰。
2.2进样系统
★2.2.1配备分流/不分流毛细管进样口，完全适配标准NB/SH/T 0663-2014检测要求，进样口最高使用温度≥400℃，常规检测工作温度稳定维持250℃。
2.2.2流量控制模式：采用高精度电子压力/流量控制系统（EPC/EFC），载气、氢气、空气流量全自动精准控制，流量控制精度±0.01mL/min。
2.2.3分流比调节范围0～500:1，可精准设定15:1、20:1等标准专用分流比，满足NB/SH/T 0663-2014标准检测工况。
2.3阀切换系统
★2.3.1标配专用切换反吹阀，为汽油含氧化合物检测专用配置，符合NB/SH/T 0663-2014标准要求，可精准实现预柱分离、烃类杂质反吹、目标组分切入分析柱的自动化流程。
2.3.2阀切换时间、复位时间可毫秒级精准设定、自动控制，无人工干预误差，完全匹配标准色谱分析时序要求。
2.3.3阀组耐温、耐腐蚀，适配长期有机样品检测，无泄漏、卡顿、时序偏移问题。
2.4检测器参数
▲2.4.1检测器：专为微量含氧化合物检测优化，对醇类、醚类组分响应灵敏。符合NB/SH/T 0663-2014标准中6.1.2要求：系统应有足够的灵敏度和稳定性，以便对于一个浓度为0.005%体积分数的含氧化合物样品在信噪比最小为5:1时，获得记录器偏移至少为2mm。
2.4.2检测性能：基线噪声≤1pA，基线漂移≤10pA/30min。
2.4.3重复性：满足NB/SH/T 0663-2014标准（下表）中表4要求。


2.4.4标配自动点火、熄火保护、气路泄漏保护功能。
2.5色谱柱配置
▲2.5.1符合NB/SH/T 0663-2014标准要求。
2.5.2组分分离覆盖NB/SH/T 0663-2014标准中表1规定的醇类、醚类含氧化合物。
2.6配套软件及控制系统
2.6.1配备含氧化合物检测专用色谱工作站，兼容Windows主流操作系统。
▲2.6.2具备完整的数据采集、峰识别、积分、定量计算、数据存储、报告生成功能，内置NB/SH/T 0663-2014标准定量计算模板，可直接输出合规检测报告。
2.6.3实时显示设备运行状态、温控参数、气路参数、故障报警信息，具备过载、超温、气路泄漏、熄火等异常自动报警及保护功能。
2.7标配配件及耗材（以下2.7.1-2.7.4提供承诺并加盖投标人公章）
★2.7.1配备16位以上自动进样器。
★2.7.2配备主流品牌台式电脑、专用色谱工作站软件和安装盘、打印机。
★2.7.3汽油含氧化合物参考标样（石科院）1套。
★2.7.4常用耗材（进样针、进样垫、衬管、石墨垫、色谱柱接头等）和工具包1套。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离将作无效响应处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。



















采购包2：三箱位高温堆码试验箱检验检测设备更新项目
1.配置要求
▲1.1温度范围：≥40℃。
▲1.2单工位最大载荷：配备钢制砝码 3 组，每组砝码包括100kg7个，50kg1个，25kg1个，15kg1个，10kg1个，5kg1个，1kg5个（提供第三方检定证书）。
1.3温度均匀度：≤1℃。
1.4温度波动度：≤2℃。
1.5温度偏差：≤1℃。
★1.6测试工位：≥3个。（提供承诺并加盖投标人公章）
▲1.7单工位检测样品：≥220L。
▲1.8加载平板尺寸：直径≥800mm。
1.9砝码升降行程可调，砝码不得对样品造成冲击。砝码提升杆上设有非接触式限位开关，自动控制砝码提升和下降的位移。
1.10保温库门数量与工位一致，每樘门上设有不小于0.1m2真空玻璃视窗。
1.11设计科学合理，确保箱内温度均匀，满足长期恒温试验稳定性要求。
1.12箱体配备安全门锁，加载机构设限位保护，电气系统符合国家安全标准，防止试验过程中意外伤人、设备损坏。
1.13砝码倾斜角度实时显示，倾斜角度最小显示刻度：1度；样品倾斜角度设定自动报警。
1.14每工位工作区间地面平整，其中内仓≥0.5mm厚304不锈钢板，外≥0.5mm冷板喷塑，仓内地面≥2mm厚304不锈钢板。
2.测量主要功能
主要用于GB 18191-2008 包装容器 危险品包装用塑料桶、GB 19160-2008 包装容器 危险品包装用塑料罐堆码试验项目检测。
3.溯源要求： 温度、砝码质量    进行检定（或校准）。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离将作无效响应处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。




采购包3：高效液相色谱仪检验检测设备更新项目
1.四元溶剂管理系统
★1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；
1.2四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合；
1.3流速范围：（0.010-10.000 ）mL/min，以0.001 mL/min为增量；
1.4可压缩性补偿：自动、连续
1.5柱塞密封件清洗：集成、主动、可设置
▲1.6梯度模式：系统预置11种梯度曲线（预编1个线性、2个步进、4个凹线、4个凸线共四种类型）。（需额外提供操作说明截图）
▲1.7液晶控制面板：支持仪器面板操作，前面板可独立控制干灌注、湿灌注功能；内置全自动系统准备程序，可自动识别管路干湿状态、一体化完成溶剂灌注、进样流路冲洗、色谱柱平衡。
1.8流速精度：≤0.075% RSD；
1.9最大操作压力：5000 psi。
2．自动进样器管理系统
2.1样品瓶数：≥120位（2 mL样品瓶）；
2.2进样精度：< 0.5% RSD；
2.3进样体积范围：0.1~100 µL，使用可选的样品定量环时（0.1~2000.0）µL
▲2.4进样残留（交叉污染）：≤0.0025%，进样针为流动相流路一部分，减少交叉污染；
2.5样品室控温范围：4℃~40℃，增量：1℃。
3. 柱温箱
3.1温控范围：20℃~65℃，增量：1℃。
4. 二极管阵列检测器
▲4.1 波长范围：能包含（190～800）nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源；
4.2 波长准确度：±1 nm；
4.3 带宽：1.2 nm；
4.4具备内置灯优化软件：减少可见光波长噪音、补偿等损耗能量；
4.5 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。
5. 色谱数据管理系统
5.1中文及英文原厂原代码软件，非第三方插件翻译版本。
▲5.2软件内置图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，实验人员仅通过数据文件即可查询到相应信息。（需额外提供软件操作说明截图）
5.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
▲5.4具有数据安全可追溯能力：数据库内部必须维护一套ID，用于识别不同的处理结果，各类方法文件，样品，样品组等。该 ID 不可人为干预修改。（需额外提供软件操作说明截图）
5.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
▲5.6 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。（提供软件操作说明截图）
▲5.7 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。（提供软件操作说明截图）
5.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
5.9用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6
▲5.10软件内置两套积分模式：传统一阶斜率阈值积分和基于二阶导数曲率的高级积分模式，可自动提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。
6 配套设备要求（不低于以下配置）
★6.1数据处理系统1套，I5处理器、16G内存、1TB硬盘，含网口。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；
6.2系统要求Windows 11企业版或专业版
7.溯源要求：JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》进行检定。
（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离将作无效响应处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。


采购包4：金相显微镜检验检测设备更新项目
1.操作环境
1.1温度：(20~40)℃
1.2湿度：≤80% RH，无凝结
1.3电源电压：220VAC，50Hz
2.配置要求
2.1总体要求：正置智能金相显微镜。放大倍数范围50x~1000x，具备明场、ADF高级暗场、偏光观察功能。配置原厂摄像头进行显微拍照。搭配计算机、图像采集软件，可对拍摄好的图像进行处理。
2.2光学系统：无限远光学系统。
2.3观察方式：明场、暗场、偏光。
★2.4功能转盘：不少于4位，具有编码功能，可自动识别观察方式。
2.5目镜：10x目镜2个，视场数不小于22。每个目镜均可单独进行屈光度调整。
2.6物镜：5x/0.13 HD，10x/0.25 HD，20x/0.40 HD，50x/0.75 HD，100x/0.85 HD。
▲2.750x及100x物镜带有伸缩回弹保护设计。
2.8照明装置：透射光及反射光均使用LED照明，使用寿命不低于55000小时。
★2.9物镜转盘：不少于5孔，具有编码功能，可自动识别物镜放大倍数。
★2.10镜体拍照按钮：采用人机工程学设计，左右调焦机构附近各有1个一键拍照录像按钮，自动存储，图片带有正确标尺。
2.11机械式载物台： XY方向移动范围75x30 mm。
2.12智能控制系统：放大倍数、观察方式、标尺自动识别；光强记忆，自动调整；具有ECO环保模式，延长显微镜使用寿命。
★2.13摄像头：显微镜同品牌， 高清拍照和录像，帧率不低于30fps；物理像素不低于1200万；不少于HDMI、USB 3.0 Type C、Micro D接口；具备HDR功能。 
2.14其它附件：十字线目镜测微尺一个，台尺一个，压平器一个。
★2.15图象处理分析硬件（不低于以下配置）：台式计算机（I5/1T固态/16GB/23.8"LCD），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；
2.16图象采集软件：原厂专业图像采集分析软件，可控制曝光、色温、对比度、增益等，可进行自动白平衡 、整体阴影校正。软件可自动识别物镜并自动加载对应标尺，并可实现视频录制、景深扩展等图像拍摄功能；可对图像进行二维测量，标注、自动叠加比例尺、图像对比等功能。
2.17金相分析软件：通用功能具有图像获取、安全可靠的数据管理、多种图像处理方式、图像分割及处理、几何参数测量、特征物提取、图像拼接、图象标注、各种处理操作、模块化检测报告等等。专用功能符合GB相关材料标准：金属平均晶粒度评级、低碳冷轧薄板铁素体晶粒度评级、混有珠光体的铁素体晶粒度评级、非金属夹杂评级、球墨铸铁球化率测量评级、灰铸铁金相分析、蠕墨铸铁金相分析、铁素体奥氏体双相不锈钢α-相金相测量、奥氏体型不锈钢α-相金相测量、第二相面积含量测量、多相面积含量测量、颗粒度分析、渗碳层深度的测定、脱碳层深度的测定、钢中石墨碳评级、高速钢大块碳化物评级、物相间距及支晶间距测量、复合率测定、铝及铝合金晶粒度评级。提供标准图谱比照评级功能，保证显微镜试样图像与标准图谱照片在计算机屏幕上按相同倍率显示。提供图谱比照制作服务，可为用户扫描行业标准、企业标准、实验室检验方法的图谱照片，制作专有的图谱比照模块。
★2.18 AI扩展，AI晶粒度可自动识别晶界，自动分割重叠、接触晶粒，替代传统人工描线、人工评级，检测效率提升 80% 以上；规避人为误差，检测结果重复性、一致性强；自动统计晶粒大小、面积占比、粒度分布曲线；支持图像、数据、报告一体化存档。
2.19设备具有自动控制功能、可编辑操作界面，整个镶嵌过程在设定参数、启动运行后无需人工干预，通过自动加压，自动加粉，自动冷却，自动脱模等完成样品镶嵌；
2.20设备应适用金属、陶瓷、复合材料、电子元件等材料；镶嵌料适用树脂材料类型：热固性树脂，热塑性树脂；
2.21制样要求：一次性镶嵌试样1个，单次镶嵌完整流程时间（加热+保压+冷却+脱模）周期：≤15分钟；
★2.22自动加粉功能：支持自动加粉，粉量可调。
2.23工艺设置：样品加热、保压、冷却时的时间、温度、压力可调节，镶嵌样品的最终高度可调。样品镶嵌完成后，设备可自动提醒人员取走样品。
2.24镶嵌模具内径：φ30mm，支持定制φ40mm，φ50mm规格
▲2.25加热范围：50~180℃可调,温度控制的稳定性：±1℃。最大压力可达20Mpa；
2.26模具截面压力分布均匀，保证样品两端面镶嵌边缘的密封性和样品平整度；自持自动盖膜，自动脱模。
3.溯源要求：依据JJF1914-2021金相显微镜校准规范进行校准。
★4. 仪器设备通讯要求：所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。（提供承诺并加盖投标人公章）
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离将作无效响应处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。





采购包5：非常温耐久性试验房检验检测设备更新项目

1.尺寸要求：
★1.1耐久性高温恒温房整体内尺寸：不小于（390×520×240）cm（深×宽×高）；
★1.2试验房分两间（内尺寸）：不小于（390×280×240）cm和不小于（390×230×240）cm（深×宽×高）；
★1.3其中（390×280×240）cm房间内嵌防风罩，防风罩要求符标准GB/T 7000.1-2023附录D要求；
★1.4防风罩尺寸：外尺寸不小于（220×270×210）cm（深×宽×高）；开门不小于1.2米，使用双开门或子母门；
2.配置要求
★2.1温度设置范围：35℃～65℃(温度可调)；
★2.2温度波动：≤±1℃(空载，恒定状态时）；
★2.3温度偏差：≤±2℃（空载，恒定状态时）；
2.4 配备变频电源：三项输入，单项输出，功率10KVA，电压100-300V可调，频率50/60Hz可设置；
★2.5 防风罩内应配备防止热辐射的热电偶装置用于环境温度测量，并且该装置可以上下调节高度。该装置应使热电偶与约30g的金属焊接，为了防止辐射，该金属由上、下开口的双层抛光金属圆筒遮蔽。
2.6 温度控制系统应能记录试验温度，能以图谱或数据的形式导出历史数据；
2.7 耐久性高温恒温房两隔间都应配置排风扇；
3.测量主要功能
主要用于灯具耐久性试验和热试验；
4.溯源要求
设置温度（35、45、60）℃、温度波动≤±1℃、温度偏差≤±2 进行检定（或校准）。
注：以上参数要求中打“★”参数为实质性参数，如有负偏离将作无效响应处理；参数要求中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离将引起严重扣分。


2.2产品清单
	包号
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量

	采购包1
	气相色谱仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1

	采购包2
	三箱位高温堆码试验箱
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1

	采购包3
	高效液相色谱仪
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1

	采购包4
	金相显微镜
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1

	采购包5
	非常温耐久性试验房
	详见2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	套
	1


2.3核心产品：各采购包均为单一产品

3. 验收标准
3.1技术指标验收
设备完成安装调试后，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
3.2功能性指标验收
设备安装调试完成后，由成交供应商通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。

4. 其他要求
本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

5.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

采购包1：气相色谱仪检验检测设备更新项目
	序号
	要求
	证明材料

	1
	★质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	2.2进样系统：
★2.2.1配备分流/不分流毛细管进样口，完全适配标准NB/SH/T 0663-2014检测要求，进样口最高使用温度≥400℃，常规检测工作温度稳定维持250℃。
	包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等

	3
	2.3阀切换系统：
★2.3.1标配专用切换反吹阀，为汽油含氧化合物检测专用配置，符合NB/SH/T 0663-2014标准要求，可精准实现预柱分离、烃类杂质反吹、目标组分切入分析柱的自动化流程。
	包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等

	4
	2.7标配配件及耗材
★2.7.1配备16位以上自动进样器。
★2.7.2配备主流品牌台式电脑、专用色谱工作站软件和安装盘、打印机。
★2.7.3汽油含氧化合物参考标样（石科院）1套。
★2.7.4常用耗材（进样针、进样垫、衬管、石墨垫、色谱柱接头等）和工具包1套。
	提供承诺并加盖投标人公章



采购包2	：三箱位高温堆码试验箱检验检测设备更新项目
	序号
	要求
	证明材料

	1
	★质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	1.配置要求
★1.6测试工位：≥3个。
	提供承诺并加盖投标人公章



采购包3	：高效液相色谱仪检验检测设备更新项目
	序号
	要求
	证明材料

	1
	★质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	1.四元溶剂管理系统
★1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；
	包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等

	3
	6 配套设备要求（不低于以下配置）
★6.1数据处理系统1套，I5处理器、16G内存、1TB硬盘，含网口。
	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；



采购包4	：金相显微镜检验检测设备更新项目
	序号
	要求
	证明材料

	1
	★质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	2 配置要求
★2.4功能转盘：不少于4位，具有编码功能，可自动识别观察方式。
★2.9物镜转盘：不少于5孔，具有编码功能，可自动识别物镜放大倍数。
★2.10镜体拍照按钮：采用人机工程学设计，左右调焦机构附近各有1个一键拍照录像按钮，自动存储，图片带有正确标尺。
★2.13摄像头：显微镜同品牌， 高清拍照和录像，帧率不低于30fps；物理像素不低于1200万；不少于HDMI、USB 3.0 Type C、Micro D接口；具备HDR功能。 
★2.15图象处理分析硬件（不低于以下配置）：台式计算机（I5/1T固态/16GB/23.8"LCD）
★2.18 AI扩展，AI晶粒度可自动识别晶界，自动分割重叠、接触晶粒，替代传统人工描线、人工评级，检测效率提升 80% 以上；规避人为误差，检测结果重复性、一致性强；自动统计晶粒大小、面积占比、粒度分布曲线；支持图像、数据、报告一体化存档
★2.22自动加粉功能：支持自动加粉，粉量可调。
	包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书、节能认证证书等

	3
	★4. 仪器设备通讯要求：所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。
	提供承诺并加盖投标人公章




采购包5	：非常温耐久性试验房检验检测设备更新项目
	序号
	要求
	证明材料

	1
	★质保期：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
	提供承诺并加盖投标人公章

	2
	1 尺寸要求：
★1.1耐久性高温恒温房整体内尺寸：不小于（390×520×240）cm（深×宽×高）；
★1.2试验房分两间（内尺寸）：不小于（390×280×240）cm和不小于（390×230×240）cm（深×宽×高）；
★1.3其中（390×280×240）cm房间内嵌防风罩，防风罩要求符标准GB/T 7000.1-2023附录D要求；
★1.4防风罩尺寸：外尺寸不小于（220×270×210）cm（深×宽×高）；开门不小于1.2米，使用双开门或子母门；
	包括但不限于彩页、原厂技术规格书等

	3
	2 配置要求
★2.1温度设置范围：35℃～65℃(温度可调)；
★2.2温度波动：≤±1℃(空载，恒定状态时）；
★2.3温度偏差：≤±2℃（空载，恒定状态时）；★2.5 防风罩内应配备防止热辐射的热电偶装置用于环境温度测量，并且该装置可以上下调节高度。该装置应使热电偶与约30g的金属焊接，为了防止辐射，该金属由上、下开口的双层抛光金属圆筒遮蔽。
	包括但不限于彩页、原厂技术规格书等



6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	常州检验检测标准认证研究院重点工业产品检验检测设备更新项目
	工业
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第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，兼投兼中。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


评标方法与评标标准

采购包1、采购包2
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣2分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与各采购包所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是




采购包3、采购包4
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1.5分；
3.其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等）标注证明材料对应页码。
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明。
③技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。④证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
⑤项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与各采购包所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是








采购包5
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	35
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	15
	
	

	2.1
	使用成本
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得1分；
投标文件中没有提供成本测算的不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.2
	项目实施计划及验收方案
	根据中标人提供的项目实施计划及验收方案（包括但不限于供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得4分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，得3分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，得1分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。
	0
	4
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得1分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差或未提供方案或方案不符合项目要求，不得分；
	0
	3
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得3分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得2 分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求，不得分。注：投标文件中提供服务方案、承诺函（格式自拟）。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	50
	
	

	3.1
	技术要求的符合性
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分40分。技术要求中
1.带“★”参数为实质性参数，有一项负偏离，投标文件将作无效投标处理；
2.其他参数每有一项负偏离的，扣8分；扣完为止。
注：
①其他参数必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面截图、计量证书等）标注证明材料对应页码。
②技术参数中对证明材料有要求的，按技术参数要求提供证明材料，否则视为负偏离。③证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
④项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货。
	0
	40
	否
	是

	3.2
	投标人业绩
	投标人提供2023年10月1日（以合同签订时间为准）起至本项目采购公告发布之日止，承担过的与各采购包所投产品同类的业绩证明材料，每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩完整合同扫描件及验收合格报告并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的扫描件不一致的将视为虚假响应并上报财政部门处理。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	质保期
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。投标文件中提供质保承诺（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	3
	否
	是

	3.4
	响应时效
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时内提供解决方案，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时内提供解决方案，得1分，其余不得分。
投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。
	0
	2
	否
	是
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

[bookmark: _Toc9930_WPSOffice_Level1]                                企业名称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc15187_WPSOffice_Level1]            日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

[bookmark: _Toc4266_WPSOffice_Level1]                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc14144_WPSOffice_Level1]        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）



七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
[bookmark: _Toc29018_WPSOffice_Level1]                             联合体中各供应商全称（公章）：     
                                   日期：






八、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。






九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。









[bookmark: _Hlt26955054]十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]





十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                           日期：       年   月   日














十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
[bookmark: _Toc5230_WPSOffice_Level1]                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（专门面向中小企业的项目需要） 

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	报价
审查　
	报价审查　
	由评委审查，报价合理的予以通过。
根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（非专门面向中小企业的项目需要）

	价格折扣文件格式
	关于符合本国产品标准的声明函
	属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)
（货物类或者包含产品的服务类项目需要）


[bookmark: _Toc26171_WPSOffice_Level1]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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