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第一章 招标公告
项目概况
2026年生态环境监测及分析服务 JSZC-320100-JSCG-G2026-0024招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月4日9:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-JSCG-G2026-0024
项目名称：2026年生态环境监测及分析服务
预算金额：437万元（采购包1：70万元；采购包2：50万元；采购包3：71万元；采购包4：35.31万元；采购包5：35.69万元；采购包6：26.67万元；采购包7：26.67万元；采购包8：26.66万元；采购包9：10万元；采购包10：10万元；采购包11：75万元。）
最高限价：本项目采用优惠率方式报价。本次报价以《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）为计价参考依据，投标人结合该标准自主填报优惠率。
各采购包最高限价：采购包1：69.1718万元；采购包2：49.3818万元；采购包3：70.1613万元；采购包4：34.9018万元；采购包5：35.2818万元；采购包6：26.2618万元；采购包7：26.2618万元；采购包8：26.2518万元；采购包9：9.5918万元；采购包10：9.5918万元；采购包11：74.1193万元。
本项目共分为11个采购包，按照采购包1至采购包11的正顺序进行评标，规则如下：
（1）按采购包1-采购包5、采购包6-采购包8、采购包9-采购包11分为三组，投标人可同时参任意采购包的投标，但在每组最多中标1个采购包；
（2）同一投标人在全部11个采购包中，最多兼中2个采购包；已兼中2个采购包的，仍可参与后续采购包的评审，但不再被推荐为后续任何采购包的中标候选人。
采购需求：拟委托供应商承担2026年生态环境监测及分析服务，本项目共分为11个采购包，分别为：采购包1：2026地表水重点河道水质调查预警监测服务项目、采购包2：2026年南京市工业园区内部水环境监测项目、采购包3：2026年南京市重点区域断面关联排涝泵站水质监测项目、采购包4：水环境专项监测（鼓楼区、秦淮区、建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区）、采购包5：水环境专项监测（六合区、江北新区）、采购包6：日常执法监测（江宁区、溧水区、高淳区）、采购包7：日常执法监测（江北新区）、采购包8：日常执法监测（除江北新区、江宁区、溧水区、高淳区以外其他区）、采购包9：执法监测（移动源尾气及油气回收执法监测）、采购包10：执法监测（辐射执法监测项目）、采购包11：2026年全市大气降尘采样、分析服务项目。具体内容详见招标文件第四章。
合同履行期限：采购包1-采购包11：自合同签订之日起1年止。
[bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满一年若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.根据《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令第820号），投标人应当独立、客观、公正开展监测服务，不得同时接受可能存在利益冲突的委托。（提供承诺书，格式自拟加盖公章，未提供按无效标处理）
7.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547][bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]（三）本项目特定资格要求：
采购包1-采购包11：投标人须具备有效的环境检测类《检验检测机构资质认定证书（CMA）》，并提供资质证书及能力项附表复印件（加盖投标人公章）。各采购包专项资质要求如下：
（1）采购包1-采购包5：投标人CMA资质能力须覆盖所投采购包全部监测因子，须提供对应监测因子的能力项附表复印件（加盖公章）。
（2）采购包6-采购包8：投标人环境类 CMA 资质认定能力项附表参数不少于 300 项，且须包含对应所投采购包全部监测因子；须提供符合要求的能力项附表复印件（加盖公章）。
（3）采购包9-采购包11：投标人CMA资质能力须覆盖所投采购包全部监测因子，须提供对应监测因子的能力项附表复印件（加盖公章）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk44575721]2026年11月4日 9:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网、南京市生态环境局网站发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
3. 勘查现场或答疑：本项目不组织现场勘察，不组织集中答疑环节。
[bookmark: _Hlk163569423]4. 拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]5. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
[bookmark: _Hlk167286560]6.政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
[bookmark: _Hlk84583042][bookmark: _Hlk81314222][bookmark: _Hlk81573766]7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：南京市生态环境监测监控中心
地  址：南京市建邺区中和路98号
联系人：俞工
联系电话：025-83630532
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏省设备采购国际招标中心有限公司
单位地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦第五层
邮箱：jssbcgzx@163.com
联系人：王汝宝
联系电话：025-83712908
3.项目联系方式
项目联系人：王汝宝
联系电话： 025-83712908
[bookmark: _Toc176529668][bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指南京市生态环境监测监控中心。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏省设备采购国际招标中心有限公司。
[bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]8.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403]9. 投标货币
9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
10.响应及偏离表
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk176879442][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
14.投标费用
14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk75346033][bookmark: _Hlk75346060]14.2 采购代理机构服务费及专家评审费
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk77845966]本次采购，采购代理机构服务费及专家评审费由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定作无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81573945][bookmark: _Hlk81314966]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） 未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》的。
[bookmark: OLE_LINK18]20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
[bookmark: OLE_LINK7]（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：	
（1） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4） 不具备招标文件中规定的实质性要求；
（5） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8） [bookmark: _Hlk176185278]不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10） 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13） [bookmark: OLE_LINK42]投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；
（14） 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都作出澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价〈采购项目最高限价×50%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
注：因电子化平台设定，本项目投标人只能以优惠率形式进行报价。为适用“20.5评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求”的规定，特此说明：若评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人的投标报价按其优惠率折算，即投标报价＝1-投标优惠率，并以折算后的数值作为异常低价审查的报价依据。此处的折算规则，仅适用于20.5条异常低价投标审查程序，作为该程序中报价比对的依据，不适用于评标、定标、签约及结算等其他任何环节。
22.确定中标供应商
[bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按总体实施方案优劣顺序排列。
本项目共分为11个采购包，按照采购包1至采购包11的正顺序进行评标，规则如下：
（1）按采购包1-采购包5、采购包6-采购包8、采购包9-采购包11分为三组，投标人可同时参任意采购包的投标，但在每组最多中标1个采购包；
（2）同一投标人在全部11个采购包中，最多兼中2个采购包；已兼中2个采购包的，仍可参与后续采购包的评审，但不再被推荐为后续任何采购包的中标候选人。
22.2中标供应商确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网、中国政府采购网、南京市生态环境局网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标供应商在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，干扰阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc176529669][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc481057145]

第三章 评标标准
[bookmark: _Hlk44577066][bookmark: _Hlk176529455]本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按总体实施方案优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。
[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc176529670]本项目共分为11个采购包，按照采购包1至采购包11的正顺序进行评标，规则如下：
（1）按采购包1-采购包5、采购包6-采购包8、采购包9-采购包11分为三组，投标人可同时参任意采购包的投标，但在每组最多中标1个采购包；
（2）同一投标人在全部11个采购包中，最多兼中2个采购包；已兼中2个采购包的，仍可参与后续采购包的评审，但不再被推荐为后续任何采购包的中标候选人。
采购包1-采购包11评标标准
	[bookmark: _Hlk44577072]序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	本项目采用苏采云系统中的“优惠率”进行报价，投标人统一填报“优惠率”。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。评标价格通过（1-投标优惠率）得出，评标基准价为（1-投标优惠率）的最低值。投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=(评标基准价/评标价格)×15（小数点保留两位）。
举例如下：投标人A、B、C填报的优惠率分别为30%、25%、20%，以投标人A优惠率计算（1-30%）=70%为评标基准价；同理投标人B、C分别以75%、80%计入价格评分；投标人A的价格得分为15分，投标人B的价格得分为14分；投标人C的价格得分为13.13分。（以上数据均未进行政策功能的扣除，仅供理解）
	15

	2
	项目负责人
	投标人拟派项目负责人具有生态环境保护类高级及以上专业技术职称的，得4分。
注：须提供证书复印件以及投标人为其在投标截止时间前三个月内任一月份缴纳的社保证明并加盖投标人公章，如为新入职人员，须提供有效劳动合同、入职证明并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的不得分。
	4

	3
	项目组成员
	（1）项目团队（含项目负责人）配置人数不少于4人的，得基础分4分；
（2）按持证人员职称额外加分：生态环境保护类高级职称及以上每人加2分，中级职称每人加1分，最多加6分。
本项满分10分，人员数量未达标、未按要求提供相关证明材料的，本项不计分。
注：以上人员须提供证书复印件以及投标人为其在投标截止时间前三个月内任一月份缴纳的社保证明并加盖投标人公章，如为新入职人员，需提供劳动合同和已入职证明并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的不得分。
	10

	4
	车辆
	投标人拟投入本项目的车辆在2辆及以上的得3分，1辆车得1分，未提供不得分。（提供车辆一览表，如为自有车辆需提供购置发票及行驶证复印件加盖公章；如为租赁须提供租赁期为一年及以上有效的租赁协议、出租方的购置发票及行驶证等证明材料复印件加盖公章；未提供不得分）
	3

	5
	业绩
	投标人自2021年1月1日（含）以来承接过与所投采购包服务内容相类似的生态环境监测服务项目业绩，每提供1个业绩得3分，最高得9分。
（提供合同证明材料并加盖公章，合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，证明材料提供不符合要求或未提供不得分）
	9

	6
	业绩评价
	结合评审项5业绩中投标人提供的响应资料，得到业绩评价优秀(好评、满意等同等级评价)，每按要求提供一份业绩评价的得1分，最高得2分。
（提供由业绩甲方加盖公章的业绩评价，未提供或未按要求提供的不得分。）
	2

	7
	总体实施方案
	评委根据投标人提供的总体实施方案进行打分：
包括监测服务总体内容认识（4分）、监测服务重点（4分）、难点及措施和服务体系（4分）、监测实施流程与时序管控（4分）：
上述具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得4分/项； 
（2）内容较为完整，总体可行，但局部存在不足的，得2分/项；
（3）上述4项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高4分，累计得分不超过16分。
	16

	8
	检测质量管控方案
	评委根据投标人提供的检测质量管控方案进行打分：
包括检测质量管理体系保障措施（3分）、技术力量及人员配备（3分）、风险控制管理（3分）、数据审核与溯源（3分）：
上述具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分/项； 
（2）内容较为完整，总体可行，但局部存在不足的，得1分/项；
（3）上述四项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过12分。
	12

	9
	突发事件应急处理方案
	评委根据投标人提供的突发事件应急处理方案进行打分：
包括采样或监测设备故障（3分）、数据丢失（3分）、人员职责分工（3分）、人工采/送样流程及质量保障措施（3分）
上述具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分/项；
（2）内容较为完整，总体可行，但局部存在不足的，得1分/项；
（3）上述四项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过12分。
	12

	10
	数据档案管理和保密方案
	评委根据投标人提供的数据档案管理和保密方案进行打分：
包括数据档案管理及保密方案（4分）、数据安全（4分），
上述具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得4分/项； 
（2）内容较为完整，总体可行，但局部存在不足的，得2分/项；
（3）上述两项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高4分，累计得分不超过8分。
	8

	11
	保障制度
	评委根据投标人提供的保障制度进行打分：
包括安全保障制度（3分）、人员管理制度（3分）、仪器设备管理制度（3分）。
上述具体评分标准如下：
（1）内容完整，科学合理、思路清晰、操作性强，能把握重点、难点的，得3分/项； 
（2）内容较为完整，总体可行，但局部存在不足的，得1分/项；
（3）上述三项中缺少对应方案的，该项不得分。
每项内容最高3分，累计得分不超过9分。
	9

	合计
	100








[bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk176529481][bookmark: _Hlk66377641]采购包1：2026地表水重点河道水质调查预警监测服务项目
一、项目概况
为完成外秦淮河、光明河、滁河、石臼湖省界湖心等重点河道的水质监测工作，根据《美丽河湖保护与修复实施方案（2025-2027）》和《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（环办水体〔2023〕10 号）等文件要求，按月开展水质监测。
二、服务需求
1.工作内容：对重点断面 81 个监测点位及石臼湖 5 个监测点位每月开展调查和预警监测，对清单以外的断面实施不定期监测。采样及分析测试应当采用现行有效的国家相关标准规范方法。项目履约期间，采购人可根据实际工作需要对监测点位、监测频次、监测因子进行调整，中标供应商须无条件配合完成全部监测工作；跟踪研判水质波动情况，编制监测数据报告，并开展数据分析工作。
2.监测点位、指标及频次：
（1）秦淮河、板桥河、滁河等点位
	水系
	河流
	监测点位
	监测指标及频次

	秦淮河
（30个点）
	句容河
	土桥
	指标：水温、pH值、溶解氧、氨氮、总磷、COD
频次：每月1次

	
	横溪河
	黄桥
	

	
	二干河
	双渡桥
	

	
	溧水河
	乌刹桥
	

	
	秦淮新河
	石马新寓
	

	
	秦淮新河
	河定桥
	

	
	秦淮河
	东山大桥
	

	
	秦淮河
	北大桥
	

	
	外秦淮河
	上坊门桥
	

	
	外秦淮河
	七桥瓮
	

	
	外秦淮河
	凤台桥
	

	
	外秦淮河
	石城桥
	

	
	外秦淮河
	国防园人行桥
	

	
	外秦淮河
	定准门桥
	

	
	外秦淮河
	三汊河口
	

	
	运粮河
	双麒路桥
	

	
	运粮河
	过兵桥
	

	
	友谊河
	长巷桥
	

	
	友谊河
	石扬路桥
	

	
	内秦淮河东段
	逸仙桥
	

	
	内秦淮河中段
	张公桥
	

	
	内秦淮河南段
	西水关
	

	
	南河
	拖板桥
	

	
	南河
	赛虹桥
	

	
	外港河
	外港河入河口
	

	
	杨家圩河
	杨家圩河入河口
	

	
	牛首山河
	淮浦路桥
	

	
	秦淮河
	彩虹桥
	

	
	西涧沟
	西涧沟入河口
	

	
	云台山河
	云台山河入河口
	

	板桥河
（13个点）
	板桥河
	板桥河闸
	指标：pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数
频次：每月1次

	
	板桥河
	中兴大桥
	

	
	板桥河
	凤集大桥
	

	
	板桥河
	新湖大道
	

	
	长河
	长河入河口
	

	
	圩区小河
	圩区小河入河口
	

	
	五号街沟
	五号街沟入河口
	

	
	蛤蟆石沟
	蛤蟆石沟入河口
	

	
	外院西沟
	外院西沟入河口
	

	
	柿子树沟
	柿子树沟入河口
	

	
	石闸沟
	石闸沟入河口
	

	
	汤巷沟
	汤巷沟入河口
	

	
	张家岗沟
	张家岗沟入河口
	

	滁河
（20个点）
	滁河
	滁河闸
	指标：pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量
频次：每月1次

	
	新禹河
	新禹河入河口
	

	
	划子河
	划子河入河口
	

	
	岳子河
	岳子河入河口
	

	
	四柳河
	四柳河入河口
	

	
	新篁河
	新篁河入河口
	

	
	八佰河
	八佰河入河口
	

	
	招兵河
	招兵河入河口
	

	
	向阳河
	向阳河入河口
	

	
	皂河
	皂河入河口
	

	
	三汊湾
	三汊湾闸口
	

	
	/
	下陆圩入河口
	

	
	滁河
	G36跨滁河特大桥
	

	
	马汊河
	马汊河入口
	

	
	朱家山河
	朱家山河入口
	

	
	/
	方越水泥东侧
	

	
	清流河
	清流河入河口
	

	
	永宁河
	永宁河入河口
	

	
	滁河
	余湾闸
	

	
	滁河
	陈浅
	

	北十里长沟西支（7个点）
	北十里长沟西支
	燕恒路上游
	指标：水温、pH值、溶解氧、氨氮、总磷
频次：每月1次

	
	北十里长沟西支
	燕恒路桥
	

	
	北十里长沟西支
	珠江路桥
	

	
	北十里长沟西支
	化工桥
	

	
	北十里长沟西支
	临江路桥
	

	
	幕府山沟
	幕府山沟下游
	

	
	神龙路沟
	神龙路沟下游
	

	北十里长沟东支（11个点）
	北十里长沟东支
	界碑前
	

	
	北十里长沟东支
	三元祠上游（太龙路涵洞口）
	

	
	北十里长沟东支
	丁家庄上游桥
	

	
	北十里长沟东支
	柳塘桥
	

	
	北十里长沟东支
	柳塘立交桥
	

	
	北十里长沟东支
	迈尧路桥
	

	
	北十里长沟东支
	神龙路铁路桥
	

	
	北十里长沟东支
	红山桥
	

	
	丁家庄沟
	丁家庄沟入口
	

	
	柳塘沟
	柳塘沟入口
	

	
	涂家营沟
	涂家营沟入口
	



（2） 石臼湖监测点位、指标及频次：
石臼湖 5 个点位水环境质量监测频次为每两月 1 次，于逢单月开展现场监测。监测指标包含《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 所列全部 24 项指标：水温、pH 值、溶解氧、砷、硒、汞、铜、锌、镉、铅、硫化物、氟化物、粪大肠菌群、六价铬、五日生化需氧量、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、氨氮、阴离子表面活性剂、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数，另额外加测透明度以及叶绿素 a。具体点位如下：
	序号
	属地
	河流湖泊
	点位
	经度
	纬度

	1
	/
	石臼湖
	石臼湖湖心
	118°52′47.99"
	31°29′13.19"

	2
	溧水
	石臼湖
	溧水区湖心
	118°55′26.40"
	31°29′49.19"

	3
	高淳
	石臼湖
	高淳区湖心
	118°53′38.40"
	31°26′49.19"

	4
	博望
	石臼湖
	博望区湖心
	118°51′04.08"
	31°30′12.19"

	5
	当涂
	石臼湖
	当涂县湖心
	118°51′39.38"
	31°26′51.00"


（3） 预计6- 10个点位需开展生态类水生生物调查监测，监测内容包括但不限于：着生藻类、浮游动物、底栖动物、大型水生植物、鱼类的种类鉴定、细胞/个体计数、生物量测算。中标供应商可自行实施上述工作，若确需分包，必须事先获得采购人书面同意。中标供应商应当对实施水生态调查监测的河道开展水生态状况分析，按采购人要求编制并提交专题报告。具体监测点位、监测频次由采购人结合项目实际工作情况另行确定。
	序号
	样品类型
	检测指标
	检测内容

	1
	水文
	水深、流速、流量

	2
	水环境
	水质
	高锰酸盐指数

	
	
	
	水温

	
	
	
	溶解氧

	
	
	
	氨氮

	
	
	
	硝态氮

	
	
	
	磷酸盐

	
	
	
	pH

	
	
	
	总磷

	
	
	
	总氮

	
	
	
	透明度

	
	
	底质
	总磷

	
	
	
	总氮

	
	
	
	有机质

	
	
	
	重金属8项（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）


三、服务评价要求
中标供应商应当按照规定的时限和格式要求，向采购人报送监测报告及相关数据，相关监测活动须在其中标供应商 CMA 资质认定能力范围内，报告按规定加盖 CMA 资质印章；中标供应商对全部监测原始记录、监测数据及报告的真实性、准确性负责。
四、人员及实施要求
中标供应商配置的人员、车辆、船只、仪器设备等应当满足样品采集相关技术规范要求，保障日常点位巡查及现场质控工作需要；全过程落实内部质量控制，接受采购人或其委托单位组织开展的不定期质控检查。
考核要求：
1.资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版材料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
2.质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查、盲样考核等。盲样考核累计两次未通过的，采购人有权扣除截至本次检查或考核对应周期内已发生监测服务费用的10%。
3.严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1)中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据；
(2)本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
4.违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1)计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的 50%，不超过合同总额的30%；
(2)单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3)对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5)采购人有权依据本合同及相关法律法规，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费、调查评估费、律师费、案件受理费等；
(6)涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
五、商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式
1. 本次采购的监测期限为：本项目监测服务期限自合同签订之日起 1 年止。
2. 首期付款：合同签订生效后，中标供应商开具对应采购包预算金额20%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日支付对应款项；
3.进度付款：2026年第四季度财政资金下达后，中标供应商开具金额不超过对应采购包预算金额50%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项；
4. 尾款支付：剩余尾款待服务期满、项目经采购人验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具剩余尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额；
5. 若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
6. 本项目结算费用以《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397 号）规定的收费标准为计费基数，按计费基数×（1-投标优惠率）核算。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。


采购包2：2026年南京市工业园区内部水环境监测项目
一、项目概况
为确保我市工业园区重点断面水质达标率稳步提升，督促各板块加强园区内部水质保障工作，根据《江苏省水污染防治条例》《2026年南京市生态环境监测方案》《2026年南京市生态环境保护工作要点》等文件要求，每月对南京市12个工业园区内部水环境（35个点位）及 17 个污水处理厂排口周边（约33个点位）开展一次水质监测。
二、服务需求
1.工作内容：对12个省级以上开发区内部水环境和17个污水处理厂排口周边每月开展水质监测。项目履约期间，采购人可根据实际工作需要对监测点位、监测频次、监测因子予以调整，中标供应商须无条件配合完成全部监测工作；跟踪研判水质波动情况，编制监测数据报告，并开展数据分析工作。
2.监测点位、指标及频次：
（1）工业园区内部水环境监测点位
	序号
	所属园区
	所属河道
	监测点位
	经度
	纬度
	监测指标及频次

	1
	浦口经济开发区
	云杉河、阑珊河向东汇流河沟
	百合路北侧尽头200m
	118.5653135
	31.99041157
	指标：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂
频次：每月1次

	2
	
	孙垄河
	小檀桥
	118.51563706
	31.96512090
	

	3
	六合经济开发区
	槽坊河
	江北大道快速路下
	118.78824698
	32.28901275
	

	4
	
	农场河
	农场河路与古棠大道交口
	118.81251669
	32.30140330
	

	5
	南京高新技术产业开发区
	跃进河
	新民二桥
	118.65451387
	32.19209047
	

	6
	
	华宝河
	苏美达智能科技产业园北门桥
	118.66169510
	32.18921636
	

	7
	
	撇洪沟
	永新路南侧
	118.66530175
	32.18343549
	

	8
	
	创业河
	创业河入朱家山河口
	118.70954360
	32.11907615
	

	9
	
	大众河
	铁桥小区北门桥
	118.71115773
	32.14028912
	

	10
	江北新材料科技园
	四柳河
	四柳河入滁河口桥
	118.84235758
	32.29534281
	

	11
	
	劈洪河
	劈洪河入四柳河口
	118.81096490
	32.28205084
	

	12
	
	中心河
	中心河闸
	118.84744070
	32.26772525
	

	13
	
	长丰河
	长丰河雨水泵站
	118.83374557
	32.24849118
	

	14
	
	南河
	金江公路桥下
	118.90611647
	32.19701021
	

	15
	白马经济开发区
	经济河
	水保路
	119.06750462
	31.65819434
	

	16
	
	经济河
	石燕北桥
	119.05116734
	31.66326292
	

	17
	
	金毕河
	万科都会沐语小区南门桥
	119.05800735
	31.62973868
	

	18
	
	金毕河
	石燕南桥
	119.05256881
	31.63936674
	

	19
	溧水经济开发区
	柘塘新河
	小陶村东侧
	118.92150479
	31.77754345
	

	20
	
	胜利河
	淮滨大道
	118.99707837
	31.68809869
	

	21
	
	机场撇洪沟
	红光东路
	119.03527812
	31.68207595
	

	22
	江苏高淳经济开发区
	荆山路及桃园南路旁河沟
	驼花路桥
	118.94941057
	31.34394430
	

	23
	
	祠神度路旁河沟
	扬泗庙南
	118.97042564
	31.35531094
	

	24
	
	周王圩西山河
	白雀寺北
	118.97052282
	31.35889453
	

	25
	
	西山河
	戴卫东路
	118.94230094
	31.38530258
	

	26
	南京经济技术开发区
	兴武大沟
	兴港大道
	118.85388771
	32.15691187
	

	27
	
	乌龙山北沟
	一号泵站前池
	118.85478578
	32.15461074
	

	28
	
	柳塘沟
	宁洛高速
	118.85887460
	32.12579701
	

	29
	雨花经济开发区
	五号街沟
	协旺浩恩北门桥
	118.64822438
	31.94165581
	

	30
	
	外院撇洪沟
	外院撇洪沟闸
	118.66181631
	31.92595396
	

	31
	
	圩区小河
	史村南
	118.67605412
	31.94757199
	

	32
	江宁滨江经济开发区
	牧龙河
	扬子江大道
	118.54767314
	31.82359220
	

	33
	江宁经济开发区
	池田沟
	小龙湾路
	118.82958444
	31.93639211
	

	34
	
	阳山河
	金鑫路
	118.80750522
	31.86651456
	

	35
	徐庄高新技术产业开发区
	百水河
	苏中路
	118.89322833
	32.08367799
	


（2）污水处理厂排口上下游水环境监测点位
	序号
	所在区
	监测点位
	监测指标及频次

	1 
	江北新区
	桥北污水处理厂排口上游50米
	指标：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂
频次：每月1次

	2 
	
	桥北污水处理厂排口下游50米
	

	3 
	江北新区
	盘城污水处理厂排口上游50米
	

	4 
	
	盘城污水处理厂排口下游50米
	

	5 
	栖霞区（南京经开区）
	高科污水处理厂排口上游50米
	

	6 
	
	高科污水处理厂排口下游50米
	

	7 
	栖霞区（南京经开区）
	东阳污水处理厂上游50米
	

	8 
	
	东阳污水处理厂下游50米
	

	9 
	江宁区
	江宁开发区污水处理厂排口上游50米
	

	10 
	
	江宁开发区污水处理厂排口下游50米
	

	11 
	江宁区
	开发区南区污水处理厂排口上游50米
	

	12 
	
	开发区南区污水处理厂排口下游50米
	

	13 
	六合区
	六合雄州污水处理厂排口上游50米
	

	14 
	
	六合雄州污水处理厂排口下游50米
	

	15 
	浦口区
	开发区工业污水处理厂排口上游50米
	

	16 
	
	开发区工业污水处理厂排口下游50米
	

	17 
	江北新区
	南京胜科水务有限公司上游50米
	

	18 
	
	南京胜科水务有限公司下游50米
	

	19 
	江北新区
	南京化工园博瑞德水务有限公司上游50米
	

	20 
	
	南京化工园博瑞德水务有限公司下游50米
	

	21 
	雨花台区
	城南污水处理厂三期上游50米
	

	22 
	
	城南污水处理厂三期下游50米
	

	23 
	溧水区
	溧水秦源污水处理厂上游50米
	

	24 
	
	溧水秦源污水处理厂下游50米
	

	25 
	江宁区
	滨江开发区污水处理厂二期上游50米
	

	26 
	
	滨江开发区污水处理厂二期下游50米
	

	27 
	高淳区
	南京荣泰污水处理厂上游50米
	

	28 
	
	南京荣泰污水处理厂下游50米
	

	29 
	秦淮区
	城东污水处理厂一二期排口上游50米
	

	30 
	
	城东污水处理厂一二期排口下游50米
	

	31 
	秦淮区
	城东污水处理厂三期排口上游50米
	

	32 
	
	城东污水处理厂三期排口下游50米
	

	33 
	浦口区
	浦口经济开发区污水处理厂（百合湖）
	


三、服务评价要求
中标供应商应当按照规定的时限和格式要求，向采购人报送监测报告及相关数据。相关监测活动须在中标供应商 CMA 资质认定能力范围内开展，出具的监测报告按规定加盖 CMA 资质印章。中标供应商对全部监测原始记录、监测数据及报告的真实性、准确性承担全部责任。
四、人员及实施要求
中标供应商配置的人员、车辆、船只、仪器设备等应当满足样品采集相关技术规范要求，保障日常点位巡查及现场质控工作需要；项目实施全过程须严格落实内部质量控制管理，并接受采购人或其委托单位组织的各类不定期质控检查。
考核要求：
1.资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版成果资料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
2.质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查、盲样考核等。盲样考核累计两次未通过的，采购人有权扣除截至本次考核对应周期内已发生监测服务费用的10%。
3.严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1)中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(2)本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
4.违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1)计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的 50%，不超过合同总额的30%；
(2)单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3)对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5)采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6)涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
五、商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式
1. 本次采购的监测期限为：本项目监测服务期限自合同签订之日起1年止。
2. 首期付款：合同签订生效后，中标供应商开具对应采购包预算金额20%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日支付对应款项；
3.进度付款：2026年第四季度财政资金下达后，中标供应商开具金额不超过对应采购包预算金额50%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项；
4. 尾款支付：剩余尾款待服务期满、项目经采购人验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具剩余尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额。
5. 资金不足处理：若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
6. 结算规则：本项目结算费用参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）所列项目单价作为核算参考依据，实际计费基数为完成本项目全部工作内容对应的完整服务费用，结算费用=计费基数×（1‑投标优惠率）。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。

采购包3：2026年南京市重点区域断面关联排涝泵站水质监测项目
一、项目概况
为避免排涝泵站前池水对重点断面水环境质量造成冲击，及时提供水质异常预警，助力重点断面水质达标，根据《南京市重点断面水环境区域补偿工作方案》、《2026年南京市生态环境保护工作要点》等文件精神，每月对123个重点区域的断面关联排涝泵站前池及海宏码头和上游5个点位水质监测一次。
二、服务需求
1.工作内容：对重点关联排涝泵站前池123个断面及海宏码头和上游 5 个点位，每月开展采样监测。项目履约期间，采购人可根据实际工作需要对监测点位、监测频次、监测因子予以调整，中标供应商须无条件配合完成全部监测工作；跟踪研判水质波动情况，编制监测数据报告，并开展数据分析工作。
2.监测点位：
（1）123个重点断面关联排涝泵站前池监测点位、指标及频次：
	序号
	责任区
	关联断面
	泵站名称
	经度
	纬度
	监测指标及频次

	1 
	秦淮区
	七桥瓮
	机场泵站
	118.836634
	32.004406
	指标：溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮
频次：每月1次

	2 
	秦淮区
	七桥瓮
	十四所泵站
	118.837296
	32.003132
	

	3 
	秦淮区
	七桥瓮
	翁家营泵站
	118.839707
	31.996129
	

	4 
	秦淮区
	七桥瓮
	肖家盘泵站
	118.842288
	31.993452
	

	5 
	江宁区
	七桥瓮
	双麒泵站
	118.839066
	31.98233
	

	6 
	江宁区
	七桥瓮
	东山街道小河口泵站
	118.837471
	31.979706
	

	7 
	江宁区
	七桥瓮
	东山街道马红口泵站
	118.838303
	31.977888
	

	8 
	江宁区
	七桥瓮
	东山街道大马函泵站
	118.833664
	31.972034
	

	9 
	江宁区
	七桥瓮
	鞭鞍河泵站
	118.825882
	31.966532
	

	10 
	鼓楼区
	三汊河口
	小桃园泵站
	118.742866
	32.070064
	

	11 
	鼓楼区
	三汊河口
	小陡门泵站
	118.747835
	32.063255
	

	12 
	鼓楼区
	三汊河口
	大陡门泵站
	118.7349482
	32.0723008
	

	13 
	鼓楼区
	三汊河口
	里圩泵站
	118.74929
	32.051743
	

	14 
	鼓楼区
	三汊河口
	清凉门泵站
	118.757422
	32.046333
	

	15 
	鼓楼区
	三汊河口
	清江桥泵站
	118.7304952
	32.0747566
	

	16 
	鼓楼区
	三汊河口
	石头城泵站
	118.7452062
	32.0578262
	

	17 
	鼓楼区
	三汊河口
	惠民河南闸泵站
	118.7305607
	32.0774998
	

	18 
	秦淮区
	三汊河口
	铁窗棂泵站
	118.769602
	32.035789
	

	19 
	建邺区
	三汊河口
	莫愁泵站
	118.7649
	32.041054
	

	20 
	建邺区
	三汊河口
	莫愁湖泵站
	118.767799
	32.034653
	

	21 
	建邺区
	三汊河口
	南湖泵站
	118.76165
	32.0191
	

	22 
	建邺区
	三汊河口
	市机泵站
	118.761032
	32.018471
	

	23 
	建邺区
	三汊河口
	向阳泵站
	118.7463586
	32.0015802
	

	24 
	建邺区
	三汊河口
	胡家闸泵站
	118.7369073
	31.9863314
	

	25 
	建邺区
	三汊河口
	江山泵站
	118.7205496
	31.9723813
	

	26 
	秦淮区
	三汊河口
	友谊河排涝泵站
	118.831611
	32.012706
	

	27 
	江北新区
	滁河闸
	团洲泵站
	118.911384
	32.23389
	

	28 
	江北新区
	滁河闸
	潘渡泵站
	118.906654
	32.22671
	

	29 
	江北新区
	滁河闸
	刘渡泵站
	118.894699
	32.233498
	

	30 
	六合区
	滁河闸
	朱庄泵站
	118.909041
	32.228774
	

	31 
	六合区
	滁河闸
	大李泵站
	118.895103
	32.234833
	

	32 
	六合区
	滁河闸
	高碾场泵站
	118.887794
	32.242134
	

	33 
	六合区
	滁河闸
	老虎头泵站
	118.908538
	32.242545
	

	34 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	胜利圩泵站
	118.92784
	31.537202
	

	35 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	龙坎河下游
	118.93196
	31.543771
	

	36 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	喇叭口排涝站
	118.955466
	31.550538
	

	37 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	陈家新圩站
	118.961379
	31.556233
	

	38 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	南旺圩涵
	118.9663
	31.542109
	

	39 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	洋心沟涵
	118.971518
	31.534223
	

	40 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	姜家村东大圩2号排涝站
	118.97531
	31.522506
	

	41 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	联合圩北撇洪沟
	118.98207
	31.481059
	

	42 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	联合圩排涝站
	118.980056
	31.467235
	

	43 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	史家涵闸
	118.975615
	31.451198
	

	44 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	联合圩南撇洪沟
	118.97264
	31.445777
	

	45 
	溧水区
	石臼湖省界湖心
	和凤镇张家站
	118.930251
	31.422313
	

	46 
	高淳区
	石臼湖省界湖心
	瑞柏排涝站
	118.924521
	31.416015
	

	47 
	高淳区
	石臼湖省界湖心
	团结圩一号站
	118.904113
	31.416795
	

	48 
	高淳区
	落蓬湾
	王家场排涝站
	119.195321
	31.366556
	

	49 
	高淳区
	落蓬湾
	稠北排涝站
	119.193198
	31.319387
	

	50 
	鼓楼区
	宝塔桥
	二仙沟泵站
	118.754211
	32.105822
	

	51 
	鼓楼区
	宝塔桥
	大庙沟泵站
	118.757883
	32.098044
	

	52 
	鼓楼区
	宝塔桥
	四所村泵站
	118.759243
	32.096622
	

	53 
	鼓楼区
	宝塔桥
	安乐村泵站
	118.760054
	32.096714
	

	54 
	栖霞区
	红山桥
	二桥公园泵站
	118.844095
	32.148955
	

	55 
	江北新区
	龙王庙
	新闸口泵站
	118.668835
	32.048853
	

	56 
	江北新区
	龙王庙
	南农泵站
	118.654268
	32.043359
	

	57 
	江北新区
	龙王庙
	闸口泵站
	118.64141
	32.050685
	

	58
	江北新区
	天桥
	中联泵站
	118.578857
	31.936644
	

	59
	江北新区
	天桥
	河南泵站
	118.565167
	31.939219
	

	60
	江北新区
	天桥
	大闸泵站
	118.564835
	31.940426
	

	61 
	江北新区
	天桥
	林东泵站
	118.54649
	31.943106
	

	62 
	江北新区
	天桥
	新北顺泵站
	118.3326
	31.5632
	

	63 
	江北新区
	天桥
	河口泵站
	118.526772
	31.942514
	

	64 
	江北新区
	天桥
	双桥小圩五组泵站
	118.526718
	31.944759
	

	65 
	江宁区
	洋桥
	三角河泵站
	118.87484
	31.831627
	

	66 
	江宁区
	洋桥
	未来科技城北沟泵站
	118.870247
	31.848438
	

	67 
	江宁区
	洋桥
	湖熟街道双新社区西北村泵站
	118.865814
	31.858091
	

	68 
	江宁区
	洋桥
	未来科技城后圩泵站
	118.864937
	31.860769
	

	69 
	江宁区
	洋桥
	江宁高新区洋桥泵站
	118.874329
	31.866732
	

	70 
	江宁区
	洋桥
	江宁开发区姚家新泵站
	118.853951
	31.88933
	

	71 
	六合区
	三汊湾下
	大李泵站
	118.739211
	32.342475
	

	72 
	六合区
	三汊湾下
	朱营泵站
	118.727248
	32.342891
	

	73 
	六合区
	三汊湾下
	程桥街道西二泵站
	118.720283
	32.347209
	

	74 
	六合区
	三汊湾下
	朱营村孔湾泵站
	118.715148
	32.348243
	

	75 
	六合区
	三汊湾下
	金庄社区小趟泵站
	118.712996
	32.353194
	

	76 
	六合区
	三汊湾下
	程桥街道皂河泵站
	118.70159
	32.352401
	

	77 
	溧水区
	开泰桥
	何村排涝站
	119.037078
	31.752923
	

	78 
	溧水区
	开泰桥
	溧水区田家圩涵闸
	119.024672
	31.752067
	

	79 
	溧水区
	开泰桥
	东头涵
	119.014632
	31.75945
	

	80 
	江北新区
	迎江路桥
	大桥小圩泵站
	118.704023
	32.132216
	

	81 
	江北新区
	迎江路桥
	新鼎路雨水泵站
	118.699984
	32.115937
	

	82 
	江北新区
	迎江路桥
	三河泵站
	118.709363
	32.115838
	

	83 
	江北新区
	迎江路桥
	小柳泵站
	118.709341
	32.115572
	

	84 
	江北新区
	迎江路桥
	西河泵站
	118.716793
	32.114706
	

	85 
	江北新区
	迎江路桥
	临江泵站下游
	118.724366
	32.111268
	

	86 
	江北新区
	迎江路桥
	东河雨水泵站
	118.725079
	32.109797
	

	87 
	江北新区
	石头河坝上
	金庄泵站
	118.725807
	32.165348
	

	88 
	江北新区
	石头河坝上
	复兴泵站
	118.732447
	32.16475
	

	89 
	江北新区
	石头河坝上
	下坝泵站
	118.75204
	32.181554
	

	90 
	江北新区
	乙烯桥
	前程泵站
	118.718506
	32.250858
	

	91 
	六合区
	乙烯桥
	妯娌河泵站
	118.714753
	32.269184
	

	92 
	江北新区
	乙烯桥
	大横沟泵站
	118.698252
	32.250006
	

	93 
	江北新区
	乙烯桥
	盘城街道马汊河泵站
	118.679282
	32.250201
	

	94 
	江北新区
	乙烯桥
	前程村万庄排涝泵站
	118.681296
	32.25178
	

	95 
	雨花台区
	板桥闸内
	古雄泵站
	118.662541
	31.925211
	

	96 
	雨花台区
	板桥闸内
	中兴桥泵站
	118.652258
	31.936113
	

	97 
	雨花台区
	板桥闸内
	赵家闸泵站
	118.6479853
	31.9482551
	

	98 
	雨花台区
	板桥闸内
	下闸泵站
	118.6460261
	31.94914
	

	99 
	雨花台区
	板桥闸内
	赵家闸二站
	118.6478117
	31.9487581
	

	100 
	栖霞区
	摄山东
	西渡泵站
	119.018447
	32.165473
	

	101 
	栖霞区
	摄山东
	西花站
	119.012096
	32.1631247
	

	102 
	栖霞区
	摄山东
	塘埝站
	119.0140722
	32.156604
	

	103 
	栖霞区
	摄山东
	西沟站
	119.0127732
	32.1478928
	

	104 
	栖霞区
	摄山东
	东花三队泵站
	119.0139961
	32.165082
	

	105 
	江宁区
	龙都大桥
	薛湖涵泵站
	118.942
	31.841077
	

	106 
	江宁区
	龙都大桥
	湖熟街道集镇泵站
	118.935073
	31.84044
	

	107 
	江宁区
	龙都大桥
	龙都社区解放大闸站
	118.928451
	31.84233
	

	108 
	江宁区
	龙都大桥
	双新社区白塔湾泵站
	118.922278
	31.842729
	

	109 
	江宁区
	龙都大桥
	双新社区焦公渡泵站
	118.906769
	31.851142
	

	110 
	江宁区
	龙都大桥
	湖熟街道万安村大六渡泵站
	118.906914
	31.852401
	

	111 
	栖霞区
	龙靖线
	长江闸站
	119.2146662
	32.2028486
	

	112 
	栖霞区
	龙靖线
	下段站
	119.2064838
	32.1925487
	

	113 
	栖霞区
	龙靖线
	西滩站
	119.1996495
	32.1906544
	

	114 
	栖霞区
	龙靖线
	南河站
	119.1829535
	32.189885
	

	115 
	栖霞区
	龙靖线
	牛角尖站
	119.1139298
	32.1891307
	

	116 
	栖霞区
	龙靖线
	陈店站
	119.1197008
	32.1931712
	

	117 
	栖霞区
	龙靖线
	水一方站
	119.1340179
	32.1953821
	

	118 
	栖霞区
	龙靖线
	长沟东站
	119.1341834
	32.195287
	

	119 
	栖霞区
	龙靖线
	前河站
	119.1525297
	32.1883837
	

	120 
	栖霞区
	龙靖线
	五丰庄站
	119.1588648
	32.1885015
	

	121 
	栖霞区
	龙靖线
	向阳站
	119.1678422
	32.1898551
	

	122 
	栖霞区
	龙靖线
	东曹站
	119.1039861
	32.1867112
	

	123 
	栖霞区
	龙靖线
	上首站
	119.1039715
	32.1867432
	


（2）海宏码头和上游5个点位为海宏码头水质自动站取水点、江闸泵站、慈湖河入河口、慈湖河口泵站、长江马鞍山段，具体点位中标供应商根据实际需结合现场情况确定。监测指标为水温、pH、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等，根据需求进行增减。监测频次为每月1次，如有其他需求，采购人会根据实际情况进行增减，投标人须配合采购人完成所有监测内容。
三、服务评价要求
中标供应商应当按照规定的时限和格式要求，向采购人报送监测报告及相关数据。相关监测活动须在中标供应商CMA资质认定能力范围内开展，出具的监测报告按规定加盖CMA资质印章。中标供应商对全部监测原始记录、监测数据及报告的真实性、准确性承担全部责任。
四、人员及实施要求
中标供应商配置的人员、车辆、船只、仪器设备等应当满足样品采集相关技术规范要求，保障日常点位巡查及现场质控工作需要；项目实施全过程须严格落实内部质量控制管理，并接受采购人或其委托单位组织的各类不定期质控检查。
考核要求：
1.资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版成果资料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
2.质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查、盲样考核等。盲样考核累计两次未通过的，采购人有权扣除截至本次考核对应周期内已发生监测服务费用的10%。
3.严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1)中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(2)本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
4.违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK5](1)计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的50%，不超过合同总额的30%；
(2)单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3)对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5)采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6)涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
五、商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式
1. 本次采购的监测期限为：本项目监测服务期限自合同签订之日起 1 年止。
2. 首期付款：合同签订生效后，中标供应商开具对应采购包预算金额20%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日支付对应款项；
3.进度付款：2026年第四季度财政资金下达后，中标供应商开具金额不超过对应采购包预算金额50%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
4. 尾款支付：剩余尾款待服务期满、项目经采购人验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具剩余尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额。
5. 若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
6. 本项目结算费用参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）所列项目单价作为核算参考依据，实际计费基数为完成本项目全部工作内容对应的完整服务费用，结算费用=计费基数×（1‑投标优惠率）。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。


采购包4：水环境专项监测（鼓楼区、秦淮区、建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区）、采购包5：水环境专项监测（六合区、江北新区）
一、项目概况
针对上级生态环境保护督察反馈的涉水问题开展专项监测，具体通过开展相关河道（断面、泵站、排口）的水质监测，为涉水问题按期完成整改提供技术支持。
二、服务需求
1.工作内容：对 76 个点位相关河道（断面、泵站、排口）开展水质监测。项目履约期间，采购人可根据实际工作需要对监测点位、监测频次、监测因子予以调整，中标供应商须无条件配合完成全部监测工作；跟踪研判水质波动情况，编制监测数据报告，并开展数据分析工作。
采购包4（水环境专项监测（鼓楼区、秦淮区、建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区））：
含6个区（鼓楼区、秦淮区、建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区），39个断面和3个泵站，共42个点位，拟1个月监测2次；
采购包5（水环境专项监测（六合区、江北新区））：
含2个区（六合区、江北新区），30个断面和4个泵站，共34个点位，拟1个月监测2次，并提供监测巡查保障服务。
中标供应商需每月组织对河道（泵站、断面、排口）开展不少于2次采样监测，每个点位监测pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氧化还原电位7项指标，部分河道增测透明度。另根据采购人需求对相关排口、部份河道（泵站、排口）等开展临时性监测，监测点位及监测因子另行安排。同步做好点位的水质感官记录。
2.监测点位、指标及频次：
（1）河道（断面、泵站、排口）名录
	包号
	区属
	河道（（断面/泵站/排口）数量
	点位数（个）

	采购包4
	鼓楼区
	4
	4

	
	秦淮区
	12
	12

	
	建邺区
	3
	3

	
	栖霞区
	9
	9

	
	雨花台区
	5
	5

	
	江宁区
	9
	9

	采购包5
	六合区
	9
	9

	
	江北新区
	25
	25



（2）水环境问题整改监测点位（断面）基本信息
	序号
	区属
	河流（泵站）名称
	点位（断面）名称
	经度
	纬度
	监测指标及频次

	1
	建邺区
	友谊河
	邺城路桥（上游）
	118.6982210
	31.9859509
	指标：pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氧化还原电位
频次：每月不少于2次

	2
	
	
	中和路桥（中游）
	118.7080216
	31.9745891
	

	3
	
	
	莲池路（下游）
	118.7142975
	31.9672137
	

	4
	鼓楼区
	惠民河南闸
	泵站前池
	118.7304768
	32.0774666
	

	5
	
	龙江河
	龙园西路桥（龙江东河）
	118.748512
	32.067837
	

	6
	
	
	省妇幼东门
	118.7366771
	32.0622800
	

	7
	
	
	晶元雅居东
	118.7359761
	32.0659192
	

	8
	栖霞区
	老十里长沟
	上游（杉湖西路金鹰二期地下停车场对面）
	118.9314329
	32.1054365
	

	9
	
	
	中游（杉湖西路美糖广场旁）
	118.9379322
	32.1060635
	

	10
	
	
	下游（仙林大道桥南）
	118.9388889
	32.1050427
	

	11
	
	和园北沟
	上游（东侧起点）
	118.9640100
	32.1140002
	

	12
	
	
	中游（九乡河东路桥西）
	118.9620517
	32.1137364
	

	13
	
	
	下游（绕越高速下）
	118.9603718
	32.1132738
	

	14
	
	文苑河
	上游（南师大3号门桥西）
	118.9130850
	32.1043927
	

	15
	
	
	中游（南邮南门桥东）
	118.9382331
	32.1121652
	

	16
	
	
	下游（羊山东路桥东）
	118.9534773
	32.1182473
	

	17
	雨花台区
	南河
	工农泵站前池
	118.749880
	32.002129
	

	18
	
	
	集合村泵站前池
	118.754481
	32.011626
	

	19
	
	建宁撇洪沟
	上游
	118°41′54″
	31°57′1″
	

	20
	
	
	中游
	118°41′54″
	31°57′4″
	

	21
	
	
	下游
	118°41′55″
	31°57′10″
	

	22
	江宁区
	玉带圩河
	兴民南路科宁路交口
	118.8491550
	31.9263582
	

	23
	
	
	玉带圩泵站前池
	118.8428612
	31.9209380
	

	24
	
	
	莱茵达路交口
	118.8532750
	31.9373540
	

	25
	
	鞭鞍河
	名嘉桥
	118.8124260
	31.9691572
	

	26
	
	
	学院路桥
	118.8170560
	31.9699080
	

	27
	
	
	泵站
	118.8201289
	31.9692627
	

	28
	
	金村沟
	上秦淮大街
	118.8265398
	31.8611972
	

	29
	
	
	秣周路桥
	118.8281200
	31.8714658
	

	30
	
	
	阳山河路桥
	118.8290170
	31.8749060
	

	31
	秦淮区
	内秦淮河中段
	上游
	118°47′21.7″
	32°1′30.4″
	

	32
	
	
	内桥
	118°46′51.0″
	32°1′50.9″
	

	33
	
	
	下游
	118°46′22.2″
	32°1′59.8″
	

	34
	
	安江河
	上游
	118°50′31.5″
	32°0′54.7″
	

	35
	
	
	安江河桥
	118°50′26.0″
	32°0′44.3″
	

	36
	
	
	下游
	118°50′22.3″
	32°0′35.2″
	

	37
	
	友谊河
	长巷桥
	118°50′44.8″
	32°1′44.7″
	

	38
	
	
	友谊桥
	118°50′16.6″
	32°1′17.9″
	

	39
	
	
	下游
	118°49′44.4″
	32°0′55.4″
	

	40
	
	明御河
	上段上游（后标营39号）
	118°49′31. 1″
	32°1′53.4″
	

	41
	
	
	中段中游(明御河水闸）
	118°48′58. 1″
	32°1′43.7″
	

	42
	
	
	末段中游（尚书巷）
	118°48′59. 1″
	32°1′48.3″
	

	43
	江北新区
	朱家山河
	浦泗路桥
	118.68626206
	32.16493021
	

	44
	
	
	泰西路东门黑桥断面
	118.7031698
	32.1428406
	

	45
	
	
	向阳路桥（黑桥下游1000米）
	118.70482625
	32.13323082
	

	46
	
	猪市河
	铁路桥
	118.6883592
	32.1413410
	

	47
	
	
	向阳路桥
	118.6923019
	32.1413265
	

	48
	
	
	泰工路
	118.6966441
	32.1425728
	

	49
	
	群英河
	群英河桥
	118.7221606
	32.2047646
	

	50
	
	
	盘新路
	118.7172868
	32.2099267
	

	51
	
	
	浦六线3号桥
	118.7099873
	32.2192131
	

	52
	
	大众河
	大众河上游
	118.7029548
	32.1577205
	

	53
	
	
	华侨绿洲东侧
	118.7040375
	32.1514053
	

	54
	
	
	铁桥路
	118.7041190
	32.1424697
	

	55
	
	龙南河
	龙山南路
	118.7061967
	32.1899890
	

	56
	
	
	兰山路桥
	118.7068613
	32.1809257
	

	57
	
	
	与学府渠交汇处
	118.7065656
	32.1764552
	

	58
	
	葛塘河
	葛中路桥
	118.74721353
	32.24162927
	

	59
	
	
	浦六路断面
	118.7370905
	32.2468684
	

	60
	
	
	入马汊河口上游
	118.7322212
	32.2552068
	

	61
	
	姜桥河
	旭东路
	118.7681266
	32.2331832
	

	62
	
	
	姜家桥
	118.7719553
	32.2303007
	

	63
	
	
	下游
	118.7756199
	32.2268132
	

	64
	
	七里河
	四方沟泵站前池
	118.6705648
	32.0591554
	

	65
	
	学府渠
	南大浦口校区门前桥
	118.70867809
	32.17413541
	

	66
	
	
	龙南河交汇处
	118.7063348
	32.1764580
	

	67
	
	
	江北大道断面
	118.7114440
	32.1762851
	

	68
	六合区
	八百河
	将台泵站前池
	118.852140
	32.359219
	

	69
	
	
	泰山沟泵站前池
	118.852146
	32.345615
	

	70
	
	新篁河
	西圩泵站前池
	118.876879
	32.342337
	

	71
	
	旭光河
	兰荷苑人行桥
	118.826027
	32.341445
	

	72
	
	
	雄州西路泵站北200米
	118.818768
	32.339029
	

	73
	
	
	南门菜场
	118.821257
	32.341286
	

	74
	
	中心河
	上游
	118.866644
	32.285138
	

	75
	
	
	中游
	118.863592
	32.290464
	

	76
	
	
	下游
	118.862407
	32.292373
	


三、服务评价要求
中标供应商应当按照规定的时限和格式要求，向采购人报送监测报告及相关数据。相关监测活动须在中标供应商CMA资质认定能力范围内开展，出具的监测报告按规定加盖CMA资质印章。中标供应商对全部监测原始记录、监测数据及报告的真实性、准确性承担全部责任。
4、 人员及实施要求
中标供应商配置的人员、车辆、船只、仪器设备等应当满足样品采集相关技术规范要求，保障日常点位巡查及现场质控工作需要；项目实施全过程须严格落实内部质量控制管理，并接受采购人或其委托单位组织的各类不定期质控检查。
考核要求：
1.资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版成果资料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
2.质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查、盲样考核等。盲样考核累计两次未通过的，采购人有权扣除截至本次考核对应周期内已发生监测服务费用的10%。
3.严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1)中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(2)本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
4.违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1)计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的50%，不超过合同总额的30%；
(2)单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3)对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5)采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6)涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
五、商务要求（采购包4-采购包5）
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式
1.本次采购的监测期限为：本项目监测服务期限自合同签订之日起 1 年止。
2.首期付款：合同签订生效后，中标供应商开具对应采购包预算金额20%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
3.进度付款：中标供应商按合同约定完成对应履约义务，结合考核结果，中标供应商开具对应采购包预算金额30%的合法有效正规发票；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
4.尾款支付：剩余尾款，待中标供应商完成本合同全部履约义务，服务期满并经采购人验收合格，且财政资金下达后，中标供应商开具剩余尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后 20 个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额。
5.资金不足处理：若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
6.结算规则：本项目结算费用参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）所列项目单价作为核算参考依据，实际计费基数为完成本项目全部工作内容对应的完整服务费用，结算费用=计费基数×（1‑投标优惠率）。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。

采购包6：日常执法监测（江宁区、溧水区、高淳区）、采购包7：日常执法监测（江北新区）、采购包8：日常执法监测（除江北新区、江宁区、溧水区、高淳区以外其他区）、采购包9：执法监测（移动源尾气及油气回收执法监测）、采购包10：执法监测（辐射执法监测项目）
[bookmark: _Toc176529671]一、项目概况
项目背景：通过执法监测，为环境执法和行政处罚提供依据，服务于水、气、辐射等环境质量的改善。
采购包6-采购包10采购需求：根据环境执法和监测联动的要求，提升环境监管执法效能，每个包采购1家检测服务机构，配合对污染源（水、气、声、土壤、固废、危废等）开展执法监测，为环境执法和行政处罚提供依据；
采购包6：日常执法监测（江宁区、溧水区、高淳区）
采购包7：日常执法监测（江北新区）
采购包8：日常执法监测（除江北新区、江宁区、溧水区、高淳区以外其他区）
采购包6-采购包8：每包采购1家检测服务机构，开展对污染源（水、气、声、土壤、固废、危废等）的执法监测。
采购包9：执法监测（移动源尾气及油气回收执法监测）：对非道路机械、柴油车尾气及加油站、油库油气回收开展执法监测，预计任务量详见服务要求，检测数量以采购人实际需求为准；
采购包10：执法监测（辐射执法监测）：开展辐射执法、纠纷投诉及环境辐射等项目监测。预计任务量详见服务要求，检测数量以采购人实际需求为准。
二、技术部分要求（采购包6-采购包10）
[bookmark: OLE_LINK12]1.工作内容：采购包6采购包8中标供应商在不同区域配合、协同生态环境执法、监测部门开展日常、专项、专案执法监测工作，按要求对污染源开展包括但不限于水、气、声、土壤、固废、危废的采样和监测工作。项目实施阶段，为保障采购包6、采购包7、采购包8服务平稳有序推进，采购人可结合项目经费执行进度、中标供应商法定回避情形及其他影响项目推进的客观因素，按照采购包6递补采购包7、采购包7递补采购包8、采购包8递补采购包6的循环递补次序，对上述采购包的中标供应商实施统筹调度。（本约定仅调整项目实施阶段的任务分配与人员调度，不改变各采购包中标候选人的产生及确认规则；中标候选人的产生与确认，严格按照本项目招标文件规定的评标标准及相关程序执行）；采购包9中标供应商按执法需求对非道路机械、柴油车尾气及加油站、油库油气回收开展执法监测；采购包 10 中标供应商开展辐射执法、纠纷投诉等项目监测。中标供应商按照采购人的需求随时到达现场，执法人员做好现场检查笔录，确认现场检测工况条件，检测人员进行环境监测采样。
2.成果形式：形成执法监测数据和执法监测报告（包含但不限于原始采样记录、分析记录等内容）。
3.监测指标及任务：
（1）采购包6-采购包8：中标供应商配合生态环境执法、监测部门开展日常、专项、专案执法监测工作，按要求对污染源开展包括但不限于水、气、声、土壤、固废、危废的采样和监测工作。
（2）采购包9（执法监测（移动源尾气及油气回收执法监测））：对非道路机械、柴油车尾气及加油站、油库油气回收开展执法监测。预计任务量如下表，检测数量以采购人实际需求为准。
移动源、油气回收执法监测预估任务量表格
	序号
	服务内容
	预计数量

	1
	非道路移动机械尾气抽测
	90台

	2
	在用柴油货车尾气排放路检、入户抽测
	12次

	3
	加油站、油库油气回收
	12次


（3）采购包10（执法监测（辐射执法监测项目））：开展辐射执法、纠纷投诉及环境辐射等项目监测。
辐射执法监测项目预估任务量表格
	序号
	检测对象
	检测指标
	预计数量

	1
	移动通信基站和变电站等输变电工程
	综合场强或功率密度、工频电磁场
	44座

	2
	Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源
	X-γ剂量率
	25枚

	3
	Ⅱ类射线装置
	X-γ剂量率
	50台

	4
	Ⅳ类、Ⅴ类中子源
（可不具备CMA能力）
	中子剂量率
	2枚

	5
	非密封工作场所
	X-γ剂量率、α、β表面污染
	3个


4.监测要求：
中标供应商在服务时应满足以下具体要求：
中标供应商需按照CMA要求开展监测工作。
中标供应商按照采购人要求随时到达现场，执法人员做好现场检查笔录，确认现场检测工况条件，检测人员进行环境监测采样。
采购包6-采购包8中标供应商需具有固定的实验室场所。
中标供应商需服从采购人或其指定单位工作安排，及时安排现场检测人员陪同开展执法检查监测工作。现场检测人员应当持有相关监测项目的上岗证，现场测试和采样应至少有2名持证检测人员。
中标供应商承担的监测项目应严格遵守国家的相关法律、法规、技术规范、方法标准要求。采样及分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行，未经采购人同意不得转包。
中标供应商应在采购人或其指定单位的指导下开展现场检测工作。为确保项目监测工作质量，采购人将定期对中标供应商监测质量进行综合考核。中标供应商应接受采购人包括但不限于标样考核、加标测试、现场检查等方式的质控检查。
开展现场执法监测作业时，中标供应商应当采用视频、拍照等方式对全部监测过程留存记录。人工纸质记录、电子原始记录应当数据完整、签署规范齐全，并按照档案管理相关要求长期归档保存。监测工作须同步提供照片、视频等佐证材料，确保现场采样、测试全过程客观、真实、可溯源。
中标供应商在接到采购人或其指定单位监测任务通知后，须半小时内响应。现场监测结束或现场采样后5个工作日内，中标供应商应向采购人及其指定单位提供检测报告原件。（如存在特殊客观情况，由采购人与服务供应商友好协商确定报告交付相关事宜。）
为保证生态环境执法工作的公平公正和严肃性，如中标供应商进行环境执法监测的企业属于其提供环境检测服务的客户，中标供应商应提前告知采购人，采购人或其指定单位酌情调整监测任务的分配。故意隐瞒相关情况的，采购人将严肃追究其责任。
中标供应商按照采购人或其指定单位要求提供的执法监测服务，若因采样、分析过程不规范导致企业（执法监管对象）对执法监测数据结果提出质疑并提起复议、诉讼等，造成不良后果的，采购人将严肃追究其责任。
一旦发现中标供应商存在数据弄虚作假行为的，采购人保留终止合同的权力，并根据原环境保护部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175 号）《江苏省生态环境监测条例》等要求，追究其法律责任。
采购包6-采购包10监测费按照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》、《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）和《省物价局、省财政厅关于降低收费标准和实施收费减免的通知》，以完成本项目全部监测服务对应的计费基数结合投标优惠率（费用结算率）进行价格核算。
中标供应商不得违反法律法规等禁止性规定，未经允许不得分包转包，不得侵犯国家利益、公共利益和其他人的合法权益。
中标供应商在服务期内接受检测质量专项检查时，出现被通报自行整改、被通报责令改正、被通报责令整改并处理罚款情况的，采购人视情节严重情况有权终止合同。
其它未尽事宜以合同签订为准。
5.项目履行期间，若采购人有与项目相关的其他监测需求，中标供应商配合采购人完成监测。
6.采购包6-采购包8
考核要求：
资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版成果资料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查、盲样考核等。盲样考核累计两次未通过的，采购人有权扣除截至本次考核对应周期内已发生监测服务费用的10%。
严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1) 中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(2) 本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3) 中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1) 计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的50%，不超过合同总额的30%；
(2) 单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3) 对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4) 将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5) 采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6) 涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
当中标供应商发生以上所列严重违约行为时，对于该供应商所中标的对应采购包，采购人有权按照政府采购法律法规规定，重新开展该采购包的政府采购活动。
7.采购包9-采购包10
考核要求：
资料报送考核：中标供应商应当严格按照采购人规定的格式、时限以及相关监测技术规范要求，报送每次监测的电子版成果资料，并定期提交正式监测报告（含电子版、纸质版）。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的5%。
质量管控考核：中标供应商须无条件接受采购人组织的质控考核，考核形式包括现场质控检查、实验室质控检查等。
严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1)中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(2)本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）。
(3)中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1)计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的50%，不超过合同总额的30%；
(2)单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3)对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4)将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5)采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6)涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
三、商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式：
服务期限：本项目监测服务期限自合同签订之日起1年止。
进度付款：合同签订生效后，于当年11月底前，按照经采购人确认的实际工作量开具合法有效正规发票，开票金额最高不超过对应采购包预算金额的30%；采购人在收到发票后20个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
尾款支付：剩余为项目尾款，服务期届满后，由中标供应商按照采购人确认的实际工作量完成结算核算，项目经采购人验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后 20 个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额。
资金不足处理：若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
结算规则：本项目结算费用参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）所列项目单价作为核算参考依据，实际计费基数为完成本项目全部工作内容对应的完整服务费用，结算费用=计费基数×（1‑投标优惠率）。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。

采购包11：2026年全市大气降尘采样、分析服务项目
一、项目概况
为助力我市大气环境质量提升，提高降尘监测的统一性、规范性及效率性。根据《2024年全省生态环境监测工作要点》、《2024年全省生态环境监测方案》、《2025年南京市深入打好污染防治攻坚战与美丽南京建设目标任务》等文件要求，拟委托检测服务机构，每月对南京市103个固定降尘监测点开展收放样、分析、数据报告及巡查等工作。
二、服务需求
1.工作内容：对南京市103个固定降尘监测点（附表1）和15个质控平行样（重点监测点位共15个）进行收放样，除收样放样外每月月中对所有降尘点位进行1次巡查（包括点位运行环境）、分析、数据及异常情况上报（包括点位运行环境及数据异常）工作。在收放样和分析过程中按照要求对关键环节进行拍照留证，按照时间节点要求提交降尘点位巡检记录、降尘原始分析记录复印件、电子版降尘分析记录、数据报告、照片及影像资料等；
2.监测点位、指标及频次：
	序号
	区划
	街道名称
	点位名称
	详细地址
	监测指标及频次

	1 
	江北
新区
	大厂街道
	大厂街道办事处
	大厂街道办事处1号楼楼顶
	指标：降尘
频次：每月1次

	2 
	
	泰山街道
	泰山小学
	泰山小学(西北门)东楼楼顶
	

	3 
	
	顶山街道
	国信自然天城小区
	顶山街道胡桥路社区国信自然天城小区
	

	4 
	
	沿江街道
	润江社区
	天华东路105号润江社区
	

	5 
	
	葛塘街道
	江苏思予工艺品有限公司
	江苏思予工艺品有限公司楼顶
	

	6 
	
	盘城街道
	双城社区
	双城社区党群服务中心楼顶
	

	7 
	
	长芦街道
	长芦空气自动站
	六合区玉带养老服务中心顶层平台
	

	8 
	玄武区
	新街口街道
	香铺营社区
	相府营26号香铺营社区楼顶
	

	9 
	
	玄武门街道
	玄武湖
	洲城根43号南京水上运动学校
	

	10 
	
	梅园新村街道
	成贤街小学
	成贤街小学
	

	11 
	
	锁金村街道
	锁金村卫生服务中心
	锁金村63号锁金村社区卫生服务中心
	

	12 
	
	孝陵卫街道
	中山陵
	南京国际会议大酒店丽景楼
	

	13 
	
	玄武湖街道
	皮肤病医院
	综合城市管理综合行政执法大队楼顶
	

	14 
	
	红山街道
	凤凰山庄
	凤凰山庄住宅小区物业5楼顶
	

	15 
	秦淮区
	瑞金路街道
	瑞金路
	南京市秦淮区瑞金新村小区内
	

	16 
	
	双塘街道
	双塘街道
	双塘街道办事处四楼顶，秦淮区鸣羊街8号
	

	17 
	
	中华门街道
	中华门街道
	开源社区楼顶平台二层楼顶
	

	18 
	
	红花街道
	七桥瓮公园
	七桥瓮公园内
	

	19 
	
	大光路街道
	大光路小学
	大光路小学楼顶
	

	20 
	
	月牙湖街道
	月牙湖城管科
	紫金路1号月牙湖城管科
	

	21 
	
	光华路街道
	光华路街道
	白下高新园区城管中队院内
	

	22 
	
	秦虹街道
	九龙泵站
	大明路2号九龙泵站内
	

	23 
	
	朝天宫街道
	南京市妇幼医院
	莫愁路天妃巷123号
	

	24 
	
	夫子庙街道
	夫子庙街道
	夫子庙街道办事处楼顶平台
	

	25 
	
	洪武路街道
	长白街221号
	长白街221号
	

	26 
	
	五老村街道
	印象汇
	在洪武路88号印象汇楼顶平台
	

	27 
	建邺区
	沙洲街道
	奥体中心
	黄山路156号
	

	28 
	
	双闸街道
	南京外国语学校河西初级中学
	双闸街道太清路28号
	

	29 
	
	兴隆街道
	致远初级中学
	燕山路168号南京市致远初级中学
	

	30 
	
	莫愁湖街道
	南湖新天地
	文体路12号南湖新天地乾坤养老院四楼楼顶
	

	31 
	
	江心洲街道
	江岛智立方
	江心洲街道贤坤路3号
	

	32 
	
	南苑街道
	南苑街道
	黄山路58号南京市高等职业技术学校
	

	33 
	鼓楼区
	华侨路街道
	草场门
	虎踞路175号江苏省南京环境监测中心
	

	34 
	
	中央门街道
	山西路
	童家巷24号中国药科大学制药厂
	

	35 
	
	宝塔桥街道
	幕府路站
	幕府西路92号南师大附属初级实验中学
	

	36 
	
	宁海路街道
	宁海中学
	宁海路39号宁海中学
	

	37 
	
	湖南路街道
	北京西路站
	南大汉口路校区唐仲英楼
	

	38 
	
	挹江门街道
	智梦园C座
	古平岗4号智梦园C座
	

	39 
	
	江东街道
	睿城社区服务中心
	润江路3号睿城社区服务中心
	

	40 
	
	凤凰街道
	29中高中部
	蓝天园23号29中高中部
	

	41 
	
	热河南路街道
	姜家园
	姜家园22号鼓楼环保监测站
	

	42 
	
	下关街道
	老学堂创意园
	中山北路350号老学堂创意园
	

	43 
	
	建宁路街道
	新民路站
	建宁路街道办事处（鼓楼区安乐村小区244号）
	

	44 
	
	小市街道
	汽轮电机研究所
	中央北路47号汽轮电机研究所
	

	45 
	
	幕府山街道
	29中幕府校区
	幕云路和幕旭西路交界处29中幕府校区
	

	46 
	栖霞区
	仙林街道
	仙林大学城
	南京师范大学学正楼楼顶
	

	47 
	
	迈皋桥街道
	迈皋桥
	南京新港中等专业学校8号楼顶
	

	48 
	
	西岗街道
	仙林湖
	南京市金陵小学（仙林湖校区）
	

	49 
	
	龙潭街道
	侯工楼
	龙潭大道9号老侯工楼6楼
	

	50 
	
	燕子矶街道
	燕子矶
	联珠村路与和燕路交叉口西120米（原燕子矶派出所楼顶）
	

	51 
	
	马群街道
	马群
	马群社区卫生服务中心
	

	52 
	
	八卦洲街道
	八卦洲
	八卦洲七里泵站
	

	53 
	
	栖霞街道
	十月公社
	十月公社科技创业园S01楼
	

	54 
	
	尧化街道
	栖霞生态环境局
	栖霞生态环境局2号楼
	

	55 
	
	南京经济技术开发区
	经开区空气自动站
	南京经开区恒达路3号高通科创园大楼楼顶
	

	56 
	雨花台区
	雨花街道
	中华门
	普德村120号
	

	57 
	
	铁心桥街道
	福音山庄
	宁丹路牛首山风景区北门圣象广场对面
	

	58 
	
	板桥街道
	向阳雅居
	振兴路1号向阳雅居33幢
	

	59 
	
	赛虹桥街道
	乾元浩生物公司
	小行路33号乾元浩生物股份有限公司厂区内
	

	60 
	
	西善桥街道
	格曼迪电子
	油新线西柿路6号原格曼迪电子有限公司
	

	61 
	
	梅山街道
	梅山街道
	梅山社区上怡新村社区党群服务中心
	

	62 
	
	古雄街道
	新林社区
	新林社区居委会
	

	63 
	江宁区
	淳化街道
	江宁彩虹桥
	江宁高新园彩虹桥北玉带圩泵站内
	

	64 
	
	秣陵街道
	东善桥林场
	东善桥林场
	

	65 
	
	东山街道
	江宁区实验小学
	实验小学北侧教学楼
	

	66 
	
	湖熟街道
	老周岗小学
	湖熟街道周岗社区长干街老周岗小学
	

	67 
	
	麒麟街道
	麒麟街道
	麒麟街道办事处
	

	68 
	
	横溪街道
	蔬菜花卉科研所
	南京市蔬菜花卉科学研究所（吴楚西路与宁丹路交叉口）
	

	69 
	
	汤山街道
	汤山街道敬老院
	汤山街道汤泉西路敬老院
	

	70 
	
	谷里街道
	谷里街道
	谷里街道科创中心东南方向综合执法局楼顶
	

	71 
	
	禄口街道
	禄口街道财政所
	禄口街道办事处
	

	72 
	
	江宁街道
	黄龙岘废水厂
	黄龙岘废旧污水处理厂内
	

	73 
	浦口区
	星甸街道
	星甸政法综治工作中心
	星甸街道中心街38号政法综治工作中心楼顶
	

	74 
	
	汤泉街道
	汤泉便民服务中心
	汤泉街道汤泉便民服务中心楼顶
	

	75 
	
	永宁街道
	永宁街道
	永宁街道办事处内
	

	76 
	
	江浦街道
	浦口区监测站
	浦口区监测站
	

	77 
	
	桥林街道
	浦口经济开发区
	浦口经济开发区管委会
	

	78 
	六合区
	马鞍街道
	马鞍街道
	马鞍街道人民路54号马鞍街道办事处
	

	79 
	
	龙袍街道
	润东路99号
	龙袍街道东沟润东路99号
	

	80 
	
	横梁街道
	横梁街道
	横梁街道办事处办公大楼滕营路1号
	

	81 
	
	金牛湖街道
	聚贤路
	金牛湖街道聚贤路
	

	82 
	
	冶山街道
	四合墩社区
	冶山街道四合墩社区紫藤东路1号
	

	83 
	
	程桥街道
	长青社区
	程桥街道长青社区编钟路98号
	

	84 
	
	龙池街道
	新东路18号
	新东路18号
	

	85 
	
	竹镇镇
	大泉水库管理所
	大泉水库边
	

	86 
	
	雄州街道
	六合雄州
	白果北路81号六合区人武部办公大楼
	

	87 
	溧水区
	永阳街道
	溧水永阳
	中山西路1号
	

	88 
	
	开发区
	新安社区
	马场路新安社区居委会
	

	89 
	
	东屏街道
	金湖路88号
	东屏街道金湖路88号
	

	90 
	
	洪蓝街道
	平安东路18号
	平安东路18号
	

	91 
	
	白马镇
	白马桥西街1号
	白马镇白马桥西街1号
	

	92 
	
	石湫街道
	影视大道9号
	影视大道9号
	

	93 
	
	晶桥镇
	晶桥镇政府
	晶桥镇溧水区晶桥镇政府
	

	94 
	
	和凤镇
	凤凰东路
	和凤镇凤凰东路
	

	95 
	高淳区
	淳溪街道
	高淳淳溪
	高淳环保局大楼西
	

	96 
	
	
	固城湖生态观测站
	濑渚州公园
	

	97 
	
	砖墙镇
	砖墙镇
	砖墙镇政府办公楼顶
	

	98 
	
	阳江镇
	阳江文教中心
	阳江镇文教中心办公楼顶
	

	99 
	
	古柏街道
	古柏街道
	古柏街道政府办公楼顶
	

	100 
	
	漆桥街道
	漆桥街道
	漆桥街道政府办公楼顶
	

	101 
	
	固城街道
	固城街道
	固城街道综合行政执法大队
	

	102 
	
	东坝街道
	东坝中心小学
	东坝中心小学体育馆楼顶
	

	103 
	
	桠溪街道
	桠溪街道
	桠溪街道办公楼3号楼
	


三、服务评价要求
中标供应商应当按照规定的时限和格式要求，向采购人报送降尘监测报告及相关数据。相关监测活动须在中标供应商 CMA 资质认定能力范围内开展，出具的监测报告按规定加盖 CMA 资质印章。中标供应商对全部监测原始记录、监测数据及报告的真实性、准确性承担全部责任。
四、人员及实施要求
中标供应商配置的人员、车辆、仪器设备等应当满足样品采集相关技术规范要求，保障日常点位巡查及现场质控工作需要；项目实施全过程须严格落实内部质量控制管理，并接受采购人或其委托单位组织的各类不定期质控检查。
1.监测方案：投标人负责编制详细的降尘监测方案，投标文件中须提供该方案；方案内容应涵盖点位巡查、采样、实验室分析、质量控制、数据报告等环节的具体频次、质量要求、记录格式等。方案须报南京市生态环境监测监控中心或其委托的监督管理方审核通过后方可执行，日常监测工作须严格按照经审核的方案实施； 
2.人员保障：应安排专门的运行车辆及人员开展降尘监测分析工作，现场监测及实验室分析人员应熟悉国家《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221—2021）的内容及南京市降尘监测质量控制的相关要求；
3.硬件保障：应配备降尘监测所需一定数量的器具及设备（如三脚架，集尘缸、电热板、瓷坩锅、分析天平、烘箱），且实验室条件满足降尘分析要求，应通过资质认定，具备环境空气中降尘的监测能力，分析天平等设备须在检定有效期内。
4.数据报告：重点监测点位降尘数据上报每月6日前，其余点每月10号前上报（遇国庆等节假日顺延至假期结束后第一个工作日），同时上交降尘巡检和分析的相关原始记录。
5.其它要求：
(1)承担本项目服务方人员应经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对相关装置进行维修，并能做好南京市生态环境监测监控中心对降尘点现场巡查的交通等保障工作。
(2)承担检测服务方必须每月向南京市生态环境监测监控中心专报降尘运行管理情况，并对相关数据进行分析研判；必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。项目履行期间，采购人根据实际情况进行增减，投标人配合采购人完成所有监测内容。
6.绩效考核：
资料报送考核：中标供应商应当按时填写、整理和提交各类记录、报表及报告。每月按时提交全部降尘原始分析记录扫描件、巡查记录扫描件、电子版分析记录、数据报告、照片及影像资料等；每年年终及项目结束后，提交监测总结报告。未按要求时限或格式报送的，每发生一次，采购人有权扣除对应当次监测服务费用的 5%。
质量管控考核：若降尘缸出现溢流、干缸、翻倒等情形，判定为中标供应商保障不力导致该点位数据无效。若单月数据有效率低于 95%，采购人有权扣减当月对应监测服务费用。
严重违约认定：中标供应商出现下列任一行为的，采购人有权认定其构成严重违约，追究其违约责任，并将其纳入不合格供应商名录：
(1) 降尘点位出现长周期停运（超过 72 小时），中标供应商未书面向南京市生态环境监测监控中心汇报的；或长周期停运情形经南京市生态环境监测监控中心书面审核、批复限定恢复时间后，仍未按要求时限恢复数据的；
(2) 中标供应商或其项目人员弄虚作假、编造工作记录，篡改、伪造监测数据的；
(3) 本项目履约期间形成的全部监测数据、原始记录、报告及相关资料，所有权、使用权均归采购人所有；参与本项目服务的所有人员对工作涉及的数据、资料、文件负有保密义务，任何情形下不得向第三方泄露。中标供应商须与采购人签订专项保密协议（格式详见第五章附件 1《安全保密协议》）；
(4) 中标供应商履约行为违反《中华人民共和国生态环境法典》《江苏省生态环境条例》及其他现行法律法规规定的。
违约处理措施：出现上述严重违约情形的，采购人有权视情节严重程度，采取下列一项或多项处理措施：
(1) 计收违约金，违约金标准为本合同项下已实际结算费用的 50%，不超过合同总额的30%；
(2) 单方解除或终止本项目服务合同，且无需向中标供应商支付任何补偿、赔偿款项；
(3) 对已完成的监测服务，采购人有权不予结算或相应扣减服务费用；
(4) 将供应商失信违约信息报送同级财政部门、生态环境主管部门，记入供应商不良行为档案；
(5) 采购人有权依据本合同约定及相关法律法规规定，向中标供应商追偿全部直接损失与间接损失，包括但不限于另行遴选检测机构产生的服务费用、调查评估费、律师代理费、案件受理费等；
(6) 涉嫌违法犯罪的，依法将相关线索移送司法机关处理。
五、商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。
2.投标人因自身报价错漏、让利或竞争性报价产生的全部风险由其自行承担，不得以此为由减轻合同责任、减少服务内容、降低服务质量标准。
3.投标人报价除覆盖本文件列明的全部工作内容外，还应包含保障服务正常运行所需的全部物资及配套服务；如对报价包含范围的理解存在歧义，以采购人解释为准。
4.本次投标采用优惠率方式报价，投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。无论是否出现夜间采样、节假日作业、高空作业等《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。
（二）付款方式
服务期限：本项目监测服务期限自合同签订之日起 1 年止。
首期付款：合同签订生效后，中标供应商开具对应采购包预算金额 20% 的合法有效正规发票；采购人在收到发票后 20 个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
进度付款：2026 年第四季度财政资金下达后，中标供应商开具金额不超过对应采购包预算金额 40% 的合法有效正规发票；采购人在收到发票后 20 个工作日内，向中标供应商支付对应款项。
尾款支付：剩余尾款待服务期满、项目经采购人验收合格且财政资金下达后，中标供应商开具剩余尾款对应的合法有效正规发票；采购人在收到发票后 20 个工作日内结清尾款。最终全部累计支付款项，不超过对应采购包预算金额。
资金不足处理：若当年财政拨款金额不足合同约定金额，未支付部分顺延至下一年度，与尾款一并支付。
结算规则：本项目结算费用参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）所列项目单价作为核算参考依据，实际计费基数为完成本项目全部工作内容对应的完整服务费用，结算费用=计费基数×（1‑投标优惠率）。计费基数涵盖完成项目所需的各类基础费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间、登高、节假日作业）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等。



第五章 合同主要条款及格式
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合同编号 ：〔**科〕合同〔**〕**号

项目名称 ：                    

采购人：                       

供应商：                      

签订日期 ：                    



南京市政府采购合同（采购包1及采购包11均适用）

项目名称：                            合同编号：〔现场科〕合同〔**〕**号

采购人（买方）：                 
法定代表人：                 
地址：                        

供应商（卖方）：                
统一社会信用代码：           
法定代表人：                 
地址：                                            
供应商户名：                                     
开户银行：                                    
银行账户：                                    

    采购人与供应商根据         项目公开招标的结果，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，依据自愿、平等、公平、诚实信用原则签署本合同。本项目招标文件、供应商响应文件/报价文件及服务承诺、中标通知书、履约保函等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一、合同标的
1.1 项目名称：
1.2 服务内容或要求：
1.3 履行时间（期限）：自合同签订之日起1年止。
1.4 履行地点：
1.5 履行方式：
1.6 交付的项目成果：
（根据实际采购的服务项目，相应填写第1.1—1.6条内容，并可根据实际情况，进行增减或修改，但不得与公开招标文件中的条款内容构成实质性冲突；构成冲突的，应以公开招标文件中的相关约定为准，下同）
二、合同金额
2.1 本项目采用优惠率据实结算。投标优惠率：______%。
结算参考依据《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397 号），结算金额=实际工作量对应的计费基数×（1‑投标优惠率）。
三、技术资料及保密条款
3.1 供应商应按招标文件规定的时间、方式、要求向采购人提供本项目服务内容的全部有关技术资料。
3.2 未经采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料、服务内容或信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必要范围。
3.3 本合同项下与合同及其履行相关的全部信息、资料、技术等，除法律法规有明确规定需要披露或者根据公开招标等程序依法需要披露外，供应商应严格履行保密义务。未经采购人事先书面同意，供应商不得向第三方提供、透露、泄露、披露，否则应承担违约责任。
3.4 供应商在履行本合同过程中知悉的与采购人相关的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息、资料，应严格履行保密义务，不得向任何第三方非法透露、泄露、披露，否则应承担全部法律责任。
3.5 本合同项下约定的3.3及3.4条保密义务不因本合同未生效、无效、被撤销、履行完毕或者发生诉讼、仲裁而终止或无效；合同解除或终止的，除非有法律法规明确规定，否则有关保密义务仍应遵守。
四、知识产权
4.1 供应商应保证采购人在使用、接受本合同项下的全部服务、成果或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉或投诉。一旦出现侵权，由供应商负全部责任。
五、产权担保
5.1 供应商保证在本合同项下向采购人所交付的全部服务（含技术）及其成果的所有权完全属于供应商，且无任何抵押、查封等产权瑕疵或权利限制。
六、合同转包或分包
6.1 供应商不得将合同标的转包给他人履行。
6.2 供应商不得将合同标的分包给他人履行。
6.3 供应商如有转包或未经采购人同意的分包行为，采购人有权终止合同。
七、合同款项支付
7.1 合同款项的支付方式及进度安排：详见招标文件中约定的付款安排条款，且需保持一致。
八、税费
8.1 本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。
九、项目考核（需与招标文件中的约定一致）
9.1 采购人依法组织考核工作。
十、违约责任
10.1 计收违约金，违约金标准为本合同内实际已发生工作量，已结算和未结算费用，按中标优惠率计算金额的50%收取，不超过合同总额的30%。
10.2 供应商所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
10.3 供应商签署本合同系根据招标采购结果，供应商履约除应遵守本合同的约定之外，还应当遵守招标文件、供应商投标或响应文件或磋商文件及其附件（如有）的约定。否则，供应商违反其投标或响应文件及其附件（如有）的约定，构成违约，亦应根据本合同承担违约责任。
10.4 采购人与供应商任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切经济损失，包括但不限于守约方的实际损失以及为实现权益而产生的费用（包括但不限于利息、本金、诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
10.5 监督管理
10.5.1 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，南京市生态环境监测监控中心有权终止合同。
10.5.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实南京市生态环境监测监控中心有权终止运维合同。
10.5.3 南京市生态环境监测监控中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的运维经费，有权终止运维合同。
10.5.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实，南京市生态环境监测监控中心有权终止运维合同。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在不可抗力发生后15日内寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、解决争议的方法
12.1 采购人与供应商因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼或者向南京仲裁委员会提请仲裁（二选一）。
十三、合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
13.3 本合同正本一式     份，具有同等法律效力，采购人执    份、供应商执    份。

[bookmark: _Hlt16619369]  
采购人（盖章）：                        供应商（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签章）：        法定代表人或授权代表（签章）：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：   年    月   日           签订日期：   年    月   日
[bookmark: _Toc176529672]

附件：1
安全保密协议
采购人：南京市生态环境监测监控中心
供应商：
鉴于双方就合作项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，达成本协议：
（一）保密内容及相关义务
1.采购人与供应商对合作项目所采取的谈判方式及谈判内容等负有保密义务，不得泄露。
2.对供应商在项目实施过程中使用的专有技术，若列明要求保密的，采购人负有保密义务。未经供应商授权，采购人不得在合作项目以外使用，不得泄露给第三方。
3.供应商及供应商派出人员对因实施项目所掌握或涉及的采购人以及采购人客户的商业秘密，包括但不限于技术、文档资料、客户信息和各类数据等以及采购人产品的原理、制作过程、关键技术等，软件产品中涉及的未公开发表的算法、业务控制流程及阈值、控制条件、数据流程、数据结构及不宜为外人知晓的数据存储方式等均负有保密义务，不得泄露或以任何方式许可他人使用。上述涉及的文档、技术等内容均由采购人享有所有权及知识产权，供应商应当在采购人需要时无条件提供给采购人。
4.供应商派出人员严禁擅自设置、调整采购人系统设备的参数和配置，严禁在采购人的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将版权归采购人所有的应用软件源代码向第三方公布或泄露。
5.供应商派出人员不得擅自抄录、复制采购人的设备资料、工作文件等。严禁将采购人的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其他涉密材料带出采购人工作场所，或向第三方泄露。
6.供应商对因实施该项目所掌握的采购人内部的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录等负有保密义务。
7.供应商派出人员完成工作任务后，必须向采购人上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与采购人有关的全部电子文档资料。
8.供应商派出人员阅读和使用采购人资料需在指定场所进行，不得擅自登录、访问采购人内部信息网，严禁以采购人名义编写、发布、传递信息资料，严禁在采购人内部信息网上下载或上传任何文件资料或信息。确因工作需要访问采购人内部信息网的，经批准后，在采购人工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用采购人内部信息网。
9.供应商未经采购人书面许可不得将受采购人委托开发的信息系统或其他产品向第三方或在公开场合展示或演示。
10.供应商应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。在本协议约定的保密期限内，供应商如发现有关保密信息被泄露，应及时通知采购人，并采取积极的措施避免损失的扩大。
11.采购人与供应商签订的合作合同中包含安全保密条款的，一并执行。若有与本协议内容冲突的条款，以合作合同为准。
（二）网络（数据）安全
1.供应商的技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络（数据）安全负责人。
2.供应商不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经采购人书面同意，并明确相应的网络（数据）安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包。
3.供应商应将政务数据与其他数据分开存储、处理。
4.未经采购人同意，供应商不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供获取的采购人数据。
5.供应商应采取有效技术措施加强对收集的个人信息的保护，按照个人信息主体同意授权的方式，在授权范围内最小化使用个人信息，敏感个人信息处理应当采取加密、脱敏、去标识化等防护措施。
6.合同终止时，供应商按规定及时处理获取的相关数据。
7.供应商严格按照规定采购服务于本项目的相关产品和服务。
8.供应商建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向采购人和相关部门报告。
9.供应商对参与采购人建设或检测人员定期开展网络（数据）安全等相关培训，强化安全意识。
10.供应商如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前一个月向采购人报告。
11.供应商按规定定期向采购人提交网络（数据）安全报告。
12.供应商积极配合采购人及相关部门开展网络（数据）安全检查、测评、审计等监督管理工作。
（三）违约责任
1.供应商未履行或未按约定履行本协议条款内容的均被视为违约。供应商均应承担相应的违约责任，包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等。
2.合同维护期内被上级通报网络安全漏洞，供应商的维护费用视情扣除2000元/次；发生网络安全事件，供应商的维护费用视情扣除5000元/次。
（四）保密期限
本协议约定的保密义务具有持续性，不因双方合作的结束而终止。保密信息的保密期限为本协议签订之日起至该信息已公开或经采购人书面许可公开为止。
（五）争议解决
因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向采购人所在地人民法院起诉。
六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
采购人（盖章）：                              供应商（盖章）：


负责人：                                             负责人：

日期：      年      月     日                   日期：          年     月     日


第六章 投标文件格式








投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   


[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]附件一：投标函
投标函
致：南京市生态环境监测监控中心
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：
据此函，我公司兹声明和承诺如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务或货物。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本次投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
[bookmark: _Toc43917772][bookmark: _Toc66375425]

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市生态环境监测监控中心
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件：





委托代理人身份证的复印件：




[bookmark: _Toc43917782][bookmark: _Toc66375435]附件三：资格证明文件
1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
3.《南京市政府采购供应商信用承诺书》，需加盖单位公章并由法定代表人签字或盖章；
4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；
5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
[bookmark: _Hlk81574079]投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。


南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日


注：供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书（如已在投标文件中提供的则无需再提供）。供应商对所承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


[bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc43917773][bookmark: _Toc26810][bookmark: OLE_LINK38]附件四：开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：优惠率（%）
	项目名称
	项目内容
	优惠率（%）

	
	详见投标文件
	

	优惠率（%）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明：
1. 报价包含完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2. 投标人填报优惠率报价时，应参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397 号）列明的收费标准综合测算报价；标准中无对应收费项目的，相关费用由投标人在投标优惠率中统筹考虑，中标后采购人不再另行计取任何费用，双方不就该类项目另行协商。



[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                      
日    期：   年    月    日












[bookmark: _Toc66375427][bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc12264]附件五：分项报价表
[bookmark: _Toc43917776][bookmark: _Toc66375429]分项报价表（采购包1-采购包5）
项目名称：	项目编号：
	序号
	类  别
	采样项目名称
	采样测试方法
	计量
单位
	收费
标准
	投标
优惠率

	现场采样费-水质采样

	1
	河流、湖体、深水水库等底质样品采集
	表层（深度≤1米）
	/
	样
	30
	

	2
	
	中层（1米<深度≤1.5米）
	/
	样
	80
	

	3
	
	下层（深度>1.5米
	/
	样
	130
	

	4
	地表水
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	10
	

	5
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	6
	地下水
	/
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	7
	河流、湖体、深水水库等复杂水体
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	15 
	

	8
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	

	9
	工业废水
	/
	瞬时样
	点.次.项
	15
	

	10
	海水
	近海海域（≤5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	15
	

	11
	
	远海海域（>5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	

	12
	流量
	污染源
	流速仪
	次.断面
	70
	

	13
	
	河流（≤50米）
	多谱勒测流仪
	2小时/次.断面
	300
	

	14
	
	河流
（50-150米）
	
	3小时/次.断面
	500
	

	15
	
	 河流（≥150米）
	
	次.断面
	700
	

	16
	水深
	/
	瞬时样
	点.次
	20
	

	现场采样费-生物采样
	

	1
	陆生生物采样
	/
	瞬时样
	样
	70
	

	2
	水生生物采样
	/
	瞬时样
	样
	45
	

	检测分析费-理化检测
	

	序号
	检验方法
	计量单位
	收费标准
（元/个数据）
	

	1
	感观指标
	每个数据
	3
	

	2
	温度计
	每个数据
	5
	

	3
	稀释、对比法
	每个数据
	15
	

	4
	pH计
	每个数据
	15
	

	5
	电导仪
	每个数据
	15
	

	6
	溶氧仪
	每个数据
	15
	

	7
	酸碱滴定法
	每个数据
	35
	

	8
	络合滴定法
	每个数据
	50
	

	9
	碘量法
	每个数据
	50
	

	10
	电极法
	每个数据
	60
	

	11
	分光光度比色法
	每个数据
	60
	

	12
	重量法
	每个数据
	60（有机溶剂蒸发100元）
	

	13
	离子色谱法
	每个数据
	80
	

	14
	紫外光度法
	每个数据
	80
	

	15
	红外光度法
	每个数据
	80
	

	16
	荧光光度法
	每个数据
	80
	

	17
	火焰光度法
	每个数据
	80
	

	18
	测硫仪
	每个数据
	80
	

	19
	五日培养法
	每个数据
	100
	

	20
	原子吸收法
	每个数据
	100
	

	21
	气相色谱法 
	每个数据
	100
	

	22
	高压液相色谱法
	每个数据
	250
	

	23
	色-质联机
	每个数据
	260
	

	24
	三点比较法（恶臭）
	每个数据
	500
	

	25
	气体专用分析仪
	每个数据
	80（不另收采样费）
	

	26
	等离子发射光谱法（ICP）
	每个数据
	180
	

	27
	高分辨气相色谱/质谱法
	一般有毒有害
	每个数据
	1000
	

	
	
	高毒
	每个数据
	3000
	

	
	
	剧毒
	每个数据
	5500
	

	检测分析费-生物检测
	

	序号
	项  目
	分析方法
	计量单位
	收费标准
	

	1
	浮游动、植物

	定性
	样
	45
	

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	65
	

	2
	着生生物

	定性
	样
	45
	

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	120
	

	3
	底栖动物

	定性
	样
	55
	

	
	
	定量
	样
	120
	

	
	
	生物量
	样
	90
	

	4
	叶绿素α
	分光光度比色法
	每个数据
	70
	

	5
	生物发光菌
	
	每个数据
	40
	

	6
	细菌总数
	培养法
	每个数据
	40
	

	7
	粪大肠菌群
	发酵法（四管法）
	每个数据
	70
	

	
	
	发酵法（十五管法）
	每个数据
	100
	

	8
	沙门氏菌
	标准法
	每个数据
	75
	

	9
	紫露草微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	10
	蚕豆根尖微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	11
	大型蚤类的毒性试验
	急性
	每个数据
	450
	

	12
	鱼类的毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	13
	藻类毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	14
	鱼外周血微核试验
	标准法
	每个数据
	600
	

	15
	鼠骨髓微核试验
	标准法
	每个数据
	1400
	

	16
	Ames试验
	标准法
	每个数据
	3000
	

	17
	SCGE测定DNA损伤
	标准法
	每个数据
	4000
	

	18
	SCE测定染色体
	标准法
	每个数据
	7500
	

	样品特别处理费

	1
	萃取、吸收、离心分离、蒸馏、回流、干热灭菌等简单前处理
	单样.项
	20
	

	2
	干（湿）式消解、高压灭菌、索氏提取、ＫＤ浓缩、层析分离、干扰掩蔽等复杂前处理
	单样.项
	30
	

	3
	生物、动植物及底质、土壤样品制备
	样
	80
	

	其他

	仅参与采购包11的投标人须再额外提供以下（序号1-4）分项报价，未参加的不需额外提供

	序号
	收费类别
	检验方法
	计量单位
	投标优惠率
	备注

	1
	现场采样/收放样
	/
	/
	
	仅参与采购包11的投标人须再额外提供（序号1-4）分项报价，未参加的不需额外提供

	2
	检测分析费
	重量法
	每个数据
	
	

	3
	点位巡查费
	/
	/
	
	

	序号
	类别
	采样项目名称
	计量单位
	收费标准
	
	

	4
	大气采样
	降尘
	点数据
	500
	
	



说明：
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟。如果行数不够，请自行增加。

分项报价表（采购包6-采购包8）
项目名称：	项目编号：
	序号
	类  别
	采样项目名称
	采样测试
方法
	计量
单位
	收费
标准
	投标
优惠率

	现场采样费-水质采样

	1
	河流、湖体、深水水库等底质样品采集
	表层（深度≤1米）
	/
	样
	30
	

	2
	
	中层（1米<深度≤1.5米）
	/
	样
	80
	

	3
	
	下层（深度>1.5米
	/
	样
	130
	

	4
	地表水
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	10
	

	5
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	6
	地下水
	/
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	7
	河流、湖体、深水水库等复杂水体
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	15 
	

	8
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	

	9
	工业废水
	/
	瞬时样
	点.次.项
	15
	

	10
	海水
	近海海域（≤5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	15
	

	11
	
	远海海域（>5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	

	12
	流量
	污染源
	流速仪
	次.断面
	70
	

	13
	
	河流（≤50米）
	多谱勒测流仪
	2小时/次.断面
	300
	

	14
	
	河流（50-150米）
	
	3小时/次.断面
	500
	

	15
	
	河流（≥150米）
	
	次.断面
	700
	

	16
	水深
	/
	瞬时样
	点.次
	20
	

	现场采样费-大气、废气、室内空气现场采样及测试

	1
	大气采样
	大气采样
	大气采样器
	点.次.项
	35
	

	2
	
	
	简易设备
	点.次.项
	15
	

	3
	
	降水
	收集器
	点.次
	15
	

	4
	
	风速、风向、气压、气温、湿度
	仪器法
	点.次
	20
	

	5
	烟道烟气采样测试
	≤4吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	400
	

	6
	
	5-9吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	750
	

	7
	
	10-20吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	1500
	

	8
	
	≥20吨锅炉
	滤膜重量法
	点.次
	100
	

	9
	
	林格曼黑度
	目视法
	一组数据
	20
	

	10
	
	SO2、NOx、O2、CO等
	仪器法
	个数据
	70
	

	11
	生产废气测试
	生产工艺尾气测试
	不等速采样
	孔.次.项
	100
	

	12
	
	机械设备排气测试
	等速采样
	孔.次.项
	400
	

	现场采样费-固体物品采样

	1
	工艺原料、建筑材料、装饰材料采样
	　
	　
	样
	60
	

	2
	土壤样品采集
	表层（深度≤0.15米）
	
	样
	35
	

	3
	
	中层（0.15米<深度≤0.5米）
	
	样
	70
	

	4
	
	下层（深度>0.5米）
	
	样
	150
	

	检测分析费-理化检测

	序号
	检验方法
	计量单位
	收费标准
（元/个数据）
	投标
优惠率

	1
	感观指标
	每个数据
	3
	

	2
	温度计
	每个数据
	5
	

	3
	稀释、对比法
	每个数据
	15
	

	4
	pH计
	每个数据
	15
	

	5
	电导仪
	每个数据
	15
	

	6
	溶氧仪
	每个数据
	15
	

	7
	酸碱滴定法
	每个数据
	35
	

	8
	络合滴定法
	每个数据
	50
	

	9
	碘量法
	每个数据
	50
	

	10
	电极法
	每个数据
	60
	

	11
	分光光度比色法
	每个数据
	60
	

	12
	重量法
	每个数据
	60（有机溶剂蒸发100元）
	

	13
	离子色谱法
	每个数据
	80
	

	14
	紫外光度法
	每个数据
	80
	

	15
	红外光度法
	每个数据
	80
	

	16
	荧光光度法
	每个数据
	80
	

	17
	火焰光度法
	每个数据
	80
	

	18
	测硫仪
	每个数据
	80
	

	19
	五日培养法
	每个数据
	100
	

	20
	原子吸收法
	每个数据
	100
	

	15
	气相色谱法 
	每个数据
	100
	

	21
	高压液相色谱法
	每个数据
	250
	

	22
	色-质联机
	每个数据
	260
	

	23
	三点比较法（恶臭）
	每个数据
	500
	

	24
	气体专用分析仪
	每个数据
	80（不另收采样费）
	

	25
	等离子发射光谱法（ICP）
	每个数据
	180
	

	26
	高分辨气相色谱/质谱法
	一般有毒有害
	每个数据
	1000
	

	
	
	高毒
	每个数据
	3000
	

	
	
	剧毒
	每个数据
	5500
	

	检测分析费-生物检测

	序号
	项  目
	分析方法
	计量单位
	收费标准
	投标
优惠率

	1
	浮游动、植物
	定性
	样
	45
	

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	65
	

	2
	着生生物
	定性
	样
	45
	

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	120
	

	3
	底栖动物
	定性
	样
	55
	

	
	
	定量
	样
	120
	

	
	
	生物量
	样
	90
	

	4
	叶绿素α
	分光光度比色法
	每个数据
	70
	

	5
	生物发光菌
	
	每个数据
	40
	

	6
	细菌总数
	培养法
	每个数据
	40
	

	7
	粪大肠菌群
	发酵法（四管法）
	每个数据
	70
	

	
	
	发酵法（十五管法）
	每个数据
	100
	

	8
	沙门氏菌
	标准法
	每个数据
	75
	

	9
	紫露草微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	10
	蚕豆根尖微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	11
	大型蚤类的毒性试验
	急性
	每个数据
	450
	

	12
	鱼类的毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	13
	藻类毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	14
	鱼外周血微核试验
	标准法
	每个数据
	600
	

	15
	鼠骨髓微核试验
	标准法
	每个数据
	1400
	

	16
	Ames试验
	标准法
	每个数据
	3000
	

	17
	SCGE测定DNA损伤
	标准法
	每个数据
	4000
	

	18
	SCE测定染色体
	标准法
	每个数据
	7500
	

	噪声监测费

	1
	噪声
	厂界噪声
	仪器法
	点.次
	

	2
	
	交通噪声
	仪器法
	点.次
	

	3
	
	建筑施工场界噪声
	仪器法
	点.次
	

	4
	
	区域环境噪声
	仪器法
	点.次
	

	5
	
	铁路边界噪声
	仪器法
	点.次
	



说明：
[bookmark: OLE_LINK15]1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟。如果行数不够，请自行增加。


	
投标人（加盖电子公章）：                                


分项报价表（采购包9）
项目名称：	项目编号：
	序号
	类  别
	采样项目名称
	采样测试  方法
	计量
单位
	收费
标准
	投标优惠率

	1
	汽车尾气测试
	柴油车烟度
	不透光烟度计
	台
	300
	

	2
	非道路机械
	在用柴油货车尾气排放路检、入户抽测
	/
	台
	850
	

	3
	油气回收
	加油站、油库油气回收
	/
	次
	3000
	



说明：
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。3.分项报价格式自拟。如果行数不够，请自行增加。

分项报价表（采购包10）
项目名称：	项目编号：
	序号
	类  别
	项目名称
	监测、测试方法
	计量
单位
	收费标准
	投标
优惠率

	1
	电磁辐射
	工频电磁辐射
	仪器法
	点数据
	60
	

	2
	
	高频电磁辐射
	仪器法
	点数据
	60
	

	3
	
	电磁频谱测量
	仪器法
	点数据
	60
	

	4
	
	无线电干扰场强
	仪器法
	点数据
	60
	

	1
	电离辐射
	χ、γ辐射剂量（率）
	仪器法
	每个数据
	50
	

	2
	
	χ、γ累积剂量
	仪器法
	每个数据
	80
	

	3
	
	α/β表面污染
	仪器法
	平方米
	50
	

	4
	
	空气中氡气及其α潜能浓度
	仪器法
	每个数据
	75
	

	5
	
	室内222Rn测量
	仪器法
	次
	300
	

	6
	
	倒装放射源
	仪器法
	次
	800
	

	7
	
	查找放射源
	仪器法
	人.天
	300
	

	8
	
	中子源防护监测
	仪器法
	每个数据
	500
	

	9
	
	事故剂量测定
	仪器法
	人.次
	200
	



说明：
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.本项目采用优惠率方式报价，报价包含完成本次采购全部工作内容的所有费用，包括但不限于现场采样、测试分析、样品处理、报告编制、人员劳务（含夜间采样、节假日作业、高空作业等）、设备耗材、车辆交通、专家咨询、差旅费用、成果制作、数据统计、结果分析、售后服务、各项税费等全部支出，同时涵盖人员薪酬、社会保险及相关保障支出，以及投标人完成本项目所需的其他相关费用。投标人应充分考量所有服务内容及各类可能发生的附加费用，将其纳入总报价统筹测算。《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定的可加收情形，履约期间均不再另行计取任何费用。请投标人基于上述包干前提，审慎测算并填报最终投标优惠率。《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟。如果行数不够，请自行增加。
附件六：技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
（响应或不响应）
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                               


[bookmark: _Hlk176528748]附件七：商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
（响应或不响应）
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）作出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。




投标人（加盖电子公章）：                              

 
 

[bookmark: _Toc43917778][bookmark: _Toc66375431]附件八：拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	如：项目负责人等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10]说明：如果行数不够，请自行增加。



投标人（加盖电子公章）：                                    



[bookmark: _Toc43917779][bookmark: _Toc66375432]附件九：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



投标人（加盖电子公章）：                                  




[bookmark: _Toc66375433][bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]附件十：企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
2.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）






残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc66375434]

附件十一：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市生态环境监测监控中心
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市生态环境监测监控中心
我单位（投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日


