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提 示 函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
[bookmark: _GoBack](5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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[bookmark: _Toc13114]第一部分  投标邀请
项目概况
2026年丹阳高新区交安维护项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2026年10月29日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-ZDGC-G2026-0011
项目名称：2026年丹阳高新区交安维护项目
预算金额：250.00万元
最高限价：优惠率0%（本次采购为优惠率报价，报价低于最高限价的为无效报价，按照无效响应处理）
采购需求：2026年丹阳高新区交通安全设施维护服务，包括交通标志、交通标线、隔离护栏、警示桩、警示灯、爆闪灯等的更新、增设、维护及巡查（详细内容及要求见采购需求）
合同履行期限：一年（合同签订之日起一年）
本项目是否接受联合体投标：不接受
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：投标人须具备交通安全设施养护资质（不分等级）。
三、获取招标文件
获取时间：2026年10月9日0:00起至2026年10月14日 23:59分（北京时间）
获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
采购文件售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年10月29日09点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。
6.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
地 址：李定盛
联系方式：0511-80308392
2.采购代理机构信息
名 称：丹阳市正大工程造价咨询有限公司
地 址：丹阳市行政服务中心六楼601
联系方式：0511-86578332
3.项目联系方式
项目联系人：胡钇豪
电 话：0511-86578332


[bookmark: _Toc27002]第二部分  投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前
答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织，如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。
□统一组织
踏勘要求：各供应商自行进行本项目现场踏勘，如有疑问提请采购人予以澄清。若未提出疑问或未参加的，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。各供应商亦可通过电话咨询相关事项。
时间：公告期满之日起三日内
地点：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
地 址：李定盛
联系方式：0511-80308392

	5
	演示
	☑无
□有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□货物类。
☑服务类。
本项目核心产品为：公共设施维护服务 

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：公共设施维护服务，属于 其他未列明 行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无





一、总则
1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于2026年丹阳高新区交安维护项目。
2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市正大工程造价咨询有限公司。
[bookmark: EB8e4ece08431c4537814e33828e5732fe]2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即市场监督管理局指定区域的会议接待服务，卫生保洁，绿化美化，餐饮服务，设备设施运行、维护与管理等服务内容，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。  

2.5“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
 
二、招标文件
6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。 
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部
分规定的格式为准。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
20.3 投标文件澄清
20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。
20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
21.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
21.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
21.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
21.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
21.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
21.1.6未通过符合性审查的。
21.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
21.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
21.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
21.1.10符合招标文件前款第 20.2 条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
21.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
21.1.12如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的。
21.1.13投标文件中提供了虚假或失实资料的。
21.1.14投标人存在串通投标情形的。
21.1.15加“★”服务要求响应有负偏离的。
21.1.16为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
21.1.17不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的。
21.1.18项目服务期有负偏离的。
21.1.19不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。
21.1.20未按项目要求进行报价的。
21.1.21项目配备人员数量有负偏离的；

22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1☑本项目不收取履约保证金
□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
 
八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.5本项目采购人及丹阳市正大工程造价咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及丹阳市正大工程造价咨询有限公司不接受未填写快递运单的快件）
接收部门:丹阳市正大工程造价咨询有限公司
接收地址:丹阳市行政服务中心六楼601
联系人：胡钇豪
联系电话:0511-86578332
31.6以下情形的质疑不予受理：
31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
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丹阳市政府采购合同

项目编号：


项目名称：


采购单位：
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签订日期：      年     月      日
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甲方：（采购单位）江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
乙方：（中标供应商）                                     
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据2026年丹阳高新区交安维护项目（项目名称、项目编号）的招标结果签署本合同。
1.定义
在本合同中，下列术语应解释为：
1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会。 
1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即。
1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担2026年丹阳高新区交安维护项目以及其它的伴随服务。
1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。
1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.合同文件
2.1下列关于2026年丹阳高新区交安维护项目（项目名称）       （项目编号）的招标文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标函；
（2）乙方提交的投标文件和报价表；
（3）中标通知书
（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。
3.合同标的和内容
3.1采购需求范围内的所有内容。
4.交付方式、时间和地点
4.1按照采购人的要求及采购需求执行。
5.合同金额
5.1 合同金额：                。
5.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
6.付款方式
（1）合同签订后采购人收到中标人正式发票后10个工作日内支付合同价10%为预付款；
（2）本项目按季度付款，每季度按已完成并验收合格后工程量的90%结算支付（首季度付款时须抵扣预付款项），第四季度结束后，经项目结算审计后按审定金额付清余款。
（3）达到支付条件后，中标人需在采购人办理付款手续之前10个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。
7.履约保证金：本项目免收履约保证金。
8.项目实施及服务要求
8.1乙方项目负责人：。在项目实施、验收、培训等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。项目实施期间，乙方必须有项目负责人现场管理。
8.2服务期：合同签订之日起一年。
8.3质保期：两年（除另有规定质保期外）
8.4乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。
9.验收：由采购人及有关部门进行验收。
10.知识产权及使用权
10.1乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
11.保密
11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
12.违约责任
12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期天，甲方应向乙方支付合同总价﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的﹪。
12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款 ‰，累计扣款达到 %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。
12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。
12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。
13.不可抗力
13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。
13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
14.解决争议的方法
14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。
14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。
15.破产终止合同
15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
16.转让和分包
16.1☑本项目不得转包及分包。
17.合同生效及其它
17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、财政监督管理部门、见证方各一份。
17.2本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费等）。
17.3 本合同有效期为生效之日起至年月日。
17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

乙方（公章）：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

 (
1
)
 (
2
)
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一.项目概况
本项目主要内容为2026年丹阳高新区交通安全设施维护服务，包括交通标志、交通标线、隔离护栏、警示桩、警示灯、爆闪灯等的更新、增设、维护及巡查
项目所属行业：服务业。
二.采购标的汇总表
（一） 采购标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	2026年丹阳高新区交安维护项目  
	项
	1.0
	2026年丹阳高新区交通安全设施维护服务，包括交通标志、交通标线、隔离护栏、警示桩、警示灯、爆闪灯等的更新、增设、维护及巡查，质量：合格。
	


（二）本项目核心产品为：。 
三. 服务内容和标准
（一）清单及主要材料要求 
	序号
	项目名称
	规格及主要技术参数
	计量单位
	控制单价（元）

	1
	标志板
	更换标志底板2mm铝板，标志面Ⅲ类膜
	㎡
	615

	2
	标志板
	更换标志底板3mm铝板，标志面Ⅲ类膜
	㎡
	705

	3
	改标志面
	单柱式改标志面，更换Ⅲ类膜
	㎡
	340

	4
	改标志面
	悬臂式改标志面，更换Ⅲ类膜
	㎡
	378

	5
	单柱式标志杆
	立杆Ø89*4*3000mm，法兰厚度12mm，C25砼基础（500*500*1000mm）含土方开挖、回填及外运
	套
	690

	6
	单柱式标志杆
	立杆Ø89*4*3500mm，法兰厚度12mm，C25砼基础（500*500*1000mm）含土方开挖、回填及外运
	套
	710

	7
	单柱式标志杆
	立杆Ø89*4*4000mm，法兰厚度12mm，C25砼基础（500*500*1000mm）含土方开挖、回填及外运
	套
	760

	8
	悬臂式标志杆
	立杆Ø219*8*8000mm，横杆Ø114*4.5*5000mm*2根，C25砼基础（1500*1500*2000mm），预埋件Ø30*1000 mm *8根
	套
	7500

	9
	悬臂式标志杆
	立杆Ø159*6*6500mm，横杆Ø89*4.5*3500mm*2根，C25砼基础（1200*1200*1800mm），预埋件Ø24*1000 mm *6根
	套
	6000

	10
	悬臂式标志杆
	立杆Ø273*10*8300mm，横杆Ø127*5*5300mm*2根，C25砼基础（1600*1600*2500mm），预埋件Ø30*1200 mm *8根
	套
	10500

	11
	道口标柱
	Ø114*3*1200mm，贴Ⅰ类膜，柱顶离地高度800mm
	根
	180

	12
	减速带
	380*1000*50mm优质橡胶减速带，每米重16kg以上
	米
	150

	14
	弹性警示桩
	Ø76*1000mm，优质柔性塑料，贴Ⅰ类膜
	根
	40

	15
	交通隔离栏
	城市灰中央隔离护栏，标准段规格（长*高）：2628*1160mm，护栏主体颜色：城市灰（镀锌钢静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌钢异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌钢方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌钢方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌钢方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	400

	16
	交通隔离栏
	城市灰机非隔离护栏，标准段规格（长*高）：2628*800mm，护栏主体颜色：城市灰（镀锌钢静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌钢异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌钢方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌钢方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌钢方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	360

	17
	交通隔离栏
	常规护栏，标准段规格（长*高）：3000*1000mm，护栏主体颜色：乳白色（热镀锌钢静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；FMC高分子防盗底座330*250mm；反光膜采用工程级反光膜
	米
	180

	18
	隔离栏立柱
	常规护栏立柱，材质及规格：80*80*2.0mm热镀锌钢管，高：1000mm，表面处理：乳白色静电喷涂
	个
	75

	19
	交通隔离栏（没有完全损毁修复后还能继续使用）
	标准段三种规格规格（长*高）：2628*1160mm、2628*800mm、3000*1000mm，
	次
	73

	20
	底座
	铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）
	个
	200

	21
	底座
	高分子底座330*250mm
	个
	50

	22
	热熔标线
	厚1.8mm
	㎡
	45

	23
	热熔振荡标线
	厚7mm
	㎡
	150

	24
	双组份标线
	喷涂厚度0.6mm
	㎡
	65

	25
	水洗标线
	宽15cm、20 cm、45 cm
	㎡
	45

	26
	冷漆标线
	宽15cm、20 cm、45 cm
	㎡
	18

	27
	热熔车位
	5000*2500mm四面实线，含标准箭头
	个
	95

	28
	热熔车位
	5000*2500mm四面实线，不含标准箭头
	个
	85

	29
	热熔车位线
	5000*2500mm局布划线
	㎡
	45

	30
	热熔车位线内数字
	每组数字至少四个
	组
	15

	31
	爆闪灯
	750*150mm双面爆闪灯，含立杆及基础
	套
	1100

	32
	爆闪灯
	750*150mm双面爆闪灯，不含立杆
	套
	880

	33
	爆闪灯
	350*250mm双面爆闪灯，含立杆及基础
	套
	980

	35
	凸面镜
	Ø80cm含立杆及基础
	套
	600

	36
	防撞桶
	60*80cm 4kg
	个
	100

	37
	波形护栏
	单波，立柱间距4m
	m
	150

	38
	护栏端头
	R160二波（厚度3.0mm，镀锌+喷塑+反光膜）
	个
	120

	39
	护栏端头
	R250二波（厚度3.0mm，镀锌+喷塑+反光膜）
	个
	360


（二）交通标志技术要求
1、材料要求
（1）标志立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合GB 00700-2006的要求。
（2）标志板、滑动横梁，采用符合GB5768—2009标准的铝合金板材，符合GB3194—82“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”，GB/T3880-1997 “铝及铝合金轧制板材”规定。
（4）基础混凝土为C25砼。并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。
（5）反光膜采用第Ⅲ类密封胶囊式玻璃型结构，即高强级反光膜，其各项技术参数等要求应符合《道路交通反光膜》GB/T18833-2012规定。标志版面质保3年，质保期内无偿修复（非人为原因和不可抗力因素损坏）。
（6）标志板由铝合金板制作，其厚度要求2mm（单柱式）和3mm（悬臂式）规格。
2、标志牌制作
（1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志标线》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》标准。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文文字应符合GB51038-2015的规定，不允许采用其他字体。
（2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。
（3）反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂特等到缺陷。
（4）标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。
（5）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理。
（6）标志板与立杆采用铝槽接驳，标志立柱和横梁不允许存在任何接驳，F标志立柱热镀锌后喷乳白色金属漆。
（7）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接。
（三）热熔标线技术要求
1、交通标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。
2、交通标线用涂料产品应符合现行《路面标线涂料》（JT/T280）及《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）的规定。
3、交通标线的颜色、形状和位置应符合现行《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定并满足设计要求。
4、反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。
5、热熔标线逆反射系数白色≥150，黄色≥100。中标供应商必须提供逆反射系数仪进行现场检测。（在业主和相关管理单位跟踪下进行，若不合格将进行严格的水洗重新施划）
6、热熔标线厚度为1.8mm，施工现场进行标线厚度的测量，若不合格将严格返工至合格。
7、原有标线高压水洗，要求清洗干净，不损坏路面，不污染环境。
8、热熔标线质保期为18个月，在质保期内有起皮剥落现象，中标供应商必须无条件恢复完整。
（四）交通隔离栏技术要求
1、城市灰中央护栏技术要求
标准段规格（长*高）：2628*1160mm，护栏主体颜色：城市灰（静电喷涂），管件材料不能拼接、所有焊缝必须牢固、光滑、平整。主要构件材质及规格：
（1）立柱：128*86*2.0mm镀锌异形管；
（2）护栏片：标准护栏片长2500mm，上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；护栏单片重量为39.5kg以上；
（3）铸铁底座：300*400mm，单个重35kg以上，预留4个孔；
（4）反光膜：采用钻石级反光膜。
2、城市灰机非护栏技术要求
标准段规格（长*高）：2628*800mm，护栏主体颜色：城市灰（静电喷涂），管件材料不能拼接、所有焊缝必须牢固、光滑、平整。主要构件材质及规格：
（1）立柱：128*86*2.0mm镀锌异形管；
（2）护栏片：标准护栏片长2500mm，上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；护栏单片重量为29.8kg以上；
（3）铸铁底座：300*400mm，单个重35kg以上，预留4个孔；
（4）反光膜：采用钻石级反光膜。
3、常规护栏
标准段规格（长*高）：3000*1000mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂），管件材料不能拼接、所有焊缝必须牢固、光滑、平整。主要构件材质及规格：
（1）立柱：80*80*2.0mm热镀锌钢管，每根立柱上部需安装PVC双面反光标, 反光标规格180*40mm；
（2）护栏片：标准护栏片长2920mm，上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；护栏单片重量为19.8kg以上；
（3）高分子底座：330*250mm；
（4）反光膜：采用工程级反光膜。
（五）警示灯、爆闪灯技术要求
1、警示灯
（1）外观：警示灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，信号灯壳体颜色应与光信号颜色有明显区别。警示灯壳体和发光单元上应有文字清晰的铭牌，包含产品名称、型号（LED光源信号灯应注明感性或容性负载）、制造商名称和商标、额定电压、生产批号等内容。警示灯壳体采用压铸铝合金材料制作，具有超薄的人性化设计、双重密封、单灯便于多种组合、安装简单方便等特点，并提供标准的电源接口。为确保路警示灯外框颜色的统一，采购时应充分考虑各路口信号灯相互之间的整体协调；同时，对框架式警示灯可适当考虑在灯组上方加装10cm左右的遮阳板。
（2）图案：采用有配光设计面罩的警示灯，发光单元的发光面应均匀一致，应无过亮或过暗的斑点或区域，图案轮廓清晰。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的无图案信号灯，其发光二极管（LED）应排列成同心圆形。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的有图案信号灯，除人行横道信号灯的图案允许采用发光二极管（LED）勾勒轮廓外，其余图案均应采用发光二极管（LED）均匀排列。
（3）尺寸和角度：警示灯各发光单元中心距不得大于发光单元面罩尺寸的135%。警示灯遮沿长度不应小于警示灯面罩外廓尺寸的1.25倍，遮沿侧夹角应小于80°，遮沿包角不应小于270°。
2、 爆闪灯
（1）太阳能板：6V 15W单晶硅太阳能板,寿命>8年，尺寸：360*430mm；
（2）蓄电池：耐高温铅酸免维护电池6V/12Ah 双电瓶,寿命>2年；
（3）LED灯珠：每组30颗超亮红、蓝LED，可视距离>1000米；
（4）控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁；
（5）工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200小时以上；
（6）工作环境：在-25～65℃可正常工作，
（7）防护等级：IP65；
（8）组装配件：螺丝、弯头（太阳能板支架）、遮阳帽；
（9）产品材质：外壳由经氧化处理的铝型材和高透光性聚碳酸酯PC；
（10）尺寸：750*150mm，350*250mm。
（11）使用范围：道路需要警示标志路段，以及匝道路口；道路弯道及高架桥路段诱导标示；危险施工道路。
3、 基础及杆件
（1）警示灯、爆闪灯、LED多功能诱导屏立杆和横臂杆均采用热镀锌喷塑，颜色统一为乳白色，外层应做好防腐蚀处理。杆件立柱不低于6.5米（其中：警示灯组最低点距地面不少于5.5米），壁厚不低于8mm，每根立杆下应立一个工作井。灯杆件式样统一采用《道路交通信号灯设置与安装规范》附录图B.1悬臂式一。
（2）基础混凝土为C25砼，混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度＜5mm/m，预埋件法兰低于周围地面10-20cm，基础的混凝土浇注面平整度＜5mm/m，预埋件法兰低于周围地面80-100mm。
（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应符合GB1231-91的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）。
（4）钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。
（5）所有焊接件均要求双面全满焊，杆体可抗最大风速40m/s，疲劳寿命大于30年。
（6）防雷接地保护装置。
4、隐蔽管线
在已有隐蔽管线不能使用的情况下，主干道采用顶管技术埋设一根内径不小于80mm的尼龙增白管，形成环型链路。若现场不具备顶管条件，则采用开挖方式，管道埋深不小于600mm，其中横向过街管线需采用C25混凝土包封保护，工作井大小为800mm*800mm*800mm。附属隐蔽管道(即连接顶管的隐蔽管道)采用开挖方式，埋设一根内径不小于80mm的尼龙增白管，管道埋深不低于400mm，工作井大小为600 mm*600mm*600 mm，并盖有“公安”字样。
5、供电与防雷接地
信号控制系统接电电缆由供应商自理，负载除应保证信号用电外，还应确保监控用电。电源线统一采用3*6平方毫米电缆。所有电源入口需安装符合国家标准的原装避雷器。能抗高温、抗严寒、抗雷击，并具有较强的撞击力、防盗、温控风扇等功能，防护等级应达到IP65标准。警示灯、爆闪灯、LED多功能诱导屏立杆应接地和安装符合国家标准的原装避雷器，接地电阻小于10欧姆。
6、其它事项
LED多功能诱导屏应无条件地接入市公安交警大队交通指挥中心已建交通信号控制系统和道路交通综合管控平台。组网方式为单独组网（裸纤）或通过监控光纤传输设备接入。
（六）服务要求 
1、中标供应商应配备交通安全设施维护所需的常用机械设备和交通工具（专项作业工程车不少于1台），开通热线电话实行7天24小时全天候服务，随时接受采购人及各类公共平台的指令及工作安排，及时完成交办的各项任务。
2、交通安全设施巡查：中标供应商应对云阳街道范围内的交通标志、交通标线、隔离护栏、警示桩、警示灯、爆闪灯、LED交通诱导屏等交通安全设施每日进行巡查，确保交通安全设施清晰、醒目、准确、完好。对设置不合理、设置存在缺陷的，标志和隔离护栏等损坏、灭失、缺少的，标线磨损、缺少的，需拆除、调整、更新、增设的等，应及时以书面形式向采购人和市公安局交警大队提出建议。对道路两侧及隔离带上种植的树木及其它植被、设置的广告牌等遮挡交通信号灯、交通标志和监控的,应在日常巡查基础上，每月至少进行一次全面排查，并形成书面材料（含时间、地点、方向、现场图片等）上报采购人和市公安局交警大队，配合相关部门现场予以指导修剪和整改。对巡查中发现交通安全设施影响道路安全通行的，应立即上报采购人并及时处置和恢复交通。
3、交通安全设施维护：对维护区域内，凡标志或警示桩歪斜的、倾覆的、设置不合理或标志版面褪色的应及时恢复、拆除或调整；凡隔离护栏出现脱落、损毁、灭失的等应按要求及时修复并恢复原状；凡减速带出现破损、凹凸不平等应及时修整并恢复。凡接到110指挥中心、12345热线、数字城管、交警部门通知或群众发映等各类渠道以及巡查中发现交通安全设施影响道路安全通行的，应在30分钟内赶至现场处置并及时恢复交通；对交通标志、隔离护栏等交通安全设施出现损毁、灭失的等影响道路安全的，恢复时间最长不得超过24小时。交通事故或其他意外导致的交通安全设施损毁，中标供应商不得以任何理由拒绝修复（如因交通事故导致交通安全设施损毁的，中标供应商应及时报警并积极配合公安部门处理，中标供应商获得肇事方赔偿款的，应将赔付资料报采购人存档,相关修复费用不再计入项目结算；如无法获取赔偿的，相关修复费用由采购人承担,计入项目结算）。
4、交通安全设施更新、增设：采购人根据日常巡查、12345热线、数字城管、群众反映和中标供应商提交的建议等进行现场勘察，确认需增设、更新的交通安全设施，按“交通安全设施维护清单”中所涉及的项目出具维护交办清单。中标供应商在接到维护交办清单后，应及时落实相关举措，完成时限最迟不得超过10天并应及时反馈结果。实施前中标供应商应拍摄现场全景照片和近景照片各1张，并标明到达现场时间、地点、经纬度等；实施结束后，拍摄能基本反映工程量的现场全景照片和近景照片各1张，并标明结束时间、地点、经纬度等。中标供应商应按维护事项及核算、结算、审计等相关要求逐一建档，每月5日将上月交通安全设施更新、增设情况的书面材料（附电子文档）上报采购人。
5、中标供应商应及时统计、分析、汇总、反馈维护过程中存在的问题，每月5日提交上月工作小结，维护期结束（合同服务期届满）后10日内提交一份完整的维护总结。中标供应商应做好合同履行中的安全防范工作，凡维护期内交通安全设施因意外或处置不及时导致后果的，一切责任均由中标供应商承担。
6、凡中标供应商未按规定落实相关举措导致维护工作或隐患排除不及时的（非不可抗力原因除外），采购人将通过电话、邮件或书面发放整改通知书（一式两份并注明下发日期及具体时间），并按每次扣款人民币1000元；超过规定时间24小时（1天）仍未完成处置的，每超过1天扣款2000元，依次类推。凡中标供应商违反相关规定，导致人为增加实际工程量、以次充好的、货物不能满足招标文件要求的、施工质量存在问题等，经查实，每次扣款5000元。以上扣款在从项目结算总价中扣除。
7、中标供应商未认真或不履行合同，采购人将发放书面整改通知书送达中标供应商。一年内，累计发放整改通知书达3次以上，采购人有权无条件解除合同，没收履约保证金（如有）。合同中止后，该项目由第二中标人负责实施，依次类推。
8、维护单位需具备能够完成本项目维护服务能力的专业技术人员及所需专业设备仪器、车辆，并保障维护作业过程中的人员安全及车辆、设备的维护保养。专业技术人员需包含焊工、起重机械司机、特种作业人员（作业类别：电工作业和高处作业）等。
9、其他要求：
（1）在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），成交单位应在当天向当地公安机关报案和采购单位报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。
（2）安全措施及责任：成交单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，成交单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交单位应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由成交单位承担。
（3）成交单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核。对采购单位提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。
（4）在维护过程中，若有其他部门在本次采购交安设施维护管理服务范围内或周边施工，成交单位意识到可能对维护工作造成影响时，成交单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因成交单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由成交单位负责。
“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四.商务部分
1.合同履行期限：合同签订之日起一年。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK7]2.质保期：两年（除另有规定质保期外）
3.付款方式：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17]（1）合同签订后采购人收到中标人正式发票后10个工作日内支付合同价10%为预付款；
（2）本项目按季度付款，每季度按已完成并验收合格后工程量的90%结算支付（首季度付款时须抵扣预付款项），第四季度结束后，经项目结算审计后按审定金额付清余款。
（3）达到支付条件后，中标人需在采购人办理付款手续之前10个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。
4.报价要求
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]（1）除非合同中另有规定，供应商的投标报价应包括全部设备、辅助材料、备品、备件、巡查、维护、人工、运输、保险、运费、各种税费、劳保、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
（2）电子投标文件格式报价表中所填为优惠率，例如：机关食堂食材采购，由于市场因素，食材的价格无法事先知晓，只能约定在当地具有代表性的市场公允价格基础上要求供应商予以折扣优惠。例如，某食材市场价为100元/件，中标供应商的优惠率报价为‌5%‌，那么实际结算金额为100*（1-5%）=95元/件。
5.采购货币：采购响应文件中的所有服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
五.技术规范、标准及验收要求
（一）技术规范、标准
在项目服务过程中，如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行，验收时也按照新标准进行。服务中可以参照国外先进技术规范，但要与采购人沟通，且得到采购人认可方可实施。
（二）验收要求
（1）由采购人及有关部门进行验收；
（2）成交供应商的投标报价包含了采购人在现有场地条件下进行服务及验收合格前的所有费用和现场所有的配套管理费用。中标后须按采购人要求进行服务，以实际数量进行结算。
（3）中标方提出书面验收申请，采购方组织相关专家进行验收，验收标准为采购文件及投标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
六.其他要求
供应商必须针对上述要求在响应文件中逐条承诺，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc3941]
第五部分  评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	营业执照等证明文件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供资格承诺函

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。
（中小企业声明函填写注意：供应商提交的《中小企业声明函》按采购文件要求格式提供；供应商提交的中小企业声明函按规定填写了采购文件中规定的所属行业。）

	4
	本项目的特定资格要求
	投标人须同时具备交通安全设施养护资质（不分等级）


7.投标人符合性审查
 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	报价
	报价不超过预算（限价），按照要求提供明细报价。

	商务要求

	2
	投标函
	按照招标文件要求提供材料且盖章（含签字）等

	3
	信用查询
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单

	4
	法定代表人（负责人）身份证明书
	按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等

	5
	委托代理人授权委托书及社保（如有）
	如有委托代理人，提供授权委托书及供应商为其缴纳社保证明材料（详见响应文件格式要求）按照采购文件要求格式提供签字盖章。

	技术要求

	6
	偏离表
	实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；合同履行期限、缺陷责任期、工程量清单等实质性条款未有负偏离

	7
	投标文件有效性和完整性
	按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。



 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: EB1076e71b654340b0bc7cb6535b174c3a]☑8.1 本项目采用综合评分法。
	[bookmark: EB63fa5afa8e894d0fac039c118b77e410][bookmark: EB6c924bc0c8994d2abfb343f1b035ad73]评分项目
	技术评审
	商务评审
	价格评审

	分值
	40.00
	35.00
	25.00


（1） 技术评审
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术评审
	40分

	1.1
	总体施工组织布置
	根据供应商提供的总体施工组织布置，方案内容包括：总体施工组织布置及规划的合理性以及是否切合实际等因素。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、符合实际的加1分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加1分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得5分。
	5分

	1.2
	人为损坏恢复方案
	根据供应商提供的人为损坏恢复方案，方案内容包括：管理范围内的交通设施的人为损坏及产生偷盗的处置，发生后采取的措施及相应的处置方案。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、符合实际的加1分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加1分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得5分。
	5分

	1.3
	安全事故应急管理方案
	根据供应商提供的安全事故应急管理方案，方案内容包括：正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项重大、紧急事项的应急措施等方案。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、符合实际的加1分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加1分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得5分。
	5分

	1.4
	内部管理方案
	根据供应商提供的内部管理方案，方案内容包括：项目管理的各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具和材料管理、员工管理、档案管理、财务管理、考核奖惩管理等制度）的完善性和可操作性等。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、符合实际的加1分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加1分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得5分。
	5分

	1.5
	综合协调方案
	根据供应商提供的综合协调方案，方案内容包括：工作人员工作安排及合同期间与其它相关单位、部门的综合协调方案：夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施保养作业期间、检查期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、可行性强的加1分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加2分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得6分。
	6分

	1.6
	日常巡查方案
	根据供应商提供的日常巡查方案，方案内容包括：巡查实施流程及管理，巡查计划及安排，以及巡查投入设施设备，人员培训等。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、可行性强的加2分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加2分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得7分。
	7分

	1.7
	维护方案
	根据供应商提供的维护方案，方案内容包括：路口标志、标线、隔离栏、警示灯、LED 多功能诱导屏等设施维护方案。
方案完全包含上述要点得3分；方案阐述详实、可行性强的加2分；方案准确针对性强、具有合理性并且操作性强的加2分；有缺项或未提供方案的不得分。本项最高得7分。
	7分



（2） 商务评审
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	商务评审
	35分

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK165]项目实施成员能力
	项目总工具有公路相关专业高级工程师职称的，每有一名加3分，最多加3分；
特种设备作业人员具有起重信号司索工证书的，每有一名加2分，最多加2分；
公路养护工具有公路巡视养护工中级及以上职业技能等级证书的，每有一名加2分，最多加4分；
以上人员不得兼任且需提供有效的证书原件扫描件，并提供近1个月公司社保证明等证明材料，否则不得分。
	9分

	2.2
	[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]拟投入设备
	1.高空作业车（车辆行驶证中车辆类型:非载货专项作业）有1辆得1分，最多得1分；
2.工程车：有1辆得1分，最多得3分；
3.防撞车：有1辆得1分，最多得3分
4.刻字机、划线机、高压清洗机、钻孔机、测厚仪、打拔桩一体机：以上设备齐全的得3分，少一项扣0.5分。
注: (1)以上车辆设备须投入本项目；(2)车辆如自有，则提供发票原件扫描件、车辆行驶证原件扫描件；如租赁，则提供租赁合同原件扫描件、车辆行驶证原件扫描件。
(3)设备须提供投标单位购买发票扫描件。
	10分

	2.3
	企业业绩
	投标人提供自2020年1月1日(以签订合同时间为准)以来的类似维护业绩,每个得2分，最多得10分。
类似业绩需提供合同原件扫描件，否则不得分。
	10分

	2.4
	企业认证
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分。
2.投标人具有有效期内的职业健康管理认证体系证书得2分。
3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分。
以上所有材料提供有效的证书原件扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台截图，否则不得分。
	6分



（3） 价格评审
	[bookmark: EB871d10349f6049dd981229c9b980cd1c]序号
	评审项
	价格评审
	分值

	报价评价
	25分

	3.1
	价格分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且（100%-最高优惠率）最低为评审基准价，其价格分为满分25分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评审基准价／（100%-报价优惠率）)×25。
	25分



9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



第六部分  投标文件（格式）
 
投标文件
 
 
 
项目编号：
 
项目名称：：
 
 
投 标 人（公章）：××××
 
 
××××年××月××日
 
 


（一）开标一览表
 
 
项目编号：项目编号 
 
货币单位：人民币元
 
	标题 
	内容

	单位名称
	

	报价优惠率
	       %


报价说明：
（1）除非合同中另有规定，供应商的投标报价应包括全部设备、辅助材料、备品、备件、巡查、维护、人工、运输、保险、运费、各种税费、劳保、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
（2）电子投标文件格式报价表中所填为优惠率，例如：机关食堂食材采购，由于市场因素，食材的价格无法事先知晓，只能约定在当地具有代表性的市场公允价格基础上要求供应商予以折扣优惠。例如，某食材市场价为100元/件，中标供应商的优惠率报价为‌5%‌，那么实际结算金额为100*（1-5%）=95元/件。

投标人盖章（公章）：
年     月      日


（二）投标函
致：丹阳市正大工程造价咨询有限公司
根据贵方的根据项目自行编辑号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
日期：________年____月____日 
 

 


（三）法定代表人身份证明书
兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。
 
单位地址：
 
电话：
 
单位全称： 
  
公章： 
                               
  年月日
 
 
附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
 





 
 
 
（四）法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：                                         
 
 
 
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。


一、资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力
 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
 
（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 













 
 
（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：      
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







（七）资格承诺函
资格承诺函
 
致：___________（采购人、采购代理机构）
我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
 
投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________
日期：___________
 
 
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


二、符合条件
（一）投标报价
 

（二）服务要求响应

	序号
	服务名称
	招标文件要求的服务
	投标实际响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：针对采购需求中“二、技术要求，三、检查与考核”的进行逐条响应。
3、 “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、 投标人应逐一说明投标服务内容和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，服务响应情况评分按得零分处理；
5、 投标人在《服务响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
6、 行数不够可自行添加。
7、 相关证明材料附后。


投标人（加盖公章）：


（三）商务要求响应

	序号
	服务名称
	招标文件要求的服务
	投标实际响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：针对采购需求中的“四、商务要求”进行逐条响应。
1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应逐一说明投标服务内容和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件服务内容的，服务响应情况评分按得零分处理；
3、投标人在《服务响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
4、行数不够可自行添加。
5、相关证明材料附后。
投标人（加盖公章）：
 
 



 三、综合评审评分项
（与评分因素一一对应、格式自拟）
 
 


项目经理能力
	

姓名
	
	近5年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	


注：1、项目经理具有工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
 
 
 
 
 


项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
2、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。
3、列入上表人员具有工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
4、行数不够可自行添加。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、价格折扣文件格式
(一)中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日 期：      
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（二）残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
           供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日期：
 
 
 
 
 
 
 
五、按招标文件要求供应商所能提供的其他文件
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