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第一章  投标邀请
受江苏省高级人民法院的委托，江苏省政府采购中心就江苏法院“一张网”专线租赁项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0273)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏法院“一张网”专线租赁项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月24日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0273
2.项目名称：江苏法院“一张网”专线租赁项目
3.预算金额
	采购
包号
	采购包名称
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	江苏法院“一张网”专线租赁项目主用线路租赁及运维服务
	600

	2
	江苏法院“一张网”专线租赁项目备用线路租赁及运维服务
	600


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	600

	2
	600


[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]5.采购需求(简介)：为接入最高人民法院“一张网”，江苏省高级人民法院需上连“一张网”南中心，下连省内各中级法院、基层法院、南京海事法院、江苏法官培训学院等125个单位。本次采购内容包括全省法院 “一张网”主用、备用两套传输线路租赁及配套设备服务；视频会议专线、点对点查控、政务微信线路、移动办公线路等其他线路租赁服务；提供专业可靠的驻场及巡检服务，详见《第四章 采购需求》。本项目为全省分摊项目，省法院、各中院、基层法院（不包含徐州铁路运输法院）、南京海事法院等各自按票付款。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：项目交付验收合格之日或最高法院“一张网”云资源租赁采购生效之日（以较晚日期起算）起三年。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	投标人必须具有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或行政主管单位颁发的业务经营许可。（提供许可证扫描件）
总公司的分支机构可以在获得总公司的授权后参加本项目的投标。

	2
	投标人必须具有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或行政主管单位颁发的业务经营许可。（提供许可证扫描件）
总公司的分支机构可以在获得总公司的授权后参加本项目的投标。


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月24日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　江苏省高级人民法院
地 址：　南京市宁海路75号　
联系人：  蔡工 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：　025-83785050 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市建邺区汉中门大街145号
联系人： 王烨、张文怡 
联系方式：025-83668550、83668505
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.1.14 如为专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。








第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江苏法院“一张网”专线租赁项目
采购编号：*****            
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_江苏省高级人民法院_
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏法院“一张网”专线租赁项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：江苏法院“一张网”专线租赁项目
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：项目交付验收合格之日或最高法院“一张网”云资源租赁采购生效之日（以较晚日期起算）起三年。
1.5 履行地点：全省三级法院办公区。
1.6履行方式： 根据招标文件和投标文件执行
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1 未经甲方同意，乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3 乙方如有未经甲方同意的转包或分包行为，甲方有权解除合同。
七、合同款项支付
7.1 合同款项的支付方式及进度安排
7.1.1 符合招标要求，合同正式履约之后，服务每满六个月后支付该六个月费用。省法院、各中院、基层法院（不含徐州铁路运输法院）、南京海事法院等各自根据对应发票支付款项。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、项目验收
9.1 甲方依法组织交付验收工作。投标人完成交付后，由投标人出具自检报告向采购人提交验收申请。采购人经核实认为可以验收，在10天内启动验收流程。
9.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
9.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
9.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，如无客观原因，乙方应于一周内完成整改，甲方组织再次验收，仍不合格，甲方有权解除合同。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
9.5甲方视情抽查线路情况，如不合格乙方应于一周内完成整改，超过三次不合格的，甲方有权解除合同。
十、网络安全和数据安全
10.1 乙方公司应成立管理技术团队，且团队要相对独立、团队人员为正式员工、有专门网络安全负责人。
10.2 乙方为甲方提供服务，需要使用甲方数据或与甲方网络有连接的信息平台要相对独立，包括物理隔离、逻辑隔离。
10.3 乙方在对甲方提供服务期间产生的包括且不限于政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲方所有。
10.4 乙方不得在未经甲方书面授权的情况下，以任何形式收集、使用、存储、处理甲方数据，乙方有保护甲方数据不被第三方以任何形式收集、使用、存储、处理的责任。
10.5 乙方要采取技术措施保证甲方对数据的访问、利用、支配。
10.6 乙方应将甲方数据与其他数据分开存储、处理。
10.7未经甲方书面同意，不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。
10.8 合同终止后，乙方要按照甲方的要求及时处理数据及数据存储介质，所有数据存储介质不得离开法院。
10.9 乙方应按照《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，保护国家安全、公共利益或者公民、组织的合法权益，保护个人信息。
10.10 乙方应严格按照规定采购和提供相关产品和服务。
10.11 乙方应建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大问题按规定及时向甲方和相关部门报告。
10.12 乙方发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前15日向甲方书面报告，并在后续7日内向甲方提交解决方案。
10.13 乙方每年要向甲方提交至少一份与项目服务相关的网络安全报告。
10.14 乙方应积极配合相关部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作，拒绝或不配合监管的将列入“江苏法院网络安全不安全单位名录”。
10.15 乙方应如实完整提供公司网络安全管理情况，隐匿、瞒报的将列入“江苏法院网络安全不安全单位名录 ”。
10.16 乙方违反网络安全相关规范，出现重大以上网络安全事件的，甲方有权扣除合同款，同时按照有关法律法规对供应商进行追责，并将供应商列入“江苏法院网络安全不安全单位名录”。
十一、响应时间及运维响应要求
11.1线路和设备发生技术性故障影响使用时，要求投标人的服务电话15分钟内进行实质性响应，平均恢复时间小于2小时。
11.2 运维响应要求
	服务内容
	服务要求

	广域网网络设备运维
	通过网络监控平台，实时监控上述所有广域网线路、网络设备的线路状态及设备使用情况。

	江苏省高级人民法院局域网网络及安全设备运维
	通过网络监控平台及安全设备管理平台，实时监控江苏省高级人民法院局域网与一张网相关的所有网络及安全设备。

	故障处理
	根据监控平台反馈问题及全省法院电话报修问题，及时处理网络故障。

	远程巡检及报告
	每周远程查看上述所有设备状态，采集状态信息并形成书面报告。

	局域网现场巡检
	每月对江苏省高级人民法院局域网现场环境及设备进行人工现场巡检并形成书面记录。


十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。
12.2 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，经甲方书面通知、整改后仍不达标的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.3 乙方所提供服务的标准不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
12.4 因乙方原因导致网络安全事件每有一次扣除合同款的1%，被上级主管部门通报的每有一次扣除合同款的5%，造成网络安全工作责任制明确的重大网络安全事件或造成重大影响的甲方可解除合同，并保留继续追究责任的权利。所有扣款在最后一次尾款中结算。
12.5因乙方原因造成网络或线路重大故障，使得普通业务系统连续2小时无法使用，关键业务系统连续1小时无法使用，甲方可解除合同，并保留继续追究责任的权利。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                       地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          


[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：      年  月  日
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏法院“一张网”专线租赁项目主用线路租赁及运维服务
	信息传输业

	2
	江苏法院“一张网”专线租赁项目备用线路租赁及运维服务
	信息传输业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
法院“一张网”建设是指‌全国法院一体化办案办公系统‌，该系统通过整合分散的法院业务平台，构建覆盖立案、审判、执行等全流程的统一数字化平台，旨在提升司法效率、优化诉讼服务并推动审判工作现代化。‌‌为接入最高人民法院“一张网”，江苏省高级人民法院需上连“一张网”南中心，下连江苏法官培训学院、省内各中级法院、基层法院、南京海事法院等125个单位。为此需采购相应通信及7*24小时应急响应服务。网络拓扑如下：




采购包1：江苏法院“一张网”专线租赁项目主用线路租赁及运维服务
1.采购清单
本采购包采购清单如下：
	需求内容
	详细描述
	规格
	数量

	传输线路
	省法院到各中级法院、基层法院、南京海事法院、江苏法官培训学院
	500M
	125条
（以法院及派出机构实际数量为准）

	
	基层法院到派出法庭
	100M
	310条
（以中标时实际数量为准，后续如有增减，免费增补或停用）

	
	江苏省高级人民法院到“一张网”南中心线路
	10000M
	1条
（包1和包2该线路需采用不同运营商线路，确保路由安全）

	驻场人员
	负责上述所有线路、网络设备及与一张网相关的省法院各类局域网设备的巡检、策略调整，协助参与省法院的与线路相关的网络安全设备配置。
	/
	1名

	巡检人员
	配合上述所有线路、网络设备及与一张网相关的省法院各类局域网设备的巡检、策略调整，协助参与省法院的与线路相关的网络安全设备配置。
每季度到下级法院对广域网设备检查，维护。检查设备运行环境，运行状况。发现问题及时向相关人员提出，并给出合理的，高效的解决方案。从而做到防微杜渐，保证各种及法院的广域网设备能高效，可靠，安全，稳定的运行。
协助处理省法院终端设备的网络故障报修。
	/
	1名
（非常驻、可复用）

	视频会议专线
	省法院到各中院共12条50M MSTP专线；省法院到南京中院、法官学院、南京海事法院共3条50M MSTP专线，原服务期到2026年9月。
	50M
	15条

	政务微信线路及互联网线路
	日常200M互联网专线1条，高峰可动态扩容，用于政务微信。
100M互联网专线1条，含12个IP地址，用于上互联网。
	/
	2条

	本采购包采购货物清单如下：

	需求内容
	详细描述
	规格
	数量

	高性能边界路由器
	上联最高法院南北中心，下联全省法院。
	见参数要求
	1台
（包1和包2配置相同，构成高可用冗余架构）

	防火墙
	作为出口网络边界的关键安全设备，承担‌流量过滤、访问控制‌和‌攻击防御等作用
	见参数要求
	1台
（包1和包2配置相同，组成HA（高可用）集群）

	DNS
域名解析系统
	作为域名解析服务器，承担江苏省高级人民法院、各中级法院、基层法院等单位的域名解析，满足将域名解析为IP地址，完成业务访问。
	见参数要求
	1台


2.技术指标
2.1 传输线路
	通信服务需求
	建设需求

	▲线路类型和带宽需求
	专线须为具备电信级高可靠性的OTN精品专线，严禁使用无任何保护的普通裸光纤线路，提供安全、稳定、带宽独享的线路组网方式，与互联网物理隔离；需提供全透明的专用二层通道数据线路。全程路由须遵循运营商骨干网的“低时延、无绕转”的调度原则。接入层采用扁平化架构，实现“接入节点一跳直达”接入核心骨干节点，最大限度减少中间转发层级，确保跨域传输的确定性低时延。
省内线路；省核心节点到省内各中级法院、基层法院、南京海事法院、江苏法官培训学院传输线路（125条）：带宽500M；基层法院到派出法庭传输线路（310条）：带宽100M。
南中心：省核心节点连接南中心传输线路，带宽为10000M。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。

	▲线路接入要求
	传输线路在省中心的汇聚点，投标人均须采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点故障发生。每套传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。
传输线路在省-市以及南京市区传输骨干层应由两个或以上的网络平面分别承载，避免同种速率线路全部集中于同一套传输系统承载。
省内各中级法院、基层法院、南京海事法院接入节点处，提供双物理路由的光缆接入，指在接入端，采用两条物理上相互独立的路径（路由）来连接传输设备，从接入侧传输设备到运营商传输机房或上级网络节点有两条不同的线路。网络需具备单平面环网的自动保护倒换(APS)能力，确保在链路出现故障时能实现毫秒级别的自动保护倒换。当一条路由出现故障，如线路中断、设备故障等情况时，网络流量可以自动切换到另一条路由上，确保网络连接不中断，保障法院业务的连续性。
对于不具备双路由接入的节点，竣工材料中须明确标注，制定详细的应急预案，明确在管道资源故障导致单路由中断的情况下，应采取的具体措施和操作流程。同时，建立快速恢复机制，储备必要的网络设备和应急物资，确保在故障发生后能够尽快恢复网络通信。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。

	▲线路服务要求
	投标人须采取必要的技术手段和措施，确保专线服务不中断。端到端专线链路的全年可用性应≥99.99％（电路可用性的测量时间按一个自然年计算，经双方书面确认的计划内割接及中断时间除外），误码率≤1×10-7；省核心节点接入南中心的传输线路端到端的单向延时≤30ms，双向延时≤60ms，其他线路最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。
为保障业务访问高可用性，在一条接入专线发生故障时，另一条接入专线带宽提供免费临时紧急扩容，以确保承载全量业务流量；当带宽使用率超过峰值影响业务时，提供免费临时带宽升级以保障采购人的业务应急使用。
根据采购人网络接入A端和B端地址的实际需求开通专线，并根据需求调整配合免费进行专线移机，不得以移机为由收取额外费用。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。

	▲线路监测管理要求
	投标人所提供的线路具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能。
投标人所提供的线路具有端到端的网络监控等业务功能。
投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。提供7*24小时网络监控，确保出现网络问题第一时间发现并解决；按月提供网络带宽使用分析报告，并根据近3个月带宽使用情况提出专线带宽建议，作为后续专线采购依据。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。


2.2  高性能边界路由器参数要求
	产品需求
	参数要求

	▲硬件规格
	整机配置：提供交换网板≥4个，需提供官方网站截图；整机框全物理尺寸的业务板卡槽位数≥8（非子卡槽位），需提供官方网站截图；冗余主控，四个电源模块，满配交换网板；关键组件(电源、风扇)支持冗余备份及热插拔，避免单点硬件故障导致设备岩机；
接口：具备端口冗余，实配20个万兆光口（10个万兆单模光模块，10个万兆多模光模块），4个万兆堆叠端口（4个万兆多模光模块），140个千兆光口（满配千兆单模光模块），如在实际工作中，光口不够，应免费升级，需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。

	▲性能要求
	设备吞吐量应不低于链路带宽，避免成为网络性能瓶颈，交换容量≥800Tbps，包转发率≥185000 Mpps；
设备性能应满足当前及未来三年业务增长需要；应具备大容量报文缓冲区，以应对突发流量；
支持硬件切片技术最小颗粒度可达1G，支持10G、50G、100G的FlexE接口，支持1G、1.25G、5G颗粒度FlexE切片；
IPv4路由表容量≥25M、IPv6路由表容量≥10M，IPv4转发表容量（FIB）≥4M、IPv6转发表容量（FIB）≥2M。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。

	▲功能要求
	支持BGP动态路由协议，支持BFD（双向转发检测）与BGP联动，实现毫秒级路由收敛；
支持路由前缀过滤、路由策略控制及路由协议MD5等安全功能；
支持双机热备或等价多路径（ECMP）等高可用技术；
设备支持NP 架构，支持分布式转发，所有线卡均有业务处理和转发能力，能够实现分布式MPLS VPN 处理，每块线卡能够本地化处理MPLS VPN 业务；
支持多路径负载分担功能（ECMP），支持非等速链路的负载分担（UCMP），实现不同路径按带宽比例负载分担；
支持根据不同的网络服务要求如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分切片网络，以灵活的应对不同的网络应用场景；
满足IPv6技术演进需求，所投机框具备IPv6+能力。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。


2.3  省级防火墙参数要求
	产品需求
	参数要求

	▲硬件规格
	采用国产CPU，CPU须通过中国信息安全测评中心组织的安全可靠测评，提供相关认证截图或其它证明材料加盖投标人电子签章。
整机配置：关键组件(电源、风扇)支持冗余备份及热插拔，避免单点硬件故障导致设备宕机；
接口：具备端口冗余，100G光口≥6个，25G或40G光口≥8个，10G光口≥16个；
存储：≥1T SSD；
授权：≥3年入侵防御、AV防病毒、URL特征库、应用识别特征库升级授权。

	性能要求
	▲设备吞吐量应不低于链路带宽，避免成为网络性能瓶颈；整机大包吞吐量≥200Gbps，最大并发连接数≥6500万；每秒新建连接数≥100万；设备性能和吞吐量应满足当前及未来三年业务增长需求；
因性能数据为实验室数据，如果省法院在实际使用时发现有丢包现象，应承诺立即免费更换或升级设备以满足需求。

	▲功能要求
	提供HA集群部署，开启会话状态同步功能，具备亚秒级（<=1s）故障切换能力，确保业务链接不中断；
各防火墙设备之间通过独立心跳链路实现会话表与配置状态的实时同步；
防火墙采用旁挂式部署，结合策略路由引流方式，实现入站和出站双向安全检测；
具备高可靠性，支持双机热备主备模式；提供策略路由引流，实现全流量安全检测；
支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，配置SSL VPN并发用户10个；
支持深入到应用层的防护，具备应用层安全检测、入侵防御、恶意代码防护等安全功能，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库；在开启上述所有安全功能的状态下，应用层吞吐量仍能满足业务带宽需求；
支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、DNS、PPTP的NAT ALG功能；
支持通过命令查询数据流在设备上的处理流程，包含但不限于入接口以及入接口状态、会话创建或匹配结果、NAT匹配结果、路由查询结果(包含出接口、下一跳、下一跳 MAC地址)、安全策略匹配结果、出接口以及出接口状态、这个报文在设备中最终的处理结果等信息；
具备策略冗余分析功能，支持策略冗余检测，并且设备可以给出哪些信息是冗余的；
产品具备IPv6 Enable Security Logo或IPv6 Ready Logo 认证证书，具备中国信息安全测评中心颁发的EAL4+测评证书或中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的评估保障级（EAL4增强级）。
以上需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。



2.4  DNS域名解析系统参数要求
	产品需求
	参数要求

	★硬件规格
	专用一体化DNS设备，标准2U机架式。
接口 ≥10个千兆电口，可扩展4口千兆光板卡x1、2口万兆光板卡x2；
采用国产CPU（CPU须通过中国信息安全测评中心组织的安全可靠测评，提供相关认证截图加盖投标人电子签章）
硬盘容量≥2TB
热插拔双冗余电源。

	▲性能、部署、对接要求
	性能要求：≥20万QPS；
部署要求：接入模式为核心交换机旁路接入，设备支持与现有江苏省高级人民法院的智能DNS做集群及统一管理；
标准与对接要求：
投标人承诺所投产品能够完整对接最高法域名系统的管理数据、日志等（投标人提供书面承诺函并加盖电子签章）；
能够完全满足最高法院关于域名系统建设要求指导文件要求：《人民法院一级网DNS系统对接方案》、《FYB_T 54006-2018-法院专网域名编码规范》、《FYB_T_54009-2020-法院统一DNS系统建设技术规范》；
支持标准DNS协议：
支持标准DNS协议RFC1034、1035，支持扩展DNS协议RFC2672、2782、3596；记录类型支持A、AAAA、PTR、CNAME、MX、NS、TXT、SOA等类型。

	▲功能要求
	递归DNS要求：
支持智能出口流量调度技术，实现多出口链路的充分合理利用和快速的自动容灾切换；支持通过1台物理设备实现至少3条运营商线路的多出口智能流量调度，而非每条运营商线路均需部署物理DNS设备；支持视图概念，实现虚拟DNS功能，不同源IP用户对应不同的虚拟DNS，以实现不同源IP用户访问不同的线路资源，保障线路资源的最大化利用；支持线路检测机制，实现某一线路资源瘫痪时，基于自定义策略，实线路资源的自动切换。
具备缓存管理技术，支持不同视图对应不同的缓存模块，支持缓存模块容量大小、缓存TTL的设置，支持缓存内容的查询、删除功能。
用户根据源IP匹配视图，根据视图可以定义不同的DNS策略，支持系统默认视图：对所有源IP都生效，支持普通视图：具有明确的源IP地址范围，普通视图地址范围可以重叠，普通视图具有优先级，DNS解析按优先级来选择匹配普通视图，系统视图优先级最低。
支持划分用户组，指定用户组在解析时优先返回指定运营商线路的IP，例如电信用户组，则递归解析的时候，优先返回部署在电信的应用的IP地址。
支持与出口防火墙联动，按照出口带宽比例调度出口流量。
内置域名库包括但不限于游戏网站、视频动漫、购物网站、下载网站、新闻媒体、网银、国际域名和教育网资源等，同时域名库可进行主动编辑和更新升级；可以通过库调节流量，将不同网站应用类别的应调配到特定出口。
内置IP地址库，可以根据IP地址判断归属地。
支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order和No的转发方式，支持对Forward服务器配置权重，支持对Forward服务器进行健康检查。
能够主动发现恶意域名，同时阻止恶意域名解析，重定向到告警页面。
权威DNS要求：
支持查询zone配置得到域名的权威解析结果，支持zone配置的动态加载。
可以设定要检测的应用服务器，判断服务器的的健康状况以及响应时间，支持基于ICMP、UDP、TCP_SYN、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP、TCP_KEEP、SNMP_LINK、DNS、MYSQL的应用健康检测模板定制。
对于一定周期内同一用户相同的域名解析请求，实现解析结果的固定，避免出现频繁的跳动现象，从而实现流量的稳定牵引；支持会话保持时间设置，实现会话保持时间自主定义。
判断用户访问的线路信息，根据用户的所属运营商，返回对应的运营商部署应用的IP地址。系统自带全国各省份IP地址信息，支持按省份的区域划分和IP地址更新，可按区域智能解析到相应区域线路对应的应用服务器IP地址。
能够与最高法权威DNS服务器对接，兼容下发数据，数据可实时生效，无需人工干预。

	安全、网管及IPv6要求
	安全要求:
能够内置防DDOS攻击模块,保护权威DNS和递归DNS的安全。
能够支持防御DNS SERVFAIL攻击，客户端通过发起大量错误域名攻击触发递归无响应从而导致服务器性能拥塞，该设备能够自主识别该类攻击特征，进行攻击防护。
全局源IP限速、特定源IP限速、限制其DNS查询速率，超过速率的部分丢弃；全局域名限速、精确域名限速、泛域名限速，限制其DNS查询速率，超过速率的部分丢弃。
精确域名封堵、泛域名封堵。
全面支持DNSSEC技术。
允许指定的IP范围内的终端访问DNS服务。
网管要求:
支持自定义报表定制，自定义报表分析类型包括但不限于TOP总量、TOP百分比、百分比及次数/秒；分析项目包括但不限于源IP、源端口、查询区、查询记录类型、查询域名、应答状态、RD位状态、请求签名、是否包含EDNS、是否TCP请求、DO位状态、CD位状态、是否命中缓存、ISP、国家、省、市；匹配规则包括但不限于所有、等于、不等于、包含、不包含；需支持统计项目内的二层分析；数据统计分析需支持省、国家地理位置的数据统计，且统计报告支持定时自动生成及定时邮件推送功能；
设备输出的日志应分为系统日志、解析日志和操作日志三部分。解析日志信息中应至少包括用户源地址、请求域名、请求接受时间和处理时延、域名解析结果IP、解析结果代码等。操作日志应记录登录者对DNS的所有操作情况，包括操作时间、配置内容，是否生效等；支持日志、配置数据的手动和自动备份与恢复；所有系统与业务日志需要与最高法日志格式兼容，能够互操作。
可以根据管理员的职责不同设置不同管理员权限；设置的权限需包括访问管理权限、分析监控权限、解析管理权限、安全管理权限及系统管理权限。
可监控包括但不限于网卡流量、内存、CPU、磁盘、QPS、解析成功率、缓存命中率、解析域名排行、解析IP排行、解析状态及解析类型等。以上数据应完全实时，以上数据需要提供1分钟粒度以内的数据更新频率。
可以设置各种阀值、事件告警，支持邮件告警、回调告警、SNMP告警、syslog告警、短信告警及声音告警。告警记录内容包括但不限于告警时间，节点名称及IP、告警事件原因。
IPv6要求：
系统必须全面支持IPv6，所采用的系统必须支持IPv4和IPv6双栈,并通过IPV6权威机构认证
支持AAAA应答控制，在解析结果同时存在A与AAAA记录时，针对部分AAAA记录进行过滤，支持A、AAAA记录同PTR的操作联动。

	厂商资质
	所投标产品具有有效的节能产品认证证书，提供证书复印件。
所投标产品具有DNS软件相关著作权登记证书，提供证书复印件
所投产品具有国家保密局颁发的符合国家保密标准的资质证书（提供资质证书复印件）


2.5  驻场及巡检人员服务要求
	服务内容
	服务要求

	广域网网络设备运维
	通过网络监控平台，实时监控上述所有广域网线路、网络设备的线路状态及设备使用情况。

	江苏省高级人民法院局域网网络及安全设备运维
	通过网络监控平台及安全设备管理平台，实时监控江苏省高级人民法院局域网与一张网相关的所有网络及安全设备。

	故障处理
	根据监控平台反馈问题及全省法院电话报修问题，及时处理网络故障。

	远程巡检及报告
	每周远程查看上述所有设备状态，采集状态信息并形成书面报告。

	局域网现场巡检
	每月对江苏省高级人民法院局域网现场环境及设备进行人工现场巡检并形成书面记录。

	其他服务
	协助处理与江苏省高级人民法院所有线路、网络、安全相关的设备更替、策略调整等其他事宜。


3. 实施要求
1、协议签订后，相关传输线路建设和配套设备部署需在40个自然日内完成交付，联网率达到100%。驻场人员需在线路服务完成交付后10个自然日内进场。
2、投标人根据采购人提供的详细地址安装铺设到指定位置、指定设备，涉及线路割接等协调事宜，由中标方负责。
3、服务期内，线路进行日常割接时，网络通信中断不得超过8小时。配合完成现有一级专网线路的调整割接工作，包括但不限于路由切换、业务联调联测、原有路由设备下架等工作，确保割接期间业务平稳过渡。
4、线路建设完成后，用户组织交付验收，验收报告需有双方签字、盖章。项目交付验收合格之日或最高法院“一张网”云资源租赁采购生效之日（以较晚日期起算），开始进入计费周期；若验收不通过，用户有权终止合同。
5、服务期内，投标人应免费提供线路迁移服务，迁移服务包含：
A．用户方办公地点整体迁移。要求线路提供商先开通新办公地点的线路，用户迁移工作完毕后，再拆除原办公地点线路。新老线路在迁移期间不再额外收取任何费用。新旧光传输设备型号、容量不降低。
B．用户方办公地点不变，机房位置根据工作需要改变位置。要求线路提供商根据用户需求，免费提供接入光缆或光传输设备的移位服务。
迁移前应制定详细的线路迁移方案，迁移中线路中断时间应在用户的要求范围内，迁移后保证线路的可用性，确保系统如期正常运行。如发生计划内或计划外的割接、升级和改造等操作，可能影响到采购人线路的正常使用时，投标人应至少提前5个工作日以书面形式通知采购人。
6、竣工后，线路交付时投标人提供每条线路的测试报告。
4. 服务要求
1、服务范围：具备省市县三级服务架构，对线路和投标人放在客户端传输设备的运营和维护，故障排查和修复、故障配件更换、技术咨询等，并响应客户需求对重要时间节点进行应急保障和巡检。
2、服务时间：需具有省、市、县三级维护架构，有经验丰富的专业技术人员负责维护管理，维护人员7*24小时实时响应网络障碍或用户申告，保证网络障碍或用户申告得到快速、有效的处理，确保专网用户业务数据安全通畅。
3、响应时间：线路和设备发生技术性故障影响使用时，要求投标人的服务电话15分钟内进行实质性响应，平均恢复时间小于2小时。
4、驻场人员安排：驻场运维人员应保持相对固定，人员更换应提前征得采购人同意，所更换人员需经采购人认可。运维人员应具有驻场工作所需对应水平的技术资质证书。具体要求请详见2.5驻场及巡检人员服务要求。
5、配件要求：所供设备均为原厂正宗原配产品（包括在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），不得使用任何拆机件或旧件。
6、备品备件要求：为确保设备发生故障后能尽快修复，投标人应根据实际维护要求自行储备各类常用备品、备件、备机。在服务期内，如发生网络设备故障，由相关工程师现场处理；对于硬件损坏的情况（需与硬件生产厂商技术支持热线确认），提供备件替换服务，数据存储介质不得带离法院。
7、服务费用：本分包中所有电路调整、切换所需的相关设备由中标方提供，所有技术支持、服务产生的费用以及涉及的备件费用等均包含在此次项目报价中，采购人不再额外支付其他任何费用。
8、知识产权：保证所供货物、服务或其他不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
9、服务保障：网络服务期间以及网络割接替换过程时，配合采购人完成相关迁移工作，不以任何理由拒绝采购人提出的合理资源配合和人员保障要求，需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。
5. 方案要求
投标人需在投标过程中出具如下方案，中标后根据甲方要求进行修改，并在执行过程中不断完善：
1、技术方案。技术方案应满足与全省法院一张网的线路互联要求，包含但不限于组网设计、日常监管、可靠性保障、网络安全防护等内容。日常监管方面，投标人须对提供的线路进行告警、性能等方面的监控，定期提供告警分析报告；投标人具备线路告警监控信息推送能力，按需向采购人进行推送；投标人按需对采购人重点线路进行网络带宽使用情况监控，具备按周、按月分析能力，并提供分析报告。
2、实施方案。实施方案应包含但不限于实施进度计划、项目管理制度、工期和质量控制措施、测试验收等内容。测试验收方面，竣工后线路交付时投标人应提供每条线路的测试报告；线路建设完成后，用户组织交付验收，验收报告需有双方签字、盖章。
3、安全保障方案。安全保障方案应包含但不限于网络安全防护、安全监控体系、安全事件应急预案、信息保密制度等，确保施工期间及投入运营后符合最高法院网络安全要求。网络安全防护方面，应提供包含安全策略、攻击防范、应用审计等维度的方案，投标人应具备网络安全应急服务支撑能力、安全漏洞发现与处理能力，配合采购人定期针对“一张网”系统相关设备开展漏洞扫描、安全配置核查等相关工作，定位安全漏洞、弱口令等安全风险。
4、交接方案。供应商应根据招标文件要求，提供具体详实的与南中心系统对接方案，包括但不限于对接难点、对接内容、对接计划、对接验证等。对接难点方面，聚焦于双运营商专线场景下的高可用保障、链路与路由的协同冗余等维度，提供针对性的解决方案，投标人应在较短期限内，配合完成现有一级专网线路的调整割接工作，并完整对接最高院域名系统。对接验证方面，投标人应配合采购人对与南中心系统对接的线路进行测试验收，从链路层、路由层等维度开展验证工作，确保线路满足互联互通需求。
5、售后服务方案。售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障内容。服务内容方面，投标人在进行可能会影响采购人业务的所有维护或更换操作时，应提供完备详尽的操作方案，向用户详细解释潜在风险。所有操作均以保证数据安全和设备完好服务为前提。投标人须提供全面合理可行的故障应急解决方案，并负责整个系统恢复正常。系统恢复后，需出具详细维修服务报告。
6、驻场运维方案。驻场服务方案应包含但不限于线路日常管理、巡检维护、安全事件分析及处理等内容。巡检维护方面，每半年由工程师对线路和设备进行一次整体巡检，每次需提供正式巡检报告。提供正式的巡检报告，报告中应详细列明线路和设备的运行情况和可能潜在的问题，如有维护维修操作则需提供相关报告。报告中所有数据均应真实可靠。
6. 其他要求
1、对接承诺。供应商针对与南中心对接并实现网络PING测通的时限进行承诺。
2、企业资质。投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
3、项目实施团队。（1）项目经理：投标人需配备1名项目经理，具备信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、一级建造师（通信与广电工程专业）、通信工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师等证书；（2）项目技术负责人：投标人需配备1名技术负责人，具备信息系统项目管理师（高级）、高级职称（通信、网络相关专业）、通信工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全工程师（CISE）等证书；（3）项目安全负责人：投标人需配备1名项目安全负责人，具备高级职称（通信、网络相关专业）、一级建造师（通信与广电工程专业）、信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、注册信息安全工程师（CISE）、注册信息安全专业人员（CISP)证书、网络安全能力认证（CCSC网络安全技术类别）、信息安全保障人员认证（CISAW）等证书。（4）其他人员：投标人为本项目实施配备的其他人员（除项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人外），具有网络工程师、通信工程师、ITSS服务工程师证书、网络规划设计师等证书。
4、驻场运维服务承诺。项目中标后提供一名驻场人员，该人员需全程在岗提供常态化运维保障服务。驻场人员具备多年一线从业经历，拥有丰富的网络线路搭建、巡检、故障排查、日常运维及改造类项目实操经验熟悉各类网络线路架构、设备运行规范与运维标准，可高效处置线路卡顿、中断、链路异常等各类常见及突发问题，保障项目网络线路长期稳定、安全运行，严格遵守省法院现场管理规定，保质保量完成各项驻场维护工作。
5、成功案例。投标人提供自 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似组网项目。
采购包2：江苏法院“一张网”专线租赁项目备用线路租赁及运维服务
1.采购清单
本采购包采购清单如下：
	需求内容
	详细描述
	规格
	数量

	传输线路
	省法院到各中级法院、基层法院、南京海事法院、江苏法官培训学院
	500M
	125条
（以实际法院数量为准）

	
	基层法院到派出法庭
	100M
	310条
（以中标时实际数量为准，后续如有增减，免费增补或停用）

	
	江苏省高级人民法院到“一张网”南中心线路
	10000M
	1条
（包1和包2该线路需采用不同运营商线路，确保路由安全）

	驻场人员
	负责上述所有线路、网络设备及与一张网相关的省法院各类局域网设备的巡检、策略调整，协助参与省法院的与线路相关的网络安全设备配置。
	/
	1名

	巡检人员
	配合上述所有线路、网络设备及与一张网相关的省法院各类局域网设备的巡检、策略调整，协助参与省法院的与线路相关的网络安全设备配置。
每季度到中基层法院对广域网设备检查，维护。检查设备运行环境，运行状况。发现问题及时向相关人员提出，并给出合理的，高效的解决方案。从而做到防微杜渐，保证各种及法院的广域网设备能高效，可靠，安全，稳定的运行。
协助处理省法院门禁系统的网络故障报修。
	/
	1名
（非常驻、可复用）

	点对点查控及办公互联网
	点对点查控及办公互联网，主要包括数字专线电路组网、语音中继接入、互联网宽带接入、裸光纤接入、办公线路与其他线路，原服务期到2026年9月。
1000M省法院到吉山云平台MSTP电路两条（政务云法院专区建成后，免费切换至政务云法院专区，有一定并存期，迁移期间不重复收费）。
50M省法院到吉山云平台MSTP运维监控电路两条。
	见2.6点对点查控及办公互联网要求
	

	移动办公线路
	本地200M专线，配套105张每月10G流量卡，用于省法院移动办公。
	
	

	其他线路
	主楼6楼机房连接到3楼本地电路
	2M
	4条

	本采购包采购货物清单如下：

	需求内容
	详细描述
	规格
	数量

	高性能边界路由器
	上连最高法院南北中心，下联全省法院。
	和包1的省级核心路由器参数要求相同
	1台
（包1和包2配置相同，构成高可用冗余架构）

	防火墙
	作为出口网络边界的关键安全设备，承担‌流量过滤、访问控制‌和‌攻击防御等作用
	和包1的防火墙参数要求相同
	1台
（包1和包2配置相同，组成HA（高可用）集群）

	DNS
域名解析系统
	作为域名解析服务器，承担江苏省高级人民法院、各中级法院、基层法院等单位的域名解析，满足将域名解析为IP地址，完成业务访问。
	和包1的DNS域名解析系统参数要求相同
	1台


2.技术指标
2.1 传输线路（与包1传输线路要求相同）
2.2  高性能边界路由器参数要求（与包1路由器要求相同）
2.3  防火墙参数要求（与包1防火墙要求相同）
2.4  DNS域名解析系统参数要求（与包1 DNS域名解析系统要求相同）
2.5  驻场及巡检人员服务要求（与包1 人员要求相同）
2.6点对点查控及办公互联网要求
点对点查控及办公互联网服务内容主要包含：数字专线电路组网、语音中继接入、互联网宽带接入、裸光纤接入、办公线路与其他线路。
（1） 数字专线电路组网部分主要包括到各银行的2M电路、到南京海事法院100M电路和到江宁法官学院10M电路，以及到省公安厅1G电路。
（2） 语音中继主要包括4条与运营商汇接局语音交换设备互联的2M电路，为省高院提供电话专网语音中继服务。
（3） 互联网宽带主要包括省院办公使用的50M、100M、200M、200M、400M互联网专线宽带电路。
（4） 裸光纤包括到南京中院的1条裸光纤业务。
（5） 办公线路与其他线路，包含4条2MSDH电路、拨号宽带以及ITV电视、2条省院到12368职场的本地50M电路。
（6） 免费为“人民法院大要案庭审转播”项目提供每年不超过12次的传输线路服务，在接到书面开通申请14日内，提供江苏高院至省内指定中院的4条2M省内长途E1电路的传输线路服务，自服务开通之日起最长不超过30天。
具体需求如下：
（1） 数字专线电路组网
	序号
	业务类型
	带宽
	A端
	B端

	1
	本地数字电路
	2M
	省高院
	电信“机房无忧”温湿度监控平台

	2
	本地数字电路
	2M
	省高院
	中国银行

	3
	本地数字电路
	2M
	省高院
	农业银行

	4
	本地数字电路
	2M
	省高院
	建设银行

	5
	本地数字电路
	2M
	省高院
	工商银行

	6
	本地数字电路
	2M
	省高院
	南京银行

	7
	本地数字电路
	2M
	省高院
	交通银行

	8
	本地数字电路
	2M
	省高院
	江苏银行

	9
	本地数字电路
	2M
	省高院
	邮储银行

	10
	本地数字电路
	2M
	省高院
	中信银行

	11
	本地数字电路
	2M
	省高院
	华夏银行

	12
	本地数字电路
	2M
	省高院
	浦发银行

	13
	本地数字电路
	2M
	省高院
	招商银行

	14
	本地数字电路
	2M
	省高院
	广发银行

	15
	本地数字电路
	2M
	省高院
	民生银行

	16
	本地数字电路
	2M
	省高院
	光大银行

	17
	本地数字电路
	2M
	省高院
	兴业银行

	18
	本地数字电路
	2M
	省高院
	平安银行

	19
	本地数字电路
	2M
	省高院
	恒丰银行

	20
	本地数字电路
	2M
	省高院
	杭州银行

	21
	本地数字电路
	2M
	省高院
	北京银行

	22
	本地数字电路
	2M
	省高院
	广州银行

	23
	本地数字电路
	2M
	省高院
	上海银行

	24
	本地数字电路
	2M
	省高院
	宁波银行

	25
	本地数字电路
	2M
	省高院
	浙商银行

	26
	本地数字电路
	2M
	省高院
	徽商银行

	27
	本地数字电路
	2M
	省高院
	稠州商业银行

	28
	本地数字电路
	2M
	省高院
	渤海银行

	29
	本地数字电路
	2M
	省高院
	紫金农商行

	30
	本地数字电路
	2M
	省高院
	高淳农商行

	31
	本地数字电路
	2M
	省高院
	溧水农商行

	32
	本地数字电路
	2M
	省高院
	省农信社

	33
	本地数字电路
	2M
	省高院
	电信行业短信平台机房

	34
	本地数字电路
	2M
	省高院
	人民银行

	35
	本地数字电路
	2M
	省高院
	国土厅

	36
	本地数字电路
	2M
	省高院
	民政厅

	37
	本地数字电路
	2M
	省高院
	省公积金中心

	38
	本地数字电路
	2M
	省高院
	华东石油管理局公积金管理中心

	39
	本地数字电路
	2M
	省高院
	省地税

	40
	本地数字电路
	2M
	省高院
	江苏省监狱系统住房公积金管理部

	41
	本地数字电路
	1G
	省高院
	政法网1G本地电路

	42
	本地数字电路
	100M
	省高院
	南京海事法院

	43
	本地数字电路
	10M
	省高院
	江苏法官培训学院


（2） 语音中继
	序号
	业务类型
	带宽
	A端
	B端

	1
	语音中继
	2M
	省高院
	运营商汇接局1

	2
	语音中继
	2M
	省高院
	运营商汇接局1

	3
	语音中继
	2M
	省高院
	运营商汇接局2

	4
	语音中继
	2M
	省高院
	运营商汇接局2


（3） 裸光纤
	序号
	电路类型
	A端
	B端

	1
	裸光纤
	省高院
	南京中院


（4） 互联网专线宽带
	序号
	业务类型
	带宽
	装机地址
	IP地址数

	1
	专线宽带
	50M
	省高院
	4

	2
	专线宽带
	100M
	省高院
	16

	3
	专线宽带
	200M
	省高院
	8

	4
	专线宽带
	200M
	省高院
	6

	5
	专线宽带
	400M
	省高院
	32


（5） 办公线路与其他线路
	序号
	业务类型
	需求描述
	装机地址
	数量

	1
	SDH电路
	视频会议承载电路，2M带宽
	省高院老楼-新楼
	4

	2
	拨号宽带
	100M宽带
	高院值班室
	1

	3
	ITV电视
	无
	高院值班室
	1

	4
	MSTP电路
	50M本地电路
	省院到12368职场
	2


3. 实施要求
1、协议签订后，相关传输线路建设和配套设备部署需在40个自然日内完成交付，联网率达到100%。驻场人员需在线路服务完成交付后10个自然日内进场。
2、投标人根据采购人提供的详细地址安装铺设到指定位置、指定设备，涉及线路割接等协调事宜，由中标方负责。
3、服务期内，线路进行日常割接时，网络通信中断不得超过8小时。配合完成现有一级专网线路的调整割接工作，包括但不限于路由切换、业务联调联测、原有路由设备下架等工作，确保割接期间业务平稳过渡。
4、线路建设完成后，用户组织验收，验收报告需有双方签字、盖章。项目交付验收合格之日或最高法院“一张网”云资源租赁采购生效之日（以较晚日期起算），开始进入计费周期；若验收不通过，用户有权终止合同。
5、服务期内，投标人应免费提供线路迁移服务，迁移服务包含：
A．用户方办公地点整体迁移。要求线路提供商先开通新办公地点的线路，用户迁移工作完毕后，再拆除原办公地点线路。新老线路在迁移期间不再额外收取任何费用。新旧光传输设备型号、容量不降低。
B．用户方办公地点不变，机房位置根据工作需要改变位置。要求线路提供商根据用户需求，免费提供接入光缆或光传输设备的移位服务。
迁移前应制定详细的线路迁移方案，迁移中线路中断时间应在用户的要求范围内，迁移后保证线路的可用性，确保系统如期正常运行。
如发生计划内或计划外的割接、升级和改造等操作，可能影响到采购人线路的正常使用时，投标人应至少提前5个工作日以书面形式通知采购人。6、竣工后，线路交付时投标人提供每条线路的测试报告。
4. 服务要求
1、服务范围：具备省市县三级服务架构，对线路和投标人放在客户端传输设备的运营和维护，故障排查和修复、故障配件更换、技术咨询等，并响应客户需求对重要时间节点进行应急保障和巡检。
2、服务时间：需具有省、市、县三级维护架构，有经验丰富的专业技术人员负责维护管理，维护人员7*24小时实时响应网络障碍或用户申告，保证网络障碍或用户申告得到快速、有效的处理，确保专网用户业务数据安全通畅。
3、响应时间：线路和设备发生技术性故障影响使用时，要求投标人的服务电话15分钟内进行实质性响应，平均恢复时间小于2小时。
4、驻场人员安排：驻场运维人员应保持相对固定，人员更换应提前征得采购人同意，所更换人员需经采购人认可。运维人员应具有驻场工作所需对应水平的技术资质证书。
5、配件要求：所供设备均为原厂正宗原配产品（包括在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配），不得使用任何拆机件或旧件。
6、备品备件要求：为确保设备发生故障后能尽快修复，投标人应根据实际维护要求自行储备各类常用备品、备件、备机。在服务期内，如发生网络设备故障，由相关工程师现场处理；对于硬件损坏的情况（需与硬件生产厂商技术支持热线确认），提供备件替换服务，数据存储介质不得离院。
7、服务费用：本分包中所有电路调整、切换所需的相关设备由中标方提供，所有技术支持、服务产生的费用以及涉及的备件费用等均包含在此次项目报价中，采购人不再额外支付其他任何费用。
8、知识产权：保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
9、服务保障：网络服务期间以及网络割接替换过程时，配合采购人完成相关迁移工作，不以任何理由拒绝采购人提出的合理资源配合和人员保障要求，需投标人提供书面承诺函并加盖电子签章。
5. 方案要求
投标人需在投标过程中出具如下方案，中标后根据甲方要求进行修改，并在执行过程中不断完善：
1、技术方案。技术方案应满足与全省法院一张网的线路互联要求，包含但不限于组网设计、日常监管、可靠性保障、网络安全防护等内容。日常监管方面，投标人须对提供的线路进行告警、性能等方面的监控，定期提供告警分析报告；投标人具备线路告警监控信息推送能力，按需向采购人进行推送；投标人按需对采购人重点线路进行网络带宽使用情况监控，具备按周、按月分析能力，并提供分析报告。
2、实施方案。实施方案应包含但不限于实施进度计划、项目管理制度、工期和质量控制措施、测试验收等内容。测试验收方面，竣工后线路交付时投标人应提供每条线路的测试报告；线路建设完成后，用户组织交付验收，验收报告需有双方签字、盖章。
3、安全保障方案。安全保障方案应包含但不限于网络安全防护、安全监控体系、安全事件应急预案、信息保密制度等，确保施工期间及投入运营后符合最高法院网络安全要求。网络安全防护方面，应提供包含安全策略、攻击防范、应用审计等维度的方案，投标人应具备网络安全应急服务支撑能力、安全漏洞发现与处理能力，配合采购人定期针对“一张网”系统相关设备开展漏洞扫描、安全配置核查等相关工作，定位安全漏洞、弱口令等安全风险。
4、交接方案。供应商应根据招标文件要求，提供具体详实的与南中心系统对接方案，包括但不限于对接难点、对接内容、对接计划、对接验证等。对接难点方面，聚焦于双运营商专线场景下的高可用保障、链路与路由的协同冗余等维度，提供针对性的解决方案，投标人应在较短期限内，配合完成现有一级专网线路的调整割接工作，并完整对接最高院域名系统。对接验证方面，从链路层、路由层等维度开展验证工作，投标人应配合采购人对与南中心系统对接的线路进行测试验收，确保线路满足互联互通需求。
5、售后服务方案。售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障内容。服务内容方面，投标人在进行可能会影响采购人业务的所有维护或更换操作时，应提供完备详尽的操作方案，向用户详细解释潜在风险。所有操作均以保证数据安全和设备完好服务为前提。投标人须提供全面合理可行的故障应急解决方案，并负责整个系统恢复正常。系统恢复后，需出具详细维修服务报告。
6、驻场运维方案。驻场服务方案应包含但不限于线路日常管理、巡检维护、安全事件分析及处理等内容。巡检维护方面，每半年由工程师对线路和设备进行一次整体巡检，每次需提供正式巡检报告。提供正式的巡检报告，报告中应详细列明线路和设备的运行情况和可能潜在的问题，如有维护维修操作则需提供相关报告。报告中所有数据均应真实可靠。
6. 其他要求
1、对接承诺。供应商针对与南中心对接并实现网络PING测通的时限进行承诺。
2、企业资质。投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
3、项目实施团队。（1）项目经理：投标人需配备1名项目经理，具备信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、一级建造师（通信与广电工程专业）、通信工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师等证书；（2）项目技术负责人：投标人需配备1名技术负责人，具备信息系统项目管理师（高级）、高级职称（通信、网络相关专业）、通信工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全工程师（CISE）等证书；（3）项目安全负责人：投标人需配备1名项目安全负责人，具备高级职称（通信、网络相关专业）、一级建造师（通信与广电工程专业）、信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、注册信息安全工程师（CISE）、注册信息安全专业人员（CISP)证书、网络安全能力认证（CCSC网络安全技术类别）、信息安全保障人员认证（CISAW）等证书。（4）其他人员：投标人为本项目实施配备的其他人员（除项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人外），具有网络工程师、通信工程师、ITSS服务工程师证书、网络规划设计师等证书。
4、驻场运维服务承诺。项目中标后提供一名驻场人员，该人员需全程在岗提供常态化运维保障服务。驻场人员具备多年一线从业经历，拥有丰富的网络线路搭建、巡检、故障排查、日常运维及改造类项目实操经验熟悉各类网络线路架构、设备运行规范与运维标准，可高效处置线路卡顿、中断、链路异常等各类常见及突发问题，保障项目网络线路长期稳定、安全运行，严格遵守省法院现场管理规定，保质保量完成各项驻场维护工作。
5、成功案例。投标人提供自 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似组网项目。
四、商务要求（采购包1、采购包2）
1. 质保和服务期限
质保和服务期限：项目交付验收合格之日或最高法院“一张网”云资源租赁采购生效之日（以较晚日期起算）起三年。
2. 项目验收
3.1采购人根据项目特点制定验收方案，组织实施项目验收。
3.2投标人应根据招投标文件和合同要求，提供项目验收的文档资料，主要包括设备运维报告、故障处理报告、日常远程/现场巡检记录等。
3.3投标人须针对本项目运维保障服务，汇报招投标文件和合同要求执行情况和质量状况，以及服务质量整改措施的跟踪落实情况，回答验收专家质询。
3.4验收
3.5质量保证及售后服务
1、供应商应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向采购人提供产品或服务。
2、供应商提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）造成采购人重大损失的，供应商负责赔偿，且采购人将从供应商应得的当年度维保费中扣除相同金额的服务费用。
（2）供应商提供的产品或服务在服务期内出现重大质量问题不能继续提供服务的，采购人有权要求供应商限期整改，供应商未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，采购人有权拒绝支付剩余款项并解除合同。
3、在服务期内，供应商应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、在服务期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。运行中出现故障时，必须第一时间（含节假日）通知采购人相关经办人。
五、其他要求（采购包1、采购包2）
1.项目属性:服务类项目。
2.本项目采购包1、采购包2均不接受进口产品参与投标。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


本项目每个采购包选取一名中标候选人，投标人可参与多个采购包投标，但同一投标人最多只能作一个采购包的中标候选人，不能兼中。评标委员会按采购包1、采购包2的顺序评审并确定中标候选人，采购包1的中标候选人不得参与采购包2的评审。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
采购包1、包2：
	[bookmark: _Hlk82605648]序号
	评分办法
	得分

	（一）
价格分
10分
	以满足招标文件要求且投标总报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）×10，小数点后保留2位。
	10

	（二）
建设方案
49分
	2.1
	技术响应情况（29分）根据投标人的投标文件响应情况（除斜体下划线项以外）评分，满分29分。所投服务或产品全部响应招标文件第四章采购需求的“2.技术指标”的得29分。相关带★项（共1项）指标低于招标文件要求的，每一项扣1分；相关带▲项（共12项）指标低于招标文件要求的，每一项扣2分；其余指标项（共8项）低于招标文件要求的，每一项扣0.5分，扣完为止。需按照采购需求提供对应证明材料。
	29

	
	2.2
	技术方案（5分）投标人根据项目需求提供具体详实的技术方案，技术方案应满足与全省法院一张网的线路互联要求，包含但不限于组网设计、日常监管、可靠性保障、网络安全防护等内容。
（1）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“技术方案”中“日常监管”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“技术方案”中除“日常监管”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	2.3
	实施方案（5分）投标人根据项目需求提供具体详实的实施方案。实施方案应包含但不限于实施进度计划、项目管理制度、工期和质量控制措施、测试验收等内容。
（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“实施方案”中“测试验收”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“实施方案”中除“测试验收”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	2.4
	安全保障方案（5分）投标人根据项目需求提供安全保障方案。安全保障方案应包含但不限于网络安全防护、安全监控体系、安全事件应急预案、信息保密制度等。
（1）投标文件未符合“安全保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“安全保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“安全保障方案”中“网络安全防护”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“安全保障方案”中除“网络安全防护”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	2.5
	交接方案（5分）供应商应根据招标文件要求，提供具体详实的与南中心系统对接方案，包括但不限于对接难点、对接内容、对接计划、对接验证等。
（1）投标文件未符合“交接方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“交接方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“交接方案”中“对接难点”“对接验证”两项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“交接方案”中除“对接难点”“对接验证”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	（三）
售后服务方案
10分
	3.1
	售后服务方案（5分）投标人提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障内容；对照招标需求，（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“售后服务方案”中“服务内容”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案”中除“服务内容”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	3.2
	驻场运维方案（5分）投标人根据项目需求提供具体详实的驻场服务方案。驻场服务方案应包含但不限于线路日常管理、巡检维护、安全事件分析及处理等内容。
（1）投标文件未符合“驻场运维方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“驻场运维方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件对“驻场运维方案”中“巡检维护”一项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“驻场运维方案”中除“巡检维护”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	（四）
履约能力及经验要求
31分
	4.1
	对接承诺（3分）供应商针对与南中心对接并实现网络PING测通的时限进行承诺，承诺在合同签订之日起，24小时内完成的得3分，承诺在48小时内完成的得1分，其余不得分。提供承诺函，并加盖公章。
	3

	
	4.2
	企业资质（1分）投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分，满分1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）
	1

	
	4.3
	项目实施团队（14分）
（1）项目经理（与技术负责人、安全负责人不为同一人）：投标人需配备1名项目经理，具备信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、一级建造师（通信与广电工程专业）、通信工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一种证书得1分，满分4分；
（2）项目技术负责人（与项目经理、安全负责人不为同一人）：投标人需配备1名技术负责人，具备信息系统项目管理师（高级）、高级职称（通信、网络相关专业）、通信工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全工程师（CISE）的，每提供一种证书得1分，满分3分；
（3）项目安全负责人（与项目经理、技术负责人不为同一人）：投标人需配备1名项目安全负责人，具备高级职称（通信、网络相关专业）、一级建造师（通信与广电工程专业）、信息系统项目管理师（高级）、ITSS IT服务项目经理、注册信息安全工程师（CISE）、注册信息安全专业人员（CISP)证书、网络安全能力认证（CCSC网络安全技术类别）、信息安全保障人员认证（CISAW）等证书的，每提供一种证书得1分，满分3分。
（4）其他人员：投标人为本项目实施配备的其他人员（除项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人外），具有网络工程师、通信工程师、ITSS服务工程师证书、网络规划设计师的，每提供一种证书得1分，满分4分。同一证书不可重复得分。
以上人员需提供证书扫描件以及投标人为相关人员在距离开标截止时间前6个月内任意一个月缴纳社保的证明文件，否则不得分。
	14

	
	4.4
	驻场运维服务承诺（3分）投标人需承诺，项目中标后提供一名驻场人员，该人员需全程在岗提供常态化运维保障服务。驻场人员具备多年一线从业经历，拥有丰富的网络线路搭建、巡检、故障排查、日常运维及改造类项目实操经验熟悉各类网络线路架构、设备运行规范与运维标准，可高效处置线路卡顿、中断、链路异常等各类常见及突发问题，保障项目网络线路长期稳定、安全运行，严格遵守省法院现场管理规定，保质保量完成各项驻场维护工作。提供承诺函，并加盖公章。
	3

	
	4.5
	成功案例（10分）投标人提供自 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似组网项目的业绩合同，每提供一个得2分，最多得10分。需提供合同复印件加盖投标单位公章，未按要求提供的，不得分。
	10


说明： 以上证明、证书、认证等资料均需提供扫描件或复印件。采购人将在合同签订前对中标供应商以上评分项目中证明材料原件及承诺的能力情况进行核查，如果发现与投标文件所载内容不符，采购人有权报告政府采购监督管理部门依据相关法律法规处理。


  
第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项货物需填写品牌、规格型号、制造商、产地；分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         

附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日

[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


附件14  提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）

本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如为专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日    



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


—　1　—



1

 —　39　—


image1.png




