



苏 州 政 府 采 购
竞争性磋商文件


	采购编号：
	JSZC-320506008-YZZJ-C2026-0007

	[bookmark: _Hlk192838521]采 购 人：
	苏州市吴中区人民政府香山街道办事处

	采购内容：
	香山街道（2026年）农村公路小修保养项目

	采购类别：
	工程类











苏州永正造价师事务所有限公司
二〇二六年十一月
    
苏州永正造价师事务所有限公司                                                项目编号：JSZC-320506008-YZZJ-C2026-0007





[bookmark: _Toc12642][bookmark: _Toc17003][bookmark: _Toc15681][bookmark: _Toc16121]前 附 表

	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320506008-YZZJ-C2026-0007

	2
	项目名称
	香山街道（2026年）农村公路小修保养项目

	3
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用）

	4
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	5
	质疑
	报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，
质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦9楼 ；电话：0512-65629282；联系人：蒋杰）。

	6
	投标（响应）文件网上
提交截止时间
	2026年11月17日13:30分（北京时间） 
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	7
	开标时间

开标地点
	2026年11月17日13:30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	8
	评标时间
评标地点
	2026年11月17日13:30分（北京时间）
苏州市高新区狮山科技馆8楼

	9
	投（响应）文件份数
	本项目采用电子响应文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子响应文件，投标人无需提供纸质响应文件。
项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦915室，联系人：蒋杰，联系电话：0512-65629282）

	10
	现场踏勘
	本项目不组织统一勘察

	11
	履约保证金
	无

	12
	中标(成交)通知书
	确定出中标(成交)人后，采购代理机构在法定时间内向中标(成交)人发出中标(成交)通知书。中标(成交)通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	13
	代理服务费
	本项目招标代理费由招标人支付。

	[bookmark: _Toc58248879][bookmark: _Toc57376405][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc28592]14
	监督
	政府采购管理监督电话：0512-65283947。
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[bookmark: _Toc22054][bookmark: _Toc31973]第一章 磋商邀请函

[bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc58248880][bookmark: _Toc57376406]

项目概况
香山街道（2026年）农村公路小修保养项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取招标文件，并于2026年11月17日13:30（北京时间）前递交响应文件。

[bookmark: _Toc14794][bookmark: _Toc19838]一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320506008-YZZJ-C2026-0007号
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]2、项目名称：香山街道（2026年）农村公路小修保养项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购预算：
预算金额：2085404.00元 
最高限价（如有）：人民币（大写）：贰佰零捌万伍仟肆佰零肆元整
5、采购需求：
详见采购文件第四章采购内容
6、合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体按采购人通知为准）。 
7、本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]（1）具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
[bookmark: OLE_LINK46]（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业（磋商响应文件中必须提供中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，否则磋商响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝），所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
3.1磋商供应商具有效期内的公路养护作业路基路面养护乙级或以上资质；
3.2项目经理要求：拟投入本项目的项目经理具有公路工程贰级注册建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）；
3.3磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”政府采购交易系统  
方式：线上获取 
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年11月17日13:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、开启
时间：2026年11月17日13:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
5、 本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。政府采购管理监督电话：0512-65283947。
7、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
8、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
9、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名    称：苏州市吴中区人民政府香山街道办事处
地    址：苏州太湖国家旅游度假区北塘路2号
联系人：李润杰
联系电话：0512-66567858
2、采购代理机构信息
名    称：苏州永正造价师事务所有限公司
地    址：苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦9楼
联系方式：0512-65629282
联系人：蒋杰
3、项目联系方式
项目联系人：蒋杰
电      话：0512-65629282

[bookmark: _Toc11400]




[bookmark: _Toc17757][bookmark: _Toc29635][bookmark: 投标人须知]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc57376407][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc58248881][bookmark: _Toc16525]
一、响应文件的组成及要求
[bookmark: _Toc5566]（一）文件组成：
1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：
封面
1.1报价部分
1.1.1开标一览表(按系统内统一格式)；
1.1.2分项报价表（按工程量清单填写）；
1.2资格性要求
1.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。
1.2.3响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力。（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
1.2.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.2.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购，若未提供不享受报价评审优惠政策）
1.2.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2.9响应单位资质：
①磋商供应商具有效期内的公路养护作业路基路面养护乙级或以上资质；
②项目经理要求：拟投入本项目的项目经理具有公路工程贰级注册建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）；
③磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证。
1.2.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.3符合性要求
1.3.1磋商响应函；
1.3.2关于资格文件的声明函；
1.3.3磋商响应单位基本情况表；
1.3.4磋商响应单位《营业执照》副本扫描件；
1.3.5磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
1.3.6法定代表人授权委托书及磋商响应单位代理人身份证扫描件（如有授权）；
1.3.7《商务条款偏离表》、《服务要求对照偏离表》；
1.3.8拟投入的人员一览表；
1.3.9拟投入的设备一览表；
1.4综合评标文件
1.4.1其它有关证明文件；
注：（1）以上1.2.1-1.2.10为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上1.3.1-1.3.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（6）项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦915室，联系人：蒋杰，联系电话：0512-65629282） 
（7）如投标(响应)文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标(响应)文件，投标(响应)无效。
二、磋商程序
[bookmark: _Toc7726]1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。
5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
三、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、质疑递交地点：苏州永正造价师事务所有限公司
质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。
[bookmark: _Toc2426]四、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31063]五、服务费及履约保证金
1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。
2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
	开票信息

	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


3、请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：2745536790@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、履约保证金：无。
[bookmark: _Toc31110]六、政府采购政策
[bookmark: _Toc5270]（一）节能产品、环境标志产品
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。
七、信用记录
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc14106]











[bookmark: _Toc4028][bookmark: _Toc332][bookmark: 投标文件格式]第三章 响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc7097]
附件1、磋商响应函
磋商响应函
致：苏州永正造价师事务所有限公司
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、交通费用、餐费、人员培训、售后服务、管理费、利润、规费、税金以及代理服务费等一切费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
电子邮箱：
                                                    
供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc6183]
附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                          价格单位：元
	项目名称
	响应总报价
（元）
	服务期限

	
	
	



注：上述报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、交通费用、餐费、人员培训、售后服务、管理费、利润、规费、税金以及代理服务费等一切费用。



供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

[bookmark: _Toc14239][bookmark: _Toc31009]
附件3、报价明细表
报价明细表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1、本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。
2、按所提供的工程量清单自行编制。

供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州永正造价师事务所有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
日      期：     年     月    日
[bookmark: _Toc31308]
附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州永正造价师事务所有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc30056]
附件6、磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	年          万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945]
供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574]
附件7、服务要求偏离表
服务要求偏离表

	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc6051]
附件8、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc5258]
附件9、实施方案
实施方案
	提示：
1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc5921]
附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附件12、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:
1.（标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：

日  期：
[bookmark: _Toc14042]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件13、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日






[bookmark: _Toc7573]
附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：                                                                

电话：                     传真：                      

电子邮件：                 邮编：                      

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 

日期： 
[bookmark: _Toc9516]
附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


附件16、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

                ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK21]备注:根据评审办法要求。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc57376408][bookmark: _Toc58248882][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc6898]






第4章 [bookmark: 招标书][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc23981] 采购内容


采购内容
[bookmark: _Toc63066515][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc58248884][bookmark: _Toc57376410]苏州永正造价师事务所有限公司受苏州市吴中区人民政府香山街道办事处的委托，就其拟采购的香山街道（2026年）农村公路小修保养项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
项目信息：
项目编号：JSZC-320506008-YZZJ-C2026-0007号
项目名称：香山街道（2026年）农村公路小修保养项目
采购预算：2085404.00元 
合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体按采购人通知为准）。 
采购需求：
一、养护质量验收规范
1、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）
2、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）
3、《公路沥青路面养护技术规范》（JTGT 5142-2019）
4、《公路路基养护技术规范》 (JTJ5150-2020)
5、《公路技术状况评定标准》 (JTJ5210-2018)
6、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）
7、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）
8、《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
二、养护范围及内容
2.1、养护范围
香山街道内管养道路、桥梁及其配套设施的维修保养；公交候车亭的维护保养；灾害性天气的道路抢修等。
2.2、养护工作内容
公路养护工作包含日常巡查、日常养护、零星维修。
注：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，可在本项目界面中下载工程量清单，如供应商在系统中无法获取工程量清单，可拨打电话0512-65288225工作日上午9:00-下午16:30（北京时间）告知采购代理机构该单位的邮箱号获取。
三、养护等级及标准
3.1、养护质量标准
	总体及单位工程
	公路总体（MQI）
	路基
（SCI）
	路面
（PQI）
	桥梁（BCI）
	沿线设施（TCI）

	技术状况等级
	不低于良
	不低于良
	不低于良
	不低于2类
	不低于良


四、路基日常养护
4.1、路基养护总体要求
4.1.1、路肩养护应满足下列质量要求： 
1、表面密实平整、清洁、无杂物、无杂草。 
2、路肩宽度符合设计要求，边缘顺直、无缺损。
3、横坡符合设计要求，与路面衔接平顺，不阻挡路面排水。
4、路缘石完好、无缺损。
4.1.2、路堤与路床养护应满足下列质量要求：
1、无明显不均匀沉陷。
2、无开裂滑移。
3、无冻胀、无翻浆。
4.1.3、边坡养护应满足下列质量要求： 
1、坡面平整，无冲沟、无松散、无杂物。
2、坡度符合设计要求。 
3、边坡稳定。
4.1.4、既有防护及支挡结构物养护应满足下列质量要求：
1、无沉陷、无开裂、无移位，沉降缝、伸缩缝完好。 
2、表面平整、无脱空。 
3、排水孔无堵塞、无损坏。
4.1.5、排水设施养护应满足下列质量要求：
1、无杂物、无淤塞、无冲刷； 
2、纵坡适度、排水畅通；
3、进出口状况完好、无积水。
4.2、路基日常巡查
4.2.1、应在公路养护日常巡查工作制度中明确路基日常巡查工作内容。
4.2.2、路基的日常巡查可分为一般巡查和专项巡查。
4.2.3、路基的一般巡查频率每周不宜少于一次，遇特殊气候、突发灾害等情况，应适当增加巡查频率。一般巡查可用目测方式，也可用目测与量测相结合的方式， 应包括下列主要工作内容：
1、检查路肩是否存在缺损、阻挡排水，是否存在杂草、杂物。 
2、检查路堤是否存在杂物堆积，是否存在沉陷、冻胀翻浆。 
3、目测边坡是否存在冲刷、缺口，坡面是否存在杂草、杂物，坡体是否存在松动、碎落崩塌、局部坍塌。
4、检查既有防护及支挡结构物是否存在表面破损、勾缝脱落、杂草、杂物，是否存在排（泄）水孔堵塞，是否存在局部损坏。
5、查看排水设施是否存在堵塞、破损等。
4.2.4、路基的专项巡查应主要对高边坡、既有防护及支挡结构物、排水设施等的病害进行实地察看与量测，做好路基专项巡查记录，并应符合下列规定：
1、路基的专项巡查应在年度公路网级的路基技术状况调查基础上，每半年进行一次。
2、对最近一次路基技术状况指数 SCI 或任一分项指标评定为“次、差”的路段，其专项巡查频率每月不得少于一次。
4.2.5、路基专项巡查应包括下列主要工作内容：
1、察看边坡坡顶和坡面是否存在裂缝以及裂缝的发展情况；边坡坡面是否存在岩体风化松散、局部坍塌、滑坡。 
2、检查既有防护及支挡结构物是否存在结构变形、滑移、开裂；基础是否存在积水、冲刷、空洞等。
3、查看排水设施的排水是否通畅、有效，是否损坏、不完善。
五、路面日常养护
5.1、养护质量要求
5.1.1、沥青路面日常养护应满足下列质量要求:
1、沥青路面保持干净、整洁,及时清除杂物、积水。
2、及时发现并处治裂缝、坑槽、松散、沉陷、车辙等病害,与原路面接合的界面顺直、紧密、耐久,达到平整、美观等效果。
3、路缘石保持线条直顺、顶面平整、无缺失,具有良好的视线诱导与挡水引流效果。
4、路面障碍及时清理或报告,并做好沥青路面日常巡套、病害处治和障碍清理记录。
5.1.2、沥青路面养护工程验收质量检验评定标准应符合公路养护工程质量检验评定的有关规定。
5.2、日常巡查要求
5.2.1、公路养护日常巡查频率不宜少于1次/日，遇暴雨、台风、雨雪、冰冻等极端情况时，应适当增加巡查频率。
5.2.2、日常巡查应主要检查沥青路面病害，以及易诱发路面病害或影响通行的积水、积积雪、积冰、污染物、散落物、路障等情况。
5.2.3、日常巡查宜采用乘车、骑行或步行巡查方式,乘车巡查过程中发现路面突发病害及异常情况时应停车辅助人工检查,并应符合下列规定;
1、巡查车辆的车身应有明显标识,配备导向闪光箭头,车顶宜安装带有黄闪标志的车辆闪光灯。
2、巡查人员应具备沥青路面相关专业知识,经过安全培训与作业交底,具备初步判别路面病害及处置突发情况的能力。巡查人员应穿戴安全标志服,配备简易量测工具及照相、移动数据终端等设备。
3、日常巡在车辆速度,高速公路及一级公路不宜大于60km/h,二级及二级以下公路不宜大于40km/h,应开启车辆闪光灯和闪光箭头。停车辅助人工检查时,可临时停靠在右侧紧急停车带或右侧路肩,巡在人员应在车辆前方快速完成检查作业后及时撤离。
4、日常巡查发现路而影响通行的障碍物或异常情况时,应及时采取措施进行清除与处理。危及行车安全的,应采取临时安全保障措施后再进行处理:不能立即清除的,应及时通知相关单位处理。
5.2.4、日常巡查应记录发现路面突发病害与异常情况信息,宜采用移动终端实时录入信息数据,并按信息管理系统功能将突发病害图片、有关说明等信息一并录入,巡查结束后应及时整理、汇总日常巡查记录,并录人相关信息管理系统。
5.2.5、日常巡查中发现重大情况应按相关规定及时报告。
5.3、日常保养
5.3.1、日常保养应包括下列主要工作内容:
1、清除路面泥土杂物、污染物、散落物等。
2、排除路面积水,疏通路面排水。
3、清除路面积雪、积冰、积沙等。
5.4、日常维修
5.4.1、日常维修应包括下列主要工作内容：
1、桥头、涵顶跳车的处理 。
2、沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边等病害。
六、桥梁日常养护
6.1、一般规定
6.1.1、公路桥涵养护应符合下列要求：
1、桥涵外观整洁。
2、桥面铺装坚实平整、横坡适度。
3、桥头顺适。
4、排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标线等设施齐全良好。
5、结构无损坏。
6、基础无冲刷、淘空。
7、与路基不同宽度的小桥，应逐步改建成与路基同宽。
6.1.2、公路桥涵养护工作应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，以桥梁结构安全为中心，以陌生部件为重点加强全面养护。
6.1.3 应加强桥涵的日常巡查。桥涵日常巡查是桥涵日常工作的重要内容之一，应予以充分重视，发现隐患或病害应及时处治。
6.1.4 桥涵构造物的养护，应首先使原结构保持原设计汽车荷载等级的承载要求及设计交通量的通告要求。
6.1.5 桥涵养护工程应重视经济技术方案的比选，并育雏利用原有工程材料和原有工程设施，以降低成本。
6.1.6 桥梁管养单位应对辖区内所有桥梁建立“桥梁基本状况卡片”，将有关信息输入数据库，建立信息化档案。
6.2、养护与维修
6.2.1、桥面铺装
1、桥面应经常清扫,排除积水,清除泥土、杂物、冰棱和积雪,保持桥面平整、清洁。
2、沥青混合料桥面出现泛油、拥包、裂缝、波浪、坑槽、车辙等病害时,应及时处治。当损坏面积较小时,可局部修补。
3、水泥混凝土桥面出现断缝、拱胀、错台、起皮、露骨等病害时,应及时处理。损坏面积较大时,应将原铺装整块或整跨凿除,重铺新的铺装层。
4、桥面防水层如有损坏,应及时修复。
6.2.2 排水系统
1、桥面的泄水管、排水槽如有堵塞,应及时疏通,并经常保持畅通。
2、桥面应保持大于1.5%的横坡,以利于桥面排水。
3、桥梁上设置的封闭式排水系统,应保持各排水管道畅通,排水系统的设备如水泵等应工作正常,若有堵塞应及时疏通,若有损坏则应及时更换。
6.2.3、人行道、栏杆、护栏、防撞墙
1、人行道块件应牢固、完整,桥面路缘石应经常保持完好状态。若出现松动、缺损应及时进行修整或更换。
2、桥梁栏杆应经常保持完好状态。栏杆柱应竖立正直,扶手应无损坏、断裂,伸缩缝处的水平杆件应能自由伸缩。栏杆柱、扶手如有缺损,应及时补齐。因栏杆损坏而采用临时防护措施时,使用时间不得超过三个月。
3、钢筋混凝土栏杆开裂严重或混凝土剥落,应凿除损坏部分,修补完整。
4、钢质栏杆应涂漆防锈,一般每年一次。
5、护栏、防撞墙应牢固、可靠,若有损坏应及时修理或更换。钢护栏与钢筋混凝土护栏上的外露钢构件应定期涂漆防锈,一般每年一次。
6、桥梁两端的栏杆柱或防撞墙端面,涂有立面标记或示警标志的,应定期涂刷,一般一年一次,使油漆颜色保持鲜明。
6.2.4、桥上灯柱
桥上灯柱应保持完好状态,如有缺损和歪斜,应及时修理、扶正。灯具损坏应及时更换，保证夜间照明。
6.2.5、伸缩装置
1、应经常清除缝内积土、垃圾等杂物,使其发挥正常作用,若有损坏或功能失效应及时修理或更换。
2、以下几种伸缩装置出现下列病害时,应及时进行更换。
1）U形锌铁皮伸缩装置的锌铁皮老化、开裂、断裂。
2）钢板伸缩装置或锯齿钢板伸缩装置的钢板变形,螺栓脱落,伸缩不能正常进行。
3）橡胶条伸缩装置的橡胶条老化、脱落,固定角钢变形、松动。
4）板式橡胶伸缩装置的橡胶板老化开裂,预埋螺栓松脱,伸缩失效。
3、更换的伸缩装置应选型合理,伸缩量应满足桥跨结构变形需要,安装应牢固、平整、不漏水。
4、维修或更换伸缩装置时,应采取措施维持交通。
6.2.6、标志、标线和交通安全设施
1、桥上的交通标志应齐全、醒目、牢固,标志板应保持整洁、无裂纹和残缺。若有损坏应及时整修。
2、交通标线应经常保持完好、清晰,定期进行标线重涂。
3、桥上的防眩板应保持齐全、整洁,若有损坏应及时整修。
4、桥上的防护隔离设施应完整、牢固,若有损坏应及时修理。
5、桥上设置的航空灯、航道灯及供电线路、通信线路必须保持完好状态,如有损坏应立即修复。避雷设备要经常保持完好,接地电阳要符合要求,接地线附近禁止堆放物品,禁止挖取接地线的覆土。
6.2.7、钢筋混凝土梁桥的日常养护与维修
1、钢筋混凝土桥梁日常养护维修内容:清除表面污垢；修补混凝土空洞、破损、剥落、表面风化以及裂缝;清除暴露钢筋的锈溃、恢复保护层;处理各种横、纵向构件的开裂、开焊和锈蚀保持箱梁的箱内通风,未设通风孔的应补设。梁体的污垢宜用清水洗刷,不得使用有腐蚀性的化学清洗剂。
2、钢筋混凝土梁桥常见病害及采用的处理方法:
1）对梁(板)体混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等应先将松散部分清除,再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。新补的混凝土要密实,与原结构应结合牢固、表面平整。新补的混凝土必须实行养生。
2）梁体若发现露筋或保护层剥落,应先将松动的保护层凿去,并清除钢筋锈迹,然后修复保护层。如损坏面积不大可用环氧砂浆修补,如损坏面积过大可用喷射高强度等级水泥砂浆的方法修补。
3）梁(板)体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊,可采取更换、补焊、帮焊等措施修补。
4）钢筋混凝土梁桥的裂缝处理:
当裂缝的宽度大于限值及裂縫分布超出正常范围时应作处理。
当裂缝宽度在限值范围内时,可进行封闭处理,一般涂刷环氧树脂胶。
当裂缝宽度大于限值规定时,应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料。
当裂缝发展严重时,应加强观测,查明原因,按照本规范的有关规定进行加固处理。
3、空气、雨水、河流水中含有对混凝土和钢筋有侵蚀的化学成分时,应对桥梁结构进行防护。
4、钢筋混凝土构件的修补。
1）在昼夜平均气温低于5℃的冬季维修桥梁时,对修补的混凝土构件应采取保温措施,保证混凝上的凝固硬化。
2）用于修补加固的混凝土、钢材,其强度和其他质量指标应不低于原桥材料。修补用的混凝土强度等级应比原强度等级提高一级,在pH值小于5.6的地区,所用水泥应根据环境特点采用耐酸的硅酸盐水泥、抗铝硅酸盐水泥等。
3）受拉区修补用的混凝土宜用环氧树脂配制,受压区修补用的混凝土可用膨胀水泥配制。用水泥混凝土或砂浆修补的构件应加强养生,有条件时宜用蒸汽养生或封闭养生。
6.2.8、墩台基础的日常养护与维修
1、应采取措施保持桥梁墩台基础附近河床的稳定。桥梁上下游各200m的范围内(当桥长的1.5倍超过200m时,范围应适当扩大)应做到:
1）应适时地进行河床疏浚。每次洪水过后,应及时清理河床上的漂浮物,使水流顺利渲泄。
2）在桥下树立警告示牌,禁止任何人或单位在上述范围内挖砂、取土、采石、倾倒废弃物,禁止进行爆破作业及其他危及公路桥梁安全的活动。
3）不得任意修建对桥梁有害的建筑物,因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或拓宽河床时,应事先报经交通主管部门或公路管理机构同意,并采取有效的防护措施。
发现任何有可能破坏桥梁安全的行为,应及时制止。
2、若基础冲刷过深或基底局部掏空,应立即抛填块石、片石、铅丝石笼等进行维护。
3、桥下河床铺砌出现局部损坏时应及时维修。若砌块损坏,可补砌或采用混凝土修补。
4、对设置的防撞、导航、警示等附属设施应经常检查、维护,保持良好状态。
6.2.10、墩台的日常养护与维修
1、保持墩台表面整洁,及时清除墩台表面的青苔、杂草、灌木和污秽。
2、对发生灰缝脱落的坛工砌体,应清除缝内杂物,重新用水泥砂浆勾缝。
3、墩、台身圬工砌体表面风化剥落或损坏时,损坏深度在3cm以内的,可用水泥砂浆抹面修补,砂浆强度等级一般不应低于Ms,当损坏面积较大且深度超过3cm时,不得用砂浆修补,而须采用挂网喷浆或浇注混凝土的方法加固。
4、污工砌体镶面部分严重风化和损坏时,应用石料或混凝土预制块补砌、更换,新老部分要结合牢固,色泽质地应与原砌体基本一致。
5、墩台身污工砌体的砌块如出现裂缝,应拆除后重新砌筑。
6、墩、台表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面、裂缝、露筋等病害时,应采用水泥砂浆修补。因受行车震动影响,不易用水泥砂浆补牢的,应考虑采用环氧树脂或其他聚合物混凝土进行修补。
7、墩、台混凝土裂缝宽度超过限值时,应及时上报做专项维修。
6.2.11、锥坡、翼墙的养护
1、锥坡应保持完好。锥坡开裂、沉陷,受洪水冲空时,应及时采取措施进行维修加固。
2、翼墙出现下沉、断裂或其他损坏时,应及时维修加固。
七、公交候车亭日常养护
7.1公交站台宣传设施维护
7.1.1橱窗硬件维护
1、定期对橱窗锁具、钢化玻璃等硬件设施进行检修，确保每月所有站台均检修1次。及时发现并更换损坏及老化设施。
2、做好日常巡查工作，制定相应方案，明确巡查线路、人员、车辆等信息。确保每次巡查不少于1车，每车不少于2人，发现问题及时处置，每次巡查均应做好巡查记录并附照片。所有公交站台应确保每月巡查不少于2次。相关工作应形成台账资料，由采购单位不定期检查。
3、配合做好采购单位发布的其他应急任务。
4、做好恶劣天气突击巡查及维护工作。
5、维护过程中，应文明安全施工，确保工作安全顺利开展。
7.1.2候车亭维修养护
1、定期对候车亭主体钢结构、顶棚及附属设施进行巡视，及时发现并更换破碎、损坏的部分。
2、定期清洁公交候车亭，每2周清洁一次。
3、做好日常巡查工作，制定相应方案，明确巡查线路、人员、车辆等信息。确保每次巡查不少于1车，每车不少于2人，发现问题及时处置，每次巡查均应做好巡查记录并附照片。所有公交站台应确保每月巡查不少于2次。相关工作应形成台账资料，由采购单位不定期检查。
4、配合做好采购单位发布的其他应急任务。
5、做好恶劣天气突击巡查及维护工作。
6、维护过程中，应文明安全施工，确保工作安全顺利开展。
八、考核要求
每季度按吴中区公路中心相关要求进行考核（如有）。
九、文明施工要求
1、施工现场堆放的建筑材料、构件、料具、应堆放整齐、有序、稳固，物料堆上挂设标牌，标明物料名称、规格、产地、保管人等重要信息。
2、工程运输车辆应当符合运输要求，并随车持有相关的证照。
3、施工垃圾应集中、分类堆放，及时清运；施工现场应配置专职保洁员，负责工地内场保洁。施工现场污水应当处理达标并办理相关批准手续后，方可排入城市排水管网、河道或者外环境。
4、承包人是施工现场扬尘污染防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘的来源，制定有效的扬尘治理方案，其中应包括工地扬尘污染防治资金使用计划和扬尘污染防治预警预案。施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。施工现场各区域应明确环保卫生责任人，配备必要的保洁工具和洒水设备，建立定期、不定期清扫和保湿制度、确保控尘、保洁措施到位。
5、施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准，施工过程中采取措施降低噪音若必须在特殊时段进行产生噪音的施工作业时，承包人应向环保部门申报，核准后方能组织施工，并采取有效的降噪措施。
6、作业人员应穿着统一制作的养护工作服，保持衣冠整齐，夜间应急保障等作业时应佩带反光安全标志。车容车貌整洁，技术状况良好。
十、安全生产要求
1、在施工过程中，承包人应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)。上路作业应办理各种规定手续。作业人员和车辆按要求设置安全标志，服从公安、路政部门的管理。
2、由于承包人管理不善，或因承包人职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包人自负，发包人不承担任何责任。
3、养护作业必须严格按《公路养护安全作业规程》实施，机械操作手在作业时必须遵守《公路筑养机械操作规程》的有关规定。
4、在日常小修保养作业路段，由专职安全员负责规范设置各类交通安全设施。
5、每月定期召开安全会议，集中进行安全作业教育。
十一、保险要求
1、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，保险费用由承包人自行承担。
2、保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
十二、材料及设备要求
本项目所有小修保养的材料由承包人自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护技术规程、规范要求。
十三、响应报价依据与要求
12.1、响应报价
1、承包人应根据自身成本做出整个养护周期的最终报价。最终报价包括项目工作内容中包含的养护范围、养护内容并达到本招标文件、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）标准的基价类日常养护服务费用和单价类小修费用两个部分。
2、基价类日常养护服务费用由承包人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价，该价格为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。采购人不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整承包人所报的基价类日常养护服务费用；也不会因承包人在响应报价时的遗漏和疏忽而调整价格。
3、单价类小修项目采用固定综合单价报价，工程量根据实际发生数量按实结算，单价由承包人根据养护经验自行测算填写。在合同执行过程中，承包人根据采购人的维修指令单进行施工，施工完成后及时报采购人进行验收，验收合格后采购人对合格工程量进行签证，每份维修指令单对应一份工程量签证单。如果中标人发出维修指令后中标人未在规定时间内完成维修任务，中标人将委托第三方进行维修，所产生的费用由采购人从中标人的服务费中扣除直接支付给第三方。
12.2、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。
1、承包人应按照采购人提供的招标文件、招标清单、材料要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在其余项目内，实施时采购人对该项目不予额外支付。
2、除招标清单列明的内容外，本项目所有在其他方面可能发生的费用，如：文明施工措施费、交通配合费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、各类规费、税金及对原有建筑、绿化的保护措施和防盗、对外来影响或损坏的管理及突发事件处理费用、其他各类相关保险、垃圾外运费等，承包人应一律在总价中考虑，不单独报价。
3、由于本项目养护维修期限为12个月，在项目养护维修期限内由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，总价不调整。
4、承包人中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。
5、承包人在养护作业过程中需对不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，如有损坏，承包人负责赔偿。
6、承包人除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。分包单位必须取得相关资质，分包单位需报采购人同意并备案，采购人有权不同意承包人上报的分包单位并可要求承包人重新选择上报。
7、承包人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目负责人、主要技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社保）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，承包人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求承包人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
12.3社会公共责任险费暂定20000元，最终按实际结算，社会公共责任险由中标单位代为购买，被保险人应为招标人。
十四、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中投标人若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
十五、其他说明
1、供应商按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
3、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
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一、合同协议书
苏州市吴中区人民政府香山街道办事处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施香山街道（2026年）农村公路小修保养项目（项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.施工范围和工作内容：
（1）项目概况：
香山街道内管养道路、桥梁及其配套设施的维修保养；公交候车亭的维护保养；灾害性天气的道路抢修等。
（2）施工范围：
香山街道（2026年）农村公路小修保养项目，具体详见工程量清单。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标（成交）通知书（详见附件1）；
（3）磋商响应函及附录（详见附件2）；
（4）项目专用合同条款（详见附件3）；
（5）公路工程专用合同条款【详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）】；
（6）通用合同条款【详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）】；
（7）工程量清单计量规则【详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）】；
（8）技术规范【详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）】；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单（详见附件4）；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺（详见附件5）及响应文件中的施工组织设计（详见响应文件）；
（12）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价：人民币（大写）  元整（￥          ）。
4.承包人项目负责人（项目经理）：     。
5.工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。工程安全目标：安全生产无责任事故。
6、养护质量验收规范
（1）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）
（2）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）
（3）《公路沥青路面养护技术规范》（JTGT 5142-2019）
（4）《公路路基养护技术规范》 (JTJ5150-2020)
（5）《公路技术状况评定标准》 (JTJ5210-2018)
（6）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）
（7）《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）
（8）《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，自合同签订之日起一年（具体按采购人通知为准）。
9.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10.本协议书一式玖份，发包人执三份，承包人执陆份。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
12.合同附件：
附件1：中标（成交）通知书
附件2：磋商响应函及附录
附件3：项目专用合同条款
附件4：已标价的工程量清单
附件5：承包人有关人员表
附件6：响应报价的其他要求

（以下无正文内容）

	发包人：         （盖单位章）
	承包人：      （盖单位章）

	法定代表人
或其委托代理人：        （签字）
	法定代表人
或其委托代理人：        （签字）

	      年    月    日
	      年    月    日
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	序号
	条目号
	编列内容

	1
	1.1.2.2
	名    称：苏州市吴中区人民政府香山街道办事处
地    址：苏州太湖国家旅游度假区北塘路2号

	2
	1.1.2.6
	监理人：待定
地 址 ：将在合同协议书中明确
邮政编码：将在合同协议书中明确

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）监理人根据第15.3款发出的变更指示之前需要经发包人事先批准；

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料和工程设备：否 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设备：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内；
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：人民币2000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的 /  %给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照/；
√合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：无

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：无材料、设备预付款

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：无。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按中国人民银行短期贷款利率加手续费

	20
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	21
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	18.2（2）
	竣工资料的份数：按招标人要求且符合发包人当地城建档案验收标准。

	23
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

	24
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	25
	19.7（1）
	保修期：无

	26
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率（包括不计免赔）：详见本采购文件 “响应报价的其他要求”。

	27
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额（包括不计免赔）：详见本采购文件“响应报价的其他要求”。

	28
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
机构名称：发包人注册所在地人民法院，诉讼费（包括案件受理费和案件处理费）由败诉方承担。
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说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。
1.一般约定
1.1.3工程和设备
第1.1.3.10目细化为：
永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，拌和设备场地、材料堆放场地。
补充第 1.1.3.12 合同范围
（1）除另有规定外，合同工程包括施工单位承包的全部工程以及施工中需要的人力、材料、工程 设备和一切施工设施(无论是临时性的或永久性的)等，均由承包人负责。
（2）响应项目单价应视为承包人为实施和完成本合同每个项目单位数量工程(包括缺陷维修)所必须的全部经费，除非根据合同有关条款对合同单价作调整，应该承认承包人已将他认为实施本合同每个项目单位数量工程所需用的全部开支费用均已列入了标价。
（3）分流桶复位等不发生材料费的项目费用含在合同总价中，不单独计量与支付。
（4）施工用电：①本工程的施工用电和照明用电，均由承包人自行解决。②为确保施工正常进行，承包人必须自备发电机组，自发供电，自发供电的单价由承包人计算，并由承包人统一摊计至工程量清单有关项目的工程报价之中。
（5）施工、生活用水：本工程的施工和生活用水，均由承包人自行解决。
[bookmark: _Hlk167361186]（6）车辆及人工台班：因交通事故等原因造成的阻碍交通等突发事件，发包人需要承包人及时上路清除，实施过程中这种临时工作所发生的费用，发包人将按照车辆及设备的使用台班和车辆台班的中标单价按实计算，人工及其他费用不单独计量支付，包含于总价中。
（7）承包人的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检 验和交纳各种相应费用等。承包人应交纳的各项规费、附加费用均由承包人自行负担。承包人车辆通行费用由承包人自行解决。
第1.6.2款后增加如下内容：
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：材料设备采购计划、工程总进度计划、工程进度款用款计划、施工组织设计、重要的分部分项工程（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、扬尘管控措施及治理方案和国家、江苏省、苏州市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：实际开工日期前14天提供。如工程实施（包含办理施工许可证）需要提前提供，承包人应满足发包人和监理人要求；
承包人提供的文件的数量为：一式四份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件四份并提供电子文件一份；
发包人审批承包人文件的期限：监理人及发包人在收到文件后7天内审查完毕。
发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
1.9严禁贿赂
本款补充内容如下：
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。同时签订《廉政合同》，格式详见合同附件。
2.3 提供施工场地
第2.3款后增加如下内容：
发包人不负责提供施工所需要的条件，包括但不限于施工场地、施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作均由承包人自行解决，费用含在响应报价中。
2.8 其他义务
2.8.1 发包人根据《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）将有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证，并畅通工程款拖欠投诉举报和沟通渠道，确保工程款按合同约定支付。
3.1监理人的职责和权力
3.1.1（4）后增加“无论承包人的延期要求是否成立，发包人授权监理人批准延期的时间不得超过28天。”
增加：
3.1.4监理人将遵照《公路工程施工监理规范》和监理规程行使职权，负责本工程质量控制、进度控制和投资控制，以及合同管理、信息管理、安全管理和组织协调工作。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本合同段的监理管理办法，监理人将遵守上述办法规定。
3.1.5 监理人按照发包人要求和相关规定履行农民工工资的有关监理工作，协助委托人做好农民工工资支付管理工作。督促施工总承包单位和分包单位落实用工管理和工资支付有关制度，完善基础资料；在审核计量支付资料时，加强对农民工工资费用有关资料的复核工作。
3.1.6 监理人应相关按照相关扬尘管控文件的规定做好施工现场防尘监理及管理工作，确保施工单位在施工过程中做好扬尘管控工作。
3.1.7监理人应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关文件的规定做好施工现场噪声污染监理及管理工作（如有更新文件或其他相关文件，按规定执行），确保承包人在施工过程中做好噪声污染管控工作。
4.1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
本项补充：
中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。
承包人的一切进口施工机具、设备均应按规定交纳关税，其费用不含在报价内，应由承包人自费负担。
4.1.8  为他人提供方便
本款细化为：
（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人、监理人员或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。
（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。
4.1.10 其他义务
4.1.10(1)款约定为：
（1）承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，拌和设备场地、材料堆放场地。
4.1.10（6）款约定为：
（6）承包人应履行的其他义务：
1) 承包人应仔细研究施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
2) 承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。
3) 承包人必须建立针对本合同工程的施工交工验收合格后付至对应合同金额体系，做到“横向到边，纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。
4) 根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
5) 承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。
6) 施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
7) 结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
8) 如果沿线路基两侧地下埋设国家光缆和国防光缆，承包人在进场施工时应采取必要的保护措施，严禁由于施工破坏光缆，造成通讯中断，否则由此引起的损失和责任由承包人负责；发包人在施工期间将积极协调光缆的迁移等事宜。
9) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫和合同段内交通维护保修工作，确保过路行人、车辆的安全，因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切赔偿费用。
10) 承包人施工时应按相关规范和发包人、监理人的要求做好安全防护和环境保护工作，不得污染周边环境。因承包人原因给第三方造成损失的，承包人应及时中止损害，并及时办量赔偿相关事宜，可以从保险公司获得赔偿的，承包人应积极办理理赔事宜。且承包人应按照相关规定制定噪声防治实施方案、采取有效措施、减少振动降低噪声等。
11) 承包人应接受发包人、监理人对农民工工资专项资金使用的监管工作，配合落实并完成发包人、监理人要求及相关农民工工资规定。
12) 为确保项目质量，应及时向发包人或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与交警、交通综合执法、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有的协调工作由承包人自行完成。
13) 承包人在接到发包人通知8小时内赶到现场并通告发包人。修复任务必须在接到通知24小时内完成，大规模连片损坏修复必须在接到通知48小时内完成，若涉及影响道路通行等特殊情况下应按发包人要求进行抢修。若承包人未能响应，发包人将按违约条款的规定，对承包人处以违约金或终止合同。
14) 发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。
15) 承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，配备固定的、具有类似施工经验的队伍、人员、机械；根据工程的特点，承包人须提供现场施工人员名单，施工机械应能满足施工要求，并在所辖段设置作业办公点或值班点，并配备车辆、人员、传真、电话等必备办公工具。
16) 应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报发包人审核。工程结束后按发包人要求提交相关资料和决算（一式两份）及其相应的电子文档、照片一份，并配合发包人进行工程验收。
17) 承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应按发包人指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则发包人或其代表有权对承包人按实际污染面积收取每平方米100元的违约金。
18) 本项目承包人必须配备装载机、自卸汽车、载货汽车、挖掘机、推土机、离心清水泵、柴油发电机等养护设备，须在签订合同后一周内进场。
19) 日常养护巡查要求如下：
（1）养护单位（承包人）公路养护巡查、检查应以养护合同、文件约定的养护项目为主要内容,包括以下方面：
a、总则：养护基础台帐图表；养护人员出勤出工；养护人员标志服；养护作业安全警示标志、安全防护措施等。
b、灾害性天气前、后重要路段监测：①暴雨、连阴雨：路面冲刷空洞、路边警示桩倾斜；②台风、大风：路面存在障碍物、标志牌倾斜；③低温、大雪：路面积冰、路面积雪等。
c、若有有关文件对养护的主要内容提出要求的，承包人应当按照该文件要求执行。合同签订前的文件发包人已经充分告知承包人，合同签订后的文件，以发包人发送给承包人开始执行。
[bookmark: _Hlk167361217]（2）巡查要求：落实巡查制度，专人专车每天上路公路巡查，每日巡查人员不少于2人，每日进行不少于两次的日常养护巡查，每周全覆盖巡查一次所有乡道、村道，雨季、冰冻季节和台风暴雨等灾害性天气气候，应当加强日常巡查工作。每周还应当进行不少于一次的夜间巡查。养护巡查应当全面完整且有巡查日志或其他有效证据予以证明，发包人予以抽查。若因未按照要求巡查，导致第三人人身财产损害的，该损害后果由承包人承担。
①日常养护巡查可以车行为主，采用观察、目测及人工计量，定性与定量观测相结合，重要情况可予以摄影或摄像。
②巡查车辆的车身应有明显标识，配备导向闪光箭头，车顶宜安装带有黄闪标志的车辆闪光灯。
③巡查人员应穿戴安全标志服，配备简易量测工具及照相、移动数据终端等设备。
④日常巡查车辆速度，不宜大于40km/h，巡查时应开启车辆闪光灯和闪光箭头。停车辅助人工检查时，可临时停靠在右侧紧急停车带或右侧路肩，巡查人员应在车辆前方快速完成检查作业后及时撤离。
⑤日常巡查发现路面影响通行的障碍物或异常情况时，应及时采取措施进行清除与处理。危及行车安全的，应采取临时安全保障措施后再进行处理；不能立即清除的，应及时通知相关单位处理。
⑥日常巡查应记录发现交安设施损坏与异常情况信息，宜采用移动终端实时录入信息数据，并按信息管理系统功能将图片、有关说明等信息一并录入，巡查结束后应及时整理、汇总日常巡查记录表，并录入相关信息管理系统。
⑦日常巡查中发现重大情况应按相关规定及时报告。
⑧养护巡查应当全面完整且有巡查日志或其他有效证据予以证明，发包人予以抽查。若因未按照要求巡查，经有关部门认定（交警部门等）导致第三人人身财产损害的，该损害后果由承包人承担。
（3）养护单位（承包人）应当保证巡查、检查车辆及人员的配备满足工作需求。养护单位（承包人）应当主动与执法部门、应急管理部门加强联动，必要时联系交管部门和地方政府，完成应急突发处置，保障公路完好畅通。
4.2 履约保证金
本项目不要求提供履约保证金。
[bookmark: _Toc152042422][bookmark: _Toc179632662][bookmark: _Toc152045644][bookmark: _Toc144974612]4.3分包
本项目不允许分包。
4.5 承包人项目经理
4.5.1款补充：
项目经理在同一合同期内严禁兼任另一合同的项目经理。在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原响应文件中承诺的项目经理。项目施工期间每日早晚需进行打卡，项目经理每月出勤不少于21天，少于21天的，支付违约金2000元/天。
在合同实施过程中，原则上项目经理不得更换，除非出现生病、辞职、身故等确实不能履行合同的情况；如出现项目经理、项目总工、项目副经理(若有)、试验室主任等主要人员更换的情况，承包人必须及时向发包人申请报批获得同意后，方可进行人员的更换，发包人将根据现场情况对承包人进行履约考核。
4.6承包人人员的管理
4.6.3款补充：
(1)无论任何原因，项目经理的更换，视为严重违约，发包人有权对承包人处以10万元/人.次以内的违约金；
(2)无论任何原因，项目总工、项目副经理(若有)、试验室主任的更换，视为违约，发包人有权对承包人处以5万元/人.次以内的违约金；
4.8 保障承包人人员的合法权益
本款补充第4.8.7、4.8.8项：
4.8.7 承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第 22 款承包人违约处理。
 4.8.8承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。
5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
增加5.1.4
5.1.4本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的主要材料，从材料供应的源头进行核准。承包人选择发包人核准的厂家和供应商的材料，并不解除承包人应负的任何责任。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。
在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下：
(1)承包人应将采购的主要材料的品牌、产地等上报发包人及监理人；并对主要材料到达施工现场后立即进行自检，满足各项技术指标要求后方可用于本工程。
(2)所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。
(3)承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。
(4)堆放石料的场地须硬化处理，不同石料应分堆存放，中间宜用砌墙隔开。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc293567250]本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
6. 施工设备和临时设施
第6.3款细化为：
为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。
尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。
承包人的施工机械、设备应在发包人注册所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。
7.交通运输
补充第7.2.3款为：
施工过程中承包人应做好与公路、交警部门的沟通、协调工作，做好稳妥的施工组织，尽量减少对交通的影响，承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入响应报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响公路正常安全运营而给发包人或其他个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
第7.5细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、交安设施、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:
(a) 当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；
(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
8.2 施工测量
补充8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.2.6款：
8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。
8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。
8.2.5在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复、承担修复费用。
承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知监理人进行复测。
8.2.6 承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。
8.3 基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。
9.2 承包人的施工安全责任
第9.2.5项后增加内容如下：
详见本采购文件“响应报价的其他要求”。确保本工程无伤亡、无火灾、无交通责任事故发生，确保施工设备安全，避免破坏生态环境，不发生环境污染事故，施工现场整洁规范。
过程计量时，承包人需提供现场安全方案报监理人、招标人审批通过方可实施；同时现场确认工程量，承包人需提供现场图片、发票等作为计量支付的依据。
监理人、发包人或上级主管部门在检查中发现承包人未按要求采取安全生产措施，每发现一次扣除违约金500元/处；未能按监理人、发包人或上级主管部门要求进行整改的，每发现一次扣除违约金1000元/处。
9.3 治安保卫
补充9.3.4项：
在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：
(1)公众的便利；
(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；
(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；
(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。
如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。
补充9.3.5项：
承包人应加强巡视，防止已建设施的被盗；如有被盗情况，承包人在无追索情况下自行承担损失，发包人不承担该类费用索赔。
9.4 环境保护
补充9.4.12项：
承包人应严格按照本投标人须知第2.1款中相关文件的规定做好施工现场防尘工作，接受发包人、监理人与相关部门的监督与管理。若本标段被相关部门处罚，处罚费用由承包人承担。
如果因承包人扬尘管控不到位造成考核扣分，相应增加的环保税由承包人承担。
招标人不组织现场踏勘；投标人应自行勘查现场，并在投标时充分考虑工程施工对周边环境（如房屋、道路、管线等）的影响，相关防护措施及防护费用应在确定响应报价时予以考虑，实际施工过程中招标人不再予以补偿任何费用。
施工环保费中已包含扬尘污染防治费、噪声污染防治费用，此项费用包括裸露的施工场地覆盖防尘网、施工便道和施工场地洒水或喷洒抑尘剂，运输车辆的占盖和冲洗，设置防尘标识，环境监控与检测，按照相关规定制定噪声防治实施方案、采取有效措施、减少振动降低噪声等。
承包人在工程实施期间，应按照《江苏省交通运输行业节能减排工作考核办法》及国家、江苏省、发包人的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。承包人投入本项目的施工机械、设备、车辆、用于本工程的施工材料、污水及固体废物排放等均应满足节能、环保的相关要求。发包人将对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。承包人在施工过程中如未做好噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制处理，并由此导致争议、投诉、索赔、赔偿、诉讼等，由承包人承担一切责任及费用。
相关费用详见本采购文件“响应报价的其他要求”。
补充9.6
9.6承包人安全生产条件
9.6.1 承包人应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。承包人应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，配备满足要求的专职安全生产管理人员。承包人应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。从业人员中的特种作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可上岗作业。
9.6.2承包人对于施工中使用的施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，并设立专人查验、定期检查和更新，建立相应的资料档案。无查验合格记录的不得投入使用。承包人使用的特种设备应当依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置。翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施在投入使用前，承包人应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。验收合格后方可使用。 
9.6.3承包人不得使用已淘汰的危及生产安全的工艺、设备和材料。
9.6.4承包人应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入。安全生产费应当由监理单位、发包人根据《公路工程施工安全技术规程》《公路养护安全作业规程》等相关规定验收，按《江苏省公路工程安全生产工程量清单》等相关规定进行支付。在项目建设成本中据实列支，严禁挪用。
9.6.5工程施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，严禁在危险区域设置施工驻地。施工作业区应当根据施工安全风险辨识结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在风险等级较高的区域应当设置警戒区和风险告知牌。施工作业点应当设置明显的安全警示标志，按规定设置安全防护设施。施工便道便桥、临时码头应当满足通行和安全作业要求，施工便桥和临时码头还应当提供临边防护和水上救生等设施。 
9.6.6承包人与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项。承包人还应当向从业人员书面告知危险岗位的操作规程。 承包人应当向作业人员提供符合标准的安全防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
9.6.7 承包人应当依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字后报监理工程师批准执行。必要时，承包人应当组织专家对专项施工方案进行论证、审核。
9.6.8承包人应当针对工程项目特点和风险评估情况分别制定项目综合应急预案、合同段施工专项应急预案和现场处置方案、应急措施（包括人员物资安排、调配、机械设备、材料供应、组织安排等），告知相关人员紧急避险措施，并定期组织演练。承包人应当依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后28天之内按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案应报送监理人审批。
承包人应按发包人规定执行工程进度旬报、月报制度，编制总体计划和月度、季度计划。
承包人在编制总体及分项工程进度计划时要充分考虑本工程特点，拿出切实可行的措施，保证本项目在计划工期内完成。承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入响应报价中。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充内容如下
在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分析阶段工期所进行的调整，承包人一般无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化将不另考虑。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象【包括台风、暴雪、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况】。
上述不利降水的衡量标准如下：
a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近三十年的平均降水天数为标准；
b. 按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。
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13.2.3款补充如下内容：
承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件中技术规范各项规定和发包人在工程实施期间制定的有关施工要求，以保证达到合同规定的质量要求。由此而可能引起工程费用投入的变化将不予计量。
13.2.5款补充如下内容：
在施工过程中，不允许采用废料施工，若发包人对相关施工材料有疑义，发包人有权要求进行抽检，检测费用由承包人承担。
14.试验和检验
补充第14.5款：
当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。
补充第14.6款：
在合同实施期间，承包人负责材料检验与工程质量的控制试验。承包人对不能自行进行的质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的单位进行，但该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，且费用由承包人承担。
根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
[bookmark: _Toc152045710][bookmark: _Toc152042488][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc179632728]15.4 变更的估价原则
本款约定为：
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；
15.4.3已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
15.4.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合理依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报监理人审核，经发包人确认后按合同中约定的下浮率进行下浮调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率L=【1-中标（成交）价/最高投标限价】×100%。
[bookmark: _Toc152042498][bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc179632737]16.1 物价波动引起的价格调整
合同期内不调价。
17.1 计量
17.1.2 计量方法
本款约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用条款另有约定。监理工程师在组织隐蔽工程计量时，应及时通知承包人、跟踪审计(若有)及发包人四方联测现场签认。发包人保留对计量资料的终审权力。
工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款“第15.4款  变更的估价原则”的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的任何错误、遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。
[bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc152042499][bookmark: _Toc152045720][bookmark: _Toc144974691]17.2 预付款
[bookmark: _Toc144974692][bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc179632739]本项目不设开工预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.3（4）款细化为：
1、合同单价在合同实施过程中固定不变，承包人不得借口任何理由要求调整中标合同单价。
除另有规定外，项目发包人应该根据合同规定，对承包人提出的已完工程量通过计量来核实工程量和确定其价值，并据此价值按照规定向承包人支付。承包人应派代表参加计量工作，并应提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关工程的记录与图纸。
2、具体支付方式：
2.1项目竣工验收前按完成工程量的50%支付工程进度款，竣工验收后最多付至合同价（不含未实施工程量）的60%。
2.2竣工满一年且未出具审计部门审定表的项目可支付至合同价（不含未实施工程量）的65%。
2.3竣工满两年且未出具审计部门审定表的项目可支付至合同价（不含未实施工程量）70%。
2.4竣工并已出具审计部门审定表的项目可付至审定金额的75%，审计完成的项目付至审定金额的80%。
2.5缺陷责任期维修保养义务履行完成，或者完成竣工决算的，可付至审定金额的90%，两项均完成可付清尾款。
18.7  竣工清场
补充18.7.3款：
为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不须拆除的，其所有权归属发包人。
[bookmark: _Toc494553041]18.9竣工文件
工程完工后，承包人应在工程完工之日起六个月内完成工程结算资料的提交工作，否则承包人需向发包人缴纳5万元的违约金，在工程款中予以扣除。
[bookmark: _Toc152042524][bookmark: _Toc152045745][bookmark: _Toc144974716][bookmark: _Toc179632763]20.1  工程保险
本款约定为：
详见本采购文件“响应报价的其他要求”。
20.2  人员工伤事故的保险
本款约定为：
详见本采购文件“响应报价的其他要求”。
20.3 人身意外伤害险
20.3.2 款细化为：
详见本采购文件“响应报价的其他要求”。
如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。
保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。
20.4 第三者责任险
本款约定为：
详见本采购文件“响应报价的其他要求”。
20.5 其他保险
1.承包人投保（所有保险）时，应通知发包人共同参与保险谈判（发包人的参与不能免除承包人投保保险范围不全或保险额不足造成的风险），承包人自身应充分考虑并按合同条款要求尽最大可能规避和转嫁风险，实际发生保费超出承包人报价或发包人在招标时指定的费率或指定价的，由承包人自行承担，未达到招标人给定费率与指定价的，按实予以计量、支付。投标人在响应报价时应充分考虑。
2.其他保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。
20.6.4 保险金不足的补偿
本款细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：
1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按缺陷责任规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
2、由于发包人风险所造成的损失或损害：
a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。
c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
上述a～c项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
3、属于发包人的风险包括：
a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；
b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；
c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；
d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；
e、核反应、辐射或放射性污染；
f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；
g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；
4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：
a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；
b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务；
c、承包人投保范围不够或投保额不足。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1项补充：
本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1项(1)款补充：
a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担（因承包人未足额投保造成的超出最高赔偿限额的损失部分由承包人自行承担）。
b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
22.1  承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本项（8）目补充如下内容：
在投标文件中承诺的项目经理和技术负责人、关键施工设备未能在监理人指定的时间进场。
补充（10）、（11）目内容如下：
（10）承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。
（11）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。
原本项（10）目序号修改为（12）。
22.1.2 对承包人违约的处理
本项目补充：
（5）如无不可抗力的因素，未经发包人同意，承包人不得随意拖延维修时间，承包人如未在发包人规定的时间内进行修复，发包人将对承包人提出书面警告，并一次扣除不超过该月已完工程款5%的金额作为违约金。如承包人累计三次被发包人书面警告，视为承包人违约，本合同将自行终止。
（6）补充违约条款：
①发生安全生产事故的，由承包人承担责任，并承担20000元/起/人的违约金。
②未按照规定或约定进行养护巡查的或无法提供有效的巡查证明文件的，发生他人人身财产损害的，该损害后果承包人承担，且承包人承担20000元/起/人的违约金。
③承包人应当在发包人指定期限内完成维修保养工作，发包人未做指定的应当在48小时内完成。承包人迟延完成的，按照200元/小时承担违约责任；超过96小时仍未完成的，发包人有权选择第三方处理且由承包人承担费用，承包人并承担2000元违约金。
④承包人虚报工程量的，按照虚报数量的10倍计算违约金。
⑤承包人未在发包人指定期间内整改完毕或发生2次以上违约行为的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担20000元的违约金。
22.1.3承包人违约解除合同
本项目补充如下内容：
若承包人在工程实施过程中的质量及进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责，同时发包人将上报上级交通行政主管部门。


附件：
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


















第6章 [bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc16154] 评审办法



一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2026〕2号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
5、针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：
本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》苏财购〔2020〕19号等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格评审加分。
（1）如响应单位属于小型或微型企业且提供服务的，对其报价给予20%的扣除；用扣除后的价格参与价格评审；如响应单位属于残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）中小微企业在响应文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（3）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（详见第三章） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
（一）价格分：10分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效磋商报价。超财政预算及最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评审基准价/最后磋商报价）×10%×100
（二）技术及组织实施方案：62分
1、施工总体部署及施工方案（最高为10分）：
从本项目的总体施工部署，包括项目组织机构、机械设备进退场、日常巡查方案等方面进行评审。总体部署及巡查方案科学合理且详细、针对性凸出的得10分；施工总体部署及巡查方案一般、针对性一般的得7分；施工总体部署及巡查方案笼统、无针对性的得2分；未阐述的不得分。
2、施工进度计划及保证措施（最高为10分）：
从施工进度计划及保证措施合理可行、针对性强、措施完整详细等方面进行评审。施工进度计划及保证措施合理可行、针对性强、措施完整详细的得10分；施工进度计划合理性一般、针对性一般、保证措施一般的得7分；施工进度计划笼统、无针对性、保证措施操作性差的得2分；不阐述的不得分。
3、安全文明施工及环境保护措施（最高为12分）：
从安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护等方面进行评审。各项措施完整详细、针对性强、可行性强的得12分；各项措施详细程度一般、可行性一般的得9分；各项措施不详细、无针对性、可操作性差的得4分；不阐述的不得分。
4、关键施工技术及项目实施的重点、难点和解决方案、交通组织方案（最高为12分）：
从本项目的重点、难点的解决方案以及本项目实施过程中的交通组织方案方面进行评审。重点、难点的解决方案详细，交通组织方案针对性强、可行性强的得12分；重点、难点的解决方案详细程度一般，交通组织方案针对性一般、可行性一般的得9分；重点、难点的解决方案笼统，交通组织方案无针对性、可操作性差的得4分；不阐述的不得分。
5、针对本项目的应急预案及措施（最高为9分）
从应急预案是否针对本项目特点、是否有具体的相应人员及设备等保障方案，是否有具体应对措施等方面进行评审。针对性凸出、可操作性强、应对措施详细的得9分；针对性一般、可操作性一般、应对措施详细程度一般的得6分；无针对性、无可操作性、无具体应对措施的得3分；未阐述的不得分。
6、针对本项目的合理化建议及保证措施（最高为9分）
针对本项目实施过程中不够完善的地方提出合理化建议，建议符合实际情况，措施完整详细、可行性强的得9分；方案详细程度一般、可行性一般的得6分；方案较笼统、可行性差的得3分；未阐述的不得分。
（三）综合实力：（最高19分）
1、项目负责人（最高为2分）
供应商针对本项目配备的项目负责人具有中级及以上职称的得2分，最高2分。
注：响应文件中提供证书及供应商为其缴纳社保的证明材料复印件。
2、项目组成员配置（项目负责人除外）（最高为6分）
项目团队人员：安全员1位、施工员1位、资料员1位，每提供1个岗位证书得2分，最高6分。
注：同一人员具有多个证书时仅认同一次，不重复计分。响应文件中提供证书及供应商为其缴纳社保的证明材料复印件。
3、拟投入本项目的机械设备配置（最高为8分）
拟投入本项目的机械设备包括工程救险车2辆、巡视车（皮卡）1辆、喷油车1辆、挖掘机1辆、压路机2辆、沥青摊铺机1台。每提供一辆得1分。最高8分。
注：车辆自有或租赁均可，供应商需在主要机械设备情况表中注明自有或租赁或提供承诺中标后购买或中标后租赁相应机械设备的承诺书，格式自拟。自有产权车辆须提供产权证复印件、行驶证复印件、车辆车头方向彩色照片一张，自有设备需提供购买发票、设备正面彩色照片一张；租赁的需提供租赁合同，否则不得分。
4、根据响应单位公路养护作业单位履约信用等级进行评定（最高为3分）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]最近一期信用等级评为AA级的得3分，评为A级(含暂A）的得1分，评为B级的得0.5分，其余不得分。注：无评定等级的公路养护作业单位，按信用评价等级为B级。投标单位提供交通运输厅门户网站公布的养护作业单位信用评定结果查询截图。
（四）类似业绩（最高为9分）
[bookmark: _GoBack]供应商近3年2022年1月至今（以竣工验收日期为准），承担过类似业绩，每个加3分，最多加9分；
注：响应文件中提供合同、中标通知书(如有)、交竣工验收单扫描件，不提供不得分。
（全文完）
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