沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（实验室改造提升）编制说明

一、项目概况： 

1、工程名称：沭阳县综合检验检测中心设备采购及实验室改造提升项目（实验室改造提升）

2、工程地址：沭阳县境内
3、工程主要内容:装修改造、安装、家具系统
二、工程量清单编制依据： 

1、建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）；房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GB/T50854-2024）；《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)、江苏省安装工程消耗量(2026)、江苏省房屋修缮工程计价表（2009）。

2、由业主单位提供的CAD图纸等相关资料。
三、取费 

装修改造安全生产取费为3.8%、文明施工取费为0.6%、环境保护取费为0.3%、临时设施取费为1%、已完工程及设备保护取费为0.1%、建筑工人实名制0.045%、增值税9%。

安装安全生产取费为2.9%、文明施工取费为0.5%、环境保护取费为0.2%、临时设施取费为0.6%、建筑工人实名制0.027%、已完工程及设备保护取费为0.05%、增值税9%。

 本项目采用最新清单规范的工程量清单措施项目清单计价表不显示费率，请投标人按相关规定取费后作出合理报价。

编制说明

本项目安装工程工程量清单中项目特征描述、型号规格、数量等依据设计院提供的数量表进行计量计价，与后提供的图纸存在差异部分以工程量清单为准。结算时以实际完成的内容为准，工程量清单仅为参考。

本项目家具系统项目特征描述、型号规格、数量等以工程量清单为准。

五、根据发包方要求，结合工程现场具体情况，本清单做如下说明： 

1、施工现场情况：各投标单位自行现场踏勘。

2、交通运输情况: 各投标单位自行现场踏勘。

3、投标单位在其报价中应充分考虑且应包含他认为完成全部图纸、技术要求、合同及招标要求施工内容所有可能发生的费用，以及在工程量清单计算及报价中可能发生的误差或缺项部分的价格；且误差或漏缺部分的单价和合价已包括在其他列明的项目的单价或合价中，并在实施时不再提出费用和工期要求。 

4、分部分项工程量清单中对工程项目特征及其做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及其相关标准图集。

5、未尽事宜，由各投标单位自行踏勘现场，自行考虑在投标报价中。

6、本工程所有项目的措施费用请各投标单位综合考虑，投标单位可根据工程实际情况对所列的措施项目进行增补，结算时不予调整。

7、施工现场的管理必须满足相关文件的要求、施工工艺满足相关法律法规和行业规范的要求。

8、施工工艺及验收必须符合现行法律、法规、相关行业规范及施工图纸要求，其他事项按现行规定执行。

9、清单及总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用。

10、施工过程中遇到需要进行管线保护的，由投标单位投标中综合考虑报价。

