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	项目概况
2026年城区市政设施安全专项检测服务 JSZC-321202-ZFDL-C2026-0015 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统 获取采购文件，并于2026-11-20 09:00 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321202-ZFDL-C2026-0015 
项目名称：2026年城区市政设施安全专项检测服务 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：140.000000万元（采购包1：80.000000万元；采购包2：30.000000万元；采购包3：30.000000万元） 
最高限价（如有）：包1:80万元；包2、包3：最高限价总价30万元，最高限价单价8000元/公里，暂定检测长度37.5公里。 
采购需求：
1、本次采购内容为2026年城区市政设施安全专项检测服务服务。
2、本项目共分为3个包。实施范围：
包1：对泰州海陵区范围内66座市政桥梁进行常规定期检测、对部分桥梁进行结构检测、承载能力检算、水下桩基检测，根据常规检测、结构检测结果出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，恢复完善现有图纸、建立城市桥梁资料卡、录入信息管理系统、检测报告录入江苏省城市桥梁信息管理系统；具体范围和内容详见竞争性磋商文件第四章项目需求。
包2：为保障海陵区城区道路安全运行，防止出现道路脱空、空洞等病害，拟实施2026年城区道路脱空检测项目。对区管128条道路和后街背巷[鼓楼北路（含）以东部分]进行脱空检测。所实施项目需满足行业安全标准，质量需验收合格；具体范围和内容详见竞争性磋商文件第四章项目需求。
包3：为保障海陵区城区道路安全运行，防止出现道路脱空、空洞等病害，拟实施2026年城区道路脱空检测项目。对区管128条道路和后街背巷[鼓楼北路（不含）以西部分]进行脱空检测。所实施项目需满足行业安全标准，质量需验收合格；具体范围和内容详见竞争性磋商文件第四章项目需求。
合同履行期限：包1:90日历天；包2：365日历天；包3：365日历天。 
本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1
本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持；落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实(国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》(财库〔2025〕30号)等政策。供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
采购包2、采购包3
本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持；落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实(国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》(财库〔2025〕30号)等政策。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（三）本项目的特定资格要求：
采购包1
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.供应商须具备建设工程质量检测机构资质【备案类市政工程-桥梁结构】资质（老标准）或建设工程质量检测机构资质【桥梁及地下工程】（新标准）或交通运输部颁发的公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质或交通运输部颁发的公路水运工程试验检测机构公路工程桥梁隧道工程专项检测资质。
采购包2
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.供应商须具有效的行政主管部门颁发的乙级测绘资质（工程测量专业）或甲级测绘资质或工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测专业乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。
采购包3
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.供应商须具有效的行政主管部门颁发的乙级测绘资质（工程测量专业）或甲级测绘资质或工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测专业乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏省政府采购“苏采云”系统 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-11-20 09:00 （北京时间）
地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（登录系统在线提交电子投标文件） 
五、开启
时间：2026-11-20 09:00 （北京时间）
地点： 江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
3.供应商可同时参与包2包3的采购活动，但只能中一个包。开标、评标、定标按包2、包3顺序进行，包2成交供应商可参与包3的评审，但不参与推荐成交候选供应商排序。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3
单位名称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
单位地址：泰州市海陵区迎春西路656号
联系人：冯先生
联系电话：0523-86231550
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司
单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室
联系人：秦志远
联系电话：0523-86050105
3.项目联系方式
项目联系人：秦志远
电话：0523-86050105
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第二章  参加磋商供应商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
1、 总则
1、适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。
2、项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3、合格的磋商供应商
3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。
3.2 满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。
4、参加磋商费用
4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购，采购代理服务费由采购人支付。
5、磋商文件的约束力
供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、 [bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]磋商文件的澄清及修改
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
7、 供应商响应报价超过最高限价单价及总价的，作为无效标处理。
包1:80万元；包2、包3：最高限价总价30万元，最高限价单价8000元/公里，暂定检测长度37.5公里。
8、投标报价
（1）供应商的报价应包括在本项目合同期内所需的全部费用，是为完成磋商文件规定的工作所涉及的一切费用。包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。
（2）承包人完成本采购文件规定的义务所涉及的所有费用均包含在投标报价中。
（3）按财库〔2026〕2号文要求，供应商提交的最终报价出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;
2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;
3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
9、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的10%；合同签订前采用电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式。
履约保证金返还：在成交供应商按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。
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1、磋商供应商应当凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]2、响应文件编制要求
2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
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供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。
[bookmark: _Hlt26668999]磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：
加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。
资格证明文件（本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）
1、 商务文件
（1） ★磋商响应函原件
（2） ★投标报价明细表原件
（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（4）★法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；
（5）★法定代表人身份证原件扫描件；
（6）★法定代表人授权代表身份证原件扫描件；
（7）★近三个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的财务状况报表原件扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表原件扫描件；
（8）★近三个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如免缴或缓缴需提供相关政策文件）原件扫描件；
（9）★近三个月中任意一个月份（不含磋商截止时间当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（10）资质证书：包1按下列要求提供相应资质证书（1、提供建设工程质量检测机构资质【桥梁及地下工程】检测专项（新标准）或交通运输部颁发的公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质或交通运输部颁发的公路水运工程试验检测机构公路工程桥梁隧道工程专项检测资质的单位，本项直接上传证书即可。 2、提供建设工程质量检测机构资质【备案类市政工程-桥梁结构】资质（老标准）的供应商，须提供①建设工程质量检测机构资质【备案类市政工程-桥梁结构】资质（老标准）资质证书；②江苏省住房和城乡建设厅综合服务平台-建设工程质量检测机构资质审批系统中关于申请重新核定（不包括首次申请、增项）的《行政许可受理通知书》截图；体现在审核中的检测专项截图，其中未体现桥梁及地下工程专项的，不予认可；
包2、包3按下列要求提供相应资质证书：供应商须具有效的行政主管部门颁发的乙级测绘资质（工程测量专业）或甲级测绘资质或工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测专业乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质，本项直接上传证书即可。
（11）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件扫描件，格式见附件）；
（12）★承诺函原件扫描件；
（13）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件扫描件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件扫描件；
（14）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
（15）★服务及商务响应偏离表；
（16）根据评分标准应当提供的材料；
（17）供应商认为应当提交的其他材料。
2、技术文件
（1）服务方案
[bookmark: _Hlt26670373]3、磋商响应报价表
3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每次报价每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.2标的物
详见项目需求。
3.3有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
供应商须响应文件中的所有相关服务，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。
3.4 报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc61149562][bookmark: _Toc513029224]4、磋商保证金：无
三、响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954856]1、电子响应文件的递交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。
[bookmark: _Hlt26954754][bookmark: _Hlt26954862][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc14577366][bookmark: _Toc61149566][bookmark: _Hlt26670588]2、响应文件的修改和撤回
2.1磋商供应商在递交响应文件后，可在响应文件递交截止时间前，修改或撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前。
3、磋商响应有效期
3.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。
3.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。
[bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Hlt26954864]四、磋商与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]1、磋商会议
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]1.1在响应文件递交时间截止后，代理机构组织磋商会议，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加磋商活动。磋商过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。供应商应按系统规定的解密时限内完成响应文件的解密，超过规定时限视同解密失败。
1.2供应商如果对磋商过程有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出。
2、磋商小组
2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。
2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。
3、磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4、评审过程的澄清、说明和更正
4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。
4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5、对首次响应文件的初审
5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商公告。
（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。
（4）本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。
（5）政府采购履约资金扶持政策：
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（6）落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
（7）按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。
（8）落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，依据中华人民共和国政府采购法第十条规定，本项目仅采购本国服务。
符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形
（1）未按照磋商文件规定要求签字或盖章的；
（2）供应商在报价时采用选择性报价；
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；
（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。
5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]6、磋商程序及评审方法和标准
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1磋商程序
6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（磋商过程将通过供应商系统中登记或响应文件授权委托书中载明的联系方式联系该项目授权委托人，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次。
 6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（报价将通过供应商系统提交，报价发起前会电话通知供应商做好报价准备，供应商应在系统规定的时间内完成报价，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅或未及时响应报价流程，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 
6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
6.2 评审方法和标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
五、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1、确定成交单位
1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
2、质疑处理
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。
六、合同签订相关事项
1、签订合同
1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc6760]
第三章  合同条款及格式
包1合同条款
技术服务合同书

项  目  名  称 2026年城区市政设施安全专项检测服务包1

委 托 方（甲方）

     受 托 方（乙方）



           签订日期：年月日

签订地点：

为确保 泰州市海陵区市政桥梁的安全运营，甲方委托乙方承担    (项目名称）任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 项目内容及技术要求：
主要工作内容为：
1、对泰州市海陵区范围内桥梁进行常规定期检测及结构定期检测（包括裂缝深度检测、混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测，钢筋锈蚀检测等）、水下桩基检测、承载能力检算，桥梁见附件一。
2、根据常规定期检测，出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，录入信息管理系统。
3、对泰州市海陵区范围内66座桥梁进行定期检查，主要对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区施工作业情况和桥面系、限载标识、限高标识、交通标志及其他附属设施等状况进行检查。
第二条 实施办法、进度、计划及完成时间：服务期365日历天，其中：
1、技术标准：乙方根据国家现行法规、标准、规程和批准文件等，对泰州市海陵区范围内桥梁常规定期检测，出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，建立城市桥梁资料卡、录入信息管理系统。
2、检查工作安排： 20年月日～20年月日，开展桥梁现场检查工作，20年月日前提交桥梁检查报告并进行成果汇报，同时在20年月日前完成所有检查工作。
3、提交文件：在规定时间内，提交桥梁检测报告3份纸质打印本（1份正本、2份副本），2份电子文档光盘和1份检测原始数据光盘。
第三条 验收标准和方式：
按部颁《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/TJ21-2011）对成果进行验收。    
第三条 甲方的责任
1、甲方应提交下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
	序号
	资料文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	图纸
	1
	设计施工图
	

	2
	桥梁养护档案
	1
	桥梁养护资料
	


2、对乙方提交试验检测成果，甲方应及时组织审查验收，对乙方人员为贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，及时提供验收和审查纪要作为下一阶段工作依据；
3、按照合同规定时间，如期支付乙方检测费用。
第四条 乙方的责任
1、按照合同规定及相关法律法规规范进行试验检测工作；
2、按照合同规定的时间提交试验检测报告；
3、对所提交的报告负责
第五条 经费及支付方式
1、成交价为：  元。
2、完成项目所有工作内容并经采购人确认后付至合同价的70%，工程结算审计完成后付清余款。
3、具体付款时间节点财政部门另有要求的以财政部门要求为准。
4、本项目所涉及款项皆不计取利息。
第六条 违约责任
1、由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。
2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，不退还发包人已付的定金；工程完工并经甲方审验合格后的20个工作日内，甲方一次性支付给乙方所有合同费用。
3、甲方不按时支付费用，乙方有权停工，工期顺延，同时甲方还应按逾期天数及 1000元/日标准向乙方支付逾期违约金。
4、由于乙方原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，应按逾期天数及 1000 元/日标准向甲方支付逾期违约金。
5、交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方返工，乙方人按甲方要求的时间返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第七条 甲方提供的技术资料、数据需要保密的，应当书面告知乙方。甲方要求保密的技术资料、数据等，未经甲方允许，乙方不得引用、发表和向第三者提供。
第九条 争议解决方式
本合同发生争议时，甲乙方应及时协商解决，也可向原告所在地法院提起诉讼。
第十条 本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效力。
第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。


	         委  托  方（甲方）
	单位名称
	
	法定代表人或委托代理人
	

	
	详细地址
	
	项  目
负责人
	

	
	开户银行
	
	




      （单位盖章）
       年  月  日

	
	帐    号
	
	

	
	电    话
	
	

	        受  托  方（乙方）
	单位名称
	
	法定代表人或委托代理人
	

	
	详细地址
	
	项  目
负责人
	

	
	开户银行
	
	



      （单位盖章）
       年  月  日

	
	帐    号
	
	

	
	电    话
	
	

	登 记 机 关
	
	







（合同登记专用章）

	登 记 编 号
	
	

	登 记 日 期
	
	

	经  办   人
	
	


	


包2、包3服务合同


项目名称及包号：2026年城区市政设施安全专项检测服务包
合同编号：
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国家测绘局
国家市场监督管理总局


制定

采购人（甲方）：泰州市海陵区市政园林养护服务中心 
合同编号：
供应商（乙方）：
签订地点：
签订时间：202年月日
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：以采购人发出的书面通知为准。
第二条测绘内容：通过对城市道路病害检验与评估，对城市道路病害进行全面分析、评估，为整治、维修提供科学的依据；
城市道路病害检验与评估
该项检测指标，对规定范围内全部道路进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并评定风险等级，技术要求如下：
（1）检测道路下方5m范围内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、土体松散区，并确定位置、大小及埋深；
（2）对其他异常情况进行检测；
（3）形成检测结果（判明检测道路存在的基础土体疏松和空洞情况，明确病害的位置、大小及埋深，对形成原因进行初步分析）；
（4）分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案。
第三条执行技术标准：
1.《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》(JTG/T 437-2018)
2.《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2009）
3.GB/T20257.1-2007《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》；
4.CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》；
5. 其他相关要求。
第四条工程费：
1.合同单价为：。
2.合同总价为：。
第五条甲方的义务
（1） 甲方提供检测路段的具体位置和信息。
（2） 负责通知并要求其他配合单位做好检测前的准备工作，为乙方检测设备进出场提供便利。
（3）按合同规定及时办理结算，支付工程款。
第六条乙方的义务
（1） 为确保工程质量，乙方在完成全部的外业工作时，应进行三查两审；必要时，请甲方协助自查，发现问题应及时返工或采取补救措施。
（2） 达到检测条件后，乙方严格按相关规程作业，保质保量按期完成检测工作；检测工作要及时到位，数据准确，承诺对自己的检测结果负责。
（3） 由于物探方法本身具有多解性，检测结果可能存在误差，乙方应负责及时重测或实行其他补救措施，直至达到工程质量要求，其费用由乙方负责；如果由于乙方工程质量不合格，或者未及时重测或未采取其他补救措施。
第七条测绘项目完成工期
总服务期为365日历天，其中在接到采购人通知后在30日历天内完成各单项检测工作并出具检测报告，应急检测的须在3小时内响应1日历天内完成检测工作并出具检测报告。
第八条对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，以本市测绘行政管理部门的意见为准。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：/
第十条测绘工程费支付方式
合同签订后，完成项目所有工作内容并经采购人确认后付至合同价的70%，工程结算审计完成后付清余款（此工程所涉及款项皆不计取利息）。
第十一条
1.乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。
乙方向甲方交付约定的测绘成果4份。
第十二条违约责任
1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，视为乙方违约，乙方按本合同价的10％向甲方支付违约金。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方支付2000元/天的违约金。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)，并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则甲方有权要求乙方按本合同价的20％支付违约金。
5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按本合同价的20％支付违约金。
第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其他约定：/
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意向人民法院起诉。

第十九条 附则
1.本合同由双方盖章后生效。全部成果交接完毕和所有款项结算完成后，本合同终止。
2． 本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。
甲方(盖章)：                                乙方名称(盖章)：
邮政编码：                                  邮政编码：
联系人：                                    联系人：
电话：                                      电话：
传真：                                      传真：
E-Mail：                                    E-Mail：
开户银行：                                  开户银行：
银行账号：                                  银行账号：
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
（委托代理人)                              （委托代理人）
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包1采购需求
（1）桥梁检测要求
对泰州市海陵区范围内66座市政桥梁进行常规定期检测、对部分桥梁进行结构检测（包括混凝土强度，钢筋保护层厚度、碳化深度、裂缝深度、钢筋锈蚀、桥梁线形）、承载能力检算、水下桩基检测，根据常规检测、结构检测结果出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，恢复完善现有图纸、建立城市桥梁资料卡、录入信息管理系统、检测报告录入江苏省城市桥梁信息管理系统。
(2)检测依据
1、桥梁施工设计图纸、有关工程竣工验收记录等；
2、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99- 2017）；
3、《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；
4、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）；
5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)；
6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；
7、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；
8、《工程测量规范》（GB50026-2007）；
9、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004、JTJ 023-85）。
10、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）
11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）
12、《混凝土结构耐久性评定标准》（CECS220-2007）
（3）、根据检测的结果，按照部颁《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2017)对桥梁的状况进行评定，为制定下一步的措施提供参考，同时为后续维修提供依据。
（4）、对泰州市海陵区市政范围桥梁检测发现的病害提出养护建议或进一步研究建议。
(5)、本包所属行业为其它未列明行业。
（6）、桥梁清单及检测内容：


	序号
	桥名
	所在道路
	所属街道
	桥长（m）
	桥宽（m）
	桥梁规模
	需检测内容

	1
	同悦容园东南-工农路桥
	同悦容园东南
	城中街道
	5
	5.8
	小桥
	常规检测

	2
	同悦容园东门-同悦桥
	同悦容园东门
	城中街道
	5
	5.6
	小桥
	常规检测

	3
	青松街-亚细亚桥
	青松街
	城中街道
	5
	5.6
	小桥
	常规检测

	4
	天孚东门-天孚桥
	天孚东门
	城中街道
	9
	6
	小桥
	常规检测

	5
	税务桥东街-税东街桥
	税务桥东街
	城中街道
	15
	26
	小桥
	常规检测

	6
	国土分局东门-亚细亚北桥
	国土分局东门
	城中街道
	15.8
	4.9
	小桥
	常规检测

	7
	邑庙街-健康桥
	邑庙街
	城中街道
	12.6
	10
	小桥
	常规检测

	8
	向明巷-向明桥
	向明巷
	城中街道
	9
	6.6
	小桥
	常规检测

	9
	靶场巷-笔颖楼桥
	靶场巷
	城中街道
	12
	6.6
	小桥
	常规检测

	10
	青松街-青松街桥
	青松街
	城中街道
	11
	4
	小桥
	常规检测

	11
	东河路-东河路桥
	东河路
	城北街道
	37.8
	23
	中桥
	常规检测

	12
	海陵路-坡子街步行桥
	海陵路
	城北街道
	40
	8
	大桥
	常规检测

	13
	新民街-新民街桥
	新民街
	城北街道
	35.7
	20
	中桥
	常规检测、结构检测

	14
	稻河路东-通仓桥
	稻河路
	城北街道
	19
	8.6
	小桥
	常规检测

	15
	稻河路东-清化桥
	无名道路
	城北街道
	17.2
	10.6
	小桥
	常规检测

	16
	稻河路东-金明桥
	无名道路
	城北街道
	15
	6
	小桥
	常规检测、结构检测

	17
	书院路-书院桥
	书院路
	城中街道
	11
	9.6
	小桥
	常规检测、结构检测

	18
	莆田路-莆田桥
	莆田路
	城中街道
	13.6
	11.5
	小桥
	常规检测

	19
	鲍坝桥
	口泰路
	城东街道
	37
	25.9
	小桥
	常规检测

	20
	暮春街-暮春桥
	暮春街
	城中街道
	16
	24.6
	小桥
	常规检测、结构检测

	21
	杨辉路-智堡河桥
	杨辉路
	城东街道
	16
	20.3
	小桥
	常规检测

	22
	运河西路-运河路1#桥
	运河西路
	城西街道
	39
	15
	中桥
	常规检测

	23
	运河西路-运河路2#桥
	运河西路
	城西街道
	38.2
	15
	中桥
	常规检测

	24
	运河西路-运河西路化工桥
	运河西路
	城西街道
	52
	15
	中桥
	常规检测

	25
	东风路-盐河桥
	东风路
	城东街道
	13
	28
	小桥
	常规检测

	26
	东风路-社道河桥
	东风路
	城东街道
	13
	28
	小桥
	常规检测

	27
	东风路-港叉河桥
	东风路
	城东街道
	13
	28
	小桥
	常规检测

	28
	稻河路东侧-孙家桥
	稻河路
	城北街道
	17
	4
	小桥
	常规检测

	29
	稻河路东侧-演化桥
	稻河路
	城北街道
	17.5
	4.7
	小桥
	常规检测

	30
	暮春街-玉带桥（南园桥）
	暮春街
	城中街道
	13
	7.6
	小桥
	常规检测、结构检测

	31
	泰山公园东巷-泰山桥
	公园路
	城中街道
	12
	5
	小桥
	常规检测

	32
	泰山公园东巷-南北向桥
	公园路
	城中街道
	10
	9
	小桥
	常规检测

	33
	泰山公园东巷-旧桥
	公园路
	城中街道
	12
	3.6
	小桥
	常规检测

	34
	公园路-公园东大门桥
	公园路
	城中街道
	20
	9.2
	中桥
	常规检测、结构检测、承载能力检算

	35
	西桥南街-西桥南街桥
	西桥南街
	城中街道
	8
	4.2
	小桥
	常规检测

	36
	涵西街-徐家桥
	涵西街
	城北街道
	12
	4.1
	小桥
	常规检测

	37
	徐家桥路新徐家桥
	徐家桥路
	城东街道
	12
	34.8
	小桥
	常规检测

	38
	新村路-森南河桥
	新村路
	城西街道
	29
	18
	小桥
	常规检测

	39
	工农路-工农桥
	工农路
	城东街道
	6
	11
	小桥
	常规检测、结构检测

	40
	光大路-东进小区内河桥
	光大路
	城东街道
	33
	18
	中桥
	常规检测

	41
	通扬路-通扬路桥
	通扬路
	城西街道
	29
	25.6
	中桥
	常规检测

	42
	翟桥西街-翟桥
	翟桥西街
	城中街道
	12.9
	6.6
	小桥
	常规检测

	43
	玉带桥（二中北小桥）
	区政府内
	城中街道
	16
	12.2
	小桥
	常规检测

	44
	江州路-森北大桥
	江州路
	城西街道
	207
	15
	大桥
	常规检测、锚头检测、水下桩检测

	45
	海陵北路-迎江桥
	海陵北路
	城北街道
	394
	24.6
	大桥
	常规检测、锚头检测

	46
	东风路-新通扬运河桥
	东风路
	城东街道
	693
	31.9
	大桥
	常规检测、水下桩检测

	47
	化肥新村桥
	化肥新村东侧
	城西街道
	8.5
	5.6
	小桥
	常规检测

	48
	景庄河桥
	鲍九路
	城西街道
	31
	9
	中桥
	常规检测

	49
	九龙河桥
	泰九路
	城西街道
	32
	5.3
	中桥
	常规检测

	50
	庆丰河桥
	庆丰路
	城西街道
	43
	9
	中桥
	常规检测

	51
	梅兰化工桥
	吴陵路
	城西街道
	24
	10
	小桥
	常规检测

	52
	九里河桥
	东林路
	城西街道
	48
	21
	中桥
	常规检测

	53
	北荟园桥
	北荟园东门
	城北街道
	38
	14.1
	中桥
	常规检测

	54
	通江花园桥
	通江花园西门
	城南街道
	27
	12
	小桥
	常规检测

	55
	永泰桥
	永泰花园南门
	城南街道
	27
	11
	小桥
	常规检测

	56
	卫健桥
	卫生健康委员会南门
	城南街道
	26.5
	11
	小桥
	常规检测

	57
	黄垛西桥
	鼓楼路北延
	城北街道
	13.1
	17.1
	小桥
	常规检测

	58
	森森村一号桥
	润丰路
	城西街道
	28.5
	6.5
	小桥
	常规检测

	59
	凤城国际桥
	凤城国际东门
	城中街道
	23
	10.1
	小桥
	常规检测

	60
	仓储桥（闸）
	仓储路
	城西街道
	4.6
	5.3
	小桥
	常规检测

	61
	赵塘大桥
	京泰路街道
	京泰路街道
	30.5
	5
	中桥
	常规检测

	62
	西马庄桥
	无名道路
	京泰路街道
	20
	4.6
	小桥
	常规检测

	63
	七里河桥
	海曙路
	京泰路街道
	41
	18
	中桥
	常规检测

	64
	响林庄桥
	璟峰路
	京泰路街道
	10
	9.66
	小桥
	常规检测

	65
	黄垛东桥
	晨北路
	城北街道
	7.4
	16.8
	小桥
	常规检测

	66
	智堡小区桥
	街坊路
	城北街道
	16.9
	15.7
	小桥
	常规检测



包2、包3采购需求

一、检测范围：对区管128条道路和后街背巷进行脱空检测。具体检测范围以采购人发出的书面通知为准。总服务期为365日历天，其中在接到采购人通知后在30日历天内完成各单项检测工作并出具检测报告，应急检测的须在3小时内响应1日历天内完成检测工作并出具检测报告。[道路清单，包2范围为（鼓楼北路（含）以东部分，包3范围为（鼓楼北路（不含）以西部分]
二、工作内容
对道路进行全覆盖道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。
（1）检测工作应具体包含下列内容： 
① 现场踏勘与资料收集； 
② 制定切实可行的检测方案； 
③ 数据采集及解译； 
④ 疑似点定位与复测； 
⑤ 成果钻探验证； 
⑥ 成因分析及处置建议； 
⑦ 对其他异常情况进行检测； 
⑧ 检测报告编写与提交。 
（2）检测工作基本要求 
① 该项目采用探地雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路（包含机动车道，非机动车道、人行道）范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等； 
② 中标人必须对检测道路范围进行道路红线隐患排查全覆盖； 
③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置； 
④ 中标人须按时上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答； 
⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）； 
⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。          
⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表
为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

三、技术要求 
（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 
成果应符合等国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。 
（1）《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》(试行)
（2）《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016 
（3）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018 
（4）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020） 
（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018） 
（6）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017） 
（7）《工程测量标准》（GB 50026-2020） 
（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019） 

（9）

（10）
（二）安全文明作业 
（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。 
（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。 
（3）中标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。 
（三）技术成果 
（1）塌陷总体风险评估成果报告应具体包含下列内容： 
① 项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求； 
② 评估区域概况； 
③ 已有资料的收集和利用情况； 
④ 评估过程和工作方法； 
⑤ 评估成果； 
⑥ 相关附图和附表。 
（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容： 
① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求； 
② 检测区域概况； 
③ 已有资料的收集和利用情况； 
④ 技术方案及安全专项方案； 
⑤ 检测成果； 
⑥ 成果钻探验证； 
⑦ 隐患成因初步分析； 
⑧ 结论及处置建议； 
⑨ 质量保障措施及服务承诺；  
⑩ 相关附图和附表。 
（2）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。
（3）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果。为泰州市海陵区城市道路塌陷防控计划和泰州市城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。
（4）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。
四、验收标准和方法 
项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需进行配合。
五、本包所属行业为其它未列明行业。
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第五章 评审方法和评审标准
一、评审方法
1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）
3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照试验检测方案优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。
















二、评分标准
[bookmark: _Toc32717]包1桥梁检测评分标准（总分100分）
	评分项
	权值
	评分标准

	报价
	 15分
	满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×15

	人员
	10分
	1、供应商拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师及以上职称且具有桥梁检测工程师证书的得4分，具有中级工程师职称且具有桥梁检测工程师证书的得2分,以提供的职称证书、注册证书和近三个月中（不含磋商当月）任意一个月的养老保险证明材料作为得分依据。
2、供应商拟投入的本项目技术负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分，以提供的注册证书和近三个月中（不含磋商当月）任意一个月的养老保险证明材料作为得分依据。
3、供应商拟投入的本项目其他技术人员具有工程师职称的，有一个得1分,具有高级工程师职称的，有一个得2分，最多得4分，同一人员不重复得分。以提供的职称证书和近三个月中（不含磋商当月）任意一个月的养老保险证明材料作为得分依据。

	车辆及机械设备
	9分
	（1）供应商具有自有或租赁的桥梁检测车的得3分；
（2）供应商具有自有或租赁的水下检测设备的得3分；
（3）供应商具有自有或租赁的防撞缓冲车得3分；
备注：①车辆为自有的提供购车或设备购置发票、车辆行驶证、车辆照片作为得分依据；车辆为租赁的提供租赁合同（租赁期须覆盖本标段服务期）、购车或设备购置发票、车辆行驶证、车辆照片作为得分依据。②水下检测设备为自有的提供设备购置发票；为租赁的提供租赁合同（租赁期须覆盖本标段服务期）、设备购置发票作为得分依据。

	业绩
	12分
	供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似桥梁结构检测项目（服务期须满），有一个得4分，最多得12分。以供应商提供的合同扫描件作为得分依据。

	服务方案
	54分
	提供针对本项目的服务方案，包含但不限于内容：
1、 服务方案总体评价（13分）：根据供应商提供的桥梁检测总体服务实施方案、实施计划的科学性、全面性、合理性、可行性、针对性等打分。内容详尽全面得13分，内容较为详尽全面得8分，内容简单得3分，不提供或不符合要求得0分。
2、 对泰州市海陵区桥梁的现状分析（13分）：内容详尽全面得13分，内容较为详尽全面得8分，内容简单得3分，不提供或不符合要求得0分。
3、质量目标及控制措施及对服务的质量责任承诺（6分）。内容详尽全面得6分，内容较为详尽全面得3分，内容简单得1分，不提供或不符合要求得0分。
4、安全目标控制措施及安全生产的责任承诺（6分）。内容详尽全面得6分，内容较为详尽全面得3分，内容简单得1分，不提供或不符合要求得0分。
5、进度目标及进度控制措施（含制定项目进度及保障措施，计划合理，措施得力）（6分）。内容详尽全面得6分，内容较为详尽全面得3分，内容简单得1分，不提供或不符合要求得0分。
6、针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法，并能提出积极可行的合理意见（10分）：内容详尽全面得10分，内容较为详尽全面得7分，内容简单得3分，不提供或不符合要求得0分。

















包2、包3道路脱空评分标准（总分100分）
	评分项
	权值
	评分标准

	报价
	 15分
	满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×15

	企业资信
	3分
	供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个证书得1分，最高得3分。
注：提供上述有效期内证书原件彩色扫描件和上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面完整截图（或在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询页面完整截图）加盖投标人公章，否则不得分。

	业绩
	8分
	自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有类似道路地下隐患（或空洞、塌陷）类检测业绩（服务期须满），每提供一个得2分，最高得8分。以提供的业绩证明材料（需同时提供中标通知书、合同、验收证明材料文件）原件扫描件作为得分依据。

	拟投入的项目组人员
	12分
	1.拟投入本项目的项目负责人具有测绘类或岩土勘察类或地质勘查类高级职称得4分；中级职称得2分； 
2.拟投入本项目的技术负责人具有测绘类或岩土勘察类或地质勘查类高级职称证书得4分，中级职称得2分； 
3.拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）每具有测绘类或岩土勘察类或地质勘查类中级及以上职称的得2分，本小项最高得4分。
注：1.以上人员不重复得分；2.上述人员必须为供应商在职员工，须提供上述人员人员名单、职称证书原件扫描件、近三个月中（不含磋商当月）任意一个月的养老保险证明材料。

	拟投入的设备
	10分
	1.供应商具有自有或租赁的车载三维地质雷达的每提供一个得2分，本小项最高得4分；
2.供应商具有自有或租赁的二维地质雷达每提供一个得2分，本小项最高得4分；
3.供应商具有自有或租赁的全球定位系统设备的得1分；
4.供应商具有自有或租赁的车载三维地质雷达的专项作业车的得1分。
备注：①车辆为自有的提供购车或设备购置发票、车辆行驶证、车辆照片作为得分依据；车辆为租赁的提供租赁合同（租赁期须覆盖本标段服务期）、购车或设备购置发票、车辆行驶证、车辆照片作为得分依据。②车载三维地质雷达、二维地质雷达、全球定位系统设备为自有的提供设备购置发票；为租赁的提供租赁合同（租赁期须覆盖本标段服务期）、设备购置发票作为得分依据。

	服务方案
	52分
	提供针对本项目的服务方案，包含但不限于以下内容，对以下内容进行综合评分。方案针对本项目表述，简明扼要，适当使用图表，避免简单粘贴。从合理性、完整性和条理性等方面评分。
1.道路损伤缺陷情况勘验（探地雷达）方案：根据项目实施方案（技术手段、工作方案、质量安全保障等），设备配置情况进行评审（16分）。方案非常合理、完整性和条理强的得16分；方案较合理、完整性和条理性较强的得11分；方案合理性、完整性和条理性一般的，得6分；方案不太合理、完整性和条理性较差的，得1分。不提供不得分。
2.交通组织保障及应急预案（7分）。方案非常合理、完整性和条理强的得7分；方案较合理、完整性和条理性较强的得4分；方案合理性、完整性和条理性一般的得1分 。不提供不得分。
3.安全环保管理保障及应急预案（7分）。方案非常合理、完整性和条理强的，得7分；方案较合理、完整性和条理性较强的，得4分；方案合理性、完整性和条理性一般的，得1分 。不提供不得分。
4.供应商提供的技术服务保障措施（含售后、人员、设备、机构、响应时间等）（7分）。方案非常合理、完整性和条理强的，得7分；方案较合理、完整性和条理性较强的，得4分；方案合理性、完整性和条理性一般的，得1分 。不提供不得分。
5.涉及井下有限空间作业安全保障方案（10分）。方案非常合理、完整性和条理强的，得10分；方案较合理、完整性和条理性较强的，得6分；方案合理性、完整性和条理性一般的，得2分 。不提供不得分。
[bookmark: _GoBack]6.本次检测服务工作的有关重难点分析、可行性建议（5分）。方案可行性强的，得5分；方案可行性较强的，得3分；方案可行性一般的，得1分 。不提供不得分。


供应商可同时参与包2包3的采购活动，但只能中一个包。开标、评标、定标按包2、包3顺序进行，包2成交供应商可参与包3的评审，但不参与推荐成交候选供应商排序。


第六章  响应文件的组成和格式
[bookmark: _Toc2523]
[bookmark: _Toc456102499][bookmark: _Toc456102122][bookmark: _Toc456102676][bookmark: _Toc337816640]


竞争性磋商响应文件


项目编号： 
项目名称：



响应单位名称： （盖单位章）
日        期： 2026年   月   日
[bookmark: _Toc4604]磋商响应函（格式）
磋商响应函
致：               （采购单位名称）：
根据贵方磋商文件的要求，正式授权下述签字人（姓名） 代表响应人（响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。
3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。
4.我方同意按照采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。
6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在日历天完成项目并交付买方验收、使用。
8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
9.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮编：
电话：                                 传真：
响应人开户行：                          账户：
                   供应商名称：（盖单位章）　
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：
[bookmark: _Toc32686]

法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：             
被授权人联系电话：（手机）           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：       
日期：                 



法定代表人资格证明书
	（采购人名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商单位名称）的法定代表人。


特此证明。
供应商单位名称：（加盖公章）
日期：     年    月   日
说明：1、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证原件扫描件（身份证两面均应复印，身份证原件扫描件加盖公章）或护照原件扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照原件扫描件）时才能生效；
2、扫描件与原件扫描件具有同等效力。
法定代表人身份证原件扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：
	


法定代表人身份证正面原件扫描件



	加
盖
公
章

	


法定代表人身份证反面原件扫描件



[bookmark: _Toc7415]
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺）

承诺书


采购人名称：
我单位郑重承诺：本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
         特此承诺

供应商：（盖单位章）

年  月  日














承诺函
               （采购单位名称）：

    本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：
（一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形。

    本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。


供应商名称：（盖单位章）

　法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日  期：



磋商报价表
以苏采云系统为准


投标报价明细表
包1投标报价明细表：
	项目名称
	2026年城区市政设施安全专项检测服务包1

	
序号
	采购内容
	单位
	数量
	报价单价（元）
	合价（元）

	1
	2026年度桥梁常规定期检测
	m²
	52172
	
	

	2
	2026年度桥梁结构定期检测
	座
	7
	
	

	3
	2026年度锚头专项检测
	个
	10
	
	

	4
	2026年度水下桩检测
	根
	44
	
	

	5
	桥梁承载能力检算
	座
	1
	
	

	报价总价：           （元）



供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

包2、包3投标报价明细表：
	
项目名称
	2026年城区市政设施安全专项检测服务包

	序号
	采购内容
	投标报价综合单价
	暂定检测长度
	投标报价

	1
	道路脱空检测
	          元/km
	37.5km
	     元



供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：
服务及商务要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 



中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
3、 桥梁检测服务（包1）/道路空洞检测服务（包2、包3），属于采购文件中明确的所属行业其他未列明行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：（1）从业人员填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。








残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
单位名称（盖章）： 
日 期：


关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.桥梁检测服务（包1）/道路空洞检测服务（包2、包3），生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
表格_20260814 (2)

		道路名称		起止位置		所属街道		路面结构		规模		机动车道材质		长度		宽度

		紫藤路		东进路 - 海陵路		城北街道		沥青		次干道		沥青		220		6

		智堡三期东侧支路		森园路 - 智堡三期小区		城东街道		混凝土路面		次干道		混凝土		422		9

		智堡路		森园路 - 东进路		城东街道		混凝土路面		次干道		混凝土		1650		24

		职中路		海阳路 - 运河路		城北街道		沥青		次干道		沥青		525		7

		知春路		兴泰路 - 海曙路		京泰路街道		沥青		次干道		沥青		700		15

		浙江路		兴泰路 - 金马路		京泰路街道		砼		主干道		砼		400		14

		招贤路		仓储路 - 森园路		城西街道		砼		次干道		砼		474		8

		运辉路		东风路 - 伟光路		城东街道		沥青路面		支路		沥青		1050		6

		运河路（梅兰化工段）		吴州路一长江大道		城西街道		砼		次干道		砼		1550		14

		运河路（东风路 - 老东河）		东风路 - 老东河		城东街道		沥青		次干道		沥青		810		22

		园林路		迎春路 - 暮春街西延		城中街道		沥青		支路		沥青		394		3

		育才路		春兰路 - 春晖路		城东街道		沥青		次干道		沥青		690		14

		永泰路		曲水路 - 青年路		城南街道		沥青		次干道		沥青		150		15

		永康路西侧支路		人民医院西门 - 青年路		城南街道		沥青		次干道		沥青		175		8

		迎江路		河道管理处 - 林场		城北街道		砼		支路		砼		1150		6

		迎春路		先锋河桥 - 姜堰界（壹号公馆）		跨城东街道、京泰路街道		沥青		主干道		沥青		3780		21

		邑庙街		鼓楼路 - 人民路		城中街道		沥青		次干道		沥青		445		12

		阳光新城南门支路		阳光新城 - 南通路		城东街道		混凝土路面		次干道		混凝土		330		8

		扬晖路（原名觉正路）		东进路 - 海阳路		城北街道		沥青路面		次干道		沥青		660		14

		徐家桥路		智堡路 - 鼓楼路		城东街道		沥青路面		次干道		沥青		570		16

		兴宏路		新通扬运河 - 站前路		城西街道		沥青		次干道		沥青		640		12

		兴大路		运河路 - 光大路		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		226		8

		星旗路		斜桥花园东门 - 斜桥花园支路		城东街道		沥青路面 		支路		沥青		80		10

		新市路		青年路 - 南园路		城中街道		沥青		次干道		沥青		550		7.2

		新民街		人民路 - 东进路		城北街道		沥青		次干道		沥青		330		15

		新村西路		通扬路 - 江州路		城西街道		沥青		支路		沥青		380		10

		新村路 (原十八亩支路)		海陵北路 - 伟光路		城北街道		沥青		支路		沥青		260		8

		新城路		迎江桥 - 站前路		城北街道		沥青		次干道		沥青		310		12

		斜桥加油站西侧支路		南通路 - 老东河村		城东街道		沥青路面 		支路		沥青		400		6

		斜桥花园东侧支路		星旗路 - 春晖路		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		480		4.5

		响林路		宫涵路 - 春兰路		跨城东街道、京泰路街道		砼		次干道		砼		412		7

		祥云花园支路		南通路 - 祥云花园		城东街道		沥青路面 		支路		沥青		170		7.5

		西园路		迎春路 - 泰山路		城中街道		沥青		支路		沥青		256		4.2

		西域绿洲南门支路		江州路 - 西域绿洲西侧		城西街道		砼		支路		砼		263		7

		西景路		江州路至景光南苑东门		城西街道		砼		次干道		砼		520		15

		西仓路		新民街 - 东进路		城北街道		沥青		次干道		沥青		760		16

		五一路		海陵路 - 人民西路		城中街道		砼		次干道		砼		970		15

		五里河东侧支路		南通路 - 赵唐村		跨城东街道、京泰街道		混凝土路面		支路		混凝土		430		7

		吴陵路		迎春路 - 化工路		城西街道		沥青		次干道		沥青		1376		18

		伟光路		鼓楼路 - 森园路		城北街道		沥青		次干道		沥青		1098		14

		通扬路		新村路 - 森园路		城北街道		沥青		次干道		沥青		298		14

		铁塔路		海陵路 - 青年路		城中街道		砼		次干道		沥青		345		14

		天韵路		海阳西路 - 润丰路		城西街道		沥青		次干道		沥青		986		14

		天禄街		新民街 - 东河路		城北街道		沥青		次干道		沥青		280		5

		唐楼社区支路		扬州路 - 唐楼村		城西街道		砼		次干道		砼		274		6

		泰山路		青年路 - 玉带河		城中街道		砼		次干道		砼		260		3.5

		泰九路		迎春路 - 祥泰路		城西街道		沥青		次干道		沥青		1350		10

		太阳商业广场支路		济川路 - 青年路		城南街道		沥青		支路		沥青		250		6

		随园路		南师大 - 东风路		城东街道		沥青路面		支路		沥青		270		24

		税西街		海陵路 - 青年路		城中街道		砼		次干道		砼		380		7.5

		税东街		人民路 - 海陵路		城中街道		砼		次干道		砼		875		14

		水厂路		江州路 - 吴陵路		城西街道		砼		次干道		砼		1420		7

		书院路		迎春路 - 丰裕小区南侧		城中街道		砼		支路		砼		950		6

		市场监督管理局东侧支路		南通路 - 唐家庄		京泰街道		混凝土路面		支路		混凝土		305		6

		润丰路		吴州路 - 江州北路		城西街道		沥青		次干道		沥青		500		16

		任景路		江州路 - 吴陵路		城西街道		砼		次干道		砼		1200		6

		曲水路		永泰路 - 城南河		城南街道		沥青		次干道		沥青		1300		8

		庆丰路		运河路 - 天宇制造厂东侧		城西街道		沥青		次干道		沥青		280		12

		青松街		迎春路 - 税东街		城中街道		沥青		支路		沥青		490		5

		蒲田路		迎春路 - 静安路		城中街道		沥青		次干道		沥青		1200		7

		南山寺路		望海楼 - 鼓楼路		城中街道		砼		次干道		砼		810		12

		暮春街		海陵路 - 南园路		城中街道		沥青		次干道		沥青		980		15

		陵园路		迎春路 - 虹桥西街		城中街道		沥青		支路		砼		210		2.5

		陵江超市支路		海陵路 - 河道管理处		城东街道		沥青		次干道		沥青		188		7

		玲珑嘉园支路		江州路 - 江州路		城西街道		沥青		支路		沥青		180		7

		丽园街		鼓楼南路 - 凤凰河		城南街道		沥青		次干道		沥青		250		8

		里仁路		兴泰路 - 迎春路		京泰路街道		沥青		次干道		沥青		720		10

		老口泰路		迎宾路 - 东进路		城东街道		砼		次干道		混凝土		1100		12

		老海陵路		铁塔路 - 东进路		城中街道		沥青		次干道		沥青		198		6

		老北仓路		北仓路 - 森园路		城西街道		砼		支路		砼		1000		7

		璟峰路		迎春路 - 迎宾路		城东街道		沥青		次干道		沥青		415		21

		景光小区支路		迎春路 - 景光小区		城西街道		沥青		次干道		沥青		250		7

		景光南苑支路		江州路 - 景光路		城西街道		砼		次干道		砼		723		7

		景光路		阳光瑞景南侧 - 水厂路		城西街道		沥青		次干道		沥青		850		15

		金洲酒店支路		江州路 - 金洲酒店西		城西街道		沥青		次干道		沥青		160		4

		金通牡丹园北侧支路		江州路 - 海光路		城西街道		沥青		次干道		沥青		155		7

		金通梅园北侧支路		东风路 - 工农路		城东街道		沥青路面		次干道		沥青		176		7

		金田路		江州北路 - 吴陵北路		城西街道		砼		次干道		砼		1250		12

		金水路		海陵南路 - 凤凰路		城南街道		砼		次干道		砼		340		10

		金马路		南通路 - 迎宾路		京泰路街道		砼       		主干道		 砼   		770		15

		姜窑路		南通路 - 原野酒店北侧		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		154		8

		江州公寓南门支路		江州路 - 天韵路		城西街道		砼		支路		砼		250		6

		化工路		吴州路 - 化工路桥		城西街道		砼		次干道		砼		1100		16

		化肥新村支路		化肥新村南 - 迎春路		城西街道		沥青		支路		沥青		200		5.5

		海曙路		春兰路 - 育才路		跨城东街道、京泰路街道		沥青		次干道		沥青		1320		12

		海润路		东林路 - 海阳西路		城西街道		沥青		次干道		沥青		375		15

		海陵路		天禄街 - 东进路		城北街道		沥青		次干道		沥青		76		16

		海光路		迎春路 - 海光南村东门		城西街道		沥青		支路		沥青		290		10

		光大路		东风路 - 兴大路		城东街道		沥青路面 		次干道		沥青		750		8

		鼓楼路北延		海阳路 - 森园路		城北街道		沥青		主干道		沥青		1120		40

		宫涵路		育才路 - 海曙路		跨城东街道、京泰路街道		沥青		次干道		沥青		380		14

		供电局营业厅南侧支路		江州路 - 供电新苑		城西街道		沥青		次干道		沥青		200		7

		公园路		青年路 - 玉带河		城中街道		沥青		次干道		沥青		283		6.5

		工人路		涵西街 - 青年路		城北街道		沥青		次干道		沥青		500		6

		工农路		迎春路 - 南通路		城东街道		沥青路面		支路		沥青		1345		7

		府前路		鼓楼路 - 海陵路		城中街道		砼		次干道		砼		400		16

		府南路		税东街 - 府前路		城中街道		砼		次干道		砼		364		14

		方洲路		翟桥路 - 迎春路		城中街道		沥青		次干道		沥青		247		3

		二中东侧支路		迎春路 - 育才路		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		572		4.5

		东泰花园南大门支路		玉堂花园 - 七里河		京泰路街道		混凝土路面		支路		混凝土		500		7

		东升路		觉正路 - 智堡路		城东街道		混凝土路面		次干道		混凝土		143		7

		东进小区南大门支路		南通路 - 东进小区南大门		城东街道		沥青路面 		支路		沥青		197		7

		东进小区东大门支路		运河路 - 东进小区东门南侧		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		338		7

		东进花园西门支路		东进花园 - 东风路		城东街道		沥青路面		次干道		砼		160		8

		东河南村支路		南通路 - 东河南村		城东街道		沥青路面 		支路		沥青		145		7

		东河路		人民路 - 东进路		城北街道		沥青		次干道		沥青		350		15

		东风小区西门支路		东风小区 - 东风路		城东街道		沥青路面		次干道		沥青		105		4

		东风北路		新通扬运河 - 麒麟路		城东街道		沥青路面		主干道		沥青		2790		35

		东城家园支路		南通路 - 东城家园北侧		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		299		8

		东城家园北侧支路		春晖路 - 东城家园北侧		城东街道		混凝土路面		支路		混凝土		187		6

		稻河路		清化桥 - 演化桥		城北街道		沥青		次干道		沥青		922		10

		打笆巷		迎春路 - 税东街		城中街道		沥青		次干道		沥青		327		6

		春云路		运河路 - 福利院北侧		城东街道		沥青路面 		次干道		沥青		1000		8

		春明路		运河路 - 任庄路		城西街道		沥青		次干道		沥青		408		37

		春兰动力小区支路		扬州路 - 春兰动力小区		城西街道		砼		次干道		砼		800		14

		春华路		运河路 - 任庄路		城西街道		沥青		次干道		沥青		371		18

		城西派出所支路		扬州路 - 金田路		城西街道		砼		支路		砼		445		6

		城西街道支路		扬州路 - 吴州路		城西街道		砼		次干道		砼		440		6

		城投支路		济川路 - 锦绣华庭		城南街道		沥青		支路		沥青		160		6

		晨北路		森园小区南门 - 森园路		城北街道		混凝土路面		支路		混凝土		670		9

		车站西巷		东进路 - 江州路		城西街道		沥青		次干道		沥青		540		5

		仓储路		招贤路 - 新村路		城西街道		砼		支路		砼		1000		6.2

		碧桂园林湖郡支路		S231 - 金通绿城北		城东街道		沥青		支路		沥青		240		5

		碧桂园城河依柳支路		泰渔路西 - 泰渔路东		城东街道		沥青		支路		沥青		700		14

		北仓路		海阳路 - 仓储路		城西街道		沥青		次干道		沥青		688		12

		鲍九路		泰九路 - 任景		城西街道		沥青		支路		沥青		360		4.5

		宝带路		永泰路 - 青年路		城南街道		沥青		支路		沥青		1000		8

		靶场巷		迎春路 - 南山寺路		城中街道		砼		支路		砼		279		6
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附件5.江苏省城市 生命线安全工程运行监测报警预警指南（征求意见稿）.pdf
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