

南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心

南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目


招标文件


项目编号：JSZC-320104-HWZX-G2026-0712
项目代理编号：0675-266JOC0031100
采购人：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
日期：2026年11月

第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心 关于 南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年11月30日14时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320104-HWZX-G2026-0712，项目代理编号：0675-266JOC0031100
2、项目名称：南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目(朝天宫院区)口腔科及康复理疗设备采购项目
3、项目预算金额：人民币147.35万元
[bookmark: OLE_LINK9]4、最高限价：（详见采购需求，投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。
5、采购需求
5.1：项目简介
	品目序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算/最高限价（单价）
	预算/最高限价（总价（元））

	1
	儿童身高体重称
	1
	9000
	9000

	2
	黄疸仪
	1
	15000
	15000

	3
	超声波臭氧雾化治疗仪
	2
	20000
	40000

	4
	妇科治疗床
	1
	18000
	18000

	5
	妇科产检床
	1
	18000
	18000

	6
	便携式B超
	1
	200000
	200000

	7
	便携式心电图
	1
	25000
	25000

	8
	电子体重称
	3
	4000
	12000

	9
	电针
	10
	1000
	10000

	10
	红外线治疗灯
	8
	1000
	8000

	11
	裂隙灯
	1
	25000
	25000

	12
	冷喷仪
	1
	1500
	1500

	13
	耳鼻喉检查灯
	1
	2000
	2000

	14
	电解质分析仪
	1
	20000
	20000

	15
	尿沉渣分析仪
	1
	90000
	90000

	16
	显微镜
	1
	10000
	10000

	17
	离心机
	1
	20000
	20000

	18
	全自动生化分析仪（核心产品）
	1
	800000
	800000

	19
	化学发光
	1
	150000
	150000


备注：
1.以上设备为1个包，投标产品不接受缺漏；
2. 每项设备单价，也不得超过文件规定的单价最高限价。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Hlk225256455]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年任意一年度的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
2.对于“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中”第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》替代
3.法律、行政法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合体投标

[bookmark: _Hlk244332648](二)特殊资格要求
投标人需提供医疗器械经营备案表 (投标产品包含三类医疗产品的投标人还需提供医疗器械经营许可证)
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.项目报名时间：2026年11月7日0:00至2026年11月13日23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月30日14时00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1、本项目不收取投标保证金；
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]采购人联系方式

	招标人：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
联系人：潘老师
电话：13851673331
地址：南京市秦淮区王府大街121号


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
 法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、中标服务费
[bookmark: _Toc1343]投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。
招标服务费收费标准:中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表标准的70%计取。
[bookmark: _Hlk150789600]招标代理服务收费标准（费率）：
	中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5％

	100—500
	1.1％

	500—1000
	0.8％

	1000—5000
	0.5％


中标服务费账号：
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层
开户行名称及账号：
交通银行江苏省分行营业部  320006607010141124109
     





















[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]第三章  合同文本（参考）
南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心医疗设备购销合同
甲方：南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心
乙方：                                           联系人：                                          电话： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX代理公司(注：院内填写南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心采购项目，院外代理公司请填写代理公司名称)采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》及乙方的《响应文件》及成交通知书，甲乙双方就医疗设备购销事宜，签订本合同：
1、 设备名称及金额：
	设备名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂商
	数量
	单价（元）
	总金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总额
	合计：人民币（大写）                     （小写：￥    ）


注：医疗器械的产品名称、型号应与注册证中的注册名相同；属于法定商检的，需进行商检；乙方保证成交价格不高于市场成交价，若高于市场成交价，乙方应承担超出部分。属于计量器具的，需提交计量检定证书或进口型式批准证书，乙方提供的产品应保证计量合格，乙方应承担初次计量检测费用。
2、 设备的详细配置、随机的必备品、配件、工具及其他物品的数量和供应方法见附件（合同签订前需医院使用科室负责人签字确认）。
3、 设备的交付期：自双方合同签订后的   天内向甲方交付上述设备（如甲方因特殊情况需延长交货应按甲方具体要求）；每逾期交付一日，乙方应当按照合同价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期30日的，甲方有权要求解除本合同，并有权要求乙方支付合同价款20%的违约金；若甲方未因此解除本合同，乙方应向甲方支付逾期违约金，且保修期延长壹年。
4、 交货方式：乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，设备的运费、保险费，安装费等全部由乙方承担。
5、 安装验收：甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据约定的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。甲方签字并不视为乙方无产品质量问题，乙方仍应对产品质量缺陷或瑕疵负有责任。
6、 质量标准：根据国家、出厂有关标准及约定标准（如有约定）。乙方保证向甲方提供已取得医疗器械注册证的全新原包装合格产品。若乙方所提供的产品因产品资质或质量出现问题，造成罚款或医疗事故/损害赔偿等责任的，由乙方承担全部责任（甲方使用不当除外）。
7、 操作培训：乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，确保甲方使用人员熟练使用设备，在使用一段时间（具体由甲方决定）后，可根据甲方的要求另行安排培训计划。因乙方未培训或者未指导到位造成甲方人员在使用过程中造成的全部损失，由乙方承担。
8、 付款方式：XXXXXXXXXX
9、 索赔条款：设备不符合本合同约定，乙方同意甲方有权单方选择下列方式之一处理：
（1）退货：货款全额退还，乙方承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，另行赔偿。
（2）折价：按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方将设备折损的价值向甲方退还货款，并赔偿甲方损失（损失难以确定的，按照设备价款的10%计算）。
（3）换货：调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方负责因此产生的一切费用和损失。
本合同中的违约责任包括但不限于运费、鉴定费、差旅费、律师费等。
10、 权利瑕疵：乙方保证设备不存在侵犯任何第三方包括知识产权在内的任何合法权益；因乙方侵权行为导致甲方损失的，由乙方承担，乙方并应按照设备价款的10%承担违约金。
11、 合同售后条款：该设备（含所有部分）自验收报告确认签字日起免费保修    年；质保期满后，乙方负责终身维修，免人工费，只收配件费用。所有随设备配置物品享受同等保修权利。保修响应时间为收到甲方通知后   小时内到场处理，   小时内恢复正常使用状态；因配件无货等客观困难不能按时恢复正常使用状态的，经与甲方协商可以适当延期，但最迟不得超过   天；若达到   天仍不能恢复的，乙方须提供备用设备。
12、 廉政约定：乙方应加强对销售代表的管理，销售代表发生不良行为的，甲方有权解除合同。
13、 争议解决方式：因签订、履行本合同发生争议的，协商解决；协商不成的，向甲方所在地法院起诉。
14、 乙方提供的报价文件、技术响应表、承诺书与本合同具有相同的法律效力。
15、 未尽事宜，甲、乙双方以书面形式签订补充协议，补充协议可作为本合同的组成部分。
16、 其他约定事项（手写无效）：                                                   。
17、 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；本合同以中文书写，壹式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，具有相同的法律效力。
甲方：南           （盖章）   乙方： XXXXXX       （盖章）
地址：                    地址：                                          
联系方式：                            公司联系方式：                    
传真：                                        传真：                 
甲方法定代表人或授权代表：                乙方法定代表人或授权代表： 
日期：                                  日期：                        
开户银行：                        
账号:      
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

















第四章 项 目 需 求
(★参数不允许负偏离。投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告、或招标文件规定的证明材料等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，证明材料中相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号。“二、技术要求：技术参数中所有▲参数，以及 标注要求提供证明材料的参数，均需按上述要求提供证明材料，未按上述要求提供证明材料视为负偏离。)


一、项目概况
	采购清单和总体要求

	序号
	设备名称
	数量
	★注册证要求
	★质保要求

	1
	儿童身高体重称
	1
	不适用
	≧2年

	2
	黄疸仪
	1
	二类
	≧2年

	3
	超声波臭氧雾化治疗仪
	2
	二类
	≧2年

	4
	妇科治疗床
	1
	二类
	≧2年

	5
	妇科产检床
	1
	二类
	≧2年

	6
	便携式B超
	1
	二类
	≧3年

	7
	便携式心电图
	1
	二类
	≧2年

	8
	电子体重称
	3
	不适用
	≧2年

	9
	电针
	10
	二类
	≧2年

	10
	红外线治疗灯
	8
	二类
	≧2年

	11
	裂隙灯
	1
	二类
	≧2年

	12
	冷喷仪
	1
	不适用
	≧2年

	13
	耳鼻喉检查灯
	1
	一类
	≧2年

	14
	电解质分析仪
	1
	二类
	≧2年

	15
	尿沉渣分析仪
	1
	二类
	≧2年

	16
	显微镜
	1
	一类
	≧2年

	17
	离心机
	1
	一类
	≧2年

	18
	全自动生化分析仪
	1
	二类
	≧3年

	19
	化学发光
	1
	二类
	≧3年



注：
1、★需在“报价明细表（分项报价表）2” ，分项注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息，且对应分项价格不得超过对应产品分项最高限价要求。
2、★投标产品不得缺漏
3、投标产品按上述采购清单中医疗器械分类的要求为“二类、三类医疗器械”的，需提供对应的医疗器械注册证；要求为“一类医疗器械”的，需提供对应的医疗器械注册证明；未做分类规定的产品，不做限定）。

二、技术要求（需逐条在参数偏离表中响应）
[bookmark: _Hlk234502652]技术参数 （以下为单台/套设备 技术参数）
品目1儿童身高体重称
适用范围：临床用于监测婴幼儿身高体重数据，进行生长发育情况评估，及时发现超重、肥胖、消瘦等体弱儿，对其进行个性化营养指导、后期随访监测，该数据为婴幼儿健康管理的基础
身长测量范围：至少涵盖30-115cm；体重测量范围：最大量程≥50Kg
设备使用寿命：≥10年

品目2黄疸仪
适用范围：此设备为儿童保健科新生儿访视工作及婴幼儿健康管理要求必备工具之一，临床用于监测早期经皮胆红素监测，及时发现新生儿胆红素数值异常，避免因胆红素过高漏诊引起相关严重并发症。
★测量范围至少涵盖 0.0mg/dL-25.0mg/dL（0.0μmol/L-425.0μmol/L）；显示精度：0.1mg/dL或1μmol/L。
通过特长波长光反射，蓝色光波、绿色光波比较


品目3超声波臭氧雾化治疗仪
冲洗流量：≥0.5L/min
冲洗出水压力：≥11Kpa
臭氧水浓度：≥0.75mg/L。
雾化率：≥12ml/min
臭氧气体浓度（空气源）：≥3.5mg/L。
最大治疗气体流量：≥4.0L/min
臭氧产量：≤800mg/h。
多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式
冲洗液可选择手动加水，也可选择链接自来水自动进水，配备净水装置。
具备液晶显示功能，可清晰显示并可控制冲洗及治疗功能。
冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。
内置水箱，自动加热，自动恒温功能，储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，超声波雾化器低水位时，声光报警及图案指示功能。
治疗定时：多档可调(或连续可调)，可长开。
具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。
治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量和工作环境臭氧气体残留量工作一周期（15min)后臭氧气体残留量均符合行业规定的标准。
冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。
★随机携带耗材需取得二类及以上无菌医疗器械注册证，且能与设备完美兼容配合使用。（提供承诺，格式自拟）

品目4妇科治疗床
1）技术要求
规格：
床体长宽：L≥1800（含辅助台）*W≥950（含臂板）mm；床面长宽：L≥1800（含辅助台）*W≥600mm；整体升降距离：≥750-950mm；背板上折角度：≥45°；背板下折角度：≥10°；台面前倾角度：≥10°；台面后倾角度：≥20°
功能
用于妇产科分娩、妇科手术、论断及检查，包括男科泌尿科及生殖医学科临床使用在内的多种医疗功能；
头部及床面可拆卸、消毒、清洗，头部采用机械手动调节，具有头高脚底，头低脚高功能。背板两侧配有不锈钢边轨，可装配上下调节、外摆、多档位调节的臂板，方便患者使用；
坐板两侧同样配有不锈钢边轨，配备304不锈钢精铸材料承合器；
坐板两侧边轨上各配有两个可折叠助力扶手，可用于支脚架可进行上下左右调节；      
该手术台采用可拆卸的辅助台面，并可选装旋转辅助台；
该手术台配有超大304不锈钢污物盆，表面光滑易清洁，可根据科室要求选装污物引流管；
整床采用脚踏机械式刹车设计，刹车踏板方便医护移动床体；
该手术床使用隐藏式脚轮，其中两轮可进行自由旋转行进；
材质、工艺
整床外观部件均为304不锈钢。
床垫使用聚氨酯发泡一次成型无缝包皮工艺制作，表面光滑，抗污防潮、耐酸碱、防渗防漏，床垫颜色可选，易于清洁；
底座采用≥1.5mm厚度304医用不锈钢材质；耐酸防腐蚀、易清洁。
该手术台标配万向截石位腿拖，表面材质使用皮制面料，使用聚氨酯材质填充，脚架可任意角度自由旋转，方便医患使用；
电源使用交流（AC）220V±10%，50Hz，1.0KW；
各种附件配置均为医用不锈钢材质，整机设计符合国家医用电器安全标准。
整床承重≥135KG。

2）★配置（单台/套 配置要求）
1.搁手板  1对；
2.托腿架   1对；
3.扶手     1对；
4.滑块    2对；
5.污物盆   1个；
6.手控器    1个；





品目5妇科产检床
1）技术要求
外形尺寸：长≥1900mm × 宽≥600mm × 高≥800mm；背部升降角度：≥45°腿部下折角度：≥90°
调节方式：背部与腿部均采用机械齿条升降结构，传动精准、锁止可靠，杜绝电动设备常见的电机故障风险，保障门诊高频使用下的长期稳定性。
主体材质：整体采用304医用级不锈钢焊接成型，表面经镜面抛光处理，无焊缝、无毛刺，可耐受含氯消毒剂每日高频擦拭，彻底杜绝卫生死角与交叉感染隐患。
床垫使用医用皮面工艺制作，表面光滑，抗污防潮、耐酸碱、防渗防漏，易于清洁。
污物收集系统：座板中部设圆形或者半圆形专用切口，下方配套嵌入式不锈钢污物盆，盆体可拆卸清洗，术中冲洗液、分泌物直接导入，避免污染床体，符合门诊手术室无菌操作规范。
防滑与防护设计：床腿底部配备加厚防滑软质套胶，兼具减震与防划伤功能，保护门诊手术室地面，同时确保设备在调节体位时稳固不位移。
患者辅助设施：床体两侧标配助力拉手，采用不锈钢一体成型工艺，便于患者术后自主起身，降低医护人员辅助负担，提升门诊诊疗效率。

2、★配置（单台/套 配置要求）
1.床主体（含机械齿条升降系统）1套
2.嵌入式不锈钢污物盆          1套
3.双侧助力扶手                1对
4.托腿架                      1对

品目6便携式B超
外观与尺寸重量：整机轻便易携带，体积小巧，配备便携提手、防滑底座；医用高清触控显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，高分辨率，强光下可视。
内置大容量医用锂电池，支持交直流两用、热切换，断电不关机；满电连续工作时长≥4小时，支持快速充电；冷启动迅速。
★探头接口：≥3个有源探头接口，支持探头热插拔，可同时配置多类型探头；所有探头为医用宽频变频探头，支持二维、彩色、多普勒独立调频，耐用抗摔。
标配 USB、网口、视频输出接口，支持 U 盘存储、DICOM 通讯、外接打印机。
标配大容量固态硬盘，支持静态图像、动态影像存储，兼容 DICOM、JPG、AVI 格式；
动态电影回放：满足临床动态回顾分析需求。
操作系统：医用专用系统，全中文操作界面，内置标准检查报告模板，支持图文报告编辑、打印。
最大扫描深度：腹部模式最大探测深度满足临床腹部及深部脏器检查需求。
基础成像模式：标配 B 模式、M 模式、双幅实时对比模式、局部放大、全域放大功能。具备肌骨二维实时成像，具备肌骨检查预设模式或标准切面辅助识别/参考功能。
降噪成像技术：如组织谐波成像、空间复合成像、斑点噪声抑制技术，有效降低伪像。
凸阵探头、高频线阵探头、腔内微凸探头：均采用通用区间频率。
支持穿刺引导功能：多条穿刺引导线，辅助临床穿刺操作。
提供上门安装、培训、维修服务
★终身免费软件升级。


品目7便携式心电图
导联：标准 12 导联同步采集，支持 Cabrera 联体系
采样率：≥1000Hz，
A/D 转换：24bit 高精度，支持微弱心电信号识别
 输入阻抗≥20MΩ，CMRR 共模抑制比≥100dB
频响：0.05~150Hz，肌电 / 工频 / 基线三重滤波
安全：CF 型防除颤保护，耐极化电压 ±600~950mV
多种走纸速度；灵敏度 5/10/20mm/mV 可调
存储≥1000 份，支持 PDF/DICOM/HL7 可对接医院 HIS 系统
交直流锂电池供电，连续工作≥8h
≥7 寸彩色触控屏，操作简单，护士零基础快速上手

品目8电子体重称

★身高测量：测量范围至少涵盖70-210cm，检定精度：±0.5cm；
★体重测量：测量范围至少涵盖5-250kg，检定精度：±0.1kg；
★BMI测量：国际通用体格指数(BMI)自动计算，并指示体型偏瘦、正常、超重、肥胖等
显示方式: LED屏显示，待机状态下显示日期 、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定。测量时显示身高、体重、BMI体型指数等测量结果。
数据传输：USB接口，可对接各种HIS、LIS、公卫、健康体检系统等，免费提供串口协议。
电源电压：100V-240V,50-60HZ。
平均功耗:≤10Ｗ。
环境温度：－１０℃～＋４０℃
重量: ≤25kg
尺寸:L≤55cm，宽≤40cm，高≤240cm
需具备折叠便携收纳设计（如可拆卸或折叠），收纳后高度适宜存放。





















品目9电针
低频脉冲电针
具备定时功能，定时范围至少涵盖15-45分钟，且多档或连续可调。
工作频率：涵盖低，中频段（包含2hz-100hz区间内多个治疗频段）。
脉冲宽度：范围包含0.1ms-0.5ms，满足不同临床治疗需求。

品目10红外线治疗灯
适用治疗板直径：160mm及以上.
支臂伸缩和电源盒升降范围可自由调节满足临床需求即可。
支架牢固耐用，防倾倒，绝缘安全防护符合医疗器械国家标准即可。
头部可调节范围满足临床需求即可。
可定时，范围0-60分钟，具备清晰的工作状态指示灯。

品目11裂隙灯
显微镜类型：交角体式
光学分辨率：≥160 lp/mm 
变倍方式：拨杆变倍式，≥2级变倍
瞳距调节范围：至少涵盖52mm~80mm
屈光度调节：至少涵盖 -5D~+5D
裂隙宽度：1-14mm 连续可调

品目12冷喷仪
治疗适用范围：
过敏性皮肤病辅助治疗：用于接触性皮炎、季节性面部皮炎、激素依赖性皮炎、急慢性皮肤过敏等病症，借助低温雾化水雾收缩皮肤毛细血管，减轻局部充血、水肿、泛红、瘙痒、灼热等症状，发挥镇静、抗炎、止痒作用，辅助提升药物治疗效果。
日光性皮肤损伤处置：针对日晒后皮肤发红、发烫、刺痛、轻度晒伤等问题，快速为皮肤降温、补水舒缓，修复受损表层皮肤，降低晒伤后炎症加重风险。
炎症性皮肤问题护理：适用于玫瑰痤疮、普通痤疮、亚急性湿疹等无明显糜烂渗液的皮肤炎症，收敛肌肤、减少皮脂异常分泌，缓解皮肤红肿不适，改善肌肤状态。
 医疗操作术后修复：配合本中心浅表皮肤小处置、皮损护理等工作，用于术后皮肤镇静、保湿修复，减轻术后红肿、刺痛，降低术后不良反应发生率，加速皮肤愈合。
日常皮肤健康养护：为辖区居民、老年人、慢性病合并皮肤干燥人群开展专业皮肤补水、保湿、舒缓护理，改善秋冬季节皮肤干裂、紧绷等问题，完善基本公共卫生健康服务内容。
设备参数
额定电压：AC220V-240V，
频率：50/60Hz；额定输入功率：≤60W
工作噪音：≤55dB，低噪运行
大容量独立水箱，喷臂可调节
设备使用寿命≥5年


品目13耳鼻喉检查灯
治疗适用范围：
应用于全科室门诊诊疗工作。可完成外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻窦开口、口咽、喉咽、声带等部位的直观检查，服务于耳科、鼻科、咽喉科各类常见病、多发病的诊断、复诊，同时配合开展异物取出、局部上药、术前初步评估等临床操作。
设备参数
照度（可调）：≥25000Lux（距灯头1米处），亮度可调
色温：5000±500K
显色指数：≥90
灯头高低调节范围至少涵盖：1200-1600mm
灯泡类型：LED无影灯泡
LED使用寿命：≥50000h
设备使用寿命≥6年

品目14电解质分析仪
测量方法：离子选择电极法
测量项目:K,Na,Cl,Ca,PH
测试样本：血清，血浆，全血或其他体液。
测量范围：K：0.50—15.00 mmol/L，Na: 30.0—200.0 mmol/L,Cl: 30.0—200.0 mmol/L,Ca: 0.10—6.00 mmol/L,PH: 6.00—9.00
★测量精密度：K，Na，Cl的CV≤1.5%
标本形式：血浆、血清、全血或其它组织体液。
分析速度：≤60秒；标本量：≤150ul
电极:配备长寿命ISE离子选择电极。
数据输出:触摸液晶显示器、内置打印机,必须可连Lis系统。
自动进样，样品针有液面探测功能，生化管可直接上机，试管模式和样品杯模式可切换。
功能：具备故障自动报警及排除功能，具有断电数据自动保存功能，具有完善的防堵塞及管路清洗功能，确保吸液供液精准且无交叉污染风险。
仪器可24小时全自动运行检测，长时间不操作自动进入待机状态，保证仪器随时使用。
满足临床长期高频使用需求。（提供产品说明书或者其他证明材料）
★终身技术服务支持，免费软件升级。

品目15尿沉渣分析仪
★检测原理：尿液有形成分分析采用机器视觉成像自动识别技术；尿液干化学采用比色分析法和折射法，可提供反应后的试纸条图像，方便人工审核和溯源。
理学检测：至少包含颜色、浊度、比重。
检测项目：干化学项目：适用试纸11-14项；尿有形成分：对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，可对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息。
★抗干扰能力：配套尿液分析试纸条具有抗维生素C干扰能力。（试剂盒体现）
急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。
自动调焦：仪器具有自动调焦技术，无需人工调焦。
标本处理：标本无需离心及染色，直接上机检测。
检测速度:干化学测试模式≥150个/小时;单机有形成分测试模式≥70个/小时;联合测试模式≥70个/小时。
携带污染率：干化学检测除比重和PH外各测试项目最高浓度浓度结果的阳性标本，随后检测阴性标本，阴性标本不得出现阳性；有形成分分析仪对细胞的携带污染率≤0.1%。
检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/微升的红细胞、白细胞样本。
可对检测区域进行全视野识别分析：拍摄图片收集视野数量≥40个。
可提供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，并能提供相应的直方图或散点图供辅助诊断。
数据接口：标准网络接口，可连LIS系统。
样本检测功能：分析系统具备样本检测功能，样本量不足时可报警。分析系统可自动识别试管位号与试管架号。
条形码功能：仪器具有条码识别功能。

品目16显微镜
光学系统：无限远光学系统，国际标准物镜齐焦距离≤45mm。
调焦：带扭矩调节装置,调焦行程≥15mm。
明场照明装置：20000小时及以上LED长寿命冷光源。
载物台：配置高抗磨损性载物台，传动平稳，结构设计安全。
观察镜筒：  双目镜筒，视场数≥20mm，倾角30度左右（或符合人体工学倾斜角度）。  高眼点设计，眼点高度范围≥400mm,目镜筒360度自由旋转，观察高度调节范围≥40mm。  瞳距48-75mm可调。
目镜： 10倍目镜，视场数≥20mm。  2两个目镜均具有屈光度校正功能。  
物镜：高分辨率、高透过率物镜，4X(N.A.≥0.1） ,10X（N.A.≥0.25 ）,40X(N.A.≥0.65),100X(N.A.≥1.25)
物镜转换器：物镜转盘4位，一体化设计。采用标准物镜接口，具有齐焦功能。
.聚光镜：高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。
防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

品目17离心机
LCD液晶屏显示，所有参数同屏显示，且具有锁屏功能，防止误操作。
可存储≥10个程序。
门锁紧急开锁时可实现自动停机保护。
门盖采用优质气杆，开关门省力，可设置停机自动开门。
抗震门锁，遇异常振动锁紧不弹开，守护离心安全。
风冷散热设计，散热快，温升小，保护样品安全。
具有超速报警，门锁故障报警，样本不平衡保护等功能，故障信息中文显示。
转子自动识别技术，锁定最高转速。
三层安全防护，内置钢结构防护层。
直流无刷电机，转速更稳定。
转速、离心力、时间可设置，离心过程中可改变参数值。
计时方式：启动计时和到最高转速计时可选，正计时和倒计时可切换。
具备完善的故障自诊断及报警功能（如超速，不平衡，过压欠压，转子异常等）确保运行安全。
最高转速≥4200 rpm；最大离心力≥3150×g；最大容量≥4×250 ml
转速精度≤±10 rpm；
噪音：≤65 dB(A)
采用304或316不锈钢内胆。
配置水平转子或提篮：可适用不同高度的试管（2ml,5ml)，一次可离心试管数量≥48支。配置自动脱帽功能。

品目18全自动生化分析仪
1.分析系统：分立式多项目多方法学同时分析系统
2.★处理能力：比色速度≥800测试/小时（生化测试速度不含 ISE 离子项目叠加计数）
3.可分析项目数: ≥ 90项                                     
分析方法: 支持终点法、2点终点法、速率法，动力学法，比浊法等多种方法
4.样本量:下限≤1.5μL，上限≥25.0μL（0.1μL步进）
加载样本数: ≥100个；
5.试剂量:下限≤20μL，上限≥250μL（1μL步进）
最小反应液量: ≤120μL
6.▲反应时间：反应时间3-10分钟，可按1分钟为单位进行设置调整
7.吸量器加注准确，具备抗环境温度干扰的设计或功能
8.检测光源：具备卤素灯或者LED灯
9.★反应温度:循环恒温水浴方式或恒温液孵育方式，控温精度37.0 ± 0.3℃；
10.反应杯：塑料比色杯或石英比色杯
11.测试波长：≥11种波长，包含340nm--800nm之间的常用波长，可进行单/双波长测试；
12.吸光度线性范围:  0～3.0 Abs
13.样品管理: 支持原始样本管，普通样本杯，微量样本杯混合同时上机
14.样本采样类型：可以检测血清，血浆，脑脊液，尿液，全血等标本
15.样本稀释功能：具备样本机上预稀释功能
16.样本识别：具有样本ID识别功能，满足各种条码格式
样本质量分析：脂血、溶血、黄疸指数
17.样本针检堵功能：具备样本凝块检出功能及样品针堵孔报警系统，探针防撞保护功能
18.▲试剂仓： R1R2 独 立试剂仓带冷藏功能，确保试剂稳定
19.清洗液独立于试剂仓外，便于实时添加清洗液
20.▲具有同一项目设置多个试剂位的功能
21.糖化血红蛋白检测：可自动检测糖化血红蛋白无需手工做样品前处理；
22.校准品稀释功能：具有校准液的自动稀释功能
23.▲质控功能：同一画面可显示多个项目多水平的质控状态，直观展示质控是否处于控制范围内,支持质控结果查看。
24.监测功能：全反应过程监测、可显示反应曲线，便于异常结果分析
样本复查功能：支持同一样本可采用增量、减量、常量等多种类型进行复查
25.有专门急诊进样口，方便急诊样本检测
26.搅拌系统：具备高效独立的搅拌系统，且具备有效避免交叉污染的清洗机制，减少携带污染源
27.安全保证：瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能。
权限管理：多级权限管理功能
操作系统：内置中文操作系统，数据可直接输出为PDF、原始数据等多种形式存储
售后服务：具备完善的售后服务网络及备品备件库，要求接到报修后能2-4小时内响应并处理故障
28★ 试剂全开放


品目19化学发光
发光原理：采用先进稳定的化学发光技术（如直接化学发光、电化学发光等）试剂稳定期≥12月
★测试速度：≥200T/H， 样本随到随测，第一份结果时间≤20min
★样本位：≥50个, 测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能
采样针：具备自动液面探测、凝块探测、碰撞探测、采样量实时监测、自动清洗等功能
样本类型：血清、血浆、尿液、全血等
试剂位：≥20个，可不间断连续加载卸载试剂
反应杯：反应杯测试过程中可随时添加，实时数量显示	
试剂信息识别：具备自动识别试剂盒信息的功能（如射频识别、条形码扫描等）能完整读取试剂盒全部信息，识别时间不影响正常检测流程。
试剂仓：24小时冷藏功能
定标方式：具备完善的标准曲线定标及校准功能，定标稳定期≥2周
软件功能：具备中文触摸屏操作界面，可实时显示试剂余量及状态，具备耗材更换及维护提醒功能。
自动稀释高浓度样本，自动重测
试剂耗存量监测功能
联网功能：可与医院LIS系统连接

三、商务要求（需逐条在参数偏离表中响应）
★（一）.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（二）.付款方式
签合同付30%，货到完成安装验收付至90%，尾款一月后付清（10%）

[bookmark: _Hlk234337069]（三）实施方案 ：
★1、交货期、交货方式及交货地点
1.1交货期：签订合同后30日之内交付并完成安装调试及验收等相关工作
1.2交货方式、交货地点：本项目项下的产品由供应商送至医院地点 

2、包装、发运及运输
2.1供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。
2.2使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。
2.3供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。
2.4设备在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。
2.5供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

3、调试和验收
3.1设备验收由（最终用户单位）负责具体实施；应当按招标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。
3.2供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，需提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时需将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。
3.3最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。
3.4验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

4、质量保证及售后服务
★4.1供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标供应商承诺签订合同前提供制造商出具《产品技术标准》(白皮书)及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
4.2★供应商提供设备整机及所配置的全部免费保修时间要求，具体见采购清单和总体要求。
4.3在合同签订前能提供加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章的质保函（与投标文件响应的质保期一致，格式自拟）
4.4★供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：
（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。
4.5★在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.6★超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费。且如采购人购买原厂整机质保（全保），年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，投标时提供具体的承诺，格式自拟（该价格单独报价不含在投标总价内）并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。
4.7为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
4.8供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（就近服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

5、培训方案：
中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。提供相同机型医院培训名额2人，培训时间不少于一个月。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

四、其他要求及补充
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取。
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第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准

	客观分部分（80分）：
1、报价：30分
（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术要求：47分
全部满足标书第四章“二、技术要求（一）技术参数”得47分，正偏离不加分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲指标为重要指标，如有1项负偏离扣5分；非★、▲指标如有1负偏离扣1分，扣完为止。
注：每个品目中未标注序号的技术参数视为一项指标，参与计分

3、投标产品业绩：3分
提供2024年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）与本次投标产品同品牌同型号（核心产品）的销售业绩，每提供一个有效成功案例得1分，本项最高得3分，未提供不得分（提供销售合同复印件，其中合同关键信息如：品牌、型号、合同双方名称公章签订时间等信息需清晰可见无遮挡涂改）。

主观分部分（20分）
主观分内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容套用其他项目内容。
1、项目实施方案（5分）
供应商充分结合设备采购交付需求，统筹货物包装运输、供货进度、质量管控、现场安全、多方协同全流程工作，各项保障措施贴合设备采购落地节奏与采购人管理要求，整体实施安排可落地、可执行，适配本项目设备供货全过程管理，评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
1.1供货进度保证措施；（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.2. 安全管理体系与措施、质量体系与措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.3. 设备安装及过程中协调配合措施。（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2、售后服务方案（8分）
供应商充分掌握设备精密构造与采购人使用需求，围绕全周期维保搭建完整服务体系，覆盖日常维保、故障处置、标准化服务流程，响应机制贴合采购人时效要求，整体售后保障体系适配设备长期运维需求，评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
2.1.售后服务内容（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.2.故障解决方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.3.预防性维护方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.4.售后服务流程（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3、安装调试方案（4分）
供应商充分研判设备进场安装、整机调试、验收交付等各类环节中可能的风险，统筹设备调试标准、验收管控，整套处置方案贴合项目实施，评委根据投标人提供的调试方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
3.1.设备安装调试方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3.2.验收计划（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4、培训方案（3分）
供应商充分把握设备临床操作、日常维护、质控校准全维度培训需求，培训对象覆盖操作人员、技术维护人员，课程内容遵循原厂技术规范与医院使用标准，培训时段不影响使用部门日常工作，整套培训计划完整闭环、适配设备全周期使用管理，评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）：
4.1.培训内容（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得 0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.2.培训日程安排（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得 0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.3. 培训师资力量、培训人数及培训时长（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1 分；
内容存在缺陷，得0.5 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。



[bookmark: _Toc4661]说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk219991325]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

























 


第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件




格式一    
[bookmark: OLE_LINK3]投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
[bookmark: _Hlk236810416]10、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12、其他说明：
13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：
开标一览表
  
	价格

	





本章按苏采云电子标开标一览表格式报价填写，请注意报价单位与格式












格式三：  
报价明细表1
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	交货期：XXXX

	优惠条件：（如果有的话）



投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：
	日期：     

注：
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

                 报价明细表（分项报价表）2
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商
	最终用户单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

   报价明细表（分项报价表）3（设备拟用备件、配件、耗材等，本表不含在投标总内，供最终用户参考）
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	单价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     








格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章：技术、商务要求 ）
项目编号： 项目代理编号：  

	序号
	招标文件的
第四章全部要求
	投标文件的
响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术、商务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标可能被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 

格式五：服务方案及承诺
（内容自拟）



格式六：业绩表
	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　









格式七：声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：




（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料







（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。







格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料




格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK4]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

投标人代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。



资格证明文件

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
说明：
对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》 (格式见后) 替代


2.公告中特殊资格要求 








格   式
格式   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

格式  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）

格式  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料，可自拟）；

格式  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月“缴纳税收”“社会保险”（务必分别提供）的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

格式   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，可自拟）

格式   法律、行政法规规定的其他条件。







[bookmark: OLE_LINK25]（或者）  格式      政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


使用承诺书的 ，需由法人签/章并盖单位公章，且承诺书日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前




格式         投标产品/投标供应商 资质

