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第一部分    投标邀请
[bookmark: EB2b6c38eb24e54d1483d9b885274f6b0f][bookmark: EB7db3ab008a8f42449672c324abe655e4][bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc8789]项目概况
[bookmark: EB88d3380b55d64db3937e19ee7304f988]镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取招标文件，并于2026-11-23  09：30（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2026-0027
2.项目名称：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目
3.预算金额和最高限价：为人民币232.8万元。本项目设置为9个采购包：
	采购包
	标段名称
	预算金额
(万元)
	最高限价
(万元)

	采购包1
	抗扰度综合测试系统
	6
	6

	采购包2
	模拟大功率交直流标准电阻器
	2.3
	2.3

	采购包3
	电子万能材料试验机-I
	65
	65

	采购包4
	微机控制环刚度试验机
	10
	10

	采购包5
	高效液相色谱仪
	43
	43

	采购包6
	X射线荧光光谱仪
	18
	18

	采购包7
	电子万能材料试验机
	20
	20

	采购包8
	单纱强力机、透气性测试仪
	14.5
	14.5

	采购包9
	原子吸收光谱仪
	54
	54


投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
本项目共设置9个采购包，投标人可兼投兼中。本项目按照采购包1-采购包9的先后顺序进行评审。
4.采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。
[bookmark: EB81d44f19bf0b424bb865d9473d55b093][bookmark: _Toc256000002]5.合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。
6.本项目是否接受联合体投标：不接受
7.本项目是否接受进口设备：否
8.本次采购确定的中标人数量：每个采购包各1名
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供资格承诺函）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函；或提供资格承诺函）;
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。
2.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。
2.2本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。中小企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。 
2.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
2.4根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]获取时间：自招标文件公告发布之日起至2026年11月09日 23:59（北京时间）
获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
招标文件售价：免费
获取方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]提交截止时间及开标时间：2026年11月23日 09点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。
2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见：
镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网--苏采云”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称：镇江市产品质量监督检验中心
地 址：江苏省镇江新区港南路333号
联系方式：孙主任
联系方式：0511-83996050
2.招标代理机构信息
名 称：江苏隆信项目管理有限公司
地 址：镇江市京口区焦山路95号合山居清河路门面房4幢103
项目经理：朱洪俊       联系电话：13775556177（微信同号）
3.项目联系方式
项目联系人：朱洪俊     联系电话：13775556177（微信同号）


第二部分    投标人须知
前附表
	[bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc12484]序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
□同意将非主体、非关键性的             工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：            
地点：           
联系人：             联系方式：        

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织
□统一组织
时间：            
地点：           
联系人：             联系方式：        

	5
	演示
	☑无
□有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至       平台的       模块。操作指南详见       。

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）
（1）样品：            ；
（2）样品制作的标准和要求：            ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：           ；检测内容：          。
（5）提供样品的时间：       ；地点：           ；联系人：      ，联系电话：           。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或招标代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、招标代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、招标代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人及其委托的招标代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	☑货物类。
□服务类。
本项目核心产品为： / 。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目。属于： 工业 ；

	10
	节能产品、环境标志产品
	投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向招标人说明融资需求，由招标人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无



一、总  则
1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目。
2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市产品质量监督检验中心。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “招标组织方”系指招标代理机构，即：江苏隆信项目管理有限公司。
[bookmark: EB394d8e23ae1c4ba58d41106e1f258069] 2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目所需的一切设备及其有关的技术资料和材料。 
2.5 “服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、保险、系统安装、其他类似的投标人应承担的义务。
3．采购方式
[bookmark: EBe28b21dffc944333b358f50ce01022e1]3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。
3.2 本项目资格审查方式：资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：每个采购包各1名，兼投兼中。
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
招标代理服务费2960元由招标人支付。收费标准依据苏政采协〔2024〕20号通知标准;根据镇江市财政局镇财采〔2026〕3号文件要求，专家评审费按实际发生金额由招标人支付。
收款信息：
收款单位：江苏隆信项目管理有限公司   
收款账号：1104088909200136052
开户银行：中国工商银行镇江北门支行
4.2不论投标的结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005]  5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4招标人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1招标人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc100386043]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 招标代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标代理机构不承担责任。
15.2 招标代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
四、开标及评标
17．开标
17.1 招标代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
17.2 开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，系统自动发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在系统发布解密指令后30分钟内完成，解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.3 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.4本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。
17.5电子投标文件解密全部完成后，苏采云系统宣布各投标人名称和投标价格。
17.6投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
17.7投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2 投标文件澄清
20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）加★项有负偏离的；
（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（13）标的物报价为零的；
（14）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标人、招标代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。
五、确定结果
26.确定中标人
26.1招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
六、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1 A ☑本项目不收取履约保证金。
     B □本项目中标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与招标人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4招标人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
七、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。否则，招标人或者招标代理机构不予受理
以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人或招标代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，招标人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
32．投诉
32.1质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。
八、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
33.2 投标人不得以向招标人或招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购监管部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，招标人或招标代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。


第三部分     拟签订的合同文本


政府采购货物买卖合同




项目名称（采购包号）：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


采购包1-采购包9：
甲方（全称）：镇江市产品质量监督检验中心
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
[bookmark: _Toc20313]一、合同总价
合同总价为人民币大写：          元整，即人民币¥        元；该合同总价包含税费。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
二、项目相关商务、合同实质性条款
1.项目完成时间：合同签订后     日内。
2.交货地点：镇江市产品质量监督检验中心指定地点。
3.货物明细：详见本合同附件或招标文件第四部分采购需求
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	


4.付款方式
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]乙方按采购合同内容合格地履行供货义务后，经验收合格后，凭销售增值税专用发票到甲方办理货款结算手续。
4.1合同签订生效后，甲方自收到乙方开具的正规增值税专用发票后，10个工作日内以银行转账方式支付45%的预付款汇入乙方指定账户（如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
4.2货物到甲方现场并经甲方初步验收合格，甲方自收到乙方开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付35%的合同款汇入乙方指定账户；
4.3全部设备完成安装调试，经甲方组织验收合格后，甲方自收到乙方开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付剩余合同款。
4.4以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行，市财政部门批复资金到账后立即付款。
5安装调试及验收：
5.1设备运输：乙方免费送货上门，并送货至甲方指定位置，包括搬运上楼。乙方负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，同时要配齐必要的支架，便于以后使用，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输和整体吊装。
5.2设备安装：设备到达指定地点后，乙方应在约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由乙方负责。安装过程中除基础水电配备外，一切安装需要的硬件和软件均由乙方免费提供。合同签订后，在1周内乙方将仪器工作环境要求通知甲方。
5.3设备验收：乙方需提供专业的安装工程师在甲方的实验室内或指定地方安装调试设备（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）产品及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求做验收试验。直至乙方和甲方均认可设备符合技术性能为止，如不能通过验收，甲方有权拒绝验收要求退还货物并追究成乙方的法律责任。
5.4 设备安装调试完成并稳定运行后，乙方提供具备CNAS资质的第三方校准证书。
6.售后服务：
产品免费质保期    年，质保期自验收合格在验收单上签字之日起开始计算。乙方负责所供软件实施部分的售后服务工作，自项目验收合格之日起    年内对甲方进行免费质保，质保期内，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，乙方应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出采购文件和国家规定的技术指标的行为。如果产品、材料是人为损坏，或不在保修范围内，乙方也必须为甲方修复，但费用由甲方承担，乙方只收取成本价。乙方必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
6.1乙方保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的检测证书。
6.2在质量保证期满时，乙方工程师和甲方代表共同对设备进行全面检查，如得到甲方认可，双方签订保证期满合格证书。
★6.3货物质保期自最终验收合格之日起计算，乙方对货物整机承担保修责任；质保期内，乙方免费提供维修服务并免费更换零配件。质保期届满后，乙方应继续为甲方提供合同设备维修服务，甲方按乙方提供的优惠维修服务价格支付相应费用；乙方承诺在设备使用周期内，以不高于本合同约定设备及配套配件的价格向甲方供应备品备件，同时乙方须承诺持续对设备提供技术支持、维修及零配件供应服务。
6.4乙方提供产品及其附件应有完整技术文档，乙方应提供中文版的操作说明书，甲方在使用和开发应用过程中，乙方应及时提供各项必要的技术支持。
6.5质保期内24小时内没有响应或在规定时间内拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，甲方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
6.6安装调试培训：乙方应免费向甲方技术人员提供产品安装调试及使用方面的培训，培训内容包括安装注意事项、操作使用、维护保养等，保证设备的正常运行。
6.7乙方能够提供的其他服务及优惠条件。
[bookmark: _Toc454444490]7.违约责任
7.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
7.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
7.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
8.产权担保
 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
9.履约保证金
[bookmark: _Toc22000626]本项目不收取履约保证金。
10.转包或分包
10.1本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
10.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
10.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
三、本合同执行过程中所发生的异议以及其他未尽事宜，将由甲乙双方友好协商解决， 协商不成，双方同意将争议提交项目实施地镇江仲裁委员会仲裁。四、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签订之日起生效。


（以下无正文）

甲方（单位盖章）：镇江市产品质量监督检验中心
地    址：镇江新区港南路333号
联系电话：
代表签字：
乙方（单位盖章）：
地    址：
联系电话：
开户行：
账号：
代表签字：
合同签订日期：    年   月   日



第四部分    采购需求
一、项目概况
1、项目名称：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目。
2、预算金额和最高限价：为人民币232.8万元。本项目分为以下9个采购包：
	采购包号
	采购包名称
	预算金额
(万元)
	最高限价
(万元)

	采购包1
	抗扰度综合测试系统
	6
	6

	采购包2
	模拟大功率交直流标准电阻器
	2.3
	2.3

	采购包3
	电子万能材料试验机-I
	65
	65

	采购包4
	微机控制环刚度试验机
	10
	10

	采购包5
	高效液相色谱仪
	43
	43

	采购包6
	X射线荧光光谱仪
	18
	18

	采购包7
	电子万能材料试验机
	20
	20

	采购包8
	单纱强力机、透气性测试仪
	14.5
	14.5

	采购包9
	原子吸收光谱仪
	54
	54


投标人报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
本项目共设置9个采购包，投标人可兼投兼中。本项目按照采购包1-采购包9的先后顺序进行评审。
3、本次采购内容为镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目，根据招标人要求提供货物和服务。
4、本次招标确定的中标人数量：每个采购包各1名，兼投兼中。
5、项目所属行业：工业。
二、采购标的汇总表
（一） 采购标的
1、货物类标的
	序号
	货物类标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	备注

	1
	镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目
	项
	1.0
	否
	


三、技术参数
采购包1：抗扰度综合测试系统
（一）项目背景
GB/T 17626.8-2006标准实行时间已有20年，新标准的发布亦不会太久，可以预见新标准中会有高于等级5的新等级出现，而低压元器件的产品标准在逐步更替中也对试验要求进行了不同程度的提升。低压成套产品的EMC试验均涉及到工频磁场这个试验，低压元器件产品的EMC试验目前有一半产品涉及。因此购置一台新的工频磁场测试设备可以避免老旧设备功能降低、测试不稳定、频出故障等现象，更能提升我单位工频磁场的检测能力，可以满足等级要求更高的低压电器认证和委托检测。
（二）设备技术要求
设备需满足GB/T 17626.8和IEC 61000-4-8最新标准对工频磁场设备的要求，可完全按照标准进行测试。具体技术要求如下：
★1.稳定磁场：1A/m~500A/m
★2.短时磁场：500A/m~1200A/m（时间1s~5s）
★3.场强频率：50Hz、60Hz
★4.感应线圈尺寸：1m×1m
5.输出电流总畸变率：＜8%
6.电源电压：AC220/230V
7.电源频率：50Hz和60Hz，可手动选择
8.输出电流波形为正弦波
9.需配套测试桌、连接线缆、转接头等必要配件
★10.设备有显示屏提供场强、测试时间等信息，可通过软件完成设定及测试。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
满足GB/T 17626.8和IEC 61000-4-8最新标准对工频磁场设备的要求，可完全按照标准进行测试。


采购包2：模拟大功率交直流标准电阻器
（一）项目背景
镇江市作为长三角重要的制造业基地，周边密布着电力装备及少量家用电器等产业。随着家用电器行业的快速发展，家用电器的品类和功能日益繁杂，检测能力的短板更加凸显，当前，区域内缺乏家用及类似用途产品检测能力的第三方机构，企业普遍面临“检不了、检不快”的痛点。
为解决企业检测的“急难愁盼”，服务企业“高质量发展提质增效”为目标。同时基于拓展中心业务，对现有阶段和未来检测布局研判的背景下，启动新设备采购计划，旨在填补本地区在大电流、低阻值检测领域的空白，同时服务企业形成良性发展的“双向奔赴”。新设备一方面可面向周边家用电器检测需求企业和其他用户，提供高附加值的对外检测业务，解决企业检测“痛点”，高质高效服务周边企业发展，另一方面，能够满足本中心业务规模拓展，新增业务收入，提升本中心检测效率与检测能力。
（二）设备技术要求
★1.电阻量程20-300mΩ   
2.电阻分辨率：±10μΩ
3.电流：量程10-60A；精度：±0.5%
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取中标的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
对20-300mΩ量程电阻进行测量。

采购包3：电子万能材料试验机-I
（一）项目背景
为保障检测数据的准确可靠，拓展金属材料及制品力学性能检测能力，满足日益增长的检测业务需求，亟需购置一台高精度、多功能、具备高温测试能力的300kN电子万能材料试验机。
（二）设备技术要求
本次拟采购试验机需满足以下核心技术要求：
1.试验机整体高度不超过3000mm；
★2.最大试验力300kN，精度等级0.5级；
3.力测量范围应至少覆盖0.4%～100%FS，试验力分辨力不低于1/1000000 FS，试验机试验力测量精度不低于示值±0.5%；
4.横梁速度范围应覆盖0.01～250mm/min，横梁位移分辨率不低于0.0001mm，位移精度不低于0.5%； 
5.主机形式为双立柱（门式），试验机试验空间宽度不小于580mm，横梁有效试验行程不小于1000mm； 
★6.测控系统需具备全数字控制功能，能够实现应力速率控制、应变速率控制、横梁位移控制，速率的范围及精度应满足GB/T 228.1-2021、GB/T 228.1-2015标准的规定；
7.控制器数据采集频率不低于1200Hz； 
★8.高温测试系统需配置高温炉，工作温度应覆盖100°C~1100°C，均温区不低于100mm。温度允许偏差及温度梯度应满足或优于GB/T 228.2-2015的要求，具体为：T≤600℃时，允许偏差±3℃、温度梯度3℃；600℃＜T≤800℃时，允许偏差±4℃、温度梯度4℃；800℃＜T≤1000℃时，允许偏差±5℃、温度梯度5℃；1000℃＜T≤1100℃时，允许偏差±6℃、温度梯度6℃。温度测量装置最低分辨力为1℃，允许误差应在±0.004T或±2℃内（取最大值）；
9.温度控制器应采用高性能智能化数显调节器，具备温度显示、测量与控制功能；测量精度不低于±0.1%读数；采用PID控制算法，具备参数自动整定功能，能根据负载特性自动优化控制参数，实现升温无超调、恒温无震荡；输入类型支持热电偶输入，至少涵盖K、S型热电偶，适配高温炉测温需求；具备程序设定器功能，可存储多条工艺曲线；具备热电偶断线检测、超温报警及输出限幅等安全保护功能。
★10.测温热电偶配置至少3支，试样两端及中心位置各一支，能够适用于100℃～1100℃的温度环境；
11.高温拉伸试验夹具在额定载荷下的最高使用温度应不低于1100℃，板试样夹持范围应覆盖：0.5～8mm，圆柱试样夹持范围应覆盖：M10、M16、M20；
12.常温拉伸板试样夹持范围应覆盖：0～30mm，圆柱试样夹持范围应覆盖：φ6～φ40；
★13.设备机架配置防意外伤害防护罩；设备需具备力过载保护、位移限位保护、电压过载保护、防撞保护等安全保护功能；能够实现力、位移、温度的同步采集与控制，支持Excel/PDF数据导出，具备试验报告自动生成功能；软件支持GB/T 228.1-2021、GB/T 228.2-2015、GB/T 5027及GB/T 5028标准所规定的全部拉伸性能参数测定，并支持方法A（应变速率控制）、位移速率控制和方法B（应力速率控制）试验速率控制模式。
14.电脑配置不低于：处理器Intel Core i5-12400或同等性能处理器、内存16GB、512GB 固态硬盘、主流商用操作系统、23英寸显示器、激光打印机；
★15.设备配套引伸计需满足GB/T 228.1-2021和GB/T 228.2-2015对室温及高温条件下变形测量的要求，本次设备需同时配置三种类型的引伸计，以适应不同测试场景：
15.1机械引伸计（接触式），适用于室温条件下的变形量测量，精度要求不低于0.5级，标距50mm，变形量不少于10mm。
15.2高温引伸计（接触式），适用于高温环境下的变形测量，需满足GB/T 228.2-2015对高温引伸计的要求，引伸计准确度不低于0.5级，可变标距25/50mm，适用温度不低于1100℃，其伸出加热装置外的部分应能防止气流干扰；
15.3视频引伸计（非接触式），适用于接触式引伸计不便使用的场景，可自定义标距大小，精度等级不低于0.5级，支持纵向和横向应变测量，能够测试GB/T 228.1-2021、GB/T 228.2-2015、GB/T 5027-2025及GB/T 5028-2025标准中所有应用引伸计测量的参数。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
完成最大试验力300kN的金属材料试验。


采购包4：微机控制环刚度试验机
（一）项目背景
我单位现有试验机量程和精度难以满足塑料管材生产厂家日益苛刻的检验检测要求，通过环刚度设备更新，能够准确评估塑料管材的抵抗外部压力能力，直接关系到管材在实际使用中的安全性与可靠性，有效筛选出质量不达标的产品，避免因管材破裂等问题引发的安全事故和经济损失，具有显著的经济效益和社会效益。
（二）设备技术要求
本次拟采购试验机需满足以下核心技术要求：
1.试验机整体高度不超过3000mm；
★2.需配置内径测量装置，内径测量精确到内径的0.5%；在负荷方向上试样的内径变形量测量精确到0.1mm或变形量的1%，取较大值；
3.试验机结构及试验空间应能满足公称直径不小于DN1500mm管材的环刚度试验，确保试样安装、压缩及变形过程中不与立柱发生干涉；
★4.试验机压缩平板表面应平整、光滑、洁净，具有足够硬度和刚度；平板长度不小于试样长度，宽度至少比试样与压板的接触表面宽25mm；
★5.试验机最大试验力50kN，精度等级0.5级；
6.力测量范围应至少覆盖0.4%～100%FS，试验力分辨率不低于0.1N；
7.位移分辨率不低于0.01mm；位移测量精度不低于示值的±0.5%；
8.试验速率可无极调速，速度范围应至少覆盖0.1mm/min～50mm/min；
★9.设备需具备力过载保护、位移限位保护、电压过载保护、防撞保护等安全保护功能；
10.能够实现力、位移的同步采集与控制，实时显示动态曲线，支持数据导出，具备试验报告自动生成功能。
11.电脑配置不低于：处理器Intel Core i5-12400或同等性能处理器、内存16GB、512GB 固态硬盘、主流商用操作系统、23英寸显示器、激光打印机；
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
符合GB/T 9647-2015标准的要求，试验机最大试验力50kN。


采购包5：高效液相色谱仪
（一）项目背景
高效液相色谱技术广泛应用于化学分析领域。样品通过进样器与流动相混合后进入色谱柱中，由于不同组分和固定相结合力不同，各组分在柱内被分离，各个单一组分依次进入检测器，获得检测信号值。通过检测器信号进行分析，从而实现对待测组分的定量定性分析，是实现样品定量定性分析的重要技术手段。
我单位购买液相色谱主要用于检测镇江本地企业的产品：复合肥料、有机无机复混肥料和土壤调理剂、间苯二酚（1,3-苯二酚）等。
（二）设备技术要求
1.工作条件
1.1 电源：100-240V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55℃
1.3 环境湿度：<95%
2.技术性能
2.1 四元梯度泵
★2.1.1双泵；具备可变冲程（20μL～100μL）或具备技术性能相当的产品，自动清洗柱塞杆功能，提供软件截图证明。
2.1.2 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min
★2.1.3流量精度：≤0.075%RSD，允许同等或优于该指标产品
2.1.4 压力范围：0-400bar
2.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%。
2.1.6 混合精度：< 0.5 % RSD
2.2 四通道真空在线脱气机或五通道脱气机
2.2.1 真空膜过滤方式；内置真空泵、压力传感器。
2.2.2 通路：4或5
2.3 自动进样器
★2.3.1 样品容量：≥120位以上2mL样品瓶（需提供官方证明文件）
2.3.2 进样范围：0.1~100μL
2.3.3进样精度：≤0.3% RSD（10μL进样时）
2.3.4 交叉污染：<0.004%
2.4 独立柱温箱
2.4.1 柱温范围：室温以上5℃至85℃。
2.4.2 温度稳定性：<0.15℃
2.4.3 温度准确度：≤0.5℃
★2.4.4 柱容量：长度最高为 300 mm的色谱柱≥4 根色谱柱（需提供官方证明文件）
2.5 二极管阵列检测器
2.5.1检测器类型：≥1024 个二极管元件（需提供官方证明文件）
2.5.2光源：氘灯加钨灯
2.5.3最大采样速率：≥115Hz
2.5.4短期噪声：<7x 10-6 AU
2.5.5漂移：<1 x 10-3 AU/小时
2.5.6线性：>2.0 AU (5 %)
★2.5.7波长范围：195–950 nm（需提供软件截图）。
2.5.8萘-甲醇溶液的最小检测浓度：＜6x10-9 g/mL，越低越好（根据JJG 705-2014指定物质）
2.5.9光谱工具：数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能。
3.仪器控制及数据处理系统
3.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。
3.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。
3.3在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案。
3.4早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。
3.5电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。
4.售后服务与技术支持
4.1具备完善的售后服务体系，每台仪器包含一机一人免费培训。
4.2 质保期：1年。
4.3 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。
5.配置
5.1 四元泵1套
5.2 四通道脱气机或五通道脱气机1套
5.3 自动进样器1套
5.4 柱温箱1套
5.5 二极管阵列检测器1套
5.6 工作站1套。（配置满足以下性能要求：处理器物理核心数≥6核、基础主频≥2.5GHz（或通过等效技术手段达到同等及以上运算性能）；内存≥16GB；硬盘≥1TB；配备液晶显示器；USB 3.0及以上接口不少于4个；配备激光打印机。操作系统须为已获得合法授权、符合国家相关标准的正版操作系统（含等效国产操作系统），采购人不指定特定品牌或版本。工作站整体性能应满足高效液相色谱仪工作站软件运行、数据采集与处理需要）。验收时须提供工作站配置清单。
5.7 液相工具包1套
5.8 选配安全盖和放空阀
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
用于检测镇江本地企业的产品：复合肥料、掺混肥料（BB肥）、高氯酸、硫酸等。


采购包6：X射线荧光光谱仪
（一）项目背景
荧光光谱仪是一种无损、快速、精准的物质成分分析仪器，基于X射线荧光光谱分析原理，通过激发样品产生特征X射线，对射线波长、强度进行检测，实现物质元素定性与定量分析。设备主要由X射线管、探测器、光学系统、样品腔及智能分析软件组成，无需破坏样品，操作便捷，检测效率高，是贵金属、冶金、珠宝、质检等领域核心检测设备。
贵金属检测是关乎市场秩序、民生诚信、社会公共利益的关键工作，覆盖黄金珠宝市场监管、贵金属饰品质量核验、金融贵金属保真、涉案贵金属鉴定等多类重要场景。单位出具的检测结果，直接关联消费者合法权益保障、市场公平交易维护、司法案件公正裁定、行业乱象整治等各类社会事件，检测数据的精准性，不仅体现单位专业公信力，更对社会稳定、市场诚信体系建设具有直接影响。
（二）设备技术要求
1.应符合国标GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》中检测仪器的要求；
2.元素分析范围：硫（S）～铀（U）以上；
3.元素含量分析范围：ppm级～99.99%，元素定量分析数量≥40种元素（至少包括金、银、铂、钯、铑、铁、铼、铱、铜、锌、钨、镍、锇、钌、铱等）；
4.锰元素在5.89keV能量位置的峰，分辨率优于125eV；
★5.探测器：SDD，探测面积≥25mm2；
6.分析检出限：ppm级（其测试下限最高可以达到1ppm）；
7.X荧光光管：钨靶材；
8.重复性：0.3‰；
9.长期工作稳定性: 0.5‰ (含量960‰以上)；
10.测量时间：5s～200s（可自行设定调节）；
11.可调滤光片：≥5种（需提供实物照片）；
12.准直器：不少于8种，可自动切换，其中准直器最小直径≤0.3mm，最大直径≥7mm，以满足各种尺寸样品测试要求（需提供各种实物照片）；
★13.样品腔尺寸：≥400mm×300mm×90mm；
14.摄像头：CDD工业级高清晰摄像头；
15.测量镀层厚度：≥8μm (测量精度±5%)；
16.有开盖测试功能，采用手动二维移动平台；
17.制冷方式：电制冷，无需液氮制冷，可常温保存，适用于贵金属产品测试；
18.配备操作软件要求: 贵金属成分分析软件；镀层成分分析软件（可分析常见贵金属镀层厚度，可分析至少4-5层,含铜镀金、银镀金曲线）；贵金属有害元素分析软件（可分析常见贵金属中含有的Cr、Hg、Pb、Br、Cd这几种重金属元素）。软件拥有自主使用权，并承诺后期能提供免费升级更新（提供拥有自主使用权证明材料和提供免费升级更新的承诺书）。贵金属成分分析软件中要有能测试镀层厚度模块功能，镀层厚度测试模块中要有测试贵金属模块功能，且可以自由切换；
19.操作软件定性分析要求：有智能模式，可以测试常见珠宝玉石（翡翠、钻石、玻璃等物质）的杂质含量，做到定性半定量，显示测量数据，还可以对部分宝石进行辨别（如能区分钻石和合成立方氧化锆、人工处理绿松石和天然绿松石、海水珍珠和淡水珍珠等）；
20.贵金属软件应具备对常见掺假元素超标或疑似包金电镀样品的识别和数据提示功能（提供软件截图证明）；
21.具备测试金包银镀层厚度以及同时测出底材材质成分的功能（提供软件相关功能截图）。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
符合国标GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》中检测仪器的要求。



采购包7：电子万能材料试验机
（一）项目背景
万能材料试验机是一种功能全面、精度稳定、适配性强的材料力学性能检测设备，基于静态载荷施加与形变测量原理，通过对试样施加可控的拉力、压力、弯曲力等不同载荷，对载荷大小、形变位移、加载速度进行精准采集，实现各类材料力学性能的定性验证与定量测算。设备主要由高刚性加载框架、传动加载系统、测量传感单元、适配夹具及数据处理分析系统组成，无需复杂样品前处理，操作流程标准化，检测结果可追溯，是冶金、建材、制造、科研、质检等领域开展材料性能检测的核心设备。
与万能材料试验机相关的安全鞋及橡塑材料检测是轻工部门的重要收入来源，同时是关乎生产安全、民生防护、产品质量监管的关键工作，覆盖劳保产品市场监管、安全鞋成品质量核验、轻工制品质量抽检等多类重要场景。单位出具的检测结果，直接关联劳动者职业安全保障、市场公平交易维护、产品合规准入审核、轻工行业质量升级等各类民生与产业事件，检测数据的准确性，不仅体现单位专业公信力，更对安全生产保障、轻工产品质量诚信体系建设具有直接影响。
（二）设备技术要求
1.满足QB/T 2710-2018、QB/T 2711-2005、GB/T 528-2009、GB/T 529-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 1041-2008、GB/T 20991（保护包头耐压力性、刺穿垫抗刺穿性、鞋座区域能量吸收、鞋帮外底结合强度、外底中间层结合强度）、GB/T 1040系列塑料拉伸性能标准等标准检测要求，并具备相应的试验夹具。
2.力量传感器个数及容量：2kN传感器1个（拉力方向），20kN传感器1个（压力方向）；
3.可多单位切换：如kgf、lbf、N、kN、Pa、kPa、MPa等；
4.试验机等级：0.5级；
5.力量分辨率：不低于1/500000 FS，全程不分档且分辨率不变；
6.力量放大倍率：无段自动放大；
★7.力量测量精度：±0.5%；
★8.机台最大行程（不含夹具）：≥1100mm；
9.机台有效宽度：≥400mm；
10.位移分辨率：不低于0.00004mm；
11.变形示值相对误差：示值的±0.5%范围内；
★12.测试速度：0.001～1000mm/min；
13.速度精度：±0.5%；
14.数据采样频率：1000HZ-10000HZ，可任意设置（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
★15.试验力测量范围：0.2%～100%FS；
16.变形测量范围：0.20%～100%FS；
    17.恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.50%～100%FS；
    18.机台应分级管理：机台软件可设置管理员、多用户权限管理，方便管理，互不干扰（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    19.具备多点力量校正（5-35点，可任意设置），保证测试结果的准确性（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    20.采用结构化设计，能够智能诊断故障，维护方便；
    21.机器有力值超负荷和位移超行程自我检测和保护功能，有效降低人为失误造成的损坏（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    22.具备碰撞保护功能，横梁快速移动时（如设定500mm/min）发生碰撞，系统能自动停止横梁移动并立即反向制动，防止设备和试样的损坏（需提供具备相应功能承诺书）；
    23.具备根据不同材料种类自由设置断裂敏感度数值功能，保证测试结果的准确性（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    24.有独立的操作软件，至少应包含所列标准有独立的可选择操作程序，操作者可依据其他标准或要求自行编辑和保存操作程序，和设定具体的试验参数，可依据自身需求修改测试方法和试验报告；
    25.软件具备取任意点功能：有取任意点功能，可自由定义侦测任意非特征点的数据（提供软件功能说明、操作手册或第三方检测报告等证明材料）；
    26.软件采用模块化的软件设计，测试过程中可查看历史测试数据；
    27.承诺后期能提供免费软件升级更新服务（提供承诺书）；
    28.配置要求：至少包含主机1台，20KN传感器1套、2KN传感器1套、计算机1套，软件系统1套、防碰撞保护系统1套、大变形引伸计1套、楔形夹具1套、气压双作动平面夹具1套、压盘1套、穿刺夹具1套、弯曲夹具1套、拉力机底座1个。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
满足QB/T 2710-2018、QB/T 2711-2005、GB/T 528-2009、GB/T 529-2008、GB/T 9341-2008、GB/T 1041-2008、GB/T 20991（保护包头耐压力性、刺穿垫抗刺穿性、鞋座区域能量吸收、鞋帮外底结合强度、外底中间层结合强度）、GB/T 1040系列塑料拉伸性能标准等标准检测要求，并具备相应的试验夹具。



采购包8：单纱强力机、透气性测试仪
（一）单纱强力机项目背景
单纱强力机是一种专门用于纤维纱线断裂强力及断裂伸长率的专用检测设备，纱线的强力大小直接关系到最终织物的强力，从而影响产品使用耐久性。目前中心现有设备为电子单纱强力仪设备（型号：HD021N-12（柜式）），该设备应用年代较长，前期经常保修，目前处于报废状态，所以急需新购一台新设备，能维护好现有资质运行，从而为当地企业提供更好服务。
（二）单纱强力机设备技术要求
1.应符合GB/T 3916-2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》中检测仪器的要求；
★2.预加张力调节范围不低于0～150cN，根据设定值自动施加；
3.采样频率不低于1000Hz；
★4.测力范围不低于0～100N；
★5.测力精度不低于≤±0.2%FS；
★6.拉伸速度不低于20～1000mm/min且可调；
7.有效动程不小于800mm ；
8.夹持距离至少包含100mm,250 mm,500mm可选择,或自由可设，自动定位，无须人工手动移动(需提供软件操作界面截图或相关佐证资料)；
9.具有定速拉伸和定时拉伸两种测试模式选择；
10.高清彩色触屏程控，中文菜单操作，主机能直观显示拉伸强力曲线(需提供软件相应界面截图)；
11.提供多种统计模式，如：全曲线、单曲线、直方图等，并可自由编辑打印(需提供软件相应界面截图)；
12. 能连电脑操作，操作软件具有合法、完整知识产权，不得侵犯任何第三方知识产权（需提供有效佐证材料，如软件著作权登记证书、合法授权书或知识产权合规声明等）；
（三）单纱强力机拟实现功能或目标
符合GB/T 3916-2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》中检测仪器的要求。
（四）透气性测试仪项目背景
透气性测试仪是纺织服装面料或成品的专用检测设备，透气性的大小影响最终产品的舒适性，甚至影响穿着者的身体健康。目前中心现有设备为数字式织物透气性能测定仪设备（型号：YG(B)461E），该设备应用年代较长，该经常出现启动不了和数据结果波动性大的情况，所以急需新购一台新设备，能维护好现有能力运行，从而为当地企业提供更好服务。
（五）透气性测试仪设备技术要求
1.应符合GB/T 5453-2025《纺织品 织物透气性的测定》中检测仪器的要求；
★2.压力量程可设定范围不小于0.1～4000Pa，且支持该范围任意设定；
★3.可测透气率范围不小于1～10000mm/s，测量误差≤±2％；
4.单次测量时间≤15秒；
5.可测织物厚度范围不小于:0～10mm；
6.试样压差设定范围不小于0.1～500Pa，压差精度≤1％；
7.设备配备两种试样面积(测试头):20cm2、38cm2，系统能自动识别更换的测试头规格，无需手动选定（需提供密封测试头实物照片作为投标资料）；
8.采用流量计法高精度透气测试模式，实现全量程智能动态数据采集，具备相应的测试模式使用授权，便于后期升级维护。（软件具备该测试模式功能并提供功能截图或第三方检测报告）
9.多种测试单位选择：mm/s、cm³/cm²/s、L/dm²/min、L/m²/s、m³/m²/min、m³/m²/h、ft³/ft²/min等；单位之间自由切换，无需人工换算（需提供多单位切换界面照片）；
10.具备一键测试功能，即启动后自动完成整个测试过程，包含试样夹持、松开等动作等，无须人工分步操作；
11.夹持方式：气动柔性夹持；
12.测试风道应为全密封型，采用多重隔音装置，设备负载运行时的发射声压级噪声应不大于 65 dB(A)，有效隔绝外界干扰，保证测试数据精度，降低设备运行噪音；
13.具备高清彩色触屏程控，中文、英文系统可选；
14.内置打印功能，能够完成检测数据打印输出；具备电脑通讯接口，可连接计算机开展设备操作，并实现测试结果的传输与输出；
15.具有连续测试模式功能，提高测试效率；
16.具有自主知识产权或提供合法知识产权声明，确保技术先进性及后期的升级维护（需提供有效佐证材料或合法知识产权声明）；
17. 具有配套可连接电脑使用的操作测试软件，软件具备合法、完整知识产权，不得侵犯任何第三方知识产权（需提供有效佐证材料，如软件著作权登记证书、合法授权书或知识产权合规声明等）
18.配置要求：至少包含主机1台、静音气泵1台、测试软件1套；
（六）透气性测试仪拟实现功能或目标
符合GB/T 5453-2025《纺织品 织物透气性的测定》中检测仪器的要求。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。


采购包9：原子吸收光谱仪
（一）项目背景
原子吸收光谱仪是基于基态原子对特征波长光的选择性吸收进行定量分析的仪器，核心用于检测样品中重金属元素含量，具备灵敏度高、选择性好、精密度优的特点，广泛应用于纺织、化工、食品、轻工等领域，我中心主要用于在纺织服装、皮革、家具、化工产品做可萃取 / 可溶性重金属检测。
（二）设备技术要求
1.光学系统
1.1.波长范围：184-900nm；
1.2.实时双光束；
1.3.光栅面积大于60×70mm，1800线/mm平面光栅分光系统；
★1.4.检测器：全谱高灵敏度阵列式CCD固态检测器或2个光电倍增管；
2.进样系统
2.1.火焰AAS耐HF酸进样系统，可耐HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，HF， NaOH以及高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头；
2.2.燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化；
2.3.火焰进样系统:雾化器手动操作维护方便快捷，无需任何工具；
★2.4.石墨炉AAS进样系统：石墨炉进样盘单盘≥140位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调；
★2.5.石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量由软件自动控制，流量控制范围：0~250ml/min；
2.6.火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全；
3.火焰采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬；
★4.石墨炉使用均匀的横向加热方式，背景校正：氘灯/纵向塞曼；
5.石墨炉需配置具备过程状态监测功能的监测装置或具备相同功能效果的装置，监控温度不低于1000度，完整监测石墨炉进样位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等过程状态；
6.灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值；
7.灯位数：火焰≥8灯座（独立灯座），石墨炉≥8灯座（独立灯座），火焰和石墨炉分别做样分析8种元素无需换灯；
8.电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体；
9.性能指标
9.1.火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度＞0.35，精密度RSD＜0.4%。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行；
9.2.Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，每次测试值≤1%；
9.3.标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置:在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，可对悬浮液等样品直接进样，无需样品消解，测量样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD<2%；
9.4.石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量＜16.5pg，精密度RSD＜2%。测量方法按照GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行；
9.5.以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须＞0.999；
9.6.以石墨炉方法测量，2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999；
9.7.石墨炉法样品进样体积（不包含基体改进剂和稀释液体积）60微升测量，测试0ppb、1ppb、2ppb、3ppb、4ppb的铜标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须＞0.999；
10.操作软件
10.1.全中文AAS操作软件，和中文帮助软件，而且生成的报告应为全中文报告；
10.2. 仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量至少在0.1至60秒或更宽之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能；
10.3. 校正曲线：支持不少于 10 个标准点的多种校正曲线拟合方式，标准点数量应能满足火焰及石墨炉分析方法对校准范围的要求；具备任选单一标准点对已建立曲线进行斜率重校的功能；
10.4. 校正曲线应支持不少于线性、二次及三次多项式拟合，并具备标准加入法（含简化标准加入法或等效方式）的校准功能；
11.配置要求：原子吸收分光光度计主机1套、操作软件1套、石墨炉加氧装置 1套、编码元素灯6只、循环水1台、空压机1台，电脑1台。
注1：技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响招标人实际使用功能和效果的，可视为响应。投标人须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。
注2：标“★”条款的技术参数：投标人除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标人可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、有技术参数的产品彩页说明、原厂说明书截图、数据报告，或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。
投标人应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标★、非标★条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。
注3：技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
注4：投标人投标的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。
注5：“★”号项参数为实质性要求，负偏离为无效响应；
非“★”号项参数为一般参数要求，负偏离在评分中可以扣分。
以上参数均需要提供参数证明材料。
（三）拟实现功能或目标
用于在纺织服装、皮革、家具、化工产品做可萃取 / 可溶性重金属检测。
[bookmark: _Toc12887272]四、服务要求
采购包1-采购包9：
1.产品免费质保期一年，质保期自验收合格在验收单上签字之日起开始计算。质保期内，除不可抗力因素，因货物制造质量不良或非人为因素而产生损坏或不能正常使用，投标人应免费提供更换和维修。非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。如果产品、材料是人为损坏，或不在保修范围内，投标人也必须为招标人修复，但费用由招标人承担，投标人只收取成本价。投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
中标后须提供符合国家标准及采购合同约定的质保服务承诺，中标人为本项目售后服务第一责任主体，全面承担质保期内维修、更换、技术支持等全部义务，保证所投产品的产品质量、售后服务满足招标文件及合同约定。若中标人未按承诺履行质保义务、存在产品非原厂、假冒伪劣等违约情形，招标人有权依据政府采购合同追究中标人全部违约责任。
2.投标人保证所提供的设备为合同协议规定厂家的原装产品，全新、未曾用过，其产品应符合合同规定的型号、规格和性能指标，并要有产品的检测证书。
3.在质量保证期满时，投标人工程师和招标人代表共同对设备进行全面检查，如得到招标人认可，双方签订保证期满合格证书。
★4.质保期自货物最终验收合格之日起计算，整机保修，质保期内提供免费保修及免费更换配件服务；质保期届满后，投标人承诺继续为招标人提供合同项下材料设备维修服务，招标人按投标人提供的优惠维修服务价格支付相关费用，投标人保证在设备使用期内以不高于本合同设备及相关配件的价格供应备品，同时投标人须承诺对设备提供技术支持、维修及零配件供应服务。
5.投标人提供产品及其附件应有完整技术文档，投标人应提供中文版的操作系统及有关的应用软件，招标人在使用和开发应用过程中，投标人应及时提供各项必要的技术支持。
6.质保期内24小时内没有响应或在规定时间内拒绝或没有派员到达招标人提供技术服务、修理或退换问题材料设备，招标人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标人承担。
7.安装调试培训：投标人应免费向招标人技术人员提供产品安装调试及使用方面的培训，培训内容包括测试原理、操作使用、维护保养等，保证设备的正常运行。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺（格式自拟）。服务要求中标“★”条款属于实质性响应要求须提供承诺函并加盖公章（格式自拟），如不满足，作无效响应处理。
五、运输、安装、验收
采购包1-采购包9：
1. 设备运输：中标人免费送货上门，并送货至招标人指定位置，包括搬运上楼，包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适合长途运输。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。
2.投标人负责提供设备安装相关技术要求的图纸或安装施工技术条件，并配合招标人进行施工技术指导。
3.设备安装：设备到达指定地点后，中标人应在约定时间内上门免费安装、调试，直至符合技术性能为止。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。安装过程中除基础水电配备外，一切安装需要的硬件和软件均由中标人免费提供。合同签订后，在1周内投标人将设备工作环境要求通知招标人。
4.设备验收：中标人需安排专业的安装工程师在招标人的实验室内或指定地方安装设备仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），根据制造商（生产者）产品及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求做验收试验。直至招标人认可仪器符合技术性能为止，如不能通过验收，招标人有权拒绝验收要求退还货物并追究成交人的法律责任。
5.设备安装调试完成并稳定运行后，提供具备CNAS资质的第三方校准证书。
六、交货期和交货地点
1.设备供货期为：合同签订后60天内完成设备安装、调试工作。
2.本次所采购的设备交货地点为镇江市产品质量监督检验中心指定地点。
七、付款方式
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]投标人按采购合同内容合格地履行供货义务后，经验收合格后，凭销售增值税专用发票到招标人办理货款结算手续。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]1.合同签订生效后，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，10个工作日内以银行转账方式支付45%的预付款汇入中标人指定账户（如中标人不需支付此项费用的，招标人可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
2.货物到招标人现场并经招标人初步验收合格，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付35%的合同款汇入中标人指定账户；
3.全部设备完成安装调试，经招标人组织验收合格后，招标人自收到中标人开具的正规增值税专用发票后，在10个工作日内以银行转账方式支付剩余合同款。
4.以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行，市财政部门批复资金到账后立即付款。
八、报价要求
本项目为交钥匙项目，报价包括全部货物、软件系统、计量校准、辅材、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标投标人须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。
九、其他要求
1.中标人需保证所投产品不侵犯他人知识产权。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。
2.在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及中标人认为需要的其他费用等。在本项目实施过程中，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，招标人不承担任何责任。
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1.招标代理机构职责
1.1 招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；  
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
招标人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
招标人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，招标人或招标代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标人或招标代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。招标人或招标代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标人、招标代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，招标人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供资格承诺函

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标函；或提供资格承诺函


	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.1 本项目（采购包1-采购包9）采用综合评分法。
采购包1：抗扰度综合测试系统
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计5条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计5条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣5分，25分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	25

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得6分；方案每缺少1项要点则此要点扣1.5分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加2分。
	10

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得6分；方案每缺少1项要点则此要点扣1.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1 .5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	9

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得6分；方案每缺少1项要点则此要点扣1.5分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加2分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加2分。
	10


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30




采购包2：模拟大功率交直流标准电阻器
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计1条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计2条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣5分，10分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	10

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得10分；方案每缺少1项要点则此要点扣2.5分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加2分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加2分。
	15

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得10分；方案每缺少1项要点则此要点扣2.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加2分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加2分。
	14

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得10分；方案每缺少1项要点则此要点扣2.5分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加2.5分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加2.5分。
	15


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30





采购包3：电子万能材料试验机-I
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计8条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计9条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣4分，36分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	36

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	7

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	5

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1分。
	6


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个份业绩得2.5分，最高得10分。
注：注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30




采购包4：微机控制环刚度试验机
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计4条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计7条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣4分，28分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	28

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得6分；方案每缺少1项要点则此要点扣1.5分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	9

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加2分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加2分。
	8

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得6分；方案每缺少1项要点则此要点扣1.5分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1.5分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1.5分。
	9


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个份业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30




采购包5：高效液相色谱仪
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计5条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计39条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣1分，39分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	39

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	5

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	5

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1.5分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1.5分。
	5


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个份得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30




采购包6：X射线荧光光谱仪
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	51
	16
	30


 （一）技术评估（51分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计2条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计19条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣2分，38分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	38

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	5

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加0.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加0.5分。
	3

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1.5分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1.5分。
	5


（二） 商务评估（19分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6

	3
	辐射豁免函证明
	投标人提供所投产品对应的国内行政管理部门出具的辐射豁免函证明材料的，得 3 分；未提供豁免函、无证明材料或证明材料不包括所投产品的，本项不得分。
注：豁免函证明材料须清晰可辨，信息能够对应本项目所投产品，扫描件（或复印件）加盖投标人公章。
	3


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30




采购包7：电子万能材料试验机
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计4条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计24条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣1.5分，36分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	36

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	7

	3
	验收方案
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	5

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1分。
	6


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30


采购包8：单纱强力机、透气性测试仪
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


 （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对单纱强力机、透气性测试仪产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计6条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计24条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣1.5分，36分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	36

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中提供培训大纲、列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	7

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	5

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1分。
	6


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同扫描件（或复印件）加盖投标人公章；要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认），缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30





采购包9：原子吸收光谱仪
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	54
	16
	30


[bookmark: _GoBack] （一）技术评估（54分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	技术参数响应评价
	评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评审。
1.带★号项参数为实质性参数，共计4条。请投标人逐一提供有效证明材料，任意一条未证明或负偏离，作无效投标处理。
2.非★号项参数为一般参数，共计24条。请投标人逐一提供有效证明材料，每有一条未证明或负偏离扣1.5分，36分扣完为止。
评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，参照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。
注：（1）招标文件要求提供相应证明材料的，投标人须如实地在《技术响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。在签订合同前，招标人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格，招标人有权拒签合同并追究其相应法律责任。
（2）非★号项参数技术响应中出现与需求不符、缺项、错项，均视为负偏离。如要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。
	36

	2
	项目实施方案评价
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：生产计划、供货计划、安装调试方案、人员技术培训方案等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案中同时包含完整项目实施时间节点安排、各工作事项对应的责任人矩阵表的加1分；
方案中技术培训中提供培训课时分配表，列明培训对象、课时数量的加1分；
方案中提供配件价格明细表（格式自拟）的加1分。
	7

	3
	验收方案评价
	根据投标人针对本项目提供的验收方案，包括但不限于：交付验收适用标准、验收方式、验收程序、验收不合格处置等内容进行打分。
方案包含上述要点的得2分；方案每缺少1项要点则此要点扣0.5分。未提供方案本项不得分。
方案中承诺：在采购人提出验收申请后【5】个工作日内组织开展验收工作，并明确验收工作对应的责任人。两项要素齐全的加1.5分；
方案中提供设备验收交付材料目录模版，目录中列明验收阶段需提交的资料（至少包含产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、设备清单）的加1.5分。
	5

	4
	售后服务方案评价
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、服务人员配备、故障处理方案、售后巡检保障等内容进行打分。
方案包含上述要点的得4分；方案每缺少1项要点则此要点扣1分。未提供方案本项不得分。
方案有明确售后服务责任人和售后服务对应的时间节点的加1分；
方案中提供完整的售后服务管理制度文件，同时附售后服务流程图的加1分。
	6


（二） 商务评估（16分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	类似业绩评价
	投标人提供自 2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品“核心技术参数范围与本项目一致的同类产品”或“满足招标文件技术要求的产品”的销售业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得10分。
注：（1）须提供合同（要求包含合同内容、签订时间、合同金额、合同当事人及签章页）、全额发票、验收报告（需有用户单位盖章确认）扫描件（或复印件）加盖公章，缺一不可。（2）续签合同与原合同按1个合同计算；同一招标人相同采购内容只计一个；同一招标人分年度多次签订的合同仅计为1个销售业绩。
因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。
	10

	2
	质保期评价
	在投标人承诺一年免费质保的基础上，每增加一年原厂质保加2分，最多加6分。
注：须提供原厂质保承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。未提供承诺函的，本项不得分。
	6


（三）价格评估（30分）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
审查标准和程序详见招标文件3.评标注意事项3.2。
	30


9.相同产品产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同产品产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同产品投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同产品投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同产品产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一的为中标候选人，本项目（每个采购包）共推荐3名中标候选人。
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投 标 文 件



项目编号：JSZC-321100-LXDL-G2026-0027



项目名称：镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目


投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日


一、资格部分
（一）投标函
致：江苏隆信项目管理有限公司：
根据贵方关于镇江市产品质量监督检验中心重点工业产品检验检测设备更新项目JSZC-321100-LXDL-G2026-0027的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××
电话： ××  
邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××
日期： ××××年××月××日  

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见本部分）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（格式见本部分）。
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 




（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见本部分）。


（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
投标函或资格承诺函（格式见本部分）。

（七）法律、行政法规规定的其他条件



（八）落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目专门面向中小微企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函

（九）本项目的特定资格要求


（十）信用查询
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（十一）资格承诺函
致：    （招标人、招标代理机构）  
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ） 项目的政府采购活动，现承诺如下：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。
投标人（全称并盖章）：         
法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
 日  期：    年   月   日
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按招标文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按招标文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


二、法定代表人身份证明书

兹证明××（姓名）同志，性别××，居民身份证号××××，在我单位任            职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：  

公    章： 
                               
  年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                  
委托代理人联系电话：（手机）            

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：

日  期：    年   月   日

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内任意一个月社会保险缴纳材料或该人员有效的劳动合同扫描件（或复印件）附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
四、价格部分
开标一览表
投标人全称（CA公章）： 
	标题
	内容

	（采购包号/名称：）
	

	项目总价
	小写：

大写：

	设备供货期
	

	备注
	


注： 1.“项目总价”包括包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的相关材料）、检验、保险、售后服务、维护保养与质保、安装、拆除、验收等与项目相关全部费用，招标人不再支付报价以外的任何费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：
日  期：    年   月   日


五、技术部分（与评分标准对应）
技术响应及偏离表
	
序号
	重要性（★、#或◇）
	标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
4.根据 “第四部分采购需求”中的“设备技术要求”进行逐条说明。
5.加★项有负偏离的，将作无效响应处理。
法定代表人签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日  期：    年   月   日

六、商务部分（与评分标准对应）



七、其他部分
（一）中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
[bookmark: _Hlk133157441]1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
[bookmark: _Hlk136448448]注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
[bookmark: _Hlk136448662]3.投标人应当根据招标文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附：中小企业划型标准如下
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入 （Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 （X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入 （Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 （X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额 （Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


（二）关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　
      日期：   年   月   日　
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



（三）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
	投标人与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人名称（加盖公章）：

日期：××××年××月××日

（四）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
 





告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜贵单位成功中标（成交），为我市招标人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与招标人沟通协调。在签订政府采购合同时，向招标人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒招标人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！
镇江市财政局
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