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第一章  投标邀请
受无锡市公安局的委托，无锡市公共资源交易中心就“警校e家”应用示范项目（JSZC-320200-JZCG-G2026-0105）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
“警校e家”应用示范项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
2.项目名称：“警校e家”应用示范项目
3.项目预算金额：3227.94444万元（采购包1预算：2277.42058万元；采购包2预算：950.52386万元）
4.项目最高限价：3227.94444万元（采购包1最高限价：2277.42058万元；采购包2最高限价：950.52386万元）
5.采购方式：公开招标（暗标）
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（https://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年12月1日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市公安局
地    址：无锡市滨湖区梁南路1号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心
地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：吴天斌；电话：0510-85413350
采购人质疑受理联系人：吴天斌；电话：0510-85413350
交易中心项目联系人：邵可盈；电话：0510-81827708
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过https://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标人技术部分得分均为0分。
上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
10.4.2技术部分不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置；
10.4.4评标委员会（评审小组）认定的其他体现投标人身份内容的情形。评标委员会（评审小组）应将此情形明确，并记录在本项目评标报告中。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商如不存在上述第（3）项情形的，投标系统“报价符合性审查”模块中可无需上传证明材料（可直接填写“无”）。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法继续评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的标书制作设备MAC地址一致或标书制作客户端唯一标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供本项目（采购包）的《投标供应商确认函》。
质疑函格式请至中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）右侧下载专区自行下载《政府采购供应商质疑函范本》，并按“质疑函制作说明”附上相应材料。
供应商如是联合体参加投标的，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
 采购包一
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：                 。
注：（1）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，采购人要进一步落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）有关要求，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
（2）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日    向甲方支付违约金，方式为      。逾期超过约定日期  个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日


注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

 
采购包二
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：                 。
注：（1）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，采购人要进一步落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）有关要求，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
（2）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额  每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日    向甲方支付违约金，方式为      。逾期超过约定日期  个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
项目属性：
	采购包号
	项目属性

	采购包1
	货物类项目

	采购包2
	服务类项目


标的物所属行业：
	采购包号
	标的物所属行业

	采购包1
	详见项目技术要求

	采购包2
	软件和信息技术服务业


是否接受进口产品投标：
	采购包号
	是否接受进口产品投标

	采购包1
	不接受

	采购包2
	不接受



第一部分  项目技术要求
本项目分为两个采购包，分别为：采购包1、采购包2。投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个采购包进行投标，按各采购包分别中标，可兼投兼中。具体规则详见第五章。
 采购包一：
本采购包中的卡口抓拍相机为核心产品。
一、项目概要说明
[bookmark: bookmark41]为全国面临的校园周边风险及交通治理难题，实践探索出一条切实可行、便捷高效的解决新路径，建设 “警校 e 家” 智慧接学新模式，通过护学防控超图与灵锡小程序实现车辆感知调度、资源精准投放，提升校园周边通行效率，压降护学警力投入，缩短家长接学时长，推动交通管理由被动处置转向主动干预，提升应急处突效能。
二、建设目标
防范涉校冲撞风险，实现“精准化”风险防控新能力：基于数据智能，变被动响应为主动预警，实现对人员、车辆、事件等风险的精准识别、量化评估和分级干预， 将风险化解在萌芽状态。打造“扁平化”智慧指挥新体系：实现重大警情下预案自动匹配、资源一键调度、处置全程可视，大幅提升应急处突效能。
服务群众便捷接学，切实改善接学时段校园周边路段交通堵、秩序乱问题， 引导家长有序预约接学，提升市民交通出行畅通度和满意感。实现试点学校周边交通秩序显著改善，接学引发的交通拥堵警情、舆情显著下降。
打造无锡治理示范为全国面临的校园周边风险及交通治理难题，实践探索出一条切实可行、便捷高效的解决新路径，提升为全国校园周边风险及交通治理标杆模式。
三、项目内容清单
3.1 采购标的物清单
	序号
	标的物名称
	单位
	数量
	所属行业

	一、外围周界安全防控感知
	
	
	

	1
	卡口抓拍相机
	台
	77
	工业

	2
	全结构化人脸抓拍相机
	台
	92
	工业

	3
	电围设备
	套
	12
	工业

	4
	一键报警柱（带400万像素星光球机、网络广播音柱）
	台
	10
	工业

	5
	轻量型双光谱热成像球机
	台
	3
	工业

	6
	多合一环保补光灯
	台
	154
	工业

	7
	枪球联动一体机
	台
	8
	工业

	8
	高空全景摄像机
	台
	3
	工业

	9
	相关辅材（见3.2 详细性能指标）
	项
	16
	工业

	二、接学区域交通管控措施
	
	
	工业

	1
	违停抓拍球机
	台
	65
	工业

	2
	抓拍相机
	台
	46
	工业

	3
	补光灯
	台
	46
	工业

	4
	智能交通终端管理设备
	台
	8
	工业

	5
	显示屏
	台
	8
	工业

	6
	低时延相机
	台
	2
	工业

	7
	激光雷达
	台
	2
	工业

	8
	毫米波雷达
	台
	2
	工业

	9
	MEC
	台
	1
	工业

	10
	RSU
	台
	1
	工业

	11
	接入交换机
	台
	89
	工业

	12
	相关辅材（见3.2 详细性能指标）
	项
	18
	工业

	13
	接学区域交通管控措施系统集成
	项
	1
	工业

	三、学校区域学生数据采集
	
	
	工业

	1
	蓝牙信标挂件
	个
	38115
	工业

	2
	信标采集主机
	台
	38
	工业

	3
	二维码识读及交互设备
	台
	816
	工业

	4
	标签二维码
	个
	24090
	工业

	四、配套硬件支撑资源
	
	
	工业

	1
	图片、视频混合存储节点扩容
	套
	2
	工业

	2
	大数据计算节点扩容
	套
	2
	工业

	3
	一键报警广播平台服务器
	台
	1
	工业

	4
	网络寻呼话筒
	台
	1
	工业

	5
	紧急报警管理机
	台
	1
	工业

	6
	视频解析推理服务器
	台
	2
	工业

	7
	危险行为识别推理服务器
	台
	2
	工业

	8
	危险行为识别算法授权：打架斗殴
	套
	8
	软件和信息技术服务业

	9
	危险行为识别算法授权：异常持械
	套
	8
	软件和信息技术服务业

	10
	护学防控超图应用服务器
	台
	2
	工业

	11
	护学防控超图推理服务器
	台
	1
	工业

	12
	边界监测网关（信息安全产品）
	台
	1
	工业

	13
	头戴式话筒
	套
	2
	工业

	五、成品软件
	
	
	

	1
	智慧广播管理平台软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	2
	交通事件检测模块-“一眼多维”平台功能扩容
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	3
	边界集中管控软件
	套
	1
	软件和信息技术服务业



3.2 详细性能指标
	序号
	分项名称
	性能指标
	单位
	数量

	一、外围周界安全防控感知
	
	

	1
	卡口抓拍相机
	最大图像尺寸不低于4096×2160像素；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
	台
	77

	2
	全结构化人脸抓拍相机
	具备全景、细节双画面通道；传感器类型：双通道均采用不小于1/1.8" CMOS；最低照度：双通道均为彩色0.0005 Lux，黑白0.0001 Lux；
	台
	92

	3
	电围设备
	运行模式：异频模式；工作频段：支持4G网络（B40和 B1）和5G网络（N41和N78）；覆盖范围：0-500m（视站点周围运营商网络环境而定）；采集率：相对速度为120km/h时，捕获率≥90%；
	套
	12

	4
	一键报警柱（带400万像素星光球机、网络广播音柱）
	单按键可视带支架报警柱支持语音对讲，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；内置400万像素红外超广角摄像头；支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；具备声音和警灯输出；120W网络音柱；
	台
	10

	5
	轻量型双光谱热成像球机
	热成像分辨率：256×192；火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥800m；可见光分辨率≥2688×1520，400万实时高清；可见光补光功能：红外，距离≥100m，亮度、角度根据场景智能调整；烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥1500m；可见光镜头聚焦最大≥150mm，≥32倍变倍；支持热成像目标检测，可见光联动跟随；支持测温功能，测温范围-20℃~150℃，测温精度±8℃，或者读数的±8%
	台
	3

	6
	多合一环保补光灯
	气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；具备相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、自动恢复；气体闪光次数＞2000万次（2S闪一次）；补光距离：16～25m；覆盖范围：单车道；触发方式：电平量触发；触发频率 1Hz～250 Hz；响应时间：≤20us；
	台
	154

	7
	枪球联动一体机
	单机具备至少全景和细节两个监控画面通道；可输出至少1路全景视频和1路细节视频；全景路视频图像分辨率≥2688×1520，细节路视频图像分辨率≥2688×1520；最低照度：全景与细节均满足彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；支持道路事件检测；
	台
	8

	8
	高空全景摄像机
	全景通道内置至少6个镜头，靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器；细节通道内置1个镜头，靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器；特写通道分辨率≥2560×1440，全景通道分辨率≥8100×2400；特写通道具备≥40倍光学变倍，镜头最大焦距≥240mm；最低照度满足彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；支持水平连续360°旋转；垂直旋转范围满足-20°~90°；
	台
	3

	9
	抓拍设备单立柱杆件
	立柱6m，含基础笼、法兰、基础
	套
	10 

	10
	悬臂杆件1
	立柱3.5m，横臂0.5m，含基础笼、法兰、基础
	套
	62 

	11
	悬臂杆件2
	立柱6m，横臂4m，含基础笼、法兰、基础
	套
	33 

	12
	悬臂杆件3
	立柱6m，横臂5m，含基础笼、法兰、基础
	套
	8 

	13
	抱杆机箱
	含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板；
	只
	169 

	14
	光纤熔接盒（4芯）
	4芯光纤熔接及熔纤盒，含尾纤
	只
	169 

	15
	网线
	国标室外超五类网线
	米
	1550 

	16
	电源线
	RVV3×1.5
	米
	5000 

	17
	电源线
	RVV2×1.0
	米
	1550 

	18
	主干电缆
	RVV3×6
	米
	500 

	19
	接地线BV6
	BV6
	米
	1550 

	20
	PE32
	PE32穿线管
	米
	2000 

	21
	手孔井1
	500*500
	套
	155 

	22
	外围周界安全防控感知系统集成
	外围周界安全防控感知系统集成所需管道铺设及相关辅材等
	项 
	1

	23
	VPN链路租赁
	5年租赁，20M带宽链路
	套
	83 

	24
	电费
	包含卡口抓拍相机、全结构化人脸抓拍相机、电围设备、一键报警柱（带400万像素星光球机、网络广播音柱）的5年运行电费
	项
	191 

	二、接学区域交通管控措施
	
	

	1
	违停抓拍球机
	有效像素不低于200万，摄像机靶面尺寸不小于1/1.9英寸CMOS；内置红外灯补光，红外照射距离不小于220m；支持违章智能检测行为检测；
	台
	65

	2
	抓拍相机
	摄像机靶面尺寸不小于1英寸GS CMOS，像素不低于4096×2160；工作温度：-45℃~90℃；
	台
	46

	3
	补光灯
	采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；
	台
	46

	4
	智能交通终端管理设备
	终端服务器，支持12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备
	台
	8

	5
	显示屏
	显示尺寸:不低于384mmx3072mm;点间距离:16mm;发光点颜色:2R1G;防护等级:>IP65;亮度:亮度>10000；
	台
	8

	6
	低时延相机
	采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像；支持双码流，且满足H.265H.264编码，低时延：从曝光采集到视频显示延时≤90ms ；
	台
	2

	7
	激光雷达
	1550mm转镜+振镜；量程：1.5m～500m；探测距离(10%反射率)：250m；视场角：120°×25°；角分辨率：0.2°×0.24°；ROI视场角：120°×9.6°；ROI角分辨率：0.1°×0.15°；测距准确度：±2cm；功耗：20W
	台
	2

	8
	毫米波雷达
	工作频段:W波段；中心频率:77GHz;信号带宽:0.5GHz,探测角度:全域(多阵面);探测范围:300m(多阵面级联全域1000米);距离分辨:<0.3m;扫描方式:采用电子扫描，非机械扫描工作模式;目标跟踪:不少于1000个目标批次处理;信息输出:可提供车辆拥堵、排队、事故、逆行、超速、连续变道等告警信息输出;检测范围:半径有效跟踪可达300m范围，全路面覆盖;探测精度: 车流量≥98%;单车速度≥98%;时间占有率>90%。
	台
	2

	9
	MEC
	200TOPS算力/32G内存/64G存储；可进行深度学习、计算机视觉处理、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测，防护等级：IP43
	台
	1

	10
	RSU
	具备PC5和 Uu双模通信能力：PC5支持 3GPP Release 14 直连通信，Uu采用3GPP Rel.10 技术，支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps。能够实现RSU与OBU之间直接通信和基于蜂窝网的通信，可满足智能网联汽车多样化业务的通信需求
	台
	1

	11
	接入交换机
	网管型工业以太网交换机；不少于2个SFP口，8个百兆电口，配置千兆SFP光模块；防护等级不低于IP40
	台
	89

	12
	悬臂杆件4
	立柱7m，横臂6m，含基础笼、法兰、基础
	套
	57

	13
	悬臂杆件5
	立柱7m，横臂8m，含基础笼、法兰、基础
	套
	5

	14
	悬臂杆件6
	立柱7m，横臂10m，含基础笼、法兰、基础
	套
	4

	15
	抱杆机箱
	含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板；
	套
	93

	16
	光纤熔接盒（4芯）
	4芯光纤熔接及熔纤盒，含尾纤
	套
	92

	17
	网线
	国标室外超五类网线
	米
	3055

	18
	单模光纤
	4芯单模光纤
	米
	13280

	19
	电源线
	RVV3×6
	米
	14280

	20
	电源线
	RVV2×1.0
	米
	3640

	21
	接地线BV6
	BV6
	米
	5250

	22
	PE80
	PE80穿线管
	米
	13020

	23
	手孔井2
	600*600
	个
	212

	24
	护栏
	人车隔离护栏，钢管壁厚不低于3mm
	米
	5416

	25
	热熔标线
	标线厚度标准为1.5-2.5mm，且反光玻璃珠含量不得低于15%
	平方
	7861

	26
	单立柱标志杆
	⌀76*3500mm
	套
	228

	27
	交通标志1
	0.9m×2.0m；Ⅳ类反光膜；1.5mm厚的铝合金板
	块
	82

	28
	交通标志2
	0.8m×0.6m；Ⅳ类反光膜；1.5mm厚的铝合金板
	块
	65

	29
	交通标志3
	0.8m×1.0m；Ⅳ类反光膜；1.5mm厚的铝合金板
	块
	540

	30
	接学区域交通管控措施系统集成
	接学区域交通管控措施系统集成所需管道铺设及相关辅材等
	项
	1

	三、学校区域学生数据采集
	
	

	1
	蓝牙信标挂件
	工作主频：64Mhz；工作电压：1.8v~3.6v；蓝牙规范：支持BLE5.4；工作频率：2400Mhz~2483.5Mhz
	个
	38115

	2
	信标采集主机
	工作电压：12v；工作电流：<500mA；工作主频：144Mhz；蓝牙规范：支持BLE5.4兼容BLE5.3、BLE5.2、BLE5.1；工作频率：2400Mhz~2483.5Mhz；发射电流：≤35.1mA；接收电流：≤15.2mA；输出功率：-18dBm~7dBm；接收灵敏度：≤-96dBm；传输速率：1mHz、2mHz，125kHz，500kHz；通讯距离：空旷空间最大>200m；含5年通讯费用
	台
	38

	3
	二维码识读及交互设备
	支持互联网联网；支持补光；供电方式：DC5V；接口协议：HTTP、MQTT协议；读取距离：20mm~100mm；读取码制：二维： QRCODE；扫码反馈：蜂鸣提示、指示灯闪烁；液晶屏尺寸>4.3英寸TFT屏幕；含5年通讯费用
	台
	816

	4
	标签二维码
	材质：PVC；厚度：大于0.5mm；防水、耐磨
	个
	24090

	四、配套硬件支撑资源
	
	

	1
	图片、视频混合存储节点扩容
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于8核，主频不低于3.0GHz；系统内存：不低于32GB；硬盘：不低于1*480GB SSD+2*960GB SSD；存储含满配硬盘，不低于36*8T；含五年质保
	套
	2

	2
	大数据计算节点扩容
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于32核，主频不低于2.6GHz；内存：不低于384GB DDR4，支持16根内存插槽；硬盘：不低于2*600G SAS和24*2.4T SAS硬盘；Raid卡：支持RAID0,1,5,6,10,50,60，2G缓存*1；网卡：不低于2*1GE+2*10GE（含光模块）；电源：不低于2*900w；含五年质保
	套
	2

	3
	一键报警广播平台服务器
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于8核，主频不低于3.0GHz；内存：不低于64G DDR4，支持8根内存插槽；硬盘：不低于2*1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1）；阵列卡：不低于SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；含五年质保
	台
	1

	4
	网络寻呼话筒
	前面板≥7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率≥1024 × 600；
1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5 mm输入 1路本地扬声器输出；支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话；含五年质保
	台
	1

	5
	紧急报警管理机
	实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱及管理机之间的可视对讲；显示屏尺寸：10.1英寸；显示屏分辨率：1280*800；RS-485：1；RJ45接口：1；防区输入：2；报警输出：2；TF卡接口：支持；按键类型：触摸按键；供电方式：DC 12V;标准POE；功耗：<12W；工作温度：-10℃—+50℃；工作湿度：10%-90%；含五年质保
	台
	1

	6
	视频解析推理服务器
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于32核，主频不低于2.6GHz；内存：不低于8*32GB DDR4；硬盘：不低于2*240GB SSD和3*4TB SATA；GPU卡：不低于4张，单卡不低于48G显存，不低于140 TOPS INT8，70 TFLOPS FP16；包含部署基础模型等工作；含五年质保
	台
	2

	7
	危险行为识别推理服务器
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于64核，主频不低于2.6GHz；内存：不低于384GB DDR4，支持32根内存插槽；硬盘：不低于2*480G SSD；GPU卡：不低于8张，单卡不低于48G显存，不低于140 TOPS INT8，70 TFLOPS FP16；包含部署基础模型等工作；含五年质保
	台
	2

	8
	危险行为识别算法授权：打架斗殴
	打架斗殴算法授权：永久算法授权，单卡最大支持5路400w分辨率视频流并发
	套
	8

	9
	危险行为识别算法授权：异常持械
	异常持械算法授权：永久算法授权，单卡最大支持5路400w分辨率视频流并发
	套
	8

	10
	护学防控超图应用服务器
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于32核，主频不低于2.6GHz；内存：不低于512GB DDR4；硬盘：不低于8*480G SSD和8*4TB SAS/NL-SATA；网卡：不低于4*1GE+4*10GE （含光模块）；含五年质保
	台
	2

	11
	护学防控超图推理服务器
	处理器：不少于2颗，单CPU不低于32核，主频不低于2.6GHz；内存：不低于512GB DDR4；硬盘：不低于2*2TB SATA SSD和6*4TB SATA；GPU卡：不低于7张，单卡不低于24G显存，不低于140 TOPS INT8，70 TFLOPS FP16；包含部署基础模型等工作；含五年质保
	台
	1

	12
	边界监测网关
（信息安全产品）
	具备至少4个1000BASE-T电口，1个1000BASE-T管理口，1个1000BASE-T调试口，2个USB接口，一个RS232串口；支持主动探测发现网络内联网资产，并获取资产名称、资产类型、资产厂商、资产IP地址、资产MAC地址、操作系统、开放端口、业务应用、功能组件、支持协议等信息；支持按网段统计资产使用、资产识别、违规行为等数据；含五年质保
	台
	1

	13
	头戴式话筒
	含无线接收机、腰包无线发射机与头戴式麦克风；一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率；每个频带支持不低于12个兼容系统；全方向麦克风，频率响应：20-20KHz，输出阻抗：N/A，灵敏度：-41 dBV/Pa，最大声压级：107dB，信噪比：60 dB，自噪声：34 dB，共模抑制：20-20KHz；含五年质保
	套
	2

	五、成品软件
	单位
	数量

	1
	智慧广播管理平台软件
	一套紧急报警管理软件（1、提供软件基础构架、报警设备接入能力、接口能力等 2、提供广播播音管理、预案管理、文本广播、广播对讲能力等）
	套
	1

	2
	交通事件检测模块-“一眼多维”平台功能扩容
	在一眼多维平台上进行功能扩展，支撑交通事故检测摄像机开展应用，具体包含如下：
1、支持交通状态、事件告警的查询。事件告警含交通事件、行为识别事件、热成像事件、固定点病害数据。
交通事件、行为识别事件、固定点病害数据。
2、报警：支持事件检测告警的声音、弹窗提示，支持对告警进行“正误报、忽略”的确认。
3、审核：支持告警人工审核，包括基于地图审核告警数据、基于列表图文审核历史告警数据。支持订阅告警类型。支持设置屏蔽区域，对特定区域内的告警进行屏蔽。
4、统计：支持交通参数统计、交通事件统计及导出，支持事件关联的录像进行导出。
	套
	1

	3
	边界集中管控软件
	网络资产测绘：主动探测收集联网资产，定位存在违规行为的资产并评估风险。
违规外联发现：自动识别双网互联设备、非授权外联等行为，并在外联服务器上告警取证。
违规边界发现：发现管理域内子网及边界设备（如带NAT功能的路由器、虚拟机、多网卡、随身Wi-Fi）。
网络串线发现：识别无线小路由或互联网网线违规接入内部网络导致的跨网通信行为。
违规服务发现：检测违规部署的DNS、DHCP、匿名FTP服务及远控服务（如RDP、VNC）。
	套
	1



四、技术服务要求
4.1网络系统建设要求
本项目中数字化接学平台涉及政务网、互联网两张网。
政务网部署本平台的核心服务集群，包含数据库服务器、应用服务器（集成负载均衡、缓存、消息中间件功能），是整个系统的数据存储与业务处理中枢。
互联网布设学校系统管理终端、二维码检测设备（用于识别学生手持的二维码凭证）、信息显示设备等，所有设备均通过政务云防火墙与政务网隔离，仅开放授权的数据传输通道。
网络之间均通过独立防火墙实现网络隔离，政务网作为核心数据区，仅接收互联网的合规数据请求，禁止非授权设备直接访问核心服务器，保障数据安全与网络边界可控。
[bookmark: bookmark66]4.2网络安全系统建设要求
[bookmark: bookmark138]本项目依托市信创政务云和既有网络安全资源池建设网络安全保障能力，不单独新建机房、专网核心设备或独立物理安全设备。 政务云外，仅在市公安局现有设备基础上，增加1 套边界监测网关。网络安全建设围绕“可用、可信、可控、可审计、可恢复”的目标，结合等级保护三级相关要求、密码应用要求和业务连续运行需要，形成覆盖互联网入口、业务访问、云主机、数据库、运维管理和日志审计的安全防护体系。
4.3基础设施及综合布线要求
（一）横臂杆件（套）：立柱高度7米，横臂长度6米，两侧加装高度须一致（距地5～6米）；材质为热镀锌钢结构（含基础笼、法兰、基础），符合国家相关标准；混凝土基础规格不小于1600×1600×1600mm，混凝土浇注，标号C25；横臂须满足承载枪型相机（≥1台）、激光雷达（1台）、毫米波雷达（1台）及配套线缆的结构强度要求。
（二）抱杆机箱（套）：安装于杆件上，含配电装置、避雷装置、接地装置及安装附件；箱体材质为板材壁厚不低于1.5mm热镀锌钢板；内置工业POE交换机（含安装附件），各感知设备使用6类（或超5类）铜芯室外网线与交换机相连。
（三）光纤及线缆：两个杆件上的交换机通过4芯单模光纤与落地机柜中的MEC进行数据交互；光纤熔接盒（4芯）含光纤熔接及熔纤盒、尾纤；网线采用国标室外超五类铜芯网线；电源线主干线RVV3×6，设备支线RVV2×1.0；接地线BV6平方铜芯线；穿线管采用PE80穿线管，所有线缆须穿管保护；手孔井根据现场条件配置，尺寸600×600mm；线缆布放须整齐美观，符合工程规范，标识清晰。
（四）车载设备安装布线：OBU及线控底盘控制系统须按车规级安装规范进行布线，CAN总线线缆须采用双绞屏蔽线，电源线须独立走线并加装保险丝；线控底盘控制系统须安装于车辆底盘指定位置，连接制动主缸、电子驻车制动器及动力系统控制器；所有车载线缆须采用阻燃护套并固定可靠，不得影响车辆原有电气系统安全。
4.4系统集成要求
多传感器感知融合：系统须支持相机、激光雷达、毫米波雷达三类传感器的数据融合处理，实现多目标感知下的交通参与者位置、速度、轨迹的统一感知输出；融合算法须在MEC上本地实时运行，感知延时须满足交通安全预警业务要求；支持多目标聚集情况下的交通参与者识别，完成车辆位置、行驶轨迹的预测及危险驾驶行为研判。
车辆风险防控预警功能：系统须能识别闯红灯、逆行、超速、不按规定车道行驶等危险驾驶行为，并生成预警事件；预警信息须通过RSU以V2I方式实时广播，覆盖范围不低于500米；系统须支持危险事件的实时记录、存储和上传，具备与交通管控平台的数据接口。
车路协同闭环控制：系统须支持"路侧感知—边缘决策—车载执行"的完整车路协同闭环：路侧MEC完成危险行为研判后，通过RSU向覆盖范围内的OBU下发预警消息及控车指令；OBU接收并解析指令，经功能仲裁后通过CAN总线将控制指令下发至线控底盘控制系统；线控系统执行分级纵向控制（限速、制动、驻车），实现车辆风险防控策略在车辆端的落地执行。整个链路端到端延迟须≤200ms。
算法开发及可视化环境：高性能计算主机须预装主流深度学习框架、CUDA、cuDNN及Python开发环境，支持感知算法的离线训练与模型迭代；便携式显示设备须支持与高性能计算主机及MEC的视频输出接入，用于数据标注可视化、模型推理结果展示及现场调试。中标人须提供完整的软件环境安装配置或安装指导服务。
管理界面及数据接口：提供系统管理界面，支持设备状态监控、告警信息查看、历史数据查询；提供标准API接口，支持与无锡市交通管控平台对接，接口协议须遵循国家及行业相关标准；系统须支持NTP对时，确保时间精度≤100ms。
4.5运维要求
运维阶段依托信标池开展信标全生命周期管理。完善信标资产台账，落实一物一码管理；规范信标领用审批与出库检测流程，做好发放登记；对拆除、故障信标及时回收，进场检测分类处置；同步开展现场在用信标巡检及库存信标保养维修，定期资产盘点，实现信标发放、回收、维护闭环管理，保障车路云业务稳定运行。
质保期内提供免费维修及更换服务（人为损坏除外）；接到故障报告后4小时内响应，24小时内到达现场，一般故障72小时内排除，硬件损坏5个工作日内完成更换；质保期内须提供不少于1次系统巡检维护，出具巡检报告；提供7×24小时技术支持热线，配备专职技术支持团队人员。
五、履约验收要求
1.履约验收主体：无锡市公安局；
2.履约验收时间：项目合同签订生效后12个月；
3.履约验收方式：由无锡市公安局采用现场查验、资料审核、功能性能实测相结合的方式开展综合履约验收；
4.履约验收程序：供应商报验申请→采购人受理筹备→现场逐项核验→问题整改复验→出具验收结论→全套资料归档备案；
5.履约验收内容和标准：严格依据政府采购相关法规、合同约定及公安行业标准，核查项目工期、交付成果、施工质量、系统功能、归档资料及售后服务是否符合合同及行业要求，项目质量合格、功能达标、资料齐全、无安全隐患、可正常投入使用即为验收合格。



第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 完工期：自合同签订生效之日起12个月。
6. 项目整体质保期：自项目验收合格之日起生效，硬件提供5年、软件提供3年质保及技术支持服务。
7. 付款方式：合同签订生效后，按本采购包合同总价款的30%向中标供应商支付预付款；本合同项下所列全部产品货到现场并经采购单位初验合格后，支付至本合同总价款的70％；项目整体验收合格后，支付至项目本合同总价款的100％。
8. 中标（成交）供应商按签约合同价的5%向采购人缴纳履约保证金；中标（成交）供应商也可采用电子履约保函（保险）形式提供履约担保，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：无锡市公安局或采购人指定地点(位于无锡市区范围内)。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
 
采购包二：
一、项目概述
打造对内风险防控、对外便民护学的校园安全综合治理新模式。项目以风险防控与交通治理协同融合为主线，建设 “护学防控超图”“数字化护学平台” 两大载体。业务上，通过一校一策落实精细化交通治理，依托联勤联动机制实现精准风险防控；技术上，以护学防控超图为指挥中枢、小程序为便民前端，系统互通联动，形成统一后台、多元前端的一体化架构，实现业务闭环、提升校园安全与交通治理综合效能。
二、项目建设内容及技术要求
[bookmark: bookmark47]“警校 e 家”应用示范工程项目立足于构建“对内服务风险防控、对外服务便民接学的校园安全综合治理新模式。总体架构上， 以推动风险防控、交通治理高效协同与深度融合为核心业务主线；技术路径上，以重点升级建设“护学防控超图”与“数字化接学平台”两大应用载体为关键支撑，形成内外联动、数据驱动、业务贯通的解决方案。


业务机制体系涵盖精细化交通治理与精准化风险防控两大维度。交通治理措施聚焦基础信息摸排、交通组织优化、智慧接学流程重塑及重点车辆查控， 通过“一校一策”个性化定制实现校园周边交通环境的精准改善与效率提升。风险防控措施着力于划定风险防控范围、开发“护学防控超图”及建立预警处置规范，旨在构建“统一指挥、就近响应、先期处置”的联勤联动模式，全面提升校园安全主动防护水平。
技术支撑体系紧密服务于业务闭环的实现与运维。“护学防控超图”作为风险防控的指挥中枢，重点实现全要素数据聚合、可视化指挥调度与处置效能监督。 “警校 e 家”小程序作为面向用户的服务前端，聚焦于提供精准的停车引导、便捷的车位预约、实时的信息同步等便民功能。两大系统通过标准化数据接口实现无缝对接与业务联动，共同构成“智能大脑+敏捷手脚”、“统一后台+多元前台”的一体化技术支撑格局，确保风险防控与交通治理在实战中实现真正的协同闭环与效能倍增。
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48]1.接学区域交通管控措施
（1）停车资源配置
①远端停车+近端接学
本项目采用“远端停车+近端接学 ”的分级资源管理模式，从“末端治理”转向“源头预约分流 ”，将停车需求从学校门前“一个点”向周边停车场“一整片 ”分散，系统化破解接送车辆长时间占道引发的学校周边交通拥堵难题。
为确保远端停车区的科学布局与高效运行，无锡市公安部门联合城市管理部门成立专项工作小组，在学校周边 1000 米范围内（车程 3 分钟以内）进行拉网排查，寻找公共停车场、社会停车场等停车资源， 并将免费停车时段从之前的半小时延长至一小时，让接学车辆不直接抵达学校门口，在停车场免费等待，消除家长接学焦虑。
同时，在学校周边道路划定接学专用区域，按照每 30 米设置一个接学区，每个接学区规划 4 个标准停车位，地面施划“接学通道即停即走”文字标识，并将接学区进行统一编号。配套设置预约接学通道标志、接学区编号标志、接学通道终点标志等引导设施，引导家长实现“即停即走”，减少车辆滞留，提升接送效率。
②非机动车专用停车区
为有效治理校园周边非机动车无序停放问题，保障上下学时段交通畅通与行人安全，本项目拟于学校周边选取适宜场地划设专用非机动车停车区，实施规范化管理。
（2）接学交通保障
①增设违停抓拍设备
为有效治理学校周边“近端接学区”机动车违停顽疾，保障接学区正常运转，本项目对该区域实施了严格的停车时间管控，明确规定车辆停靠不得超过5分钟，旨在确保该区域仅供预约接学家长实现“即停即走”。
本次设计采用道路单侧违停监测，采用L型杆件安装设备，杆件高度一般为7 米，摄像机安装于检测区域的中间位置，挑臂长度依据现场路宽及抓拍范围来确定。
违停球机可通过预置场景设置规定球机违停巡检区域，单预置点检测长度为50 米，可通过多预置点位距离叠加，达到不少于100 米距离的违停检测。
②设置人车隔离设施
为强化校园周边接送区域的安全防护，杜绝人车混行带来的安全隐患，本项目拟于校门前人行道边缘增设固定式隔离护栏。该设施通过连续的物理隔离，明确划分学生通行区和机动车等候区，有效防止车辆意外侵入行人空间，从硬件层面构筑校园安全屏障。
（3）周边节点提升
为系统提升学校周边交叉口通行效率与安全保障水平，本项目拟对相关交叉口开展精细化交通组织优化，重点通过对进口道车道功能的重新设计，如增设专用转向车道、优化车道宽度与导向标线等，实现车道组合形式与交通流量特征的精准匹配。同时， 将同步优化信号配时方案、完善行人过街设施， 从而减少车辆交织冲突、缩短排队延误，提升交叉口整体运行秩序与安全性能。
2.学校区域学生数据采集
放学时段，学生刷码离开学校教室和校门口，或通过蓝牙信标自动感知离校学生。设备采集学生个人信息、进出时间、检测设备编号等信息，并将采集的数据汇总至“警校e 家”数字化接学平台。学生可在教室的电子显示屏上实时查看系统分配的接送点等信息。校内设备均部署于4G 无线互联网，所有设备均通过防火墙与政务网隔离。
本项目内所用学生身份信息设备（蓝牙信标或个人二维码）按学生人数1.1倍配置，项目启动后，质保期内所有学生身份信息设备采用回收再利用池化管理，保证项目正常运转。
3.护学防控超图
护学防控超图围绕校园安保“事前预防、事中处置、事后评估”的完整业务闭环，规划了六大核心业务功能：
态势监测与指挥调度功能：整合多源数据，提供全局可视化驾驶舱与“一张图”，支撑日常监测与应急指挥。
风险智能预警功能：基于规则与模型，对人员、车辆、区域的异常风险进行自动识别与分级预警。
预警处置闭环管理功能：实现预警任务的自动派发、现场处置的标准化引导与执行结果的在线反馈。
重大警情应急处置功能：支持预案数字化管理、智能匹配与一键启动，实现可视化、扁平化的应急指挥。
校园安全量化评估功能：构建安全指标体系，自动生成学校日/周/月安全评级报告，支撑精准治理。
数据资源治理与服务功能：实现多源数据的标准化接入、融合治理， 并以服务化方式供给上层应用。
[bookmark: bookmark52]4.数字化接学平台
数字化接学平台建立家长、学校、学生、交管信息互通渠道。建设可支撑多校共享共用的接学相关各类资源协同调度的数字化接学平台，支持异构身份识别设备、计算机、手机APP、教室智能教学屏、室外屏等多终端、多应用、多平台实时信息交互通道，实现学校周边各类交通参与者、管理者之间的高效信息交互，实时计算追踪放学接送各个主体时空状态，并结合一校一策个性化策略，精准高效匹配和调度相关人、车、物时空资源，疏解接学引发的学校周边短时交通集聚。平台对接现有的地图数据、学校管理系统数据等，平台具备可扩展性和可升级性，能够满足未来3 年在某一片区或者整个城区的管理规模扩展和管理需求变化的要求。
通过平台的应用，学生刷码离校，接送模式由“车等人”变为“人等车”。老师在平台点击放学后，通过教室内的显示屏显示家长的签到接放学信息与学生分批次扫码离开教室的时间等；学生在教室的刷码机上有序、分批扫码，刷码机终端屏幕显示家长当前位置与系统分配的接学即停即走区域。学生到达校门口的刷码机扫码离校，家长同步收到平台推送的学生放学信息及系统分配的区域；学生步行前往分配的区域等待家长，之后上车立即驶离。
通过平台的应用，家长全程掌握学生放学信息，实现即停即接即走。在学校门前道路两侧施划接送专用通道，并对接送专用通道编码分区。家长全程掌握学生放学信息，学生刷码离校时，家长收到离校信息及系统分配的接学区域；接到学生后，确认完成接送。电动自行车出行的家长也能全程掌握学生放学情况。针对早到家长，可先在系统推荐的学校周边道路的远端缓冲区域进行等待，待收到学生离开校门提醒后，驱车走接学通道，前往系统分配的区域接学生。所有家长按系统分配区域接学生，且学生已提前等候，分散接送，真正实现即停、即接、即走。
[bookmark: bookmark53]通过平台的应用，交管人员实时掌握交通状态，及时预警管控。交管部门在接学时段制定匹配的交通组织方案、有针对性地进行交通管控。对相邻路口的接学快速通道给予信号优先通行，让接学车辆快速进入学校门前的接学专用通道；当出现异常事件时，可采取“一键红灯”等特殊管控手段。接学专用通道内禁止停车，当通道内的监控设备检测到长时间停车的情况，平台立即通知交管人员现场驱离。对长时间停车的家长车辆，平台记录并提供给学校，定期在校内、班级内通报。
三、建设清单
项目服务部分清单如下：
	序号
	服务标的
	服务内容
	单位
	数量
	所属行业

	1
	护学防控超图定制开发服务
	护学防控驾驶舱
	项
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	护学防控全要素可视化
	项
	1
	

	
	
	视觉感知风险预警处置
	项
	1
	

	
	
	重点人员预警处置
	项
	1
	

	
	
	重点车辆预警处置
	项
	1
	

	
	
	重大警情应急指挥
	项
	1
	

	
	
	护学防控质态研判
	项
	1
	

	
	
	一体化指令流转
	项
	1
	

	
	
	风险人员管控模型
	项
	1
	

	
	
	安保电子沙盘
	项
	1
	

	
	
	路侧通信模块
	项
	1
	

	
	
	车载通信模块
	项
	1
	

	
	
	车辆动力系统
	项
	1
	

	
	
	底盘制动系统
	项
	1
	

	
	
	交通参与者感知识别算法
	项
	1
	

	2
	数字化预约接学平台定制开发服务
	总体架构
	项
	1
	软件和信息技术服务业

	
	
	WEB端-业务管理模块
	项
	1
	

	
	
	教室设备交互及管理模块
	项
	1
	

	
	
	教师端-小程序模块
	项
	1
	

	
	
	家长端-小程序模块
	项
	1
	

	
	
	学生离校信息交互及管理模块
	项
	1
	

	
	
	家校信息交互模块
	项
	1
	

	
	
	时空资源计算与统一调度模块
	项
	1
	

	
	
	接学通道交互及管理模块
	项
	1
	

	
	
	数据安全管理模块
	项
	1
	

	
	
	护学防控标准化交互模块
	项
	1
	

	
	
	学校管理系统数据对接及同步-学校系统接口
	项
	1
	

	
	
	学校管理系统数据对接及同步
	项
	1
	

	
	
	家长端接口服务
	项
	1
	

	
	
	车内智能终端接口服务
	项
	1
	

	
	
	后台管理接口服务
	项
	1
	

	
	
	系统对接接口
	项
	1
	

	
	
	接口测试与部署
	项
	1
	

	
	
	统一认证管理模块
	项
	1
	

	
	
	消息通知管理模块
	项
	1
	

	
	
	运维工单管理模块
	项
	1
	

	
	
	物联设备管理模块
	项
	1
	

	
	
	接学通道运行状态监测模块
	项
	1
	

	3
	外围周界安全防控感知配套服务
	点位户籍化治理
	数据治理包括明细核对、设备采集、点位采集、信息入库、数据监测等
	个
	181
	软件和信息技术服务业

	
	
	业务数据治理
	对10个试点学校周边的已建和新建的共计约500路人脸和车辆抓拍数据、12路电围数据、不超过20路并发轮巡的视频解析事件数据进行汇聚接入、数据治理和管理。通过系统工具对数据自动化任务进行实施：包括平台和上下级设备的配置接入、人车码的非结构化（图片）和结构化数据入库、图片数据比对、图片二次分析建模、结构化数据融合建档（人、车、码）、预警。并对异常数据进行数据过滤、数据去重、数据补齐等数据清洗工作，定期对冗余的匿名档案、过期档案进行数据清理。
	人/月
	7.24
	

	
	
	
	对数据质量进行监测、管理：对约500路人脸和车辆抓拍数据在线离线、数据质量（大小图访问、建模率、字幕标准、时钟、数据延迟、数据重复、图像画面质量）利用监测进行质量监测，对异常点位通知运维单位进行处理。
	人/月
	4.14
	

	
	
	
	对风险人员、车库进行维护管理，对布控、预警信息进行订阅、推送管理：利用系统工具对接风险人员、风险车辆库，或人工导入风险人员、车辆库，对风险库进行分类管理，对人员进行更新和信息维护。对风险人员、风险车辆按不同类型、不同区域、不同时间段进行任务布控，配置预警信息发送至布控需求人员，根据业务需求对情报指挥中心对接预警信息，通过消息队列的方式将预警数据及时推送。
	人/月
	5.52
	

	4
	网络安全运维服务
	漏洞扫描服务
	服务内容：采用自动化扫描工具结合人工分析方式，对系统主机、应用服务、中间件、数据库、开放端口、弱口令、配置缺陷及已知漏洞等进行安全检测，识别系统存在的高危、中危、低危漏洞，分析漏洞成因、影响范围和利用风险，并提出整改建议。对整改后的问题进行复测验证，形成闭环管理。*交付成果：形成《漏洞扫描分析报告》及整改复测记录。*实施节点/频次：初验后作为第一季度开展第1次，终验前提供《漏洞扫描分析报告》作为验收依据，后续按季度执行，每3个月1次。
	次
	4
	软件和信息技术服务业

	
	
	渗透测试服务
	服务内容：采用人工渗透测试方式，模拟真实攻击路径，对系统的身份认证、权限控制、业务逻辑、接口安全、数据传输、输入输出校验、敏感信息保护及配置安全等进行深入测试，验证系统是否存在可被利用的安全缺陷。针对发现的问题分析风险等级、攻击条件和可能影响，提出针对性整改建议，并对整改情况进行复测确认。
*交付成果：形成《安全渗透测试报告》及整改复测记录。
*实施节点/频次：初验后开展第1次形成《安全渗透测试报告》及整改复测记录作为竣工验收依据，竣工验收后半年度再执行1次，共2次。
	次
	2
	

	
	
	风险评估测评服务
	服务内容：全面评估网络架构、系统等资产的安全现状。通过资产、威胁、脆弱性评估确定安全风险等级，协助客户进行系统定级和差距评估，制定风险应对策略和应急预案
*交付成果：出具《风险评估报告》，为安全建设提供决策依据。
*实施节点/频次：竣工验收前开展1次，提交相关资料作为验收依据。本项共提供1次服务。
	次
	1
	

	
	
	应急演练服务
	服务内容：为客户提供网络安全应急演练支持，由攻击方、防守方和监管方协同参与，涵盖桌面应急演练和实战应急演练。通过模拟渗透测试、钓鱼邮件攻击等真实网络安全事件，检验和提升客户应急响应流程、团队协同能力以及现有应急预案的有效性，演练后全面复盘并提供改进建议。
*交付成果：形成演练方案、记录、问题清单和《应急演练总结报告》。
*实施节点/频次：竣工验收前开展1次。本项共提供1次服务。
	次
	1
	

	
	
	资产梳理服务
	服务内容：资产梳理服务旨在实现信息化资产的高效管理。通过多轮沟通完善资产数据，对已确认资产探测指纹信息、分析风险。经多轮核对形成资产台账终稿，编制报告并共享数据。建立动态管理机制，按季度确认和探测，持续优化流程，从技术和管理多维度保障资产信息准确。
*交付成果：形成《资产台账清单》《资产分析报告》、核对记录其他过程材料以及必要材料。
*实施节点/频次：初验后作为第一季度开展第1次，提交相关材料作为竣工验收资料，后续每3个月执行1次，1年内执行3次，本项共提供4次服务。
	次
	4
	

	
	
	基线核查服务
	服务内容：安全基线核查是依据等保 2.0 及政务行业安全规范，对单位全部信息化资产开展标准化合规检查工作。工作人员梳理服务器、终端、数据库、交换机、防火墙、中间件等资产清单，通过工具扫描结合人工登录核验，逐项核对账号权限、口令策略、日志审计、端口服务、补丁加固、访问控制等基础配置。将现场采集配置与安全基线标准比对，区分高、中、低风险问题，清晰记录不合规项、风险危害。完成核查后出具完整报告，列明每项问题整改操作指引，待单位整改完毕后复测核验，保障系统基础配置达到最低安全要求，支撑等保测评、系统上线验收与日常安全自查工作。
*交付成果：形成《基线检查报告》及整改复测记录。
*实施节点/频次：初验后作为第一季度开展第1次，提交相关材料作为竣工验收资料，后续每3个月执行1次，1年内执行3次，本项共提供4次服务。
	次
	4
	

	
	
	安全培训服务
	服务内容：培训前结合单位业务场景定制课件，覆盖等级保护、数据安全、个人信息保护、涉密管理、钓鱼邮件识别、弱口令防范、终端操作规范等核心内容。采用线下授课、案例剖析、现场互动、模拟钓鱼演练相结合的形式，讲解日常办公常见安全风险与处置流程。培训过程中组织随堂测试巩固学习成效，同步发放安全操作手册。培训结束后提供完整课件、签到台账、培训记录及培训总结报告，帮助全员树立安全防护意识，规范日常操作行为，满足等保测评、行业安全检查中人员安全教育相关合规要求。
*交付成果：形成课件、签到表、测试记录和培训总结。
*实施节点/频次：竣工验收前开展1次。共项共1次服务。
	次
	1
	

	
	
	重要时期安全保障服务
	服务内容：在重保时期分阶段提供安全服务，包括事前检测、事中防护处置、事后总结。明确保障目标和各阶段任务，由多团队协同开展工作，每日提供日报并交付重保报告。为客户提供网络安全应急演练支持，由攻击方、防守方和监管方协同参与，涵盖桌面应急演练和实战应急演练。通过模拟渗透测试、钓鱼邮件攻击等真实网络安全事件，检验和提升客户应急响应流程、团队协同能力以及现有应急预案的有效性。
*交付成果：形成保障方案、日报/值守记录和《重要时期安全保障总结报告》。
*实施节点/频次：按用户需求开展，通常在上线前、上线后、重大活动、节假日或监管检查期间启动，按1个保障周期计量。服务周期内共提供1次重大保障服务。
	次
	1
	

	
	
	安全咨询服务
	服务内容：安全咨询服务围绕等保、数据安全、政务系统合规需求提供全流程专业支撑。针对单位信息系统梳理安全现状，诊断防护短板，定制整改方案；协助完成等保备案、测评筹备、制度体系搭建；指导基线加固、风险处置、应急预案编制，同步解答日常安全管理难题，输出咨询意见书，满足各类安全检查与项目验收合规要求。
*交付成果：形成咨询意见、整改建议和材料审核记录。
*实施节点/频次：一年服务周期，全程按需提供，覆盖初验后、验收后、上线前、上线后等节点。
	年
	1
	

	
	
	技术支持服务
	配备专职技术服务团队，提供7×24小时技术支持热线
	项
	1
	



四、运维保障要求
质保期自验收合格之日起，项目服务部分质保3年，期内提供软件运维服务；接到故障报告后4小时内响应，24小时内到达现场，一般故障72小时内排除；质保期内须提供不少于1次系统巡检维护，出具巡检报告；提供7×24小时技术支持热线，配备专职技术支持团队人员。
五、履约验收要求
1.履约验收主体：无锡市公安局；
2.履约验收时间：项目合同签订生效后12个月；
3.履约验收方式：由无锡市公安局采用现场查验、资料审核、功能性能实测相结合的方式开展综合履约验收；
4.履约验收程序：供应商报验申请→采购人受理筹备→现场逐项核验→问题整改复验→出具验收结论→全套资料归档备案；
5.履约验收内容和标准：严格依据政府采购相关法规、合同约定及公安行业标准，核查项目工期、交付成果、施工质量、系统功能、归档资料及售后服务是否符合合同及行业要求，项目质量合格、功能达标、资料齐全、无安全隐患、可正常投入使用即为验收合格。

第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 服务期/完工期：自合同签订之日起12个月内完成软件开发，同时提供12个月的安全运维服务。
6. 项目整体质保期：自项目验收合格之日起，提供3年整体质保及技术支持服务。
7. 付款方式：合同签订生效后，按本采购包合同总价款的30%向中标供应商支付预付款；项目初验合格后，支付至本采购包合同总价款的70％；项目终验合格后，支付至本采购包总价款的100％。
8. 本项目合同履行地点：无锡市公安局或采购人指定地点(位于无锡市区范围内)。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
9. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
10. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
11. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
13. 根据财库〔2026〕10号相关要求，在政府采购活动中不得采购该文中规定的相关企业生产的产品。
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第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
本项目分为两个采购包，评标时评标委员会将根据招标文件规定的评标方法与评标标准，并按照采购包1、采购包2的顺序分别进行评审。各采购包分别按招标文件规定选取中标候选人以及确定中标单位。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
 
适用于采购包1
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准
 采购包1：
特别注意：本采购包采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容（具体要求详见第二章10.4），否则投标人技术部分得分均为0分。
（一）商务部分（64分）
1. 价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 项目人员配置情况（9分）：考察投标人为本采购包配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。
2.1  项目负责人（4分）：投标人为本采购包配备一名项目负责人，该负责人具有系统集成项目管理工程师、高级工程师（电子信息工程方向）、网络工程师、二级及以上建造师（机电）注册证书，每提供一项得1分，本项最高4分。须提供相应有效证书证明材料。
2.2  项目成员（5分）：除上述项目负责人外，项目组成员具有：工程师（中级）及以上（电子信息工程方向）、特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）、特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）、ITSS-IT服务项目经理、ITSS-IT服务工程师的，每提供上述一种证书的得1分，本项最高5分，得满为止。多人一证不重复得分，一人多证不重复得分。须提供相应有效证书证明材料。
3. 投标人综合情况（9分）：
3.1  体系认证（3分）：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个认证证书得1分，本项最高3分，须提供相应有效证书证明材料。
3.2  业绩（6分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有本采购包同类相关案例，并提供项目有效合同。每提供一个得1分，本项最高6分。
4. 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。
5. 硬件设备技术要求（5分）：
5.1卡口抓拍相机技术参数（2分）：所投卡口抓拍相机支持多项抓拍功能的，得1分；支持合成图功能的，得1分。需提供第三方检测机构出具的有效检测报告。
5.2多合一环保补光灯技术参数（1.5分）：所投多合一环保补光灯支持亮度调节，得1分；支持远程故障显示，得0.5分。需提供第三方检测机构出具的有效检测报告。
5.3违停抓拍球机技术参数（1.5分）：所投违停抓拍球机满足最低照度检验（彩色≤0.0002lm，黑白≤0.0001lm），得1分；支持多种行为检测抓拍，得0.5分。需提供第三方检测机构出具的有效检测报告。
6. 演示（9分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。
6.1  二维码识读及交互设备（学生端设备操作演示）（4分）
（1）演示二维码识读器设备扫二维码快速完成设备参数配置，可实现设备全项参数的批量配置（1分）；设备参数配置生效完成后，设备自动蜂鸣提示，提示设备配置成功（1分）；
（2）演示二维码识读器设备在线 OTA 远程升级，设备端可自主查询最新可升级固件版本，并自主完成固件升级全套流程操作（1分）；后台管理端支持对设备升级版本进行查询、统一管理与版本维护（1分）；
投标人每成功演示1项得1分，最高得4分；演示不完整、与本项目需求不匹配或不演示的，对应项不得分。
6.2护学防控超图中RSU广播车辆风险防控功能演示（5分）
（1）演示多目标感知识别：系统正确识别机动车、非机动车、行人等至少3类交通参与者（1分）；通过目标检测框（Bounding Box）实现多目标可视化定位与连续跟踪（1分）；能够输出目标位置信息及速度信息（1分）。
（2）危险行为识别与主动安全干预：在演示区域模拟车辆超速、潜在冲撞等危险驾驶场景，系统对危险车辆及危险行为的实时识别与主动安全控制过程，能够在识别车辆超速后触发断油限速控制，完成车辆主动限速干预（1分）；能够在识别车辆潜在冲撞风险后触发紧急制动，完成车辆主动安全干预（1分）。
投标人每成功演示1项得1分，最高得5分；演示不完整、与本项目需求不匹配或不演示的，对应项不得分。

（二）技术部分（36分）
注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标人技术部分得分均为0分。
7. 项目方案（36分）：
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
7.1  接送学区域交通组织设计（9分）：内容包括：①学校基础调研方案；②接学路端现状摸排；③接学路端交通设施设置方案等，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部3项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得9分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得6分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得3分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得1分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
7.2 智能设备与车路云一体化的集成方案（9分）：内容包括：①车内智能终端集成方案；②路侧智能化感知设备集成方案，③边缘计算MEC集成方案；④云控平台集成方案，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部4项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得9分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得6分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得3分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得1分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
7.3新增违停抓拍设备集成方案（9分）：①设备接入网络方案；②电子警察启用报备方案；③常态化使用故障预警方案，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部3项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得9分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得6分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得3分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得1分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
7.4路侧智能设施数据接入方案（9分）：内容包括：①路侧感知设备与无锡市车路云一体化系统面向风险识别的对接方案；②RSU与车路云平台数据交互通道方案；③支撑限危敏感数据安全流转的路侧设施接入公安/政务网络隔离的架构方案，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部3项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得9分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得6分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得3分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得1分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。


 
采购包2：
特别注意：本采购包采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容（具体要求详见第二章10.4），否则投标人技术部分得分均为0分。
（一）商务部分（40分）
1. 价格（10分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 项目人员配置情况（8分）：考察投标人为本采购包配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。
2.1  项目负责人（3分）：投标人为本采购包配备一名项目负责人，该负责人具有信息系统项目管理师、ITSS-IT服务项目经理、工程师（中级）及以上（电子信息工程方向），每提供一项得1分，本项最高3分。须提供相应有效证书证明材料。
2.2  项目成员（5分）：除上述项目负责人外，项目组成员具有：工程师（中级）及以上（电子信息工程方向）、信息系统项目管理师、网络工程师、ITSS-IT服务项目经理、ITSS-IT服务工程师的，每提供上述一种证书的得1分，本项最高5分，得满为止。多人一证不重复得分，一人多证不重复得分。须提供相应有效证书证明材料。
3. 投标人综合情况（9分）：
3.1  体系认证（3分）：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个认证证书得1分，本项最高3分，须提供相应有效证书证明材料。
3.2  业绩（6分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有本采购包同类项目案例，并提供项目有效合同。每提供一个得1分，本项最高6分。
4. 演示（13分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。
4.1  数字化预约接学平台（家长端-小程序模块）演示（4分）
（1）演示小程序家长端支持手机号验证码、密码两种登录方式、多子女信息管理。（1分）
（2）演示小程序家长端首页集中展示当日，包含关联学生、所属班级、实时接学状态、接学人信息、接学方式、接学点位置及风险预警提醒。（1分）
（3）演示小程序家长端家长查看全部历史接学台账记录，按照学生对象、接学状态条件进行筛选检索。（2分）
投标人每成功演示1项得满分，最高得4分；演示不完整、与本项目需求不匹配或不演示的，对应项不得分。
4.2数字化预约接学平台（教师端-小程序模块）演示（5分）
（1）演示教师端支持手机验证码、密码两种方式登录；系统依据教师身份自动加载授权管理班级；新教师首次登录完成所属学校身份校验、管理班级权限配置。（3分）
（2）演示教师在小程序首页查看管辖班级、放学时间、当日接送统计等业务数据，可执行确认放学、调整放学时间操作。 （1分）
（3）演示教师查看班级接送统计报表，具备班级管理、放学参数设置、接送类型配置功能。（1分）
投标人每成功演示1项得满分，最高得5分；演示不完整、与本项目需求不匹配或不演示的，对应项不得分。
4.3数字化预约接学平台（平台管理系统）演示（4分）
（1）演示接学平台管理系统支持学校、校区、班级、学生、家长全维度基础信息管理，可进行一校一策配置；（1分）
（2）支持扫码识读设备台账管理、设备与核验点位关联绑定、家长账号与对应接学点精准绑定；（1分）
（3）支持异常数据筛选，辅助现场教师高效组织放学调度工作；（1分）
（4）演示系统实现政务网、互联网、公安视频专网三网数据协同交互与安全联动。（1分）
投标人每成功演示1项得满分，最高得4分；演示不完整、与本项目需求不匹配或不演示的，对应项不得分。

（二）技术部分（60分）
注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标人技术部分得分均为0分。
5. 项目方案（60分）：
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
5.1  数字化“接学平台”方案理解（12分）：内容包括：①流程设计；②数据安全设计；③鲁棒性设计；④多环境稳定性设计的理解等方面，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部4项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得12分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得9分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得6分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得3分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
5.2 护学防控超图方案理解（12分）：内容包括：①护学防控驾驶舱设计；②对风险、人员、车辆的预警处置理解等方面，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部2项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得12分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得9分；
能够提供上述至少1项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得6分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得3分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
5.3 超时监测通道方案设计（12分）：内容包括：①超时监测的设置方案；②组网方案；③点位布局、时序等判断逻辑方案等，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部3项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得12分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得9分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得6分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得3分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
5.4网络信息安全防护方案设计（12分）：①网络安全逻辑结构的设计；②原网络安全利旧及对接方案；③网络安全应急处置方案；④安全培训方案的理解等方面，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部4项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得12分；
能够提供上述至少3项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得9分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得6分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得3分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。
5.5智慧接学与车路云一体化数据底座的对接方案（12分）①接入现有云控基础数据底座的架构方案；②实时交互车路云网联车辆数据信息和校车接送系统的数据方案，根据方案情况综合打分。
能够提供上述全部2项方案内容，且方案内容清晰完整、科学合理，重点突出、内容表述精练，对本项目针对性强、契合度高的，得12分；
能够提供上述至少2项方案内容，方案内容较清晰完整、较科学合理，重点突出较明显、内容表述较精练，对本项目针对性较强、契合度较高的，得9分；
能够提供上述至少1项方案内容，方案内容清晰完整性一般、科学合理性一般，重点突出不明显、内容较为通用模板化，对本项目针对性和契合度均一般的，得6分。
能够提供上述至少1项方案内容，但方案内容多为通用模板化、篇幅冗长，内容无效堆砌、缺乏针对性的，得3分。
无方案或未按要求提供方案的均不得分。



第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
项目名称：“警校e家”应用示范项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0105项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0105进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
 采购包一
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 
适用于采购包一
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。



 采购包二
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0105招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0105在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
	项目名称
	投标总报价（小写）

	“警校e家”应用示范项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

 [bookmark: _Toc120614284]采购包一
分项报价表
项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。
（2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
 
采购包二
分项报价表
项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。
（2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。



十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；
   （3）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]   （4）如有技术正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0105
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
1
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