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[bookmark: _Toc5189]第一章  投标邀请

受［宿迁市公安局宿豫分局］的委托，宿迁市宿豫区公共资源交易中心就宿豫区智慧感知网二期（豫安防控体系）-网络租赁及运维服务采购（JSZC-321311-JZCG-G2026-0014）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿豫区智慧感知网二期（豫安防控体系）-网络租赁及运维服务采购的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。 
[bookmark: _Toc158281540][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc16949][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321311-JZCG-G2026-0014
2.项目名称：宿豫区智慧感知网二期（豫安防控体系）-网络租赁及运维服务采购
3.预算金额：776.8万元
4.本项目最高限价：769.8万元，高于此限价作无效标处理。
[bookmark: EB08d11d6981c74f1abf64ad122e32ebee]5.采购需求（简介）：拟采购智慧感知网二期（豫安防控体系）项目建设，包括监控网络线路租赁、机柜托管，以及为已建成的监控设备提供接续运维服务；具体内容详见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并提供服务；服务期自验收合格之日起24个月。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc24057][bookmark: _Toc158281541][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc31137]三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
[bookmark: _Toc31423]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年12月2日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc22614]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17714]六、其他补充事宜
1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84465519。 
[bookmark: _Toc13416]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁市公安局宿豫分局
地址：宿迁市宿豫区宿豫大道110号
联系人：赵越
联系方式：0527-82168166
2.采购代理机构信息
名称：宿迁市宿豫区公共资源交易中心
地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号政泰大厦3楼
联系人：陈海燕 
联系方式：0527-84480123
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[bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc12631][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc11687]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc22277]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]本项目不收取代理费。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。


[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc158281549][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc23543]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc158281550][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc18655][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。 
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc158281551][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc158281552][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc7910]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc158281553][bookmark: _Toc12849]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc12763][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575198]22.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc22569]七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（以履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc16266][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。






 




[bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc17961]第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标



二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标报价
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求



三、评分办法—最低评标价法
（一）评标办法：本项目采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 

（二）评标结果。评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

[bookmark: _Toc23973][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc10914]第四章  采购需求

以下需求内容及要求为最低要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	宿豫区智慧感知网二期（豫安防控体系）-网络租赁及运维服务采购
	信息传输业（电信、互联网和相关服务）


采购标的清单
一、项目背景
为更好地服务我区经济社会发展，加强重点公共区域周边监控设施更新建设，进一步织密治安监控网络，优化中心平台智能实战应用，持续推动更高水平的平安宿豫建设，结合我区实际，经前期充分研究论证，拟开展智慧感知网二期（豫安防控体系）项目建设，包括监控网络线路租赁、机柜托管，以及为已建成的监控设备提供接续运维服务。
1、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动奋力书写好宿豫高质量发展为总要求，主动融入智慧宿迁、智慧城市建设，全面提升精准预测预防各种社会安全风险的能力，在应急处置、城市管理、安全生产等社会治理工作中发挥更加显著成效，切实提高人民群众的获得感、安全感和满意度，建设强富美高全面小康新宿豫，创造更加安全稳定和谐的社会环境。
2、总体目标
通过本项目建设，监控网络线路租赁、机柜托管以及为已建成且已过运维服务期的治安监控接续提供故障排查处理、用电保障、后端中心设备运维等服务，确保科技信息化建设成果高效服务宿豫区经济社会发展，有力提升公共安全社会治理能力。
3、建设原则
（1）依法建设、标准引领。严格依照相关法律、法规开展建设，严格执行国家、部、省安防行业相关标准规范。
（2）科学统筹、共享共用。坚持统一规划，科学统筹，以开放的心态推进感知网数据的共享共用。
（3）正确引导、多元参与。充分发挥市场机制，以购买服务等形式，鼓励和引导社会资源参与建设。
（4）创新开放、安全可控。积极应用成熟的新技术发展成果，在确保系统安全可控可用的基础上，实现跨越发展。
（5）因地制宜，充分利旧。坚持厉行节约，对已过保项目中的杆件、机箱等设备，要进行认真筛选，充分利旧。
二、项目概况
1、监控网络线路租赁、机柜托管，以及为已建成的监控设备提供接续运维等服务。
2、最高限价为769.8万元
3、付款方式：采购人约定在合同签订后，采购人在接到中标人票据的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；自验收合格之日起服务满一年且经采购人确认后，付至合同价款的66%；服务期满且经采购人确认后付至项目实际价款的100%。
注：
（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。
（2）对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。
（3）付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
4、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货并提供服务；服务期自验收合格之日起24个月。
5、本项目所有的采购数量为计划采购数量，具体采购数量由采购人根据实际需要进行调整，采购人不承诺采购保底数量，具体合同结算金额按采购人实际数量办理结算。
6、对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
三、采购清单及技术要求
（一）采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	监控网络线路
	条·月
	46176
	1924条*24月

	2
	机柜租赁服务
	个·月
	240
	10个*24月

	3
	RVV2*2.5电源线
	米
	50000
	

	4
	RVV2*1.0电源线
	米
	10000
	

	5
	室外超五类网线
	箱
	40
	

	6
	辅材
	批
	1
	

	7
	杆件迁改
	套
	80
	

	8
	立杆施工
	套
	70
	

	9
	定焦全抓拍相机
	台
	400
	

	10
	变焦全抓拍相机
	台
	200
	

	11
	前端供电服务
	月
	24
	

	12
	运维服务
	月
	24
	



（二）主要设备技术参数
1、监控网络线路
中标人向采购人提供线路带宽查询功能，以便采购人在单位即可随时查询线路授权带宽、实际占用带宽等，以便于采购人可实时监测线路应用功效。采购人可查询、监测的范围仅限于此次采购人招标采购的线路。如有必要，中标人应给采购人拉接专线、配备专机，以满足和实现采购人需求。
按照有关标准和规范，采用网络传输方式，光纤要求为专线，必须与其他线路物理隔离，由公安作为视频专用。接入网络带宽必须满足前端设备传输接入的实际应用需要，每个路口（每个单位或者场所）的传输费用以1条线路进行计算（线路的路径及走向由采购人确定）。
网络对接。与宿豫公安现有视频专网进行无缝对接，实现数据的互联互通，具有视频、音频、数据同步传输等功能。
带宽按需。中标人必须提供满足实际需求且可按需扩充、升级，前端数据上传的带宽不低于100M、延迟3ms以内，无终端接入数量限制。如有线路带宽等性能要求不能达到采购人实际使用要求的，中标人必须无条件提速、扩容、整改，所需费用一律由中标人自行承担。
传输设备。由中标人提供光缆、终端盒、调纤及ONU等组网传输设备，含OLT、ONU等网络传输设备，ONU不少于4个FE口（根据采购人需要开通相应端口，必要时可通过级联拓展8口接入能力），1个上行GPON光接口，采购人不提供任何设备。
维护团队。中标人必须有专门的维护团队，负责对传输线路开展运维；需要为用户提供日常维护、服务体系及保障机制说明。
检测能力。中标人须提供检测故障的技术手段和处理流程以及网管功能，确保第一时间发现前端电路故障，并通知用户，以快速有效的方式配合用户处理故障，故障排除之后向用户及时反馈结果。
安全管理。中标人须对其施工的质量、网络的安全性、数据传输的稳定性等负责，保证采购人线路畅通及安全使用。线路敷设、使用及拆除过程中须确保消除安全隐患，由此发生事故造成后果的，相关责任由中标人承担。
线路迁移。采购人只承担线路实际传输费用。根据采购人要求，提供传输电路的新增开通、地址变更、传输电路撤销等服务。中标人承担所租赁所有线路的拆除、重建、升级等所有相关配套设备和施工费。每次线路的迁移时限原则上不超过7日，确有困难的，中标人报经采购人同意后可适当延长。
响应时间。出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后24小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后8小时内修复。
割接要求。中标人应科学合理安排好线路切割等事项，确保当天切割当天恢复，不影响采购人的使用。
租用时间。本次租赁服务期为验收之日起的24个月，项目实施期间（合同签订之日起至验收之日止）产生的线路、人工、材料等费用均包含在本次报价中。
除需满足以上条件外，还需满足公安机关视频专网所提出的其他要求和条件。
2、机柜租赁服务
（1）机房要求
1）机房的强电和弱电线缆必须分别走各自线槽。光纤主干应走专用线槽，主从线槽必须独立分开。
2）要求机房大楼市电的供电方式为双电源（两路同供，不联络），供电电压≥10KV。
3）配置发电机。
4）机房照明包括日常照明和应急照明。应急照明要能在机房市电停电情况下自动启动。
5）在市电配电柜、UPS输入、输出柜处各加相应型号的防雷浪涌吸收装置。
6）本次提供机柜为独立专用空间。
7）提供2条（1+1主备）万兆裸光纤线路，用于本项目相关的数据传输。如无法满足需求，中标人需免费增加线路条数。
8）单个机柜≥42U。
（2）机房运维管理要求
1）具备动力环境监控功能（负载电压、电流、温湿度、水浸、烟感检测等）有专门的值守用房、设备、制度，提供7*24小时值班，随时响应采购人提出的服务要求。提供的机房租赁空间要安装视频并传输至公安机关。
2）值班人员具备网络工程师或网络安全管理师（员）或者通信工程师证书。（中标人中标后按照采购人要求提供，投标时无需提供。）
3）租用时间。本次租赁服务期为验收之日起的24个月，项目实施期间产生的费用由中标人承担。
3、RVV2*2.5电源线
1)	国标RVV2*2.5。
4、RVV2*1.0电源线
1)	国标RVV2*1.0。
5、室外超五类网线
1)	国标室外超五类非屏蔽网线（305米/箱）。
6、辅材
1)	不限于抱箍、监控电源、水晶头、胶带、扎带、管材等，满足本项目使用需求。
7、杆件迁改
1)	包括但不限于杆件、基础、接地、手井、相机、线路、供电等迁移重建及所需的运输。立杆基础类迁移总计不超过80个点位迁移。
2）关于迁改后立杆基础。含基础开挖、混凝土浇筑、手井、环境保护、接地、接地极焊接、接地电阻检测等于基础有关的所有内容。基坑大小根据杆件标准确定，混凝土强度不低于C25，要逐点进行接地电阻检测，每个接地点的接地电阻小于4欧姆。原则上每根杆件应设置1个手井，含手井盖（水泥质地，含钢筋加固，带“宿豫公安”字样），厚度不低于6CM。立杆基础施工完成后应对环境予以恢复，含线路梳理、渣土清理、垃圾清理、绿化迁移、绿化保管、土壤回填、绿化恢复。
8、立杆施工
1)	利旧招标人原有监控杆件，根据招标人需求提供不低于70套杆件立杆施工，包括但不限于杆件、基础、接地、手井、相机、线路、供电等施工及所需的运输，并提供满足点位使用需要的机箱、电源。
2）关于立杆基础。含基础开挖、混凝土浇筑、手井、环境保护、接地、接地极焊接、接地电阻检测等于基础有关的所有内容。基坑大小根据杆件标准确定，混凝土强度不低于C25，要逐点进行接地电阻检测，每个接地点的接地电阻小于4欧姆。原则上每根杆件应设置1个手井，含手井盖（水泥质地，含钢筋加固，带“宿豫公安”字样），厚度不低于6CM。立杆基础施工完成后应对环境予以恢复，含线路梳理、渣土清理、垃圾清理、绿化迁移、绿化保管、土壤回填、绿化恢复
3)机箱、电源：机箱尺寸:长不小于480mm，宽不小于400mm,深度不小于300mm。内含电源防雷，含至少双路2P10A空开1个，2P40kA防雷器1个，维护插座1个。结构:整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。具有防虫、防鼠功效。箱体印制“宿豫公安”喷塑。
9、定焦全抓拍相机 
1)内置GB35114A 级加密芯片。 
2) 传感器类型：不小于1/1.8" CMOS。 
3) 最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001lx。 
4) 宽动态：不小于120dB。 
5) 镜头：全彩镜头，光圈≥F1.0，焦距≥6mm。 
★6) 补光灯：具有不低于 16 颗补光灯，当环境照度降低至一定值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。（提供 CMA 标识的公安部检测报告）
★7)镜头和补光灯分舱体左右布局（或：镜头和补光灯均采用左右布局），镜头舱体凸出补光平面。（提供 CMA 标识的公安部检测报告）
8) 最大图像尺寸：不小于2560 × 1440。 
9) 网络不小于：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 
10) 报警不小于：1路输入，1路输出。 
11) 音频不小于：1路输入，1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器。 
12) SD 卡扩展：内置Micro SD 插槽，支持不低于512GB。 
13) 供电方式：DC12V±不小于20%。 
14) PoE：支持。
15) 防护：IP67。 
16)支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片。 
17)支持对 H.264、H.265 编码格式的视频进行 AI 编码。开启 AI 编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变，码率和存储空间减少不小于50%。
10、变焦全抓拍相机 
1) 内置GB35114A 级加密芯片。 
2) 传感器类型：不小于1/1.8" CMOS。 
3) 最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001lx。 
4) 宽动态：不小于120dB 
5) 镜头：全彩镜头，光圈≥F1.6，焦距覆盖2.8~12mm。
★6)补光灯：具有不低于16颗补光灯，当环境照度降低至一定值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。（提供 CMA 标识的公安部检测报告）
★7)镜头和补光灯分舱体左右布局（或：镜头和补光灯均采用左右布局），镜头舱体凸出补光平面。（提供 CMA 标识的公安部检测报告）
8) 最大图像尺寸：不小于2560 × 1440。 
9) 网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 
10) 报警不小于：1路输入，1路输出。 
11) 音频不小于：1路输入，1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器。 
12) SD 卡扩展：内置Micro SD 插槽，支持不低于512GB。 
13) 供电方式：DC12V±不小于20%。 
14) PoE：支持。 
15） 防护：IP67。 
16）支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片。 
17）支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变，码率和存储空间减少不小于50%。
11、前端供电服务
1)本项目前端各设备均采用AC220V模式。本项目前端供电服务（含开户、电费、电表、电表箱及接电安装等）及用电隐患排查消除均由中标人负责。供电方式采用集中供电和就地供电相结合的方式。需做好防雷措施，所需设备包含在本次投标报价内。
2)本项目的前端监控点位部分为利旧杆位和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，产生电费由中标人自行与原电费支付方协商处理。
3)本项目的所有监控点位（利旧除外）原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建。如监控点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得有关单位/个人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并签订用电协议。无论是供电局供用电还是其他方式协调取电，施工费、线材费、电费等均由中标人支付。
4) 本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。
12、运维服务
a、运维要求
1)本项目服务期间，中标人应在系统中心配备专职维保技术人员不少于7名，外场维护人员不少于5名，接受采购人考勤管理。所有维保人员随时接受采购人发出的维护指令，手机电话必须24小时畅通。上述人员只能服务于本项目，非采购人要求，不得变更。（上述人员资料投标时无需提供，中标后由中标人提交至采购人核验。）
2)中标人须提供用于维护的车辆、笔记本电脑、工程检测仪、数字万用表、网络万用表、人字型梯子、电动螺丝刀、线缆测试仪、接地电阻测试仪、高级电子、电信、电工工具箱、穿线器等完成本项目安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。
中标人提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经采购人同意，不得用于其它项目。
3)中标人须提供现场服务，在接到采购人维保通知后，必须于半小时内响应。故障点位在城区范围内，专职维保人员必须于2小时内到达现场并初步反馈情况。故障点位在农村乡镇范围内，专职维保人员必须于4小时内到达现场并反馈。遇到重要时期或重大事件活动期间的，中标人必须按照采购人要求提供现场全程专业化维保服务。对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，应在到达现场后1小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、交换机、智能终端等设备损坏故障的，应在48小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的应在3日内修复，对于顶管损坏的必须在7日内修复。
4) 中标人负责本项目所有前端立杆、挂壁、支架、摄像机、爆闪灯、抱杆机箱、手井、供电线路【取电点、含新开户办理的相关事宜（含电表箱）至系统设备】电线电缆、辅助线路、管道等所有相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复，确保前端设备正常运行、录像存储、感知抓拍。除不可抗力所引起的故障外，其它所有故障均由中标人负责修复。
5) 中标人负责及时清洁摄像机防护罩、镜头和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。
6) 中标人负责定期检查所有前端辅助设备（基础、立杆、支架、设备箱、电源、接地、防雷及附属设备）、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，法兰盘螺丝，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、汽油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，检查发现接地故障，并及时修复。
7) 管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。
8) 中标人负责与本项目已有的相关服务器、存储、交换机的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定。
9) 设备被盗、人为破坏、交通事故等因素造成的设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的，由中标人负责处理。如因不可抗力原因造成的设备（含配套设施）损坏由采购人负责。
10)运维服务期内协助采购人完成社会面监控及公安机关内部监控联网、故障排查处理，所需人工费包含在本次报价中。
中标人应充分评估系统合同期间所需管材、相机支架、相机电源等辅材数量，在投标报价中予以考虑。合同期间采购人不再提供任何额外的有关以上材料费用。
b、设备保管要求
在合同有效期内，中标人在服务期内应按需提供安全可靠的仓库/场所，经采购人同意后存放采购人拆除的杆件、设备（含采购人建设的其他监控项目中拆除的杆件、设备），并长期留存设备详细进出库记录报采购人审核存档。
c、施工、维护有关要求
1) 除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。
2)室外防水电源线（RVV2*2.5、RVV2*1.0等）、室外防水网线（超五类）的敷设，管材、双绞线、水晶头、插排、电表箱、电费及上述未列出的其它必备辅材，以及道路沟通、顶管、架空、恢复、接电、接网、熔纤、设备安装、调测、维护、杆件和设备托运、杆件和设备保存等整套施工环节，以及服务期内的线路重新铺设拉接等应按需提供服务。还包括机房设备上下架、安装调试、对接，以及所需的线材、水晶头、熔纤等线材、辅材、配件等。
3) 关于视频管家。含视频管家二维码打印、张贴、信息采集、数据对接、数据更新等。
4) 对于在原点位加装、更换设备的，中标人在加装、更换安装之前，必须仔细检查立杆、基础、线路、抱杆机箱、配套设施的安全情况，必须在确保安全的前提下进行更换加装、更换。采购人不承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失。
5) 所有被更换下来的设备（含摄像机、补光灯等）由中标人统一保管、做好标签、形成清单，待合同期满后（或进行报废资产处置时）移交至采购人指定地点、指定位置。（所需仓库、人力、车辆等由中标人提供）
6) 项目正式验收合格之日起开始计算服务时间，服务期间，采购人每天不定时抽查完好率（每天不低于2次），并做好记录（截图）。凡有1次抽查整体完好率低于96%（经采购人认可的客观因素报备及不可抗因素除外）或重点部位监控完好率低于100%（经采购人认可的客观因素报备及不可抗因素除外），每有1日完好率不达标，维保时间相应延长1日。
7) 中标人组织力量不间断巡检，至少每季度完成一轮本项目所涉设备的全量巡检及维护，尤其是重点部位监控，发现故障后要立即组织力量维修。凡因发现不及时、修复不及时、报备不及时被通报的，视为当日完好率不达标。
8)完好率是指监控系统前端图像清晰、视频画面传输稳定，抓拍画面清晰、特征完整、数据不丢失，摄像机角度合理、标注规范、摄像机周边无树枝等异物遮挡，录像完整、不丢帧，网络通畅，监控平台等监控系统整体运行稳定。
9）本项目运维点位中包含的高空监控设施必须定期巡检并加固，确保消除安全隐患。
10）在运维服务期内发生的设备设施迁移（除立杆迁移以外），均由中标人实施，所产生的费用包含在本次报价中。
11)投标方在投标前必须对现场进行全面的勘查，全面考虑各种情况和风险，进行报价。
d、保密管理及数据网络安全要求
1)严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定，将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：
私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；
私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接感知网，又连接国际互联网；
私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接外单位网络；
将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；
将手机等具有接入互联网功能的智能终端接入公安信息网、感知网/视频电脑、设备上充电、传输数据的；
将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网。
以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人。
2) 严禁违反“保密协议”的相关规定：
不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；
未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；
未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。
3) 严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。
e、信用要求
1) 以上技术要求中各项技术指标中标人须满足，如存在任何偏离，必须在响应技术文件中注明（未注明的由投标人承担一切责任），并提供有关材料以证明其合理性。同时，投标人的报价应建立在其已对现场自行进行充分勘查的基础上，并以实现采购文件功能需求为标准，采购清单如有数量不足（或缺项）时，投标人在投标前提出，若不提出，施工时应自行补足。如未按此要求，投标人应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，采购人则理解为系投标人主动让利行为。
2) 投标人各单项报价应符合市场水平，如某一单项报价被评标委员会一致认为不合理，投标人应提供明确的充分的证明材料，说明其报价合理性。
3) 因中标人的原因造成工期延误的责任，一律由中标人自行承担。
4)对因中标人拖欠施工人员的资金造成上访，或因质量、进度、安全、扰民、防护措施不力等其他原因造成的地方人员上访的，中标人将立即停止计算合同有效期，至问题得到妥善处理之日起继续计算合同有效期。
注：运维点位图详见附件一
三、其他要求
1、信息安全要求
（1）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定，将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接感知网，又连接国际互联网；私自将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将手机等具有接入互联网功能的智能终端接入公安信息网、感知网电脑、设备上充电、传输数据的；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网。
以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人。
（2）严禁违反保密相关规定：不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。
（3）严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。
2、货物相关要求
（1）投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。
（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于招标文件中提出的要求。
（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地标明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。
（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
（5）供货时，所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由中标人负责实施，采购人将不定期对中标人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标人有违背招标文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不符合要求的货物，必要时可单方终止合同，由此造成的损失由中标人负责。
3、货物运输、保管、保险
（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。
（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。
（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。
4、制作、安装、调试、验收
（1）中标人在生产前，须依据使用现场实际情况进行备货；由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。
（2）中标人按采购技术要求组织生产。在货物生产制作过程中，采购人可视需要随机抽取货物样品（包括原材料）委托通过实验室资质认证的检测单位进行检测（相关检测验收费用由中标人承担），检测、验收合格，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。
（3）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。
（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依据国家有关验收质量标准、本项目合同及有关附件要求进行。
（5）投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
5、验收标准
（1）所供产品的规格、数量符合招标文件、投标文件及合同约定的要求。
（2）所供产品的材质、颜色符合招标文件、投标文件及合同约定的要求。
（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落等明显瑕疵。
（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（5）产品的验收和抽检：厂家在生产过程中及产品送货后，采购人有权抽检原辅材料和成品，送至质量检测部门进行原材料的技术参数和成品的材质、质量、环保性能等验证，所有检验费用由投标投标人承担。如产品检验不通过，投标人必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。
（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（7）招标文件、投标文件及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
6、售后服务
（1）投标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。
（2）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。
（3）超过保修期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。
（4）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训。
（5）投标人服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
7、供货要求：
（1）投标人须按照国家有关标准及规范完成供货、运输保管、装卸、安装、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收；
（2）投标人按采购人要求按需供货，货到采购人指定的使用地点。
（3）投标人在响应文件中制订详细的计划，中标后，做好生产准备。
（4）投标人中标后，在签订合同前需同采购人再次确认货物的数量、尺寸、颜色、材料等。
（5）投标人提供的成品上有厂家LOGO和生产日期的标牌。
8、本次采购的硬件设备免费维保期为3年，运维服务期为2年，从项目验收合格之日起计算。本项目招标文件及其投标文件中的质保期均指该质保期内所需的费用均由投标人考虑并包含在报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。
9、质量保证
在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；
（2）贬值处理：由双方合议定价；
（3）退货处理：投标人应退还采购人支付的款项，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10、其他说明
（1）招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。
（2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。
（3）本项目运维过程中须确保消除安全隐患，如运维不当发生事故造成后果的，相关责任由中标人承担。
（4）租赁服务内，遇到故障问题，应及时处理，保证线路及机柜托管服务正常运转。一般问题在8小时内解决，疑难问题48小时内处理完毕，重大疑难问题72小时内完全解决。如服务期满，因中标人原因导致部分线路或机柜托管仍存在故障未排除的，整个项目服务期顺延至线路及机柜托管恢复正常运转。
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[bookmark: _Toc331685783]甲方：（买方）宿迁市公安局宿豫分局
乙方：（卖方）                       
依照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为              相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同内容
1.1 标的名称：                                  
1.2 服务期：合同签订后30日历天内完成供货并提供服务；服务期自验收合格之日起24个月。
1.3 履行地点：甲方指定地点
二、合同金额
本合同金额为（大写）：___________（¥________元）人民币。
三、清单及相关要求
（一）服务清单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	


（二）服务要求
详见招标文件
四、履约保证金
本项目不收取履约保证金
五、合同转包或分包
5.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
5.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
5.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
六、合同款项支付
采购人约定在合同签订后，采购人在接到中标人票据的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；自验收合格之日起服务满一年且经采购人确认后，付至合同价款的66%；服务期满且经采购人确认后付至项目实际价款的100%。
说明：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。
2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。
3.付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
4.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
七、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、项目验收
8.1 甲方依照相关规定组织履约验收工作。
8.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
8.3  如有必要，甲方邀请参加本项目的其他乙方或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
8.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
8.5 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
九、违约责任
9.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值20%的违约金。
9.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 千分之三   每日向乙方支付违约金。由于财政付款原因导致不能按时付款的，不属于甲方违约。
9.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十、不可抗力事件处理
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十二、合同生效及其它
12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
12.3项目实施要求详见采购文件
12.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 
    地址：                        地址： 
    法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                        
[bookmark: _Hlt16619369]  签订日期：      年    月   日
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投  标  文  件





项 目 名 称：                               
项 目 编 号：                                
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、投标报价明细表
五、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函
六、技术要求响应及偏离表
七、项目组成员
八、投标所需其他材料
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[bookmark: _Toc158281561][bookmark: _Toc17500][bookmark: _Toc120614284]一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc158281562][bookmark: _Toc18080][bookmark: _Toc158281564]
二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-JZCG-G2026-0014号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         




[bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc158281565]
三、开标一览表
格式详见投标文件制作工具


[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc158281566][bookmark: _Toc7515]四、投标报价明细表
	序号
	服务费用
	单价
（元）
	单位
	数量
	合价
（元）
	品牌·规格·型号
	备注

	1
	监控网络线路
	
	
	
	
	
	

	2
	机柜租赁服务
	
	
	
	
	
	

	3
	RVV2*2.5电源线
	
	
	
	
	
	

	4
	RVV2*1.0电源线
	
	
	
	
	
	

	5
	室外超五类网线
	
	
	
	
	
	

	6
	辅材
	
	
	
	
	
	

	7
	杆件迁改
	
	
	
	
	
	

	8
	立杆施工
	
	
	
	
	
	

	9
	定焦全抓拍相机
	
	
	
	
	
	

	10
	变焦全抓拍相机
	
	
	
	
	
	

	11
	前端供电服务
	
	
	
	
	
	

	12
	运维服务
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：  佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：1.“投标总报价”应包括本项目货物/服务过程中所发生的一切费用。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
[bookmark: _Toc158281567][bookmark: _Toc12636]
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具
[bookmark: _Toc158281569][bookmark: _Toc28523]
六、技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。




[bookmark: _Toc158281570]




[bookmark: _Toc11837]七、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc158281572][bookmark: _Toc28140]



[bookmark: _Toc13695][bookmark: _Toc4406]八、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374] 
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