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一、投标邀请函
江苏成建项目管理有限公司受无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所的委托，就无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备项目
2.项目编号：JSZC-320205-WXCJ-G2026-0035
3.项目预算： 投标最高限价为101万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
4.供货期：合同签订后55日历天内完成全部设备到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用。
5.质量标准：达到国家（含推荐性标准、强制性标准）、行业合格标准及投标人承诺标准，且必须满足本次招标的要求。
6.设备质保期：质保期3年（若原厂质保期超过3年的，以原厂质保期为准），质保期自项目整体验收合格之日起计算。
7.采购方式：公开招标
8.采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所
9.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
10.本项目是否专门面向中小企业：否  
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。  
4.本项目的特定资格要求：无。 
5.本项目不接受联合体投标。
6.本项目不接受进口产品参与投标。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1、请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取招标文件
[bookmark: _Hlk161849833]潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“项目参与”-“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”-“参与投标”-“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（jscjzbb2108@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年11月16日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（jscjzbb2108@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: _Toc112006904]（七）投标及开标、定标时间、地点
[bookmark: _Toc112006905]本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年12月03日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年12月03日 9:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号    
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：投标文件接收截止之日起90天
[bookmark: _Toc112006909]（十）其他
1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
（十一）联系方式
1、采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所
采购人地址：无锡市锡山区安镇街道东安路88号5楼
联 系 人：周工 
联系方式：0510-88998992
2、采购代理机构： 江苏成建项目管理有限公司
联系地址：无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦21楼 
联系人：张怀平、华佳静 
联系电话：13621516995 
邮编：214100 
 










[bookmark: _Toc161316665]
二、供应商须知
(一)遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Hlk160181958](二)招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
(三)招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
(四)招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏成建项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：jscjzbb2108@163.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。招标代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标代理机构对无效质疑不予受理。
 (五)投标文件的组成
[bookmark: _Hlk159252584]1．投标函(格式见附件)
2．资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk159251740]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（8）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；
3.供应商情况表（格式见附件）
4.开标一览表（格式见附件）
5.明细报价表（格式见附件）
6.商务偏离表（格式见附件） 
7.技术规格偏离表（格式见附件）
8.供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件）
9.服务承诺（格式见附件）
10.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）
11.技术方案（详见评分标准）
12.若为中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
13.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
14.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-11项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
 (六)投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6.投标费用自理，本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。
(七) 网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标费用自理。
7.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
(八)无效投标文件的确认
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.未通过符合性审查的，采购清单技术参数存在负偏离的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
24.不同供应商IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码出现一致的情形；
[bookmark: _GoBack]25.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
(九)开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件加盖公章

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之3中要求）；

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	（详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之5中要求）；


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	商务偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	技术规格偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	供应商近年已完成类似业绩一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	9
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
（1）投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标候选人。
核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（3）采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
①本国产品价格扣除政策
1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
②注意事项
1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6．评标标准：详见附件。
（十）定标
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏成建项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏成建项目管理有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏成建项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。
2． 在发布中标公告的同时，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。
2. 本项目履约保证金：合同价的10%。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.2%，中标金额100万～500万元（含）费率为中标金额的0.64%。根据委托代理协议签订内容，本项目招标代理服务费由中标供应商支付，本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。
（十六）信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
[bookmark: _Toc161316666]招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求
本项目为无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备项目，本项目中的核心产品为全自动五分类血液分析仪。
一、项目基本情况
1、项目地址：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所。
2、采购范围：清单范围内的无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备。
3、供货期：合同签订后55日历天内完成全部设备到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用。
4、质量标准：达到国家（含推荐性标准、强制性标准）、行业合格标准及投标人承诺标准，且必须满足本次招标的要求。
5、设备质保期：质保期3年（若原厂质保期超过3年的，以原厂质保期为准），质保期自项目整体验收合格之日起计算。
6、付款方式：预付款：合同签订后，采购人向中标供应商支付合同总价30%作为项目预付款；进度款：设备完成安装调试，经采购人初步验收合格后，采购人支付至合同总价70%；验收款：设备完成全部最终验收后，采购人支付至合同总价100%。每次付款前中标人需提交相应的付款发票。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
二、采购清单及要求
（一）采购清单
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双头无影灯
	一、参数:单头 24 颗 LED 共 48 颗；标配 2 灭菌手柄，无限位平衡悬臂，IP55 防护，预埋吊顶安装，摄像。具体参数如下
1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光；
2.灯头具有良好的层流穿透效果，灯符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%；
3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果；
4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果；
5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级；
6.灯中心照度≥160,000Lx；
7.20%光柱深度（大光斑）：1300mm；
8.60%光柱深度（大光斑）：700mm；
9.光斑直径可以调节，灯最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm；
10.光斑均匀性：d50/d10为60%；
11.灯深腔照明率100%；
12.单遮板无影率：60%；
13.双遮板无影率：56%；
14.偏置单遮板无影率：76%；
15.显色指数Ra：≥ 99；
16.显色指数R9：≥ 97；
17.具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调；
18.光源功率≤30W，节能环保；
19.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx)；
20.小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位；
21.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统；
22.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。
3、含支架
	套
	1

	2
	单头无影灯
	一、参数:24 颗 LED LED 寿命≥60000h；灯盘直径 600mm，中心照度 120000lx；选定吊顶单头安装。具体参数如下
1. 整机耐用及防护要求：
1.1. 灯头防护等级≥IP54，防水防尘；可耐受 25 种医用消毒剂擦拭消毒；一体式无螺钉抗菌灯头，清洁维护便捷；
1.2. 通过≥10000 次灯头老化测试、≥20000 次整机操作测试、≥40000 圈关节转动测试；灯珠使用寿命≥100000 小时，整机设计使用寿命≥10 年；
1.3. 低 EMI 电磁兼容设计，设备运行不干扰超声、腔镜等诊疗设备成像。
2. 空间适配要求：
2.1. 灯头炮筒长度≤225mm，设备旋转半径 1.7m；适配最低 2.4m 层高手术室，可在 5㎡小型手术区域正常使用。
3. 光学性能硬性技术参数：
3.1. 显色指数 CRI≥99，红色显色指数 R9≥97，精准分辨动物组织、血管细微色差；
3.2. 标准色温 4500K，长时间手术可缓解医师视觉疲劳；
3.3. 具备多层光斑叠加技术（MPST），光源局部遮挡后术野光照均匀无暗区；
3.4. 电子调焦系统，工作距离 0.8m~1.3m 范围内光斑不散光，减少术中频繁调灯；
3.5. 柔光缓亮调光机制，光线明暗过渡平缓，降低动物强光应激反应，减轻医师视觉疲劳；
3.6. 手术款机型光斑直径可连续调节，适配微创、大范围手术多场景照明；
3.7. 内置内窥镜专用照明模式，输出柔和低照度光线，避免强光干扰腔镜显示屏画面。
4. 机械结构功能要求：
4.1 支臂分弹簧臂、蛇形臂两种结构可选；关节锁紧结构，任意角度悬停无漂移、无下垂，调节轻便稳定；
4.2. 可选配多功能控制手柄，集成方位调节、亮度调节双控制（一柄双控），提升手术操作效率；
4.3. 多种安装方式可选：吊顶单头、吊顶双头、墙面壁挂、落地推车。
3、含支架
	套
	1
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	吊塔
	一、参数:
1 材质：
吊塔主体材料要求为高强度铝合金≥6005铝合金强度，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑要求环保、抗菌。
2 承重：
2.1 吊塔产品符合吊塔四倍承重系数安全负载要求；
2.2 吊塔的最大承重不小于250kg；
2.3 托盘的最大承重不小于60kg；
2.4 抽屉的最大承重不小于7kg；
2.5 托盘边轨的最大承重不小于10kg。
3 功能：
3.1 悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统；
3.2 所有吊塔上承载的设备电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；
3.3 所有吊塔均须配有良好的机械刹车，保证吊塔不产生漂移；
3.4 托盘边轨必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，托盘表面无螺钉；
3.5 抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；
3.6 配置电源线、导联线、医用气管的收纳装置；
3.7 可根据需求增加插座数量，也可灵活调节插座位置。
4 稳定性：
4.1 吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º；
4.2 吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤0.7°。
5 可靠性：
5.1 具备轴承承载≥10万次证明气源供应；
5.2 吊塔气管通过生物相容性认证；
5.3 要求各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能，可带气维修；
5.4 吊塔的气体管道系统（刹车除外）应≥1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6.3mm。
6 安全：
6.1 吊塔中用于氧化性医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m；
6.2 吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定；
6.3 吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。
3、含支架
	套
	1
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	兽用麻醉工作站
	一、参数:包括动物麻醉机1套、氧气气源1个、异氟醚挥发罐1个、一次性小型动物附件包1套、废气吸收罐支架（带称重）1套、麻醉机系统软件1套。具体参数要求如下
1. 工作条件及基本配件：
1.1 电源：100-240V~, 50Hz/60Hz; 
1.2 后备电池使用时间不小于120分钟;
1.3 机架：带脚轮刹车的推车，方便移动。
2. 气源：
2.1 标配氧气气源；
2.2 电动电控内置涡轮，可在无高压气源的情况下提供有效呼吸机通气；
2.3 支持制氧机作为氧气气源输入。
3. 流量控制：
3.1 标配氧气单管流量计；
3.2 氧气流量范围 0~4 L/min；
3.3 快速充氧范围10~15 L/min （连接高压气源）。
4. 挥发罐：
4.1 标配单麻醉罐位；
4.2 标配一个异氟醚麻醉罐。麻醉罐和主机同品牌，具备温度、空气压力和流量补偿功能；
4.3 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。
5. 呼吸回路：
5.1 一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接；
5.2 二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml，无需工具即可拆卸；
5.3 标配APL阀，调节范围0 -70 cmH2O，至少有5档以上刻度标示，具有一键封堵的功能，可快速给动物通气；
5.4 标配手动/机控选择开关，可在呼吸机和皮囊之间一键切换；
5.5 标配辅助共同气体出口ACGO，支持连接非重吸收呼吸管路。具备机械旋钮，可在重吸收和非重吸收回路间一键切换；
5.6 具备自动回路泄漏测试功能，图形化操作提示，显示泄漏量测试结果。
6. 呼吸机：
6.1 电动电控呼吸机，可在无高压气源的情况下运行；
6.2 上升式风箱，可以直接观察动物实际呼吸状态，保证安全；
6.3 提供辅助/控制通气，标配通气模式： PCV，SIMV，PSV以及手动通气、电子PEEP；
6.4 配备高阶智能通气模式与同品牌监护仪进行联动，麻醉机根据监护仪监测到的呼气末二氧化碳(EtCO2)浓度自行调控机械通气参数，以保障动物麻醉安全。
6.5 支持输入动物体重自动关联默认通气参数，快速启动通气, 潮气量范围：5ml-1500ml；
6.6 吸气压力设置范围： 5-50 cmH2O；
6.7 呼吸频率：2-60 次/分钟；
6.8 吸呼比：4:1-1:8；
6.9 吸气触发：流速触发 0.2-15 L/min, 压力触发 -20~- -0.2 cmH2O；
6.10 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30  cmH2O；
6.11 具备动态潮气量自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
6.12 具备吸气保持功能，最长保持时间30s。
7. 显示、监测和报警：
7.1 ≥8.0英寸彩色电容触摸屏，可显示压力-时间波形；
7.2 具备潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、呼气末正压、吸呼比等监测参数；
7.3 潮气量监测范围：0-3000ml；
7.4 分钟通气量监测范围：0-100L/min；
7.5 具备三级报警功能，提供声音和文字提示，报警音量可调节；
7.6 具备图示化报警提示，支持常见故障的快速定位和排查；
7.7 具备计时器功能，便于对特定操作或用药进行计时；
7.8 具备至少48小时的趋势回顾，可回看历史数据；
7.9 具备至少10000条事件日志存储，可回看历史事件。
	台
	1
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	模块化兽用监护仪
	一、参数:
1. 监护仪外形结构：
1.1 便携一体式监护仪,可用于监护狗，猫等动物；
1.2 ≥10.0寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示；
1.3 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2. 监测参数：
2.1 可监测心电（心率、波形图、心率警戒上下限），呼吸（呼吸频率、呼吸波形、呼吸频率警戒上下限），CO2（波形、EtCO2、awRR、Fi CO2），无创血压（舒张压，收缩压、平均压），血氧饱和度（血氧饱和度、波形图、血氧饱和度警戒上下限），脉搏（脉搏波、警戒上下限）和体温（温度、体温警戒上下限）；
2.2 采用ECG多导同步分析，保证心电监护的优异性；
2.3 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择；
2.4 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
2.5 提供心率变化统计界面，包括动物平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时动物的心率变化和心率分布情况；
2.6 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况；
2.7 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性；
2.8 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，针对动物血流特点设计的抗弱信号和抗干扰算法，能够快速测出精准血压值；
2.9 配备动物专用附件，适配各种体型的动物，≥5种袖带。
3. 系统功能：
3.1 支持中/英文输入；
3.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能，具备血液动力学、药物计算功能；
3.3 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能；
3.4 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式；
3.5 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
3.6 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护；
3.7 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时；
3.8 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求；
3.9 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
	台
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	泵站系统
	一、参数:
1.输液信息采集系统支持4通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接；
2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电；
3.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；
4.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；
5.可通过有线或无线网络直接接入动物专用中央站，实现监护仪，麻醉机和输注泵信息同屏查看。
	台
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	兽用注射泵
	一、参数:
1.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者；
2.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h；
3.预置输液总量范围：0.1-9999ml；
4.快进流速范围：0.1-1200ml/h；
5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6.LCD显示屏，可同屏显示：屏幕尺寸约2.5 英寸；240 × 128分辨率；LED背光；外形尺寸（宽 × 深 × 高）：250 mm × 90 mm × 150 mm；整机重量：≤1.5 kg（含内置锂电池）。输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；
7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11.电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h；
12.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能；
13.防进液等级IPX4；
14.可升级无线模块，实现无线联网监测；
15.注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求；
16.整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带；
17.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
	台
	1

	8
	兽用输液泵
	一、参数:
1.输液精度≤±5%；
2.速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h；
3.预置输液总量范围：0.1-9999ml；
4.快进流速范围：0.1-1400ml/h；
5.支持ml/h和滴/min两种流速单位；
6.屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；
7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11.压力报警阈值可调，最低150mmHg；
12.电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h；
13.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能；
14.防进液等级IPX4；
15.可升级无线模块，实现无线联网监测；
16.泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒；
17.整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带；
18.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
	台
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	心电图机
	一、参数：重量不大于1.2Kg；整机外形尺寸（宽 × 深 × 高）：260 mm × 194 mm × 56 mm。具体参数如下
1.12导心电波形能打印于卷纸和折叠的热敏纸；
2.起搏器采样率不低于16,000Hz；
3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
4.电压分辨率不低于1uV；
5.模数转换不低于24位；
6.开机出波形时间不超过5秒；
7.内置存储容量不低于800份；
8.电池单次充电至少可供打印500份报告；
9.屏幕可预览完整的心电图报告；
10.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；
11.可支持条形码扫描枪接收患者；
12.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；
13.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；
14.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
15.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；
16.心电放大器：直流耦合；
17.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；
18.重量不大于1.2Kg；
19.屏幕可预览完整的心电图报告；
20.兽用专用心电导联线，带导联位置示意图。
	台
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	小鼠麻醉机
	一、参数：1. 技术规格：
1.1 工作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%；
1.2 标准配置重量不超过12kg；
1.3 放置方式：台面放置，带防滑脚垫。
2.  气源：
2.1 氧气气源；
2.2 含气源压力表，用于指示氧气管道的入口压力。
3 流量控制：
3.1 氧气单管流量计；
3.2 氧气流量范围 0 ~ 4 L/min；
3.3 主机含快速充氧按键，快速充氧范围10 ~ 15 L/min（连接高压气源，气源压力280kPa）。
4 挥发罐：
4.1 标配单麻醉罐位；
4.2 标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。麻醉罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能；
4.3 首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。
5 主机功能：
5.1 一体式封闭性主机，内置流量计及管路；
5.2 主机含独立的面罩接口以及诱导盒接口；
5.3 主机含开关，可一键切换面罩/诱导盒通路。
6 配附件：
6.1 抽拉式诱导盒，含进气接口和排污接口，标配规格5L；
6.2 单通道操作台，含面罩支架和固定小动物的螺钉；
6.3 可选多通道操作台，用于1-5只小动物的麻醉，具有集中的废气排放接口；
6.4 可选双通道流量计和五通道流量计，可分别控制多个麻醉通路的流量；
6.5 一次性麻药吸收罐，可吸附麻醉气体200g；
6.6 标配三种规格的小动物非复吸式面罩，含进气接口和废气排放接口。
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	全自动五分类血液分析仪
	一、参数： 10.4 寸触控屏，内置软件，支持多物种模式，重≤25kg，AC 供电，最大功率≤300VA。具体参数要求如下
1.适用动物类型：大鼠、小鼠、兔、猪、狗、猴、马、奶牛、山羊、绵羊、美洲驼、雪貂、猫、大熊猫、小熊猫、骆驼等多种动物检查模式，且具有≥20个自定义检查模式；
2.检测原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类；
3.检测参数：≥23项；
4.DIFF激光通道：对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来；
5.WBC/BASO通道：实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测；
6.利用特异性的细胞差别溶解修饰技术，可有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响；
7.检测速度：≥60样本/小时；
8.检测模式：全血模式、预稀释模式；
9.分析模式：预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC+DIFF；
10.1报告图形显示：≥3个直方图，≥3个散点图；
11.异常信息报警功能：具备散点图异常，异常样本等报警功能；
12.样本分析：全血测定≤15μL，预稀释测定≤20μL。15μL全血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足采血量少的小型动物做检测的需要；
13.HGB检测采用无氰试剂检测，避免环境污染；
14.稀释器：仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液，无需手工加注稀释液；
15.质量控制：符合原厂配套三种水平（高、中、低）质控品和配套的校准品；
16.校准方式：有全血、预稀释两套独立的校准系数，具备手动校准和校准物校准功能；
17.可提供电脑端软件进行数据管理和传输；
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	全自动血凝分析仪
	一、参数：包括全自动血凝分析仪主机、加样系统、样本位、试剂位、软件。具体参数要求如下
1.检测方法：双磁路磁珠法、免疫比浊法；
2.检测项目：APTT、PT、TT、FIB、D二聚体、FDP；
3.检测速度：PT≥200T/H、DD≥60T/H、FDP≥40T/H；
4.重复性：CV≤3%；
5.加样系统：样本针、试剂针均带液面感应，试剂针恒温控制样本自动稀释，异常标本自动重发试验；
6.定标与质控：多点定标，机内自动完成倍比稀释，定标曲线，用户自定义质量控制程序；
7.标本位：≥61个，原始管可直接插入，并可兼容微量标本特殊试管；
8.试剂位：具有≥10个冷藏位；
9.仪器可一次性装载样本反应杯≥1000个；
10.系统配置：全自动凝血分析仪一台、操作软件光盘一套；
11.软件功能：配有中文操作系统，图形显示，简便友好，操作方便；
12.可选配置：计算机、打印机、条码仪；
13.重量：≤62KG；
14.电源：AC100-240V，50Hz/60Hz；
15.功率：200VA。
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	电刀
	一、参数：
1.无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流进化手术室
2.适应手术范围广，容易进入手术部位，操作简单，性价比高等。
3.切割速度快、止血效果好、操作简单、安全方便
4.手术时间短，减少失血量及输血量，从而降低并发症及手术费用
5.输出功率：120W
6.五种功能输出模式：纯切、混切1、混切Ⅱ、单极凝、双极电凝                                                         7.纯切120W；混切I 100W；混切Ⅱ 60W；单极凝90W；双极凝30W。
8.纯切：最大输出功率120W,对任何组织、结构轻松实施手术
9.混切1:70%切割效果，30%凝血效果
10.混切Ⅱ:30%切割效果，70%凝血效果
11.单极凝：适用于开放性手术用，组织凝固层较深，具有强力凝血效果
12.双极凝：当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始下降，达到很好的凝血效果
13.含双极电镊、主机、单极手术器、电源线、脚踏开关等。
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	大动物手术台
	一、参数：
1.高度（可调范围）：760-1060mm
2.台面长×宽：不小于1400*650mm
3.配备手术输液架，输液高度可随意调节，简单方便可拆卸
4.台面上方设置可调高度器械盘，方便实验时，放置相关配件
5.液压开合台面，可自由选择任意夹角V型台面和平板型台面，无需拆卸和更换台面
6.采用304不锈钢台面材质防腐，防酸不生锈，坚固耐用，方便排液清洗，稳定可靠
7.配304不锈钢底座，配制滑轮
8.电动升降系统，省时省力调节台面高度。
9.手动操作台面前后角度调节±15°
10.手动操作台面角度可调节台面夹持折转角度: 0°-45°
11.带恒温功能，温度调节范围： 室温-50℃，温度设定简单，按SET键保存退出或5秒钟内无按键动作自动保存退出
12.带排水槽功能，下水口低于台面水平面，能确保台面污物、污水处理干净
13.配有漏电保护器，高温自动断电确保安全；            14.包括手术台、手术器械托架、托盘、输液架、配套线缆、及说明书等。                  
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	手术室配套管理系统
	软件
1、名称:手术室管理系统（含监护工作站、网关、数据回放等模块）
2、规格:CMS (OR 版)含图像信息传输模块、电源线、数据、线、安装调试、服务等
3、指标:具体参数如下：
1. 基础要求：
1.1 专用的兽用中央站，支持猫，狗，其他等动物类型；
1.2 支持连接监护仪，麻醉机，输注泵，并可以在同一个分屏上进行查看；
1.3. 支持兽用药物库；
1.4. 中央站显示器规格：≥24英寸彩色液晶显示器；
1.5. 中央站主机配置：CPU4核或以上，内存4G或以上；
1.6. 中央站支持Windows10或以上操作系统；
1.7. 支持后期升级同品牌监护仪联网，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；
1.8. 可以实现远程控制泵；
1.9. 支持远程将输液耗材品牌库从某台泵导出，并导入到连入该中央站的所有同型号泵；
1.10. 最大同时可监测不少于64套输液信息采集系统1024个输注泵的工作状态。
2. 接入设备与接入容量要求
2.1 可对接院内全品类动物诊疗设备：麻醉机、多参数监护仪、输注泵、无线遥测监护、呼吸机；
2.2 病患接入规格分两档，满足不同规模医院需求：基础版：支持同时在线 16 位病患；标准版 / 高配版：支持同时在线 64 位病患；
2.3 单病患配套设备接入上限：每位病患可绑定 1 台监护仪 + 1 台麻醉机 + 8 台输注泵；
2.4. 数据存储能力：系统可存储、回顾、打印≥10000 份病患档案记录。
3. 手术室围术期功能要求
3.1 多手术间集中监控，管理人员无需频繁进出手术室，降低院内交叉感染风险
实时查看麻醉机、监护仪、输注泵全部数据，支持远程控制设备；
3.2 支持自动生成电子手术麻醉记录单，完整留存围手术期全部诊疗数据。
4. 管理功能要求
4.1 集中统一管理监护仪、输注泵、无线遥测、呼吸机，提升医护工作效率；
4.2 减少医护进出隔离病房频次，降低交叉感染风险，重症动物生命体征实时预警；
4.3. 简化夜间护理工作流程，实时掌握全部住院重症动物诊疗信息。
5. 远程集中监控与远程操控功能
5.1 多终端访问：中央站、院内移动终端、办公室、走廊均可实时查看全部病患实时生命体征、设备运行数据；
5.2 远程设备控制权限：
5.2.1 监护仪：新增 / 解除病患、同步报警阈值、启停无创血压测量；
5.2.2 无线遥测：新增 / 解除病患、同步报警设置；
5.2.3 输注泵：启停输液、远程调节输注流速；
5.3 设备异常自动报警，管理人员可第一时间远程响应处置；
6. 电子手术麻醉记录单硬性功能参数
6.1 自动记录机制：可设置 5/10/15 分钟固定周期自动抓取麻醉机、监护仪、输注泵全部运行参数；
6.2 记录内容完整度：
6.2.1 手术基础信息：手术日期、手术名称、动物品种、外科医师、麻醉医师信息；
6.2.2 动物术前评估：心率、粘膜状态、ASA 分级等基础体征；
6.2.3 术中用药记录：留置针信息、药品名称、给药剂量、给药途径；
6.2.4 数据展示形式：全息波形、生命趋势图、趋势数据表；
6.3 报告输出：支持标准格式 PDF 报告一键导出，可自定义医院名称、标识；单系统可存储超 10 万份标准化诊疗报告；
7. 系统综合优势及性能要求
7.1 一体化互联互通：一套系统打通手术室、ICU、普通住院病区所有生命支持设备数据；
7.2 无纸化诊疗：电子麻醉记录单自动归档，优化临床工作流程，提升与宠主沟通溯源能力；
7.3 低感染管理设计：远程监控 + 远程操控，减少人员穿梭病房、手术室次数，降低交叉感染风险；
7.4 数据可追溯：历史病患数据长期存储，支持随时调取、查看、打印，满足医院诊疗档案管理需求。
	套
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	除颤仪
	一、参数：
1. 重量：≤5.3kg，含电池、体外板，尺寸 280×270×130mm，无标配急救包，IP44 防护，电池连续监护待机≥2h；
2. 彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面；
3. 支持中文操作界面；
4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s；
5. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能；
6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；
7. 手动除颤能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J；
8. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/ 50 J
9. 体外除颤电极板同时支持大号和小号，一体化设计，支持快速切换；
10. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作；
11. 开机时间≤2s，符合临床使用；
12. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s；
13. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；
14. 支持动物接触状态和阻抗值实时显示；
15. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s；
16. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥23种；
17. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼末二氧化碳；
18. 无创血压：
收缩压测量范围：25-290mmHg（体重＞23kg）、25-240mmHg（体重10-23kg）、25-240mmHg（体重＜10kg）；
舒张压测量范围：10-250mmHg（体重＞23kg）、10-200mmHg（体重10-23kg），10-200mmHg（体重＜10kg）；
平均压测量范围：15-260mmHg（体重＞23kg）、15-215mmHg（体重10-23kg），15-215mmHg（体重＜10kg）；
19. 标配1块外置锂电池，可支持200J除颤≥300次；
20. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
21. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录；
22. 可存储至少10小时连续ECG波形；
23. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）；
24. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印；
25. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44；
26. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击；
27. 主机工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：10%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
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	监视设备
	一显示器参数
显示尺寸≥75 inch；屏幕可视区域不小于1649.664 (H) mm × 927.936 (V) mm；物理分辨率3840 × 2160；背光源类型
D-LED；像素间距不小于0.4296 (H) mm × 0.4296 (V) mm ；亮度≥350 cd/m² ；可视角 ≥178° (H)/178° (V) ；色深度≥8 bit + FRC ；对比度 ≥1200:1 ；响应时间 ≥8 ms；刷新率≥60 Hz；表面处理≥Haze 1%，3H；连续使用时间≥7 × 16 H；
色域 ≥72% NTSC ；接口参数 音视频输入接口HDMI 1.4 × 1，HDMI 2.0 × 1，VGA × 1，Audio IN × 1 ；音视频输出接口 Speaker OUT × 2 ( 6 Ω 11 W) ；数据传输接口 USB 2.0 × 1 ；控制接口 RS-232 IN × 1 ；电源参数 电源 198~240 VAC，50 Hz ；功耗 ≤ 190 W ；待机功耗 ≤ 0.5 W ；运行环境 工作温度 0 °C~40 °C； 工作湿度 20%~80% RH（无冷凝水） ；存储温度 -20 °C~60 °C ；存储湿度 10%~80% RH（无冷凝水）；           
二、移动支架参数   
安装孔距:≤800*500mm
包装尺寸:≤1480*644*70mm
承重范围:≤120kg  
三、拼接处理器参数
采用纯硬件 FPGA 架构，无操作系统，稳定性高；  
插卡式设计，输入输出板、控制板等主要模块采用插卡式设计，便于扩容与维护；  
支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示；  
自定义用户场景，2000 个用户自定义场景，支持场景快速切换，一键调用； 
支持多组屏幕墙功能，支持自定义协议控制环出控屏等第三方串口设备； 
四、输入输出特性  
支持音频功能，支持内嵌音频输入输出，支持独立音频输出； 
支持输入信号自动探测，实时探测每一个输入端口是否有信号接入，输入板卡指示灯及软件均有状态指示；  
支持信号画面的任意开窗、漫游、叠加；  
最大支持单屏开 8 图层，单张卡支持共享 8 窗；  
支持输出端口映射，实现盲插；  
支持无缝切换，设备内部集成高清信号处理机制，保证信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态；  
支持真 60Hz 图像输入输出处理，内部采用 RGB444 无损处理，保证图像百分百还原，不偏色无失真。 
五、支持 WEB 控制 
标配 WEB 跨平台控制，自定义 logo，软件名称，支持设备自动轮巡功能，多终端实时同步操作功能 
支持多用户不同终端的同时操作，且实时同步数据，支持麒麟、鸿蒙、Windows、iOS、Android、Linux 等各类操作系统跨平台控制，支持自定义协议控制，环出控屏等第三方串口设备，升级与备份功能,支持设备数据导入导出，实现数据备份功能 
支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用。支持通道自动定时轮巡，可选择多个输入在某个输入进行自动定时切换，切不影响其他输出接口的拼接和画面。
六、4K 输入特性 
支持单板 1 路 HDMI2.0/DP1.2 输入，或者 2 路 HDMI1.4 输入，支持内置音频输入，支持 4K60 与 4K30 模式切换  
支持 3840x2160@60Hz 分辨率输入，支持自定义分辨率输入 
-极限宽度 7680，极限高度 7560 
七、支持 IP 解码  
IP 流实时解码，单个网口最大支持 64 路 D1，18 路 720P，9 路 1080P，2 路 4K 解码。 
支持协议：RTSP、RTMP、ONVIF 等标准协议，支持不同品牌不同分辨率的网络摄像机接入，视频编码格式：H.264、H.265 ，云台控制，解码回显，DVR、NVR 录像回放 
支持 WEB 跨平台控制，支持平板及手机快速操作切换 ，多网段解码，可以解码服务器添加多个不同网段进行通讯 ，场景，分组，多屏自动轮巡，单屏自动轮巡。
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说明：
（1）所有对相关部件产品要求提供的证明、证书材料必须在供货时提交。
（2）中标单位须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标单位整改到位，所产生的费用由中标单位自行承担。
（3）投标人所投货物技术参数应达到技术参数要求，若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标人应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标人自行承担）。
（二）培训要求
中标单位必须提供满足以下要求的培训服务：
（1）对采购人主要技术人员提供使用及维护培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。
（2）中标单位应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。软件系统的培训工作要在设备试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。
（3）培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。
（4）中标单位在采购人现场的培训，中标单位必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。
（5）培训计划要有时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。
（6）中标单位应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出含在本次投标总价内。
（三）售后服务要求
（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求。
（2）维修服务响应时间：投标人负责所投产品在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间所有的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。
（3）技术文件：提供全套完整的书面技术资料，包括设备说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
三、其他有关说明
1.	投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。本项目投标报价中包含代理服务费，投标供应商应自行考虑将代理服务费纳入所报投标价中。
2.	通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3.	本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.	投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.中标供应商需负责安装验收时对有必要计量的系统设备进行计量校准（有资质的第三方认证机构），校准结果需符合相关标准要求，费用由中标人承担。
6.本项目合同履行地点：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所，具体地点以合同书约定为准。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并实施安装调试。
7.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
8.质量及验收：
（1）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
（2）投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供投标文件内全部产品报告、证书等证明材料复印件并加盖原厂公章原件给采购人，如不能满足，采购人有权终止合同，并依法追究其责任。
9. 履约保证金：本项目收取履约保证金，详见合同条款。



附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
14.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 (九)开标、评标5.评标方法”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                         
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                 
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
  收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。                            
  收取履约保证金金额：合同价款的10%                            
  履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。                                  
履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。                           
退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。                                      
履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。







	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 付款方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价30%作为项目预付款；进度款：设备完成安装调试，经甲方初步验收合格后，甲方支付至合同总价70%；验收款：设备完成全部最终验收后，甲方支付至合同总价100%。每次付款前乙方需提交相应的付款发票。若乙方未能按期开具发票，甲方可顺延付款。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	20个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，并实施安装调试。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自项目整体验收合格之日起3年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还;

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的10%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向   无锡  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 无锡锡山区  ；
（2）向  甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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五、附件
[bookmark: _Toc101981935][bookmark: _Toc161316670]附件一：评分标准

一、评分项目及分值（总分100分）
（1）价格分                                     30分
（2）商务资信部分 （含加分因素）                26分
（3）技术方案                                   44分                           
二、各项目评分标准
（一）价格分（30分）
1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
[bookmark: _Hlk61121298]价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
（二）商务资信部分（26分）
（1）企业业绩（3分）
投标供应商近三年（以招标公告发布日期起往前）承担过类似项目业绩的，每提供一个有效合同得1.5分，本项最高得3分。所提供的合同至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息。时间以合同签订时间为准，投标文件中提供合同原件扫描件。
（2）技术响应（20分）
	序号
	采购需求
	加分要求
	分值

	双头无影灯

	1
	光斑直径可以调节，灯最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm；
	光斑直径可以调节，灯最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为275mm，得2分
	2

	吊塔

	2
	具备轴承承载≥10万次证明气源供应
	具备轴承承载≥12万次证明气源供应，得2分
	2

	兽用麻醉工作站

	3
	标配一个异氟醚麻醉罐。首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml。
	标配一个异氟醚麻醉罐。首次加药量(干药芯)≥360ml，再次加药量≥300ml，得2分
	2

	模块化兽用监护仪

	4
	≥10.0寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示；
	≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达1280*800，8通道波形显示，得2分
	2

	兽用注射泵

	5
	注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者
	注射精度≤±1.8% 或0.005mL/h取大者，得2分
	2

	兽用输液泵

	6
	输液精度≤±5%；
	输液精度≤±4%，得2分
	2

	心电图机

	7
	起搏器采样率不低于16,000Hz
	起搏器采样率不低于16,500Hz，得2分
	2

	小鼠麻醉机

	8
	主机含快速充氧按键，快速充氧范围10 ~ 15 L/min（连接高压气源，气源压力280kPa）。
	主机含快速充氧按键，快速充氧范围5 ~ 15 L/min（连接高压气源，气源压力280kPa），得2分
	2

	全自动五分类血液分析仪

	9
	检测速度：≥60样本/小时；
	检测速度：≥65样本/小时，得2分
	2

	全自动血凝分析仪

	10
	检测速度：PT≥200T/H、DD≥60T/H、FDP≥40T/H；
	检测速度：PT≥210T/H、DD≥60T/H、FDP≥40T/H，得2分
	2


注：投标人必须如实地在技术规格偏离表（格式见附件）中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。以上技术参数条款均需在投标文件中提供有效证明电子件材料包括但不仅限于（厂家证明、彩页、手册、检测报告、说明书、设备照片等），未按要求提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的不得分。
（3）加分因素（3分）
1）支持节能环保：
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
2）支持绿色发展：
依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用地VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
（三）技术方案（44分）
（1）供货方案（12分）
投标人针对本项目提供的供货方案包括：①投标人针对本项目提出的供货方案（4分）、②投标人针对本项目提出的供货时间保证措施（4分）、③投标人针对本项目提出的供货组织及运输安排方案（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（2）项目实施方案及保证措施（8分）
投标人针对本项目提供的供货方案包括：①投标人针对本项目提出的质量保证措施（4分）、②投标人针对本项目提出的生产工艺及质量控制的方法、工具与重点（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（3）培训方案（4分）
投标人针对本项目提供的供货方案包括：①培训日程、培训地点、培训内容等内容（2分）、②负责培训的专业人员安排等内容（2分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）售后服务方案（8分）
投标人针对本项目提供的供货方案包括：①售后服务体系（4分）、②售后服务内容（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（5）专业技术保障及响应补救（12分）
投标人针对本项目提供的供货方案包括：①故障解决方案（4分）、②专业技术人员保障方案（4分）、③响应时间及补救措施（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。



















附件二：投标文件格式


                  项目

投标文件

采购编号：       	  		                                 

项目名称：       	  		                                 

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；




供应商：             	                      （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	                （签字或盖章）




日  期：             年              月           日






（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所
我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次     项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
5、 我方认为贵方有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，不存在对招标文件有质疑。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]

（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：
     无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所 ：

我公司(单位)愿针对本次项目进行投标。
    我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六) 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。



                                              供应商名称(盖章)：
                            法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]



（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书
采购编号：
   日期：

无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所：  
        （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。


被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                


  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日






供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

  
被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）






（四）承诺书（格式）
承诺书一(格式)
承诺书一

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日








承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

日期：   年    月     日
 




（五）开标一览表（格式）：



开标一览表
供应商名称（盖章）：                                     采购编号：
	项目名称
	无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所手术室设备项目

	投标报价（人民币元）
	大写：
小写： 

	供货期
	

	质保期
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日 



填写说明：
1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。












（六）明细报价表(格式)：

明细报价表
供应商名称(盖章)                                       采购编号：

	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	双头无影灯
	
	套
	1
	
	

	2
	单头无影灯
	
	套
	1
	
	

	3
	吊塔
	
	套
	1
	
	

	4
	兽用麻醉工作站
	
	台
	1
	
	

	5
	模块化兽用监护仪
	
	台
	1
	
	

	6
	泵站系统
	
	台
	1
	
	

	7
	兽用注射泵
	
	台
	1
	
	

	8
	兽用输液泵
	
	台
	1
	
	

	9
	心电图机
	
	台
	1
	
	

	10
	小鼠麻醉机
	
	台
	1
	
	

	11
	全自动五分类血液分析仪
	
	台
	1
	
	

	12
	全自动血凝分析仪
	
	台
	1
	
	

	13
	电刀
	
	台
	1
	
	

	14
	大动物手术台
	
	张
	1
	
	

	15
	手术室配套管理系统
	
	套
	1
	
	

	16
	除颤仪
	
	套
	1
	
	

	17
	监视设备
	
	台
	1
	
	

	合计（元）
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


注：
（1）该报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用；
（2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：




（7） 中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.  双头无影灯，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 单头无影灯，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 吊塔，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 兽用麻醉工作站，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 模块化兽用监护仪，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 泵站系统，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 兽用注射泵，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 兽用输液泵，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 心电图机，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
10. 小鼠麻醉机，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 全自动五分类血液分析仪，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
12. 全自动血凝分析仪，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
13. 电刀，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
14. 大动物手术台，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
15. 手术室配备管理系统，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
16. 除颤仪，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
17. 监视设备，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
日　　　　　　期：


注：1、项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填，而且要和报价明细表等的相关内容相互保持一致。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。



（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                                 供应商名称（盖章）：
                           日  期：











(九) 服务承诺(格式)：

服务承诺
供应商名称(盖章) ：                                  采购编号：




内容要求：
供应商须针对本招标文件做出实质性响应(格式由供应商自定)。










       法定代表人或授权委托人签字或盖章：

                                    日期：







(十) 商务偏离表(格式)：
商务偏离表

供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如有商务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。


















(十一) 技术规格偏离表(格式)：
技术规格偏离表

供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
  
	名称
	参数要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：（1）本表不得删除；
   （2）如有技术参数偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。
（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。


















（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日




注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
（在分产品确定的中国境内生产组件成本占比要求正式实施前，只要产品符合“在中华人民共和国关境内完成制造、加工或组装”的基本条件，即可视同为本国产品，无需填写具体的比例数值）
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（十三）供应商情况表（格式）：

供应商情况表
供应商名称（盖章）                                    采购编号： 
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	总资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年  万元

	实现利润
	2025年   万元
	社保缴纳人数
	

	经营面积
	平方米
	其中:
	自有面积
承租面积

	单位建立及内设机构情况
	


	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工伤、税务、物价、技监部门稽查情况及结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（十四）供应商近年已完成类似业绩一览表（格式）：

供应商近年已完成类似业绩一览表

供应商名称（盖章）                                    采购编号：
	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额
（万元）
	合同签订日期
	概况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	




















（十五）技术方案（详见评分标准）

57
