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编 制 说 明



一、工程概况：



本工程为大学生综合实践实训基地改造项目。主要内容包括拆除、吊顶，墙面装饰，地面铺贴、水电、消防、暖通及弱电安装等工程。



二、编制依据:



1、建设单位提供的云汉工程技术有限公司的设计施工图及使用单位要求；



2、住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及各专业工程量计算标准；



3、2026版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026版《江苏省建设工程费用参考》及2026版《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；



4、 材料单价参照《泰州市工程造价管理》2026年第9期材料信息价及市场询价计入；



5、 本预算中人工工日单价按140元/工日计取。



三、其他说明:



1、涉及电器产品具有CCC认证、涉及消防产品具有CCCF认证；



2、安装工程措施费中按：安全生产2.9%、文明施工0.5%、环境保护0.2%、临时设施0.6%、已完工程及设备保护0.025%、建筑工人实名制0.027%，其他不计取；



3、土建工程措施费中按：安全生产3.8%、文明施工0.6%、环境保护0.3%、临时设施1.7%、已完工程及设备保护0.05%、建筑工人实名制0.045%，其他不计取；



4、本工程施工现场成品保护费用投标单位需综合考虑在投标报价中，室内未搬走的家具，施工时需做好覆盖，施工完毕后恢复原样。若因施工单位原因造成损坏，由施工单位自行承担费用负责更换、修复；



5、本工程超高降效等投标单位综合考虑在综合单价中，不另计；



6、本工程脚手架、垂直运输等按项包干，投标单位需综合考虑报价；



7、弱电图纸中设计的一层弱电间至学校中心机房48芯光纤及至消控中心机房的12芯光纤、机柜、ODF架均利旧不在本次预算范围；



8、大屏预留电源及多功能室机柜电源强电均已考虑；



9、本次弱电系统设备均不在本次预算范围，根据图纸预埋设备管线；



10、本次预算包含火灾自动报警主机通讯线、消防电话信号线敷设，线缆引接至图书馆消防控制中心；线管利用原有管道，工程量暂估，结算按现场实际发生工程量据实结算；



11、强电系统桥架全部利用原有，本次仅考虑对现场损坏失效的支吊架进行拆除、更换校正；工程量暂估，结算按现场实际发生工程量据实结算；



12、弱电桥架工程：桥架主体大部分利旧原有设施，本次预算仅计取部分新增桥架安装工程量，工程量暂估；同时包含现场原有破损支吊架拆除及更换工作，工程量暂估；以上项目均按现场实际发生工程量按实结算；



13、本安装工程涉及的拆除工作，费用已包含在装修专业拆除工程包干价内，不再另行计算；安装所需开孔、打洞另行计算，总价包干；



14、抗震支吊架因涉及二次深化设计，故工程量暂估；



15、本工程拆除的残值、配电箱、设备等固定资产由中标人移交建设单位处置，不另外增加费用；



16、本预算不含软装窗帘，柜体，舞蹈把杆，隔音窗等；吊顶反支撑考虑部分利旧（原一半房间反支撑不拆除）；地胶都为同质透心；油漆颜色与装饰风格一致，实际实施按建设单位要求，不增加费用；保留部分房间的背景墙碳晶板，吸音板，圆柱考虑碳晶板，其余按墙面油漆考虑，具体以图纸及清单为准。


4、 本工程暂列品牌：



（1）钢材：沙钢、永钢、中天；



（2）铝型材：凤铝、兴发、坚美；



（3）轻钢龙骨：龙牌、可耐福、杰科；


（4）石膏板：龙牌、可耐福、杰科；


（5）阻燃板：莫干山、兔宝宝、龙牌；


（6）实木复合门：青岛彬城、泊源木门、千川木门；


（7）门锁、五金：汇泰龙、顶固、雅洁；


（8）腻子粉：立邦漆、龙牌、多乐士；


（9）乳胶漆：立邦漆、龙牌、多乐士；


（10）地板：柏高、圣象、升达；


（11）装饰用玻璃：耀皮、耀华、福莱特；


（12）玻璃门五金：GMT、多玛、汇泰龙；


（13）成品铝合金玻璃隔断：欧美格、震旦、圣奥；


（14）防火门：康建、板桥、江苏盛阳；



（15）PVC地胶：洁福、北新、得嘉；



（16）综合布线：普维、凯勒、普天天纪；



（17）铜管:飞轮，宏泰，海亮



（18）冷凝水管:公元、中财、联塑；



（19）信号线：江扬、江南、远东



（20）空调：美的，格力，海尔；



（21）风机、风阀、风口:江苏大翔、江苏天和、江苏春梅；



（22）保温材料:河北华美、泰兴羸胜、上海金威；



（23）开关、插座、灯具：飞利浦、松下、雷士照明（广东产）；



（24）电线、电缆：宝胜、远东、江扬；



（25）金属电线管：华昱、联塑、申捷；



（26）塑料电线管、排水管：中财、公元、联塑；



（27）配电箱元器件：施耐德、西门子、德力西；



（28）消防应急照明、消防报警、电气火灾监控、消防设备电源监控系统：参照原主机品牌（现场明确）；


（29）室内消火栓（包括：软管卷盘、水带、箱门采用不低于1.2毫米304不锈钢）：沱雨、国泰、淮海；



（30）灭火器：金枪鱼，淮海，欧伦泰。



上述所有材料品牌仅为报价参考的依据，进场前必须提供上述使用品牌的样品及原厂检验报告、合格证等资料，经建设、设计、监理、跟踪审计单位认可后后方可进场施工。如提供的样品价位档次经建设单位询价小组市场询价确认与招标控制价要求的品牌价位档次不一致时，或发现上述品牌被厂家控制报备的情况，建设单位有权更换上述招标控制价同等价位的其它品牌，中标单位应予以认可进行调整。
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