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工程项目汇总表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)



专业工程暂估价 安全生产



1 大学生综合实践实训基地改造项目 2111308.33 0.00 57073.16



合    计 2111308.33 0.00 57073.16











单项工程汇总表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)



专业工程暂估价 安全生产



1 大学生综合实践实训基地改造项目-装饰 1279138.52 0.00 40763.29



2 大学生综合实践实训基地改造项目-安装 832169.81 0.00 16309.87



合    计 2111308.33 0.00 57073.16











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



A.15 拆除工程 1 35000.00 35000.00 0.00



1 011507003001 拆除外运工程



1.拆除包括但不限于砌体、
门窗、地面、墙面、天棚面
、屋面、踢脚线、栏杆、墙
面标识牌、字画、窗帘、家
具、隔断、台面板、开扩门
窗洞口及水电消防换新等依
据装饰安装图纸及现场实际
情况，施工完成拆除的所有
内容，部分搬运至甲方指定
部位并恢复等，含脚手及垂
直运输等施工措施；
2.垃圾外运、弃置、拆除残
值等（投标人施工结束后，
现场清理干净，垃圾外运弃
置，运距自行考虑，总价包
干）
3.拆除前施工单位应该跟建
设单位确认施工范围，若未
确认，施工单位擅自施工，
造成的损失由施工单位承担



项 1 35000.00 35000.00 0.00



A 其他项目 1 156464.83 156464.83 0.00



2 010903002001 墙面涂膜防水
1.聚合物水泥防水涂料
1.0mm厚



m2 138 31.03 4282.14 0.00



3 011207001001 轻质隔墙



1.通贯轻钢龙骨@400，双
层75系列1mm厚竖向轻钢龙
骨@400，填充岩棉
2.单面双层12mm石膏板墙
面，防锈漆，自粘带等



m2 203.39 200.19 40716.64 0.00



4 011207001002 轻质隔墙



1.镂空隔断墙：通贯轻钢龙
骨@400，75系列1mm厚竖向轻
钢龙骨@400，填充岩棉
2.双面双层12mm石膏板墙面
3.自粘带，防锈漆，批腻子
乳胶漆各2遍



m2 31 244.81 7589.11 0.00



5 010402001001 砌块墙 1.门窗洞口墙体封堵 m3 5.04 560.70 2825.93 0.00



6 011201001001
墙、柱面一般抹
灰



1.20mm水泥砂浆抹灰修补等 m2 50.4 30.51 1537.70 0.00



7 010810002001 窗帘盒
1.18mm阻燃板基层，白色铝
塑板封堵



m 87.73 51.73 4538.27 0.00



8 011205001001 墙、柱面装饰板



1.包管道：镀锌钢骨
架，15mm防火阻燃板
9.5mm厚纸面石膏板，自粘
带，防锈漆，批腻子，白色
无机涂料饰面各2遍



m2 22.5 162.82 3663.45 0.00



            本页小计 100153.24 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



9 011205001014 墙、柱面装饰板



1.铝合金玻璃隔断上方：75
系列轻钢龙骨，50kg/m³隔音
棉，15厚防腐阻燃板，双面
单层9.5厚石膏板刮腻子刷白
色乳胶漆



m2 57.3 195.51 11202.72 0.00



10 010506025001 预埋铁件
1.200*300*10热镀锌预埋钢
板



t 0.4 7931.49 3172.60 0.00



11 010809001001 窗台板
1.20mm厚米黄色大理石窗台
板粘结剂黏贴，倒角磨边等



m2 16.2 357.97 5799.11 0.00



12 010607010001 零星钢构件
1.吊顶转换层镀锌角钢制作
安装



t 5.267 7758.45 40863.76 0.00



13 010608002001 高强螺栓 1.8MM厚钢制圈箍 套 160 31.27 5003.20 0.00



14 011503004001
成品带扶手栏杆
、栏板



1.栏杆油漆出新 m 57 60.00 3420.00 0.00



15 010802001001 金属(塑钢)门
1.断桥隔热铝合金门联
窗：80系普通铝合金，玻璃
用6+12+6普通玻璃



m2 35.82 610.00 21850.20 0.00



A 101室 1 119176.54 119176.54 0.00



16 010607010002 零星钢构件 1.地台镀锌钢骨架制作安装 t 4.25 7758.45 32973.41 0.00



17 011103001001 橡塑板楼地面
1.2.0mm厚PVC地胶，专用胶
粘结，基层处理



m2 151.7 109.14 16556.54 0.00



18 011103001002 橡塑板楼地面
1.地台2.0mm厚PVC地胶，专
用胶粘结，18mm阻燃板基层



m2 92.42 147.56 13637.50 0.00



19 011104002001
竹、木(复合)地
板



1.踏步18mm浅色木实木复合
地板，18mm阻燃板基层，周
边装饰条



m2 5.27 198.17 1044.36 0.00



20 011105006001 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 72.94 20.27 1478.49 0.00



21 011302002001 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，圆角三角形石膏板吊顶
造型，基层板，自粘带，防
锈漆，刮腻子刷乳胶漆各2遍



m2 217.69 147.26 32057.03 0.00



            本页小计 189058.92 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



22 010810002002 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，单层9.5mm厚
石膏板，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷乳胶漆



m 19.96 49.70 992.01 0.00



23 011303001001 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 183.6 33.42 6135.91 0.00



24 011207003001 成品隔断
1.定制原木色镂空隔断，详
图纸设计



m2 7.7 330.00 2541.00 0.00



25 011205001002 墙、柱面装饰板
1.50*50*3镀锌方管，18厚防
腐阻燃板，8mm米色布纹碳晶
板含收边条



m2 10.03 195.70 1962.87 0.00



26 011205001003 墙、柱面装饰板
1.柱面装饰板：50*50*3镀锌
方管，18厚防腐阻燃板，8mm
米色布纹碳晶板含收边条



m2 14.2 195.70 2778.94 0.00



27 011205001004 墙、柱面装饰板
1.大屏内侧：附墙龙
骨，15mm阻燃板基层



m2 6.49 75.51 490.06 0.00



28 011502001001 成品装饰线条
1.大屏黑色不锈钢收边条，
详图纸设计



m 10.94 30.88 337.83 0.00



29 011403001001 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 116.32 18.48 2149.59 0.00



30 010801002001 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，五金，门楣等



m2 6.2 435.00 2697.00 0.00



31 011503004002
成品带扶手栏杆
、栏板



1.黑色不锈钢护栏900mm，详
图纸设计



m 4.8 280.00 1344.00 0.00



A 102室 1 49381.96 49381.96 0.00



32 011101004005 耐磨楼地面 1.原地面抛光打蜡出新 m2 176.27 5.41 953.62 0.00



33 011105006002 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 85.42 20.27 1731.46 0.00



34 011302001001 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 176.27 110.88 19544.82 0.00



            本页小计 43659.11 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



35 011207002001 轻质隔断



1.成品定制玻璃隔断及门，
防撞条，深灰色框架，加固
框，6+1.14PVB+6mm厚钢化夹
胶玻璃，玻璃隔断耐火极
限≥1h



m2 18.55 420.00 7791.00 0.00



36 011205001035 墙、柱面装饰板
1.柱面装饰板：50*50*3镀锌
方管，15mm阻燃板，8mm米色
布纹碳晶板含收边条



m2 19.2 475.84 9136.13 0.00



37 011403001002 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 244.27 18.48 4514.11 0.00



38 010801002002 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，五金等



m2 9 435.00 3915.00 0.00



39 010808001005 木门窗套
1.木龙骨，防火漆2遍，15mm
阻燃板，浅色成品烤漆木饰
面门套



m2 3.6 298.84 1075.82 0.00



40 010801001001 木质门 1.隐形门，五金等 m2 2.4 300.00 720.00 0.00



A 103室 1 81112.87 81112.87 0.00



41 010607010003 零星钢构件 1.地台镀锌钢骨架制作安装 t 1.8 7758.45 13965.21 0.00



42 011103001004 橡塑板楼地面
1.2.0mm厚PVC地胶，专用胶
粘结，基层处理



m2 89.57 109.14 9775.67 0.00



43 011103001006 橡塑板楼地面
1.地台2.0mm厚PVC地胶，专
用胶粘结，18mm阻燃板基层



m2 35.24 147.56 5200.01 0.00



44 011104002002
竹、木(复合)地
板



1.18mm浅色木实木复合地
板，18mm阻燃板基层



m2 33.71 198.17 6680.31 0.00



45 011105006003 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 49.07 20.27 994.65 0.00



46 011302002002 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，圆角三角形石膏板吊顶
造型，自粘带，防锈漆，刮
腻子刷白色乳胶漆各2遍



m2 142.79 160.81 22962.06 0.00



47 010810002003 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，单层9.5mm厚
石膏板，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷乳胶漆



m 8.77 49.70 435.87 0.00



            本页小计 87165.84 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



48 011303001002 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 201.6 33.42 6737.47 0.00



49 011303001010 成品装饰带
1.墙面灯带：18mm阻燃板基
层，8mm米色布纹碳纤维板



m 24.32 40.00 972.80 0.00



50 011205001040 墙、柱面装饰板
1.50*50*3镀锌方管，18厚防
腐阻燃板，8mm米色布纹碳晶
板含收边条



m2 27.5 195.70 5381.75 0.00



51 011403001011 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 121.56 18.48 2246.43 0.00



52 010801002003 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，五金等



m2 8.25 435.00 3588.75 0.00



53 011205001008 墙、柱面装饰板
1.大屏内侧：附墙龙
骨，15mm阻燃板基层



m2 6.49 75.51 490.06 0.00



54 011502001002 成品装饰线条
1.大屏黑色不锈钢收边条，
详图纸设计



m 10.94 30.88 337.83 0.00



55 011503004003
成品带扶手栏杆
、栏板



1.黑色不锈钢护栏900mm，详
图纸设计



m 4.8 280.00 1344.00 0.00



A 104室 1 40611.63 40611.63 0.00



56 011103001007 橡塑板楼地面
1.5mm厚防滑橡胶地板，专用
胶粘结，基层处理



m2 90.67 153.58 13925.10 0.00



57 011105006004 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 32.92 20.27 667.29 0.00



58 011302002003 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 88.91 129.65 11527.18 0.00



59 010810002004 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，单层9.5mm厚
石膏板，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷乳胶漆



m 8.8 49.70 437.36 0.00



60 011207002002 轻质隔断



1.成品定制玻璃隔断及门，
防撞条，深灰色框架，加固
框，6+1.14PVB+6mm厚钢化夹
胶玻璃，玻璃隔断耐火极
限≥1h



m2 15.84 420.00 6652.80 0.00



            本页小计 54308.82 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



61 011403001012 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 70.77 18.48 1307.83 0.00



62 011205001010 墙、柱面装饰板
1.5mmn钢化玻璃舞蹈镜，黑
钛哑光不锈钢边框，15mm阻
燃板基层，C50轻钢龙骨



m2 25.39 198.90 5050.07 0.00



63 010801002004 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，五金等



m2 2.4 435.00 1044.00 0.00



A 105室 1 62620.97 62620.97 0.00



64 011103001008 橡塑板楼地面
1.2.0mm厚防滑橡胶地板，专
用胶粘结，基层处理



m2 217 109.14 23683.38 0.00



65 011105006005 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 66.64 20.27 1350.79 0.00



66 011403001003 抹灰面油漆
1.顶面刮腻子刷无机涂料各2
遍



m2 260.4 19.21 5002.28 0.00



67 010810002005 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，单层9.5mm厚
石膏板，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷乳胶漆



m 19 49.70 944.30 0.00



68 011207002003 轻质隔断



1.成品定制玻璃隔断及门，
防撞条，深灰色框架，加固
框，6+1.14PVB+6mm厚钢化夹
胶玻璃，玻璃隔断耐火极
限≥1h



m2 10.4 420.00 4368.00 0.00



69 011205001042 墙、柱面装饰板
1.柱面软包：附墙龙
骨，15mm阻燃板，墙面布艺
软包



m2 55.44 296.95 16462.91 0.00



70 011403001013 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 124.18 18.48 2294.85 0.00



71 011205001012 墙、柱面装饰板
1.5mmn钢化玻璃舞蹈镜，黑
钛哑光不锈钢边框，15mm阻
燃板基层，C50轻钢龙骨



m2 32.31 198.90 6426.46 0.00



72 010801002005 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，五金等



m2 4.8 435.00 2088.00 0.00



A 一层门厅/走廊 1 108011.80 108011.80 0.00



73 011101004002 耐磨楼地面 1.原石材地面抛光打蜡出新 m2 337.42 5.41 1825.44 0.00



            本页小计 71848.31 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



74 011105006006 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 156.15 20.27 3165.16 0.00



75 011302001002 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 51.52 110.88 5712.54 0.00



76 011403001004 抹灰面油漆
1.顶面刮腻子刷无机涂料各2
遍



m2 63.87 19.21 1226.94 0.00



77 011302001003 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍
2.走廊



m2 103.33 110.88 11457.23 0.00



78 011302001004 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 125.19 90.55 11335.95 0.00



79 011302004001 格栅吊顶 1.50*100铝格栅吊顶 m2 125.19 100.00 12519.00 0.00



80 011302004002 格栅吊顶
1.50*100木方三防处理，12
厚防腐阻燃板，白色长城板



m2 110.41 173.32 19136.26 0.00



81 011303001003 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 207.59 33.42 6937.66 0.00



82 011403001005 抹灰面油漆
1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍
2.门厅，走廊及楼梯间部分



m2 699.36 18.48 12924.17 0.00



83 011203003001 块料墙、柱面 1.原瓷砖墙裙清理出新 m2 179.6 2.00 359.20 0.00



84 011205001039 墙、柱面装饰板
1.附墙龙骨，15mm阻燃
板，8mm米色布纹碳晶板含收
边条



m2 31 156.71 4858.01 0.00



85 010808001001 木门窗套
1.木龙骨，防火漆2遍，15mm
阻燃板，浅色成品烤漆木饰
面门套



m2 9.03 298.84 2698.53 0.00



86 010802004001 钢质防火门
1.钢制防火门甲级，门套及
五金，颜色同木门一致等



m2 7.2 650.00 4680.00 0.00



            本页小计 97010.65 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



87 011205001036 墙、柱面装饰板
1.浅木色50*100格栅镂空造
型(等距均分）



m2 4.16 300.00 1248.00 0.00



88 011502001007 成品装饰线条 1.黑色拉丝不锈钢凹槽50mm m 17.6 36.19 636.94 0.00



89 011205001037 墙、柱面装饰板
1.柱面包饰：50*50*5镀锌方
管，18厚防腐阻燃板，定制
白色发光冲孔铝板



m2 22.11 329.75 7290.77 0.00



A 二层门厅/走廊 1 83363.63 83363.63 0.00



90 011101004003 耐磨楼地面
1.原石材楼地面酸洗打蜡出
新



m2 231.29 5.41 1251.28 0.00



91 011105006007 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 124.93 20.27 2532.33 0.00



92 011302001005 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 51.52 110.88 5712.54 0.00



93 011403001006 抹灰面油漆
1.顶面刮腻子刷无机涂料各2
遍



m2 63.87 19.21 1226.94 0.00



94 011302001006 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍
2.走廊



m2 61.33 110.88 6800.27 0.00



95 011302001007 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 61.71 90.55 5587.84 0.00



96 011302004003 格栅吊顶 1.50*100铝格栅吊顶 m2 61.71 100.00 6171.00 0.00



97 011302004004 格栅吊顶
1.50*100木方三防处理，12
厚防腐阻燃板，白色长城板



m2 55.21 173.32 9569.00 0.00



98 011303001004 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 123.53 33.42 4128.37 0.00



            本页小计 52155.28 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



99 011403001007 抹灰面油漆
1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍
2.门厅，走廊及楼梯间部分



m2 727.62 18.48 13446.42 0.00



100 011203003002 块料墙、柱面 1.原瓷砖墙裙清理出新出新 m2 110.16 2.00 220.32 0.00



101 011205001038 墙、柱面装饰板
1.附墙龙骨，15mm阻燃
板，8mm米色布纹碳晶板含收
边条



m2 31 156.71 4858.01 0.00



102 010808001002 木门窗套
1.木龙骨，防火漆2遍，15mm
阻燃板，浅色成品烤漆木饰
面门套



m2 2.93 298.84 875.60 0.00



103 011205001017 墙、柱面装饰板
1.浅木色50*100格栅镂空造
型(等距均分）



m2 4.16 300.00 1248.00 0.00



104 011502001003 成品装饰线条 1.黑色拉丝不锈钢凹槽50mm m 17.6 36.19 636.94 0.00



105 011205001018 墙、柱面装饰板
1.柱面包饰：50*50*5镀锌方
管，18厚防腐阻燃板，定制
白色发光冲孔铝板



m2 22.11 329.75 7290.77 0.00



106 010805004001 全玻自由门 1.成品玻璃双开门，五金等 m2 11.88 600.00 7128.00 0.00



107 010802004002 钢质防火门
1.钢制防火门甲级，门套及
五金，颜色同木门一致等



m2 7.2 650.00 4680.00 0.00



A 201室 1 84944.07 84944.07 0.00



108 011103001011 橡塑板楼地面
1.2.0mm厚PVC地胶，专用胶
粘结，基层处理



m2 176.17 109.14 19227.19 0.00



109 011105006010 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 71.41 20.27 1447.48 0.00



110 011302002006 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 98.87 125.43 12401.26 0.00



111 011302001011 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 23.13 110.88 2564.65 0.00



            本页小计 76024.64 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



112 011302001012 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 47.79 90.55 4327.38 0.00



113 011302004005 格栅吊顶 1.60*120铝格栅,中距160 m2 47.79 100.00 4779.00 0.00



114 010810002008 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，9.5mm石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m 9.5 49.70 472.15 0.00



115 011303001008 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 27.76 33.42 927.74 0.00



116 011303001009 成品装饰带
1.黑色成品空调风口，空调
风口内部结构喷黑



m 26.76 60.00 1605.60 0.00



117 011403001014 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 127.93 18.48 2364.15 0.00



118 011205001029 墙、柱面装饰板
1.50*50*3mm镀锌方管，18mm
防腐阻燃木基层，8mm灰木纹
成品碳晶板板含收边条



m2 51.11 195.70 10002.23 0.00



119 011205001033 墙、柱面装饰板
1.基层木拉条，15mm浅木色
竖条吸音板，嵌入黑色不锈
钢装饰条



m2 86.52 128.45 11113.49 0.00



120 011205001034 墙、柱面装饰板
1.大屏内侧：附墙龙
骨，15mm阻燃板基层



m2 11.42 75.51 862.32 0.00



121 011502001006 成品装饰线条 1.大屏黑色不锈钢收边条 m 14.07 30.88 434.48 0.00



122 010801002008 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，门楣，五金等



m2 15.8 435.00 6873.00 0.00



123 010808002002 金属门窗套
1.18mm阻燃板，黑钛哑光不
锈钢门套



m2 5.76 298.06 1716.83 0.00



124 011405001001 墙纸裱糊
1.壁纸黏贴，墙面基膜刷胶
等



m2 70.77 54.05 3825.12 0.00



A 202室 1 113243.84 113243.84 0.00



125 011103001009 橡塑板楼地面
1.5mm厚防滑橡胶地板，专用
胶粘结，基层处理



m2 252 153.58 38702.16 0.00



126 011101004006 耐磨楼地面 1.地面处理出新 m2 52.53 5.41 284.19 0.00



            本页小计 88289.84 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



127 011105006008 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 105.45 20.27 2137.47 0.00



128 011302002004 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 250.43 125.00 31303.75 0.00



129 011302001008 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，双层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m2 54.02 110.88 5989.74 0.00



130 010810002006 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，单层9.5mm厚
石膏板，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷乳胶漆



m 7.9 49.70 392.63 0.00



131 011303001005 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 62.67 33.42 2094.43 0.00



132 011403001008 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 496.34 18.48 9172.36 0.00



133 011205001022 墙、柱面装饰板
1.5mmn钢化玻璃舞蹈镜，黑
钛哑光不锈钢边框，15mm阻
燃板基层，C50轻钢龙骨



m2 55.13 198.90 10965.36 0.00



134 010801002006 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，门楣，五金等



m2 28.05 435.00 12201.75 0.00



A 203室 1 135736.37 135736.37 0.00



135 010607010004 零星钢构件 1.地台镀锌钢骨架制作安装 t 0.3 7758.45 2327.54 0.00



136 011103001010 橡塑板楼地面
1.2.0mm厚PVC地胶，专用胶
粘结，基层处理



m2 271.99 109.14 29684.99 0.00



137 011104002003
竹、木(复合)地
板



1.18mm浅色木实木复合地
板，18mm阻燃板基层



m2 24.5 198.17 4855.17 0.00



138 011105006009 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 70.35 20.27 1425.99 0.00



            本页小计 112551.18 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



139 011302002005 跌级吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨复杂，双层9.5mm厚石膏
板，黑色不锈钢，15mm阻燃
板基层，自粘带，防锈漆，
刮腻子刷白色乳胶漆各2遍



m2 234.73 136.47 32033.60 0.00



140 011302001009 平面吊顶天棚



1.8#全丝镀锌吊杆，U50轻钢
龙骨简单，18厚防腐阻燃
版，5.0米浅木色成品烤漆木
饰面吊顶



m2 55.75 220.28 12280.61 0.00



141 010810002007 窗帘盒



1.窗帘盒200+200mm：8#全丝
镀锌吊杆，U50轻钢龙骨，18
厚防腐阻燃版，9.5mm石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷白色乳胶漆各2遍



m 13.9 49.70 690.83 0.00



142 011303001006 成品装饰带



1.灯带100+190mm：18厚防腐
阻燃版，单层9.5mm厚石膏
板，自粘带，防锈漆，刮腻
子刷乳胶漆



m 86.97 33.42 2906.54 0.00



143 011303001007 成品装饰带
1.黑色成品空调风口，空调
风口内部结构喷黑



m 36.12 60.00 2167.20 0.00



144 011205001043 墙、柱面装饰板
1.50*50*3镀锌方管，18厚防
腐阻燃板，8mm米色布纹碳晶
板板含收边条



m2 51.39 195.70 10057.02 0.00



145 011205001027 墙、柱面装饰板
1.50*100木方三防处理，12
厚防腐阻燃板，白色长城板
(60MM宽度X20MM厚中距60MM)



m2 60.72 174.42 10590.78 0.00



146 011507002001 竖式标箱 1.白色烤漆木饰面立体造型 个 4 550.00 2200.00 0.00



147 011403001015 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子刷乳胶漆各2遍 m2 259.88 18.48 4802.58 0.00



148 011205001026 墙、柱面装饰板
1.大屏内侧：附墙龙
骨，15mm阻燃板基层



m2 21.72 75.51 1640.08 0.00



149 011502001004 成品装饰线条 1.大屏黑色不锈钢收边条 m 19.91 30.88 614.82 0.00



150 010801002007 木质门带套
1.原木色成品单开门及门框
套，门楣，五金等



m2 27.5 435.00 11962.50 0.00



151 010808002001 金属门窗套
1.18mm阻燃板，黑钛哑光不
锈钢门套



m2 7.68 298.06 2289.10 0.00



152 010808001003 木门窗套
1.18mm阻燃板，浅木色实窗
套



m2 10.51 305.14 3207.02 0.00



            本页小计 97442.68 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



A 备用间 1 3049.68 3049.68 0.00



153 011101004004 耐磨楼地面 1.原水磨石楼地面清洗出新 m2 35.22 10.00 352.20 0.00



154 011105006011 金属踢脚线
1.9厘板，60mm高1.2厚黑色
拉丝不锈钢踢脚线



m 24.56 20.27 497.83 0.00



155 011403001010 抹灰面油漆
1.顶面刮腻子刷白色乳胶漆
各2遍



m2 35.22 19.77 696.30 0.00



156 011403001009 抹灰面油漆
1.墙面刮腻子刷白色乳胶漆
各2遍



m2 81.35 18.48 1503.35 0.00



            本页小计 3049.68 0.00



            合    计 1072718.19 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



通用措施项目 62164.01



1 011601009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



40763.29



2 011601007001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



6436.31



3 011601008001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



3218.15



4 011601006001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建(
构)筑物和其他临时设施。
包括临时设施的搭设、移
拆、维修、清理、拆除后
恢复等，以及因修建临时
设施应由承包人所负责的
有关内容



10727.18



5 011601010001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容



0.00



6 011601011001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊
施工部位施工时，所采用
照明设备的安拆、维护、
照明用电及施工人员夜班
补助、夜间施工劳动效率
降低等内容



0.00



7 011601012001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 011601013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 011601014001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



536.36



10 011601015001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建(构)筑物及地上、地
下设施进行的遮盖、封闭
、隔离等必要临时保护措
施



0.00



61681.29 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



11 011601016001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 011601017001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



482.72



13 011601018001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 011601019001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 38639.38



15 011601001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



31144.08



16 011601002001 垂直运输



垂直运输机械进出场及安
拆，固定装置、基础制作
、安装，行走式机械轨道
的铺设、拆除，设备运转
、使用等



7495.30



39122.10 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



17 011601003001
其他大型机械进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



18 011601004001 施工排水



提供满足施工排水所需的
排水系统，包括设备安拆
、调试及配套设施的设置
等，设备运转、使用等



0.00



19 011601005001 施工降水



提供满足施工降水所需的
降水系统，包括设备安拆
、调试及配套设施的设置
等，设备运转、使用等



0.00



0.00 —本页小计



100803.39 —合    计











增值税计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)



1173521.58 9 105616.94



合    计 105616.94











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



C 强电安装工程 1 232618.76 232618.76 0.00



1 030402011001 成套配电箱



1.名称:新增改造区照明配电
箱AL1-1
2.型号:GXL-2、详见设计图
纸
3.安装方式:距地1.5m壁挂明
装
4.端子板外部接线材质、规
格:无端子外部接线2.5mm2
、4mm2
5.接线端子材质、规格：压
铜接线端子10mm2



台 1 3011.93 3011.93 0.00



2 030402011002 成套配电箱



1.名称:新增改造区照明配电
箱AL2-1
2.型号:GXL-2、详见设计图
纸
3.安装方式:距地1.5m壁挂明
装
4.端子板外部接线材质、规
格:无端子外部接线2.5mm2
、4mm2
5.接线端子材质、规格：压
铜接线端子10mm2



台 1 2552.26 2552.26 0.00



3 030402011003 成套配电箱



1.名称:新增空调室外机配电
箱APK1
2.型号:GXL-2、详见设计图
纸
3.安装方式:贴新增AL1-1箱
下口安装
4.接线端子材质、规格：压
铜接线端子16mm2



台 1 4600.05 4600.05 0.00



4 030405001002 低压电气开关
1.名称:断路器
2.型号:3P-125A



个 1 602.23 602.23 0.00



5 030405001003 低压电气开关
1.名称:断路器
2.型号:3P-100A



个 2 489.14 978.28 0.00



6 031301005001
支/吊架、基础型
钢（支架考虑部
分工程量）



1.名称:桥架支吊架制作安
装（含支吊架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合
4.更换现场原有损坏支吊
架，工程量暂估，最终以现
场实际施工工程量结算



kg 50 11.67 583.50 0.00



7 030412001001 配管



1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40(含测位、划线
、锯管、套丝、煨弯、沟坑
修整、配管、接地、穿引线
、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配



m 2 33.62 67.24 0.00



            本页小计 12395.49 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



8 030412001016 配管



1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN80(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 10.08 78.57 791.99 0.00



9 030412001017 配管



1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN65(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 20.48 62.29 1275.70 0.00



10 030412001018 配管



1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 17.47 43.91 767.11 0.00



11 030412001019 配管



1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 6.03 35.96 216.84 0.00



12 030412001002 配管（超高）



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 17.58 16.41 288.49 0.00



            本页小计 3340.13 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



13 030412001021 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 32.78 15.70 514.65 0.00



14 030412001003 配管（超高）



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 393.41 14.02 5515.61 0.00



15 030412001022 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 1107.24 13.35 14781.65 0.00



16 031301005011
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 291.79 11.67 3405.19 0.00



17 031201001001 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 1576.37 2.34 3688.71 0.00



            本页小计 27905.81 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



18 030412001004 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.含测位、划线、打眼、沟
槽修整、锯管、配管、接地
、穿引线。



m 20.5 11.34 232.47 0.00



19 030412001005 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 941.72 7.32 6893.39 0.00



20 031301001002 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 965.62 6.81 6575.87 0.00



21 030412004014 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:10mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 35.55 13.79 490.23 0.00



22 030412004016 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:10mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 19.6 13.79 270.28 0.00



23 030412004001 配线（超高）



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 279.15 5.43 1515.78 0.00



            本页小计 15978.02 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



24 030412004012 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 2864.48 5.35 15324.97 0.00



25 030412004013 配线（超高）



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 1066.6 3.23 3445.12 0.00



26 030412004002 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 3611.25 3.15 11375.44 0.00



27 030412004018 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 37.32 3.15 117.56 0.00



28 030412004020 配线



1.名称:线槽配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:10mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 273.55 14.02 3835.17 0.00



29 030412004003 配线



1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 3261.18 5.30 17284.25 0.00



30 030412004004 配线



1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 1729.14 3.09 5343.04 0.00



            本页小计 56725.55 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



31 030409001005 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*50+1*25mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:室内敷设



m 6.75 340.22 2296.49 0.00



32 030409001006 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:室内敷设



m 23.29 171.39 3991.67 0.00



33 030409001002 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*25+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:室内敷设



m 44.83 130.36 5844.04 0.00



34 030409001007 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:室内敷设



m 76 93.18 7081.68 0.00



35 030409001008 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:3*6mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:室内敷设



m 53.32 24.44 1303.14 0.00



36 030409003001 电力电缆头



1.名称:电缆终端头制安
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*50+1*25mm2
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):0.6/1



个 2 119.32 238.64 0.00



37 030409003005 电力电缆头



1.名称:电缆终端头制安
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):0.6/1



个 4 107.71 430.84 0.00



38 030409003002 电力电缆头



1.名称:电缆终端头制安
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*25+1*16mm2
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):0.6/1



个 2 92.62 185.24 0.00



            本页小计 21371.74 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



39 030413002007 装饰灯（超高）
1.名称:4寸LED筒灯
2.型号:LED、5W
3.安装方式:吊顶嵌装



套 42 42.13 1769.46 0.00



40 030413002001 装饰灯
1.名称:4寸LED筒灯
2.型号:LED、5W
3.安装方式:吊顶嵌装



套 161 37.94 6108.34 0.00



41 030413002008 装饰灯（超高）
1.名称:LED双眼灯
2.型号:LED/2*5W
3.安装方式:吊顶嵌装



套 34 80.36 2732.24 0.00



42 030413003003 荧光灯
1.名称:空心六边形LED吊灯
2.型号:LED/24W
3.安装方式:吊管式安装



套 42 187.71 7883.82 0.00



43 030413002009 装饰灯
1.名称:LED线型灯
2.型号: LED 6W/1.2m
3.安装形式:嵌装



m 167.4 89.75 15024.15 0.00



44 030413002010 装饰灯（超高）
1.名称:LED长条面板灯
2.型号: LED 24W/1.2m
3.安装形式:嵌装



m 122.1 150.35 18357.74 0.00



45 030413002011 装饰灯
1.名称:LED长条面板灯
2.型号: LED 24W/1.2m
3.安装形式:嵌装



m 67.4 158.71 10697.05 0.00



46 030413002012 装饰灯



1.名称:LED灯带（自带电源
适配器）
2.型号:LED 5W/m
3.安装方式:吊顶嵌装



m 843.99 18.35 15487.22 0.00



47 030413002013 装饰灯



1.名称:LED台阶灯带（自带
电源适配器）
2.型号:LED 5W/m/DC24V/防
水
3.安装方式:嵌装



m 75.34 67.86 5112.57 0.00



48 030412001024 配管
1.名称:金属软管（灯具）
2.规格:φ20



m 238 11.73 2791.74 0.00



49 030413014001 插座



1.名称:单相3+2+3孔暗装安
全型插座
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列~250V10A安全
型
4.安装方式:暗装



套 144 23.66 3407.04 0.00



            本页小计 89371.37 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



50 030413014003 插座



1.名称:单相3+2+3孔暗装安
全型插座（TV）
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列~250V10A安全
型
4.安装方式:暗装



套 8 23.66 189.28 0.00



51 030413014004 插座



1.名称:单相3孔暗装安全型
插座(智能化机柜)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列~250V10A安全
型
4.安装方式:暗装



套 13 15.70 204.10 0.00



52 030413014005 插座



1.名称:单相柜式空调插座
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列~250V25A安全
型
4.安装方式:暗装



套 1 21.51 21.51 0.00



53 030413013001 照明开关、按钮



1.名称:单联扳式暗开关安装
(单控)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列
4.安装方式:暗装



套 15 14.70 220.50 0.00



54 030413013002 照明开关、按钮



1.名称:双联扳式暗开关安装
(单控)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列
4.安装方式:暗装



套 9 17.49 157.41 0.00



55 030413013003 照明开关、按钮



1.名称:三联扳式暗开关安装
(单控)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列
4.安装方式:暗装



套 7 21.42 149.94 0.00



56 030413013004 照明开关、按钮



1.名称:四联扳式暗开关安装
(单控)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列
4.安装方式:暗装



套 7 27.62 193.34 0.00



57 030413013005 照明开关、按钮



1.名称:单扳式暗开关安装(
双控)
2.材质:ABS面板铜芯
3.规格:86系列
4.安装方式:暗装



套 22 16.38 360.36 0.00



            本页小计 1496.44 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



58 030412006001 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:明装



个 4 9.16 36.64 0.00



59 030412006002 接线盒（超高）



1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 89 6.57 584.73 0.00



60 030412006009 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 323 6.20 2002.60 0.00



61 030412006003 接线盒



1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 226 6.24 1410.24 0.00



C 综合布线系统 1 28712.73 28712.73 0.00



62 030502010001 信息、网络插座



1.名称:单口信息插座
2.规格:组合式结构，前后面
双层面板设计，端口带弹簧
式自动回弹防尘门设计，带
有标识纸和标识盖，面板尺
寸86型，颜色：白色；材
料：ABS
3.安装方式:墙面安装



个 22 18.39 404.58 0.00



63 030502010002 信息、网络插座



1.名称:六类非屏蔽网络模块
2.规格:六类 非屏蔽 方口信
息模块,支持1000Mbps数据传
输率，透明PC材料 ，插头与
插座插合次数：≥1000次，
导线端接次数：≥250
次，IDC与金针方向：180
度；最高传输频率：250MHz
。



个 22 22.98 505.56 0.00



64 030502010003 信息、网络插座
1.名称:安装底盒(接线盒) 
砖墙内
2.规格:86型，钢制



个 22 8.92 196.24 0.00



65 030502010004
信息、网络插
座（超高）



1.名称:安装底盒(接线盒) 
明装
2.规格:86型，钢制



个 7 4.90 34.30 0.00



66 030502010005 信息、网络插座
1.名称:安装底盒(接线盒) 
明装
2.规格:86型，钢制



个 21 4.90 102.90 0.00



            本页小计 5277.79 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



67 030412003002 桥架



1.名称:金属桥架
2.规格:200*100mm
3.材质:钢板烤漆
4.类型:槽式桥架，含组对、
焊接或螺栓固定、弯头、三
通或四通、盖板、隔板、附
件安装、接地跨接，桥架修
理等；
5.备注：桥架考虑部分新
增，工程量暂估，最终以现
场实际发生工程量结算。



m 50 84.20 4210.00 0.00



68 031301005026
支/吊架、基础型
钢



1.名称:桥架支吊架制作安
装（含支吊架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合
4.包含更换现场原有损坏支
吊架



kg 80 11.67 933.60 0.00



69 031301004005 成品支架



1.名称:热镀锌专用桥架抗震
支架安装
2.支架形式:成品
3.单件支架质量:10kg以下



套 2 348.86 697.72 0.00



70 030412001051 配管（超高）



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 44.08 14.08 620.65 0.00



71 030412001052 配管



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 242.81 14.08 3418.76 0.00



            本页小计 9880.73 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



72 031301005027
支/吊架、基础型
钢（超高）



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 8.16 11.67 95.23 0.00



73 031301005028
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 46.6 11.67 543.82 0.00



74 031201001018 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 372.13 1.64 610.29 0.00



75 030412001053 配管



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 76.5 8.05 615.83 0.00



76 031301001012 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 76.5 6.81 520.97 0.00



77 030502007001 跳线、跳纤



1.名称:六类非屏蔽网络跳线
2.规格:2米 ；导体规格：多
股绞合，软圆铜线，
4*2*24AWG;护套材料：PVC
(聚氯乙烯)，护套外径：
6.0±0.3mm；屏蔽方式：
U/UTP；插头规格：RJ45，
8P8C；



条 50 23.32 1166.00 0.00



            本页小计 3552.14 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



78 030502003001
双绞线缆（超
高）



1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.规格:标准：YD/T1019，通
过标准最高传输频率250MHz
测试；
标称线对数：4对，导体标称
直径：0.57mm，导体名称：
软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采
用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH；
阻燃标准：CM；
燃烧性能：GB31247 B1（燃
烧滴落物/微粒等级d0,烟气
毒性t0,腐蚀性a1）
3.敷设方式:管/暗槽内穿放



m 54.58 3.34 182.30 0.00



79 030502003002 双绞线缆



1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.规格:标准：YD/T1019，通
过标准最高传输频率250MHz
测试；
标称线对数：4对，导体标称
直径：0.57mm，导体名称：
软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采
用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH；
阻燃标准：CM；
燃烧性能：GB31247 B1（燃
烧滴落物/微粒等级d0,烟气
毒性t0,腐蚀性a1）
3.敷设方式:管/暗槽内穿放



m 371.94 3.34 1242.28 0.00



            本页小计 1424.58 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



80 030502003003 双绞线缆



1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.规格:标准：YD/T1019，通
过标准最高传输频率250MHz
测试；
标称线对数：4对，导体标称
直径：0.57mm，导体名称：
软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采
用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH；
阻燃标准：CM；
燃烧性能：GB31247 B1（燃
烧滴落物/微粒等级d0,烟气
毒性t0,腐蚀性a1）
3.敷设方式:桥架内穿放



m 2549.77 3.81 9714.62 0.00



81 030502008001 配线架



1.名称:24口网络配线架
2.规格:标准19英寸机架式安
装，高度：1U，端口：24
口；含满配六类非屏蔽网络
模块；全塑料面板，金属底
板结构，端口带弹簧式防尘
门；自带后部线缆管理单
元，标识管理，自带标识纸
和标识盖，端口带序号标识
。阻燃级别：V-0；



架 4 695.01 2780.04 0.00



82 030502013001 光缆终端盒



1.名称:24芯光纤配线架
2.规格:标准19英寸机架式安
装,含耦合器
2个光纤熔接盘，4个光缆进
线口，4个固定PG头，4个光
缆护套固定装置，4个光缆加
强件固定装置；
可兼容：LC双工、SC单工
、FC、ST适配器；
端口数：24口；
材质：优质冷扎钢板，表面
颜色：黑色；



个 0 0.00 0.00 0.00



83 030502014001 尾纤 条 0 0.00 0.00 0.00



            本页小计 12494.66 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



84 030502012001 光纤接续



1.名称:尾纤
2.规格:LC单模尾纤 1.0m,高
质量陶瓷插芯，紧包与护套
材料：LSZH，互换
性：≤0.2dB，重复性≥1000
次；



芯 0 0.00 0.00 0.00



85 030502007002 跳线、跳纤
1.名称:双芯光纤跳线
2.规格:LC-LC 单模双芯 光
跳线 3m



条 4 29.26 117.04 0.00



C 公共广播、监控、门禁、扩声系统预埋管
线



1 51019.54 51019.54 0.00



86 030412001054 配管（超高）



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 39.67 14.08 558.55 0.00



87 030412001055 配管



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 576.27 14.08 8113.88 0.00



88 031301005029
支/吊架、基础型
钢（超高）



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 7.34 11.67 85.66 0.00



89 031301005030
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 111.47 11.67 1300.85 0.00



90 031201001019 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 754.35 0.86 648.74 0.00



            本页小计 10824.72 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



91 030412001056 配管



1.名称:扣压式镀锌电线管
2.材质:扣压式镀锌电线管
3.规格:KBG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 258.08 8.05 2077.54 0.00



92 031301001013 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 258.08 6.81 1757.52 0.00



93 030502010006 信息、网络插座
1.名称:安装底盒(接线盒) 
砖墙内
2.规格:86型，钢制



个 54 8.92 481.68 0.00



94 030502010007 信息、网络插座
1.名称:安装底盒(接线盒) 
明装
2.规格:86型，钢制



个 53 4.90 259.70 0.00



95 030502010008 信息、网络插座
1.名称:全铜多媒体地插（含
HDMI + 六类网口）



个 8 109.84 878.72 0.00



96 030412004047 配线
1.名称:广播线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:RVS2*1.5mm2



m 75.47 4.59 346.41 0.00



97 030412004048 配线
1.名称:广播线
2.配线形式:桥架内敷设
3.规格:RVS2*1.5mm2



m 40.6 4.72 191.63 0.00



98 030412004049 配线
1.名称:门禁线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:RVV2*1.0mm2



m 151.87 3.95 599.89 0.00



99 030412004050 配线
1.名称:门禁线
2.配线形式:桥架内敷设
3.规格:RVV2*1.0mm2



m 947.15 4.18 3959.09 0.00



100 030412004051 配线
1.名称:读卡器线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:RVV5*1.0mm2



m 79.11 8.85 700.12 0.00



101 030412004052 配线
1.名称:读卡器线
2.配线形式:桥架内敷设
3.规格:RVV5*1.0mm2



m 469.63 9.09 4268.94 0.00



            本页小计 15521.24 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



102 030502003004 双绞线缆



1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.规格:标准：YD/T1019，通
过标准最高传输频率250MHz
测试；
标称线对数：4对，导体标称
直径：0.57mm，导体名称：
软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采
用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH；
阻燃标准：CM；
燃烧性能：GB31247 B1（燃
烧滴落物/微粒等级d0,烟气
毒性t0,腐蚀性a1）
3.敷设方式:管内穿放



m 1360.04 3.34 4542.53 0.00



103 030502003005 双绞线缆



1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.规格:标准：YD/T1019，通
过标准最高传输频率250MHz
测试；
标称线对数：4对，导体标称
直径：0.57mm，导体名称：
软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采
用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH；
阻燃标准：CM；
燃烧性能：GB31247 B1（燃
烧滴落物/微粒等级d0,烟气
毒性t0,腐蚀性a1）
3.敷设方式:桥架内穿放



m 1851.2 3.81 7053.07 0.00



104 030412004053 配线
1.名称:音箱专用金银线
2.配线形式:管内敷设



m 376.23 7.61 2863.11 0.00



105 030502007003 跳线、跳纤



1.名称:15米HDMI线
2.类别:2.1以上版本，距
离15米以上采用光缆HDMI
线，HDMI2.1协议，支持8K超
清7680*4320分辨率，3D立体
成像，HDR动态分析
3.规格:成品线



条 8 107.77 862.16 0.00



            本页小计 15320.87 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



106 030501005001
插箱、机柜、台
架



1.名称:落地机柜
2.类别:含机柜内通风散热装
置安装、电源插座
3.规格:600*600*1200mm



台 4 1769.74 7078.96 0.00



107 030501005002
插箱、机柜、台
架



1.名称:落地机柜
2.类别:含机柜内通风散热装
置安装、电源插座
3.规格:600*600*2000mm



台 1 2390.79 2390.79 0.00



C 自动报警安装工程 1 96404.81 96404.81 0.00



108 030412001032 配管（超高）



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 14.04 16.41 230.40 0.00



109 030412001033 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 239.15 15.70 3754.66 0.00



110 030412001034 配管（超高）



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 147.34 14.02 2065.71 0.00



            本页小计 15520.52 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



111 030412001035 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 583.28 13.35 7786.79 0.00



112 031301005018
支/吊架、基础型
钢（超高）



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 29.87 11.67 348.58 0.00



113 031301005019
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 152.23 11.67 1776.52 0.00



114 031201001012 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 983.81 2.19 2154.54 0.00



115 030412001037 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.含测位、划线、打眼、沟
槽修整、锯管、配管、接地
、穿引线。



m 119.78 11.34 1358.31 0.00



116 030412001038 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 224.47 7.32 1643.12 0.00



            本页小计 15067.86 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



117 031301001006 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 344.25 6.81 2344.34 0.00



118 030412004006 配线(超高)



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 28.08 3.23 90.70 0.00



119 030412004032 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 683.1 3.15 2151.77 0.00



120 030412004033 配线(超高)



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 139.9 5.14 719.09 0.00



121 030412004007 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 761.6 5.06 3853.70 0.00



122 030412004034 配线(超高)



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJSP
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 21.48 8.70 186.88 0.00



123 030412004035 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJSP
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 387.7 8.62 3341.97 0.00



            本页小计 12688.45 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



124 030409002001 控制电缆



1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:7*1.5mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 17.82 17.28 307.93 0.00



125 030412004044 配线



1.名称:管内穿线（消防电话
接至图书馆消防控制中心主
机）
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJSP
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制
7.利用原有管道



m 600 10.65 6390.00 0.00



126 030412004045 配线
1.名称:RS485通讯线接至图
书馆消防控制中心
2.利用原有管道



m 600 6.90 4140.00 0.00



127 030904007001 消防模块
1.名称:SI短路隔离器
2.规格:详见设计要求



个 6 170.76 1024.56 0.00



128 030904010001 楼层火灾显示器
1.名称:火灾显示盘
2.安装方式:距地1.5m安装



台 2 1660.51 3321.02 0.00



129 030904004001 声光报警器
1.名称:编址型声光报警器
2.安装方式:距地2.3m安装



个 16 170.75 2732.00 0.00



130 030904005001
消防报警电话插
孔(电话)



1.名称:手动报警按钮带电话
插孔
2.安装方式:距地1.5m安装



个 7 80.47 563.29 0.00



131 030904003001 按钮
1.名称:消火栓报警按钮
2.安装方式:距地1.5m安装



个 12 127.62 1531.44 0.00



132 030904001001
点型探测器(超
高)



1.名称:点型总线制感烟探测
器安装
2.类型:吸顶安装



个 15 97.38 1460.70 0.00



133 030904001002 点型探测器
1.名称:点型总线制感烟探测
器安装
2.类型:吸顶安装



个 64 94.66 6058.24 0.00



134 030904006001
消防广播(扬声
器)(超高)



1.名称:消防广播(阻燃型)
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶安装



个 3 137.32 411.96 0.00



            本页小计 27941.14 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



135 030904006002
消防广播(扬声
器)



1.名称:消防广播(阻燃型)
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶安装



个 21 134.66 2827.86 0.00



136 030904007002 消防模块
1.名称:单输/输出入模块I/O
2.规格:详见设计要求



个 7 214.49 1501.43 0.00



137 030904007003 消防模块
1.名称:单输入模块I
2.规格:详见设计要求



个 14 197.00 2758.00 0.00



138 030412005001 接线箱
1.名称:消防模块箱
2.安装形式:详见设计要求



个 1 296.26 296.26 0.00



139 030412006011 接线盒



1.名称:预留接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 2 6.20 12.40 0.00



140 030412006006 接线盒（超高）



1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 18 6.57 118.26 0.00



141 030412006012 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 109 6.20 675.80 0.00



142 030412006007 接线盒



1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 19 6.24 118.56 0.00



143 030904014002
消防广播及对讲
电话主机



1.名称:新增消防广播主机及
广播功率放大器（含浪涌保
护器）
2.线㓡:总线（成套）
3.要求:在原设备机柜内新增
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 8537.70 8537.70 0.00



144 030904005002
消防报警电话插
孔(电话)



1.名称:直通外线119专用电
话



个 1 134.16 134.16 0.00



            本页小计 16980.43 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



145 030909003002
自动报警系统调
试



1.名称:城市火灾报警联网系
统
2.内容包含:联网传输设备,
联网通讯协议卡,联网专用网
络视频摄像头,点位录入监测
系统平台,电源适配器,网络
接口交换机,辅材
3.要求:联网、开通



项 1 10646.54 10646.54 0.00



146 030909003001
自动报警系统调
试



1.点数:自动报警系统调
试256点以内（含防火门应急
照明调试）
2.线制:总线



系统 1 7029.62 7029.62 0.00



C 防火门监控安装工程 1 15688.35 15688.35 0.00



147 030412001042 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 67.17 13.35 896.72 0.00



148 031301005020
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 12.43 11.67 145.06 0.00



149 031201001013 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 67.17 2.05 137.70 0.00



150 030412001041 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 24.57 7.32 179.85 0.00



            本页小计 19035.49 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



151 031301001009 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 24.57 6.81 167.32 0.00



152 030412004040 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 183.48 3.15 577.96 0.00



153 030412004041 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 91.74 5.06 464.20 0.00



154 030506008001
出入口执行机构
设备



1.名称:安装电动闭门器
2.规格:详见设计图要求
3.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 8 332.65 2661.20 0.00



155 030506007001 出入口控制设备



1.名称:安装门禁控制器(双
门)
2.规格:详见设计图要求
3.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 4 1198.80 4795.20 0.00



156 030904009004 区域报警控制器



1.总线制:防火门监控主机
2.安装方式:挂墙式
3.控制点数量:200点以下
4.显示器类型:液晶面板
5.要求:详见设计图
6.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 5494.34 5494.34 0.00



157 030909006001
防火控制装置调
试



1.名称:电动防火门装置调试
2.类型:总线



个 4 42.20 168.80 0.00



C 应急照明安装工程 1 38479.57 38479.57 0.00



            本页小计 14329.02 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



158 030402011005 成套配电箱



1.名称:新增应急照明配电
箱ALE1
2.型号:DC36V
3.安装方式:距地1.5m壁挂明
装
4.端子板外部接线材质、规
格:无端子外部接线2.5mm2



台 1 3560.13 3560.13 0.00



159 030412001043 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 367.38 13.35 4904.52 0.00



160 031301005021
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 68.01 11.67 793.68 0.00



161 031201001014 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 367.38 2.05 753.13 0.00



162 030412001044 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.:测位、划线、打眼、埋螺
栓、锯管、配管、接地、穿
引线。



m 384.43 7.32 2814.03 0.00



163 031301001010 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 384.43 6.81 2617.97 0.00



            本页小计 15443.46 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



164 030412004042 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:单线



m 1477.12 3.15 4652.93 0.00



165 030412004043 配线



1.名称:管内穿线
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:WDZN-RYJS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 17.75 5.06 89.82 0.00



166 030413002003 装饰灯
1.名称:A型应急安全出口灯
2.型号:LED/1W/DC36V
3.安装方式:门口正上方0.1m



套 8 91.53 732.24 0.00



167 030413002014 装饰灯



1.名称:A型楼层显示灯
2.型号:LED/1W/DC36V
3.安装方式:壁装,底距
地2.2m或门口正上方0.1m



套 4 91.53 366.12 0.00



168 030413002016 装饰灯
1.名称:A型应急疏散出口灯
2.型号:LED/1W/DC36V
3.安装方式:门口正上方0.1m



套 12 91.53 1098.36 0.00



169 030413002018 装饰灯
1.名称:A型应急疏散指示灯
2.型号:LED/1W/DC36V
3.安装方式:门口正上方0.1m



套 31 91.53 2837.43 0.00



170 030413002015 装饰灯



1.名称:A型双面多信息复合
标志灯
2.型号:LED/2W/DC36V
3.安装方式:吊装,底距
地2.5m



套 6 97.90 587.40 0.00



171 030413002017 装饰灯



1.名称:A型双面应急疏散指
示灯
2.型号:LED/2W/DC36V
3.安装方式:吊装,底距
地2.5m



套 1 97.90 97.90 0.00



            本页小计 10462.20 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



172 030413002019 装饰灯



1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:LED光源/5W/DC36V
3.安装方式:门口正上方0.1m
或壁装,底距地2.2m



套 58 101.15 5866.70 0.00



173 030412006008 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 120 6.20 744.00 0.00



174 030904009005 区域报警控制器



1.总线制:应急照明控制器
2.安装方式:挂墙式
3.控制点数量:128点以下
4.显示器类型:液晶面板
5.要求:详见设计图
6.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 5963.21 5963.21 0.00



C 消火栓安装工程 1 5644.90 5644.90 0.00



175 030901002001 消火栓钢管



1.安装部位:室内消火栓给水
管道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN70
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 5.83 63.68 371.25 0.00



176 031201001008 管道刷油
1.除锈级别:手工除锈
2.油漆品种:红丹+红色调和
漆各2遍



m 5.83 9.46 55.15 0.00



177 031301005010
支/吊架、基础型
钢



1.名称:管道支吊架
2.材质:型钢（综合）



kg 4.9 10.52 51.55 0.00



178 031201003004 金属结构刷油



1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:红丹漆+调和漆
3.结构类型:管道支架刷油
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍



kg 4.9 1.98 9.70 0.00



            本页小计 13061.56 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



179 030901010001 室内消火栓-增加



1.名称:室内消火栓
柜SG16E65Z-J型
2.型号、规格:内设SNZW65-
III消火栓口一只/DN65内衬
里水龙带一根长25m,φ19水
枪一支,消防软管卷盘一套,
报警按钮一
只，MF/ABC3*2/700*1800*16
0-1.2mm厚304不锈钢箱门
3.附件材质、规格:详图
集15S202/P21
4.安装方式:详见设计图要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



套 1 1565.29 1565.29 0.00



180 030901010002 室内消火栓-更换



1.名称:更换原有消火栓箱
门，安装1.2mm 厚 304 不锈
钢消火栓箱门（含门锁、带
消防标识）,与原箱体尺寸匹
配/更换同型号室内消火栓栓
口，加垫片密封。
2.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



套 11 300.00 3300.00 0.00



181 030909001001
水灭火控制装置
调试



1.系统形式:消火栓灭火系统 点 12 24.33 291.96 0.00



C 喷淋安装工程 1 93534.94 93534.94 0.00



182 030901001001
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 7.93 87.25 691.89 0.00



183 030901001002
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN80
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 10.69 71.93 768.93 0.00



            本页小计 6618.07 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



184 030901001003
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 9.97 62.55 623.62 0.00



185 030901001004 水喷淋钢管



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 7.43 60.27 447.81 0.00



186 030901001005
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN50
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 5.65 66.80 377.42 0.00



187 030901001006 水喷淋钢管



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN50
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 82.51 63.60 5247.64 0.00



188 030901001007
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN40
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 24.31 56.97 1384.94 0.00



            本页小计 8081.43 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



189 030901001008 水喷淋钢管



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN40
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 69.81 53.94 3765.55 0.00



190 030901001009
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN40
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 79.68 44.73 3564.09 0.00



191 030901001010 水喷淋钢管



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN40
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 182.78 42.47 7762.67 0.00



192 030901001011
水喷淋钢管(超
高)



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 153.84 35.27 5425.94 0.00



193 030901001012 水喷淋钢管



1.安装部位:室内喷淋给水管
道
2.材质、规格:热浸镀锌加厚
钢管DN25
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
按设计及规范要求
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 517.28 33.32 17235.77 0.00



            本页小计 37754.02 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



194 031201001015 管道刷油(超高)
1.除锈级别:手工除锈
2.油漆品种:红丹+红色调和
漆各2遍



m 292.07 5.43 1585.94 0.00



195 031201001016 管道刷油
1.除锈级别:手工除锈
2.油漆品种:红丹+红色调和
漆各2遍



m 859.81 4.81 4135.69 0.00



196 031301005022
支/吊架、基础型
钢（超高）



1.名称:管道支吊架
2.材质:型钢（综合）



kg 229.22 10.52 2411.39 0.00



197 031301005023
支/吊架、基础型
钢



1.名称:管道支吊架
2.材质:型钢（综合）



kg 828.38 10.52 8714.56 0.00



198 031201003002
金属结构刷油（
超高）



1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:红丹漆+调和漆
3.结构类型:管道支架刷油
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍



kg 229.22 2.09 479.07 0.00



199 031201003003 金属结构刷油



1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:红丹漆+调和漆
3.结构类型:管道支架刷油
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍



kg 828.38 1.98 1640.19 0.00



200 031301004004 成品支架



1.名称:热镀锌专用管道抗震
支架安装
2.支架形式:成品
3.单件支架质量:10kg以上



套 2 468.86 937.72 0.00



201 030901003001
水喷淋(雾)喷头(
超高)



1.安装部位:有吊顶下垂型标
准响应喷头 2.材质、型号、
规格:K80/68°C、钢制DN25



个 76 51.76 3933.76 0.00



202 030901003002 水喷淋(雾)喷头
1.安装部位:有吊顶下垂型标
准响应喷头 2.材质、型号、
规格:K80/68°C、钢制DN25



个 252 50.00 12600.00 0.00



            本页小计 36438.32 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



203 031301003001 套管



1.名称、类型:过墙钢套管制
作、安装
2.材质:碳钢
3.规格:DN150
4.填料材质:石棉绒、油浸麻
丝、水泥
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 1 477.09 477.09 0.00



204 031301003002 套管



1.名称、类型:过墙钢套管制
作、安装
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:石棉绒、油浸麻
丝、水泥
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 2 267.34 534.68 0.00



205 031301003003 套管



1.名称、类型:过墙钢套管制
作、安装
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:石棉绒、油浸麻
丝、水泥
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 23 267.34 6148.82 0.00



206 031301003004 套管



1.名称、类型:过墙钢套管制
作、安装
2.材质:碳钢
3.规格:DN65
4.填料材质:石棉绒、油浸麻
丝、水泥
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 9 267.34 2406.06 0.00



207 031301003005 套管



1.名称、类型:过墙钢套管制
作、安装
2.材质:碳钢
3.规格:DN50
4.填料材质:石棉绒、油浸麻
丝、水泥
5.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 1 140.42 140.42 0.00



208 030909001002
水灭火控制装置
调试



1.系统形式:自动喷水灭火系
统



点 2 46.64 93.28 0.00



C 防排烟安装工程 1 2902.15 2902.15 0.00



            本页小计 9800.35 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



209 030703011001
铝及铝合金风口
、散流器



1.名称：板式排烟口
2.类型：铝合金
3.规格：500*500
4.原现场走道更换



个 2 301.15 602.30 0.00



210 011303003001 挡烟垂壁



1.形式：固定挡烟垂壁
2.材质：6厚夹丝安全玻璃耐
火极限0.5h，竖向分隔处采
用防火夹胶封严，底部铝合
金封边



m2 9.36 245.71 2299.85 0.00



C 空调安装工程 1 162643.80 162643.80 0.00



211 030701003003 空调器



1.名称:变冷媒空调室外
机28HP组合式
2.基本参数:制冷量78.9kw/
制热量88kw/功率19.46kw减
震垫
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 29808.95 29808.95 0.00



212 030701003004 空调器



1.名称:变冷媒空调室外
机34HP组合式
2.基本参数:制冷量95kw/制
热量106.5kw/功率24.86kw减
震垫
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 35720.70 35720.70 0.00



213 010502004001 设备基础
1.混凝土种类:室外空调机设
备基础
2.混凝土强度等级:C30



m3 0.67 413.12 276.79 0.00



214 030701003010 空调器



1.名称:天花嵌入内藏式
2.基本参数:制冷量3.6kw/制
热量4.0kw/功率0.053kw/电
源ac220v/减震吊钩/自带提
升泵
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 1 2574.36 2574.36 0.00



            本页小计 71282.95 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



215 030701003005 空调器



1.名称:天花嵌入内藏式
2.基本参数:制冷量8.0kw/制
热量9.0kw/功率0.146kw/电
源ac220v/减震吊钩/自带提
升泵
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 2 2935.45 5870.90 0.00



216 030701003007 空调器



1.名称:天花嵌入内藏式
2.基本参数:制冷量11.2kw/
制热量12.5kw/功率0.146kw/
电源ac220v/减震吊钩/自带
提升泵
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 4 3087.16 12348.64 0.00



217 030701003008 空调器



1.名称:天花嵌入内藏式
2.基本参数:制冷量14.0kw/
制热量16.0kw/功率0.214kw/
电源ac220v/减震吊钩/自带
提升泵
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 4 3226.46 12905.84 0.00



218 030701003011 空调器



1.名称:中静压风管式
2.基本参数:制冷量10.0kw/
制热量11.2kw/功率0.095kw/
电源ac220v/减震吊钩/自带
提升泵
3.材质:详见设计图及规范要
求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



台 4 2753.57 11014.28 0.00



219 030702001004 碳钢通风管道



1.名称：通风管道制作、安
装
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长(mm) ≤2000
5.板材厚度：1.0
6.接口形式：咬口（含风管
支吊架）



m2 56.44 127.56 7199.49 0.00



            本页小计 49339.15 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



220 031201003006 金属结构刷油



1.除锈级别：除轻锈
2.油漆品种：防锈漆+调和漆
3.结构类型：管道部件刷油
4.涂刷遍数、漆膜厚度：备
两遍



kg 211.25 1.49 314.76 0.00



221 031208003002 通风管道绝热



1.名称:夹筋铝箔贴面超细玻
璃棉保温板
2.规格:厚度30mm，容重按设
计要求
3.要求:保温钉粘贴密度按规
范要求
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m3 1.83 590.38 1080.40 0.00



222 030703019002 柔性接口 1.名称：风机连接软接 m2 2.2 74.32 163.50 0.00



223 030703011003
铝及铝合金风口
、散流器



1.名称:单层百叶送风口
2.规格:1000*250
3.类型:成品
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 4 213.22 852.88 0.00



224 030703011004
铝及铝合金风口
、散流器



1.名称:单层百叶回风口
2.规格:1160*215
3.类型:成品
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 4 270.56 1082.24 0.00



225 030802005001
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ9.52*0.8（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 97.81 23.54 2302.45 0.00



226 030802005002
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ12.7*0.8（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 8.36 38.90 325.20 0.00



            本页小计 6121.43 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



227 030802005003
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ15.9*1.0（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 89.39 40.56 3625.66 0.00



228 030802005004
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ22.2*1.2（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 5.78 60.62 350.38 0.00



229 030802005005
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ28.6*1.2（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 14.67 74.65 1095.12 0.00



230 030802005006
中压铜及铜合金
管



1.名称:脱氧化磷无缝铜管钎
焊
2.规格:φ31.8*1.2（按厂家
要求配置）
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 51.49 92.76 4776.21 0.00



231 030805005001
中压铜及铜合金
管件



1.名称:脱氧化磷无缝铜管专
用分歧接头钎焊
2.规格:按厂家要求配置
3.要求:氮气吹扫、真空保压
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



个 15 93.25 1398.75 0.00



232 031201003007 冷媒充注



1.名称:现场连接管冷媒充注
2.规格:R410a
3.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



kg 50 57.67 2883.50 0.00



            本页小计 14129.62 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



233 031208002001 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度25mm
3.管道外径:φ31.8，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 26.38 14.68 387.26 0.00



234 031208002002 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度25mm
3.管道外径:φ19.1，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 26.38 11.41 301.00 0.00



235 031208002005 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ31.8，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 25.11 13.77 345.76 0.00



236 031208002006 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ28.6，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 14.67 12.13 177.95 0.00



237 031208002007 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ22.2，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 5.78 7.24 41.85 0.00



238 031208002008 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ19.1，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 8.95 10.50 93.98 0.00



            本页小计 1347.80 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



239 031208002009 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ15.9，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 89.39 6.36 568.52 0.00



240 031208002010 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温套管
2.绝热厚度:厚度20mm
3.管道外径:φ9.5，外缠
绕PVC塑料带保护层
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 97.81 5.16 504.70 0.00



241 031001008001 塑料管



1.安装部位:室内承插塑料空
调凝结水管(零件粘接)
2.介质:PVC
3.材质、规格:DN40
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 20.91 15.09 315.53 0.00



242 031001008002 塑料管



1.安装部位:室内承插塑料空
调凝结水管(零件粘接)
2.介质:PVC
3.材质、规格:DN32
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 94.43 13.54 1278.58 0.00



243 031001008003 塑料管



1.安装部位:室内承插塑料空
调凝结水管(零件粘接)
2.介质:PVC
3.材质、规格:DN25
4.其他:投标人自行考虑技术
及安全措施



m 79.98 10.64 850.99 0.00



244 031003014001 给、排水附件
1.类型:地面清扫口
2.材质:UPVC
3.规格:DN40



个 1 15.36 15.36 0.00



245 031003014002 给、排水附件
1.类型:地面清扫口
2.材质:UPVC
3.规格:DN32



个 8 12.83 102.64 0.00



            本页小计 3636.32 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



246 031208002011 其他管道绝热



1.绝热材料品种:难燃B1级橡
塑保温管(板)粘贴管道 2.绝
热厚度:厚度13mm 3.管道外
径:Φ＜57mm，外缠绕PVC塑
料带保护层 4.其他:投标人
自行考虑技术及安全措施



m3 0.44 1560.11 686.45 0.00



247 030412001045 配管（超高）



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 53.96 16.41 885.48 0.00



248 030412001046 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 164.28 15.70 2579.20 0.00



249 030412001048 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG20(含测位、划线
、打眼、埋螺栓、锯管、套
丝、煨弯、配管、接地、穿
引线、补漆。）
4.配置形式:砖、混凝土结构
明配



m 163.97 13.35 2189.00 0.00



250 031301005025
支/吊架、基础型
钢



1.名称:明配管吊架制作安
装（含支架油漆）
2.材质:型钢
3.规格:综合



kg 60.75 11.67 708.95 0.00



251 031201001017 管道刷油



1.油漆品种:防火涂料
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防火
涂料两遍
3.明配钢管



m 229.64 2.62 601.66 0.00



            本页小计 7650.74 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



252 030412001050 配管



1.名称:紧定式镀锌电线管
2.材质:紧定式镀锌电线管
3.规格:JDG25
4.配置形式:砖、混凝土结构
暗配
5.含测位、划线、打眼、沟
槽修整、锯管、配管、接地
、穿引线。



m 107.1 11.34 1214.51 0.00



253 031301001011 凿(压、切割)槽



1.名称:砖结构剔堵槽、沟（
含划线、剔槽、堵抹、调运
砂浆、清理等）
2.规格:40*40mm以内
3.结构类型:电气配管砖墙刨
沟



m 107.1 6.81 729.35 0.00



254 030409002002 控制电缆



1.名称:控制电缆
2.型号:KVV
3.规格:7*1.5mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 333.48 16.77 5592.46 0.00



255 030412004031 配线



1.名称:管内穿线（内机至外
机主信号线）
2.配线形式:多芯软导线
3.型号:RVVP
4.规格:3*1.0mm2
5.材质:铜
6.配线线制:二线制



m 163.97 8.36 1370.79 0.00



256 030405001005 低压电气开关
1.名称:空调内机线控器安装
2.型号:86型，液晶显示
3.安装方式:墙壁



个 15 160.85 2412.75 0.00



257 030412006010 接线盒



1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.规格:86（含盖板）
4.安装形式:暗装



个 15 6.24 93.60 0.00



258 031008001001
采暖工程系统调
试



1.系统名称:采暖工程系统调
试



系统 1 127.90 127.90 0.00



259 030704001001
通风工程检测、
调试



1.系统名称:通风工程检测、
调试



系统 1 496.58 496.58 0.00



A.15 其他安装工程 1 7097.69 7097.69 0.00



            本页小计 12037.94 0.00











分部分项工程项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金 额(元)



综合单价 合价



其中



材料暂估价



260 030701003012 原空调移位工程



1.名称:原现场空调移位（含
冷媒管、冷凝水管及保温根
据新装修图纸全部到位）费
用
2.投标单位自行勘探现场综
合报价，总价包干



项 1 4436.06 4436.06 0.00



261 031301002001 开孔打洞



1.名称:开孔打洞
2.含开孔后吊模封堵、后期
洞口恢复费用，不再另行计
取零星修补、凿除、二次支
模费用
3.投标单位自行勘探现场综
合报价，总价包干



项 1 2661.63 2661.63 0.00



            本页小计 7097.69 0.00



            合    计 734747.24 0.00











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



通用措施项目 23913.65



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施



16309.87



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施



2812.05



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施



1124.82



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容



3374.46



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排降雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊
部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明
用电及施工人员夜班补助
、夜间施工劳动效率降低
等内容



0.00



7 031401017001 特殊地区施工增加



在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容



0.00



9 031401015001 已完工程及设备保护



建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施



140.60



10 031401014001
既有建(构)筑物、设施保
护



在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施



0.00



23761.80 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



11 031401023001 按质论价



招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。



0.00



12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。



151.85



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。



0.00



专业措施项目 4797.65



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等



4797.65



16 031401002001
大型机械设备进出场及安
拆



除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚
临时防护棚制作、安装、
拆除



0.00



4949.50 —本页小计











措施项目清单计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



未来软件编制



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌
筑、支架型钢搭设、铺设
、拆除、清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架
临时支撑架制作、安装、
拆除



0.00



20 031401006001
隧道内临时施工的通风、
供水、供气、供电、照明
及通信设施



通风、供水、供气、供电
、照明及通信设施安装、
拆除



0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程
中临时加固，加固设施拆
除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



24 031401018001
安装与生产运行同时进行
施工防护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环境中施工
防护



在施工过程中有害化合物
防护、粉尘防护、有害气
体防护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行
所发生的措施



0.00



0.00 —本页小计



28711.30 —合    计











增值税计价表



工程名称：大学生综合实践实训基地改造项目



未来软件编制



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)



763458.54 9 68711.27



合    计 68711.27
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编 制 说 明



一、工程概况：



本工程为大学生综合实践实训基地改造项目。主要内容包括拆除、吊顶，墙面装饰，地面铺贴、水电、消防、暖通及弱电安装等工程。



二、编制依据:



1、建设单位提供的云汉工程技术有限公司的设计施工图及使用单位要求；



2、住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及各专业工程量计算标准；



3、2026版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2026版《江苏省通用安装工程消耗量》、2026版《江苏省建设工程费用参考》及2026版《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；



4、 材料单价参照《泰州市工程造价管理》2026年第9期材料信息价及市场询价计入；



5、 本预算中人工工日单价按140元/工日计取。



三、其他说明:



1、涉及电器产品具有CCC认证、涉及消防产品具有CCCF认证；



2、安装工程措施费中按：安全生产2.9%、文明施工0.5%、环境保护0.2%、临时设施0.6%、已完工程及设备保护0.025%、建筑工人实名制0.027%，其他不计取；



3、土建工程措施费中按：安全生产3.8%、文明施工0.6%、环境保护0.3%、临时设施1.7%、已完工程及设备保护0.05%、建筑工人实名制0.045%，其他不计取；



4、本工程施工现场成品保护费用投标单位需综合考虑在投标报价中，室内未搬走的家具，施工时需做好覆盖，施工完毕后恢复原样。若因施工单位原因造成损坏，由施工单位自行承担费用负责更换、修复；



5、本工程超高降效等投标单位综合考虑在综合单价中，不另计；



6、本工程脚手架、垂直运输等按项包干，投标单位需综合考虑报价；



7、弱电图纸中设计的一层弱电间至学校中心机房48芯光纤及至消控中心机房的12芯光纤、机柜、ODF架均利旧不在本次预算范围；



8、大屏预留电源及多功能室机柜电源强电均已考虑；



9、本次弱电系统设备均不在本次预算范围，根据图纸预埋设备管线；



10、本次预算包含火灾自动报警主机通讯线、消防电话信号线敷设，线缆引接至图书馆消防控制中心；线管利用原有管道，工程量暂估，结算按现场实际发生工程量据实结算；



11、强电系统桥架全部利用原有，本次仅考虑对现场损坏失效的支吊架进行拆除、更换校正；工程量暂估，结算按现场实际发生工程量据实结算；



12、弱电桥架工程：桥架主体大部分利旧原有设施，本次预算仅计取部分新增桥架安装工程量，工程量暂估；同时包含现场原有破损支吊架拆除及更换工作，工程量暂估；以上项目均按现场实际发生工程量按实结算；



13、本安装工程涉及的拆除工作，费用已包含在装修专业拆除工程包干价内，不再另行计算；安装所需开孔、打洞另行计算，总价包干；



14、抗震支吊架因涉及二次深化设计，故工程量暂估；



15、本工程拆除的残值、配电箱、设备等固定资产由中标人移交建设单位处置，不另外增加费用；



16、本预算不含软装窗帘，柜体，舞蹈把杆，隔音窗等；吊顶反支撑考虑部分利旧（原一半房间反支撑不拆除）；地胶都为同质透心；油漆颜色与装饰风格一致，实际实施按建设单位要求，不增加费用；保留部分房间的背景墙碳晶板，吸音板，圆柱考虑碳晶板，其余按墙面油漆考虑，具体以图纸及清单为准。


4、 本工程暂列品牌：



（1）钢材：沙钢、永钢、中天；



（2）铝型材：凤铝、兴发、坚美；



（3）轻钢龙骨：龙牌、可耐福、杰科；


（4）石膏板：龙牌、可耐福、杰科；


（5）阻燃板：莫干山、兔宝宝、龙牌；


（6）实木复合门：青岛彬城、泊源木门、千川木门；


（7）门锁、五金：汇泰龙、顶固、雅洁；


（8）腻子粉：立邦漆、龙牌、多乐士；


（9）乳胶漆：立邦漆、龙牌、多乐士；


（10）地板：柏高、圣象、升达；


（11）装饰用玻璃：耀皮、耀华、福莱特；


（12）玻璃门五金：GMT、多玛、汇泰龙；


（13）成品铝合金玻璃隔断：欧美格、震旦、圣奥；


（14）防火门：康建、板桥、江苏盛阳；



（15）PVC地胶：洁福、北新、得嘉；



（16）综合布线：普维、凯勒、普天天纪；



（17）铜管:飞轮，宏泰，海亮



（18）冷凝水管:公元、中财、联塑；



（19）信号线：江扬、江南、远东



（20）空调：美的，格力，海尔；



（21）风机、风阀、风口:江苏大翔、江苏天和、江苏春梅；



（22）保温材料:河北华美、泰兴羸胜、上海金威；



（23）开关、插座、灯具：飞利浦、松下、雷士照明（广东产）；



（24）电线、电缆：宝胜、远东、江扬；



（25）金属电线管：华昱、联塑、申捷；



（26）塑料电线管、排水管：中财、公元、联塑；



（27）配电箱元器件：施耐德、西门子、德力西；



（28）消防应急照明、消防报警、电气火灾监控、消防设备电源监控系统：参照原主机品牌（现场明确）；


（29）室内消火栓（包括：软管卷盘、水带、箱门采用不低于1.2毫米304不锈钢）：沱雨、国泰、淮海；



（30）灭火器：金枪鱼，淮海，欧伦泰。



上述所有材料品牌仅为报价参考的依据，进场前必须提供上述使用品牌的样品及原厂检验报告、合格证等资料，经建设、设计、监理、跟踪审计单位认可后后方可进场施工。如提供的样品价位档次经建设单位询价小组市场询价确认与招标控制价要求的品牌价位档次不一致时，或发现上述品牌被厂家控制报备的情况，建设单位有权更换上述招标控制价同等价位的其它品牌，中标单位应予以认可进行调整。
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