编制说明

一、工程概况：
本工程为沭阳县马厂镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目，本项目分布在马厂镇，工程内容为：
马棚村马金路长710米、宽3.5米；

王竹园村赵庄组路长350米、宽3米；

厂北社区周庄路长480米、宽3米；
大口桥村河东南路长470米、宽3米；
东场村单庄庄东路长405米、宽3米；
炳来村杨牌坊路长300米、宽3米；
以上道路基层为原路基挖土压实+20cm12%灰土基层，砼路面为18cm厚C30商品砼面层，道路长每4米锯缝一道，缝内均用沥青填实，每条道路路端设置一座奖补道路牌（材质为大理石）具体规格、做法、字体等由招标人确定；在道路中设置警示桩、交通标志牌；具体描述参见工程量清单项目特征。

二、工程量清单编制范围：公路工程。
三、工程量清单编制依据：
1．本工程工程量是业主提供并与业主现场勘查测量。 
2.JTG3830-2018公路工程建设项目概预算编制办法、交通运输部2019年第26号公告、江苏省交通运输厅苏交建【2019】22号及其附件关于营改增后调整内容及现行省、市相关配套文件编制。
3．本工程涉及的图集、规范等其他相关资料。
4.由业主单位提供的涉及本工程的公路相关资料等。
四、工程质量、材料、施工等特殊要求：见招标文件、沭办发【2013】34号文件具体要求。
五、其他必须说明的问题：
（1）投标单位投标前必须踏勘现场，对清单、造价如有疑义，必须在规定时间内以书面形式提出，否则中标后一律不得调整；
（2）工程量的漏项视同已包含在现有工程量清单报价之内。 
（3）施工方法：施工工地执行"六个必须"管理规范（即必须围挡作业、必须硬化道路、必须标识齐全、必须覆盖扬尘、必须洒水降尘、必须定时清扫）；
施工工艺及验收必须符合现行法律、法规、相关行业规范及施工图纸要求，其他未尽事宜按现行规定执行。
六、材料价格按2026《宿迁工程造价管理》第8期价格执行。
