
采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0039



苏 州 政 府 采 购
竞争性磋商文件


采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0039
采购单位：苏州市公安局
采购内容：苏州市公安局监管中心弱电系统维保
采购类别：服务类








苏州鸿鑫工程咨询有限公司
二○二六年十一月

前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：苏州市公安局监管中心弱电系统维保

	2
	响应文件有效期为响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	3
	本项目不收取磋商保证金

	4
	磋商响应文件份数：本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，不接受纸质响应文件。

	5
	响应文件网上提交截止时间：2026年11月27日09点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	6
	开启时间：2026年11月27日09点30分（北京时间）
开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
评审时间：2026年11月27日09点30分（北京时间）
评审地点：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	7
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取招标代理服务费的要求如下：
1.支付主体：本项目招标代理服务费由成交供应商支付。
2.支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明。
3.收取方式：成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。
4.收费标准：本项目招标代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表第五批（苏财购告【2017】26号）” 规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
（1）预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
（2）预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
（3）预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
（4）预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
（5）预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
本项目代理服务费按人民币17168元计收，代理费应包含在投标报价中。
收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
开户银行：苏州银行相城支行
银行账号：7066601071120143007269

	8
	苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651
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[bookmark: _Toc26313]第一章 磋商邀请函


[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]项目概况
苏州市公安局监管中心弱电系统维保采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年11月27日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0039
2.项目名称：苏州市公安局监管中心弱电系统维保
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]4.预算金额：人民币壹佰壹拾玖万柒仟壹佰贰拾贰元壹角壹分（￥：1197122.11）
5.最高限价：人民币壹佰壹拾玖万柒仟壹佰贰拾贰元壹角壹分（￥：1197122.11）
6.采购需求：详见采购文件第三章。
对监管场所弱电设备做好维保服务，确保设备、系统的良好运行。日常要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的维护工作，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理；当设备发生故障时，维护单位能够及时响应，确保系统设备设施的良好运行。
7.合同履行期限：1年，具体起止以采购方通知为准。
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]1、递交响应文件截止时间：2026年11月27日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]1、时间：2026年11月27日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。
3.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。
4.本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc35393617]1.采购人信息
名    称：苏州市公安局
地    址：苏州市相城区人民路3998号
联 系 人：吴杰
[bookmark: _Toc35393619][bookmark: _Toc28359000][bookmark: _Toc28359077][bookmark: _Toc35393788]联系方式：0512-65111701
2.代理机构信息
[bookmark: XTDLJG_1]名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
地    址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
联系方式：0512-65981596
3.项目联系方式
项目联系人：张尧、赵雷、于民峰、黄建伟
电    话：0512-65981596-8123    








[bookmark: _Toc24033]第二章 磋商响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书



授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限单位组织实施的编号为               号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：　　　　　年　　  月　　  日



2、磋商响应函
磋商响应函
苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
我们收到贵单位              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括磋商文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除采购方配备的外）、管理、代理服务费等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60  天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我单位符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。
11、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；
12、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日

3、开标一览表

开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



日    期：     年     月    日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


4、磋商报价分析表
磋商报价分析表
	序号
	费用项目
	单位/数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	人民币（小写）       元



注：磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日



5、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日

6、服务要求偏离表
服务要求偏离表
	序号
	采购内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应人应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

7、配备人员一览表
配备人员一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


8、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附：按采购要求提供相关材料。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

9、资格证明文件

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本单位愿就由贵单位组织实施的编号为            号的磋商采购活动进行响应。本单位所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月    日


(2)磋商响应单位情况表
磋商响应单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	单位地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年         万元

	实现利润
	2025年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积        平方米
承租面积        平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	





(3)中小企业声明函

中小企业声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司 ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（项目名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第三章《采购内容》规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


(4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：











10、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK24]备注: 根据采购文件第三章要求，当政府采购评审中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

11、关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]
关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK12]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
[bookmark: OLE_LINK11]2.生产厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日 期：       年     月     日

12、关于本国产品成本占比的声明函（采购项目含有多种产品时适用）

关于本国产品成本占比的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）的规定，本公司（单位）提供的产品中，已提供本国产品声明函（或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件）符合本国产品标准的产品成本之和，占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到      %。


本公司（单位）对上表内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日 期：       年     月     日












[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc4590]第三章 采购内容

采购内容
苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市公安局的委托，就其所需的苏州市公安局监管中心弱电系统维保采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0039
[bookmark: _Toc13642116]二、项目名称：苏州市公安局监管中心弱电系统维保
三、预算金额：人民币壹佰壹拾玖万柒仟壹佰贰拾贰元壹角壹分（￥：1197122.11）
四、最高限价：人民币壹佰壹拾玖万柒仟壹佰贰拾贰元壹角壹分（￥：1197122.11）
五、采购需求：
（一）服务内额概况
对监管场所弱电设备做好维保服务，确保设备、系统的良好运行。日常要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的维护工作，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理；当设备发生故障时，维护单位能够及时响应，确保系统设备设施的良好运行。
如实施过程中存在设备报废等情况，需根据国有资产相关处置流程进行规范处置。
（二）维保范围
1.监管医院监管信息化系统项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	管理交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2019.11.29
	6
	2027.1.18

	视频汇聚交换机
	H3C
	LS-5560X-30C-EI
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	摄像头枪机
	大华
	DH-IPC-HFW5233M
	2019.11.29
	26
	2027.1.18

	摄像头枪机
	大华
	DH-SD-49D412U-HN
	2019.11.29
	4
	2027.1.18

	摄像头枪机
	大华
	DH-IPC-HFW5233M
	2019.11.29
	4
	2027.1.18

	半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5233R
	2019.11.29
	2
	2027.1.18

	半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5233R
	2019.11.29
	36
	2027.1.18

	半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5233R
	2019.11.29
	3
	2027.1.18

	全景摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW5443DM-AS-I1
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	特写摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5233R-ZAS
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	管理调度平台
	大华
	V1.0
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	高清NVR
	大华
	DH-NVR608-32-4KS2
	2019.11.29
	4
	2027.1.18

	流媒体服务器
	大华
	DH-DSS-P8500S3A
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	大华
	DH-DC-IHB645(S)
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	拾音器
	快鱼
	WAY450HD2X
	2019.11.29
	43
	2027.1.18

	视频主机
	大华
	DH-HVR0404FE-S-H
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	硬盘
	希捷
	ST4000VM000
	2019.11.29
	34
	2027.1.18

	防爆对讲分机
	展亚
	ZY-M7101K3
	2019.11.29
	17
	2027.1.18

	防爆对讲主机
	展亚
	ZY-S3200DJ-KS
	2019.11.29
	3
	2027.1.18

	报警主机
	展亚
	ZY-S3316BJ-N
	2019.11.29
	3
	2027.1.18

	报警管理主机
	展亚
	ZY-S4316HJ-G
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	双门控制器
	海康
	DS-K2602
	2019.11.29
	13
	2027.1.18

	门禁锁
	海康
	磁力锁
	2019.11.29
	13
	2027.1.18

	id发卡器
	海康
	DS-K1F100-D8E
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	集供电源
	明缔
	12V10A
	2019.11.29
	22
	2027.1.18

	解码器
	大华
	DH-NVD1805DH-4I-4K
	2019.11.29
	1
	2027.1.18

	管理交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2019.11.29
	1
	2027.1.18


2.苏州市看守所安防系统数字化升级改造
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	48口交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2018.8.8
	50
	2027.1.18

	24口交换机
	H3C
	LS-S5110-10P
	2018.8.8
	20
	2027.1.18

	可视对讲分机
	展亚
	ZYDJ-01A
	2018.8.8
	104
	2027.1.18

	对讲管理主机
	展亚
	ZYDJ-01B
	2018.8.8
	36
	2027.1.18

	触摸屏
	声浪
	EA-5602A
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	双门控制器
	展亚
	ZYMJK-02
	2018.8.8
	43
	2027.1.18

	门禁锁
	展亚
	ZYMJS-01
	2018.8.8
	0
	2027.1.18

	门禁密码读卡器
	展亚
	ZYMJD-M01
	2018.8.8
	83
	2027.1.18

	开门按钮
	国产
	86型
	2018.8.8
	3
	2027.1.18

	门磁
	国产
	标配
	2018.8.8
	83
	2027.1.18

	ID卡发卡器
	展亚
	MSMJSF-01
	2018.8.8
	2
	2027.1.18

	电源及箱体
	国产
	定制
	2018.8.8
	43
	2027.1.18

	智能交互终端
	展亚
	ZYJH-01A
	2018.8.8
	104
	2027.1.18

	触摸一体机
	展亚
	ZYXS-19
	2018.8.8
	104
	2027.1.18

	电源控制器
	展亚
	ZYDY-02B
	2018.8.8
	104
	2027.1.18

	人脸识别模块
	展亚
	ZYMK-RL01
	2018.8.8
	104
	2027.1.18

	报警主机
	展亚
	ZYBJ-ZJ16
	2018.8.8
	20
	2027.1.18

	报警通讯转换器
	展亚
	ZYBJ-ZH24V
	2018.8.8
	20
	2027.1.18

	报警显示屏
	展亚
	ZYBJ-32-WIN
	2018.8.8
	20
	2027.1.18

	外接音箱
	展亚
	ZYKS23B
	2018.8.8
	20
	2027.1.18

	声光报警器
	展亚
	ZYBJ-HJ24V
	2018.8.8
	47
	2027.1.18

	报警管理主机
	展亚
	定制
	2018.8.8
	3
	2027.1.18

	报警联动平台
	展亚
	定制
	2018.8.8
	4
	2027.1.18

	语音总控平台
	声浪
	EA-5600R
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	语音分控平台
	声浪
	EA-5600T
	2018.8.8
	3
	2027.1.18

	六路调音台
	声浪
	ES-6P
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	IP网络音频采集终端
	声浪
	EA-5670
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	寻呼话筒
	声浪
	CL-215A
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒
	声浪
	EA-5602A
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	有源音箱
	声浪
	EA-5607
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	十六路电源控制器
	声浪
	EA-2163
	2018.8.8
	1
	2027.1.18

	7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒
	声浪
	EA-5602A
	2018.8.8
	3
	2027.1.18

	壁挂式有源音箱(带100V定压备份功能)
	声浪
	EA-5607NB
	2018.8.8
	66
	2027.1.18

	工业连接器
	国产
	220V/32A-3P
	2018.8.8
	40
	2027.1.18

	光口模块
	H3C
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	2018.8.8
	140
	2027.1.18


3.第四看守所视频管理室搬迁建设
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	12路调音台
	itc
	TS-14PFX-4
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	24口交换机
	H3C
	S5120V2-28P-LI
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	UPS主机
	全汉
	GrandEL30K
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	UPS电池组
	全汉
	12V120AH
	2021.8.23
	64
	2027.1.18

	显示屏
	大华
	DHL460UCM-EF
	2021.8.23
	32
	2027.1.18

	LED屏幕
	天合光电
	P3.75
	2021.8.23
	5.2
	2027.1.18

	话筒
	itc
	TS-338
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	矩阵输入板（扩容）
	大华
	DH-VEC0404HH-M70
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	矩阵输出板（扩容）
	大华
	DH-VDC0405H-M70
	2021.8.23
	4
	2027.1.18

	异步网口控制卡
	中慧
	ZH-BM-01-AC
	2021.8.23
	4
	2027.1.18

	电源
	中慧
	ZH-AP-01-MD
	2021.8.23
	14
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	2021.8.23
	2
	2027.1.18

	信息显示终端
	海信
	65WR30A
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	地图显示终端
	海信
	65WR30A
	2021.8.23
	1
	2027.1.18


4.苏州市第二看守所监区扩建项目智能化
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	交换机
	H3C
	S5130S-52P-EI
	2018.11.18
	3
	2027.1.18

	交换机
	H3C
	MS4300V2-28P
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	交换机
	H3C
	S5130S-52P-EI
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	交换机
	H3C
	S5130S-52P-EI
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-GJZ23D-IS
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD2525ZF-IS
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2DE7330IW-A
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5A26FWD-IZS
	2018.11.18
	5
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2DE7330IW-A
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5A26FWD-IZS
	2018.11.18
	8
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5A26FWD-IZS
	2018.11.18
	6
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5A26FWD-IZS
	2018.11.18
	5
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-GJZ23D-IS
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	蓄电池
	台达
	24V100AH
	2018.11.18
	20
	2027.1.18

	蓄电池屏（柜）
	台达
	A20
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	录音电话
	国威
	WS848-K418
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	视频系统设备
	海康威视
	IDS-8632NX-I8/S
	2018.11.18
	4
	2027.1.18

	门禁主机
	海康威视
	DS-2604
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	门禁主机
	海康威视
	DS-K1T606MF
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	输入设备
	海康威视
	ST4000VX000
	2018.11.18
	32
	2027.1.18

	输入设备
	海康威视
	DS-GNF9HS04L-H4
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频传输设备
	海康威视
	DS-6904UD
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CS54DOB-S
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	2018.11.18
	7
	2027.1.18

	输出设备
	创维
	H46PJFS-HB
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	输入设备
	美一
	TBV-ZT8110
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	输入设备
	美一
	TBV-8T8201A
	2018.11.18
	2
	2027.1.18

	服务器
	戴尔
	R730
	2018.11.18
	1
	2027.1.18

	输入设备
	海康威视
	DS-K1T30OMF
	2018.11.18
	1
	2027.1.18


5.监管医院医疗信息化系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	虚拟化服务器
	Dell
	R540
	2019.12.21
	4
	2027.1.18

	前置机服务器
	Dell
	R540
	2019.12.21
	2
	2027.1.18

	数据备份一体设备
	鼎甲
	DK2110
	2019.12.21
	1
	2027.1.18

	数据中心存储
	Dell
	SC3020
	2019.12.21
	1
	2027.1.18

	数据库审计系统
	天融信
	TA-12414-DB-SC
	2019.12.21
	1
	2027.1.18

	网闸
	启明星辰
	GAP-6000-5610BD
	2019.12.21
	1
	2027.1.18

	核心交换机
	H3C
	S7506E
	2019.12.21
	1
	2027.1.18

	接入交换机
	H3C
	S5130S-52P-EI
	2019.12.21
	3
	2027.1.18


6.监管智能化项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	拾音器
	海康威视
	DS-2FP2020
	2018.11.9
	307
	2027.1.18

	鹅颈电容麦克风
	SENLANG
	ES-338
	2018.11.9
	8
	2027.1.18

	时序电源
	SENLANG
	ES-PAD9275
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	调音台
	YAMAHA
	MG16XU
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	音频处理器
	SENLANG
	ES-P880
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	LED显示屏
	南京恒彩
	P4.75
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	触摸屏
	展亚
	ZYCM55A
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	对讲主机
	展亚
	ZYDJ-01B
	2018.11.9
	22
	2027.1.18

	防暴对讲分机
	展亚
	ZYDJ-01A
	2018.11.9
	99
	2027.1.18

	智能交互终端
	展亚
	ZYJH-01A
	2018.11.9
	87
	2027.1.18

	触摸一体机
	展亚
	ZYXS-19
	2018.11.9
	83
	2027.1.18

	触摸一体机
	展亚
	ZYXS-19
	2018.11.9
	4
	2027.1.18

	车底探测
	海康威视
	MV-PD030001-01
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	AB门控制器
	展亚
	ZYMJK-02
	2018.11.9
	2
	2027.1.18

	主机
	海康威视
	DS-GNF9HS04-H4
	2018.11.9
	6
	2027.1.18

	8口交换机
	华为
	S5720-12TP-LI-AC
	2018.11.9
	6
	2027.1.18

	UPS主机
	台达
	HPH120K
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	大屏拼接单元
	海康威视
	DS-D2046NL-WF
	2018.11.9
	36
	2027.1.18

	温湿度显示器
	海康威视
	IS-TH100-A
	2018.11.9
	9
	2027.1.18

	温湿度显示器
	海康威视
	IS-TH100-A
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	视频综合矩阵平台1
	海康威视
	DS-B20-9
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	视频综合矩阵平台2
	海康威视
	DS-B20-27
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	磁盘存储阵列
	海康威视
	DS-A71036R/RQ
	2018.11.9
	13
	2027.1.18

	云存储管理服务器
	海康威视
	DS-A5120RL-CVMN
	2018.11.9
	2
	2027.1.18

	8口接入交换机
	华为
	S5720-12TP-LI-AC
	2018.11.9
	87
	2027.1.18

	24口交换机
	华为
	S5720-28P-LI-AC
	2018.11.9
	18
	2027.1.18

	48口交换机
	华为
	S5720-52P-LI-AC
	2018.11.9
	71
	2027.1.18

	核心交换机
	华为
	S7706
	2018.11.9
	2
	2027.1.18

	防火墙
	华为
	USG6550
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	数据管理服务器
	展亚
	定制
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2018.11.9
	87
	2027.1.18

	吸顶音箱
	SENLANG
	CA-610
	2018.11.9
	32
	2027.1.18

	室外音箱
	SENLANG
	EA-5682A
	2018.11.9
	20
	2027.1.18

	调音台
	YAMAHA
	MG16XU
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	访客管理主机
	展亚
	ZYFKS3007
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	指纹柜
	展亚
	ZYG36C
	2018.11.9
	10
	2027.1.18

	显示器
	创维
	M49LA
	2018.11.9
	12
	2027.1.18

	报警主机
	上海广拓
	A7-256Bi-C
	2018.11.9
	2
	2027.1.18

	报警管理主机
	展亚
	ZY-S3316BJ-N
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	4路解码器
	海康威视
	DS-6904UD-T/C
	2018.11.9
	4
	2027.1.18

	电插锁
	海康威视
	DS-K4H250DC
	2018.11.9
	154
	2027.1.18

	门灯
	展亚
	配套
	2018.11.9
	87
	2027.1.18

	网络核心设备
	华为
	S7706
	2018.11.9
	2
	2027.1.18

	人脸比对服务器
	展亚
	ZY-RLS400D
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	报警采集箱
	展亚
	ZYBJ-ZJ16
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	报警采集箱
	展亚
	ZYBJ-ZJ16
	2018.11.9
	17
	2027.1.18

	高清单目全景网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD6735HWD-IZF
	2018.11.9
	174
	2027.1.18

	高清防暴半球
	海康威视
	DS-2CD2125HK-GA
	2018.11.9
	333
	2027.1.18

	高清枪机
	海康威视
	DS-2CD2T26CA-GA
	2018.11.9
	168
	2027.1.18

	高清枪机
	海康威视
	DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF
	2018.11.9
	8
	2027.1.18

	星光级高空球机
	海康威视
	DS-2DF8226I-WX
	2018.11.9
	8
	2027.1.18

	高清防暴全景半球
	海康威视
	DS-2CD6735HWD-IZF
	2018.11.9
	11
	2027.1.18

	特写摄像机
	海康威视
	DS-2CD5124HWD-IZF
	2018.11.9
	14
	2027.1.18

	会见摄像头
	海康威视
	DS-2CS54D0B-S
	2018.11.9
	5
	2027.1.18

	鹅颈电容麦克风
	SENLANG
	ES-338
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	对讲服务器
	DELL
	R430
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	报警管理服务器
	DELL
	R430
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	门禁服务专用服务器
	DELL
	R430
	2018.11.9
	1
	2027.1.18

	服务器
	DELL
	R430
	2018.11.9
	6
	2027.1.18


7.监管智能化项目新增设备采购
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	语音程控交换机
	思孚（SOPHO）
	iP6000
	2020.2.26
	1
	2027.1.18

	信息发布屏
	展亚
	ZYAFPT03-X
	2020.2.26
	16
	2027.1.18

	交换机
	华为
	S5720-12TP-LI-AC
	2020.2.26
	1
	2027.1.18

	交换机
	华为
	S5720-12TP-LI-AC
	2020.2.26
	1
	2027.1.18

	视频摄像设备
	海康威视
	DS-2CD2525FST-IS
	2020.2.26
	5
	2027.1.18

	背景音乐系统设备
	SENLANG
	EA-5600R
	2020.2.26
	1
	2027.1.18

	开关电源设备
	上海广拓
	DC12V1A
	2020.2.26
	4
	2027.1.18

	梯控主机
	展亚
	ZYMJK-04-Y
	2020.2.26
	4
	2027.1.18

	模块（模块箱）
	展亚
	Coreya-OTE-1712
	2020.2.26
	4
	2027.1.18


8.苏州市“智慧磐石”项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	智能预警跟踪终端
	晨鹰
	CY-JK0192-XB
	2019.3.23
	10
	2027.1.18

	多镜头全景拼接摄像机
	晨鹰
	CY-JK0114-ZD
	2019.3.23
	12
	2027.1.18

	360°鹰眼摄像机
	海康威视
	iDSDP1636ZIX-D/237(5mm)(B)
	2019.3.23
	3
	2027.1.18

	高清网络球型摄像机
	海康威视
	DSDF8237IW-D
	2019.3.23
	8
	2027.1.18

	视频摄像设备
	国产
	定制
	2019.3.23
	25
	2027.1.18

	视频摄像设备
	国产
	定制
	2019.3.23
	25
	2027.1.18

	电源设备
	国产
	24V5A
	2019.3.23
	25
	2027.1.18

	相控阵警戒雷达
	晨鹰
	CY-JK072-HH
	2019.3.23
	14
	2027.1.18

	雷达报警服务器
	晨鹰
	P410
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	24口光电交换机
	H3C
	S5130SP-EI
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	车底安全检查扫描系统
	海康威视
	MV-PD030001-01
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	延伸拓展型智能集成箱-双屏
	晨鹰
	CY-SW00508TP19D
	2019.3.23
	3
	2027.1.18

	延伸拓展型智能集成箱-单屏
	晨鹰
	CY-SW00508TP19D
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	广播号角-30W定阻-8欧姆
	晨鹰
	TAR
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	16口千兆电口交换机
	H3C
	S5130SP-EI
	2019.3.23
	7
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-SX-MM850
	2019.3.23
	14
	2027.1.18

	UPS电源-600W-1500WH
	科士达
	YDC9101
	2019.3.23
	7
	2027.1.18

	多业务光端机
	晨鹰
	CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2
	2019.3.23
	9
	2027.1.18

	探照灯
	晨鹰
	XH-SW091E15T-GX
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	无线报警接收主机
	晨鹰
	CY-SW0334
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	无线报警手持终端
	晨鹰
	CY-SW0324
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	单路门禁控制器
	晨鹰
	CY-MJ021
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	门禁终端
	晨鹰
	CY-MJ011
	2019.3.23
	8
	2027.1.18

	智能型电机锁
	晨鹰
	DJ02ST
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	自动闭门器
	晨鹰
	HT7003
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	网络版拓展型五色报警系统
	晨鹰
	CY-Z3204
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	语音对讲分机
	晨鹰
	CY-S1601
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	应急报警控制终端
	晨鹰
	CY-Z3016
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	46英寸高清液晶显示器
	创维
	M46LED-YC
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	单路高清视频解码器
	晨鹰
	VD1004Q
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	视频综合平台（全高清编码云节点5套、KVM功能节点1台）
	1 套
	TENDZONEMCU；TENDZONEMCNE；TENDZONEMCND；
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	触屏控制键盘
	海康威视
	DSK
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	46"LCD大屏拼接单元
	海康威视
	DS-D2046NL-C
	2019.3.23
	12
	2027.1.18

	LED显示屏
	国产
	国标
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	LED显示屏控制平台
	国产
	定制
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	网络半球
	海康威视
	DSCD5126FWD-IZ(2.8mm
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	拾音器
	海康威视
	IS-SYQ100-A/K
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	硬盘录像机
	海康威视
	DSN-I16
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	汇聚交换机
	H3C
	S5130SP-EI
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	输入设备
	海康威视
	ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA
	2019.3.23
	16
	2027.1.18

	控制主机
	晨鹰
	CY-JX071
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	应急报警控制终端
	晨鹰
	CY-Z3016
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	门禁对讲主机
	晨鹰
	CY-MJ071
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	值班室电容式指纹采集仪
	晨鹰
	CY-Z6101
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	联动终端
	晨鹰
	CY-SW008F
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	联动服务器
	晨鹰
	CY-B1501B
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	网络版拓展型五色报警系统
	晨鹰
	CY-Z3204
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	执勤管控服务器
	晨鹰
	CY-SW083MB
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	执勤管控调度台
	晨鹰
	CY-SW082M
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	反无人机干扰器
	海康威视
	UAV-D04JA（V1.1）
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	六轴无人机
	海康威视
	UAV-MX6100A套装F
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	综合勤务管控系统服务器
	晨鹰
	CY-iPS100
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	三维地图服务器及软件模块
	晨鹰
	CY-iPS100SD
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	接入网关
	晨鹰
	XH-UC081MP-ZX
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	模拟电话接入板卡-8路
	晨鹰
	XH-UC081LT8-ZX
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	无线集群接入板卡-2路
	晨鹰
	XH-UC081WT2-ZX
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	广播业务接入板卡-2路
	晨鹰
	XH-UC081BC2-ZX
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	桌面指挥终端
	晨鹰
	XH-UC021DT-ZX
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	移动管控服务器
	晨鹰
	CY-SW084LS15B
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	指挥中心台式麦克风
	晨鹰
	QYNS
	2019.3.23
	11
	2027.1.18

	移动手持终端
	晨鹰
	CY-SW0091
	2019.3.23
	5
	2027.1.18

	拓展型智能防暴枪柜
	晨鹰
	CY-JX011T
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	阀控卷绕铅酸电池
	晨鹰
	6-SPB-25
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	通用全钢密码保险箱
	晨鹰
	CY-JX091GS
	2019.3.23
	2
	2027.1.18

	离位报警系统定位阅读主机
	晨鹰
	CY-QZ9001
	2019.3.23
	4
	2027.1.18

	智能在岗状态监测服务器
	晨鹰
	CY-AI018LS8
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	智能语音报警识别终端
	晨鹰
	CY-AI038LS8
	2019.3.23
	7
	2027.1.18

	勤务数据采集服务器
	晨鹰
	CY-Z5230B
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	勤务数据分析系统服务器
	晨鹰
	CY-Z5220B
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	信息引接网闸
	TENDZONE
	MCU
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	引接地方单位信息
	TENDZONE
	MCND
	2019.3.23
	1
	2027.1.18

	引接目标单位信息
	TENDZONE / 惠普
	MCN-100D；HP 27-r174cn；H3C LS-5500V2-30F-EI
	2019.3.23
	1
	2027.1.18


9.视频会议系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	高清摄像机
	科达
	KEDA MOON50
	2020.2.27
	2
	2027.1.18

	高清视频会议终端
	科达
	KEDA H800
	2020.2.27
	1
	2027.1.18

	高清视频会议终端
	科达
	KEDA H800
	2020.2.27
	1
	2027.1.18

	高清视频会议终端
	科达
	KEDA H800
	2020.2.27
	1
	2027.1.18

	高清摄像机
	科达
	KEDA MOON50
	2020.2.27
	1
	2027.1.18

	鹅颈话筒
	佰特
	BD-8070
	2020.2.27
	1
	2027.1.18


10.新建隔离点-远程提讯
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	8口交换机
	TP-LINK
	TL-SG2008D
	2022.7.1
	8
	2027.1.18

	提审摄像机
	海康
	DS-65VC0301
	2022.7.1
	4
	2027.1.18

	全景摄像机
	科达
	IPC2233
	2022.7.1
	4
	2027.1.18

	特写摄像机
	科达
	IPC2233
	2022.7.1
	4
	2027.1.18

	远程视频终端
	海康
	DS-65VT0050
	2022.7.1
	4
	2027.1.18

	远程视频主机
	科达
	SVR2931-TX
	2022.7.1
	4
	2027.1.18

	全向麦克风
	海天
	HT809
	2022.7.1
	8
	2027.1.18

	有源音箱
	乐好
	207
	2022.7.1
	8
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	国产
	配套
	2022.7.1
	8
	2027.1.18

	电子笔录
	禾嘉
	S3000
	2022.7.1
	8
	2027.1.18


11.旧有弱电系统改造
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	24口接入交换机
	H3C
	S5120V2-28P-LI
	2020.12.14
	2
	2027.1.18

	8口接入交换机
	H3C
	S5008PV2-EI
	2020.12.14
	4
	2027.1.18

	48口接入交换机
	H3C
	S5048PV3-EI
	2020.12.14
	2
	2027.1.18

	高清半球摄像机
	中慧天迈
	
	2020.12.14
	8
	2027.1.18

	高清半球摄像机
	中慧天迈
	
	2020.12.14
	89
	2027.1.18

	ups蓄电池1
	伯施泰
	12V120AH
	2020.12.14
	96
	2027.1.18

	显示单元
	大华
	DH-LM49-S200
	2020.12.14
	12
	2027.1.18

	ups主机
	台达
	HPH120K
	2020.12.14
	1
	2027.1.18

	拼接单元
	大华
	DHL460UCH-ES
	2020.12.14
	21
	2027.1.18

	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7708N-I4
	2020.12.14
	2
	2027.1.18

	UPS蓄电池2
	伯施泰
	12V100AH
	2020.12.14
	64
	2027.1.18

	UPS主机
	台达
	HPH120K
	2020.12.14
	1
	2027.1.18

	显示单元
	大华
	DH-LM49-S200
	2020.12.14
	3
	2027.1.18

	显示单元
	大华
	DH-LM49-S200
	2020.12.14
	28
	2027.1.18

	显示屏
	海信
	LED65W20
	2020.12.14
	4
	2027.1.18

	AB门禁控制器
	海康威视
	DS-K260XYZ-ABC
	2020.12.14
	2
	2027.1.18

	拼接屏
	大华
	DHL460UCH-ES
	2020.12.14
	4
	2027.1.18

	双门控制器
	海康威视
	DS-K260XYZ-ABC
	2020.12.14
	24
	2027.1.18

	门禁锁
	海康威视
	DS-K4H250ESC
	2020.12.14
	24
	2027.1.18

	门禁密码读卡器
	海康威视
	DS-K1107MK
	2020.12.14
	48
	2027.1.18

	电源及箱体
	固尚
	GSON-A5
	2020.12.14
	20
	2027.1.18

	AB门专业电插锁
	云企商
	UQS200M4
	2020.12.14
	4
	2027.1.18


12.监所远程提讯指挥系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	24口交换机
	华为
	S5700-28TP-LI-AC
	2016.7.12
	2
	2027.1.18

	中小容量视频业务平台
	科达
	KDM2801A
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	集中存储磁阵
	科达
	VS200G-32T
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	数字音频主机
	科达
	ATBOX
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	对话管理音箱
	漫步者
	R1000TC
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	4路高清视频解码器
	科达
	KDM2510-D04F
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	单模模块
	华为
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm10kmLC)
	2016.7.12
	3
	2027.1.18

	服务器
	戴尔
	R730
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	管理计算机
	联想
	ThinkCentre M6500t-D303 i5-4590
	2016.7.12
	1
	2027.1.18

	单路高清视频解码器
	科达
	KDM2510-D01F
	2016.7.12
	1
	2027.1.18


13.苏州市公安局智慧监管
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	24口交换机
	H3C
	Ls-S5110-10P
	2019.11.20
	12
	2027.1.18

	48口交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2019.11.20
	12
	2027.1.18

	汇聚交换机
	H3C
	LS-7506E-NonPoE
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	48口交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	可视对讲模块
	展亚
	ZY-D257-KS
	2019.11.20
	135
	2027.1.18

	对讲管理主机
	展亚
	ZY-S3200DJ-KS
	2019.11.20
	47
	2027.1.18

	对讲分机
	展亚
	ZY-M7101KS
	2019.11.20
	229
	2027.1.18

	红外高清防暴半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5293R-F
	2019.11.20
	32
	2027.1.18

	防油污摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW7293M-AF
	2019.11.20
	15
	2027.1.18

	红外高清人脸比对枪机
	大华
	DH-IPC-HFW8499K-ZF
	2019.11.20
	90
	2027.1.18

	高清球型摄像机
	大华
	DH-SD-6C3230UE-HN
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	摄像头球机
	大华
	DH-SD-6A9230UA-HNI
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	会议主机
	大华
	DH-VCS-MCU9530
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	管理客户端
	大华
	DH-VCS-RRS9016-V2
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	视频会议主机
	大华
	DH-VCS-CMS1000
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	视频会议主机
	大华
	DH-VCS-TS4000
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	云存储数据存储节点
	大华
	DH-CSS7136S-ERD
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	硬盘
	大华
	ST4000NM0025
	2019.11.20
	108
	2027.1.18

	智能交互终端（人脸识别接口）
	展亚
	MQ-M7200ZD
	2019.11.20
	135
	2027.1.18

	固定式巡视触摸屏
	展亚
	ZYXS-19
	2019.11.20
	135
	2027.1.18

	电源管理模块
	展亚
	ZY-G4164-DY
	2019.11.20
	135
	2027.1.18

	对讲管理主机
	展亚
	ZY-S3200DJ-KS
	2019.11.20
	47
	2027.1.18

	一体化终端
	飞显
	FX-LHD5500G
	2019.11.20
	4
	2027.1.18

	呼叫器
	飞显
	FX204
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	会议终端
	大华
	DH-VCS-TS4000
	2019.11.20
	16
	2027.1.18

	麦克风
	大华
	DH-VCS-DD-30
	2019.11.20
	16
	2027.1.18

	视频会议MCU
	大华
	DH-VCS-MCU9530
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	录播服务器
	大华
	DH-VCS-RRS9016-V2
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	视频会议管理平台
	大华
	DH-VCS-CMS1000
	2019.11.20
	1
	2027.1.18

	智能控制器
	FIDEL
	F-03-32P
	2019.11.20
	8
	2027.1.18

	开关电源
	展亚
	ZY-G4164-DY
	2019.11.20
	8
	2027.1.18

	风机盘管温控器
	FIDEL
	FDLTC-04D
	2019.11.20
	118
	2027.1.18

	智能一体化供电模块
	展亚
	Coreya-OTE-1712
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	智能控制器
	展亚
	ZYDY-02A
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	管理平台
	FIDEL
	F/Smooth_1000_RT
	2019.11.20
	2
	2027.1.18

	交换路由引擎模块
	H3C
	LSQM3MPUB0
	2019.11.20
	6
	2027.1.18

	交流电源模块,1400W
	H3C
	LSQM1AC1400
	2019.11.20
	6
	2027.1.18

	端口板卡1
	H3C
	HLSQM2GP44TSSC0
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	端口板卡2
	H3C
	LSQM2GT48SC0
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	端口板卡3
	H3C
	LSQM2GT24PTSSC0
	2019.11.20
	3
	2027.1.18

	万兆光模块
	H3C
	SFP-XG-SX-MM850-D
	2019.11.20
	12
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-LX-SM1310-A
	2019.11.20
	24
	2027.1.18

	切换器
	山泽
	HV-604W
	2019.11.20
	1
	2027.1.18


14.看守所电教系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	交换机
	H3C
	S5016P-LI
	2015.10.9
	26
	2027.1.18

	电教服务器
	戴尔
	PowerEdge R720
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	调音台
	百特
	M-2550
	2015.10.9
	1
	2027.1.18

	视频编码器
	清鹤
	ECD-HD108
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	电教服务器
	戴尔
	PowerEdge R720
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	调音台
	百特
	M-2550
	2015.10.9
	1
	2027.1.18

	电视广播/点播模块
	清鹤
	Clear-A3000
	2015.10.9
	236
	2027.1.18


15.看守所高清视频系统改造
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	48口交换机
	H3C
	LS-S5110-10P
	2017.9.4
	60
	2027.1.18

	8口交换机
	H3C
	LS-S5110-10P
	2017.9.4
	16
	2027.1.18

	红外高清防爆半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5221R-AS
	2017.9.4
	465
	2027.1.18

	红外高清防暴一体式枪机
	大华
	DH-IPC-HFW5221B-AS
	2017.9.4
	241
	2027.1.18

	单目全景摄像机
	大华
	DH-IPC-HDB8331E-0185B
	2017.9.4
	231
	2027.1.18

	单目全景摄像机
	大华
	DH-IPC-HDB8331E-0185B
	2017.9.4
	231
	2027.1.18

	枪球联动球机
	大华
	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T
	2017.9.4
	16
	2027.1.18

	枪球联动球机
	大华
	DH-SD-6A9230DF-HNS
	2017.9.4
	16
	2027.1.18

	全景摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5221E-Z
	2017.9.4
	72
	2027.1.18

	特写摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW5221E-Z
	2017.9.4
	72
	2027.1.18

	高清网络摄像球机
	大华
	DH-SD-6A9226F-HNI
	2017.9.4
	2
	2027.1.18

	立式触摸屏指挥控制调度主机
	大华
	DH-LCS-S100
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	机柜式调音台
	YAMAHA
	MG10XU
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	高清数字矩阵
	大华
	DH-M60-7U
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	管理客户端
	戴尔
	PowerEdge R730
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	网关
	大华
	DH-AGS8100-LX-W
	2017.9.4
	4
	2027.1.18

	视频管理平台
	大华
	DH-DSS-P750-16-D(R)
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	云存储数据存储节点
	大华
	DH-CSS7136S-ER
	2017.9.4
	18
	2027.1.18

	管理客户端
	戴尔
	PowerEdge R730
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	管理客户端
	戴尔
	PowerEdge R730
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	视频矩阵
	大华
	DH-M60-7U
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	后级功放
	ITC
	TS-350PI
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	后级功放
	ITC
	TS-200PI
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	拾音器
	快鱼
	KYID30NX
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	拾音器
	快鱼
	KYID30NX
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5864-4K-YC
	2017.9.4
	2
	2027.1.18

	网关
	大华
	DH-AGS8101-LX-W
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	视频管理平台
	大华
	DH-DSS-P750-16-D(R)
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	有线麦克风
	ITC
	TS-338
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	管理客户端
	戴尔
	PowerEdge R730
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	视频管理平台
	大华
	DH-DSS-P750-16-D(R)
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	高清数字矩阵
	大华
	DH-M70-4U-E
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5864-4K-YC
	2017.9.4
	4
	2027.1.18

	专用视管理平台
	大华
	DH-DSS-P750-16-D(R)
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	网络键盘
	大华
	DH-NKB3000T
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	立式触摸屏
	大华
	DH-LCS-S100
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	4路嵌入式高清解码器
	大华
	DH-NVD0405DH-4K
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	解码器
	大华
	DH-NVD0405DH-4K
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	视频数据硬盘
	希捷
	2TB
	2017.9.4
	20
	2027.1.18

	高保真拾音器
	快鱼
	KYID30NX
	2017.9.4
	852
	2027.1.18

	SD存储卡
	金士顿
	32GB
	2017.9.4
	125
	2027.1.18

	万兆光模块
	H3C
	SFP-XG-SX-MM850-D
	2017.9.4
	32
	2027.1.18

	千兆光模块
	H3C
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	2017.9.4
	304
	2027.1.18

	4T硬盘
	希捷
	4TB
	2017.9.4
	621
	2027.1.18

	8路解码板
	大华
	DH-VDC0804H-M60
	2017.9.4
	7
	2027.1.18

	4路编码卡
	大华
	DH-VEC0404HH-M70
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	4路解码卡
	大华
	DH-VDC0404H-M70
	2017.9.4
	4
	2027.1.18

	8路编码卡
	大华
	DH-VEC0804HD-M60
	2017.9.4
	3
	2027.1.18

	8路解码卡
	大华
	DH-VDC0804H-M60
	2017.9.4
	3
	2027.1.18

	核心交换机（万兆）
	H3C
	LS-7506E
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	汇聚交换机（万兆）
	H3C
	LS-7506E-NonPoE
	2017.9.4
	1
	2027.1.18

	云存储元数据服务器(含云存储管理软件软件)
	大华
	DH-CSS9064X-800S
	2017.9.4
	2
	2027.1.18


16.监管支队指挥中心改造
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	交换机
	H3C
	S5120V2-28P-LI
	2021.8.23
	5
	2027.1.18

	无线话筒
	ITC
	T-521UH
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	无线话筒接收器
	ITC
	T-522S
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	高清解码器
	大华
	DH-NVD0905DH-4K
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	宣讲终端
	中慧天迈
	ZH-ET-01-XE
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	有线话筒
	ITC
	TS-354
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	室内小间距LED显示屏
	大华
	DH-PHSIA1.2-GH
	2021.8.23
	14.58
	2027.1.18

	液晶拼接单元
	大华
	DHL460UCM-EF
	2021.8.23
	3
	2027.1.18

	反馈抑制器
	ITC
	TS-224
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	时序电源
	ITC
	TS-820
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	音频处理器
	ITC
	TS-P440
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	投影仪
	夏普
	XG-D5680XA
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	业务卡
	中慧天迈
	ZH-BM-01-AC
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	输入板
	大华
	DH-VEC0404HH-M70
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	输出板
	大华
	DH-VDC0605H-M70
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	LED显示屏独立主控
	大华
	DH-LCS-S100
	2021.8.23
	4
	2027.1.18

	LED大屏控制器
	大华
	DH-M70-E
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	移动客户端
	戴尔
	Latitude 3400
	2021.8.23
	1
	2027.1.18

	调度终端
	中慧天迈
	ZH-CT-65-DD
	2021.8.23
	1
	2027.1.18


17.监管视频智能分析系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	智能视频分析仪
	EV8000
	EV8000-CS
	2015.10.9
	1
	2027.1.18

	服务器
	DELL
	PowerEdge R420
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	智能视频分析仪
	EV8000
	EV8000-CS
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	服务器
	DELL
	PowerEdge R420
	2015.10.9
	3
	2027.1.18

	智能视频分析仪
	EV8000
	EV8000-CS
	2015.10.9
	2
	2027.1.18

	智能视频分析仪
	EV8000
	EV8000-CS
	2015.10.9
	9
	2027.1.18

	智能视频分析仪
	EV8000
	EV8000-CS
	2015.10.9
	3
	2027.1.18


18.苏州市第四看守所监区改造项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	高清枪机
	海康威视
	DS-2CD2T26DWD-13
	2021.3.20
	10
	2027.1.18

	高清半球
	海康威视
	DS-2CD2126FDWDV2-IS
	2021.3.20
	8
	2027.1.18

	高清单目全景网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2726FDWDA2-IZS(2.7-12mm)
	2021.3.20
	5
	2027.1.18

	全向拾咅器
	海康威视
	DS-2FP4021-MD
	2021.3.20
	13
	2027.1.18

	大屏拼接单元
	海康威视
	DS-VW46/L35
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	4路解码器
	海康威视
	DS-6904UD
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	前段视频管理平台
	海康威视
	DS-VM21S-B
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I16
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	视频数据硬盘
	希捷
	ST4000NM0035 4T
	2021.3.20
	16
	2027.1.18

	双门控制器
	海康威视
	DS-K2602
	2021.3.20
	8
	2027.1.18

	门禁密码读卡器
	海康威视
	DS-K1104MK
	2021.3.20
	8
	2027.1.18

	IC卡发卡器
	海康威视
	DS-K1F100-D8E
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	防暴对讲分机
	海康威视
	DS-PEAP-CV1
	2021.3.20
	3
	2027.1.18

	对讲管理主机
	海康威视
	DS-PEA4H-10
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	报警主机
	海康威视
	DS-19A08-01BN
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	报警通讯转换器
	海康威视
	DS-19M08-ZS
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	声光报警器
	海康威视
	HC-103
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	报警管理主机
	海康威视
	DS-PK-LRT(433MHz)
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	UPS主机
	英威腾
	6KVA
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	ups蓄电池
	FSP
	100AH
	2021.3.20
	16
	2027.1.18

	高清全景半球
	海康威视
	DS-2CD2726FDWDA2-IZS(2.7-12mm)
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	特写摄像机
	海康威视
	DS-2CD2726FDWDA2-IZS(2.7-12mm)
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	电源
	海康威视
	12V 2A
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	全向拾咅器
	海康威视
	DS-2FP4021-MD
	2021.3.20
	2
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	海康威视
	DS-TH200-A/KB
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	审讯主机
	海康威视
	DS-GNF9HS04-H4
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	显示器
	AOV
	21.5英寸
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	窗口对讲
	德顺
	一拖二 10W
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	硬盘
	海康威视
	3.5英寸4T 7200 128M SATA3
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	24口交换机
	H3C
	LS5120V2-28P-LI
	2021.3.20
	3
	2027.1.18

	汇聚核心交换机
	H3C
	LS-5048PV5-EI
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	电话机
	得力
	录音电话机
	2021.3.20
	1
	2027.1.18

	普通话机
	得力
	普通话机
	2021.3.20
	1
	2027.1.18


19.相城区黄埭综合楼智能化
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	48口交换机
	华为
	S5720S-52P-LI-AC
	2020.5.28
	13
	2027.1.18

	48口千兆交换机
	华三
	LS-5130-52S-SI
	2020.5.28
	4
	2027.1.18

	防暴语音对讲分机
	冠霆
	GT-DJ100-2-F
	2020.5.28
	14
	2027.1.18

	语音对讲主机
	冠霆
	GT-DJ100-2-M
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	对讲主机
	冠霆
	GT-DJ100-2-M
	2020.5.28
	3
	2027.1.18

	高清半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW52432R-AS
	2020.5.28
	106
	2027.1.18

	高清半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW2433DR-AS
	2020.5.28
	37
	2027.1.18

	高清半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW2433R-AS
	2020.5.28
	17
	2027.1.18

	高清全景半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW8331E
	2020.5.28
	107
	2027.1.18

	高清一体枪式网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW8499K-ZF
	2020.5.28
	30
	2027.1.18

	高清半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW5243R-AS
	2020.5.28
	17
	2027.1.18

	高清一体枪式网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW8499K-ZF
	2020.5.28
	6
	2027.1.18

	云存储元数据服务器
	大华
	DH-CSS9064X-S2
	2020.5.28
	2
	2027.1.18

	云存储数据存储节点
	大华
	DH-CSS7336S-ERD
	2020.5.28
	12
	2027.1.18

	SAS硬盘
	希捷
	ST4000NM0025
	2020.5.28
	70
	2027.1.18

	视频终端
	大华
	DH-VCS-TS4000
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	纯后级功放
	欧比克
	01AVKPA5002(650W)
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	解码器
	海康
	DS-6904UD
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	UPS主机
	全汉
	Proline-31020L
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	蓄电池
	山特
	C12-65
	2020.5.28
	16
	2027.1.18

	高清解码器
	大华
	DH-NVD0405DH-2I-4K
	2020.5.28
	2
	2027.1.18

	前置放大器
	欧比克
	01ABKPA2181P
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	十路分区器
	欧比克
	01ABKPA2184B
	2020.5.28
	1
	2027.1.18

	汇聚交换机
	华为
	S5720S-52P-LI-AC
	2020.5.28
	10
	2027.1.18


20.监所指纹管控系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	指纹识别仪
	鸿达
	S500
	2016.7.27
	31
	2027.1.18


21.监管综合管理平台
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	通话分机
	展亚
	ZYD-02C
	2018.8.8
	40
	2027.1.18

	人像识别摄像机
	展亚
	ZYRL-01Y
	2018.8.8
	2
	2027.1.18

	访客管理主机
	展亚
	定制
	2018.8.8
	2
	2027.1.18

	访客管理主机
	展亚
	定制
	2018.8.8
	3
	2027.1.18

	二代身份证读卡器
	神思
	SS628
	2018.8.8
	2
	2027.1.18

	十六路录音管理卡
	展亚
	定制
	2018.8.8
	4
	2027.1.18


22.看守所定位管控系统项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	48口POE接入交换机
	华三
	LS-5130S-52C-PWR-HI
	2020.12.18
	26
	2027.1.18

	24口汇聚交换机
	华三
	LS-5130S-52C-PWR-HI
	2020.12.18
	3
	2027.1.18


23.家属远程亲情会见
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	视频主机
	中慧天迈
	ZH-6102
	2021.9.4
	1
	2027.1.18

	视频主机
	中慧天迈
	ZH-8110
	2021.9.4
	2
	2027.1.18

	远程视频主机
	中慧天迈
	ZH-6102
	2021.9.4
	1
	2027.1.18

	音视频终端
	中慧天迈
	ZH-8110
	2021.9.4
	4
	2027.1.18

	视频主机
	中慧天迈
	ZH-6102
	2021.9.4
	4
	2027.1.18

	音视频终端
	中慧天迈
	ZH-8110
	2021.9.4
	8
	2027.1.18

	远程视频主机
	中慧天迈
	ZH-6102
	2021.9.4
	1
	2027.1.18


24.武警门禁对讲改造项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	门禁终端
	晨鹰
	CY-MJ012E
	2021.9.8
	14
	2027.1.18

	单路门禁控制器
	晨鹰
	CY-MJ021
	2021.9.8
	7
	2027.1.18

	智能可视对讲主机
	晨鹰
	CY-SW0211
	2021.9.8
	1
	2027.1.18

	智能可视对讲分机
	晨鹰
	CY-SW0212
	2021.9.8
	2
	2027.1.18

	接入交换机
	H3C
	S5068PV2
	2021.9.8
	7
	2027.1.18

	汇聚交换机
	H3C
	S5130S-28P-EI
	2021.9.8
	1
	2027.1.18


25.看守所监区智能化改造
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	接入交换机
	H3C
	S5130S-52 P-EI
	2019.10.16
	4
	2027.1.18

	接入交换机
	H3C
	S5130S-52 P-EI
	2019.10.16
	2
	2027.1.18

	防暴对讲分机
	展亚
	ZY-M7101KS
	2019.10.16
	42
	2027.1.18

	防暴高清半球
	大华
	DH-IPC-HDBW5293R-HF
	2019.10.16
	84
	2027.1.18

	防暴高清枪机
	大华
	DH-IPC-HFW5493K-HF
	2019.10.16
	36
	2027.1.18

	防暴高清半球
	大华
	DH-IPC-HDBW5293R-HF
	2019.10.16
	2
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	大华
	DH-DC-HH645(S)
	2019.10.16
	1
	2027.1.18

	内存卡
	大华
	DH-PFM130-32
	2019.10.16
	84
	2027.1.18

	报警采集箱
	展亚
	ZY-S3316BJ-N
	2019.10.16
	8
	2027.1.18

	报警通讯转换器
	展亚
	配套
	2019.10.16
	8
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-SX-MM850
	2019.10.16
	16
	2027.1.18

	存储节点
	大华
	DH-CSS7136S-ERD
	2019.10.16
	2
	2027.1.18

	硬盘
	大华
	ST4000NM0025
	2019.10.16
	64
	2027.1.18

	插卡取电
	威尔特
	定制
	2019.10.16
	24
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-SX-MM850
	2019.10.16
	8
	2027.1.18

	桌面式防暴对讲主机
	展亚
	ZY-S3200DJ-KS
	2019.10.16
	4
	2027.1.18

	集中电源
	威尔特
	24V10A
	2019.10.16
	36
	2027.1.18


26.审讯系统
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	温湿度显示屏
	镭彩
	RC-HTT
	2013
	49
	2027.1.18

	插卡取电
	方祥
	相关设备及安装
	2013
	4
	2027.1.18


27.老三所行政楼及监区增加设备
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	签名捺印一体机
	禾嘉
	S3000
	2020.6.7
	0
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	启明
	QMRHT64
	2020.6.7
	4
	2027.1.18

	签名捺印版
	禾嘉
	S3000
	2020.6.7
	5
	2027.1.18

	有源音箱
	麦博
	B70
	2020.6.7
	5
	2027.1.18

	全向麦克风
	得胜
	BM-630C
	2020.6.7
	5
	2027.1.18

	远程终端
	海康
	DS-65VT205OR/SF
	2020.6.7
	5
	2027.1.18

	温湿度显示屏
	启明
	QMRHT64
	2020.6.7
	1
	2027.1.18

	55寸显示器（含安装移动支架）
	创维
	55B20
	2020.6.7
	9
	2027.1.18

	摄像机
	海康
	DS-65VC0305/SF
	2020.6.7
	5
	2027.1.18

	全景摄像机
	海康
	DS-SCH5302OE-DS/B
	2020.6.7
	5
	2027.1.18


28.视频综合管理平台购置
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	实战平台
	大华
	DH-DSS-P8500S3F
	2022.11.6
	1
	2027.1.18


29.协助破案远程指挥设备项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	远程管理设备
	中慧
	ZH-JT1022
	2022.3.22
	5
	2027.1.18


30.监管支队中心机房精密空调购置
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	风冷精密空调系统
	依米康
	SCA301DES/RCS45
	2023.5.15
	1
	2026.5.15


31.2010年监管搬家项目
	设备名称
	品牌
	型号
	采购时间
	数量
	往期运维结束时间

	48口交换机
	H3C
	LS-5130S-52P-EI
	2013
	27
	2027.1.18

	24口交换机
	H3C
	S5120V2-28P-LI
	2013
	16
	2027.1.18

	防火墙
	华为
	USG6550
	2013
	8
	2027.1.18

	核心交换机
	H3C
	S7506E
	2013
	1
	2027.1.18

	语音网关
	大华
	DH-AGS8100-LX-W
	2013
	2
	2027.1.18

	顺序电源启动器
	SENLANG
	ES-PAD9275
	2013
	5
	2027.1.18

	8路嵌入式硬盘录像机
	海康威视
	DS-7708N-I4
	2013
	1
	2027.1.18

	1T硬盘
	希捷
	1TB
	2013
	14
	2027.1.18

	光模块
	H3C
	SFP-GE-SX-MM850
	2013
	2
	2027.1.18

	防火墙业务板模块
	华为
	USG6550
	2013
	1
	2027.1.18

	网关
	大华
	DH-AGS8100-LX-W
	2013
	2
	2027.1.18

	终端
	联想
	ThinkCentre M6500t-D303 i5-4590
	2013
	30
	2027.1.18

	台式网络键盘
	大华
	DH-NKB3000T
	2013
	1
	2027.1.18

	吸顶辅助音箱
	SENLANG
	CA-610
	2013
	2
	2027.1.18

	吸顶主音箱
	SENLANG
	CA-610
	2013
	2
	2027.1.18

	四画面分割器
	大华
	DH-VEC0404HH-M70
	2013
	6
	2027.1.18

	功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2013
	2
	2027.1.18

	会议话筒
	佰特
	BD-8070
	2013
	3
	2027.1.18

	55寸液晶彩电
	创维
	55B20
	2013
	2
	2027.1.18

	声光报警器
	展亚
	ZYBJ-HJ24V
	2013
	3
	2027.1.18

	电话报警主机
	展亚
	ZY-S3316BJ-N
	2013
	1
	2027.1.18

	声光报警主机
	展亚
	ZY-S3316BJ-N
	2013
	1
	2027.1.18

	4编组调音台
	YAMAHA
	MG16XU
	2013
	1
	2027.1.18

	主音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2013
	2
	2027.1.18

	辅助音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2013
	2
	2027.1.18

	返听音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2013
	2
	2027.1.18

	超低音音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2013
	2
	2027.1.18

	主音箱功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2013
	1
	2027.1.18

	辅助音箱功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2013
	1
	2027.1.18

	返听功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2013
	1
	2027.1.18

	超低音功放
	SENLANG
	ES-350PI
	2013
	1
	2027.1.18

	无线话筒
	ITC
	T-521UH
	2013
	2
	2027.1.18

	电源时序器
	SENLANG
	ES-PAD9275
	2013
	4
	2027.1.18

	投影机
	夏普
	XG-D5680XA
	2013
	3
	2027.1.18

	扩声音箱
	SENLANG
	PN-SK5607B
	2013
	6
	2027.1.18

	双手持无线话筒
	ITC
	T-521UH
	2013
	3
	2027.1.18

	反馈抑制器
	ITC
	TS-224
	2013
	3
	2027.1.18



（三）维保服务内容和要求
1、本项目采取包工包料的大包干形式为采购人提供服务。即在维护期内包含系统维护所需的所有零配件更换、人工等一切费用。
2、响应单位应建立必须的备品备件库来保证维修的及时进行。若服务提供方在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由维护方承担,如无法修复，维护方应购置相同产品，作为备品备件。
3、响应单位应为本项目准备专用的仓库用于备品备件、仪器仪表的存放和管理，应自担风险和费用，负责维修备件和材料在运抵现场前的仓储和保管，除此之外应确保关键系统硬件设备的备品备件快速及时到位，提供现场支持服务，建立设备故障备品备件供应到现场的切实可行的方案，备品备件到采购方现场的最长时间不应超过48小时；若响应单位解决不了问题，需请求第三方解决，产生的费用由响应单位承担。
4、在现有设备范围内，响应单位应对采购方信息系统进行定期的维护管理和配置优化，确保采购方整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据采购方需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。
5、响应单位应定期检查采购方存储系统的运行状态，确保数据存储安全可靠，确保系统的可恢复性，及时根据采购方的数据存储量和数据安全要求问题，及时调整数据备份策略，保证备份存储介质的可用性和安全性，及时更换存在故障的存储备份设备。
6、必须提供7*24小时备件及现场支持服务。
7、维保设备清单中的不同设备构成了不同的系统，统称为智慧监管系统。包含前端数据存储系统、网络系统、智能交互系统等35个系统，响应单位应在进行设备维保的同时，保证34个系统的正常稳定运行，具体标准如下：
	序号
	系统名称
	正常稳定运行标准

	1
	前端数据存储系统
	前端摄像机7*24h无故障运行，前端数据存储24小时连续录像，检查录像资料保存周期应不小于30天，安防管理设备正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入大数据平台并保障数据资源及时上传。

	2
	网络系统
	公安网、局域网、互联网等网络系统7*24h正常稳定运行。局域网通过网络安全措施接入到公安网，实现民警对视音频信号的调取。

	3
	智能交互系统
	室内智能交互终端正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入大数据平台并保障数据资源及时上传。

	4
	巡控管理系统
	室内巡控管理通道触摸一体机正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入大数据平台并保障数据资源及时。

	5
	人员报告系统
	对讲设备正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入大数据平台并保障数据资源及时上传。

	6
	同步录音录像系统
	安防管理设备正常运行。

	7
	前端数据指挥调度系统
	前端指挥调度终端7*24h无故障运行，发生故障时，需恢复原系统，接入指挥调度平台并保障数据资源及时上传，实现上下级指挥调度。

	8
	应急报警系统
	设备7*24h运行，发生紧急情况能正常使用。报警设备正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入大数据平台并保障数据资源及时上传。

	9
	AB门门禁系统
	设备7*24h运行，发生紧急情况能正常使用。

	10
	智能电教系统
	运行正常，对所涉平台软件功能维护进行技术支持及原平台相关代码软件版本进行升级。

	11
	机房系统
	UPS主机7*24h，能给设备正常供电。机房系统7*24h正常稳定运行

	12
	违禁品检查系统
	设备7*24h运行。

	13
	短信平台
	短信通道设备正常运行。

	14
	前端采集系统
	前端采集摄像机正常运行。

	15
	警务公开系统
	警务公开触摸屏正常运行，对所涉平台软件功能维护进行技术支持及原平台相关代码软件版本进行升级。

	16
	视频智能分析系统
	视频图像能7*24h进行分析，保障对发生在监所内外、监舍内的各种异常行为的分级分类的预警分析和实时报警，对所涉平台软件功能维护进行技术支持及原平台相关代码软件版本进行升级。

	17
	远程单双向会见系统
	远程视频会见系统设备运行正常。

	18
	监所访客系统
	访客管理主机正常运行，身份信息与市局进行对接。

	19
	信息发布系统
	设备7*24h运行。

	20
	多媒体系统
	显示系统画面显示及保障扩声系统正常使用。

	21
	智能前端子系统
	前端摄像机7*24h无故障运行，前端数据存储24小时连续录像，检查录像资料保存周期应不小于30天，安防管理设备正常运行，发生故障时，需恢复原系统，接入平台并保障数据资源及时上传。

	22
	周界防控子系统
	相控阵雷达设备运行正常。

	23
	AB门车行通道管理子系统
	AB门车行通道装置和车底高清扫描成像系统设备运行正常。

	24
	点位管理子系统
	点位集成箱等各类执勤装备正常运行。

	25
	联动报警子系统
	报警设备正常运行，能7*24h实现与上级机关、目标单位、友邻中队一点触警、同步感知、多级响应，语音、视频、报警等，需要保障看守所报警信号与相关单位信号联动处置。

	26
	智能处置子系统
	智能处置设备正常运行。

	27
	勤务管理子系统
	系统功能运行正常。

	28
	三维实景子系统
	三维地图正常运行，重点部位进行7*24h重点监测，保障全景画面显示。

	29
	移动互联子系统
	系统功能运行正常。

	30
	安全管理子系统
	点位执勤设备规范管理，确保管理系统正常运行。

	31
	行为感知子系统
	行为感知系统7*24h正常运行。

	32
	语音识别子系统
	智能语音识别报警系统7*24h正常运行。

	33
	门禁系统
	确保相关设备提供7*24h人员认证与进出的正常运行。

	34
	广播系统
	广播设备运行正常。

	35
	监区对讲警情处置系统
	平台 7×24 小时稳定运行，实现民警手动登记、终端智能报警双来源指令接入；支持指令下发、指派、流转全流程操作；自动关联前端回放，实现处警全程留痕；具备领导审批、历史追溯、数据统计分析功能；与现有对讲系统、前端系统、门禁系统实现无缝联动。


注明：除应保证以上设备和系统正常运行外，响应单位还应满足以下维保要求：
①响应单位在服务期内应根据采购方需要，对维保设备清单中的设备上的软件提供免费的升级、优化、提升等服务，确保系统的稳定高效安全运行。
②须采取相应措施，结合公安特定行业要求，针对核心业务数据库进行物理性及结构性优化，包括性能加速、磁盘卷分配、数据文件布局、升级等措施，提升核心业务数据库的可用性和数据安全。
③定期检查维保设备上的在线备份系统运行的状态，根据采购方数据增长情况来及时调整数据备份策略，确保备份数据的可恢复性；定期对操作系统及数据库系统进行系统备份，并在需要时实施恢复操作。
④须针对监区对讲警情处置系统建立常态化安全巡检机制，定期开展系统信息安全巡检，覆盖平台应用、接口服务、数据库、对接链路、前端交互终端、对讲主机等软硬件。结合采购方监管业务需求变化，及时研判安全风险，动态调整、持续优化安全防护策略，优化访问权限控制、接口鉴权、操作审计、数据传输防护等配置，保障平台安全策略适配业务场景，确保监区对讲警情处置平台持续处于最佳安全防护状态，防范越权访问、违规调用、数据泄露等安全风险。
（四）项目实施具体要求
1.方案要求：响应单位须在响应文件中提供如下方案：根据智慧监管要求的建设系统提供项目整体维保技术方案；根据公安监管场所数据保密制度及设备维修数据安全系统还原提供数据安全保密方案；根据网络环境通道的服务能力保障提供数据通道服务方案；根据响应文件中采用科技信息化手段提供维保实施方案；根据人员配备及调用方案提供人员配备方案；根据维保项目特别常见的故障分析及处理方法提供重点难点分析方案；根据重大活动、重大节日等提供应急保护措施方案；根据前端、门禁、存储等系统提供对接升级方案。
2.服务时间及设备承诺要求：响应单位须负责提供7*24小时应急响应服务，包括应急维修服务、应急备机提供服务。全年不限次数提供应急响应服务，并及时赶到故障现场进行维护服务，接到报修后必须在30分钟内响应，4小时到达进行抢修，系统故障12小时内排除，一般单个设备故障24小时内排除。因日常维护实际情况，响应单位需配置专门抢修车辆，至少1辆车辆状况良好，满足市内通行要求；配置至少4台手持无线对讲机。（响应单位自有车辆或租赁车辆的，提供有效证明扫描件并加盖响应单位公章；承诺成交后具备自有车辆或租赁车辆的，提供有效承诺并加盖响应单位公章。未按要求提供的视为未实质性响应。）
3.巡检要求：须提供不少于每周一次的现场系统巡检维护和每月一次的系统集成维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然。现场巡检内容包括对各软硬件的运行状况检测，并在现场巡检结束后提交现场巡检报告。
4.维保项目组人员要求：整个维保项目须指定专人或专门小组负责应对采购方的技术咨询和服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务，确保随时响应。项目团队相对固定，至少包含1名项目负责人，不少于7名维保服务人员（不含项目负责人）。项目团队具备相关工作经验，具备现场快速排查抢修故障能力，劳动时间与采购单位工作时间同步,每日需安排不少于6名维保服务人员随时响应；法定节假日期间需安排不少于5名维保服务人员进行随时响应，以上均为驻场工作人员。（响应单位需提供维保项目组人员均为驻场工作人员的承诺，并加盖响应单位公章，未提供的视为非实质性响应。）
项目负责人应身体健康，遵纪守法，需具备类似的弱电智能化集成设备系统维护工作经验。负责沟通需求，跟踪推进项目工作及问题的协调落实；沟通及落实相关维保需求，具体职责包括：项目管理和整体项目评估；处理维保进度及协调维保中出现的问题；辅助项目的专业和有效的安全服务；负责项目团队日常管理；负责整个项目的维保服务，确保设备、系统的良好运行；日常要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的维护工作，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理，能及时应对各种突发状况。
项目组其他成员应具备硬件设备、信息系统、机房运维、网络安全相应的技术能力。具体职责包括：负责执行技术方案，完成项目各阶段的具体工作；日常要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的维护工作，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理；服务管理，保障本次采购范围内各系统24小时正常运转；24小时内遇到报修问题需及时响应并及时至现场提供技术支撑；进行每月维保设备巡检、资产管理工作并留存台账；严格执行工作纪律，注意工作保密；快速响应，分析问题故障，提供解决方案；对需维修、更换的设备进行统一扎口审核，确认材料后交由采购方审核；负责技术团队的运作及指定各阶段任务目标；负责信息安全管理；提供IT服务实施规范。
 （响应单位应提供所配备的人员为其缴纳的最近一期社保证明,并加盖响应单位公章，未提供的视为非实质性响应。）
5.特殊时期保障服务要求：维护项目组将在关键特殊时期提供设备维护保障服务，比如重大活动、重大节日、重大会议等要求的其他特殊保障时期。保障服务期间，响应单位将加大对项目组各方面的投入，并制定详细的保障方案，需每2小时提交1次设备运行报告，全力保障设备的正常、稳定运行。
6.服务文档要求：
（1）响应单位应保存好维保服务过程中各种记录和文档，根据采购方要求及时整理和提交。
（2）响应单位应以季度和年为单位全面总结维保服务工作，向采购方提交维保服务季度总结和年度总结。
（3）维保服务过程中的各种专项报告，如故障报告、改进建议等，响应单位应进行规范管理，与其他文档一起向采购方提交。
（4）整理项目涉及设备信息，完成完整设备档案，包括参数、位置、配置、用途等信息。
7.信息安全与保密要求：本次项目安全及保密要求较高。因此要求所有参与维保服务人员必须项目合作期内须按照《苏州市公安局信息化合作企业安全管理规定》《公安监管场所安全防范与信息管理系统技术要求》《看守所建设标准》要求接受管理。与采购单位签署安全保密责任，必要时接受背景调查并提供详细的保密措施方案，以便采取切实可行的措施保障采购单位的网络与信息安全。并遵守如下要求：
（1）响应单位参与建设及售后服务人员应保持相对稳定，如有人员变更，应及时通知采购单位。
（2）响应单位在进行系统维保活动时，在未经采购单位允许的情况下，需要保证采购单位核心网络不间断运行，不得影响采购单位相关人员业务系统的正常运行，遇到需要临时中断网络调测等情况，必须先征求采购单位批准。维护中未经授权批准导致的后果，由维保单位自行负责。
（3）响应响应单位在从事维护服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，本合同服务期内若发生安全事故的，响应单位应承担全部责任，与采购单位无关。响应单位应承担因操作失误而造成的故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。
（4）响应单位在进行系统建设及维保活动时，未经授权不得U盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，不得向任何第三方披露知悉的苏州市公安局的硬件设备的数据、配置等参数，因维护过程中涉及设备上保存的数据信息，必须通过苏州市公安局认可或陪同下实施维护工作；用于维护操作的终端上留存的数据信息严禁带离苏州市公安局现场。否则，产生的严重后果，由响应单位自行负责。
（5）响应单位应保证其服务人员具有履行本合同服务的相关资质，否则，响应单位应限期更换服务人员，若响应单位未及时更换的，采购单位有权要求响应单位支付2000元/次的违约金。
（6）维保服务人员不得将通讯工具带入工作场地，且出入工作场地需在苏州市公安局的陪同下进行。若违反情况，采购单位有权要求响应单位支付2000元/次的违约金。
8.系统维护升级及对接要求：为确保设备系统长效运行和满足新阶段实际使用要求，响应单位需根据采购单位要求进行版本更新升级，并需安排专业维护人员，定期主动监测数据和系统安全性，并主动进行必要的加固和升级处理。响应单位需针对上述所提到的前端数据采集系统、智能交互系统等35个系统进行定期进行维护升级，更换配件或硬件升级必须与现有系统进行对接。
响应单位需承诺上述设备和系统版本升级要求工作不收取额外费用，未提供视为非实质性响应。
9.其他要求：每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供采购方有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换；提供系统整合咨询服务，帮助采购方更好的维护现有的信息系统，提出优化方案，结合业务需求，消除可能存在的性能瓶颈，并对未来新的信息系统提供系统规划建议等；定期与采购方交流在系统使用、及系统维护方面的经验，帮助采购方正确使用和维护系统。
10.服务期限：1年，具体起止以采购方通知为准。
   服务地点：采购单位指定地点。
（五）验收标准
1.按服务内容及服务标准的约定进行验收。
2.验收时间：项目完成后20个工作日内，按采购方组织、响应单位参与方式进行验收。
3.验收范围包括但不限于：服务质量；技术资料；功能、服务标准等指标。
4.验收合格的确认：经采购方确认通过验收，视为验收合格。
5.考核办法见下文。
（六）考核标准
根据季度考评表，考核标准如下：
	项目
	内容
	考核分

	基础管理
（30分）
	提交故障保修、维护记录、巡检记录及原因说明，每缺少1次扣2分。
	10分

	
	护人员未按规定进行报备备案的，每发现一起扣5分。维护人员未经批准擅自更换的，每出现1次，扣5分。
	10分

	
	由采购方主管部门根据日常维护满意度给予科学评分。
	10分

	质量管理
（60分）
	未经批准中断设备及网络运行或私自断网断电，影响设备正常运行。或违反文件或者保密要求规定，违规使用维护工具。或未经批准擅自将设备恢复出厂或者取出维修的，每出现1次扣5分。
	10分

	
	未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后、未按约定进行巡检、保养。每次扣2分。
	10分

	
	未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后（报修电话3次不接，或未按承诺时间响应）、未按约定进行巡检、保养。每次扣10分。
	20分

	
	在维护过程中出现重大故障，导致采购方业务中断和数据丢失，每次扣10分。
	20分

	安全保密
（10分）
	违反安全保密考核要求，未履行保密的责任和义务,出现1次扣5分，总分10分
	10分


注：响应单位违反管理规定或保密要求进行违规操作造成恶劣影响的，除进行上述考核扣分外，必须赔偿苏州市公安局一切直接或间接损失。
（1）当考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%
（2）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
（3）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
（4）当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
（5）当考评结果＜60分，采购方有权拒绝付款。
（七）其他
供应商需提供项目服务方案
1.项目整体维保技术方案
结合项目实际并围绕智慧监管要求，提供现有系统的维护保养方案。包括但不限于：项目整体系统架构的理解与分析、对应维保的系统及硬件的技术支撑等。
（1）根据智慧监管系统的要求，提供项目整体系统架构的理解方案。
（2）针对服务要求中智慧监管系统，提供对应维保的技术方案。
（3）针对维保清单中所涉及的硬件内容，提供切实可行技术方案。
2.安全保密方案
提供公安监管场所数据保密管理及设备数据安全系统管理的保障方案。
（1）针对公安监管场所数据保密管理，提供对应方案。
（2）针对公安监管场所设备数据安全备份保障管理，提供对应方案。
3.数据通道服务方案
结合项目实际提供数据通道及网络环境通道的服务能力保障方案，包括但不限于：对网络环境通道的保障和优化等。
（1）针对项目中公安监管场所网络环境通道的保障，提供对应方案。
（2）针对项目中公安监管场所网络环境通道的优化，提供对应方案。
4.维保实施方案
根据项目实际提供信息技术方案，包括但不限于：故障接报管理、人车系统调配保障管理、后台数据记录、统计分析研判保障管理等实施方案。
（1）提供此项目中故障接报管理实施的方案。
（2）提供此项目中人车系统调配保障管理实施的方案。
（3）提供此项目中后台数据记录、统计分析研判保障管理的方案。
5.人员配备方案
提供人员配备及调用方案，包含但不限于：管理人员配备方案、组织架构，各专业的配备方案的划分，岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度，人员调用制度及方案等。
（1）提供此项目中管理人员配备、组织架构，各专业配备划分等方面的方案。
（2）提供此项目中岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度方面的方案。
（3）提供此项目中项目人员调用制度的方案。
6.重点难点分析
提供本维保项目特别常见的故障分析及处理的方案，包括但不限于：安防系统、网络、机房、前端系统、采购时间超过10年的现有设备等故障分析及处理的方案。
（1）提供安防系统故障实施分析及处理的方案。
（2）提供项目网络、机房系统实施分析及处理的方案。
（3）提供项目业务管理系统实施分析及处理的方案。
（4）提供采购时间超过10年的现有设备故障分析及处理的方案。
（5）提供项目前端视频系统实施分析及处理的方案。
7.应急保障措施
提供重大活动、重要节日等应急保护措施的方案，包括但不限于：重大活动、重要节日等期间的应急预案、工作措施、优化复盘方案。
8.系统对接方案
提供前端、门禁、存储等系统对接升级的方案，包括但不限于：前端、门禁、存储等系统的升级、优化和对接方案。
9.监区对讲警情处置模块保障方案
提供本维保项目监区对讲警情处置模块常见故障分析及处理方案，包括但不限于：监区对讲主机、分机和对接上级主管部门等故障分析及处理方案。
（1）提供监区对讲主机故障实施分析及处理的方案。
（2）提供监区对讲分机故障实施分析及处理的方案。
（3）提供监区对讲呼叫报警功能对接上级主管部门故障分析的方案。
（八）现场踏勘
踏勘时间：2026年11月16日9：30—16：00
地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路390号和苏州市吴中区金丝港路688号。
联系人：李警官
联系电话：17279341664
结合现场实际因素及本采购需求，自行考虑实施难度，并充分考虑其所存在的风险因素，成交后采购单位不因成交单位对现场环境不了解而造成损失承担责任。
六、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1关于资格文件的声明函（格式见第二章）；
3.2磋商响应单位情况表（格式见第二章）；
3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第二章）；
3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
3.6合格供应商的基本条件
3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
3.7其它有关资格证明的文件；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第二章）；
4.2磋商报价分析表（格式见第二章）；
4.3商务条款偏离表（格式见第二章）；
4.4服务要求偏离表（格式见第二章）；
4.5响应单位自有车辆或租赁车辆的证明材料或成交后提供的承诺，并加盖响应单位公章；
4.6配备人员一览表及响应单位为其所配备的人员缴纳的最近一期社保证明,并加盖响应单位公章；
4.7响应单位的维保项目组人员均为驻场工作人员的承诺，并加盖响应单位公章；
4.8响应单位对设备和系统版本升级要求工作不收取额外费用的承诺,并加盖响应单位公章；
4.9其他有关符合性证明的文件；
5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）
6、其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
七、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
[bookmark: OLE_LINK20]11、异常低价响应审查
11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
八、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：张尧
联系电话：0512-65981596-8123
现场递交地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
九、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
注：符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，在提交最后报价的供应商可以为2家。
十、综合说明及其它要求：
1、磋商供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
（3）不实质性响应采购文件的不能成交。
（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。
4、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。
5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。
十一、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
5、绿色采购（本项目不涉及）
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
6、支持本国产品政策（本项目不涉及）
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）（以下简称“本国产品扶持政策”）的规定，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）采购项目或者采购包含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应提供《关于本国产品成本占比的声明函》，未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）供应商应当提供符合本国产品扶持政策附件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第二章），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
多种产品采购时，还应提供《关于本国产品成本占比的声明函》（格式见第二章）。
未按上述要求提供的，不享受本国产品扶持政策。
（5）评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（6）若供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本占比的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（7）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标（成交）结果同时公告。
十二、信用记录
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十三、成交通知书
1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。
2、成交通知书将成为合同的组成部分。
3、采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
4、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
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合同主要条款
项目名称：苏州市公安局监管中心弱电系统维保
项目编号：

甲方：苏州市公安局
地址：苏州市相城区人民路3998号
联系人：
电话：

乙方：
地址：
联系人：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市公安局监管中心弱电系统维保】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。
一、合同内容：
1、合同范围：乙方应为甲方提供维保范围内的弱电终端设备维保服务。乙方在服务期限为甲方提供相应的维护服务。具体内容详见采购文件第三章 采购需求。
2、服务期限：1年，即自【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日。
3、服务地点：具体以甲方要求为准。
二、下列文件为本合同不可分割部分：
1、成交通知书；
2、乙方投标（响应）文件；
3、采购（响应）文件；
4、乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。
三、合同价款及支付方式：
1、本项目（含税）总价为人民币：大写（        ），小写（        ），包括磋商文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）、管理、维护、代理服务费等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述金额为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、付款方式：合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总价的【30】%作为预付款。剩余服务费用每三个月支付一次，每次支付的服务费用=［（合同总价-预付款）/【4】-本期考核应扣费用］，最后一笔服务费用待项目整体终验合格后支付。
3、根据乙方每期考核结果确定该期所支付的款项，乙方开具相应发票，甲方在收到乙方发票后【30】日内予以支付。如乙方未按约开具发票的，甲方有权拒绝付款。
4、乙方应按本合同及采购文件中的具体要求为甲方提供服务，并定期接受甲方检查。
5、乙方应在服务期满三个月后向甲方出具当季度正常设备维护、保养工作量清单及每月考核情况表，经甲方确认对照无误后，乙方提交书面付款申请，并提供符合甲方要求的等额发票，甲方在收到发票后30日内支付该季度维保服务费用。
6、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：
6.1合法有效且符合甲方要求的发票;
6.2甲方盖章或签字的书面维护保养单;
6.3 每季度维保总结或者维保台账；
6.4 季度考核表。
7、支付方式：银行转账或数字人民币支付。
7.1乙方数字人民币信息：
账户名：
开户银行：
数字人民币账号（数币钱包ID）：
7.2乙方银行账户信息：
账户名：
开户银行：
银行账号：
8、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
四、甲方权利和义务：
1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2、甲方有权随时对乙方的系统维护服务情况进行监督并提出整改意见
3、如乙方提供的服务人员不称职或不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期更换。
五、乙方权利和义务：
（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。
（二）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。
（三）乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。
（四）乙方应根据甲方要求安排维护服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方应当在3日内更换，乙方逾期更换的或经两次更换后仍不能胜任工作的，乙方应当向甲方支付2000元/人/日的违约金，并继续更换直至人员够胜任工作。
（五）乙方服务人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方在从事维护服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，本合同服务期内若发生安全事故的，乙方应承担全部责任，与甲方无关。
（六）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。
（七）乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。
（八）乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现上述情况的，乙方应承担一切经济和法律责任。
（九）乙方必须满足本采购文件要求。
六、响应时间要求：
乙方须负责提供7*24小时应急响应服务，包括应急维修服务、应急备机提供服务。全年不限次数提供应急响应服务，并及时赶到故障现场进行维护服务，接到报修后必须在【 】分钟内响应，【 】小时到达进行抢修，系统故障12小时内排除，一般单个设备故障24小时内排除。整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担。
七、安全生产
（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。
八、保密条款：
（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。
（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。
（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。
（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。
九、服务工作管理、检查考核细则
	项目
	内容
	考核分

	基础管理
（30分）
	提交故障保修、维护记录、巡检记录及原因说明，每缺少1次扣2分。
	10分

	
	护人员未按规定进行报备备案的，每发现一起扣5分。维护人员未经批准擅自更换的，每出现1次，扣5分。
	10分

	
	由采购方主管部门根据日常维护满意度给予科学评分。
	10分

	质量管理
（60分）
	未经批准中断设备及网络运行或私自断网断电，影响设备正常运行。或违反文件或者保密要求规定，违规使用维护工具。或未经批准擅自将设备恢复出厂或者取出维修的，每出现1次扣5分。
	10分

	
	未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后、未按约定进行巡检、保养。每次扣2分。
	10分

	
	未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后（报修电话3次不接，或未按承诺时间响应）、未按约定进行巡检、保养。每次扣10分。
	20分

	
	在维护过程中出现重大故障，导致采购方业务中断和数据丢失，每次扣10分。
	20分

	安全保密
（10分）
	违反安全保密考核要求，未履行保密的责任和义务,出现1次扣5分，总分10分
	10分


（1）当考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%
（2）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
（3）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
（4）当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
（5）当考评结果＜60分，采购方有权拒绝付款。
十、不可抗力：
（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。
（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。
十一、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。
（二）乙方违约责任
1、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。
2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。
3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。
4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。
5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。
6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。
7、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。
8、乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，不如实告知维护服务的具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方应返还甲方已支付的服务费用并赔偿甲方一切直接、间接损失。
9、乙方每半年考核分数低于【60】分的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同价款总额【20】%的违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。
十二、合同生效及其它：
（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。
十三、合同的解除和转让：
（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。
（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
十四、其它：
（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；
（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十五、附则：
（一）合同份数：本合同一式【陆】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，采购代理机构【壹】份。各份均具有同等法律效力。
（二）未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。
（三）在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。
（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。
（以下无正文） 

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                                          签约日期： 
合同签订地：











[bookmark: _Toc7356]第五章 评审办法






一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准（保留两位小数）
（一）价格分（30分）
第一步：响应报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。
第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其他响应人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30%×100。
（二）项目服务方案（51分）
1.项目整体维保技术方案（9分）
结合项目实际并围绕智慧监管要求，提供现有系统的维护保养方案。包括但不限于：项目整体系统架构的理解与分析、对应维保的系统及硬件的技术支撑等。
[bookmark: _Hlk181888244]（1）根据智慧监管系统的要求，提供项目整体系统架构的理解方案。
[bookmark: _Hlk181870901]（2）针对服务要求中智慧监管系统，提供对应维保的技术方案。
（3）针对维保清单中所涉及的硬件内容，提供切实可行技术方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。
2.安全保密方案（4分）
提供公安监管场所数据保密管理及设备数据安全系统管理的保障方案。
（1）针对公安监管场所数据保密管理，提供对应方案。
[bookmark: _Hlk181870965]（2）针对公安监管场所设备数据安全备份保障管理，提供对应方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
3.数据通道服务方案（4分）
结合项目实际提供数据通道及网络环境通道的服务能力保障方案，包括但不限于：对网络环境通道的保障和优化等。
（1）针对项目中公安监管场所网络环境通道的保障，提供对应方案。
[bookmark: _Hlk180581442]（2）针对项目中公安监管场所网络环境通道的优化，提供对应方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
4.维保实施方案（6分）
根据项目实际提供信息技术方案，包括但不限于：故障接报管理、人车系统调配保障管理、后台数据记录、统计分析研判保障管理等实施方案。
（1）提供此项目中故障接报管理实施的方案。
[bookmark: _Hlk181871307]（2）提供此项目中人车系统调配保障管理实施的方案。
（3）提供此项目中后台数据记录、统计分析研判保障管理的方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
5.人员配备方案（6分）
提供人员配备及调用方案，包含但不限于：管理人员配备方案、组织架构，各专业的配备方案的划分，岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度，人员调用制度及方案等。
（1）提供此项目中管理人员配备、组织架构，各专业配备划分等方面的方案。
（2）提供此项目中岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度方面的方案。
（3）提供此项目中项目人员调用制度的方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
6.重点难点分析（10分）
提供本维保项目特别常见的故障分析及处理的方案，包括但不限于：安防系统、网络、机房、视频管理系统、采购时间超过10年的现有设备等故障分析及处理的方案。
（1）提供安防系统故障实施分析及处理的方案。
（2）提供项目网络、机房系统实施分析及处理的方案。
（3）提供项目业务管理系统实施分析及处理的方案。
（4）提供采购时间超过10年的现有设备故障分析及处理的方案。
（5）提供项目前段视频系统实施分析及处理的方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。
7.应急保障措施（3分）
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK31]提供重大活动、重要节日等应急保护措施的方案，包括但不限于：重大活动、重要节日等期间的应急预案、工作措施、优化复盘方案。上述项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。
8.系统对接方案（3分）
提供视频、门禁、存储等系统对接升级的方案，包括但不限于：、门禁、存储等系统的升级、优化和对接方案。上述项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。
9.监区对讲警情处置模块保障方案（6分）
提供本维保项目监区对讲警情处置模块常见故障分析及处理方案，包括但不限于：监区对讲主机、分机和对接上级主管部门等故障分析及处理方案。
（1）提供监区对讲主机故障实施分析及处理的方案。
（2）提供监区对讲分机故障实施分析及处理的方案。
（3）提供监区对讲呼叫报警功能对接上级主管部门故障分析的方案。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（三）项目实施团队人员比较（6分）
1.团队人员具备硬件技术维护工程师、信息系统运维管理工程师、数据中心（机房）运维管理工程师、网络信息安全工程师证书的，每提供一份得1分，最高得4分。（一人多证不重复得分）
（注：响应文件中需提供人员证书复印件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，不提供相关证明不得分。）
2.具有相关工作岗位经验2年及以上的，每人得0.5分；3年及以上的，每人得1分；最高得2分。
[bookmark: _Hlk180331209]（注：响应文件中需提供工作经验证明及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，不提供相关证明不得分。）
（四）响应单位综合实力比较（7分）
1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的有一项得1分，最多得3分。（注：响应文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖响应人公章，未提供不得分。）
2.响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的有一项得2分，最多得4分。（注：响应文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖响应人公章，未提供不得分。）
（五）类似项目业绩（6分）
2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。
（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖单位公章，不提供相关证明不得分。）

备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请响应单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法处理。

（全文完）
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