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[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc226126992][bookmark: _Toc12887259]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]南京汇采项目管理有限公司受南京博物院的委托，就其所需的陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-11-23，09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0088
[bookmark: _Hlk88135353]（二）项目名称：陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）
（三）预算金额：人民币214.9万元 
[bookmark: _Hlk210926704][bookmark: _Hlk88135376]（四）最高限价：本项目设定最高限价为人民币214.9万元，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk172038136]（五）采购需求：
	序号
	标的名称
(对应中小企业划分标准)
	是否接受进口产品投标

	1 
	定制沿墙展柜（核心产品）
	否

	2 
	定制展柜
	

	3 
	定制中心展柜
	

	4 
	定制灯光控制系统
	

	5 
	定制轨道洗墙灯
	

	6 
	定制轨道射灯
	

	7 
	定制集中式净化恒湿系统主机
	

	8 
	定制单元式分机
	

	9 
	送风管路
	

	10 
	定制无线温湿度监测终端
	

	11 
	定制无线光照紫外监测终端
	

	12 
	定制无线二氧化碳监测终端
	

	13 
	定制无线甲醛监测终端
	

	14 
	定制无线VOC监测终端
	

	15 
	定制传输基站
	

	16 
	定制环境监测系统软件
	


详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”。
（六）合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月20日，详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk172037786]（七）本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
[bookmark: OLE_LINK2]1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）提供自2025年10月以来至少一个月依法缴纳税收（如增值税或企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）。
2.其他资格要求
[bookmark: _Hlk174538327]（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；④供应商为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函。
[bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Hlk204083582]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk171011150][bookmark: _Hlk151113466]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 
（二）地点：江苏政府采购网；
[bookmark: _Hlk204083569][bookmark: _Hlk171011164]（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
[bookmark: _Hlk162603855][bookmark: _Hlk162603955]（四）售价：0.00元。
[bookmark: _Hlk176277315]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-11-23，09:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk196927902][bookmark: _Hlk171011619][bookmark: _Hlk196927919][bookmark: _Hlk196927960]（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告；
（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
[bookmark: _Hlk172038204][bookmark: _Hlk65067909]如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：南京博物院
地  址：南京市中山东路321号
联系人：徐老师
联系电话：025-84838617
（二）采购代理机构信息
名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：陈俐君、郑吉玉 
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-86606690
[bookmark: _Hlk171011874]（三）项目联系方式
项目联系人：陈俐君、郑吉玉
联系电话：025-86606690
　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc226126993][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc226126994][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Hlk198053487]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK16]4.2本项目采购代理服务费由采购人承担，中标供应商无需支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc226126995][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc226126996][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc9363428]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc226126997][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc12887264]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc226126998][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc9363430]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。
24.8异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: _Hlk185331020][bookmark: _Hlk185331009][bookmark: _Hlk185331222]25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Hlk204691767]25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc226126999][bookmark: _Toc9363431]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc226127000][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、标的物的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的标的物（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章 项目需求
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	[bookmark: _Hlk210927219]序号
	标的名称
(对应中小企业划分标准)
	所属行业
(对应中小企业划分标准)
	是否接受进口产品投标

	1 
	定制沿墙展柜（核心产品）
	工业
	否

	2 
	定制展柜
	
	

	3 
	定制中心展柜
	
	

	4 
	定制灯光控制系统
	
	

	5 
	定制轨道洗墙灯
	
	

	6 
	定制轨道射灯
	
	

	7 
	定制集中式净化恒湿系统主机
	
	

	8 
	定制单元式分机
	
	

	9 
	送风管路
	
	

	10 
	定制无线温湿度监测终端
	
	

	11 
	定制无线光照紫外监测终端
	
	

	12 
	定制无线二氧化碳监测终端
	
	

	13 
	定制无线甲醛监测终端
	
	

	14 
	定制无线VOC监测终端
	
	

	15 
	定制传输基站
	
	

	16 
	定制环境监测系统软件
	
	


[bookmark: _Hlk210927155][bookmark: _Hlk174538584]项目属性：货物类
本文件标注“★”的为实质性要求（负偏离作无效投标处理）
一、项目概况与总体要求
（一）项目背景
南京博物院陈之佛艺术馆展出陈之佛工笔花鸟画相关文物约 433 件，含一级文物约 70 件，书画类文物对温湿度、光照敏感。现有展柜自 1999 年启用，老化问题突出，无独立恒湿设施，展厅照明存在隐患，文物安全及展陈体验不足。本项目依据省文物局批复及财政评审意见实施，通过更换文物展柜、增设智能灯光、集中净化恒湿与环境监测系统，提升该馆文物预防性保护能力与展陈服务水平。
（二）项目定位与总体原则
本项目为定制化货物类采购，由中标人承担本项目全部定制产品的设计、生产制造、供货、安装、调试、培训及售后服务的整体责任。本项目产品均为依据展厅现场条件与文物展陈需求定制化设计与生产的非标产品，投标人须具备非标展柜及配套设备的设计与制造能力、系统集成与调试能力。
项目实施应遵循以下总体原则：
1.文物安全第一。一切设计、生产与施工均以文物绝对安全为前提，全程不得对文物本体造成任何损害，展柜微环境须达到“稳定、洁净、安全、健康”的预防性保护要求。
2.整体统筹设计。展柜、灯光、恒湿系统、环境监测须作为一个整体系统统筹设计，实现“设计—生产—安装—调试—运维”全链条闭环，确保各子系统协同运行、效果统一。
3.非标定制。所有展柜、灯光配置、恒湿管路均须根据展厅实测尺寸与文物展陈需求定制，并预留后期微环境调控设备升级空间。
（三）实施范围与工期
本项目实施范围为陈之佛艺术馆展厅内文物展柜更新、展柜智能灯光定制、集中式净化恒湿系统配置、环境监测终端补充、旧展柜拆除及设备安装配套，以及与之相关的设计、安装调试、培训与售后服务。
项目实施周期自合同签订之日起至2027年12月20日，计划于合同签订后启动设计，依次完成设计确认、生产供货、旧柜拆除与场地改造、安装调试、试运行与初验、终验及培训，全部工作应在合同约定期限内完成。具体阶段安排以合同约定为准。
（四）总体服务要求
1.中标人须按采购人确认的设计成果组织生产与施工，未经采购人确认不得进入生产安装环节。
2.中标人须按照采购需求及中标承诺提供全部产品与服务，不得转包、违规分包，核心产品（文物展柜）及关键设备须为投标人自有生产能力或经采购人认可的原厂产品。
3.中标人须建立项目质量保障体系，对设计、生产、运输、安装、调试全过程实行质量控制，并配合采购人开展检查。
4.中标人须在质保期内按承诺提供免费维修维护服务，承担恒湿设备滤芯、监测终端电池等易耗件的免费更换；质保期外的运维费用纳入采购人年度运维预算，不列入本项目。
5.本项目所有交付成果（含设计文件、软件系统）的知识产权归属按合同约定执行，中标人不得侵犯第三方知识产权。
（五）展厅现状平面图：

★二、设计要求
中标人应在中标后对展厅进行现场勘察与测量，在实施方案基础上完成设计，并经采购人审查确认。设计应包含以下内容：
（一）现场勘察与需求确认
对展厅现场尺寸、结构、管线、用电、给排水条件进行全面勘察测量，复核展柜布置、照明布局、恒湿管路走向、监测点位，形成勘察记录与设计输入文件，与采购人确认最终设计边界。
（二）文物展柜设计
1.沿墙展柜与中心展柜均采用框架式结构、模块化设计，便于组装拆卸与后期维护。
2.中心展柜设计为通体式双面玻璃展柜（约13720mm×1600mm×3400mm），实现挂画、平放、斜面展示等多种陈列形式组合，满足卷轴、册页、单片等不同形制书画文物的陈列需求；柜内展示空间、灯箱空间、设备空间须以隔离层分隔，可独立开启维护。
3.展柜开启设计为侧门手动开启，开启平稳、低噪音，满足文物安全取放需求，避免一个以上工作人员协同操作。
4.展柜设计预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅与预留空间，预留口设置独立安装检修空间，检修无需开启柜门。
（三）展柜智能灯光设计
1.按书画文物展陈要求进行照明设计，展品照度≤50lx，色温以3500K为主，显色指数Ra≥95，采用无紫外、无红外辐射的LED专业照明灯具。
2.照明采用感应式控制，观众靠近时渐亮、离开后延迟渐灭；灯具分组采用0-10V系统群组调光，支持单灯1%—100%调光。
3.灯具配光须根据展幅大小配置（超窄光束、窄光束、中光束、宽光束、椭圆形光束、洗墙等），并可灵活更换配光形式；灯具与展品陈列区隔离，维修调整无需开启展柜。
4.照明控制系统实现每柜高精度调光、整体预设场景一键调用、移动终端控制，并兼容接入智能控制平台。
（四）集中式净化恒湿系统设计
1.本展厅采用2套集中式净化恒湿系统，主机统一送风、各展柜分机独立调湿、湿度值独立设定，实现自动上下水与集中运维。
2.根据展柜调控体积合理配置分机（沿墙展柜每柜1—2台、中心展柜3台），设计送风管路走向与泄压方案，柜内保持微正压（100Pa以内），换气率≤0.5d-1，实现“送风—泄压”动态平衡。
3.主机机房位置、给排水接入、配电方案须经采购人确认，机房环境满足设备运行要求。
（五）场地定制化改造设计
1.编制旧展柜拆除方案，明确拆除顺序、文物防护、现场保护措施。
2.设计设备供电及控制线路配套方案（展柜供电、灯光控制线路、监测通信线路、恒湿管路），电缆规格满足设备载流要求，线路敷设采用防火线槽或金属线管，作为设备安装配套内容，不单独列工程改造。
3.设计配电保障方案，配置专用配电箱（含断路器、漏电保护器），在展厅总配电柜出线端设置漏电监测探测器。
4.其他所有涉及本项目落地相关改造以及设备安装配套所需的所有配合。
（六）设计成果要求
设计成果须完整、规范、可实施，至少包括：设计说明、展柜施工图（含节点大样）、灯光布置图与控制系统图、恒湿系统管路图与机房布置图、配电系统图、监测点位布置图、效果图（展厅整体效果、展柜效果、灯光照明效果）、材料清单与设备清单、安装施工方案。全部设计成果经采购人审查确认后方可实施。
三、产品需求与技术参数
本项目采购产品范围与数量如下所示，各项产品技术参数必须逐项响应。标注“▲”的为重要技术参数（共10项），其余为一般技术参数。
注：本章所述技术参数为本项目的最低技术标准，未涵盖全部技术细节和规范条文。投标人应结合现行规范及本项目实际情况。提供完全满足实际采购需求的产品。如本文件引用的标准与现行标准存在冲突，以现行标准为准；合同履约期间如有新生效的国家或行业标准，按最新标准执行。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术要求

	[bookmark: _Toc14286]一、定制文物展柜及灯具改造

	（一）定制文物展柜

	1
	定制沿墙展柜
	米
	34.48
	规格：L*1100*3900mm（±20mm）

	2
	定制沿墙展柜
	米
	4.7
	规格：L*1100*3400mm（±20mm）

	3
	定制中心展柜
	台
	1
	规格：13720*1600*3400mm（±20mm），双面玻璃

	★1.展柜结构要求
（1）采用框架式结构，展柜所有部件均为模块化设计、制作，具有可逆性，方便组装拆卸。
（2）展柜柜体框架采用不低于50*50*3mm冷拔钢管型材，经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度，焊接成形后，经时效处理状态达到T5及以上性能，用专业设备磨平打光后，进行防锈处理，柜体结构水平及垂直度≤±3mm，并设计有水平调节装置。
（3）承载能力达到每平方米承载展品质量不少于500kg的要求，具备抗冲击力及不易变形的功能。
★2.展柜玻璃要求
（1）采用低反射抗弯夹胶玻璃，厚度≥8+0.89+8mm，参数要求：可见光透射比≥97%，实测可见光反射比≤1%，实测黄色指数≤0.7，显色指数≥99%。
（2）为了书画文物的观赏性，展柜玻璃尽可能采用最大幅面，单块玻璃最长不超过6米。
3.展柜专用铝型材及饰面钢板要求
（1）展柜专用铝型材应采用合金材料生产，时效状态为T5及以上，壁厚不小于3mm，铝型材由螺栓与展柜龙骨连接牢固，玻璃与铝型材的安装为玻璃嵌入铝型材的“U”型槽内，玻璃与“U”型槽底的连接处为U形硅橡胶垫层，铝型材与玻璃之间不直接接触，确保玻璃的安全性，玻璃与“U”型槽两侧预留间隙，便于使用密封胶进行密封。
▲（2）展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，抗拉强度≥160N/‌mm²‌，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW。（①已有检测报告的：提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 5237.1-2017的有效检测报告；或者②承诺中标后提供检测报告的：投标人需承诺中标后，签订合同前提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 5237.1-2017的有效检测报告，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
▲（3）展柜所使用的饰面钢板应满足GB/T 13237-2013要求，抗拉强度位于（335～470）N/‌mm²‌范围内，断后伸长率≥25%，弯曲试验后，试样弯曲外表面无目视可见的裂纹、断裂或起层。（①已有检测报告的：提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 13237-2013的有效检测报告；或者②承诺中标后提供检测报告的：投标人需承诺中标后，签订合同前提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 13237-2013的有效检测报告，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
★4.展柜密封性能及密封材料
（1）柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用专用硅胶密封胶条，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。
（2）柜体换气率≤0.5d-1。
（3）密封材料应选用中性硅橡胶管和中性双组分密封胶相结合使用，达到展柜的密封要求。密封胶管为“O”型，材料为有机硅，不含任何酸、碱性物质、无异味、无挥发性，充分地发挥密封材料的性能。
（4）密封材料表面应光滑、平整，无机械杂质。拉伸强度不小于7.0Mpa，断裂伸长率不小于300%，撕裂强度不小于15KN/M，永久变形率小于8％，硬度HA60±5。
5.展柜表面要求
采用喷涂工艺，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度为40-60um，表面无漏青、无桔皮、无褶皱、无划伤等现象。
6.展柜开启方式
（1）为了书画文物的观赏性，展柜玻璃尽可能采用最大幅面，因此沿墙展柜、中心展柜设计为侧门手动开启。
（2）展柜展示空间的开启应采用简便、安全的开启方式，避免需要一个以上工作人员操作开启和拆卸展柜部件开启。展柜门的开启应满足文物安全取放需求。
（3）开启门采用不锈钢轴作为支撑，保证旋出过程中的稳定、安全、轻便。
7.机械锁具要求
（1）展柜锁具选择及安装符合馆藏、展陈专用锁具（转舌锁头）以及文物安全管理要求，具有防技术性盗窃功能。
（2）锁具开启与维护实现基座与陈展空间分离，保证陈列与维修分别管理。锁具安全牢固、操作方便，安装位置具有隐蔽性、防盗性高。
（3）锁体及钥匙的采用耐磨、防锈材料，且钥匙的编号可根据要求采用统一的总钥匙管理系统，方便存档查询。
（4）锁具性能符合GA/T 73-2015 《机械防盗锁》 C 级的相关规定。
8.柜体内部空气质量
（1）展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。
（2）展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，应对文物的保存无不良影响。一般应避免使用木材，如果必须使用，应进行封闭处理以避免甲醛和甲酸等有害气体的释放。
▲（3）展柜所使用的板材应满足GB/T 11718-2021要求，静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%。（①已有检测报告的：提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 11718-2021的有效检测报告；或者②承诺中标后提供检测报告的：投标人需承诺中标后，签订合同前提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检定标准为GB/T 11718-2021的有效检测报告，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
9.展柜产品的维护管理性能
（1）展柜均有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间以及相关管道等接口。
（2）展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备（恒湿机）所需的通风格栅及预留空间，预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门。

	（二）展柜灯具改造

	1
	定制灯光控制系统
	套
	1
	1.智能控制原则
（1）减少对展品不必要的曝光量和曝光时间，保护展品。
（2）根据展览需求，能够灵活调整灯光效果，营造最佳展陈体验。
（3）采用软启动/软关断的方式，减少电流冲击，延长灯具使用寿命。
（4）柜外调整灯光亮度，操作简单，使用方便。
2.智能控制实现功能
（1）可实现每个展柜高精度调光控制，0-100灵活设置亮度状态。
（2）可实现展厅内展柜整体调光控制，设置预设亮度，一键调用。
（3）可使用移动控制终端对单个展柜/整体展柜灵活控制。
（4）可使用智能场景面板对整体展柜设置预设场景，一键控制。
（5）系统拓展，可兼容接入智能控制平台
3.智能控制实现方式
（1）智能调光控制：采用多功能调光控制模块，达到对具体独立展柜内，对控制对象实现回路级调光。
（2）手动场景控制：系统采用RS485架构组成一个整体的拓扑网络，控制终端采用多功能智能面板，每个按键的功能可进行自定义设备，灵活控制。
（3）移动终端控制：在整体系统构建的网络中，灵活的使用移动终端的控制，可以通过平板电脑更加直观地调整和观察灯光效果，方便使用。
▲4.安全性能：灯光控制系统应安全可靠，确保系统一直符合《信息安全等级保护管理办法》并满足相应的信息系统安全等级保护二级标准；因系统安全原因造成的损失供应商必须承担相应责任。
5.其他：支持功能定制，含控制终端、驱动、调光器等。

	2
	定制轨道洗墙灯
	个
	94
	1.功率：≥9W；
2.色温：3000-4000K；
3.显色指数：Ra≥95；
4.防护等级：≥IP20；
5.含轨道及配件。

	3
	定制轨道射灯
	个
	218
	1.功率：≥6W；
2.光型和角度：支持16°、泛光26°，36°，47°，54°×14°，14°×54°，54°×24°，24°×54°及洗墙；
3.色温：3000-4000K；
4.显色指数RA≥95；
5.颜色：黑色；
6.调节：支持水平360°旋转，垂直≥90°旋转；
7.含轨道及配件，轨夹采用低压迷你轨道；
8.控制模式：自带旋钮调光。

	[bookmark: _Toc19214]二、定制环境调控设备

	1.定制集中式净化恒湿系统

	1.1
	定制系统主机
	套
	2
	1.调控容积：≥120m³；
2.湿度调控波动度：≤3%RH；
3.湿度调控范围：30%～60%RH，（温度：10℃～35℃）；
4.调湿方式：主机采用集中送风、各展柜分机支持独立调湿、湿度值独立设定；
5.主机支持自来水接入或人工加水模式；
6.具备空气净化功能，能够对空气颗粒物、气态污染物、微生物等进行有效去除后再送入展柜，不会产生二次污染；
7.送风方式：采用双路正压送风等方式；
8.送风距离：≥120米；
9.主机采用工业485通讯功能，主机与云平台采用双向无线窄带通信功能，组网简单，稳定可靠，便于集中监控和设备管理
10.设备可连接调控系统软件，对被调控环境的温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置

	1.2
	定制单元式分机
	套
	10
	1.调控容积：≥20m³；
2.湿度调控范围：30%～60%RH，（温度：10℃～35℃）；
3.湿度调控波动度：≤3%RH；
4.调湿方式：分机独立调湿，湿度值独立设定；
5.出口风速：能够根据实际需求进行调节；
6.分机免加水免排水；
7安全防护：具有设备自检和远程诊断功能；
8.噪音：≤50dB；
9.分机能够满足各类展柜的安装应用，可以长期不间断运行。

	1.3
	定制微环境调控验证设备
	套
	1
	1.包含无线温湿度监测终端2台、无线光照紫外监测终端4台、无线二氧化碳监测终端1台、无线甲醛监测终端1台、无线VOC监测终端1台、传输基站1台、环境监测系统软件1套。
2.无线温湿度监测终端参数要求：
（1）温度测量：测量范围：-5～50℃、分辨率：0.1℃、测量精度：±0.3℃；
（2）湿度测量：测量范围：10～90%RH、分辨率：0.1%RH、测量精度：±2%RH；
（3）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；
（4）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
▲（5）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（①已有防爆合格证明的: 投标文件中提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明的扫描件;或者②承诺中标后提供防爆合格证明:投标人需承诺中标后，签订合同前提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
3.无线光照紫外监测终端参数要求：
（1）温度测量：测量范围：-5～50℃、分辨率：0.1℃、测量精度：±0.3℃；
（2）湿度测量：测量范围：10～90%RH、分辨率：0.1%RH、测量精度：±2%RH；
（3）光照度测量：测量范围：0.1～2000lux、测量精度：±4%示值；
（4）紫外线测量：测量范围：0.02～230μW/cm2(波长365nm±3nm)、测量精度：±8%；
（5）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；
（6）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
▲（7）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（①已有防爆合格证明的: 投标文件中提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明的扫描件;或者②承诺中标后提供防爆合格证明:投标人需承诺中标后，签订合同前提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
4.无线二氧化碳监测终端参数要求：
（1）温度测量：测量范围：-5～50℃、分辨率：0.1℃、测量精度：±0.3℃；
（2）湿度测量：测量范围：10～90%RH、分辨率：0.1%RH、测量精度：±2%RH；
（3）二氧化碳测量：测量范围：0～5000ppm、分辨率：1ppm、测量精度：±（60ppm±3%示值）；
（4）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；
（5）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
▲（6）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（①已有防爆合格证明的: 投标文件中提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明的扫描件;或者②承诺中标后提供防爆合格证明:投标人需承诺中标后，签订合同前提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
5.无线甲醛监测终端参数要求：
（1）温度测量：测量范围：-5～50℃、分辨率：0.1℃、测量精度：±0.3℃；
（2）湿度测量：测量范围：10～90%RH、分辨率：0.1%RH、测量精度：±2%RH；
（3）甲醛测量：测量范围：0～10ppm、测量精度：0.01ppm；
（4）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；
（5）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
▲（6）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（①已有防爆合格证明的: 投标文件中提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明的扫描件;或者②承诺中标后提供防爆合格证明:投标人需承诺中标后，签订合同前提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
6.无线VOC监测终端参数要求：
（1）温度测量：测量范围：-5～50℃、分辨率：0.1℃、测量精度：±0.3℃；
（2）湿度测量：测量范围：10～90%RH、分辨率：0.1%RH、
测量精度：±2%RH；
（3）大气有机挥发物测量：测量范围：0～10ppm(异丁烯)、分辨率：0.01ppm、测量精度：±(0.1ppm+8%*示值)；
（4）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；
（5）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
▲（6）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（①已有防爆合格证明的: 投标文件中提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明的扫描件;或者②承诺中标后提供防爆合格证明:投标人需承诺中标后，签订合同前提供防爆检测机构出具的有效防爆合格证明，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。）
7.传输基站参数要求：
（1）使用国家无委会免申请的频段；
（2）具有自组织网络的能力；
（3）具有周期性心跳包；
（4）具有记录和上报路由信息的能力；
（5）具有链路质量侦测能力；
（6）具有数据校验的能力；
（7）具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；
（8）具有数据重发机制；
（9）具有下行转发能力；
（10）支持通过无线网络网关与上位机通过远程方式连接；
（11）发送功率≤22dBm。
▲8.环境监测系统软件要求：具有监测点位和参数设置、专业数据分析、列表或图示化显示、实时报警、历史数据查询等功能，系统软件需安全可靠，确保系统一直符合《信息安全等级保护管理办法》并满足相应的信息系统安全等级保护二级标准；因系统安全原因造成的损失供应商必须承担相应责任。

	1.4
	定制送风管路
	套
	1
	1.采用直径≥50mmPVC风管、直径≥20mmPVC钢丝软管等；
2.管路系统的漏风量不得大于2m3/h.m2；
3.PVC风管做保温处理，采用橡塑等保温材料包裹。



四、安装调试与后续服务要求
（一）拆除与安装调试
1.中标人负责拆除展厅内旧展柜并按采购人要求处置，拆除及施工期间做好文物防护与现场保护，展厅临时关闭安排以采购人通知为准。
2.中标人负责新展柜、灯具、恒湿系统、监测设备的安装、接线、调试，安装须符合国家相关施工规范及用电安全要求；主机供电选用4mm²RVV三芯护套线及以上阻燃铜芯电缆，分机供电选用1.5mm²RVV三芯护套线，配置专用配电箱（含断路器、漏电保护器），确保设备安全接地。
3.安装完成后进行系统联调，实现灯光、恒湿、监测与数智化平台的数据贯通与联动功能。
（二）培训
1.全部设备安装调试完成后，中标人应向采购人提出培训申请并提供培训方案，培训时间由双方商定，整个培训至少持续3个工作日。
2.培训内容包括项目介绍、软件及设备实际操作、日常维护与简单故障排除、与安防消防系统联动操作等，采用技术讲课、操作示范、参观学习、讲座、远程培训相结合的方式。
3.中标人应提供PDF格式中文培训教材（含纸质版、电子版）及培训PPT讲义。
（三）质保与运维
1.本项目质保期自终验合格之日起计算，质保期不少于3年，具体以中标人投标承诺为准。
2.质保期内，恒湿设备空气过滤器、RO反渗透滤芯、分机滤网、监测终端电池等易耗件由中标人免费维护更换；质保期外相关费用纳入采购人年度运维预算。
3.中标人应提供24小时技术支持，故障响应及处理时限按中标承诺执行。
五、验收要求
1.验收依据：招标文件、投标文件、中标承诺、设计成果及合同约定；相关国家标准和行业标准。
2.到货验收：对照采购需求逐项核对产品规格、数量、品牌产地及技术资料，检查产品外观与包装。
3.安装验收：检查安装质量、线路敷设、配电安全、密封性能（换气率）、运行噪音等。
4.功能验收：对灯光控制系统、恒湿系统、监测系统与数智化平台的数据贯通、联动功能逐项测试；组织专家对照投标技术参数进行参数验证，不符合投标文件描述的，采购人有权要求整改直至符合要求。
5.初验与终验：试运行正常后组织初验；初验合格并整改完毕、培训完成后组织终验，终验合格出具验收报告。
[bookmark: _Toc12887272]★六、商务要求:
[bookmark: _Hlk47437824][bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk65069040]（一）质保期：3年（自本项目验收合格之日起计）；
[bookmark: _Hlk60664517]（二）项目实施周期：自合同签订之日起至2027年12月20日。合同签订后启动设计，依次完成设计确认、生产供货、旧柜拆除与场地改造、安装调试、试运行与初验、终验及培训，全部工作应在合同约定期限内完成；各项工作完成阶段如下：
1、自合同签订之日起至2026年12月31日前完成设计，并经采购人审查确认；
2、2027年1月-4月底完成设备生产与供货；
3、2027年5月展厅临时关闭，完成拆除旧展柜及设备安装配套；
4、2027年6月-8月底完成安装展柜与环境调控设备；
5、2027年9月底前完成设备与现有平台兼容，进行调试与试运行；
6、2027年12月底前整个项目最终验收及培训内容。
[bookmark: _Hlk14096470]（三）付款方式：
[bookmark: _Hlk205290762]1、合同签订生效后20个工作日内，支付总价款的40%；	
2、项目安装调试完成，经甲方组织初步验收合格后20个工作日内，支付总价款的40%；
    3、项目经江苏省文物局最终验收合格后20个工作日内，支付合同总价款的20%。
[bookmark: _Hlk150936197]七、其他要求
1、制订项目实施方案
[bookmark: _Hlk47438545]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、清晰的工作流程、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。
2、制订质量保障方案
[bookmark: _Hlk47438576]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，建立质量管理标准架构体系。方案要体现项目的全过程产品质量管控，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。
3、制订项目安装调试方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目安装调试方案，包括：产品的安装部署、联合调试、安装调试工期的安排、拟投入的人员计划等。方案应全面完整、科学合理，具备针对性和可行性。
4、制订项目设计思路
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目设计思路，方案包括项目整体设计思路、分项设计思路、设计说明等。应做到设计合理，考虑思路清晰、方案内容全面完整、科学可行，并充分响应采购人的采购需求。
5、制订项目现场管理方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目现场管理方案，方案包括旧展柜拆除保护、文物防护、施工组织、现场安全管控、应急处置及文明施工措施等。方案应全面完整、科学合理，具备针对性和可行性。
6、售后技术服务要求
[bookmark: _Hlk47438656][bookmark: _Hlk45478283][bookmark: _Hlk20379672]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订售后服务管理方案，包括售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员。
7、培训要求
[bookmark: _Hlk47438731]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训课程。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。方案应全面完整、科学合理，具备针对性和可行性。
[bookmark: _Hlk205297459]8、投标人应配备具有相应资质的团队人员，团队人员具有机械制造工程技术、文物博物、电子工程相关专业中级职称证书的优先。
9、投标人应具备承接类似本项目的成熟管理经验，投标人自2023年1月（含）至今（以合同签订为准），具备类似本项目展陈相关业绩的展柜、灯光系统、净化恒湿系统、环境监测终端供货安装业绩的优先。
八、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。
2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc226127002]
第四章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc210922447][bookmark: _Toc172203081][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc226127003][bookmark: _Toc9363437]一、评标方法与定标原则
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk150936301][bookmark: _Hlk172038253]评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc226127004][bookmark: _Toc210922448][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc172203082][bookmark: _Toc12887275]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Toc12708985]评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(30分)
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
注：评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	30 

	2
项目需求响应情况
(20分)
	2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“三、产品需求与技术参数”的得20分；
[bookmark: _Hlk185331096]1）标注▲项技术参数要求：共计10项；如有负偏离的，每项扣1.5分；
2）其他技术参数每有一项负偏离扣0.05分。
（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	20

	3
项目实施方案
(25分)
	3.1项目实施方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、清晰的工作流程、人员配置安排、现场文明施工等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、包装运输、到场安装调试等全过程质量保障措施，并收集整理包括产品说明书、出厂合格证、技术文档等的全套技术材料。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.3项目安装调试方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目安装调试方案，包括：产品的安装部署、联合调试、安装调试工期的安排、拟投入的人员计划等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.4项目设计思路：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目设计思路，方案包括项目整体设计思路、分项设计思路、设计说明等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.5项目现场管理方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目现场管理方案，包括旧展柜拆除保护、文物防护、施工组织、现场安全管控、应急处置及文明施工措施等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4
售后服务
(10分)
	4.1售后服务承诺方案：
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案，包括售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	4.2培训方案：
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训方案。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统或软件的日常使用及维护等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	5
履约能力
(14分)
	5.1拟投入本项目的团队人员：
（1）具有机械制造工程技术相关专业中级或以上职称证书的，得2分；
（2）具有文物博物相关专业中级或以上职称证书的，得2分；
（3）具有电子工程相关专业中级或以上职称证书的，得2分；
注：1）提供人员有效证书扫描件及自2026年07月至递交投标文件截止之日期间任意一个月由投标供应商缴纳的社保缴费证明材料；2）资料不齐全或未提供不得分；3）同一人员不同证书不重复得分。
	6

	
	5.2 2023年1月（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似本项目展陈相关业绩，包括：①展柜的制作安装、②灯光系统的供货安装、③净化恒湿系统供货安装、④环境监测终端供货安装；并通过了采购人或者主管部门验收的，每提供1个业绩得1分，以上四种供货安装类型业绩每种最多2分；本小项最高得8分。
注：提供合同及验收证明材料扫描件并加盖公章。否则不得分。
	8

	6
环保认证
(1分)
	6.1投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1


[bookmark: _Hlk106727499]注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。


[bookmark: _Toc210922449][bookmark: _Toc172203083][bookmark: _Toc226127005][bookmark: _Hlk150951805]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
[bookmark: _Hlk150951944]（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK1]（七）采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc12887277]

[bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc226127006]第五章 合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]
陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）采 购 合 同（草 案）
合同编号：
项目名称：陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）
项目批复：苏文物博〔2026〕36号（江苏省文物局）
财政评审：PF-2026-4018
合同双方：
	甲方（采购人）：南京博物院
地址：江苏省南京市玄武区中山东路321号
联系人：　　　　联系电话：
	乙方（供应商）：
地址：
联系人：　　　　联系电话：
开户银行：
账号：


根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，按照南京博物院陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）（采购编号：　　　　）采购文件及乙方响应文件承诺，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。
第一条 项目内容及要求
1.1 项目名称：陈之佛艺术馆展陈文物预防性保护项目（省保）。
1.2 项目内容（注：具体以本合同约定、招标文件及投标文件，三者中标准高者（严格者）为准。）
乙方完成采购文件及响应文件中要求并承诺的所有事项，包括但不限于本项目全部设计、文物展柜及智能灯光定制、集中式净化恒湿系统配置、微环境调控验证设备配置、旧展柜拆除及设备安装配套、安装调试、试运行、验收配合、培训及售后服务。
1.3 项目标准（注：具体以本合同约定、招标文件及投标文件，三者中标准高者（严格者）为准。）               。
1.4 履行地点：南京博物院陈之佛艺术馆展厅及甲方指定的其他地点。
1.5 履行方式：货物采购及安装调试。
第二条 合同价款
2.1 本合同项下项目总价款（含税）为人民币　　　　　　元（大写：　　　　　　　　），分项价款以乙方响应文件分项报价表为准。
2.2 本合同总价款为完成本项目所发生的所有含税费用，包括设计费、设备费、材料费、运输费、安装调试费、人工费、培训费、税费及乙方认为完成本项目所需的其他一切费用，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件及附件
3.1 组成本合同的有关文件及附件如下：
（1）本合同履行过程中双方共同签署的补充、修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；
（2）本合同书及其附件；
（3）本项目中标（成交）通知书；
（4）乙方本项目投标（响应）文件的全部内容（含电子档）——详见本合同附件清单；
（5）本项目采购文件中的全部内容（含采购需求、评分标准、合同主要条款）；
（6）其他合同文件：甲乙双方在中标（成交）通知书发出后至本合同签订前的往来函件。
3.2 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准；同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。
3.3 附件清单：
	序号
	附件名称
	内容

	1
	乙方投标（响应）文件——商务部分
	投标函、法定代表人身份证明及授权委托书、开标一览表、分项报价表、商务条款响应偏离表

	2
	乙方投标（响应）文件——技术部分
	技术响应偏离表、产品技术资料及检测报告（CMA检测报告、防爆合格证明等）、实施方案、售后服务方案、项目进度与团队组织方案、拟投入人员证明材料、类似项目业绩、产品认证证书

	3
	乙方投标（响应）文件——其他
	中小企业声明函（如有）、诚信承诺、招标文件要求的其他响应材料

	4
	中标（成交）通知书
	采购人签发的本项目中标（成交）通知书

	5
	采购文件
	本项目采购文件（含采购需求、评分标准、合同主要条款）

	6
	设计成果
	经甲方书面确认的设计文件、图纸及变更确认文件



第四条 甲方权利与义务
4.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，有权检查和监督乙方的设计、生产、安装调试工作质量及管理情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。
4.2 甲方有权对乙方履行过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定处理。甲方或获其授权的代表可就本合同的任何问题向乙方发出书面指示，乙方须立即执行；若乙方在收到甲方催促执行已发指示的书面通知后七日内仍未执行，甲方可另聘第三人执行该指示所要求的工作，并将有关费用作为债务向乙方追讨，或从本合同应付或将付款项中扣除。
4.3 甲方在任何时候可以向乙方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更。若变更导致乙方履行本合同项下任何部分义务的费用或所需时间增减，应对合同总金额和（或）项目进度进行合理调整并相应修改合同。乙方须在接到甲方变更指示后三日内提出调整要求；如乙方未能在上述期限内提出，或甲方经与乙方协商在合理时间内不同意合同总金额的增减、交付期调整，甲方有权决定项目变更是否实施。
4.4 甲方有权要求乙方更换不符合项目要求或不能有效履行其职责的项目人员，如给甲方造成实际损失的，甲方有权解除合同。
4.5 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的项目主要人员的请求。
第五条 乙方权利与义务
5.1 乙方应严格遵守相关法律法规，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下开展项目服务活动，并对其所进行的服务活动负责。
5.2 乙方应按本合同约定的时间、范围、内容，依据本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效履行义务；对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，因服务结果不足导致甲方工作偏差或失误的，乙方承担相应责任。
5.3 乙方履行本合同所确定的项目团队负责人及主要专业技术、管理人员必须是本项目的实际操作者，未经甲方书面同意，乙方不得调换或撤离上述人员。
5.4 乙方须按照合同文件规定完成本项目设计，提供响应文件中的产品、附件、备用配件及维护保养所需正常替换的零配件，并负责全部成果在现场就位安装、调试、操作培训和指导等工作。
5.5 乙方应严格、全面把握设计、采购、制作、安装及施工质量，确保完成的项目通过甲方或项目所在地质量技术监督及有关部门的验收；根据甲方要求按时提交各项专题报告、日常进度报告、质量报告、突发事件报告等；接到甲方整改意见或要求时，应立即采取措施整改，直至符合要求。
5.6 乙方对与其签订合同的制造商、供应商、分包商的行为负责，并承担相应责任；本项目设备供货应在设计经甲方批准后，按照批准的设计要求进行供货，并服从采购人项目管理。
5.7 乙方应严格遵守现行法律法规及合同文件的安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方负责项目实施现场的安全及第三方人身、财产安全，因乙方原因导致安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
5.8 乙方应负责保管运至现场的任何成果直至甲方验收认可，并自费补充可能丢失或被盗的货物。
第六条 权利保证与知识产权
6.1 知识产权：在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果、设计文件、软件系统及相关文档）的知识产权（包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密），归甲方所有，乙方不做任何权利保留。乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料的所有权和知识产权均属于甲方。
6.2 不侵权保证：乙方保证本项目交付内容（含为完成项目而实施的其它工作及其任何一部分）不侵犯任何第三方的知识产权、所有权及其他合法权益。如发生第三方主张权利，由乙方负责处理并承担全部责任；如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
6.3 产权担保：乙方保证所交付的服务及为完成项目而实施的其它工作（含相关货物）的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第七条 质量保证
7.1 采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求明确的，乙方交付项目的质量标准应当符合采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求，且不应低于国家强制性标准。
7.2 采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求不明确的，乙方交付项目的质量标准按照最新的国家、地方标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准；没有相关标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
7.3 乙方须对采购产品提供第三方专业检测机构出具的CMA检测报告（铝型材、饰面钢板、板材）、防爆合格证明（监测终端）等证明文件，作为履约验收的依据。
7.4 质保期：自项目终验合格之日起3年。质保期内，恒湿设备空气过滤器、RO反渗透滤芯、分机滤网、监测终端电池等易耗件由乙方免费维护更换。
7.5如乙方未能按合同规定履行其质量保证责任和义务，甲方有权委托其他单位实施，甲方因寻求替代履行所支付的费用和损失，有权向乙方提出赔偿，或从本合同应付或将付款项中扣除。
第八条 交付使用和验收
8.1 乙方应按合同约定时间完成全部设计、生产、供货、安装与调试，并配合甲方组织验收。
8.2 验收分为到货验收、安装验收、功能验收、初验与终验：
（1）到货验收：对照采购需求逐项核对产品规格、数量、品牌产地、技术资料及外观包装；
（2）安装验收：检查安装质量、线路敷设、配电安全、密封性能及运行噪音等；
（3）功能验收：对灯光控制系统、恒湿系统、监测系统及与南京博物院开放运营数智化平台的联动功能逐项测试，并组织专家对照乙方投标技术参数进行参数验证；
（4）初验与终验：试运行正常后组织初验，初验整改完毕并完成培训后组织终验；终验由甲方组织，并按要求报省文物局最终验收。
8.3 甲方应当根据国家、行业验收标准及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方验收申请之日起7个工作日内进行实质性验收（验收申请有明显不当的除外）。甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收；乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件及承诺等要求的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。
8.4 验收中发现的任何不符合项，乙方应在甲方要求的期限内整改到位；经整改仍不符合要求的，甲方有权按本合同第十条处理。
第九条 合同款支付
9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付，支付方式为电汇。
9.2 付款方式：
	期次
	支付比例
	付款条件

	第一期
	合同总价款的40%
	本合同签订生效后20个工作日内

	第二期
	合同总价款的40%
	项目安装调试完成，经甲方组织初步验收合格后20个工作日内

	第三期
	合同总价款的20%
	项目经江苏省文物局最终验收合格后20个工作日内



9.3 甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额的增值税发票（增值税专用发票）及符合甲方要求的支撑材料作为付款依据。
9.4 因财政资金未按时拨付，付款期限顺延，甲方不承担违约责任。
第十条 违约责任
10.1 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1日甲方向乙方支付欠款总额0.05%的违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%，因财政资金未按时拨付导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。
10.2 如乙方拒绝提供服务的，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。
10.3 乙方逾期提供本合同项下任一子项服务内容的，每逾期1日，乙方向甲方支付合同总金额0.05%的违约金；乙方逾期提供多项任务要求的，逾期时间及逾期责任累计计算。如乙方累计逾期提供服务达10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部已付合同款，并向甲方支付合同总金额10%的违约金（此违约金不与逾期违约金并列适用）。
10.4 （1）乙方所提供的服务中任何一部分不符合合同约定的，甲方有权拒收全部乙方服务内容，甲方亦有权根据实际情况拒收不符合约定部分的服务内容。无论是甲方拒收全部服务内容还是拒收不符合约定部分的服务内容，甲方均有权单方解除合同，甲方无需向乙方支付任何款项，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。（2）甲方仅拒收部分服务内容的，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。同时，每出现一次不符合约定的服务内容，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金。（3）经甲方同意，对于不符合约定的服务内容，乙方整改后重新提供且重新提供内容符合约定的，甲方对于该部分服务内容应予付费，但针对每一整改事项，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金；整改后仍不符合约定的，甲方有权拒收该部分服务内容，并根据上述第（1）（2）项约定执行。
10.5 如乙方在本合同履行过程中出现任何一项违约情形，甲方均有权将乙方应承担的违约责任、侵权责任等全部责任金额在后续应付款中直接扣减，后续应付款不足以支付本合同约定的违约责任或者给甲方造成损失的赔偿责任的，乙方应根据甲方要求另行向甲方支付。
10.6 甲方依法或者依照本合同约定解除合同的，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应退还全部已付合同款（如有），并向甲方支付按合同总金额10%的违约金（其他条款针对违约金有特别约定的从其约定）。
10.7 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10.8 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总金额30%的违约金。
10.9 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
第十一条 保密
11.1 甲乙双方在履行本合同过程中所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理、文物信息等方面的各类信息），均为双方应恪守保密义务的对象。
11.2 乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料（包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料），在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供、泄漏与项目、本合同或甲方业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已形成的制作成果或文字资料；即使乙方并非为营利目的（如广告宣传、介绍业绩等）而采用与项目、本合同或甲方业务活动有关的文字、图像、模型等，均须事先经甲方书面同意。
11.3 乙方为履行本合同所形成的任何成果，乙方负有保密义务。
11.4 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，并承担由此导致的行政乃至刑事法律责任及损失赔偿责任。
11.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本合同的解除、终止而失效。
11.6 如乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
第十二条 合同的变更和终止
12.1 除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
12.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同；如乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。
第十三条 合同的转让
13.1 乙方不得将本项目转包或分包（经甲方同意的非主体子项目分包除外），否则甲方有权单方解除本合同，乙方应退还全部已付合同款（如有），并向甲方支付合同总价款20%的违约金。
第十四条 不可抗力
14.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
14.2 不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在15日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认；合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
14.3 不可抗力情形终止或消除后，受影响一方应尽快以电话、传真或EMS通知对方；受不可抗力影响方应尽一切努力减少损失，否则对扩大的损失承担责任。
14.4 如不可抗力延续超过45日（含本数），双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并应尽快达成协议。
第十五条 争议的解决
15.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不能解决的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
15.2 在争议解决期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用
16.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
17.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
17.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
17.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
17.4 本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方；如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。
（以下无正文，为签署页）
	甲方（盖章）：南京博物院
	乙方（盖章）：

	地址：江苏省南京市玄武区中山东路321号
	地址：

	联系人：　　　　联系电话：
	联系人：　　　　联系电话：

	法定代表人或授权代表（签章）：
	法定代表人或授权代表（签章）：

	签署时间：　　　年　　月　　日
	签署时间：　　　年　　月　　日





[bookmark: _Toc226127007][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投 标 文 件



项目名称： 
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：

[bookmark: _Toc226127008][bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Hlk44877818][bookmark: _Toc8485127]
资格审查内容
[bookmark: _Hlk47431668]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
（3）自2025年10月以来至少一个月依法缴纳税收（如增值税或企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；
（4）自2025年10月以来至少一个月依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；
（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；
（4）******（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“二、申请人的资格要求”补充提供（如有））
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无；

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；
[bookmark: _Hlk87459952]
附件：

[bookmark: _Toc226127009]开标一览表


投标人全称（（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号： 

	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	





附件：
[bookmark: _Toc226127010]投标分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：
1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投设计费、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件：
[bookmark: _Hlk47437482]技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 [bookmark: _Hlk171012259][bookmark: _Hlk171012238][bookmark: _Hlk172202898][bookmark: _Hlk172203447]投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“一、二、三、四项”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc210922458]商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“五、六”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；


附件：
[bookmark: _Toc226127011]符合性审查响应对照表
	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。




附件：

[bookmark: _Toc226127012]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 




                                     


附件：

[bookmark: _Toc226127013]参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件：
[bookmark: _Toc226127014]法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；



授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：
日期：   年   月   日


附件：

[bookmark: _Toc226127015]投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 
1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。
8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
9.我单位不属于“公益一类事业单位”或“使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织”。（是否为事业单位：口否；口是，我单位属于    [填写具体公益类型]      。)



附件：

[bookmark: _Toc226127017]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。
7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，投标人无需提交本声明函。

附件：
[bookmark: _Toc226127018]中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；
2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


附件：
[bookmark: _Toc226127020]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
[bookmark: _Toc226127021]
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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