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第1章 [bookmark: _Toc107246211][bookmark: _Toc80264697][bookmark: _Toc80792688]招标公告
项目概况
江苏开放大学桥林校区宿舍家具采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年12月4日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc93909065][bookmark: _Toc96347851]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0428
1.2项目名称：江苏开放大学桥林校区宿舍家具采购 
1.3预算金额：总预算：650万元人民币。每个分包预算如下：
分包一：403万元；分包二：247万元
1.4最高限价：总限价：650万元人民币。每个分包限价如下：
分包一：403万元；分包二：247万元
1.5采购需求：项目覆盖F区诚园1-3栋共307间宿舍、G区苏扬楼、苏淮楼、苏泰楼共208间宿舍，主要配置学生住宿、学习配套家具。具体要求详见采购文件第四章采购需求。
1.6交货期：接到采购人通知后20天内完成生产，并通过初验。具体安装时间以采购人通知为准，安装工期20天。
1.7本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求（适用于两个分包）：
[bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc96347853]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或相应的证明材料。
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标文件递交截止时间前6个月（2026年5月（含）至今）内任意一个月的财务状况报告。
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（2026年5月（含）至今），至少1个月缴纳税收和社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。 
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内（自2023年1月1日起至今，成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录。提供声明函原件，自行编写。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
2.3本项目的特定资格要求：
    2.3.1特定资格条件：无
2.3.2供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
2.3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.3.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
2.3.2.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700]时间：2026年 11月 13日至2026年 11月 20日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068]获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年 12月 4日09点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云, 网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]五、开启
时间：2026年 12月 4日09点30分（北京时间）
[bookmark: _Toc45649568]地点：“苏采云”网上开标大厅
六、公告期限
自采购公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc96347857]（一）政府采购支持政策:
1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》
2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
5.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
（二）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
(3)“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
（五）本项目实行兼投不兼中原则，即投标人可以报名多个分包，但最终只能获得其中1个分包的中标机会。
评标时按照分包一、分包二的顺序依次进行评审。各分包内，投标人按综合得分由高到低排序，排名第一的为第一中标候选人，第二的为第二中标候选人，依此类推。已在本项目分包一评标中中标的投标人，不再具有分包二的得标权，不计入分包二的实质性响应投标人数量且不进入分包二的打分。进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该分包采购失败。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1．采购人信息
名 称：江苏开放大学
地 址：南京市江东北路399号
联系人：吕老师
联系方式：025-86265605
2．采购代理机构信息
名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号
联系人：向封蓉、叶婷、崔进
联系方式：17849939366/025-83249930
3．项目联系方式
项目联系人：向封蓉
电 话：17849939366/025-83249930
第2章 [bookmark: _Toc71561877][bookmark: _Toc80264704][bookmark: _Toc107246212]
投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	详见招标文件第一章《招标公告》

	2
	2.2
	采购代理机构
	详见招标文件第一章《招标公告》

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	☑不组织，投标人可以根据项目情况自行考察
☐组织
（1）考察时间：
（2）考察地点：
（3）联系人：
     联系方式：
（4）参加人员要求： 

	5
	9.1
	开标前答疑会
	☑不召开
☐召开
（1）召开时间：
（2）召开地点：

	6
	10.1
	联合体投标
	☑不接受
☐接受
联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
☑不允许
☐允许
具体要求：__________ 

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：
□不需要
☑需要，具体要求如下：详见第四章采购需求。

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：
□无
☑有，具体情形：本项目采用综合单价报价、据实结算方式，综合单价包含产品生产、包装、仓储、运输、场内搬运、安装、检测、保险、劳保、验收、质保期服务、税金、利润及所有配套隐性费用，采购人无需另行支付任何费用。

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算__90_日历日

	15
	22.1
	投标保证金
	☑不需要
☐需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	不适用

	17
	24.1
	投标文件的递交
	供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	25.1
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	开标时间、地点
	同招标文件第一章《招标公告》。

	20
	29.4
	信用查询
	通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人以上单数。

	22
	30.5.2
	同品牌多家投标人处理原则
	提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。如以上全部相同由评标委员会采取随机抽取方式确定）

	23
	30.5.3
	核心产品	
	☑货物类，单一产品或核心产品为：
分包一：公寓组合床（中走梯）   
分包二：公寓组合床（外挂梯）      。
☐服务类，不适用。

	24
	31.3
	确定中标单位
	1．每个分包的供应商排序原则：评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，并按得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，其他依次排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。如以上全部相同由评标委员会采取随机抽取方式确定。
2．评标时按照分包一、分包二的顺序依次进行评审。各分包内，投标人按综合得分由高到低排序，排名第一的为第一中标候选人，第二的为第二中标候选人，依此类推。已在本项目分包一评标中中标的投标人，不再具有分包二的得标权，不计入分包二的实质性响应投标人数量且不进入分包二的打分。进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该分包采购失败。
3、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定排名其后的中标候选人为中标人，也可以重新采购。 

	25
	31.4
	公告媒体
	本公告在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/发布。

	26
	35.1
	履约保证金
	□不要求提供
R要求提供，供应商中标后需缴纳合同金额5%作为履约保证金，验收合格后无息退还履约保证金，如供应商未能履行合同规定义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

	27
	36.1
	供应商对采购文件的
询问
	时间：招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD版本）发至代理机构邮箱（2668774710@qq.com）并及时电话通知采购代理机构。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]所有答复或修改将通过江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发送给投标人，在投标文件递交截止时间前请各投标人及时关注、查询并下载，恕不另行通知。采购人、采购代理机构不承担投标人未关注该网站而造成没有收到澄清文件或补充文件而引起的一切后果和法律责任。投标人亦无需确认。

	28
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD版本）发至代理机构邮箱（2668774710@qq.com）并及时电话通知采购代理机构。

	29
	38.1
	招标代理服务费
	每个分包分别递交
以中标价为基础，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）文件所列招标代理服务费货物类收费标准的50%一次性支付。
付款方式：采用银行电汇、网上银行汇款，一次性付清。
请汇至以下账号中：
户名：江苏省招标中心有限公司
开户银行：中信银行南京江苏路支行
账号：7321810182600023404

	30
	41.1
	异常低价投标审查
	（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%；
3.投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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[bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc100905199]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214]一．总则
[bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc107246215]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc107246216]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc100905203]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc103848531]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc103848532]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc96347866]6.保密
[bookmark: _Toc96347867][bookmark: _Toc100905207]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc103848534]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc103848535][bookmark: _Toc100905208]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc107246223][bookmark: _Toc102117275]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc104560849][bookmark: _Toc107246226]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc107246227][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc104560850][bookmark: _Toc100905214]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246228][bookmark: _Toc104560851]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc104560852]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230]二．招标文件
[bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc100905217]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc103848541]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc107246234]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书
（4）开标一览表
（5）分项报价表
（6）商务条款偏离表
（7）投标人具备投标资格的证明文件
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
（7-1-2）工商变更登记文件（如需）
（7-2）财务报表
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函
（7-4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（7-5）没有重大违法记录的书面声明
（7-6）法律行政法规规定的其他条件
（7-7）不得参加本次招标活动情形的承诺
（7-8）信用截图
（8）商务部分证明材料
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）服务方案。
（2）技术条款偏离表
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc104560858]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc96347878]21.投标有效期
★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc107246238][bookmark: _Toc104560860]22.投标保证金（本项目不要求递交投标保证金）
[bookmark: _Toc96347879][bookmark: _Toc519241651][bookmark: _Toc420487862][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc68159552]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：
[bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc100905225][bookmark: _Toc96347880]（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；
（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc107246239]23.投标文件的制作和签署
23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
★23.2投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）签字或印章或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（扫描件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖符合要求的单位公章或电子公章（如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及专用章。
23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人签字或印章或其授权代表签字方有效。
[bookmark: _Toc107246240]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc96347883]24.投标文件的递交
供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
25.投标文件解密
25.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
[bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc100905228]26.投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Toc80264714]26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc103848553]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
28.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3供应商不足3家的，不得开标。
28.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
29.资格性审查
[bookmark: _Toc104560869][bookmark: _Toc103848554]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
29.4本项目信用记录查询截止时点见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc104560870]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc107246250]30.2符合性审查 
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc104560872]（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc107246253][bookmark: _Toc103848558][bookmark: _Toc104560873]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc107246256]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
31.2采用综合评分法的，评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。如以上全部相同由评标委员会采取随机抽取方式确定。采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（不多于三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。
31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。
31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc104560879]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc103848560][bookmark: _Toc104560875]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc107246262]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc107246264]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc107246265]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc107246267]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc104560887][bookmark: _Toc107246268]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc104560888]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
41异常低价投标审查
    41.1投标文件的异常低价投标审查见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc107246270]
第三章 政府采购合同条款及格式
      




    政府采购合同（货物类）





项目名称：                                     

甲    方：            江苏开放大学             

		乙    方：                                     

		签订时间：                                     




江苏开放大学桥林校区宿舍家具采购合同
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学      （江苏开放大学桥林校区宿舍家具采购、编号：）     招标文件、乙方投标文件条款和中标人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。
一、货物明细
乙方负责向甲方提供以下货物：
分包一：
	楼栋
	标的名称
	尺寸
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	分包一：F区
（307间）
	公寓组合床
（中走梯）
	4500*900*2250mm，允许偏差 ±5mm
	套
	608
	
	

	
	单人床及家具
	床：2000*1200*850mm，允许偏差 ±5mm
书桌：1200*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
衣柜：800*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
	套
	3
	
	

	
	公寓椅
	≥520*530*840mm
	张
	1219
	
	

	总价
	


分包二：
	楼栋
	标的名称
	尺寸
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	分包二：G区
（208间）
	公寓组合床
（外挂梯）
	4000*900*2250mm，允许偏差 ±5mm
	套
	410
	
	

	
	单人床及家具
	床：2000*1200*850mm，允许偏差 ±5mm
书桌：1200*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
衣柜：800*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
	套
	3
	
	

	
	公寓椅
	≥520*530*840mm
	张
	823
	
	

	总价
	


（注：表格可视情况增加）
二、金额与支付
1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。
2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.由甲方按照下列程序付款：
（1）预付款：自合同签订10日内，甲方向供应商支付合同总价的30%；
（2）货物全部交付安装完成，经甲方正式组织验收合格，且供应商配合甲方完成固定资产登记后，支付至合同总价的95%。
（3）经验收之日起算，两年后货物无质量问题，支付剩余5%尾款。
三、履约保证金
收取履约保证金形式：乙方中标后需缴纳合同金额5%作为履约保证金，验收合格后无息退还履约保证金，如供应商未能履行合同规定义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
收取履约保证金金额：合同金额的5%。
履约担保期限：自合同签订生效后至甲方最终书面确认验收合格之日，验收合格后甲方无息退还履约保证金。
四、转包或分包
1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
五、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。
七、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
八、交货期、交货方式及交货地点
1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。
2.交货期：    接到甲方通知后20天内完成生产，并通过初验。具体安装时间以甲方通知为准，安装工期20天。                                                     
3.交货方式：                                                        
4.交货地点：   江苏开放大学桥林校区指定地点。                                                      
5.甲方联系人：             电话：            
乙方联系人：             电话：           
九、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。
5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
十、调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
2.甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收（如有需要，此处的验收时间双方可自行协商）。
3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。
十一、质保期
质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）
十二、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）
十三、违约责任
1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。
2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。
4.乙方未按本合同第三条约定向甲方交付履约保证金的，按应交履约保证金的      %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其它违约责任。（如不涉及交付履约保证金的，此条可删除）
5.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%（此处为建议，具体可由双方协商确定）的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。
十四、不可抗力事件处理
1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。
3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
十五、争议解决
双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。
十六、组成本合同的文件
下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标通知书；
（2）甲方的招标文件及其它补充文件；
（3）乙方的投标文件及其它补充文件；
（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。
十七、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。
2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同正本一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执     份。
4.其它约定：



甲方（盖章）：江苏开放大学          乙方（盖章）：
地址：南京市鼓楼区江东北路399号   地址：
法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人 ：     
                                   开户银行：
账    号：                        
签约时间：  年   月   日           签约时间：  年   月   日      

[bookmark: _Toc107246271][bookmark: _Toc91836564]
第四章 采购需求
分包一：
一、项目概况
1、负责江苏开放大学桥林校区F区（男生公寓）楼栋家具采购，包括公寓组合床（中走梯）、公寓椅、单人床桌柜等。
2、采购标准
（1）普通四人间：每间公寓组合床2套（两人位为一套）、公寓椅4张，具体尺寸详见清单。
（2）普通单人间（无障碍房、值班室）：每间1.2m*2m单人床1张、公寓椅1张、书桌1组、衣柜1组。
3、涉及家具采购的楼栋房间清单
分包一 楼栋房间清单
	区域
	楼栋
	房间标准
	房间数量（间）
	备注

	F区
（307间）
	F1诚园一栋
	普通四人间
	26
	普通四人间共304间、普通单人间共3间。

	
	F2诚园二栋
	普通四人间
	62
	

	
	F3诚园三栋
	普通四人间
	216
	

	
	
	普通单人间
	3
	


二、采购标的
	楼栋
	标的名称
	尺寸
	单位
	数量
	需求
位置

	分包一：F区
（307间）
	公寓组合床
（中走梯）
	4500*900*2250mm，允许偏差 ±5mm
	套
	608
	普通
四人间

	
	单人床及家具
	床：2000*1200*850mm，允许偏差 ±5mm
书桌：1200*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
衣柜：800*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
	套
	3
	普通
单人间

	
	公寓椅
	≥520*530*840mm
	张
	1219
	/



注：分包一暂设有2间加长床房间，因房间尺寸受限，可按外挂梯形式加长，同步加长床下柜；具体加长长度，以现场实际环境为准，具体间数以招生情况为准，结算时不另行增加费用。(提供承诺并加盖公章，参考格式详见第六章) 
[bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc3297]三、 功能、性能、配置要求
注意：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商可做参考提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
	序号
	名称
	规格（mm）
	技术要求
	备注

	1
	公寓组合床（中走梯）
	4500*900*2250，允许偏差 ±5mm
蚊帐杆高度根据房间层高适配
	钢制部分
▲材质要求：床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。
▲1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm；高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。
▲2、前横梁、后横梁：≥100×40×1.3mm高频焊接闭口型钢管，须带加强筋；横梁上部为直边使连接件与横梁齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。
3、公寓床卡式连接件：床横梁与床立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。
▲4、床前护栏：钢木结构，采用≥25×25×1.5mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌ENF级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；护栏内部位置安装PP材质注塑成型储物盒，便于存放手机、眼镜等小物品；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号。
5、床后护栏：钢木结构，高度≥300mm，整体采用≥25×25×1.2mm管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
6、床头、床尾护栏：钢木结构，横梁采用≥40*60*1.2mm方管，护栏采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
7、床板支撑：采用数量≥6根，尺寸≥25×25×1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。
8、床下走梯两侧护板及扶手：钢木结构，封板18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。中间设置加固扶手，采用规格≥40mm×20mm×1.2mm管材，护栏前后两侧与立柱连接。
9、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型，不能两块或者多块拼接。厚度≥18mm，尺寸与床框内部服帖，四周单侧间隙≤10mm，床板设有透气孔。
10、蚊帐架：采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口型管材，蚊帐架下口带凹槽安装轨道滑轮，满足挂蚊帐及围帘需求，蚊帐架两侧与立柱连接。

木质部分
★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。
▲1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
▲2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚≥1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。
4、衣柜底座、书桌底座：采用≥25×50×1.2mm高频焊管焊接成框，与柜体紧密连接，表面静电粉末喷涂工艺，配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。
▲5、中走梯：钢木结构，主体受力结构为钢制喷涂框架，钢架采用≥25×25×1.2mm方管，走梯钢架内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。走梯两侧加装床片扶手，正面为储物柜，门板选用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，铝合金暗扣拉手，门板安装液压缓冲下翻门气撑杆，具有助力回弹功能，门板意外小角度打开时自动回缩，防止磕碰。起到开门缓冲慢下降并限位作用，防止门板掉落发出声响。走梯踏步板采用HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑工艺一次成型制作，每块踏板底部加钢管支撑，踏步上嵌有注塑荧光警示块，每块踏步设置注塑荧光警示，且具有防滑功能。走梯靠墙位置配有后背板，采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，背板顶部配置上床安全拉手，与床立柱做到牢固连接。
6、功能要求：配备衣柜、书桌（书桌抽屉具有锁具功能）、开放式书架。衣柜内分上下两层，配置层板；衣柜旁设有同等高度储物格（鞋架）。桌面尺寸、书架布局等需由校方确认。桌面下方配抽屉及落地柜，桌面下部（落地柜里侧）设计≥26寸行李箱存放处。包含五金配件：阻尼铰链、阻尼导轨等，导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
7、封边：所有板材均需四面封边，采用≥1.0mm厚封边条，均采用PUR同色或激光封边。选用无醛封边胶，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为统一品牌。
	核心产品

	2
	公寓椅
	≥520*530*840
	1、椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由椅座、椅背、装饰壳三部分组成。
2、椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能。                                  
3、脚架：采用直径≥16mm，壁厚≥1.5mm的圆钢管，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨、防腐、抗老化性能。
▲4、脚垫：脚垫采用全新聚丙烯加玻璃纤维，具有较好的抗磨损性、防滑性、整体稳定性，使用时具有防倾翻功能。
	

	3
	单人床组合家具
	床
2000*1200*850，允许偏差 ±5mm
	1、立柱：采用≥50×50×1.3mm高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱外立面带圆弧，安全美观。
2、前横梁、后横梁：采用≥40×60×1.3mm高频焊接闭口型材管，须带加强筋，与立柱采用卡式连接件进行固定，床沿正面与立柱平齐。
3、卡式连接件：床横梁与床立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。
4、床板支撑：采用数量≥6根，尺寸≥25×25×1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。。
5、后护栏：采用≥25×25×1.2mm方管，高度≥150mm，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
6、床下储物抽屉：所有板材（包括背板）均采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。柜体深度≥600mm。五金配件：导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
7、推拉盒钢架：床下存储行李箱的推拉盒钢架采用≥20×20×1.2mm方管制作，推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用≥15×30×1.2mm矩形管，底部配置静音定向轮，推拉盒深度≥800mm，单侧具有引导限位功能，确保推拉行李架在使用过程中不会摇晃或倾斜。
8、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型，厚度≥18mm。尺寸与床框内部服帖，四周单侧间隙应不大于10mm，保证不移动。
	

	
	
	书桌
1200*600*2050，允许偏差 ±5mm
衣柜
800*600*2050，允许偏差 ±5mm
	★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚≥1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。
4、功能要求：配备衣柜、书桌、桌上方开放式书架、书桌抽屉（具有锁具功能）等。布局需校方确认。包含五金配件：阻尼铰链、阻尼导轨等，导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
5、封边：所有板材均需四面封边，采用≥1.0mm厚封边条，均采用PUR同色或激光封边。选用无醛封边胶，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为统一品牌。
	




图1 分包一平面布置示意图

图2 公寓组合床（中走梯）示意图

图3 单人床组合家具示意图

图4 公寓椅示意图
注：考虑部分房间尺寸可能与标准房间略有出入，请供应商中标后在制作和安装前逐一房间现场测量。所有需要优化设计的项目方案须经采购人确认后实施。

分包二：
一、项目概况
1、负责江苏开放大学桥林校区G区（女生公寓）楼栋家具采购，包括公寓组合床（外挂梯）、公寓椅、单人床桌柜等。
2、采购标准
（1）普通四人间：每间公寓组合床2套（两人位为一套）、公寓椅4张，具体尺寸详见清单。
（2）普通单人间（无障碍房、值班室）：每间1.2m*2m单人床1张、公寓椅1张、书桌1组、衣柜1组。
3、涉及家具采购的楼栋房间清单 
分包二 楼栋房间清单
	区域
	楼栋
	房间标准
	房间数量（间）
	备注

	G区
（208间）
	G2苏扬楼
	普通四人间
	1
	普通四人间共205间、普通单人间共3间。

	
	G3苏淮楼
	普通四人间
	9
	

	
	G4苏泰楼
	普通四人间
	195
	

	
	
	普通单人间
	3
	


二、采购标的
	楼栋
	标的名称
	尺寸
	单位
	数量
	需求
位置

	分包二：G区
（208间）
	公寓组合床
（外挂梯）
	4000*900*2250mm，允许偏差 ±5mm
	套
	410
	普通
四人间

	
	单人床及家具
	床：2000*1200*850mm，允许偏差 ±5mm
书桌：1200*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
衣柜：800*600*2050mm，允许偏差 ±5mm
	套
	3
	普通
单人间

	
	公寓椅
	≥520*530*840mm
	张
	823
	/



三、 功能、性能、配置要求
注意：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商可做参考提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
	序号
	名称
	规格（mm）
	技术要求
	备注

	1
	公寓组合床（外挂梯）
	4000*900*2250，允许偏差 ±5mm
蚊帐杆高度根据
房间层高适配
	钢制部分
▲材质要求：床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；
焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。
▲1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm，高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。
▲2、前横梁、后横梁：≥100×40×1.3mm高频焊接闭口型钢管，须带加强筋；横梁上部为直边使连接件与横梁齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。
3、公寓床卡式连接件：床横梁与床立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。
▲4、床前护栏：钢木结构，采用≥25×25×1.5mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌ENF级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；护栏内部位置安装PP材质注塑成型储物盒，便于存放手机、眼镜等小物品；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号。
5、床后护栏：钢木结构，高度≥300mm，整体采用≥25×25×1.2mm管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
6、床头、床尾护栏：钢木结构，横梁采用≥40*60*1.2mm方管，护栏采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
7、床板支撑：采用数量≥6根，尺寸≥25×25×1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。
8、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型，不能两块或者多块拼接。厚度≥18mm，尺寸与床框内部服帖，四周单侧间隙≤10mm，床板设有透气孔。
9、蚊帐架：采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口型管材，蚊帐架下口带凹槽安装轨道滑轮，满足挂蚊帐及围帘需求，蚊帐架两侧与立柱连接。
▲10、外挂梯：爬梯边管采用≥30×50×1.2mm椭圆管，踏步纵向支撑均与床立柱牢固焊接，每块脚踏板底部加钢管横支撑，两侧边管外均设有爬梯扶手。爬梯脚踏板采用HDPE高密度聚乙烯新料中空吹塑制作，每块板面设置防滑条纹及≥3个发光点，脚踏板宽度≥160mm，长度≥350mm。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节高度脚套，时刻保证爬梯落地平稳。
木质部分
★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。▲1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
▲2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚≥1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。
4、衣柜底座、书桌底座：采用≥25×50×1.2mm高频焊管焊接成框，与柜体紧密连接，表面静电粉末喷涂工艺，配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。
5、功能要求：配备衣柜、书桌（书桌抽屉具有锁具
功能）、开放式书架。衣柜内分上下两层，配置层板；衣柜旁设有同等高度储物格（鞋架）储物格外侧为共用爬梯。桌面尺寸、书架布局等需由校方确认。桌面下方配抽屉及落地柜，桌面下部（落地柜里侧）设计≥26寸行李箱存放处。包含五金配件：阻尼铰链、阻尼导轨等，导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
6、封边：所有板材均需四面封边，采用≥1.0mm厚封边条，均采用PUR同色或激光封边。选用无醛封边胶，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为统一品牌。
	核心产品

	2
	公寓椅
	≥520*530*840
	1、椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由椅座、椅背、装饰壳三部分组成。
2、椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能。                                  
3、脚架：采用直径≥16mm，壁厚≥1.5mm的圆钢管，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨、防腐、抗老化性能。
▲4、脚垫：脚垫采用全新聚丙烯加玻璃纤维，具有较好的抗磨损性、防滑性、整体稳定性，使用时具有防倾翻功能。
	

	3
	单人床组合家具
	床
2000*1200*850，允许偏差 ±5mm
	1、立柱：采用≥50×50×1.3mm高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱外立面带圆弧，安全美观。
2、前横梁、后横梁：采用≥40×60×1.3mm高频焊接闭口型材管，须带加强筋，与立柱采用卡式连接件进行固定，床沿正面与立柱平齐。
3、卡式连接件：床横梁与床立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。
4、床板支撑：采用数量≥6根，尺寸≥25×25×1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。。
5、后护栏：采用≥25×25×1.2mm方管，高度≥150mm，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。
6、床下储物抽屉：所有板材（包括背板）均采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。柜体深度≥600mm。五金配件：导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
7、推拉盒钢架：床下存储行李箱的推拉盒钢架采用≥20×20×1.2mm方管制作，推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用≥15×30×1.2mm矩形管，底部配置静音定向轮，推拉盒深度≥800mm，单侧具有引导限位功能，确保推拉行李架在使用过程中不会摇晃或倾斜。
8、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，一次中空吹塑成型，厚度≥18mm。尺寸与床框内部服帖，四周单侧间隙应不大于10mm，保证不移动。
	

	
	
	书桌
1200*600*2050，允许偏差 ±5mm
衣柜
800*600*2050，允许偏差 ±5mm
	★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚≥1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。
4、功能要求：配备衣柜、书桌、桌上方开放式书架、书桌抽屉（具有锁具功能）等。布局需校方确认。包含五金配件：阻尼铰链、阻尼导轨等，导轨宽度≥45mm，壁厚≥1mm，三节静音导轨。
5、封边：所有板材均需四面封边，采用≥1.0mm厚封边条，均采用PUR同色或激光封边。选用无醛封边胶，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为统一品牌。
	



图1 分包二平面布置示意图

图2 公寓组合床（外挂梯）示意图

图3 单人床组合家具示意图

图4 公寓椅示意图
注：考虑部分房间尺寸可能与标准房间略有出入，请供应商中标后在制作和安装前逐一房间现场测量。所有需要优化设计的项目方案须经采购人确认后实施

以下需求适用于两个分包：
四、 产品标准及检测报告要求
供应商必须按国家标准执行，为采购人提供优质产品，保证所提供的产品属环保产品，符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。所有产品的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
1、供应商所提供的产品须符合但不局限于以下标准：
	采购标的须执行的标准

	1
	GB/T 39600-2021
	人造板及其制品中甲醛释放量分级

	2
	GB 18584-2024
	家具中有害物质限量

	3
	GB/T 3324-2024
	木家具通用技术条件

	4
	GB/T 3325-2024
	金属家具通用技术条件

	5
	GB/T 32487-2016
	塑料家具通用技术条件

	6
	GB/T 39016-2020
	定制家具通用设计规范

	7
	GB/T 9846-2015
	普通胶合板

	8
	GB/T 15102-2017
	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

	9
	QB/T 2454-2013
	家具五金抽屉导轨

	10
	T/JSJJ008-2023
T/SGHX 002-2023
	学生宿舍用床

	11
	QB/T 3826-1999
	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐性试验方法中性盐雾试验(NSS)法

	12
	QB/T 3827-1999
	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法


2、供应商提供的投标货物应符合绿色环保要求，所使用的主、辅材料应符合国家环保标准，本项目木质人造板基材燃烧性能达到GB 86242012规定B1级要求。如果以上所列的标准和规范，有新的版本或新的标准、规范，则按最新标准和规范执行；未能表述的质量要求请按国家有关技术规范执行。
3、投标人提供现行有效的原材料和成品的第三方检测报告，检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具；
▲（1）提供公寓组合床钢制床架检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（2）提供公寓组合床的组合柜检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（3）提供公寓椅检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（4）提供封边条检测报告。需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括:①(耐干热性:≥四级;②耐磨性:磨40r后应无露底现象;③耐龟裂性;④耐冷热循环性(应无裂纹、无鼓泡)。注:提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（5）提供多层板检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：甲醛释放量；防霉性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（6）提供床立柱、床沿检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾连续喷雾≥500小时，耐霉菌性等级检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（7）提供环氧树脂静电粉末检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：附着力（干附着力）；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）；耐冲击性（正向冲击）；耐碱性(168h)；耐酸性(240h)；耐湿性（500h）；耐盐雾性（中性盐雾 500h）；抗霉菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（8）提供防潮塑料脚套检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：理化性能：塑料件：耐冷热循环、硬度；塑料材料理化性能；重金属或可迁移有害元素；防霉性能检测；抗菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（9）提供阻尼铰链检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：过载（垂直静载荷、水平静载荷）；功能（垂直静载荷、水平静载荷、下沉量、操作力）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
▲（10）提供阻尼静音导轨检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：垂直向下静载荷（过载）；水平侧向静载荷（过载）；猛关或猛开（过载）；功能（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
五、 样品及样板间要求
1、本项目投标时需要递交符合要求的样品，清单如下：
	序号
	样品名称
	样式、规格尺寸、数量
	备注

	1
	立柱
（小样）
	1、样式：详见示意图及参数技术要求。
2、材质规格尺寸：长度≥300mm。采用优质材管，壁厚符合要求。表面涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷。
3、数量：1根
	

	2
	横梁
（小样）
	1、样式：详见示意图及参数技术要求。
2、材质规格尺寸：长度≥300mm。采用优质材管，壁厚符合要求。表面涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷。
3、数量：1根
	

	3
	床前护栏
（成品）
	1、样式：详见示意图及参数技术要求。
2、材质规格尺寸：详见示意图及参数技术要求。采用优质钢木结构，保证强度和安全性能，板材四周经PUR或激光封边，光滑无倒刺。
3、数量：1块
	

	4
	桌面板
（小样）
	1、规格尺寸：尺寸300mm×300mm，允许裁切公差 ±5mm。
2、材质：详见参数技术要求。整体美观，结构稳定，色彩搭配合理，封边表面无裂纹、脱胶，边角圆润。
3、数量：1块
	

	5
	柜体板
（小样）
	1、规格尺寸：尺寸300mm×300mm，允许裁切公差 ±5mm。
2、材质：详见参数技术要求。符合技术参数要求，表面纹路清晰美观，外观平整无色差、无异味，贴面封边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象。
3、数量：1块
	

	6
	床板
（小样）
	1、规格尺寸：尺寸300mm×300mm，允许裁切公差 ±5mm。
2、材质：详见参数技术要求。整体美观，结构稳定，透气孔功能齐全，色彩搭配合理，平整纹理清晰。
3、数量：1块
	

	7
	五金配件
（小样）
	1、规格尺寸：阻尼铰链一个，阻尼导轨一个。
2、材质：详见参数技术要求。铰链手感顺滑无毛刺、无肉眼可见的变形、翘曲；导轨推拉顺滑无卡顿。且品质优良、开合回弹顺畅，安全稳定，经久耐用。
3、数量：各1个
	

	8
	学生公寓椅
（成品）
	1、样式：详见示意图及参数技术要求。
2、材质规格尺寸：详见示意图及参数技术要求。椅坐及椅背无毛刺，手感光滑。各部件连接结构牢固可靠，无松动、异响，符合人体工程学，坐感舒适。
3、数量：1张
	


投标人投两个分包的，只须提供一次样品即可。
2、样品递交及管理要求
（1）样品递交时间：同提交投标文件截止时间，在此期间之前样品由投标人自行保管。代理公司不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
（2）样品递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1601室。
（3）样品接收人/退还人：向封蓉；联系方式：17849939366。
（4）供应商提交的样品不得含有供应商名称。
各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（5）供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。
（6）供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。
（7）中标供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标供应商。未中标供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由未中标供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、代理机构自行处置。
（8）所有样品的制作、包装、运输等费用由投标人自行承担。
3、样板间要求
供应商在确定中标后，应按照采购人指定时间、地点，搭建成品样板间，经采购人确认后，方可批量生产。样板间的一切费用（包含安拆、运费等）由供应商自行承担。
六、 交货期及交货地点
1、交货期：接到采购人通知后20天内完成生产，并通过初验。具体安装时间以采购人通知为准，安装工期20天。
2、交货地点：江苏开放大学桥林校区指定地点。
注意：
1、因采购人原因导致供应商未能按期开工或者未按约定完工，影响工期，工期顺延。因供应商原因未能按时开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
2、现场安装可能存在多厂家交叉施工，安装工期不顺延。如未按时完工，每延迟一天按10000元/天累计计算，从合同款中扣除违约金。
七、 包装、运输及安装
1、货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。
2、由供应商负责运输和装卸，费用由供应商承担。采购人负责组织验收，验收不合格，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、由供应商负责组织安装，安装需符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。需注意货物成品应不影响公寓内墙面弱电箱的后续检修，若无法避免，则由供应商自行考虑背板开孔，结算时不另外增加费用。
4、本项目履约过程中可能与各项目单位存在较多交织，在此过程中，需做到成品及半成品保护（包括本项目及其他项目的成品及半成品），遇到交叉施工作业的，必须参建各方明确施工顺序，制定专项方案（经校方审批），办理施工面移交手续，签署移交清单，清单内容包括但不限于数量、位置、保护要求等；施工过程中发生的损坏由责任单位进行修复，如责任单位拒不修复，由采购人指定单位修复，所产生的费用在结算时扣除，如未按要求办理交接手续的造成成品或半成品损坏，自行承担一切后果。以上费用以含在合同总价中，结算均不另行增加费用。
八、付款方式及履约保证金
1、付款方式
（1）预付款：自合同签订10日内，采购人向供应商支付合同总价的30%；
（2）货物全部交付安装完成，经采购人正式组织验收合格，且供应商配合采购人完成固定资产登记后，支付至合同总价的95%。
（3）经验收之日起算，两年后货物无质量问题，支付剩余5%尾款。
2、履约保证金
收取履约保证金形式:供应商中标后需缴纳合同金额5%作为履约保证金，验收合格后无息退还履约保证金，如供应商未能履行合同规定义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
收取履约保证金金额:合同金额的5%。
履约担保期限:自合同签订生效后至甲方最终书面确认验收合格之日，验收合格后采购人无息退还履约保证金。
注意：
1、本项目采用综合单价报价、据实结算方式，综合单价包含产品生产、包装、仓储、运输、场内搬运、安装、检测、保险、劳保、验收、质保期服务、税金、利润及所有配套隐性费用，采购人无需另行支付任何费用。
2、当合同采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。九、验收要求
验收标准：符合国家有关标准、采购文件项目需求、技术要求及T/CNFA 10-2020《公共采购家具质量控制及验收规范》各项之要求。
1、在生产过程中，采购人将不定时、不限次数到生产现场进行检查，如果发现生产组织、材料质量、工艺水平等达不到要求的，供应商应按照采购人要求整改至合格为止，否则采购人有权解除合同和索赔。   
2、货物到达交货地点后，采购人按合同、招标文件、投标文件承诺及供货清单对照验收，并根据供货情况抽取部分货物小样送交有资质的第三方检测机构进行检测，检测费用由供应商承担；如检测不合格，供应商应负责维修或更换，如二次检测不合格，采购人有权终止合同，供应商赔偿采购人损失，相关费用及检测费用均由供应商承担。 
 3、采购人根据供货情况随机抽取部分货物委托有资质的第三方检测机构进行，抽取的货物费用及检测费等费用由供应商承担，供应商需补足货物；如检测不合格，供应商应负责维修或更换，如二次检测不合格，采购人有权终止合同，供应商赔偿采购人损失，相关费用及检测费用均由供应商承担。   
4、货到现场经检验，质量或规格达不到要求的，采购人可以拒收，并有权解除合同和索赔。在供应商承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，供应商负责维修或更换，采购人有权提出索赔；对现场抽样送检的不合格货物，由供应商无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失。  
5、货物安装完成后，供应商需根据GB/T 188832022 《室内空气质量标准》，选择采购人和供应商双方均认可的检测机构，提供具有空气质量检测报告，费用由供应商自行承担。房间数量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间，检测项目需包含但不限于甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等。如检测结果超标，供应商须委托采购人认可的专业机构，对所有家具进行环保净化处理，并承担所有费用，否则不予验收。净化处理后由采购人二次进行室内污染检测，费用由供应商承担，检测结果不合格的，采购人有权拒付货款并要求供应商退还采购人已经支付的货款且赔偿采购人因此造成的所有损失。
十、售后与服务
★1、本项目所有货物免费保修期至少10年（具体以供应商承诺函为准），保修期自采购人验收合格之日算起。保修范围包括合同中所有配置。（提供货物免费质保期承诺函，参考格式详见第六章）
2、供应商提交售后服务承诺，至少需包含以下内容：（参考格式详见第六章）
（1）为所供产品提供不低于10年免费质保服务（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）。
（2）在承诺的免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后的2小时内进行响应，并在24小时内组织专业人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，将组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由供应商负责。
（3）产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。
（4）质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件，同时备品、备件的价格要略低于市场行情价。	
3、保修期内，供应商负责对其提供的货物进行维修和维护，由此产生的一切费用均由供货商承担，不再收取任何费用。超过质保期外供应商仍要提供售后服务，只收取更换设备的材料成本费，不收取人工费。
4、投标人应制定完善的售后服务方案，方案内容应包含针对本次项目所提供的响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等，其内容应具体详实，切实可行。
5、投标人应制定完善的本地化服务方案，方案内容应包含提供本地化服务的承诺，以及相应的本地化服务流程，确保一旦中标，能向采购人提供及时、有效的本地化服务。
十一、项目实施要求
投标人应提供本项目设计生产制造方案，包括产品效果图、供货周期、品牌（五金件、板材、钢材）、生产实施、生产进度计划、生产质量保证等）设计和生产制造，并经采购人同意后批量生产。
投标人应提供包括但不限于安装人员、时间、顺序的规划、运输方案、安装后空气质量检测方案等，进行供货、安装调试，以确保项目按本合同约定如期完成。采购人向投标人免费提供适当的物品堆放场地，但物品保管由投标人自行负责。项目实施人员在采购人场地期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。投标人工作人员的安全、施工中所造成的一切安全事故、意外伤亡事故或火灾事故及施工中涉及的物品安全等均由投标人负责，并赔偿由此给采购人和第三方造成的一切损失，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

【注】本章节★内容为实质性条款，▲内容为重要条款，其他为一般条款。本文件中的所有尺寸，在公差范围内属于无偏离，公差范围外的均视为负偏离。
[bookmark: _Toc107246272]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc91836565]（一）本项目按照综合评分法评标。
（二）供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理:
1）不满足招标文件对合格供应商的基本资格要求的；
2）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；（本项目无需递交）
3）供应商在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第四章 采购需求”的标注“★”指标的任何负偏离的； 
4）供应商在投标文件中对于《合同条款及格式》的任何重大负偏离；
5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；
6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；
7）投标文件或投标有效期不足的；
8）投标文件中提供虚假或失实资料的；
9）未按照招标文件规定的方式获取招标文件的；
10）投标报价超过项目预算或最高限价的；
11）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。
（三）资格审查（适用于两个分包）
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	[bookmark: OLE_LINK8]资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	提供营业执照或相应的证明材料

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标文件递交截止时间前6个月（2026年5月（含）至今）内任意一个月的财务状况报告。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第六章）

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供本次采购活动前6个月内（2026年5月（含）至今），至少1个月缴纳税收和社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

	参加本次采购活动前三年内（自2023年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录
	提供声明函。（格式见第六章）

	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
	评审时审查。

	法律、行政法规规定的其他条件
	提供承诺函。（格式见第六章）

	通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。
	提供网页截图。开标后采购人或采购代理机构将再次查询，届时（截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中，经查询如供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录，将作无效投标处理。


（四）符合性审查（适用于两个分包）
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定

	法定代表人身份证明或授权委托书
	格式、填写要求符合招标文件规定

	签署和盖章符合要求
	格式、填写要求符合招标文件规定

	投标报价表
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	所有“★”条款无负偏离，包括：
1、授权代表材料：投标人为其缴纳的开标前3个月内（2026年8月（含）至今）任意一个月社保证明或与其签署的劳动合同复印件等可以证明存在劳动关系的材料。
2、特别注意招标文件第二章和第四章的“★”条款及除以上之外的招标文件中标注的全部“★”符号的条款

	有效单位特殊规则
	因本项目实行兼投不兼中原则，即投标人可以报名多个分包，但最终只能获得其中1个分包的中标机会。评标时按照分包一、分包二的顺序依次进行评审，因此在分包一已经中标的投标人，在分包二中将不参与评审。（评委审查）


（5） 评分办法—综合评分法（适用于两个分包）
本项目采用综合打分法，总分为100分。评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，并按得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，其他依次排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列，如以上全部相同由评标委员会采取随机抽取方式确定。每个分包由评标委员会依次推荐不超过三家中标候选人。
	序号
	评审因素
	分值构成
	评分标准

	1
（价格）
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。

	2
（技术）
	项目需求响应情况
	37分
	评委对照第四章采购需求内容，并根据投标文件中偏离表及需要递交的有关资料进行打分。标记★号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足，则响应无效。完全满足招标文件要求的得37分，带▲项内容每有一项负偏离扣1分，其他参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：技术参数中明确须提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审；未提供对应佐证材料的视为不满足。技术偏离表与佐证材料不一致时，以佐证材料为准。技术参数未要求提供佐证材料的，以技术偏离表进行评审。

	3
（技术）
	售后服务
	1.5分
	在满足招标文件免费质保期十年（质保期内免费维修，不能维修免费更换）基础上，质保期每延长1年加0.5分，最高得1.5分。
注：需提供承诺书并加盖公章。

	
	
	4分
	评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包含但不限于售后维修响应时间、上门服务回访周期、免费检修、保养范围等内容）进行综合评分： 
售后服务方案内容完整详实，售后保障措施符合项目要求，全面可行的，得4分； 
售后服务方案内容较为详实，售后保障措施较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
售后服务方案内容有所欠缺，售后保障措施与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。

	4
（技术）
	项目
实施
方案
	4分
	评标委员会根据供应商提供的设计、生产制造方案（包含但不限于产品效果图、供货周期、主要材料品牌（五金件、板材、钢材）、生产实施、生产进度计划、生产质量保证等内容）进行综合评分： 
设计、生产制造方案内容完整详实，各项内容符合项目要求，全面可行的，得4分； 
设计、生产制造方案内容较为详实，各项内容较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
设计、生产制造方案内容有所欠缺，各项内容与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。

	
	
	4分
	评标委员会根据供应商提供的产品运输、安装方案（包含但不限于安装人员、时间、顺序的规划、运输方案、安装后空气质量检测方案、质量管理及安全措施等内容）进行综合评分： 
产品运输、安装方案内容完整详实，各项内容符合项目要求，全面可行的，得4分； 
产品运输、安装方案内容较为详实，各项内容较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
产品运输、安装方案内容有所欠缺，各项内容与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。

	5
（技术）
	样品
评审
	9分
	评标委员会根据投标人提交的样品，根据综合比较打分。
1、立柱（小样）（1.5分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无起皮、掉漆、毛刺、变形，得1.5分；
型材核心参数满足要求，仅存在轻微划痕、轻微喷涂不均等不影响安全及使用的轻微瑕疵，得1分；
未提供样品、存在锐边毛刺、起皮掉漆严重、变形等严重偏差，本小项不得分。
2、横梁（小样）（1分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无起皮、掉漆、毛刺、变形，得1分；
型材核心参数满足要求，仅存在轻微划痕、轻微喷涂不均等不影响安全及使用的轻微瑕疵，得0.5分；
未提供样品、存在锐边毛刺、起皮掉漆严重、变形等严重偏差，本小项不得分。
3. 床前护栏（成品）（1 分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无尖角毛刺、松动变形，得1分；
核心参数、安全防护满足要求，仅存在轻微表面划痕、轻微喷涂瑕疵，得0.5分；
未提供样品、间隙超标、存在尖角毛刺、焊接松动、结构变形等严重偏差，不得分。
4. 桌面板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，封边完整无开胶、翘边、崩边、分层鼓包，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、局部微小崩边（不脱胶分层），得0.5分；
未提供样品、封边大面积开胶、板材分层鼓包、开裂等严重偏差，不得分。
5. 柜体板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，封边完整无开胶、翘边、崩边、分层鼓包，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、局部微小崩边（不脱胶分层），得0.5分；
未提供样品、封边大面积开胶、板材分层鼓包、开裂等严重偏差，不得分。
6. 床板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，无开裂、分层、变形，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、微小表层瑕疵，得0.5分；
未提供样品、板材开裂、分层、明显变形等严重偏差，不得分。
7. 五金配件（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，镀层均匀无锈蚀、毛刺，活动件开合顺畅无卡滞，得1分；
规格、材质、功能满足要求，仅存在轻微镀层小点、轻微划痕，开合顺畅，得0.5分；
未提供样品、规格材质不符、镀层脱落锈蚀、存在毛刺、活动件卡滞失效等严重偏差，不得分。
8. 学生公寓椅（成品）（1.5分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，焊缝打磨到位，无尖锐尖角、框架松动，得1.5分；
结构、安全防护满足要求，仅存在轻微表面划痕、喷涂轻微瑕疵，得1分；
未提供样品、存在尖角、框架连接松动、结构不稳等严重偏差，不得分。
注：本项样品须采用与批量供货产品相同材质、相同生产工艺制作的实物；仅外观造型展示的3D打印模型，对应小项不得分。

	6（商务）
	投标人履约能力
	3.5分
	1、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具防火阻燃产品认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
2、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
3、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的产品防霉认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
4、投标人提供生产制造商生产设备全部满足招标文件的如下设备：（1）激光切割机、（2）焊接机器人、（3）注塑机、（4）自动封边机，每有1种得0.5分。
注：需提供设备照片、设备清单及生产设备购买发票（发票需清晰可见相应内容）或租赁协议，缺一不可。如所提供设备名称与本项要求不完全一致，如功能符合本项要求，提供相应功能证明材料并满足上述材料要求可得分。

	7（商务）
	经营
业绩
	6分
	投标人具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩，每提供一个有效合同得1.5分，最多得6分。
注：时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件，合同页须清晰可见相应内容。

	8（商务）
	环保
产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的核心产品的中国环境标志产品认证证书扫描件的得1分。



（六）国家政策导向
1、促进中小企业发展政策
本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。
2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。
投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。（环境标志产品加分与环境标志产品价格扣除不同时享受，因此此项价格扣除本项目不适用）
4、对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第六章 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
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附件	                         
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项目名称：     
项目编号：              





投标人名称：_____________________
地址：_____________________   
二O   年  月  日

目录
一、价格及商务部分
（1）投标函
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书
（4）开标一览表
（5）分项报价表
（6）商务条款偏离表
（7）投标人具备投标资格的证明文件
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
（7-1-2）工商变更登记文件（如需）
（7-2）财务报表
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函
（7-4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（7-5）没有重大违法记录的书面声明
（7-6）法律行政法规规定的其他条件
（7-7）不得参加本次招标活动情形的承诺
（7-8）信用截图
（8）商务部分证明材料
二、技术部分
（1）服务方案
（2）技术条款偏离表
三、其他部分
（1）提供符合政府采购政策的证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

评标索引
（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）
	序号
	评审因素
	分值构成
	评分标准
	页码

	1
（价格）
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。
	

	2
（技术）
	项目需求响应情况
	37分
	评委对照第四章采购需求内容，并根据投标文件中偏离表及需要递交的有关资料进行打分。标记★号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足，则响应无效。完全满足招标文件要求的得37分，带▲项内容每有一项负偏离扣1分，其他参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：技术参数中明确须提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审；未提供对应佐证材料的视为不满足。技术偏离表与佐证材料不一致时，以佐证材料为准。技术参数未要求提供佐证材料的，以技术偏离表进行评审。
	

	3
（技术）
	售后服务
	1.5分
	在满足招标文件免费质保期十年（质保期内免费维修，不能维修免费更换）基础上，质保期每延长1年加0.5分，最高得1.5分。
注：需提供承诺书并加盖公章。
	

	
	
	4分
	评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包含但不限于售后维修响应时间、上门服务回访周期、免费检修、保养范围等内容）进行综合评分： 
售后服务方案内容完整详实，售后保障措施符合项目要求，全面可行的，得4分； 
售后服务方案内容较为详实，售后保障措施较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
售后服务方案内容有所欠缺，售后保障措施与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。
	

	4
（技术）
	项目
实施
方案
	4分
	评标委员会根据供应商提供的设计、生产制造方案（包含但不限于产品效果图、供货周期、主要材料品牌（五金件、板材、钢材）、生产实施、生产进度计划、生产质量保证等内容）进行综合评分： 
设计、生产制造方案内容完整详实，各项内容符合项目要求，全面可行的，得4分； 
设计、生产制造方案内容较为详实，各项内容较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
设计、生产制造方案内容有所欠缺，各项内容与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。
	

	
	
	4分
	评标委员会根据供应商提供的产品运输、安装方案（包含但不限于安装人员、时间、顺序的规划、运输方案、安装后空气质量检测方案、质量管理及安全措施等内容）进行综合评分： 
产品运输、安装方案内容完整详实，各项内容符合项目要求，全面可行的，得4分； 
产品运输、安装方案内容较为详实，各项内容较符合项目要求，较为可行的，得2分； 
产品运输、安装方案内容有所欠缺，各项内容与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 
未提供的不得分。
	

	5
（技术）
	样品
评审
	9分
	评标委员会根据投标人提交的样品，根据综合比较打分。
1、立柱（小样）（1.5分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无起皮、掉漆、毛刺、变形，得1.5分；
型材核心参数满足要求，仅存在轻微划痕、轻微喷涂不均等不影响安全及使用的轻微瑕疵，得1分；
未提供样品、存在锐边毛刺、起皮掉漆严重、变形等严重偏差，本小项不得分。
2、横梁（小样）（1分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无起皮、掉漆、毛刺、变形，得1分；
型材核心参数满足要求，仅存在轻微划痕、轻微喷涂不均等不影响安全及使用的轻微瑕疵，得0.5分；
未提供样品、存在锐边毛刺、起皮掉漆严重、变形等严重偏差，本小项不得分。
3. 床前护栏（成品）（1 分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，无尖角毛刺、松动变形，得1分；
核心参数、安全防护满足要求，仅存在轻微表面划痕、轻微喷涂瑕疵，得0.5分；
未提供样品、间隙超标、存在尖角毛刺、焊接松动、结构变形等严重偏差，不得分。
4. 桌面板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，封边完整无开胶、翘边、崩边、分层鼓包，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、局部微小崩边（不脱胶分层），得0.5分；
未提供样品、封边大面积开胶、板材分层鼓包、开裂等严重偏差，不得分。
5. 柜体板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，封边完整无开胶、翘边、崩边、分层鼓包，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、局部微小崩边（不脱胶分层），得0.5分；
未提供样品、封边大面积开胶、板材分层鼓包、开裂等严重偏差，不得分。
6. 床板（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，无开裂、分层、变形，得1分；
核心参数满足要求，仅存在轻微表面划痕、微小表层瑕疵，得0.5分；
未提供样品、板材开裂、分层、明显变形等严重偏差，不得分。
7. 五金配件（小样）（1分）
规格尺寸、材质等符合招标文件技术要求，镀层均匀无锈蚀、毛刺，活动件开合顺畅无卡滞，得1分；
规格、材质、功能满足要求，仅存在轻微镀层小点、轻微划痕，开合顺畅，得0.5分；
未提供样品、规格材质不符、镀层脱落锈蚀、存在毛刺、活动件卡滞失效等严重偏差，不得分。
8. 学生公寓椅（成品）（1.5分）
样式、材质规格尺寸等符合招标文件技术要求，焊缝打磨到位，无尖锐尖角、框架松动，得1.5分；
结构、安全防护满足要求，仅存在轻微表面划痕、喷涂轻微瑕疵，得1分；
未提供样品、存在尖角、框架连接松动、结构不稳等严重偏差，不得分。
注：本项样品须采用与批量供货产品相同材质、相同生产工艺制作的实物；仅外观造型展示的3D打印模型，对应小项不得分。
	

	6（商务）
	投标人履约能力
	3.5分
	1、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具防火阻燃产品认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
2、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
3、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的产品防霉认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
4、投标人提供生产制造商生产设备全部满足招标文件的如下设备：（1）激光切割机、（2）焊接机器人、（3）注塑机、（4）自动封边机，每有1种得0.5分。
注：需提供设备照片、设备清单及生产设备购买发票（发票需清晰可见相应内容）或租赁协议，缺一不可。如所提供设备名称与本项要求不完全一致，如功能符合本项要求，提供相应功能证明材料并满足上述材料要求可得分。
	

	7（商务）
	经营
业绩
	6分
	投标人具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩，每提供一个有效合同得1.5分，最多得6分。
注：时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件，合同页须清晰可见相应内容。
	

	8（商务）
	环保
产品
	1分
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的核心产品的中国环境标志产品认证证书扫描件的得1分。
	




1、 [bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc104560893]
价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]                      （采购人）：
       (投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号、项目包号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
4、本投标有效期为自投标日起90个日历日。
5、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                            
邮编：                            
联系人：                          
手机：                            
邮箱：                            
投标人名称（公章）：	     	     	     	
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	    
   日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc107246276]
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面



	身份证反面






投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277]
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：                            
法定代表人（签字或印章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。
[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

★附：授权代表材料（必须提供，否则投标无效）
投标人为其缴纳的开标前3个月内（2026年8月（含）至今）任意一个月社保证明或与其签署的劳动合同复印件等可以证明存在劳动关系的材料。（复印件加盖投标人公章）

（4）开标一览表
项目名称：                  
项目编号：                  
项目包号：                  
[bookmark: _Toc103848581]
	内容
	投标总价
（含税，人民币/元）
	税率%
	备注

	
	小写：               
大写：               
	
	

	是否属于小型或微型企业
	☐是
☐否


注：
1、投标人在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。
2、除有特殊说明外，以上“税”均指增值税。
投标人名称（公章）：                 
                                 日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560896][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc102117319][bookmark: _Toc103848586]
（5）分项报价表（只须填写自己所投分包）
分包一：
	楼栋
	标的名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	分包一：F区
（307间）
	公寓组合床
（中走梯）
	套
	608
	
	

	
	单人床及家具
	套
	3
	
	

	
	公寓椅
	张
	1219
	
	

	总价




注：1、以上表格中的“标的名称、数量、单位”等投标人均不得擅自变动。2、以上综合单价包含产品生产、包装、仓储、运输、场内搬运、安装、检测、保险、劳保、验收、质保期服务、税金、利润及所有配套隐性费用，采购人无需另行支付任何费用。

投标人名称（公章）：　　　　　　　          　
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）或者其授权代表（签字）：　　　　　　　　

日期：  年   月   日

分包二：
	楼栋
	标的名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	分包二：G区
（208间）
	公寓组合床
（外挂梯）
	套
	410
	
	

	
	单人床及家具
	套
	3
	
	

	
	公寓椅
	张
	823
	
	

	总价
	




注：1、以上表格中的“标的名称、数量、单位”等投标人均不得擅自变动。2、以上综合单价包含产品生产、包装、仓储、运输、场内搬运、安装、检测、保险、劳保、验收、质保期服务、税金、利润及所有配套隐性费用，采购人无需另行支付任何费用。

投标人名称（公章）：　　　　　　　          　
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）或者其授权代表（签字）：　　　　　　　　

日期：  年   月   日




（6）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：               
项目包号：              
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 所有商务偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
3. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。


[bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc104560902]
投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc107246282]
（7）投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc103848588][bookmark: _Toc104560903]（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
[bookmark: _Hlk33717720]
提示：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

[bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284]
（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321]
（7-2）财务报表

提示：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标文件递交截止时间前6个月（2026年5月（含）至今）内任意一个月的财务状况报告。

[bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc107246286]
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）




承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：______________________

                                    日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc104560906]
（7-4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提示：提供本次采购活动前6个月内（2026年5月（含）至今），至少1个月缴纳税收和社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。
（7-4-1）依法缴纳税收的良好记录


（7-4-2）依法缴纳社会保障资金的良好记录
	注：提供本次采购活动前6个月内（2026年5月（含）至今），任意1个月缴纳社会保障资金的证明（养老、医疗、失业、工伤、生育（五险）任意一种即可）。依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

[bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc103848594]
（7-5）没有重大违法记录的书面声明

提示：参加本次政府采购活动前三年内（自2023年1月1日起至今，成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明  函

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内（自2023年1月1日起至今，成立时间不足三年的，自成立时间起），我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

备注：
较大数额罚款金额规定如下：
根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
                                    


  
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日

[bookmark: _Toc104560910][bookmark: _Toc107246290][bookmark: OLE_LINK28]
（7-6）法律、行政法规规定的其他条件


承诺函

	我单位郑重承诺：符合法律、行政法规规定的其他条件。
                                    
                                      投标人名称（公章）：  	     	         

日期：______年______月______日

（7-7）不得参加本次招标活动情形的承诺


承诺书

我单位郑重承诺：
1、我单位本次投标不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。
2、我单位本次投标不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动”的情形。
                                    
                                      投标人名称（公章）：  	     	         

日期：______年______月______日



（7-8）信用截图

提示：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。	

提供截图。




[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]

（8）商务部分证明材料

（8-1）投标人履约能力

1、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具防火阻燃产品认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
2、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
3、投标人或家具制造商所投产品，提供国家认监委认可机构出具的有效的产品防霉认证证书，认证范围/认证单元覆盖本项目所投产品，得0.5分。须提供证书扫描件，否则本项不得分。
4、投标人提供生产制造商生产设备全部满足招标文件的如下设备：（1）激光切割机、（2）焊接机器人、（3）注塑机、（4）自动封边机，每有1种得0.5分。
注：需提供设备照片、设备清单及生产设备购买发票（发票需清晰可见相应内容）或租赁协议，缺一不可。如所提供设备名称与本项要求不完全一致，如功能符合本项要求，提供相应功能证明材料并满足上述材料要求可得分。

（8-2）业绩

相关业绩
项目名称：                                           项目编号：               

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	项目主要内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩，每提供一个有效合同得1.5分，最多得6分。
注：时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件，合同页须清晰可见相应内容。


业绩证明材料扫描件：





（8-3）团队能力

项目组人员列表
项目名称：                                   项目编号：                  

	序号
	姓名
	本项目职务
	学历
	专业技能证书
	证书是否在有效期
	是否为驻场人员
	其他

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




人员材料（如有）： 

（8-4）环保产品
投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的核心产品的中国环境标志产品认证证书扫描件的得1分。

[bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc104560916][bookmark: _Toc107246299]

二、技术部分

[bookmark: _Toc104560917][bookmark: _Toc107246300][bookmark: _Toc103848600]（1）服务方案
[bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc103848601]提示：根据第四章及第五章要求，投标人需提供包括不限于以下内容：
1、 售后服务方案
2、 项目实施方案
3、……（投标人认为需要提供的其他方案）

请将以上内容展开陈述，将作为评审的重要依据。

（2）技术条款偏离表
（2-1-1）第四章★项条款偏离表（分包1）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求
	是否偏离
（请注明：正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料页码（需要提供材料的请编写页码，其余无需编写）

	1
	公寓组合床（中走梯）
	木质部分
★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。
	
	

	2
	书桌、衣柜
	★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。
	
	

	3
	售后
	★本项目所有货物免费保修期至少10年（具体以供应商承诺函为准），保修期自采购人验收合格之日算起。保修范围包括合同中所有配置。（提供货物免费质保期承诺函，参考格式详见第六章）
	
	



注：
1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有技术偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 投标人在上表中有任意一项偏离即否决其本次投标。
4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。
5.须提供相应材料的附后。

投标人名称(公章)：____________
日期：______年____月____日

（2-1-2）第四章★项条款偏离表（分包2）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求
	是否偏离
（请注明：正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料页码（需要提供材料的请编写页码，其余无需编写）

	1
	公寓组合床（外挂梯）
	木质部分
★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。
	
	

	2
	书桌、衣柜
	★材质要求：本次招标范围内所有板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板），芯材为全桉木。
	
	

	3
	售后
	★本项目所有货物免费保修期至少10年（具体以供应商承诺函为准），保修期自采购人验收合格之日算起。保修范围包括合同中所有配置。（提供货物免费质保期承诺函，参考格式详见第六章）
	
	



注：
1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有技术偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 投标人在上表中有任意一项偏离即否决其本次投标。
4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。
5.须提供相应材料的附后。

投标人名称(公章)：____________
日期：______年____月____日

承诺
致：江苏开放大学 

我单位针对本项目做出如下承诺，如我单位中标：
1、本项目所有货物免费保修期至少10年，实为       年，保修期自采购人验收合格之日算起。保修范围包括合同中所有配置。
2、为所供产品提供不低于10年免费质保服务（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）。
3、在承诺的免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后的2小时内进行响应，并在24小时内组织专业人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，将组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由供应商负责。
4、产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。
5、质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件，同时备品、备件的价格要略低于市场行情价。	
6、分包一暂设有2间加长床房间，因房间尺寸受限，可按外挂梯形式加长，同步加长床下柜；具体加长长度，以现场实际环境为准，具体间数以招生情况为准，结算时不另行增加费用。（分包二投标文件可删除此条）



投标人（盖章）：________________________
日期：______年____月____日


（2-2-1）▲项技术条款偏离表（分包一）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求
	是否偏离
（请注明：正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料页码（需要提供材料的请编写页码，其余无需编写）

	1
	公寓组合床（中走梯）
	▲材质要求：床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。
	
	

	2
	
	▲1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm；高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。
	
	

	3
	
	▲2、前横梁、后横梁：≥100×40×1.3mm高频焊接闭口型钢管，须带加强筋；横梁上部为直边使连接件与横梁齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。
	
	

	4
	
	▲4、床前护栏：钢木结构，采用≥25×25×1.5mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌ENF级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；护栏内部位置安装PP材质注塑成型储物盒，便于存放手机、眼镜等小物品；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号。
	
	

	5
	
	▲1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
	
	

	6
	
	▲2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
	
	

	7
	
	▲5、中走梯：钢木结构，主体受力结构为钢制喷涂框架，钢架采用≥25×25×1.2mm方管，走梯钢架内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。走梯两侧加装床片扶手，正面为储物柜，门板选用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，铝合金暗扣拉手，门板安装液压缓冲下翻门气撑杆，具有助力回弹功能，门板意外小角度打开时自动回缩，防止磕碰。起到开门缓冲慢下降并限位作用，防止门板掉落发出声响。走梯踏步板采用HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑工艺一次成型制作，每块踏板底部加钢管支撑，踏步上嵌有注塑荧光警示块，每块踏步设置注塑荧光警示，且具有防滑功能。走梯靠墙位置配有后背板，采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，背板顶部配置上床安全拉手，与床立柱做到牢固连接。
	
	

	8
	公寓椅
	▲4、脚垫：脚垫采用全新聚丙烯加玻璃纤维，具有较好的抗磨损性、防滑性、整体稳定性，使用时具有防倾翻功能。
	
	

	9
	第三方检测报告
	▲（1）提供公寓组合床钢制床架检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	10
	
	▲（2）提供公寓组合床的组合柜检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	11
	
	▲（3）提供公寓椅检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	12
	
	▲（4）提供封边条检测报告。需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括:①(耐干热性:≥四级;②耐磨性:磨40r后应无露底现象;③耐龟裂性;④耐冷热循环性(应无裂纹、无鼓泡)。注:提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	13
	
	▲（5）提供多层板检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：甲醛释放量；防霉性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	14
	
	▲（6）提供床立柱、床沿检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾连续喷雾≥500小时，耐霉菌性等级检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	15
	
	▲（7）提供环氧树脂静电粉末检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：附着力（干附着力）；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）；耐冲击性（正向冲击）；耐碱性(168h)；耐酸性(240h)；耐湿性（500h）；耐盐雾性（中性盐雾 500h）；抗霉菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	16
	
	▲（8）提供防潮塑料脚套检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：理化性能：塑料件：耐冷热循环、硬度；塑料材料理化性能；重金属或可迁移有害元素；防霉性能检测；抗菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	17
	
	▲（9）提供阻尼铰链检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：过载（垂直静载荷、水平静载荷）；功能（垂直静载荷、水平静载荷、下沉量、操作力）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	18
	
	▲（10）提供阻尼静音导轨检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：垂直向下静载荷（过载）；水平侧向静载荷（过载）；猛关或猛开（过载）；功能（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	


注：
1.证明材料请在本表后依次列出。（除文件中要求提供证明材料的，如果其他条款投标人认为有必要提供证明材料的，请自行提供）
2.请在表格中“是否偏离”一列填写清楚无偏离、正偏离、负偏离，在“证明材料页码”一列仅须填写需要提供证明材料的对应页码，没有要求提供材料的不需要填写页码，留空即可。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。


投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日

（2-2-1）▲项技术条款偏离表（分包二）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求
	是否偏离
（请注明：正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料页码（需要提供材料的请编写页码，其余无需编写）

	1
	公寓组合床（外挂梯）
	▲材质要求：床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；
	
	

	2
	
	▲1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm，高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。
	
	

	3
	
	▲2、前横梁、后横梁：≥100×40×1.3mm高频焊接闭口型钢管，须带加强筋；横梁上部为直边使连接件与横梁齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。
	
	

	4
	
	▲4、床前护栏：钢木结构，采用≥25×25×1.5mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌ENF级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；护栏内部位置安装PP材质注塑成型储物盒，便于存放手机、眼镜等小物品；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号。
	
	

	5
	
	▲10、外挂梯：爬梯边管采用≥30×50×1.2mm椭圆管，踏步纵向支撑均与床立柱牢固焊接，每块脚踏板底部加钢管横支撑，两侧边管外均设有爬梯扶手。爬梯脚踏板采用HDPE高密度聚乙烯新料中空吹塑制作，每块板面设置防滑条纹及≥3个发光点，脚踏板宽度≥160mm，长度≥350mm。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节高度脚套，时刻保证爬梯落地平稳。
	
	

	6
	
	▲1、侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。
	
	

	7
	
	▲2、桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，桌面前口制作成圆润造型，桌面后侧加≥50mm高档条。
	
	

	8
	公寓椅
	▲4、脚垫：脚垫采用全新聚丙烯加玻璃纤维，具有较好的抗磨损性、防滑性、整体稳定性，使用时具有防倾翻功能。
	
	

	9
	第三方检测报告
	▲（1）提供公寓组合床钢制床架检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	10
	
	▲（2）提供公寓组合床的组合柜检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	11
	
	▲（3）提供公寓椅检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；耐霉菌性检测，抗菌性能检测：燃烧性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	12
	
	▲（4）提供封边条检测报告。需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括:①(耐干热性:≥四级;②耐磨性:磨40r后应无露底现象;③耐龟裂性;④耐冷热循环性(应无裂纹、无鼓泡)。注:提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	13
	
	▲（5）提供多层板检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：甲醛释放量；防霉性能检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	14
	
	▲（6）提供床立柱、床沿检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾连续喷雾≥500小时，耐霉菌性等级检测。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	15
	
	▲（7）提供环氧树脂静电粉末检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：附着力（干附着力）；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）；耐冲击性（正向冲击）；耐碱性(168h)；耐酸性(240h)；耐湿性（500h）；耐盐雾性（中性盐雾 500h）；抗霉菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	16
	
	▲（8）提供防潮塑料脚套检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：理化性能：塑料件：耐冷热循环、硬度；塑料材料理化性能；重金属或可迁移有害元素；防霉性能检测；抗菌性能。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	17
	
	▲（9）提供阻尼铰链检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：过载（垂直静载荷、水平静载荷）；功能（垂直静载荷、水平静载荷、下沉量、操作力）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	

	18
	
	▲（10）提供阻尼静音导轨检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：垂直向下静载荷（过载）；水平侧向静载荷（过载）；猛关或猛开（过载）；功能（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量）；耐久性。注：提供有效的第三方检测报告复印件。
	
	


注：
1.证明材料请在本表后依次列出。（除文件中要求提供证明材料的，如果其他条款投标人认为有必要提供证明材料的，请自行提供）
2.请在表格中“是否偏离”一列填写清楚无偏离、正偏离、负偏离，在“证明材料页码”一列仅须填写需要提供证明材料的对应页码，没有要求提供材料的不需要填写页码，留空即可。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。


投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日




附：技术证明材料编列



（2-3）其他技术条款偏离表
	序号
	指标
	招标参数
	是否偏离
（请注明：正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料页码（需要提供材料的请编写页码，其余无需编写）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




1. 投标人须根据第四章《采购需求》★和▲项条款之外的其他条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有除★和▲项条款之外的其他条款技术偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件中第四章《采购需求》除★和▲项条款之外的其他条款的要求。
如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“第四章《采购需求》除★和▲项条款之外的其他条款全部无偏离”。 
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。要求提供证明材料的必须提供有效证明材料。



投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日
[bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]
三、其他部分
[bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc104560923]（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交。2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
3. （标的名称），属于 工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。
须将相应分包全部标的名称填入此表。

中小企业声明函（工程、服务）（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。


监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日


[bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc104560924]
符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日

注：1.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商提供了证明所有产品均为本国产品的《关于符合本国产品标准的声明函》，可不提供《成本比例声明函》；供应商未提供证明所有产品均为本国产品的《关于符合本国产品标准的声明函》，同时未提供《成本比例声明函》或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除。



友情提醒
一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。 

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
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