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第一章　投标邀请

项目概况
镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目JSZC-320281-SSJT-G2026-0079招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-11-25 9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0079
项目名称：镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目
预算金额：120万元/年
[bookmark: OLE_LINK78]最高限价（如有）：120万元/年
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]采购需求：本项目为月城镇镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目。（详见采购文件）
本项目是否专门面向中小企业：是。
本项目标的所属行业：其他未列明行业。
[bookmark: OLE_LINK79]合同履行期限：三年，合同一年一签。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK38]1、企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK39]2、提供格式条款《关于资格的声明函》
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]3、法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK42]4、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK23]本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业)：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》(格式见附件)；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在招标文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在招标文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]2026-11-25 9:00（北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK77]（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名　　称：江阴市月城镇人民政府
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]统一机构代码：11320281014041137C
地　　址：江阴市月城镇人民路86号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系人：陈女士
联系电话：0510-86591026
2、采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk241491794]名　　称：苏世建设管理集团有限公司
统一机构代码：‌9132019278381881XE
地　　址：江阴市长江路218号
项目联系人：张先生
联系电话：0510-68158168
[bookmark: _Toc251268359]3、项目联系方式 
项目联系人：张先生
联系电话：0510-68158168











[bookmark: _Toc251268360]

第二章　投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、投标人可自行对本项目服务区域现场地形、作业范围、环卫设施现状、空域环境、现场运维条件及市级平台对接基础等全部现场情况开展充分踏勘，全面掌握项目实际作业条件、技术落地环境及潜在运维风险。投标人参与投标即视为已完成现场踏勘、充分知悉项目全部现状、完全理解本项目所有服务标准及技术要求，中标后不得以现场情况不熟、认知偏差、现场条件限制等理由，提出调价、延期、减免责任等诉求。
6、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：	
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至苏世建设管理集团有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：986290915@qq.com。
2、本文件的最终解释权归采购代理机构。
四、招标文件的补充或修正：
1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*报价明细表；
（4）*项目服务方案；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表；
（6）*投标人综合实力；
（7）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
文件3：投标人如为中小微企业的提供中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
文件4：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）
（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的；
9、其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由采购代理机构主持。
2、开标过程由采购代理机构负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人或采购代理机构依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购代理机构将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。
2、确定中标单位在2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》等有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购代理机构有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构配合答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交的送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
（收件地址：江阴市长江路218号名都国际12B01苏世建设管理集团有限公司，收件电话：0510-68158168）
投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购代理机构将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》）。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。
2、签订合同前，中标人须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署前，中标人向采购单位缴纳履约保证金。中标人向采购人交纳合同价10%的履约保证金。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。
江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
6、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标人未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
5、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
6、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
7、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17 号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68]项目完毕后，中标人书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照（澄财购〔2025〕1号转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》）组织验收。对项目验收发生的包含但不限于检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，均由供应商承担。
十九、招标代理费：
[bookmark: _Toc251268361]本项目招标代理费由中标人支付，投标人报价时需包含该项费用。招标代理费按江阴市政府采购代理机构指导性收费标准计取（详见附表）。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳招标代理费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
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[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK22]第三章　项目要求和有关说明
（以下要求均为实质性要求）

一、项目概述
本项目为镇级24个排涝站和3个控制闸门的日常维护、维修，包括机电、电气、建筑及附属设施的日常维护、维修及配套运维服务，镇级排涝泵车、移动泵、500kw移动发电车等设备的运维、保养和调度使用，镇级排涝站分别为团结闸排涝站、水芸苑排涝站、新丰河排涝站、奶河头排涝站、新胜河排涝站、华光河排涝站、唐家村排涝站、三河南排涝站、中村排涝站、马圩第一排涝站、马圩第二排涝站等；3个控制闸门分别为文化景观河闸、黄桥闸、明湖公园闸。
二、服务范围清单
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK19]（一）机电设备等日常维护项目

	序号
	泵站名称
	单位
	数量
	备注1
	备注2

	一
	团结闸排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：5m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	5T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二
	水芸苑排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：5.1m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	5T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	三
	新丰河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：4m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	3T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	四
	新胜河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：4m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	五
	奶河头排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：2.08m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	2
	2.8T、2T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	2
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	六
	唐家村排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：2.08m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	3T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	拦污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	七
	马圩第一排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	4
	总流量：6.08m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	2.8T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	八
	马圩第二排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：6.4m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	5T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	九
	沿塘排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：5m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	2
	2.8T、1.0T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十
	河南圩排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：3m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	2.8T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十一
	东风河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：6.4m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	5T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十二
	梅家浜排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：4m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	2.8T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十三
	花塘排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：3.34m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	3T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十四
	黄天宕排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：2.08m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	3T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	7
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十五
	冯泾河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：2.08m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	3T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十六
	北向阳排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：1m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十七
	上村排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	1
	总流量：2m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十八
	李家村排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：2m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	行车
	台
	1
	2T（含年检）
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	十九
	茶安嘴排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：1m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十
	江家浜排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：0.44m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十一
	华光河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：3m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十二
	黄港河排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	1
	总流量：1.04m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十三
	三河南排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：1.1m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十四
	中村排涝站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	3
	总流量：1.05m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十五
	文化景观河闸站
	
	
	
	

	1
	水泵
	台
	2
	总流量：0.15m³/s
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	栏污栅
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	6
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十六
	黄桥闸站
	
	
	
	

	1
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	拦污栅栏
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	5
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次

	二十七
	明湖公园闸站
	
	
	
	

	1
	启闭机
	台
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	2
	闸门
	扇
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	3
	电气
	项
	1
	
	一年养护不少于于3次，包修理

	4
	周边附属以及杂草杂树清除
	项
	1
	
	一年清理不少于3次


投标单位请自行踏勘现场，摸清现场实况。不得以现场踏勘所见现状（含设备数量、型号、参数、完好程度等）为由提出调价或减免责任。
（二）运行外包服务项目

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	项目负责人
	人
	1
	

	2
	电气运行工
	人
	1
	

	3
	调水泵站运行工
	人
	11
	

	4
	其他泵站运行工
	人
	13
	

	5
	闸门运行工
	人
	3
	

	6
	合计
	人
	29
	



三、运维服务内容
（一）排涝站机电设备运维
本项目运维服务内容包括镇级24个排涝站和3个控制闸门的机电设备、电气系统、建筑及附属设施的日常维护、维修，以及排涝泵车、移动泵、500kw移动发电车等移动排涝设备的运维、保养和调度使用。具体服务内容如下：
1、水泵运维：负责水泵机组的日常维护保养，检查泵体、叶轮、轴承、密封件、联轴器、进出口管路及阀门等，清除叶轮及泵腔杂物，发现磨损、渗漏、异响、振动、出力不足等问题及时维修处理，保证机组运行正常。
2、行车运维：负责站内行车的日常维护保养及年检配合工作，检查行车钢结构、行走机构、钢丝绳、限位及制动装置，及时消除故障，确保起吊运行安全可靠。
3、启闭机运维：负责启闭机传动机构、钢丝绳、制动器、限位装置等日常保养和检修，做好润滑、紧固、除锈防腐，保证启闭灵活可靠。
4、闸门运维：负责闸门门体、止水、滚轮、导轨、预埋件等的日常检查、保养和维修，做好除锈防腐、止水调整，消除渗漏，确保闸门启闭顺畅、止水严密。
5、拦污栅运维：负责拦污栅的日常检查清理，清除水草、漂浮物及污物，检查栅体结构、防腐涂层，及时修复变形、破损。
6、电气运维：负责站内供配电设施、电气线路、配电柜、控制柜、防雷接地及自控监测设备的日常维护保养和检修，做好除尘、紧固、绝缘检测，及时排除故障，保证电气系统安全可靠。
（二）控制闸门运维
1、对文化景观河闸、黄桥闸、明湖公园闸的闸门本体、启闭机、电气控制系统进行日常维护保养，一年养护不少于3次，包修理。
2、汛前、汛后开展闸门全行程启闭试验，检查止水、限位、钢丝绳、制动器等，做好启闭记录。
3、根据调度指令完成闸门启闭操作，保证操作规范、记录完整。
（三）排涝站建筑及附属设施运维
1、负责泵房建筑（墙体、屋面、门窗、防水、排水）及进出水构筑物、护岸、护坡、栏杆、爬梯等水工建筑物的检查维护，及时修补破损、裂缝。
2、负责站区照明、通风、消防、护栏、标识标牌等附属设施维护更换。
3、负责排涝站周边附属物及杂草杂树清理，一年清理不少于3次，保持站区环境整洁。
（四）移动排涝设备运维、保养与调度
1、负责排涝泵车、移动泵、500kw移动发电车等移动排涝设备的存放管理，确保设备处于可随时调用状态。
2、按照设备制造商使用维护手册及行业标准对移动排涝泵车、移动泵及移动发电车进行定期保养，包括发动机保养、水泵保养、电气系统保养、底盘及行走系统保养等。
3、配备专用牵引车辆或运输车辆，根据采购人指令及时将设备调运至指定作业地点并完成安装调试，确保正常投入使用。
4、负责移动排涝设备的应急调度使用，汛期及台风、暴雨等极端天气预警期间提前检查调试，确保设备处于“热备”状态；非汛期每月至少组织一次设备启动试运行。
5、建立移动排涝泵车、移动泵及移动发电车“一车一档”保养台账，记录调用时间、作业时长、运行状况、保养维修内容、油料消耗等情况，每月向采购人报送汇总表。
（五）运行值守与调度服务
1、负责各排涝站及控制闸门的运行值守、启闭操作、排涝开机处置，所有值守人员24小时保持通讯联络畅通，随叫随到。
2、接到排涝调度指令后迅速赶赴作业点位，及时开展开机排涝、闸门启闭等作业，保障排涝、闸站调度指令即时落地执行。
3、汛期督促值守、操作人员根据水情做好泵站运行，大雨之前做好内河水位预降工作。

（六）日常巡查与汛期保障
1、非防汛期间每月至少安排1次巡查维护；防汛期间无排涝任务时每周至少巡查1次；防汛排涝期间确保24小时维修服务，保证设施设备运行正常。
2、汛前开展全面隐患排查、机组试运行，汛后组织全面检修保养，出具相应报告。
（七）应急抢修
1、接到泵房设备故障通知后，汛期1小时内、非汛期4小时内抵达现场，查明故障原因。
2、一般故障及时解决；较大故障（如水泵叶轮阻卡、变形，水泵轴承、密封件受损，电机绕组受潮绝缘下降等造成水泵无法启动、运行）汛期在6-8小时内恢复设备正常运行，非汛期在24小时内恢复设备正常运行。
3、防汛排涝期间24小时应急待命，及时处置突发故障，保障排涝安全。
（八）台账与档案管理
1、做好保养工作台账、安全工作台账书面记录，由维护保养工作人员和采购人授权人员共同签字确认。
2、工作记录内容应包括设备名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、维护保养日期、配件更换记录、使用建议、影像记录资料等。
3、实行“一站一档”，规范建立排涝站、闸门及移动排涝设备运维档案，为考核验收提供依据。

四、基本配置要求
本项目应具备与本服务内容相适的人员配备、机械设备配置、物料储备及完善的运营管理机制，且中标后在月城镇或周边设有固定的集中办公场所。
[bookmark: OLE_LINK99]电气运行工1名，须持有电工证。
调水泵站运行工11人。主要负责团结闸排涝站、水芸苑排涝站、东风河排涝站、华光河排涝站、冯泾河排涝站、李家村排涝站、黄天宕排涝站、黄港河排涝站、上村排涝站、江家浜排涝站、花塘排涝站等，要求：掌握供水泵、电机、操作柜、闸门的具体操作步骤；按规程做好开机前电机、泵组、操作柜、供水管路的检查和运行中的巡视工作，发现问题及时处理或汇报主管部门；认真做好开机前后上下游河道的巡视工作。
其他泵站运行工 13 人，闸门运行工 3 人；闸门运行岗位可由就近的泵站运行工兼任合并，人员须同时具备对应岗位作业能力。该批次人员负责除调水泵站以外剩余 13 处排涝泵站及 3 座控制闸门的现场运行值守、启闭操作、排涝开机处置工作；所有人员须 24 小时保持通讯联络畅通，做到随叫随到，接到排涝调度指令后能够迅速赶赴作业点位，及时开展开机排涝、闸门启闭等作业，保障排涝、闸站调度指令即时落地执行。
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK89]注：1、以上人员中的电气运行工1名，持有电工证。该人员须提供证书扫描件、本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件，已退休返聘人员提供返聘证明（退休人员不得超过65周岁）。
2、供应商需提供承诺书，承诺在中标后，签订合同前（一个月以内）完成所有人员配备。承诺在中标后，供应商须结合项目实际需求配备相应作业设备，加强操作、维保等人员培训教育，保障设备稳定运行。（承诺书格式自拟）
五、服务要求
1、按国家相关排涝泵站和节制闸维护保养规范和养护的行业相关标准进行，保证机泵正常运行。
2、负责排涝站内的水泵、行车、闸门、启闭机、栏污栅配电等设备线路的日常维护保养。日常维护保养为一年三次。负责机泵等设备应急抢修，及时消除故障，确保设备正常运行。
3、做好闸站值守、操作人员的操作培训、安全教育及闸站内部管理；督促泵站值守、操作人员按规程操作闸站设备，监督汛期泵站值守、操作人员根据水情做好泵站运行，大雨之前做好内河水位预降工作。
4、在非防汛期间安排相关维护保养人员定期每月1次巡查；在防汛期间无排涝任务时组织相关维护保养人员每星期巡查1次；在防汛排涝期间确保24小时维修服务，保证设施设备运行正常。
5、根据水利工程管理规定，定期开展闸站水工建筑物，机泵设备巡查。做好完全托管闸站安全防盗工作，泵站内部设备遭窃损失由中标单位承担。
6、保持排涝站整洁，做好环境卫生工作。
7、每座排涝站每年日常维修费用由中标单位自行承担，含在投标报价中。
8、非人为原因造成的设备损坏，需上报采购人，采购人确认后实施修理，按实结算。
9、供应商负责做好保养工作台账、安全工作台账书面记录，由维护保养工作人员和采购人授权人员共同签字确认。工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、维护保养日期、配件更换记录、使用建议、影像记录资料等。
10、按规定做好设备日常巡查、养护的情况下，一旦接到泵房设备故障通知，中标单位维修人员将确保在汛期1小时内抵达现场、在非汛期4小时内抵达现场，查明故障原因。做好一般故障及时解决、较大故障（如水泵叶轮阻卡、变形；水泵轴承、密封件受损；电机绕组受潮绝缘下降等造成水泵无法启动、运行）汛期在6-8小时内恢复设备正常运行，非汛期在24小时内恢复设备正常运行。
11、文明施工：（1）在泵闸维护中，维修方必须负责对维修人员安全方面的教育，增强安全生产、文明施工的思想意识并制定相应的安全措施，杜绝事故的发生。
（2）在强电施工维护中，要确保维修人员必须在断掉电源的情况下进行维修，确保人身安全。
（3）在起吊水泵时，必须要有专业技术人员在场进行全面指挥，起吊人员在拆卸、起吊、安装时必须听从专业人员的安排。
（4）泵闸维修试运行时，操作前应做好调试的准备工作，必须要二人以上进行，一人监察泵闸运行情况，一人负责调试，相互配合、注意安全，防止意外事故发生。
（5）做好排涝站值守、操作人员的操作培训、安全教育及排涝站内部管理；督促排涝站值守、操作人员按规程操作排涝站设备，监督汛期泵站值守、操作人员根据水情做好排涝站运行，大雨之前做好内河水位预降工作。
12、移动排涝泵车、移动泵及移动发电车：
（1）存放管理：移动排涝泵车及移动泵统一停放在镇防汛物资仓库内，中标单位须为移动发电车配备固定的室内专用停放场所，场所应满足设备安全存放要求，具备防火、防盗、防潮、防雨雪等措施，远离易燃易爆物品，周围4米内不得存放易燃物。
（2）调度调用：中标单位须配备专用牵引车辆或运输车辆，确保移动排涝泵车、移动泵及移动发电车能够根据采购人指令及时调运至指定作业地点。接到调度指令后，须在规定时间内将设备运抵现场并完成安装调试，确保能够正常投入使用。
（3）定期保养：中标单位须按照设备制造商提供的使用维护手册及行业相关标准，对移动排涝泵车、移动泵及移动发电车进行定期保养。保养内容包括但不限于：
①发动机保养：定期更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯，使用符合设备要求的燃油标号，冷却液须使用防冻液，定期检查液位和浓度。
②水泵保养：定期检查水泵叶轮磨损情况、机械密封及轴承状态，作业结束后及时冲洗泵腔，清除残留杂物。
③电气系统保养：定期检查电路、控制系统及安全保护装置，确保电气设备运行正常，绝缘性能良好。
④底盘及行走系统保养：定期检查轮胎气压及磨损情况，检查制动系统、牵引连接装置等。
⑤运行费用：移动排涝泵车、移动泵及移动发电车在防汛排涝作业及日常试运行、维护保养过程中产生的柴油、机油、液压油等燃料油料费用，由中标单位自行承担，包含在投标报价中，中标单位应确保设备油料充足，随时满足应急调用需求。
⑥运行记录：中标单位须建立移动排涝泵车、移动泵及移动发电车“一车一档”保养台账，详细记录每次设备调用时间、作业时长、运行状况、保养维修内容、油料消耗等情况，台账记录须经采购人授权人员确认，每月向采购人报送设备运行及保养情况汇总表。
⑦应急准备：汛期前及台风、暴雨等极端天气预警期间，中标单位须提前对移动排涝泵车、移动泵及移动发电车进行全面检查调试，确保设备处于“热备”状态，随时能够启动并投入使用。非汛期每月至少组织一次设备启动试运行，试运行记录纳入台账管理。

六、考核明细
1、闸门：
1.1承重部分：面板、吊座无变形，吊点葫芦转动灵活；
1.2支承行走系统：主轮、侧轮转动灵活可靠；
1.3止水装置：侧、底止水装置完好
1.4表面镀层：表面镀层无脱落、锈蚀
2、启闭机
2.1传动机构灵活、润滑通畅，油杯内油量充足
2.2钢丝绳：无断丝、锈蚀，钢丝绳与滚筒连接安全可靠，上油保养。
3、水泵
3.1设备紧固件完好，无松动、锈蚀
3.2润滑部分要保持充足的油量
3.3运行过程中无异响、振动
4、行车
4.1钢结构无变形、裂缝
4.2行走机构平稳、无震动、卡阻
4.3钢丝绳无断丝、上油保养
4.4限位、制动系统灵活可靠
5、拦污栅
5.1外表涂层无损伤、脱落、锈蚀
5.2整体无变形
5.3外部无大的堵漏物
6、电气
6.1整个电柜内部无明显灰尘
6.2电气连接桩无松动
6.3电线表面无老化等缺陷
6.4电机运行稳定、无电流偏高现象
7、移动排涝泵车
7.1 整车外观整洁，无明显锈蚀、破损；
7.2 底盘及行走系统：轮胎气压正常、无严重磨损，制动系统灵敏可靠；
7.3 抽排系统：水泵运转正常，无异常振动和异响，排水管道连接牢固、无破损渗漏；
7.4 发动机及动力系统：启动顺畅，运行平稳，油路、水路无渗漏；
7.5 控制及安全装置：控制系统操作灵敏，紧急停机、过载保护等安全装置有效可靠；
7.6 随车工具及附件：专用工具、备用零部件、水带等附件齐全，存放规范。
8、移动泵
8.1 整机外观整洁，铭牌清晰，无锈蚀、破损；
8.2 进出水系统：进水口滤网完好无堵塞，排水管道连接牢固、无破损渗漏；
8.3 紧固件及连接部位：螺栓、螺母无松动，各连接部位紧固可靠；
8.4 启动及运行性能：启动顺畅，运行平稳，无异常振动和异响；
8.5 配套附件：水带、卡箍等附件齐全，存放规范。
9、移动发电车
9.1 整车外观整洁，无明显锈蚀、破损；
9.2 存放场所为专用室内固定场所，地面平整坚实，通风良好，满足防火、防盗、防潮、防雨雪要求；
9.3 柴油发电机组：启动顺畅，运行平稳，仪表显示正常，无异常振动和异响；
9.4 输出配电系统：配电箱内元器件完好，电压、频率输出稳定，无异常波动；
9.5 启动蓄电池：电量充足，接线桩头无腐蚀、松动；
9.6 燃油及油路系统：油量充足，油路无渗漏，油品符合设备使用要求；
9.7 电缆及连接装置：动力电缆绝缘层无破损，连接插头完好、接触良好。
10、日常维保响应及台账要求：
10.1 非防汛期间每月至少检查维护1次，防汛期间无排涝任务时每周至少检查维护1次，检查记录完整可查；
10.2 移动泵车、移动泵及移动发电车台账记录规范完整，每次调用时间、作业时长、运行状况、保养内容、油料消耗等记录清晰准确；
10.3 非汛期每月至少完成一次设备启动试运行，试运行记录纳入台账管理，记录齐全。
11、周边附属物及杂草等清理整洁干净
12、室内设备外观保持清洁

七、考核细则及奖惩措施
1、考核组织与方式：
（1）考核由采购人组织实施，运维单位须无条件配合并提供真实完整的台账资料。
（2）考核分为日常抽查、月度考核、季度考核和年度考核四种形式。季度考核结果作为按季度支付维护保养费的依据，年度考核结果作为支付年度预留费用的依据。
2、考核内容：
（1）对照本文件“六、考核明细”所列各项内容逐项考核；
（2）同时包括但不限于：日常巡查维护落实情况、设备完好率、故障响应及抢修时限、运维台账与档案、人员到岗及持证情况、安全生产与文明施工、移动排涝设备“热备”与试运行情况、站区周边环境整治情况等。
3、考核评分与等级：
（1）考核实行百分制，结果分为优秀（90分及以上）、合格（70—89分）、基本合格（60—69分）、不合格（60分以下）四个等级。
（2）考核发现的问题，采购人当场或书面提出整改要求，运维单位须在约定时限内整改到位，整改情况纳入下一次考核。
4、奖惩措施：
（1）奖励：季度或年度考核结果为优秀的，采购人在后续服务费支付、年度考核评价及合同续签时予以优先考虑；对在防汛排涝、应急抢险中表现突出、有效避免或减少损失的，采购人可视情给予通报表扬。
（2）与付款挂钩：按季度支付维护保养费时，季度考核不合格的，采购人有权暂缓或扣减当季度相应比例的服务费；年度考核不合格或未通过采购人验收合格的，年度预留的20%合同价款不予支付。
（3）违约金：因运维单位原因未按期完成维护保养、未按响应时限到场、未保障设备正常运行等违约情形的，每发现一次视情节轻重扣减相应考核分值或违约金，具体标准由双方在合同及合同附件中约定。
（4）整改与警示：月度考核累计两次及以上不合格的，采购人发出书面警示并责令限期整改；整改不力的，采购人有权要求运维单位更换相关责任人员。
（5）解除合同：运维单位有下列情形之一的，采购人有权解除合同并依法追究其违约责任，包括但不限于：未按合同约定履行运维义务且经催告仍拒不改正、因运维不当导致防汛排涝设施损毁或造成重大损失、擅自转包或非法分包、严重违反安全生产规定造成事故、年度考核不合格等。

八、服务期限
本项目服务期限为三年，具体起算时间以合同约定为准，合同一年一签。
九、付款方式
按季度支付维护保养费，合同价款的20%支付上一季度，剩余20%作为年度考核经采购人验收合格通过方可支付。
十、项目其它要求
1、投标供应商报价内容必须完整，不得缺项。项目报价应包括服务人员工资等各类费用（加班费、福利、社会保险费、意外保险、餐费补贴等）、设备维修养护费、工具材料费、应急抢修费、汛期值班费用、管理费和税金等一切费用。
2、中标单位与所有聘用人员必须签订有效劳动合同，必须全部缴纳人身意外保险（意外保险费用含在投标报价中），工资必须按时按月发放，并向管理单位报备。
3、中标单位必须高度重视安全生产。维保作业期间，由于管理不善或作业工人操作
不规范等因素造成的安全事故，均由中标单位承担一切责任和损失。
4、中标单位必须服从采购人管理。
5、中标单位在合同期间如遇采购单位变更，采购单位负责协调、解决新招标单位与管理公司的问题。
6、未经采购单位同意，中标单位不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。
7、中标单位应在中标后7日内必须立即进场，各工种人员必须到位，熟悉本项目情况。
8、质量及验收：由采购人组织验收，验收情况作为支付服务费的依据之一。
9、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
10、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
11、投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
12、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。
13、采购代理机构对本次招标结果不做任何解释。


第四章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价得分由高到低顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
2、 [bookmark: _Toc251268363]评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分（30分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30

	[bookmark: _Hlk235136691]二、技术部分
（43分）
	2.1
	合理性分析
	[bookmark: OLE_LINK80]根据报价明细表对本项目报价进行价格合理性分析，包括①人员费用、②维护费用、③材料费用、④其他费用、⑤管理费税费、合理利润等测算依据合理性等进行综合评审（是否符合国家政策、地方规定、当地经济水平，是否保证服务人员稳定、是否保证服务质量等方面）：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	5

	
	2.2
	项目分析
	根据投标人提供的项目分析结合实际进行综合评审：需包括①本项目概况分析；②现场情况描述；③重难点分析。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.3
	服务方案
	根据投标人提供的服务方案进行综合评审： 
[bookmark: OLE_LINK54]需包括：①工作计划；②责任区内作业区域划分方案；③巡视方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.4
	运行管理制度
	[bookmark: OLE_LINK59]根据投标人提供的管理制度进行综合评审：
需包括①水闸工程控制运行；②人泵站工程控制运行；③水闸运行调设、泵站运行调度。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	3

	
	2.5
	设备养护方案
	根据投标人提供的设备养护方案进行综合评审：
需包括①水泵维修养护方案；②闸门维修养护方案；③卷扬式启闭机维修养护方案；④其他相关维修养护方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.6
	质量控制
	[bookmark: OLE_LINK34]根据投标人提供的质量保障进行综合评审：
需包括：①日常巡查；②质量控制方案；③关键及重要部位养护质量方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	3

	
	2.7
	安全措施
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK134]根据投标人提供的安全保障进行综合评审：
需包括：①安全方案；②意外伤害赔偿措施和风险规避措施；③事故发生后应对及善后处理实施方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.8
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK73]应急预案
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK84]根据投标人提供的应急预案进行综合评审：
需包括①应急事件处置方案；②响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等；③应急物资、备品备件及抢险机具保障方案
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.9
	档案管理方案
	根据投标人提供的档案管理方案进行综合评审：
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]需包括 (工作台账、维护保养项目、维护保养日期、配件更换记录、影像记录资料等）。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	[bookmark: _Hlk235181025][bookmark: _Hlk234859123]三、商务部分（27分）
	3.1
	综合实力
	投标人具有质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书的，有一项得1分，本项最高得3分。（须提供证书原件扫描件，认证证书需提供全国认证信息公共服务平台查询截图（显示证书状态））
	3

	
	3.2
	维保设备
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK7]投标人具有排涝设施、设备配备，以衡量汛期的应对能力情况：
投标人具有移动式抽排水泵、移动式应急电源、应急启闭机、应急抢修潜水泵、柴油发电机的，每具备一类设备得 1 分，本项最多得 5 分。
投标人提供自有发票或租赁发票扫描件。
	5

	
	3.3
	项目组成员
	投标人为本项目配备的项目组成人员:
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _GoBack]项目负责人持有水利类或机电类相关专业工程师证书的得2分；持有安全员证书的得1分，本项最高得3分。
其他人员中（不含项目负责人）
1、在基本配备基础上，持有电工证的得2分，最高得2分。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]2、持有闸泵站运行工培训证的，有一个得2分，最高得2分。
(须提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件，退休人员不得超过65周岁，须提供返聘证明）。
注：须提供证书原件扫描件。
	7

	
	3.4
	业绩
	2023年1月1 日以来，投标人具有排涝泵站及排涝设备养护业绩的，有一个得2分，最高得8分。（须提供合同原件扫描件）
	8

	
	3.5
	信誉、满意度
	2023年1月1日至今委托方对投标单位管护服务满意度评价反馈：反馈优秀每份得2分，反馈良好每份得1分，同一委托方的反馈证明只能算一份，最高得4分。
（须提供委托方盖章的原件扫描件）
	4





第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：
2、服务内容：
3、服务范围：
4、服务期限：
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：。
履约保证金缴纳金额：元。
履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。 
履约保证金的退付时间：，退付办法：。 
履约保证金不予退还的情形：。 
逾期退还履约保证金的违约责任：。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条　质量保证和售后服务
1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第七条　验收 
验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据（澄财购〔2025〕1号转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》）程序组织验收，费用由乙方 承担。
第八条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：
乙方收款账号信息：
户名：
开户行：
账号：
第九条　违约责任
1、 
2、 
3、 
[bookmark: OLE_LINK2]4、
5、 
6、 
7、 
8、 
9、 
10、 
第十条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条　合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。
2、本合同一式四份，甲方、乙方各执二份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：苏世建设管理集团有限公司（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	


[bookmark: _Toc251268364]
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第六章　投标文件的组成和格式





投

标

书



项目名称：镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目
项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0079
投标单位：

二○二六年 月 日
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]一、投标函
致苏世建设管理集团有限公司：
我方收到贵单位JSZC-320281-SSJT-G2026-0079招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署并见证时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。


投标单位（电子签章）：              
电话：                            
传真：
地址：                            
邮编：




二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-SSJT-G2026-0079

	项目名称
	镇级泵站维保及排涝设备运维采购项目

	投标报价
（一年，单位：元）

	以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准



注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日

[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: _Toc194386110][bookmark: _Toc129333640][bookmark: _Toc158691783]三、报价明细表

	序号
	费用名称
	价格（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	合计（一年）
	小写：¥
大写：人民币
	



注：投标人可自行拟定格式。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日








四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　


五、商务、技术要求响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]
	序号
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	1
	
	
	
	



注：1、本表不得删除；
2、如无任何商务、技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
3、如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。




投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc222799679][bookmark: _Toc158691787]

[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK65]六、投标人综合实力
（一）投标单位综合情况一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称：
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	帐号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）：
	

	3
	年末“固定资产合计”（万元）：
	
	4
	年末“流动资产”（万元）：
	

	5
	年末“短期负债”（万元）：
	
	6
	年末“长期负债”（万元）：
	

	7
	年末“资产总计”（万元）：
	
	8
	年末“货币资金”（万元）：
	

	三、投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他投标单位综合实力证明材料

	




（二）项目专职经理简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（三）项目组成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位

	1
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（四）拟投入设备设施一览表
	序号
	设备设施名称
	数量
	品牌型号
	设备功能

	1
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七、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

苏世建设管理集团有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：　　　　　　　
　　法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件











法定代表人亲自投标声明

苏世建设管理集团有限公司：
　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。
法定地址：　　　　　　　　　　　                            
　　　　　　　　　　　项目（项目编号：　　　　　　　　　　　）由我单位法定代表人参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：　　　　　　　　性别：　　　　　　　　年龄：　　　　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　 　　　电话：　　     　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　                                    　　



                       单位名称（盖章）：　　　　　        　　
                       法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　





附：
	法定代表人身份证
扫描件















八、关于资格的声明函
苏世建设管理集团有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下： 
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　     ，全称为　       ，统一社会信用代码为　      ，法定代表人（单位负责人）为　   ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。 
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。 
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购 合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：　         。主要专业技术能力有：　   。 
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。 
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。 
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]投标单位（电子签章）：
日期：   年    月    日

说明： 
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。 
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。 
3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]1.  （标的名称），属于其他未列明行业     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员　  　人，营业收入为　   　万元，资产总额为　     　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
二、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　     　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：　　　　　　　

日期：　　　　　　　　　　　











[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]

