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一、项目概况
1.项目名称：姜堰区罗塘小学食堂改造项目
2.建设地点：姜堰区罗塘小学
3.质量标准：合格
4.建设规模及内容：拟对食堂进行改造，其中新增面积约260m2，改造面积约309m2。改造内容包括
墙面、地面、顶面、水电、消防、暖通、室外配套等。
5.本次招标范围：土建改造、安装改造（详见工程量清单）。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；
2.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程
量计算标准有关事宜的公告；
3.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省市
政工程消耗量》(2026)、《江苏省建设工程费用参考》 及《江苏建设工程施工机具台班费用参考
表》；
4.建设单位提供的南通市达欣工程股份有限公司设计的电子版图纸；
5.与招标工程相关的技术标准规范；
6.工程特点及交付标准、现场情况；
7.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
8.材料价格参考《泰州工程造价管理》2026年第09期，无指导价的市场询价，以及工程价格信息及
造价资讯、工程造价数据及指数；
9.其他相关资料。
三、编制说明
（1）措施项目清单计价
1.本项目土建工程安全生产施工措施费按3.8%计取、安装工程安全生产施工措施费按2.9%计取、安
装工程安全生产施工措施费按1.9%计取；
2.本项目措施费中文明施工、环境保护、临时设施、建筑工人实名制按费用参考文件费率最低计
取；
（2）其他项目清单计价
1.暂列金额：在土建装饰改造工程中按10000元计取；
2.材料暂估价：无；
3.专业工程暂估价：无；
4.计日工：无；
5.总承包服务费：无；
6.甲供材：无。
四、其他需要说明的事项
1.本工程土建垂直运输费不单独列项，由承包人自行踏勘现场考虑在报价中，结算不增加费用；
2.本工程材料二次搬运费综合考虑，结算不增加相关费用；
3.土方综合单价承包人综合考虑开挖方式；
4.本项目所有混凝土均按商品混凝土考虑，相应混凝土单价中已考虑泵送费；
5.本项目所有砂浆均按预拌砂浆考虑；
6.本项目所用瓷砖推荐使用东鹏、亚细亚、斯米克或同等档次产品；
7.本项目防水材料推荐使用东方雨虹、凯伦股份、科顺股份或同等档次产品；
8.室外管网接入原有井的开孔，修补费用承包人在室外管网报价中综合考虑；
9.墙体中二次结构的拆除包含在墙体中，不单独列项，结算不增加费用；
10.本次改造部位控制箱至油烟净化器、排风机的配管及线缆未计取；
11.本次改造部位原有建筑内新增的等电位箱，按扩建新增房屋基础接地引至新增等电位箱，总等
电位箱的连接按热镀锌扁钢-40*4计取，辅助等电位箱的连接暂按热镀锌扁钢-25*4计取；
12.本次改造部位弱电部分仅计取图示桥架及线管，智能化要求二次深化设计，此部分未计取；
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13.本次改造部位厨房内蒸饭车设置按钮开关管线未计取；
14.本次改造部位厨房洗地龙头、角阀不在本次招标范围内；
15.本次改造部位由变配电房引来的配管、电缆及所涉及的拆除、恢复不在本次招标范围内；
16.开关插座推荐使用公牛、正泰、德力西或同等档次产品；
17.本项目施工结束后需进行清扫、保洁，相关费用结算不另行增加；
18.本项目投标人自行踏勘现场，充分了解现场实际情况、图纸以及相关规范要求、以及为确保工
程按期合格完成所采取的相应措施费，报价时自行综合考虑，结算时措施费用不调整；
19.清单未尽事宜，详见图纸设计、图集规范及招标需求。
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未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)


专业工程暂估价 安全生产


1 土建装饰改造 1143863.87 0.00 36899.14


2 安装工程 345847.59 0.00 8152.65


合    计 1489711.46 0.00 45051.79







单项工程汇总表


工程名称：土建装饰改造 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)


专业工程暂估价 安全生产


1 土建装饰改造 1143863.87 0.00 36899.14


合    计 1143863.87 0.00 36899.14
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未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 971029.92


1.1   拆除工程 35910.31


1.2   新增部分土建 199641.88


1.3   改造部分土建 62871.71


1.4   钢筋工程 58715.48


1.5   门窗工程 33722.87


1.6   屋面及防水工程 26320.75


1.7   楼地面装饰工程 140881.10


1.8   墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 228563.13


1.9   天棚工程 71316.67


1.10   室外工程 113086.02


2 措施项目 68386.47


2.1   其中：安全生产 36899.14


3 其他项目 10000.00


3.1   其中：暂列金额 10000.00


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 94447.48


合    计 1143863.87
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未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


A 拆除工程 1 35910.31 35910.31 0.00


1 050307020001 其他景观小摆设


1.拆除室外障碍物，包括景
观摆设、绿化、公园椅、室
外水池、外墙雨棚、入口处
车棚、室外水池、外墙附墙
的管道、台阶等


项 1 2000.00 2000.00 0.00


2 041001001001 拆除路面
1.路面切缝、拆除室外混凝
土面层
2.厚度综合考虑


m2 454.73 4.69 2132.68 0.00


3 041001009001 拆除井 1.拆除砖砌雨水口 座 6 66.86 401.16 0.00


4 041001006001 拆除管道
1.拆除原有雨水管道
2.管径DN200-300，管道材质
综合考虑


m 60 4.57 274.20 0.00


5 041001007001 拆除砖石结构 1.拆除砖砌墙体 m3 56.2 65.46 3678.85 0.00


6 010801001001 拆除木质门 1.拆除原有门及门套 m2 15.66 10.71 167.72 0.00


7 010807001001
拆除金属(塑钢)
窗


1.拆除原有窗 m2 20.16 8.87 178.82 0.00


8 011403001001 抹灰面油漆
1.铲除原有墙面涂料饰面含
粉刷层至墙体基层


m2 205.55 11.05 2271.33 0.00


9 011203003001 块料墙、柱面
1.拆除原有墙面块料面层含
结合层和粉刷层至墙体基层


m2 64.52 23.53 1518.16 0.00


10 011501004001 成品柜、架、台


1.拆除室内软装、地台、电
子黑板、室内水池、银镜、
扶手等
2.室内家具及设备保护性拆
除、运输至甲方指定的存放
地点


项 1 2000.00 2000.00 0.00


11 011102003001 块料楼地面
1.拆除原有块料地面及结合
层（保留原有垫层）


m2 206.69 39.94 8255.20 0.00


12 011104002001
竹、木(复合)地
板


1.拆除原有木地板地面（保
留原有垫层）


m2 79.83 5.00 399.15 0.00


13 011302001001 平面吊顶天棚


1.拆除吊顶
2.含吊顶范围内的灯具、电
扇、投影仪等，拆除前与甲
方确认保护性拆除的物品，
并运输至甲方指定的存放地
点


m2 217.52 10.60 2305.71 0.00


14 041001008001 拆除混凝土结构
1.地面切缝、拆除原有室内
地面混凝土地坪和地面下做
法至填土层


m2 183.15 13.36 2446.88 0.00


15 010103002001 余方弃置


1.拆除的建筑垃圾外运
2.运距、运输方式承包人自
行考虑
3.垃圾处置费承包人综合考
虑


m3 176.89 44.55 7880.45 0.00


A 新增部分土建 1 199641.88 199641.88 0.00


            本页小计 35910.31 0.00
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未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


16 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:1.2m以内


m3 268.52 9.66 2593.90 0.00


17 040103001001
沟槽、基坑回填
方


1.填方来源:利用方
2.密实度:符合设计和规范要
求
3.材料品种、规格:符合设计
和规范要求


m3 201.1 17.81 3581.59 0.00


18 040103002001 一般回填方


房心回填
1.填方来源:利用方
2.密实度:符合设计和规范要
求
3.材料品种、规格:符合设计
和规范要求


m3 47.34 15.48 732.82 0.00


19 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:余土弃置
2.运距:承包人自行考虑


m3 20.08 12.70 255.02 0.00


20 010401001001 砖基础


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑


m3 21.18 655.31 13879.47 0.00


21 010401002001 实心砖墙


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑
4.其他:顶部C30细石砼塞紧
浇灌（掺5%膨胀剂）


m3 85.05 711.32 60497.77 0.00


22 010401002002 实心砖墙


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑
4.其他:顶部C30细石砼塞紧
浇灌（掺5%膨胀剂）


m3 0.62 734.86 455.61 0.00


23 010501001001 基础垫层


1.基础形式:条形基础
2.厚度:10cm
3.材料品种、强度要求、配
比:C20预拌商品砼


m3 11.85 476.54 5647.00 0.00


24 010502002001 条形基础
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:条形基础


m3 40.27 449.46 18099.75 0.00


25 010502022001 圈梁
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 25.19 525.52 13237.85 0.00


26 010502021001 构造柱
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 9.08 625.60 5680.45 0.00


27 010502023001 过梁
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 2.1 573.85 1205.09 0.00


            本页小计 125866.32 0.00
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未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


28 010502011001 钢筋混凝土梁
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 4.37 474.23 2072.39 0.00


29 010502013001 实心楼板
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 25.99 478.82 12444.53 0.00


30 010502010001 钢筋混凝土墙
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.墙体厚度:100mm女儿墙


m3 2.49 508.15 1265.29 0.00


31 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:条形基础垫层复
合木模板


m2 22.98 86.73 1993.06 0.00


32 010505002001 基础模板
1.基础类型:条形基础复合木
模板


m2 79.4 65.96 5237.22 0.00


33 010505012001 圈梁模板 1.模板形式:复合木模板 m2 176.52 69.07 12192.24 0.00


34 010505011001 构造柱模板 1.模板形式:复合木模板 m2 85.81 94.66 8122.77 0.00


35 010505013001 过梁模板 1.模板形式:复合木模板 m2 22.56 91.73 2069.43 0.00


36 010505006001 梁模板 1.模板形式:复合木模板 m2 37.31 100.16 3736.97 0.00


37 010505007001
楼板、屋面板、
坡道板模板


1.模板形式:复合木模板 m2 249.93 83.76 20934.14 0.00


38 010505005001 墙面模板 1.模板形式:复合木模板 m2 48 77.24 3707.52 0.00


A 改造部分土建 1 62871.71 62871.71 0.00


39 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:1.2m以内


m3 76.26 9.66 736.67 0.00


40 040103001002
沟槽、基坑回填
方


1.填方来源:利用方
2.密实度:符合设计和规范要
求
3.材料品种、规格:符合设计
和规范要求


m3 51.09 17.81 909.91 0.00


41 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:余土弃置
2.运距:承包人自行考虑


m3 25.17 12.71 319.91 0.00


42 010401001002 砖基础


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑


m3 8.19 655.31 5366.99 0.00


43 010401002003 实心砖墙


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑
4.其他:顶部C30细石砼塞紧
浇灌（掺5%膨胀剂）


m3 41.15 711.32 29270.82 0.00


            本页小计 110379.86 0.00
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序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


44 010401002004 实心砖墙


1.砖品种、规格、强度等
级:Mu10烧结淤泥普通砖
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑
4.其他:顶部C30细石砼塞紧
浇灌（掺5%膨胀剂）


m3 5.7 734.86 4188.70 0.00


45 010502002002 条形基础
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:条形基础


m3 17 416.79 7085.43 0.00


46 010502022002 圈梁
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 5.39 525.52 2832.55 0.00


47 010502021002 构造柱
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 3.63 625.60 2270.93 0.00


48 010502023002 过梁
1.混凝土种类:预拌商品砼
2.混凝土强度等级:C30


m3 0.72 573.85 413.17 0.00


49 010505002002 基础模板
1.基础类型:条形基础复合木
模板


m2 33.25 65.96 2193.17 0.00


50 010505012002 圈梁模板 1.模板形式:复合木模板 m2 44.74 69.07 3090.19 0.00


51 010505011002 构造柱模板 1.模板形式:复合木模板 m2 36.1 94.66 3417.23 0.00


52 010505013002 过梁模板 1.模板形式:复合木模板 m2 8.46 91.73 776.04 0.00


A 钢筋工程 1 58715.48 58715.48 0.00


53 010506001001
现浇混凝土基础
及联系梁钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ8mm


t 0.268 5269.33 1412.18 0.00


54 010506001002
现浇混凝土基础
及联系梁钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ12mm


t 0.531 4805.69 2551.82 0.00


55 010506005001
现浇混凝土梁钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ8mm


t 0.109 5269.33 574.36 0.00


56 010506005002
现浇混凝土梁钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ16mm


t 0.05 4761.82 238.09 0.00


57 010506005003
现浇混凝土梁钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ20mm


t 0.686 4281.73 2937.27 0.00


58 010506005004
现浇混凝土梁钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ25mm


t 0.017 4218.56 71.72 0.00


59 010506006001
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ10mm


t 4.045 5011.59 20271.88 0.00


60 010506004001
现浇混凝土墙钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ8mm


t 0.311 5269.33 1638.76 0.00


61 010506010001
现浇混凝土二次
结构钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ6mm


t 0.199 5269.33 1048.60 0.00


            本页小计 57012.09 0.00
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其中
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62 010506010002
现浇混凝土二次
结构钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ8mm


t 1.117 5269.33 5885.84 0.00


63 010506010003
现浇混凝土二次
结构钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ12mm


t 0.884 4805.69 4248.23 0.00


64 010506010004
现浇混凝土二次
结构钢筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ14mm


t 3.28 4805.69 15762.66 0.00


65 010506017001
砌体工程内配钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ8mm 2.布置方式:2Φ8@500


t 0.16 7380.76 1180.92 0.00


66 010506023001 钢丝网 1.热镀锌钢丝网 m2 49.4 18.08 893.15 0.00


A 门窗工程 1 33722.87 33722.87 0.00


67 010802001001 金属(塑钢)门


1.不锈钢平开门
2.壁厚1.5mm厚304不锈钢
板，门框采用70系列，技术
要求参考13J602-3
3.含门锁、五金等


m2 37.01 519.08 19211.15 0.00


68 010801002001 木质门带套
1.木质平开门
2.含门锁、五金等


m2 2.2 439.87 967.71 0.00


69 010802001002 金属(塑钢)门


1.不锈钢双向防撞自由门
2.面板材质304不锈钢，厚
度1.5mm
3.门体结构:内部填充铝蜂窝
或聚氨酯,厚度40mm
4.门框:不锈钢外包皮+内
衬40×40×2.0mm镀锌方管
5.防撞设计:底部加装 6mm厚
PE防撞板,高度700mm
6.铰链系统:偏心轴铰链,双
向开启、自重回位、可微调
回位速度
7.视窗:6 mm PMMA, 尺
寸:400×600 mm(尺寸、高度
根据甲方要求调整)


m2 4.59 704.90 3235.49 0.00


70 010802004001 钢质防火门


1.钢制乙级防火门
2.A1.0，耐火完整
性≥60min，耐火隔热
性≥60min
3.含门锁、五金等


m2 9.24 463.71 4284.68 0.00


71 010807001002 金属(塑钢)窗


1.铝合金推拉窗
2.88系列，型材壁厚符合设
计和图纸要求
3.玻璃采用5+12A+5双层钢化
中空玻璃
4.含五金、附框等


m2 13.5 446.21 6023.84 0.00


A 屋面及防水工程 1 26320.75 26320.75 0.00


72 010902004001 屋面刚性层
1.20厚DSM（1:3水泥砂浆）
找平层


m2 246.42 37.12 9147.11 0.00


            本页小计 70840.78 0.00
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73 010902001001 屋面卷材防水


1.4厚SBS防水卷材（带保护
层），延伸至女儿墙顶面
2.抗寒：-25℃（SBSⅡ型
或TPO）
3.推荐东方雨虹、凯伦股份
、科顺股份或同等档次产品


m2 275.52 49.40 13610.69 0.00


74 010901008001 屋面变形缝
1.屋面变形缝
2.做法详见12J201-A16-4


m 37.01 96.27 3562.95 0.00


A 楼地面装饰工程 1 140881.10 140881.10 0.00


75 011102001001 石材楼地面


更换地面砖做法:(防滑等
级Bd级)(3、5项结合拆除原
地面面层调整厚度)
1.25厚防滑火烧板(300X600
颜色材质品牌由甲方确定),
留缝6~8厚
2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯
泡沫棒,采用MS改性硅烷密封
胶(食品级耐清洗消毒剂型
号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色
品牌由甲方确定)
3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处30厚C30细石混凝土
找坡层,向地漏、地沟找1%
坡,随打随抹平。地漏四周及
管根部用DSM15砂浆(1:3水泥
砂浆)抹小八字角
5.界面剂1道


m2 266.1 182.33 48518.01 0.00


            本页小计 65691.65 0.00
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76 011102001002 石材楼地面


新增地面砖做法:(防滑等
级Bd级)
1.25厚防滑火烧板(300X600
颜色材质品牌由甲方确定),
留缝6~8厚
2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯
泡沫棒,采用MS改性硅烷密封
胶(食品级耐清洗消毒剂型
号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色
品牌由甲方确定)
3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层,表面撒水
泥粉
4.最薄处30厚C30细石混凝土
找坡层,向地漏、地沟找1%
坡,随打随抹平。地漏四周及
管根部用DSM15砂浆(1:3水泥
砂浆)抹小八字角
5.界面剂1道
6.120厚C30混凝土
7.150厚碎石夯实
8.素土夯实,压实系数0.94


m2 214.8 298.79 64180.09 0.00


77 010401010001 砖地沟、明沟


1.砖品种、规格、强度等
级:120厚烧结淤泥普通砖
2.沟截面尺寸:300*（250-
400）
3.垫层材料种类、厚度:C30
细石混凝土基础10cm厚
4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑
5.内部贴面:1：2.5水泥砂浆
抹灰贴瓷砖
6.盖板:成品2.0厚304不锈钢
篦子板


m 87.5 310.16 27139.00 0.00


78 011401003001 金属挡鼠板
1.304不锈钢挡鼠板
2.壁厚1.2mm，高
度≥600mm，缝隙≤6mm


m 8.7 120.00 1044.00 0.00


A 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 1 228563.13 228563.13 0.00


79 011403001002 抹灰面油漆


新增墙体内墙面涂料做法
1.白色无机防水涂料两遍(环
保型),燃烧性能等级:A级
2.3厚满刮白色腻子两遍细砂
纸磨光
3.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥
石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆
打底抹平


m2 256.17 62.98 16133.59 0.00


            本页小计 108496.68 0.00
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80 011403001003 抹灰面油漆


原有墙体内墙面涂料做法:
1.白色无机防水涂料两遍(环
保型),燃烧性能等级:A级
2.3厚满刮白色腻子两遍细砂
纸磨光
3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石
灰膏砂浆)或粉刷石膏 砂浆
打底抹平
4.界面剂1道
5.聚合物水泥修补砂浆局部
修补墙面,DP砂浆勾实接缝并
拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网
格布


m2 58.44 72.33 4226.97 0.00


81 011203003002 块料墙、柱面


新增墙体内墙面贴面砖做法:
1.10厚瓷砖(300X600面砖颜
色材质品牌由甲方确定),留
缝1.5~2厚
2.水性环氧彩砂美缝(颜色品
牌由甲方确定)
3.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂
粘结层
4.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂
浆)打底找平


m2 815.28 190.02 154919.51 0.00


82 011203003003 块料墙、柱面


新增墙体内墙面贴面砖做
法:（用于1.5m矮墙）
1.10厚瓷砖(300X600面砖颜
色材质品牌由甲方确定),留
缝1.5~2厚
2.水性环氧彩砂美缝(颜色品
牌由甲方确定)
3.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂
粘结层
4.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂
浆)打底找平


m2 49.25 190.02 9358.49 0.00


83 011203003004 块料墙、柱面


柱贴面砖做法:
1.10厚瓷砖(300X600面砖颜
色材质品牌由甲方确定),留
缝1.5~2厚
2.水性环氧彩砂美缝(颜色品
牌由甲方确定)
3.9厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂
粘结层
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补柱面
6.原柱面铲除并清理干净


m2 22.36 199.42 4459.03 0.00


            本页小计 172964.00 0.00
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84 011203003005 块料墙、柱面


原有墙体内墙面贴面砖做法:
1.10厚瓷砖(300X600面砖颜
色材质品牌由甲方确定),留
缝1.5~2厚
2.水性环氧彩砂美缝(颜色品
牌由甲方确定)
3.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂
粘结层
4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5
水泥砂浆)分层压实抹平
5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6
水泥石灰膏砂浆)罩面
6.界面剂1道
7.聚合物水泥修补砂浆局部
修补墙面,DP砂浆勾实接缝并
拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网
格布


m2 60.15 200.48 12058.87 0.00


85 011404001001 墙面喷刷涂料


新增外墙涂料换新做法(颜色
同已建建筑):
1.外墙无机涂料2道
2.底层涂料1道(抗碱封闭底
漆)
3.刮涂耐水腻子,干燥后打磨
4.1层标准型耐碱玻纤网格布
压入5厚聚合物抗裂砂浆
5.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥
砂浆)压实抹平
6.12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂
浆)抹平


m2 248.3 107.56 26707.15 0.00


86 010903004001 墙面变形缝
1.外墙变形缝，做法参
见14J936-AQ1-1


m 8 87.44 699.52 0.00


A 天棚工程 1 71316.67 71316.67 0.00


87 011302001002 平面吊顶天棚


1.吊顶形式、吊杆规格、高
度:Φ8mm吊筋，高度1m以内
2.龙骨材料种类、规格、中
距:60轻钢龙骨间距≤1.2m
3.面板材料品种、规
格:600*600铝扣板1.0厚 4.
其他:其他详见图纸吊顶大样


m2 507.2 135.80 68877.76 0.00


88 010901008002 变形缝
1.吊顶顶棚变形缝，做法参
见14J936-AN3-3,4


m 27 90.33 2438.91 0.00


A 室外工程 1 113086.02 113086.02 0.00


            本页小计 110782.21 0.00
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89 010502031001 坡道


室外坡道做法:(防滑等级Aw
级)
1.50厚C30细石混凝土面层,
随捣随抹成粗麻面
2.80厚C30混凝土
3.300厚粒径10~40碎石
灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽
出面层100
4.压实填土,压实系数>93%


m2 12.6 265.04 3339.50 0.00


90 011107004001 块料台阶


室外台阶做法:(防滑等级Aw
级)（按投影面积计算）
1.25厚防滑火烧板(300X600
颜色材质品牌由甲方确定),
留缝6~8厚
2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯
泡沫棒,采用MS改性硅烷密封
胶(食品级耐清洗消毒剂型
号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色
品牌由甲方确定)
3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
4.界面剂1道
5.80厚C30混凝土,台阶面向
外坡1%%%
6.300厚粒径10~40碎石
灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽
出面层100
7.压实填土,压实系数>93%


m2 1.68 488.31 820.36 0.00


91 011102003002 块料楼地面


室外地面做法:(防滑等级Aw
级)
1.25厚防滑火烧板(300X600
颜色材质品牌由甲方确定),
留缝6~8厚
2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯
泡沫棒,采用MS改性硅烷密封
胶(食品级耐清洗消毒剂型
号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色
品牌由甲方确定)
3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性
水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
4.界面剂1道
5.80厚C30混凝土,台阶面向
外坡1%%%
6.300厚粒径10~40碎石
灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽
出面层100
7.压实填土,压实系数>93%


m2 79.5 382.12 30378.54 0.00


            本页小计 34538.40 0.00
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92 011503004001
成品带扶手栏杆
、栏板


1.不锈钢栏杆
2.参考12J926-H1


m 19.5 360.00 7020.00 0.00


93 040101002003 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:1.5m以内


m3 140.1 9.66 1353.37 0.00


94 040103001003
沟槽、基坑回填
方


1.填方来源:利用方
2.密实度:符合设计和规范要
求
3.材料品种、规格:符合设计
和规范要求


m3 74.72 17.81 1330.76 0.00


95 040103001004
沟槽、基坑回填
方


1.中粗砂回填 m3 22.65 361.13 8179.59 0.00


96 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:余土弃置
2.运距:承包人自行考虑


m3 65.38 12.69 829.67 0.00


97 040501005001 塑料管


1.垫层、基础材质及厚
度:15cm中粗砂垫层
2.材质及规格:de200PVC-U排
水管
3.连接形式:承插式胶粘


m 24.5 120.96 2963.52 0.00


98 040501005002 塑料管


1.垫层、基础材质及厚
度:15cm中粗砂垫层
2.材质及规格:de300PVC-U排
水管
3.连接形式:承插式胶粘


m 82 162.57 13330.74 0.00


99 040504001001 砌筑井


1.Φ700mm砖砌雨污水检查
井，深度1.5m以内 2.参苏
S01-2021 3.Φ700重型铸铁
井盖


座 5 1131.27 5656.35 0.00


100 040504010001 雨水口
1.砖砌雨水口，做法详
见06MS201-8,页6
2.铸铁雨水篦


座 2 731.96 1463.92 0.00


101 040504003001 成品井
1.混凝土2#隔油池GY-2SF安
装，详见23S519
2.有效容积3m3


座 1 4142.74 4142.74 0.00


102 040901001001 构件钢筋
1.路面恢复钢筋网片及传力
杆 2.钢筋种类规格：HRB400
Φ12mm


t 0.888 4841.01 4298.82 0.00


103 040203007001 水泥混凝土
1.150厚C30混凝土,按6m分仓
跳格浇筑
2.300厚碎砾石,分两步碾实


m2 132.8 190.98 25362.14 0.00


104 011506001001 雨篷


1.钢结构钢化玻璃雨棚
2.参加07SC528-1,JP1-12XX-
型，需经甲方和设计单位确
认


m2 3.27 800.00 2616.00 0.00


            本页小计 78547.62 0.00


            合    计 971029.92 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：土建装饰改造 标段： 第1页 共1页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026-8-10


通用措施项目 55785.67


1 011601009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


36899.14


2 011601007001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


5826.18


3 011601008001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


2913.09


4 011601006001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建(
构)筑物和其他临时设施。
包括临时设施的搭设、移
拆、维修、清理、拆除后
恢复等，以及因修建临时
设施应由承包人所负责的
有关内容


9710.30


5 011601017001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


436.96


专业措施项目 12600.80


6 011601001001 脚手架


搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等


6217.43


7 011601003001
其他大型机械进出场及安
拆


除垂直运输机械以外的大
型机械安装、检测、试运
转和拆卸，运进、运出施
工现场的装卸和运输，轨
道、固定装置的安装和拆
除等


6383.37


68386.47 —本页小计


68386.47 —合    计







其他项目清单计价表


工程名称：土建装饰改造 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 10000.00 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 10000.00 —







增值税计价表


工程名称：土建装饰改造 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


1049416.39 9 94447.48


合    计 94447.48







单项工程汇总表


工程名称：安装工程 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)


专业工程暂估价 安全生产


1 电气工程 220125.78 0.00 4955.81


2 智能化工程 47286.96 0.00 1194.68


3 给排水工程 77485.09 0.00 1977.92


4 暖通工程 949.76 0.00 24.24


合    计 345847.59 0.00 8152.65







单位工程汇总表


工程名称：电气工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 193340.10


1.1   电气设备安装工程 176318.78


1.2   防雷及接地装置 13499.20


1.3   应急照明 3522.12


2 措施项目 8610.16


2.1   其中：安全生产 4955.81


3 其他项目 0.00


3.1   其中：暂列金额 0.00


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 18175.52


合    计 220125.78







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第1页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


C.4 电气设备安装工程 1 176318.78 176318.78 0.00


1 030402011001 成套配电箱


1.名称:一层配电箱 AP-CF1
2.安装方式:落地安装,底边
距地0.3米(用槽钢垫高)
3.端子板外部接线材质、规
格:见系统图
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 1 7014.28 7014.28 0.00


2 030402011003 成套配电箱


1.名称:一层配电箱 AP-CF2
2.安装方式:落地安装,底边
距地0.3米(用槽钢垫高)
3.端子板外部接线材质、规
格:见系统图
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 1 8037.31 8037.31 0.00


3 030402011004 成套配电箱


1.名称:一层配电箱 AP-CF3
2.安装方式:落地安装,底边
距地0.3米(用槽钢垫高)
3.端子板外部接线材质、规
格:见系统图
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 1 5846.36 5846.36 0.00


4 030402011002 成套配电箱


1.名称:一层配电箱 AL-CF1
2.安装方式:明装,装高1.5米
箱体防火
3.端子板外部接线材质、规
格:见系统图
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 1 4360.93 4360.93 0.00


5 030402011005 成套配电箱


1.名称:排烟风机控制箱 AC1
2.安装方式:明装,装高1.5米
箱体防火
3.端子板外部接线材质、规
格:见系统图
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 2 1027.66 2055.32 0.00


6 030409001005 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*2.5+E2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 20.6 25.65 528.39 0.00


            本页小计 27842.59 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第2页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


7 030409003005 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*2.5+E2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 61.75 123.50 0.00


8 030409001006 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*6+E6
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 216.4 47.99 10385.04 0.00


9 030409003006 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*6+E6
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 26 61.75 1605.50 0.00


10 030409001004 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*10+E10
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 36.9 68.99 2545.73 0.00


11 030409003004 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*10+E10
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 4 61.75 247.00 0.00


12 030409001007 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*16+E16
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 116.9 104.39 12203.19 0.00


13 030409003007 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*16+E16
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 10 123.21 1232.10 0.00


14 030409001008 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*25+E16
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 36.5 141.27 5156.36 0.00


15 030409003008 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*25+E16
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 4 123.73 494.92 0.00


16 030409001003 电力电缆


1.名称:电缆敷设
2.规格:WDZ-YJY-4*120+E70
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 28.7 611.29 17544.02 0.00


            本页小计 51537.36 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第3页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


17 030409003003 电力电缆头


1.名称:电缆头制作、安装
2.规格:WDZ-YJY-4*120+E70
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 220.07 440.14 0.00


18 030412001001 配管


1.规格:SC20
2.配置形式:吊顶内
3.接地要求:按设计要求
4.其他:含支架及刷漆，详见
图纸、规范及招标需求


m 191 36.76 7021.16 0.00


19 030412001002 配管


1.规格:SC20
2.配置形式:暗配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 245 19.07 4672.15 0.00


20 030412001003 配管


1.规格:SC25
2.配置形式:吊顶内
3.接地要求:按设计要求
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 68.8 40.87 2811.86 0.00


21 030412001004 配管


1.规格:SC25
2.配置形式:暗配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 183.6 24.75 4544.10 0.00


22 030412001005 配管


1.规格:SC32
2.配置形式:吊顶内
3.接地要求:按设计要求
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 4.4 44.40 195.36 0.00


23 030412001006 配管


1.规格:SC32
2.配置形式:暗配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 232.83 28.28 6584.43 0.00


24 030412001008 配管


1.规格:SC40
2.配置形式:明配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:含支吊架，详见图纸
、规范及招标需求


m 12.8 49.00 627.20 0.00


25 030412001009 配管


1.规格:SC50
2.配置形式:明配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:含支吊架，详见图纸
、规范及招标需求


m 49.7 56.11 2788.67 0.00


26 030412001011 配管


1.规格:SC65
2.配置形式:明配
3.接地要求:按设计要求
4.其他:含支吊架，详见图纸
、规范及招标需求


m 19.6 76.57 1500.77 0.00


            本页小计 31185.84 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第4页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


27 030412001015 配管


1.名称:金属软管
2.规格:φ20
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 46 13.95 641.70 0.00


28 030412003001 桥架


1.名称:金属槽式桥架
2.规格:200*100
3.接地跨接方式:按设计及规
范
4.其他:含支吊架及刷漆，详
见图纸、规范及招标需求


m 29 99.56 2887.24 0.00


29 030412003002 桥架


1.名称:金属槽式桥架
2.规格:300*100
3.接地跨接方式:按设计及规
范
4.其他:含支吊架及刷漆，详
见图纸、规范及招标需求


m 23.6 124.60 2940.56 0.00


30 030412003003 桥架


1.名称:金属槽式桥架
2.规格:400*100
3.接地跨接方式:按设计及规
范
4.其他:含支吊架及刷漆，详
见图纸、规范及招标需求


m 37.3 170.61 6363.75 0.00


31 030412004007 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 47.31 6.68 316.03 0.00


32 030412004001 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 1013.3 5.44 5512.35 0.00


33 030412004004 配线


1.名称:线槽配线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 216.2 5.34 1154.51 0.00


34 030412004002 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-4.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 757 7.49 5669.93 0.00


35 030412004005 配线


1.名称:线槽配线
2.规格:WDZ-BYJ-4.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 1816.8 7.51 13644.17 0.00


36 030412004003 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-6
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 433.7 10.54 4571.20 0.00


            本页小计 43701.44 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第5页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


37 030412004006 配线


1.名称:线槽配线
2.规格:WDZ-BYJ-6
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 668.7 10.42 6967.85 0.00


38 030412006001 接线盒


1.名称:开关、插座盒（含单
相接线位）
2.材质:铁质
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 106 9.10 964.60 0.00


39 030412006003 接线盒


1.名称:三相五线接线位
2.材质:铁质
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 21 9.10 191.10 0.00


40 030412006002 接线盒


1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.安装形式:明装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 46 13.70 630.20 0.00


41 030413002001 装饰灯


1.名称:防水节能筒灯
2.规格:LED灯12W
3.安装方式:吸顶
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 3 75.79 227.37 0.00


42 030413003001 荧光灯


1.名称:600*600嵌入式防水
节能灯
2.规格:LED灯48W
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 43 129.35 5562.05 0.00


43 030413013001 照明开关、按钮


1.名称:单联单控开关
2.安装方式:暗装
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 12 28.37 340.44 0.00


44 030413013002 照明开关、按钮


1.名称:双联单控开关
2.安装方式:暗装
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 8 31.43 251.44 0.00


45 030413013003 照明开关、按钮


1.名称:三联单控开关
2.安装方式:暗装
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 2 39.59 79.18 0.00


46 030413014001 插座


1.名称:单相二极三极组合插
座
2.规格:安全型，86Z13A10
3.安装方式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 6 26.82 160.92 0.00


            本页小计 15375.15 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第6页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


47 030413014002 插座


1.名称:单相防溅(五孔)暗插
座
2.规格:250V/10A，安全型防
溅型(IP54)
3.安装方式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 44 32.94 1449.36 0.00


48 030413014003 插座


1.名称:单相壁挂式空调插座
2.规格:86Z13AK20
3.安装方式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 12 38.55 462.60 0.00


49 030413014004 插座


1.名称:单相热水器插座
2.安装方式:暗装
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 3 44.67 134.01 0.00


50 031301004002 成品支架


1.名称:抗震支架
2.支架形式:桥架侧向支撑
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 10 200.92 2009.20 0.00


51 031301004003 成品支架


1.名称:抗震支架
2.支架形式:桥架侧纵向支撑
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 6 265.52 1593.12 0.00


52 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:电气配管剔槽
2.其他:含配管穿墙打孔，详
见图纸、规范及招标需求


m 142.2 7.23 1028.11 0.00


C.4.10 防雷及接地装置 1 13499.20 13499.20 0.00


53 030410002001 接地母线


1.材质:不锈钢扁钢
2.规格:-40*4
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 105.2 34.90 3671.48 0.00


54 030410002002 接地母线


1.材质:热镀锌扁钢
2.规格:-40*4
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 24.1 28.53 687.57 0.00


55 030410002003 接地母线


1.材质:热镀锌扁钢
2.规格:-25*4
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 56.1 25.94 1455.23 0.00


            本页小计 12490.68 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第7页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


56 030410003001 引下线


1.名称:防雷引下线 2.安装
形式:利用建筑物钢筋混凝土
柱子或剪力墙内2根不小于�16
或4根不小于�10的对角外侧主
筋电气贯通作为引下线,引下
线上端与接闪带焊接连接,下
端与接地装置电气焊接连
接。防雷的相关作法见15
D501和15D503国标图集。
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 81.2 37.08 3010.90 0.00


57 030410005001 接闪带


1.名称:接闪带
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ10
4.安装形式:沿女儿墙支架明
敷,做法详15D501-P15~P19
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 77.2 29.67 2290.52 0.00


58 030410007001
等电位端子箱、
测试板


1.名称:总等电位端子箱，
见14D504图集
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 3 66.56 199.68 0.00


59 030410007002
等电位端子箱、
测试板


1.名称:局部等电位端子箱，
见14D504图集
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


台 9 52.70 474.30 0.00


60 030410012001 防雷断接卡、箱


1.名称:接地电阻测试端子
2.安装形式:距室外地
坪0.5M,做法参考国标图
集15D503第29页
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 56.36 112.72 0.00


61 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测试
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


系统 1 1596.80 1596.80 0.00


C.4 应急照明 1 3522.12 3522.12 0.00


62 030412001016 配管


1.名称:紧定管敷设
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 65.9 9.85 649.12 0.00


63 030412001017 配管


1.名称:紧定管敷设
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.接地要求:按设计要求
5.其他:含支吊架，详见图纸
、规范及招标需求


m 30 16.48 494.40 0.00


            本页小计 8828.44 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第8页 共8页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


64 030412004009 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 125.2 6.68 836.34 0.00


65 030412004008 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 35 12.12 424.20 0.00


66 030412006004 接线盒


1.名称:接线盒\插座盒
2.材质:铁质
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 12 8.75 105.00 0.00


67 030413002002 装饰灯


1.名称:应急灯
2.规格:LED灯2*3W 带90min
电池,潮湿IP65,室外IP67,灯
具均为不燃材料制作的保护
罩且符合GB17945-2024的专
用消防应急灯具
3.安装方式:距地2.50米壁装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 4 111.76 447.04 0.00


68 030413002003 装饰灯


1.名称:安全出口/疏散出口
指示灯
2.规格:LED灯2W 带90min电
池，常亮，均为不燃材料制
作的保护罩且符合GB17945-
2024的专用消防应急灯具
3.安装方式:安全出口上
方0.10米安装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 4 96.61 386.44 0.00


69 030413014005 插座


1.名称:单相二极三极组合插
座
2.规格:安全型，86Z13A10
3.安装方式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


套 4 26.82 107.28 0.00


70 031301001002 凿(压、切割)槽
1.名称:电气配管剔槽
2.其他:含配管穿墙打孔，详
见图纸、规范及招标需求


m 10 7.23 72.30 0.00


            本页小计 2378.60 0.00


            合    计 193340.10 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第1页 共1页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026-8-10


通用措施项目 7223.52


1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


4955.81


2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


854.45


3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


341.78


4 031401012001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容


1025.34


5 031401024001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


46.14


专业措施项目 1386.64


6 031401001001 脚手架


搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等


1386.64


8610.16 —本页小计


8610.16 —合    计







其他项目清单计价表


工程名称：电气工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 0.00 —







增值税计价表


工程名称：电气工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


201950.26 9 18175.52


合    计 18175.52







单位工程汇总表


工程名称：智能化工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 41195.73


2 措施项目 2186.80


2.1   其中：安全生产 1194.68


3 其他项目 0.00


3.1   其中：暂列金额 0.00


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 3904.43


合    计 47286.96







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：智能化工程 标段： 第1页 共2页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


1 030412003001 桥架


1.名称:金属槽式桥架
2.规格:200*100
3.接地跨接方式:按设计及规
范
4.其他:含支吊架及刷漆，详
见图纸、规范及招标需求


m 151 99.56 15033.56 0.00


2 030412001001 配管


1.名称:紧定管敷设
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.接地要求:按设计要求
5.其他:含支架，详见图纸、
规范及招标需求


m 116 18.34 2127.44 0.00


3 030412001003 配管


1.名称:紧定管敷设
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 486.8 9.85 4794.98 0.00


4 030412001002 配管


1.名称:紧定管敷设
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.接地要求:按设计要求
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 25.8 13.58 350.36 0.00


5 030412004001 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-3*1.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 6 6.24 37.44 0.00


6 030412004003 配线


1.名称:线槽内敷设
2.规格:RVV-3*1.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 56 6.86 384.16 0.00


7 030412004002 配线


1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-4*1.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 20.6 7.61 156.77 0.00


8 030412004004 配线


1.名称:线槽内敷设
2.规格:RVV-4*1.0
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 68.7 8.19 562.65 0.00


9 030502003001 双绞线缆


1.名称:六类双绞线缆
2.规格:Cat6-4PrUTP(B2)
3.敷设方式:管内敷设
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 602.7 5.48 3302.80 0.00


10 030502003002 双绞线缆


1.名称:六类双绞线缆
2.规格:Cat6-4PrUTP(B2)
3.敷设方式:线槽内敷设
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 2170.7 6.09 13219.56 0.00


            本页小计 39969.72 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：智能化工程 标段： 第2页 共2页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


11 030502017001 双绞线缆测试
1.4对双绞线缆测试
2.其他详见图纸、规范及招
标需求


链路 65 4.81 312.65 0.00


12 030412006001 接线盒


1.名称:插座盒及接线盒
2.材质:铁质
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 67 9.10 609.70 0.00


13 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:电气配管剔槽
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 42 7.23 303.66 0.00


            本页小计 1226.01 0.00


            合    计 41195.73 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：智能化工程 标段： 第1页 共1页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026-8-10


通用措施项目 1741.34


1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


1194.68


2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


205.98


3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


82.39


4 031401012001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容


247.17


5 031401024001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


11.12


专业措施项目 445.46


6 031401001001 脚手架


搭设脚手架、斜道、上料
平台，铺设安全网，铺(
翻)脚手板，转运、改制、
维修维护，拆除、堆放、
整理，外运、归库等


445.46


2186.80 —本页小计


2186.80 —合    计







其他项目清单计价表


工程名称：智能化工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 0.00 —







增值税计价表


工程名称：智能化工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


43382.53 9 3904.43


合    计 3904.43







单位工程汇总表


工程名称：给排水工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 68204.24


1.1   室外给水 14186.49


1.2   给水系统 23402.85


1.3   热水系统 9346.32


1.4   排水系统 6453.07


1.5   雨水系统 8733.00


1.6   其他 6082.51


2 措施项目 2883.00


2.1   其中：安全生产 1977.92


3 其他项目 0.00


3.1   其中：暂列金额 0.00


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 6397.85


合    计 77485.09







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第1页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


C.10 室外给水 1 14186.49 14186.49 0.00


1 031001008016 塑料管


1.材质:S5.0优质PE给水管
2.规格:DN80
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室外
6.介质:给水
7.其他:含管件，详见图纸、
规范及招标需求


m 50 61.69 3084.50 0.00


2 031001008001 塑料管


1.材质:S5.0优质PE给水管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室外
6.介质:给水
7.其他:含管件，详见图纸、
规范及招标需求


m 1 34.90 34.90 0.00


3 031002001002 金属阀门


1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁阀
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰连接
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 493.86 493.86 0.00


4 031002009001 法兰


1.材质:PE法兰
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:热熔
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


副 1 193.38 193.38 0.00


5 031002011003 水表


1.规格:DN80水表组
2.连接形式:法兰
3.附件配置:见图纸
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


组 1 2175.09 2175.09 0.00


6 040504001001 砌筑井


1.DN80阀门井，阀门井采用
砖砌式圆形阀门井,做法见
苏S01-2021-30
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


座 1 2132.83 2132.83 0.00


7 040504001003 砌筑井


1.DN80阀门、水表井；室外
埋地水表、阀门井采用内衬
保温材料的双层保温井盖,井
壁周围回填土采用炉渣或其
他保温材料,室外水表井内填
充粗砂等至水表紫铜边缘,并
采取措施预防粗砂流失。
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


座 1 5921.93 5921.93 0.00


            本页小计 14036.49 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第2页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


8 031001010001 室外管道碰头
1.给水管接现状室外给水管
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


处 1 150.00 150.00 0.00


C.10 给水系统 1 23402.85 23402.85 0.00


9 031001008015 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN80
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 9.11 132.25 1204.80 0.00


10 031001008014 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN65
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 23 107.77 2478.71 0.00


11 031001008013 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 17.8 96.59 1719.30 0.00


12 031001008002 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 10.6 57.74 612.04 0.00


13 031001008003 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 11.6 38.20 443.12 0.00


            本页小计 6607.97 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第3页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


14 031001008004 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 15.9 31.33 498.15 0.00


15 031001008005 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 16.7 26.55 443.39 0.00


16 031001008006 塑料管


1.材质:S5.0优质PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:给水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 237.1 23.36 5538.66 0.00


17 031002001001 金属阀门


1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁阀
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰连接
5.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 408.03 1224.09 0.00


18 031002009002 法兰


1.材质:PP-R塑料法兰
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:热熔连接
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


副 3 146.83 440.49 0.00


19 031002001004 金属阀门


1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:丝接
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 59.77 59.77 0.00


20 031002001003 金属阀门


1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:丝接
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 78.57 78.57 0.00


            本页小计 8283.12 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第4页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


21 031002001005 金属阀门


1.类型:全铜闸阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 96.36 289.08 0.00


22 031002001006 金属阀门


1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 80.46 241.38 0.00


23 031002008001 软接头(软管)


1.规格:金属软管（给水）
DN15
2.连接形式:螺纹连接
3.其他:蒸饭车进水管前不小
于0.4m长金属软管过渡，详
见图纸、规范及招标需求


根 12 35.00 420.00 0.00


24 031208002001 其他管道绝热


1.绝热材料品种:超细玻璃棉
保温
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:DN50mm以下
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m3 0.9 1464.29 1317.86 0.00


25 031208002002 其他管道绝热


1.绝热材料品种:超细玻璃棉
保温
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:DN125mm以下
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m3 0.43 1153.01 495.79 0.00


26 031208007001 防潮层、保护层


1.保温层外缠塑料布和玻璃
布各一道,外包铝箔。
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m2 48.11 71.33 3431.69 0.00


27 031301001003 凿(压、切割)槽


1.名称:墙体剔槽
2.部位:给水管墙体暗敷
3.结构类型:砖墙
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 215.2 7.23 1555.90 0.00


28 031301003004 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN25
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 32.74 32.74 0.00


29 031301003005 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN32
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 32.74 65.48 0.00


            本页小计 7849.92 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第5页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


30 031301003007 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN40
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 31.22 93.66 0.00


31 031301003009 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN50
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 32.74 65.48 0.00


32 031301003010 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN65
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 74.52 149.04 0.00


33 031301003011 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN80
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 74.52 223.56 0.00


34 031301003012 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN100
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 77.90 155.80 0.00


35 031301003013 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN125
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 124.30 124.30 0.00


C.10 热水系统 1 9346.32 9346.32 0.00


36 031001008007 塑料管


1.材质:S3.2优质PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 16.5 36.29 598.79 0.00


            本页小计 1410.63 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第6页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


37 031001008008 塑料管


1.材质:S3.2优质PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 35.9 30.64 1099.98 0.00


38 031001008009 塑料管


1.材质:S3.2优质PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:按设计要
求
5.安装部位:室内
6.介质:热水
7.其他:含管件、支吊架(除
锈、刷漆)，详见图纸、规范
及招标需求


m 146.5 26.02 3811.93 0.00


39 031208002003 其他管道绝热


1.绝热材料品种:超细玻璃棉
保温
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:DN50mm以下
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m3 0.59 1464.29 863.93 0.00


40 031208007002 防潮层、保护层


1.保温层外缠塑料布和玻璃
布各一道,外包铝箔。
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m2 23.92 71.33 1706.21 0.00


41 031301001004 凿(压、切割)槽


1.名称:墙体剔槽
2.部位:给水管墙体暗敷
3.结构类型:砖墙
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 125.85 7.23 909.90 0.00


42 031301003006 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN32
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 8 32.74 261.92 0.00


43 031301003008 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN40
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 3 31.22 93.66 0.00


C.10 排水系统 1 6453.07 6453.07 0.00


            本页小计 8747.53 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第7页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


44 031001008012 塑料管


1.材质:优质PVC-U排水管(耐
热塑料管)
2.规格:De50
3.连接形式:承插式胶粘剂粘
接
4.安装部位:室内
5.介质:排水
6.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 40 36.12 1444.80 0.00


45 031001008011 塑料管


1.材质:优质PVC-U排水管(耐
热塑料管)
2.规格:De75
3.连接形式:承插式胶粘剂粘
接
4.安装部位:室内
5.介质:排水
6.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 55 57.40 3157.00 0.00


46 031001001001 铸铁管


1.材质:机制排水铸铁管
2.规格:DN150
3.连接形式:柔性接口
4.安装部位:室内
5.介质:厨房地沟排出
6.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 6 267.48 1604.88 0.00


47 031003014002 给、排水附件


1.类型:地漏
2.材质:不锈钢
3.型号:DN50
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 5 29.27 146.35 0.00


48 031003014001 给、排水附件


1.类型:地沟除渣箱
2.材质:不锈钢
3.规格:DN150
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 1 100.04 100.04 0.00


C.10 雨水系统 1 8733.00 8733.00 0.00


49 031001008017 塑料管


1.材质:原有PVC-U雨水管拆
除
2.规格:De110
3.连接形式:承插式胶粘剂粘
接
4.安装部位:室内
5.介质:雨水
6.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 10 8.86 88.60 0.00


            本页小计 6541.67 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第8页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


50 031001008018 塑料管


1.材质:PVC-U承压塑料排水
管(防紫外线型)
2.规格:De110
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:雨水
6.其他:含原有雨水管改造为
间接排至新建屋面，详见图
纸、规范及招标需求


m 16.9 50.53 853.96 0.00


51 031001008019 塑料管


1.材质:PVC-U承压塑料排水
管(防紫外线型)
2.规格:De160
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:雨水
6.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m 64.4 85.50 5506.20 0.00


52 031003014003 给、排水附件


1.类型:87型雨水斗
2.规格:DN100
3.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 6 157.19 943.14 0.00


53 031301003001 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN250
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 6 180.09 1080.54 0.00


54 031301003002 套管


1.名称:穿墙钢套管
2.规格:DN150
3.填料材质:阻燃密实材料填
实
4.其他:详见图纸、规范及招
标需求


个 2 130.28 260.56 0.00


C.10 其他 1 6082.51 6082.51 0.00


55 041001001001 拆除路面
1.路面切缝、拆除室外混凝
土面层
2.厚度综合考虑


m2 25 22.90 572.50 0.00


56 040203007001 水泥混凝土
1.150厚C30混凝土,按6m分仓
跳格浇筑
2.300厚碎砾石,分两步碾实


m2 25 194.40 4860.00 0.00


57 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.其他:人工机械配合挖土


m3 21.25 16.90 359.13 0.00


58 040103001001
沟槽、基坑回填
方


1.填方来源:利用方
2.密实度:符合设计和规范要
求
3.材料品种、规格:符合设计
和规范要求


m3 13.5 18.80 253.80 0.00


59 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:余土弃置
2.运距:承包人自行考虑


m3 4 9.27 37.08 0.00


            本页小计 14726.91 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第9页 共9页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


            本页小计 0.00 0.00


            合    计 68204.24 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第1页 共1页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026-8-10


通用措施项目 2883.00


1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


1977.92


2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


341.02


3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


136.41


4 031401012001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容


409.23


5 031401024001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


18.42


2883.00 —本页小计


2883.00 —合    计







其他项目清单计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 0.00 —







增值税计价表


工程名称：给排水工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


71087.24 9 6397.85


合    计 6397.85







单位工程汇总表


工程名称：暖通工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 836.00


2 措施项目 35.34


2.1   其中：安全生产 24.24


3 其他项目 0.00


3.1   其中：暂列金额 0.00


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 78.42


合    计 949.76







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：暖通工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


1 011303003001 挡烟垂壁


1.夹丝防火玻璃或燃烧等
级GB8624A级无机纤维织物
2.其他:详见图纸、规范及招
标需求


m2 2.2 380.00 836.00 0.00


            本页小计 836.00 0.00


            合    计 836.00 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：暖通工程 标段： 第1页 共1页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026-8-10


通用措施项目 35.34


1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


24.24


2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


4.18


3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


1.67


4 031401012001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容


5.02


5 031401024001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


0.23


6 031401026001 协管


城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。


0.00


35.34 —本页小计


35.34 —合    计







其他项目清单计价表


工程名称：暖通工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 0.00 —







增值税计价表


工程名称：暖通工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026-8-10


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


871.34 9 78.42


合    计 78.42
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