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[bookmark: _Toc2422]第一章 投标邀请
项目概况
江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年12月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0196
项目名称：江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委项目
采购方式：公开招标
预算金额：520万元(其中,2027年度预算:260万元(采购包1:90万元;采购包2:90万元，采购包3:80万元)；2028年度预算:260万元(采购包1:90万元;采购包2:90万元，采购包3:80万元）
最高限价：本项目按基准价（单价限价）的优惠率进行报价，设定(1-优惠率)的最高限价为100%，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
	包号
	服务范围
	检测方法
	项目明细
	计费单位
	基准价（单价限价）（元）

	






1


	


泰兴市、兴化市等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






2

	

泰兴市、靖江市、医药高新区（高港区）、海陵区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






3

	


泰兴市、姜堰区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41



注：本项目共有3个包，本次招标为包1、包2、包3，3个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能中一个包(即“兼投不兼中”)。本项目评标顺序为:包1、包2、包3，在评标阶段按包号正序评标，若供应商在依次评标的包中被推荐为第一中标候选人，则供应商不得参加后续包的评审。
采购需求：本项目主要对江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委服务,包括射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT等。本项目射线检测RT工作量约占总工作量的90%，其他检测方法工作量约占总工作量的10%。具体详见招标文件第四章。
[bookmark: _Toc19283][bookmark: _Toc30490]合同履行期限：自2027年1月1日起至2028年12月31日。合同一年一签(以自然年进行划分，即12月31日)，如第二年预算落实且符合采购人检查考核要求，本合同可续签一年。各项任务自合同签订并得到采购人书面通知开始，必须至项目规定的所有工作完成止。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度经审计的财务报告）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（依法免缴的应提供相应文件说明））；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
7.注：①第5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，非中小型企业参与本项目投标，将做无效标处理。（提供中小企业声明函或残疾人福利性企业声明函或监狱单位提供证明文件。）
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》(检测项目至少须包含射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)，须提供有效证书复印件并加盖公章)；
（2）供应商具有生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》。（提供证书复印件加供应商盖公章）
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。
4、供应商为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。
（五）供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的招标文件。
三、获取采购文件
[bookmark: OLE_LINK12]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：网上下载
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年12月2日9点30分（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。
2、本项目中标后（是/否）允许转包、分包：否。
3、本项目（是/否）专门面向中小企业：是。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]4、公告发布媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
5、集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
6、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购（2023）101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)
7、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
8、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市草场门大街107号龙江大厦
联系人：张工
联系电话：025-89621099
2.采购代理机构信息
单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司
单位地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系人：李佳蓉
联系电话：025-84200809
3.项目联系方式
项目联系人：李佳蓉、蒋毅
联系电话：025-84200809
请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

[bookmark: _Toc1110]第二章  投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.投标费用
8.1 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费按照采购包1：17120元；采购包2：17120元；采购包3：15840元，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（三）本项目的特定资格要求；
（5）★分项报价表
（6）《商务条款偏离表》；
（7）合同条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★服务内容的详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）项目实施、集成、实施方案；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
12.6评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序（(此处投标报价=1-优惠率））：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.7评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
12.8启动异常低价投标审查程序后，评标委员会将通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起六十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.1.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
[bookmark: OLE_LINK1]（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（14）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（15）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（16）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 废标
21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
（2）投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（5）同时出现21.2.3.1中两种以上不一致的,按照（1）-（4）的顺序修正。
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。本项目共有3个包，本次招标为包1、包2、包3，3个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能中一个包(即“兼投不兼中”)。本项目评标顺序为:包1、包2、包3，在评标阶段按包号正序评标，若供应商在依次评标的包中被推荐为第一中标候选人，则供应商不得参加后续包的评审。
22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

[bookmark: _Toc3294][bookmark: _Hlk119400608]第三章  评标标准
一、评标方法：
本次评审采用综合评标法，评分统计方法采用百分制（满分100分），小数点后保留2位。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值。
在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价(1-优惠率)由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。本项目共有3个包，本次招标为包1、包2、包3，3个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的采购活动，但只能中一个包(即“兼投不兼中”)。本项目评标顺序为:包1、包2、包3，在评标阶段按包号正序评标，若供应商在依次评标的包中被推荐为第一中标候选人，则供应商不得参加后续包的评审。
二、评标标准：
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格（10分）
	1.评审指标
	价格分采用低价优先法计算；供应商以基准单价为计算基础，报优惠率，以满足招标文件要求的(1-优惠率)最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分=（评标基准价/（1–该供应商的投标优惠率））×10分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
注：
（1）本项目报价为优惠率报价，供应商在报价时应按优惠率(0%-100%)进行报价。
(2)在实际结算时采购人将按中标供应商的折扣率进行结算，即:最终服务费=基准价（单项限价）×（1-中标优惠率）×经采购人核实过的实际数量。(如:供应商优惠率为20%，单价限价为1000元，则结算价格为:1000元×（1-20%）×经采购人核实过的实际数量。)
	10

	商务部分（55）
	2.服务响应
	完全响应招标文件第四章项目采购需求“二~三”项的得5分；打★号指标为必须满足项技术参数要求，如有负偏离将作为无效响应；其他参数，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（各供应商需按照各项技术要求在技术条款偏离表及商务条款偏离表中如实详细填列，招标文件中要求提供证明材料的，需按要求提供，未提供技术支持材料的不予认可。）
	5

	
	3.拟投入的仪器设备
	（1）配备射线检测装置4台的基础上每增加一台得2分，满分4分；
（2）配备数字式超声探伤仪3台的基础上每增加一台得2分，满分4分；
（3）配备磁粉检测仪3台的基础上每增加一台得2分，满分4分；
以上设备需为自有设备，提供购置发票及检定（或校准）证书扫描件加盖公章，发票购买方和检定（或校准）委托方必须是投标的供应商。扫描件须清晰可辨，能够反映相关信息，否则不得分。允许设备名称不一致，使用功能一致即可。
	12

	
	4.人员要求

	4.1 RT无损检测人员评分点：
（1）具有2年及以上无损检测工作经验的RTⅡ级（中级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，4人以下不得分，满足4人得4分，每增加1人再加1分，本项最多得6分；
（2）具有2年及以上无损检测工作经验的RTⅢ级（高级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，有1人得2分，本项最多得2分；
（3）同一评分点中RTⅢ级（高级）已得满分的情况下，剩余的RTⅢ级（高级）在满足要求的前提下可视同RTⅡ级（中级）一并参与评分。
（4）本评分点最多得8分。
4.2 UT无损检测人员评分点：
（1）具有2年及以上无损检测工作经验的UTⅡ级（中级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，2人以下不得分，满足2人得2分，每增加1人再加1分，本项最多得4分；
（2）具有2年及以上无损检测工作经验的UTⅢ级（高级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，有1人得2分，最多得2分。
（3）同一评分点中UTⅢ级（高级）已得满分的情况下，剩余的UTⅢ（高级）在满足要求的前提下可视同UTⅡ级（中级）一并参与评分。
（4）本评分点最多得6分。

4.3 MT无损检测人员评分点：
（1）具有2年及以上无损检测工作经验的MTⅡ级（中级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，2人以下不得分，满足2人得2分，每增加1人再加1分，本项最多得4分；
（2）具有2年及以上无损检测工作经验的MTⅢ级（高级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，有1人得2分，最多得2分。
（3）同一评分点中MTⅢ级（高级）已得满分的情况下，剩余的MTⅢ级（高级）在满足要求的前提下可视同MTⅡ级（中级）一并参与评分。
（4）本评分点最多得6分。

4.4 PT无损检测人员评分点：
（1）具有2年及以上无损检测工作经验的PTⅡ级（中级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，2人以下不得分，满足2人得2分，每增加1人再加1分，本项最多得4分；
（2）具有2年及以上无损检测工作经验的PTⅢ级（高级）中华人民共和国特种设备检验检测人员证的检测人员，有1人得2分，本项最多得2分。
（3）同一评分点中PTⅢ级（高级）已得满分的情况下，剩余的PTⅢ级（高级）级在满足要求的前提下可视同PTⅡ级（中级）一并参与评分。
（4）本评分点最多得6分。

注：
1.以上4个评分点，需按RT、UT、MT、PT四种类型分别提供人员名单，且均需同时提供以下证明材料并盖章：
（1）按名单提供一一对应的有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测人员证、一一对应的注册在投标供应商本单位的执业注册证复印件；
（2）截至递交投标文件截止之日当月，按名单提供一一对应的已具备2年(24个月，至递交投标文件截止之日当月)及以上工作经验的证明材料，证明材料以中华人民共和国特种设备检验检测人员证初次取证日期为准；
（3）2026年08月至递交投标文件截止之日期间，任意一个月由投标供应商缴纳的社保缴费证明材料。
2.同一人多证不重复得分，即持有多种类型、多个等级证书的人员，只能在其中1种类型中的1个等级计分。未提供证明材料或证明材料不符合要求不得分。

	26

	
	5.类似业绩
	（1）供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似射线检测RT业绩合同得2分/个，最多得6分；
（2）供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似超声波检测UT业绩合同得2分/个，最多得2分；
（3）供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似磁粉检测MT或PT业绩合同得2分/个，最多得2分；
（提供有效合同以及发票复印件并加盖供应商公章，同一合同不重复记取，合同须体现相关数据内容，否则不得分。）
	10

	
	6.检测场所条件
	供应商在泰州市配备暗室（含危废处理能力,危废物应委托有资质的专业单位处置，并签订处置合同）、评片区得2分，提供暗室及评片区照片，或提供承诺书（承诺中标后1个月内具备上述条件）加盖供应商公章。
	2

	服务总体方案
（35分）
	7技术服务方案
	根据供应商提供的对本项目目标、范围和对项目需求的理解和把握程度以及技术服务方案（包括但不限于技术路线阐述、整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证、技术能力保障等）进行综合评审：
实施方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
实施方案的全面性，细致性，针对性一般得3分；
实施方案全面性，细致性，针对性较差得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	8安全管理制度
	评委根据供应商提供的安全管理制度，制订针对无损检测工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面制定的现场安全管理制度管理方案，进行综合评审：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案全面性，细致性，针对性较差的，得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	9人员组织管理方案
	根据本项目的特点从人员组织管理、人员保障方案、人员配置的合理性、具有相应资质和经验的全职服务人员（包括项目负责人、技术负责人、安全管理人员、质量负责人、供应商所拥有的可调配Ⅱ级以上无损检测人员等进行综合评审：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案全面性，细致性，针对性较差的，得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	10服务承诺及服务质量保障方案
	根据供应商提供的对本项目的服务承诺及质量保障方案（包括但不限于各项服务承诺及检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面）进行综合评分：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案全面性，细致性，针对性较差的，得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	11设备配置及相关保障方案
	根据供应商提供的对本项目的设备配置方案（包括但不限于辅助设备配备情况、设备管理方案等）进行综合评分：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案全面性，细致性，针对性较差的，得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	12重点难点分析及对策
	根据供应商提供的对本项目的特点，制订重点难点分析及对策方案，包括但不限于检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案、高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等问题的对策措施等进行综合评分：
项目特点、难点、重点分析准确，关键性技术问题理解透彻并且提出对策措施全面、详细完整、科学合理得5分；
项目特点、难点、重点分析一般，关键性技术问题理解一般并且提出对策措施一般得3分；
项目特点、难点、重点分析较差，关键性技术问题理解较差并且提出对策措施较差得1分；
未提供方案的不得分。
	5

	
	13应急预案方案
	根据供应商提供的应急工作方案（包括但不限于应急组织架构、各类风险的应急预案、应急响应、应急保障等）进行综合评分：
方案全面，细致，有针对性，贴合项目需求的得5分；
方案不够全面，细致，针对性一般的，得3分；
方案全面性，细致性，针对性较差的，得1分；
未提供方案的不得分。
	5


[bookmark: _Toc12402]三、说明:

说明：
一、对国家认定的节能产品或环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
二、小微企业的价格扣除
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
三、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
四、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

[bookmark: _Toc32253]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc22539][bookmark: _Toc26600]（第一部分：技术部分要求）
[bookmark: _Toc2166]一、采购项目概况
[bookmark: _Toc26517][bookmark: _Toc3923]本项目主要对江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委服务,包括射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT等。本项目射线检测RT工作量约占总工作量的90%，其他检测方法工作量约占总工作量的10%。采购人有权根据业务的实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配检测区域，实际的履约地点以采购人指定为准。供应商实施的单个项目以采购人发出的《无损检测委托单》明确的具体服务项目内容为准。
	包号
	服务范围
	检测方法
	项目明细
	计费单位
	基准价（单价限价）（元）

	






1


	


泰兴市、兴化市等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






2

	

泰兴市、靖江市、医药高新区（高港区）、海陵区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






3

	


泰兴市、姜堰区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41




[bookmark: _Toc21639]二、技术及服务要求：
★1、质量安全要求：
中标供应商根据采购人分配的《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合特种设备安全技术规范、国家的相关标准、行业技术标准、项目技术方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定：
（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；
（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；
（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；
（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；
（5）在本项目合同签订之日起一个月内，须结合项目的实际技术需求，严格按照国家现行相关法规及标准规定，配齐合格的检测用试块；
（6）场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、暗室、辐射、清洁度等)满足体系要求；
（7）建立安全环境管理及保障措施；
（8）日常工作能满足项目和采购人单位的检测工作要求等。
（9）供应商在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，采购人有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。
（10）供应商在参加本次采购活动前两年内及本项目合同履行期间，如经查实存在下列情形之一的，采购人有权立即单方解除合同，并向同级财政部门报告。由此给采购人造成的实际损失及违约责任的，由中标供应商承担全部责任和经济处罚；
①被认定存在检测造假、出具虚假报告的；
②发生重大质量、安全事故，或存在重大质量、安全事故隐患的；
③因检测质量、安全和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；
④被政府部门通报批评的；
⑤超资质范围检测的；
⑥使用未取得相应资格的人员从事无损检测工作的。
2、服务总体要求：
★（1）按照采购人的检验任务通知要求，中标供应商在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合采购人在现场完成检验项目。本项目以小型检测项目居多(预计单日拍片量低于30张的小型检测项目占比约50%)，供应商应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。对采购人安排的技术指令不得擅自更改,工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无正当理由，中标供应商不得拒绝采购人的工作安排，否则按中标供应商违约处理；中标供应商原则上负责本区域内业务，如遇到突发性任务或其他不可预料等因素影响，采购人有权自行调配，中标供应商应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。（提供承诺书原件加盖供应商电子公章编至投标文件中）
★（2）检测所需的交通和材料等均由中标供应商自行解决；
★（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于供应商自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由中标供应商自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；
★（4）供应商需配置能满足项目技术服务所需的机械设备及工具等，保证试验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及机械设备使用数据无误；
★（5）安全风险防控要求：
①供应商应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，供应商应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；一旦进入检验现场，表示供应商对现场检验检测安全准备工作的认可，因供应商违规、违章作业造成的人身伤害和财产损失，包含但不限于使用单位被检测设备造成损坏、供应商指派的人员遭受人身损害或财产损失、对第三人造成人身损害或财产损失等均由供应商负责，采购人不承担任何责任。（提供承诺书原件加盖供应商电子公章编至投标文件中）
②供应商应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；
③供应商应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，供应商的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；
④中标供应商应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因供应商及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；
（6）人员要求：
①为保证项目的顺利实施，中标供应商需为本项目配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全，工作经验满2年的Ⅱ级、Ⅲ级无损检测人员不得少于项目服务要求，影响项目服务质量。必须为所投项目明确1名项目负责人、1名技术负责人和1名安全管理人员，所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求；
②供应商为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换；
③若出现工作人员临时无法正常工作，供应商应在报经采购人同意后，在24小时之内派遣经采购人认可的替代人员；
★④在服务期内，供应商需提供全天24小时工作响应,供应商需具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等。
★⑤进行相关登高作业的人员均需具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（作业类别：高处作业），持证上岗；
★⑥本项目所涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗；
★⑦供应商拟投入本项目的专职无损检测人员总数不得少于15人(含)，且应组建常驻服务区域的专职服务团队。合同签订后，供应商必须向采购人提交“专职服务人员备案清单”及配套证明材料(包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、职业健康体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件)进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作。
★（7）拟投入的仪器设备要求：
拟投入的仪器设备需符合TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》中的设备要求及相关行业标准、法律法规规定的要求，其中数量及种类如下：
射线检测装置不少于4台；数字式超声探伤仪不少于3台；磁粉检测仪不少于3台。
★（8）供应商需具有超声试块CSK-ⅡA-1、CSK-ⅡA-2,GS-1,GS-2,GS-3,GS-4、RB-C-1、RB-L-1、CSK-IA（提供有效的检定证书或校准证书或出厂合格证，自有购置发票。证明材料与投标供应商名称不一致或证明材料不清晰或不明确或不符合要求者不予认可。如因供应商更名原因造成证明材料与供应商名称不一致，需提供有效更名材料。）
（9）供应商应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；
（10）本项目履行过程中产生的全部检测原始数据、底片数字化扫描图像、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归采购人独家所有，供应商不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的；
★（11）中标供应商必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标供应商在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为违约，一切不利后果由中标供应商负责。采购人有权立即单方解除合同，中标供应商应向采购人支付合同总预算额度30%的违约金。若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失(包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，采购人有权要求供应商赔偿超出违约金部分的损失。
（12）本项目服务期限内，如供应商丧失检验检测资质(包括采购人需要供应商提供检验检测服务期间，供应商暂时性无检验检测资质)，采购人有权解除本合同，且不承担任何违约责任。
（13）本项目服务期间，中标供应商无正当理由拒绝采购人安排的检测任务、或拒绝配合采购人业务调配的，每发生一次采购人有权扣减本次结算费用的3%，且采购人有权要求其继续履行；累计发生两次（含）以上的，采购人有权解除本项目合同。
3、服务技术要求：
★（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足采购人需求时，应及时告知采购人并重新编制检测工艺；
（2）检测中，对于现场无法完成检测的情况及时告知采购人，并按要求进行补充检测；
（3）供应商应确保检测全过程质量受控。检测形成的原始记录（含底片数字化扫描图像等）的质量合格率达到100%（对不合格的应及时重测）。检测报告结论的正确率达到100%；
★（4）检测中，严格执行环境安全管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证试验检测工作的正常开展；
（5）检测结果，原则上需要在检测工作完成后的12个小时内以纸质或电子版形式向采购人提交初步检测结论，检测报告需在检测工作完成后20个工作日内提交给采购人，如遇检测发现重大缺陷、重复检测、资料复核等特殊情形，无法按期提交的，供应商须在原约定交付时限届满前向采购人提交书面延期申请说明，明确延期事由、预计延期期限及交付节点，未经采购人书面同意不得擅自延期；
（6）供应商应具备健全的检测管理制度，检测工艺文件、检测工艺验证记录、检测记录和报告应符合承压设备无损检测（NB/T 47013）的相关要求相关要求；
（7）严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录和原始记录，做到所有试验检测数据都可追溯；
★（8）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，供应商对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于射线底片及底片数字化扫描图像、原始记录、检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。
★（9）工作完成后，供应商应将所有纸质资料进行数字化处理，射线底片应按GB/T 26141.2-2010 DS级的要求进行扫描（保存格式为DICONDE），连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在投标报价中，采购人不再支付任何额外的费用；
4、考核要求：
（1）采购人会对供应商进行工作抽查，根据抽查结果，对供应商工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现供应商存在弄虚作假等严重问题立即中止合同，因工期延误等产生损失的，由中标供应商承担全部责任和经济处罚；
（2）根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，采购人将开具《无损检测委托单》。中标供应商必须按要求完成相应服务工作，接受采购人的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费。
[bookmark: _Toc7281][bookmark: _Toc207735231]（第二部分：商务部分要求）
[bookmark: _Hlk208914288]★三、商务要求：
1、服务期限：自2027年1月1日起至2028年12月31日。合同一年一签(以自然年进行划分，即12月31日)，如第二年预算落实且符合采购人检查考核要求，本合同可续签一年。各项任务自合同签订并得到采购人书面通知开始，必须至项目规定的所有工作完成止。
2、合同履行期间合同签订的优惠率不变，且合同期内总结算费用不得突破预算额度。合同签订后，每项任务在得到采购人通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止；
[bookmark: _Toc10273][bookmark: _Toc20321]3、实施地点：泰州市内为主，具体以采购人指定地点为准
4、为保证价格的统一性及避免不平衡报价,供应商报价时报取统一的投标优惠率，否则作无效投标处理。并且该投标优惠率适用于每项服务项目，所报投标优惠率最多保留两位小数。
5、交付要求
中标供应商根据采购人提供的检测工作量、检测工期，拟派满足合同要求的人员赴现场开展检测工作。中标供应商应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。供应商迟延交付的，每逾期一日按该批次服务费用的千分之五向采购人支付违约金，若因中标供应商迟延交付给采购人造成的损失超出前述违约金金额的，中标供应商还应赔偿超出部分的全部损失。采购人有权在支付费用时直接扣除。中标供应商逾期交付达2天，视为中标供应商拒绝交付、不能交付或不能完成合同，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标供应商时生效，解除合同造成的损失全部由中标供应商承担。
6、 项目验收：
采购人外委控制责任人在外委项目完成后，根据江苏省特检院《程序文件》工作外委控制程序，填写JSTJ-ZLJL-12-02“外委工作质量验收表”对供应商工作进行验收，部门负责人（项目负责人）审核确认。
7、结算方式：
[bookmark: _Hlk207660804]（1）供应商以单价最高限价为计算基础，报单价优惠率；
（2）本项目按固定单价结算。最终服务费=基准价（单项限价）×（1-中标优惠率）×经采购人核实过的实际数量。(如:供应商在投标时的优惠率为20%，单价限价为1000元，则结算价格为:1000元×（1-20%）×经采购人核实过的实际数量。)
（3）因供应商自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费；
[bookmark: _Hlk207663047]（4）服务费按实结算,按检验进度付款。付款前，中标供应商须取得经采购人确认的完工证明材料，并提供发票、付款申请单、工作量结算清单等付款所需资料，采购人在收到上述资料并核对无误后，支付相应款项，若因中标供应商延迟提供上述资料导致采购人不能按时付款，则相关责任由中标供应商承担；
（5）在服务期内，中标供应商根据完成实际工作量进行结算，合同期内结算总金额不得超过预算金额，如经核算有超出预算金额的部分，采购人有权不予支付，但不免除供应商在服务期限内合同履行的义务。中标供应商不得就超出部分向采购人主张或提出异议，否则采购人有权向中标供应商主张服务总费用5%的违约金；
[bookmark: _Hlk207661893]8、本项目不组织现场勘察，供应商在报价时须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，供应商的报价中需包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、外协费用、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、安全防护产品购置费、管理费、办公费、差旅费、交通及其风险费、保险费、税费、利润、各类规费、各种风险及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在中标供应商的投标报价之中，供应商应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，并且并不因此而影响交付采购人服务的时间，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由；
9、对政府有政策性减免要求的服务单位，供应商计费金额应按政府要求减免比例实行减免。供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务单价将包定，一律不予调整。
10、廉政要求：
（1）供应商及其相关工作人员应遵守法律法规和国家准则；恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本职业道德，保持应有的独立性。
（2）供应商及其相关工作人员与项目有利害关系的，应事先声明，实行回避。
（3）供应商应独立、客观、公正地完成受托项目的检测服务工作，并对工作的真实性、准确性、合法性负责，不得将受托项目转包或分包。
（4）供应商及其相关工作人员不得单方面与被检测单位及人员交流与检测有关的事项，不得擅自向被检测单位透露通讯、联络信息，不得从被检测单位中获悉的联络信息直接或间接与被检测单位联系或私下交易，否则按违约等相关规定处理，扣减应付报酬，直至追究法律责任。
（5）采购人对受托供应商违反规定发生违纪行为，检测结果出现严重差错或故意提供不实、虚假结果的情形，依法追究其法律责任。
（6）供应商不得提供虚假材料、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假信息，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚。
[bookmark: _Toc12731]四、其他要求
1、制定无损检测技术服务方案：
供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订无损检测技术服务方案，包括但不限于技术路线阐述、整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证、技术能力保障等；应严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定；
2、制定安全管理制度方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制订针对无损检测工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面制定的现场安全管理制度管理方案。严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；以确保安全生产零事故，保障人员、设备和环境安全。 
3、制定人员组织管理方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制订人员组织管理和保障方案，包括配备具有相应资质和经验的全职服务人员（包括项目负责人、技术负责人、安全管理人员、质量负责人、其他技术人员和检测人员等），确保人员资质合法合规，管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全，具备解决疑难问题的技术能力，保障本项目的顺利实施。
4、制定服务承诺及服务质量保障方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制订服务承诺及服务质量保障方案。方案应包括但不限于各项服务承诺及检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面，服务承诺切合实际，措施具体得当，保障本项目的顺利实施。
5、制定设备配置及相关保障方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制定设备配置及相关保障方案，包括但不限于设备配备情况、设备管理方案等），确保确保检测设备性能稳定、精度达标，满足各类检测工作合规性要求，防范设备故障导致的检测失效、安全隐患及效率低下等措施，保障本项目的顺利实施。
6、制定重点难点分析及对策方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制订重点难点分析及对策方案，包括但不限于检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案、高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保本项目在复杂环境下的顺利实施。
 7、制定应急预案方案：
供应商根据采购文件要求及本项目特点，制订应急预案方案，包括但不限于应急组织架构、各类风险的应急预案、应急响应、应急保障等，预案应做到明确分工，责任到人，事前管控，减少突发，确保处置到位，闭环管理。
8、供应商应为本项目投入自有设备，以确保在项目实施过程中，设备性能稳定、精度达标，能够应对多作业面同时开工的需求，并随时接受采购人对原始检测数据的溯源抽查，保障本项目的顺利实施。供应商需为本项目配备相应的射线检测装置、数字式超声探伤仪、磁粉检测仪。
9、为了保证检测结果的权威性、准确性及多手段检测、复核的专业深度，供应商应为本项目配备专职的技术服务团队，以确保检测团队资质涵盖本项目所有技术范畴，并具备解决复杂缺陷判定的能力；供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员需具有RT、UT、MT、PT，Ⅱ及Ⅲ级以上中华人民共和国特种设备检验检测人员证及执业注册证。
10、供应商应具备处理类似本项目的成熟管理经验及技术储备，供应商自2023年1月1日（以合同签订为准）以来具备类似本项目的无损检测业绩（射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT或渗透检测PT）。
11、为了实现检测流程本地化与危废合规处置，供应商应具备本地化服务能力：供应商可在泰州市内配备暗室（含危废处理能力,危废物应委托有资质的专业单位处置，并签订处置合同）、评片区等固定服务场地，以确保检测工作高效、危废管理合规、服务响应迅速；
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第五章  合同主要条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: 合同编号]
服务合同



合同编号：

项目名称:江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委项目
委托方(甲方)：江苏省特种设备安全监督检验研究院

服务方(乙方)：  
          


签订日期:             年     月     日
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 采购编号：

委托方（以下简称甲方）：江苏省特种设备安全监督检验研究院
服务方（以下简称乙方）： 
[bookmark: _Toc956]一、说明：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及本院行政、业务、财务、采购、科研、人事等管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省特检院泰州分院无损检测工作外委项目（项目编号：JSZC-320000-SNZX-C2026-0196）及有关事项，签订本协议。
[bookmark: _Toc30703]二、合同条款：
1、合同由甲乙双方签订，并依据       号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意提供以下内容服务：
	包号
	服务范围
	检测方法
	项目明细
	计费单位
	基准价（单价限价）（元）

	






1


	


泰兴市、兴化市等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






2

	

泰兴市、靖江市、医药高新区（高港区）、海陵区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41

	






3

	


泰兴市、姜堰区等地区的无损检测服务
	射线检测（RT）
	X射线拍片
	张
	40

	
	
	超声波检测（UT）
	焊缝
	米
	24

	
	
	
	钢板
	平方米
	18

	
	
	磁粉检测（MT）
	焊缝（非荧光）
	米
	20

	
	
	
	钢板（非荧光）
	平方米
	28

	
	
	
	焊缝（荧光）
	米
	31

	
	
	
	钢板（荧光）
	平方米
	36

	
	
	渗透检测（PT）
	焊缝
	米
	32

	
	
	
	接管外径＜50mm
	个
	8

	
	
	
	50mm≤接管外径＜100mm
	个
	14

	
	
	
	100mm≤接管外径＜150mm
	个
	16

	
	
	
	150mm≤接管外径＜200mm
	个
	25

	
	
	
	200mm≤接管外径＜300mm
	个
	33

	
	
	
	接管外径≥300mm
	个
	41



乙方根据甲方项目需要，指派称职的人员，前往指定地点，以完成相应的项目甲方指定的无损检测工作。
2、服务费支付：
乙方成交优惠率：          %（以基准价（单项限价）为计算基础）；
（1）承包方式：固定单价合同。 
（2）付款方式：
[bookmark: _Hlk207660874]1）本项目按固定单价结算。最终服务费=基准价（单项限价）×（1-成交优惠率）×甲方核实过的实际数量。因乙方自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费；
2）支付时按实结算，按检验进度付款。付款前，乙方须取得甲方确认的完工证明材料，并提供发票、付款申请单、工作量结算清单等付款所需资料，甲方在收到上述资料并核对无误后，支付相应款项，若因乙方延迟提供上述资料导致甲方不能按时付款，则相关责任由乙方承担；
3）在服务期内，乙方根据完成实际工作量进行结算，合同履行期间合同签订的优惠率不变，合同期内结算总金额不得超过预算金额，如经核算有超出预算金额的部分，甲方有权不予支付，但不免除乙方在服务期限内合同履行的义务。乙方不得就超出部分向甲方主张或提出异议，否则甲方有权向乙方主张服务总费用5%的违约金；
4）乙方的报价中需包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、外协费用、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、安全防护产品购置费、管理费、办公费、差旅费、交通及其风险费、保险费、税费、利润、各类规费、各种风险及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在乙方的投标报价之中，乙方应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，并且并不因此而影响交付甲方服务的时间，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由；
3、合同履行期限：本合同履行期限（服务期）：自    年    月    日起至    年    月    日。
合同签订后，每项任务在得到甲方通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。
4、履约地点：
（1）履约地点：泰州市内为主，具体以甲方指定地点为准
（2）甲方负责人：           联系电话：            
（3）乙方负责人：           联系电话：            
5、 服务的提供应符合下列标准或规范并据此验收：采购及投标文件、国家的相关标准、行业技术标准、符合项目技术方案及甲方项目负责人指定的技术要求、符合被服务方的各项管理规定。
6、质量安全要求
乙方根据《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合特种设备安全技术规范、国家的相关标准、行业技术标准、项目技术方案及甲方项目负责人指定的技术要求以及被服务方的各项管理规定：
（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；
（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；
（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；
（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；
（5）在本项目合同签订之日起一个月内，须结合项目的实际技术需求，严格按照国家现行相关法规及标准规定，配齐合格的检测用试块；
（6）场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、暗室、辐射、清洁度等)满足体系要求；
（7）建立安全环境管理及保障措施；
（8）日常工作能满足项目和甲方单位的检测工作要求等。
（9）乙方在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，甲方有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。
（10）乙方在参加本次采购活动前两年内及本项目合同履行期间，如经查实存在下列情形之一的，甲方有权立即单方解除合同，并向同级财政部门报告。由此给甲方造成的实际损失及违约责任的，由乙方承担全部责任和经济处罚；
①被认定存在检测造假、出具虚假报告的；
②发生重大质量、安全事故，或存在重大质量、安全事故隐患的；
③因检测质量、安全和诚信原因被政府、行业列入黑名单的；
④被政府部门通报批评的；
⑤超资质范围检测的；
⑥使用未取得相应资格的人员从事无损检测工作的。
[bookmark: _Toc31746]三、双方的权利义务
[bookmark: _Toc16178]1、甲方的权利义务：
（1）现场提供必要的协助；
（2）按照合同约定及时支付相关费用；
（3）监督乙方合同履约情况，对于乙方执行本合同不力或者违约情况进行判定。乙方出现本合同约定的违约情形，或经甲方书面指出并给予合理整改期后，其交付的工作成果仍不符合甲方书面委托单中明确的技术与质量要求，且该等不符合对检测目的的实现构成实质性影响的，甲方有权采取经济处罚措施并有权单方解除合同，扣除未履行部分或履行不合格部分的服务费。甲方解除合同后，对于乙方已完成但经甲方验收不合格的服务工作，有权不予支付对应费用；对于已支付的不合格服务费用，有权要求乙方全额返还。
（4）若在服务过程中发现乙方在质量、安全、进度、文明实施中某一方面存在具体、可验证的违约事实，且该事实已达到合同约定的违约标准或行业公认的严重程度时，经甲方书面通知限期整改后仍未改善的，甲方有权要求乙方更换人员或终止合同。
（5）对乙方的检测工作进行现场监督并填写工作质量审核表，进行评估。
（6）甲方有权对中标后擅自转包或分包的乙方终止承包合同。
（7）乙方未按照甲方要求指派人员开展检测工作或者指派人员不符合要求的，且未在甲方要求期限内更换为合格人员的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方的违约责任。
（8）甲方应当按照行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）及时对采购标的进行验收。
（9）甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。
2、乙方的权利义务：
（1）乙方根据甲方提供的工作量、工期，派满足合同要求的人员赴现场开展检测工作。乙方应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。乙方迟延交付的，每逾期一日按该批次服务费用的千分之五向甲方支付违约金，若因乙方迟延交付给甲方造成的损失超出前述违约金金额的，乙方还应赔偿超出部分的全部损失。甲方有权在支付费用时直接扣除。乙方逾期交付达2天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的损失全部由乙方承担。
（2）参与本项目的各类人员应符合国家相关法律、法规的劳动用工要求；同时乙方人员应相对固定，在服务期内不应有大量人事变动以致影响向甲方提供的服务质量。
若乙方需要更换项目核心人员，应提前5个工作日向甲方书面申请，经甲方审核同意后方可更换，且更换人员的资质能力不得低于原人员水平；未经甲方同意擅自更换核心人员的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同。
（3）乙方自行采购服务所需的各种耗材。用于检测工作的仪器设备、计量器具、标准物质等必须按照国家有关要求进行量值溯源或检定、校准。
（4）服务过程发现问题乙方负责人应向甲方项目负责人书面说明情况。乙方不得擅自处理或隐瞒发现的问题，因乙方隐瞒问题造成的全部损失由乙方承担。
（5）乙方服务人员在检测工作中应严格执行相关的技术标准与操作规程，并对检测工作结果的完整性、正确性负责。
（6）对甲方和受检单位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，乙方不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，为甲方绝对保密任何有关甲方和受检单位的资料，不得泄露检测工作所服务的企业单位的任何商业机密，不得将相关数据私自泄露。甲方不承担本项目实施过程中的任何因乙方泄密造成的责任及经济赔偿。本合同终止或解除后，乙方应立即向甲方返还全部保密资料，不得留存任何纸质副本或电子备份，确需留存备份的必须经甲方书面同意。经甲方同意留存的备份仅可用于本合同项下必要的整改工作，不得用于任何其他用途。
（7）在项目工作期间，乙方应对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。
（8）乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务，甲方有权解除本合同。甲方已支付的服务费中，双方约定将不超过合同总金额20%的部分作为定金，乙方应双倍返还该部分定金，剩余已支付款项乙方应全额退还甲方。甲方在未支付价款前解除合同的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。
[bookmark: auto_fouce_29]（9）乙方履行义务存在重大不符合合同约定，且该等不符合属于对工作结果准确性、可靠性或项目整体进度造成重大影响的情形时，应无偿整改直至符合要求。整改后仍不符合的，甲方有权拒绝支付对应服务费用，并有权扣减该不合格服务部分结算费用的5%作为违约金。
（10）乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入检测现场后的保管，由乙方负责；乙方在检测现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
（11）本项目实施过程中，凡因乙方原因（包括但不限于检测工作质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失（该等间接损失应为在合同订立时乙方可预见的、因乙方违约必然造成的损失）以及甲方为处理此事由所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用。
甲方有权从应付乙方的服务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若甲方因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，甲方先行支付后有权向乙方全额追偿，追偿范围包含甲方为此支出的所有成本。
[bookmark: OLE_LINK33]（12）乙方要严格按照技术规范、项目整体检验方案开展检测工作任务及本合同项下工作任务，不得弄虚作假，一经发现，甲方有权解除本服务合同。
（13）本合同履行期间，乙方不得以甲方名义对外进行书面或口头承诺，不得以甲方名义对外签署协议，不得以与甲方存在合同关系对外进行宣传。
（14）本合同履行期间，乙方无正当理由拒绝甲方安排的检测任务、或拒绝配合甲方业务调配的，每发生一次甲方有权扣减本次结算费用的3%，且甲方有权要求其继续履行；累计发生两次（含）以上的，甲方有权解除本合同。
（15）乙方应按照国家和甲方的操作规范执行并做好完整的工作记录。
（16）乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
（17）乙方应自行承担项目实施一切有关费用。
（18）国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
四、服务要求
1、 服务总体要求：
（1）按照甲方的检验任务通知要求，乙方在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合甲方在现场完成检验项目。本项目以小型检测项目居多(预计单日拍片量低于30张的小型检测项目占比约50%)，乙方应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。对甲方安排的技术指令不得擅自更改,工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无正当理由，乙方不得拒绝甲方的工作安排，否则按乙方违约处理；乙方原则上负责本区域内业务，如遇到突发性任务或其他不可预料等因素影响，甲方有权自行调配，乙方应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。
（2）检测所需的交通和材料等均由乙方自行解决；供应商配置能满足项目技术服务所需的检测设备及工具，自行采购检测所需的各种耗材，用于检验检测工作的仪器设备、计量器具、标准物质等必须按照国家有关要求进行量值溯源或检定、校准，投入使用前均测试保证正常使用数据无误。
（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于乙方自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由乙方自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；
（4）乙方需配置能满足项目技术服务所需的机械设备及工具等，保证试验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及机械设备使用数据无误；
（5）安全风险防控要求：
①乙方应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，乙方应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；一旦进入检验现场，表示乙方对现场检验检测安全准备工作的认可，因乙方违规、违章作业造成的人身伤害和财产损失，包含但不限于使用单位被检测设备造成损坏、乙方指派的人员遭受人身损害或财产损失、对第三人造成人身损害或财产损失等均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
②乙方应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和甲方的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；
③乙方应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，乙方的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；
④乙方应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因乙方及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担一切经济和法律责任，并保证甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；
（6）乙方应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经甲方书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；
（7）本项目履行过程中产生的全部检测原始数据、底片数字化扫描图像、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归甲方独家所有，乙方不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的；
（8）乙方必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为违约，一切不利后果由乙方负责。甲方有权立即单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总预算额度30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（9）本项目服务期限内，如乙方丧失检验检测资质(包括甲方需要乙方提供检验检测服务期间，乙方暂时性无检验检测资质)，甲方有权解除本合同，且不承担任何违约责任。
2、服务技术要求：
（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足甲方需求时，应及时告知甲方并重新编制检测工艺；
（2）检测中，对于现场无法完成检测的情况及时告知甲方，并按要求进行补充检测；
（3）乙方应确保检测全过程质量受控。检测形成的原始记录（含底片数字化扫描图像等）的质量合格率达到100%（对不合格的应及时重测）。检测报告结论的正确率达到100%；
（4）检测中，严格执行环境安全管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证试验检测工作的正常开展；
（5）检测结果，原则上需要在检测工作完成后的12个小时内以纸质或电子版形式向采购人提交初步检测结论，检测报告需在检测工作完成后20个工作日内提交给采购人，如遇检测发现重大缺陷、重复检测、资料复核等特殊情形，无法按期提交的，乙方须在原约定交付时限届满前向甲方提交书面延期申请说明，明确延期事由、预计延期期限及交付节点，未经甲方书面同意不得擅自延期；
（6）供应商应具备健全的检测管理制度，检测工艺文件、检测工艺验证记录、检测记录和报告应符合承压设备无损检测（NB/T 47013）的相关要求相关要求；
（7）严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录和原始记录，做到所有试验检测数据都可追溯；
（8）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，乙方对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于射线底片、数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得甲方书面同意，必要时应无偿移交甲方存档。
（9）工作完成后，乙方应将所有纸质资料进行数字化处理，射线底片应按GB/T 26141.2-2010 DS级的要求进行扫描（保存格式为DICONDE），连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在投标报价中，甲方不再支付任何额外的费用；
（10）人员要求：
①为保证项目的顺利实施，需为本项目配备的相应的全职服务人员，进行相关登高作业的人员均需具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（作业类别：高处作业）,涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗，所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求。
②乙方为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经甲方同意后方可更换。若出现工作人员临时无法正常工作，乙方应在报经甲方同意后，在24小时之内派遣经甲方认可的替代人员。
③在服务期内，乙方需需提供全程24小时响应,乙方需具备支持多个检测任务不同地点、同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等。
（11）拟投入的仪器设备要求：拟投入的仪器设备需符合采购文件、投标文件及其他相关设备要求。
3、交付和验收要求：
（1）乙方应当按照合同签订要求，并根据采购文件及乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件等要求完成服务事项。
（2）甲方外委控制责任人在外委项目完成后，根据江苏省特检院《程序文件》工作外委控制程序，填写JSTJ-ZLJL-12-02"外委工作质量验收表"对乙方工作进行验收，部门负责人（项目负责人）审核确认；
（3）验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方有权要求乙方在甲方指定期限内无偿整改，整改后仍不合格的，甲方有权按照合同约定解除合同或追究乙方违约责任；
（4）同一服务内容的整改次数不得超过2次，超出2次仍未达到验收标准的，甲方有权拒绝接收该部分服务
4、考核要求：
（1）甲方会对乙方进行工作抽查，根据抽查结果，对乙方工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现乙方存在弄虚作假等严重问题立即中止合同，因工期延误等产生损失的，由乙方承担全部责任和经济处罚；
[bookmark: OLE_LINK5]（2）根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，甲方将开具《无损检测委托单》。乙方必须按要求完成相应服务工作，接受甲方的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费。
[bookmark: _Toc29469]五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵条款：
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
[bookmark: _Toc23516]六、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
[bookmark: _Toc23885]七、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
[bookmark: _Toc2654]八、合同权利义务的转让条款
1、乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行,也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方；
2、如乙方有转包和未经甲方书面同意的擅自分包行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总预算额度30%的违约金，以及要求乙方承担由此造成的全部损失。
[bookmark: _Toc429]九、争议的解决
1、合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
[bookmark: _Toc10285]十、 诚实信用和廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方及其工作人员应当遵守廉洁原则，不得向本院工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向本院工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为本院工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，本院有权无条件解除本合同。
[bookmark: _Toc14232]十一、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
[bookmark: _Toc18438]十二、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知本院，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
[bookmark: _Toc17502]十三、其他
1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。
2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
3、采购文件、中标（成交）通知书、乙方的投标文件及承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、中标（成交）通知书、乙方的投标文件及承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。
	甲方（盖章）：
单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：
签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
签订日期：  年  月  日



第 31 页 共 53 页




[bookmark: _Toc6660]第六章  投标文件格式
（投标人应根据招标文件相关内容提供证明材料，并在制作电子投标文件时做好相关关联索引工作，因关联索引错误或未做关联导致的不利后果由投标人自行承担。）





投  标  文  件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖电子公章）   
日期：



[bookmark: _Toc405408732][bookmark: _Toc489655320]

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明
二、法定代表人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、技术条款偏离表
六、商务条款偏离表
七、拟参与本项目人员一览表
八、供应商类似业绩情况表
九、拟投入的仪器设备
十、投标需要的其他证明文件及材料（若有)


附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、节能产品认证文件
附件七、环境标志产品认证文件











一、投标申请及声明
投标申请及声明
致：江苏省特种设备安全监督检验研究院
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我方投标报价为（小写）     元人民币，（大写）人民币     ；其中，小、微型企业的报价为（小写）     元人民币，（大写）人民币     ，合同履行期限      。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
13.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

二、法定代表人授权书
法定代表人授权委托书

江苏省特种设备安全监督检验研究院：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。


法定代表人签字或盖章：
授权委托人签字：
投标人名称（加盖CA电子公章）
日        期：年    月    日



法定代表人身份证复印件：
授权委托人身份证复印件：









三、开标一览表格式
开标一览表（优惠率）

投标人全称（CA公章）： 供应商名称 
项目名称：项目名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号 

	投标优惠率

	小写：                            （%）



年    月   日 
 
 
 
开标一览表填写说明：
投标优惠率的计算方法：供应商须以优惠率（0%-100%）形式进行报价，计算公式为：结算价=基准价×（1–中标优惠率）；计算示例：如基准价为100元，中标优惠率为10%，则实际结算价为100元×（1–10%）=90元。

[bookmark: _Toc120614284]

四、分项报价表


分项报价表
	项目名称：
	项目编号：    

	序号
	名称
	主要内容
	优惠率
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
 
	 
	 
	 


说明：
1、为保证价格的统一性及避免不平衡报价,供应商报价时报取统一的响应优惠率，否则作无效投标处理。并且该投标优惠率适用于每项服务项目，所报投标优惠率最多保留两位小数。
2、请供应商综合考虑后进行报价，所报优惠率为在单价限价基础上的优惠率。(如:供应商在投标时的优惠率为20%，单价限价为1000元，则结算价格为:1000元×（1-20%）×经采购人核实过的实际数量。)
3、分项报价表中优惠率应与开标一览表中保持一致。
 
供应商名称：                               （加盖CA电子公章）
 


五、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第一部分：技术部分要求）”中的相关要求进行响应。



六、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第二部分：商务部分要求）”中的相关要求进行响应。
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七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表
(1)RT证书人员列表
项目名称：         项目编号：             
    
	类别
	序号
	姓名
	证书等级
	身份证号码

	RT
	1
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商名称：             （加盖CA电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
(2)UT证书人员列表

项目名称：         项目编号：             
    
	类别
	序号
	姓名
	证书等级
	身份证号码

	UT
	1
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商名称：             （加盖CA电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

(3)MT证书人员列表
项目名称：         项目编号：
	类别
	序号
	姓名
	证书等级
	身份证号码

	MT
	1
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商名称：             （加盖CA电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

(4)PT证书人员列表
项目名称：         项目编号：
	类别
	序号
	姓名
	证书等级
	身份证号码

	PT
	1
	
	
	

	
	……
	
	
	



供应商名称：             （加盖CA电子公章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、请供应商根据本格式要求如实填写，并附证明材料（如需）。
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八、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：
日    期：   年   月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请供应商根据本格式要求如实填写，并附证明材料（如需）。

[bookmark: _Toc10370]九：拟投入的仪器设备

拟投入的仪器设备情况表
	序号
	设备名称
	数量

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



供应商名称：             （加盖CA电子公章）
说明：
1、 如果行数不够，请自行增加。
2、请供应商根据本格式要求如实填写，并附证明材料（如需）。






十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）



附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日　　　　　期：          年     月    日
注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
注4：依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号 ）：
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
江苏省特种设备安全监督检验研究院：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人（加盖CA电子公章）：
日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
江苏省特种设备安全监督检验研究院：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

                                     声明人：（加盖CA电子公章）
日期：年月日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）



附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、节能产品认证文件
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



附件七、环境标志产品认证文件
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
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