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[bookmark: _Toc6648]第一章 投标邀请
受江苏里下河地区农业科学研究所的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目（JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目 JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月1日下午2：30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号
2.项目名称：江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	310


4.最高限价：	
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	310


5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：详见招标文件第四章。 
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7法律、行政法规规定的其他条件；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求：
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


（三）其它资格条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：“江苏政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年12月1日下午2：30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.本次招标不收取投标保证金。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的更正公告。
4.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
8.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
9.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：江苏里下河地区农业科学研究所
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市扬子江北路568号
联系人： 张先生
联系方式：17712281718
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市翠岗路48号
联系人：赵凌云、阮玉婷
联系方式：0514-82129116
[bookmark: _Toc55204178]
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[bookmark: _Toc17642][bookmark: _Toc10032]第二章 投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次招标采购不收取标书工本费。
4.3本次采购预算中已包含参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准计取的代理服务费，投标报价应包含代理服务费，由中标人支付给代理机构。
（1）本项目代理服务费以中标价为计算基础，按差额定率累进法计算；
（2）代理服务费以人民币支付；
（3）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
    开户账号：1108020819100000612
4.3本次招标采购专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知	
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言、度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）实质性响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）投标分项报价表 
（6）技术要求响应及偏离表 
（7）商务要求响应及偏离表 
（8）供货一览表
（9）其他证明文件
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。
10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料；
13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]四、投标文件的递交
17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评标委员会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标供应商
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.6不符合法律、法规的规定的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.其他
33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc18427][bookmark: _Toc20434][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc12506]政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目
项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号  
甲方：（买方）江苏里下河地区农业科学研究所
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司                项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金
七、转包或分包
7.1本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计算）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：本项目工期为自合同签订之日起30 个日历天(含智能化减损种子输送加工线设备的供货､安装､调试及配套基础设施建设施工等),安装调试完成后进入为期3 个自然月的试运行｡
9.2 交付方式：甲方指定地点交货，并完成安装、调试。
9.3交付地点：甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方由此造成的一切损失。
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
本项目为高邮市制种大县子项目，实行财政报帐制，签订合同后付30%预付款，投标人需在安装调试到位，经由业主方、施工方及主管部门现场验收完成后付至合同款70%，剩余30%需等整体项目验收完成后拨付。
注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。
②甲方按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对乙方设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除乙方在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。
③质保期内，因乙方原因导致设备或项目出现质量问题的，乙方应按本合同约定履行维修、更换等义务；给甲方造成损失的，乙方仍应承担相应赔偿责任。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收后正常运行3个月后无异常情况，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责按照甲方要求进行安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成安装调试，经院方组织验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。  
	
甲方：
	
乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：   年    月    日  
	日期：   年    月    日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc12248][bookmark: _Toc319408306]注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“实质性响应对照表”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性：货物类
核心产品：
	采购
包号
	货物名称

	1
	光电色选机


进口产品投标：
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目
	工业



5.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，填写《实质性响应对照表》。
6.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《技术要求响应及偏离表》
7.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《商务要求响应及偏离表》
[bookmark: _Toc55204181]8.投标人所投产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，中标人在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
一、项目清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	配置参数

	一、种子加工线主机设备部分
	
	
	

	1
	除芒机
	1
	台
	1.设备功率10-11kw；
2.内部定速齿轮圆扁结合结构；
3.打杆角度可调 控制脱芒力度；                 
4.水稻产量≥10t/h；
5.螺旋打杆式结构，打杆锰钢材质，揉性脱芒原理。

	2
	组合式清理筛
	1
	台
	1.设备功率3.5-4kw； 
2.设备风量≥195m³/min；
▲3.筛网≥8层，筛网面积≥24m³；
4.设备内部物料的主要接触面采用聚氨酯防护层；
5.垂直风道对物料的进料口和出料口有吸风作用；
6.筛箱吊杆材质为高分子尼龙材质；
7.设备配有筛箱平面旋转状态检测器可实现报警停机功能； 
▲8.设备整体全封闭设计结构无粉尘外溢。

	3
	比重式精选机
	1
	台
	1.设备功率25-27kw;
2.振幅14mm;
3.筛面带变频调速，振动频率280~900次/分钟；
4.风量≥45000m³/h；
5.横向倾角： 0～6°纵向倾角：0～10°；
6.选种台面积≥7.7m²；                          
▲7.比重台面采用铝合金材质，自带检修翻转功能。

	4
	谷糙分离筛
	1
	台
	1.设备功率2-2.5Kw；
2.筛面尺寸≥1000x1200mm，筛层数量≥14层；
3.纵向倾角:7º 横向倾角：14～18º；
4.振幅(mm)：22；
5.主轴转速（r/min)：258；                     
6.清理水稻产量≥10t/h；
7.冷轧板材质的鱼鳞凸点分离板，分离稻种和稻芒、枝梗等杂质；
▲8.设备自带智能自动启停调节控制装置。

	5
	光电色选机
	1
	台
	▲1.规格：≥10块板，每块板配备≥60个喷射阀执行剔除单元；
2.定制高清低畸变镜头 焦距50mm 光圈2.0 工作波段 400nm-1100nm 畸变小于0.015% 分辨率大于1501p/mm 5400像素高分辨率；
3.系统采用触摸屏 1.83GHz处理器 8G 内存；
▲4.线阵CCD 传感器 5400像素高分辨率；
5.前后可见光结合近红外（NIR）；
6.设备系统软件算力78TOPS 运行频率200Mhz;         
7.种子光电色选机，实现种子的穿透和表面分选，可以有效的识别并且剔除水稻种子的红米稻、穗发芽、粉质粒、青粒等;
▲8.设备搭载深度AI学习模块接口，根据物料情况可进行识别模型制作和识别升级。

	6
	包衣机
	1
	台
	1.小麦产量：≥ 10t/h；
2. 药剂适应液剂和乳胶剂；
3. 药剂和种子配比范围 1:25~1:120范围可调；
4. 破损率:＜0.1％；
5. 包衣合格率≥95％；
6. 种药变异系数＜1.5％。

	7
	包装秤
	1
	台
	1.人工套袋自动理袋送入缝包；
▲2.高速双秤结构，无残留设计，包装范围:10~25kg，包装精度±2‰;
▲2.包装速度≥600包/小时;
3.折边非折边可实现一键切换，秤量及四立柱输送系统带有记忆功能。；
4.控制仪表传感器气动元件均采用国际一线品牌包装规格，；
5.预留RS232/485串行口，支持总线协议，可与外围管理系统进行数据通讯。

	8
	码垛系统
	1
	套
	1.码垛机器人垂直多关节4个自由度，一体铸造机身，伺服电机；
2.包装规格10~25kg，码垛速度≥800袋/小时，码垛高度≥8层；
3.输送设备带有推包整形装置，设备采用碳钢材质，表面喷塑耐磨处理；
4.自动化程序编程。

	二、种子加工线配套设备部分
	
	
	

	1
	手动三通
	7
	个
	1.尺寸200mm*200mm；
2.碳钢材质，厚度≥5mm；
3.内部接触物料部分使用耐磨钢板。

	2
	低速斗式提升机
	2
	台
	1.设备功率2.5-3kw 高度10.5-11m；
2.产量小麦≥20t/h 水稻≥10t/h；
3进出料口耐磨处贴玻璃，高分子聚乙烯畚斗， PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机 ；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置 ；
▲5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	3
	原粮仓
	1
	个
	1.仓体尺寸：≥2.4m*2.4m*2m；
2.材质：Q235，厚度≥2mm；
3.配检修口、仓内爬梯、观察视镜。

	4
	料位器
	9
	个
	1.阻旋料位开关；
2.不锈钢叶片

	5
	气手动闸门
	4
	个
	1.尺寸200mm*200mm；
2.材质：Q235, 侧板厚度3mm 插板厚度5mm；
3.带刻度手动开启门；
▲4.闸门带有锁紧和易清洁的功能。

	6
	低速斗式提升机
	4
	台
	1.设备功率2-2.5kw 高度10.5-11m；
2.产量小麦≥15t/h 水稻≥10t/h；
3进出料口耐磨处贴玻璃，高分子聚乙烯畚斗， PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置 ；
▲5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	7
	低速斗式提升机
	1
	台
	1.设备功率2-2.5kw 高度13.5-14m；
2.产量小麦≥15t/h 水稻≥10t/h；
3进出料口耐磨处贴玻璃，高分子聚乙烯畚斗， PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机 ；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置 ；
▲5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	8
	低速斗式提升机
	1
	台
	1.设备功率2-2.5kw 高度12.5-13m；
2.产量小麦≥15t/h 水稻≥10t/h；
3进出料口耐磨处贴玻璃，高分子聚乙烯畚斗， PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机 ；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置 ；
▲5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	9
	缓冲仓
	1
	个
	1.仓体尺寸：≥1.2m*1.2m*1.4m；
2.工厂预制缓冲仓 ，表面油漆静电喷涂；
3.材质：Q235，厚度≥2mm；
4.锥斗贴玻璃，玻璃厚度≥5mm。
5.含观察视镜，手孔盖等。

	10
	比重选吸风罩
	1
	套
	1.比重筛面全罩；
2.工厂预制，表面油漆静电喷涂；
3.材质：Q235，厚度≥1.2mm；
4.内有光源开关。

	11
	皮带输送机
	1
	台
	1.电机功率：≥1.1kw， 长度L=11m；
2.皮带宽≥400mm，厚度≥2.75mm；
3.材质：Q235，侧板采用折弯加工工艺， 厚度≥3mm ；
4.表面盖板密封；
▲5.皮带机进料口带有物料防溅落装置。

	12
	缓冲仓
	3
	个
	1.仓体尺寸1m*1m*1m；
2.工厂预制缓冲仓 ，表面油漆静电喷涂；
3.材质：Q235，厚度≥2mm；
4.锥斗贴玻璃，玻璃厚度≥5mm。
5.含观察视镜，手孔盖等。

	13
	手动闸门
	3
	个
	1.尺寸200mm*200mm；
2.材质：Q235, 侧板厚度3mm 插板厚度5mm；

	14
	低速斗式提升机
	1
	台
	1.设备功率2-2.5kw 高度10.5-11m；
2.产量水稻≥6t/h；
3.进出料口耐磨处贴玻璃，高分子聚乙烯畚斗，PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置；
5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	15
	色选机缓存仓
	1
	个
	1.仓体尺寸约：3.2m*0.8m*1m；
2.材质：Q235，厚度≥2mm，表面油漆镜电喷涂；
3.锥斗贴玻璃； 
4.含观察视镜，手孔盖等。

	16
	缓冲仓
	1
	个
	1.仓体尺寸1.2m*1.2m*1.4m；
2.工厂预制缓冲仓 ，表面油漆静电喷涂；
3.材质：Q235，厚度≥2mm；
4.锥斗贴玻璃，玻璃厚度≥5mm。
5.含观察视镜，手孔盖等。

	17
	气动三通
	1
	个
	1.尺寸200mm*200mm；
2.碳钢材质，厚度≥5mm；
3.内部接触物料部分使用耐磨钢板。

	18
	成品打包仓
	1
	个
	1.筒体尺寸：ø2.4m*2.9m，总高：≥8.0m；锥斗角度：≥45°；
2.材质：Q235，厚度：≥2.5mm；
3.配检修口、仓内爬梯、观察视镜，栏杆等；
4.仓体表面油漆静电喷涂，圆形仓体内部无残留。

	19
	气动闸门
	1
	个
	1.尺寸200mm*200mm；
2.材质：Q235, 侧板厚度3mm 插板厚度5mm；

	20
	皮带输送机改造
	3
	台
	1.TDSF60烘干机出仓皮带输送机进出料口改造和增加；
2.皮带机电控改造：可实现正反转。

	三、加工线除尘系统部分
	
	
	

	1
	刹克龙
	1
	台
	1.碳钢材质工厂预制pt-φ1500型；
2.板材厚度≥1.5mm，内贴5mm玻璃耐磨内衬；
3.带清理口；
4.带支撑架吊耳等。

	2
	关风器
	1
	台
	1.容积：25L；
2.材质：碳钢；
3.耐磨叶片。

	3
	高压脉冲除尘器
	1
	台
	1.布袋数量132筒，布筒高度2.4m，处理风量18500~25600m³/h及以上;
2.材质：碳钢；
3.配卸爆片；
4.采用防油、防水、防静电三防布袋；5.组合筛及前路清理风网。

	4
	离心风机
	1
	台
	1.设备功率20-25kw；
2.机体带减震垫；
3. 风量20000～27000m³/h，风压2003- 4635Pa；
4.组合筛及前路清理风网。

	5
	高压脉冲除尘器
	1
	台
	1.布袋数量350筒，布筒高度2.4m，处理风量38000~56000m³/h;
2.材质：碳钢；
3.配卸爆片；
4.采用防油、防水、防静电三防布袋；
5.比重筛除尘风网使用，双出灰口，带关风器。

	6
	离心风机
	1
	台
	1.动力35-37kw；
2.机体带减震垫；
3.风量34870—48800m³/h；
4.风压1882—2380Pa。

	7
	高压脉冲除尘器
	1
	台
	1.布袋数量78筒，布筒高度2.4m，处理风量14000~16000m³/h及以上;
2.材质：碳钢；
3.配卸爆片；
4.采用防油、防水、防静电三防布袋；
5.后路综合除尘风网使用。

	8
	离心风机
	1
	台
	1.设备功率7.5-8kw；
2.机体带减震垫；
3. 风量14000～16000m³/h，风压2003- 4635Pa；
4.后路综合除尘风网风机。

	9
	除尘风网管道
	3
	套
	1.工厂预制，表面静电喷涂工艺；
2.碳钢材质；
3.材料厚度：D≤400mm 厚1.0mm，400＜D≤600厚1.2mm，D＞600厚1.5mm
4.连接方式：D＜300采用卡箍；D≥300采用法兰连接
5.所有设备和仓体的吸风点及风机进口配手动蝶阀可调节风量。

	10
	灰房
	1
	项
	1.灰房尺寸：4m*4m*4m，有效容积：≥64m³；
2.设置防火门，尺寸（款*高）：≥3m*4m，防止灰尘外溢，且方便铲车进入清理；
3.灰房屋顶能有效的支撑刹克龙、关风器等荷载；4.灰房外立面美观，与厂区颜色搭配，能有效的防止雨水渗漏。

	四、副产品收集系统部分
	
	
	

	1
	螺旋输送机
	4
	台
	1.整体长度L≥4m+13m+13m+8m（各台长度）；
2.材质：碳钢，壳体厚度2.5mm；
3.螺旋叶片直径≥200mm，叶片内厚5mm外厚2.75mm；
4.电机直连驱动，电机功率≥1.1KW； 
5.产量：6吨/小时（副产品）；
▲6.设备带有防物料堆积功能。

	2
	低速斗式提升机
	1
	台
	1.设备功率1.5-1.8kw 高度9.5-10m；
2.产量≥6t/h ；
3. PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机 ；
4.提升机机头设置畚斗带自动张紧装置 ；
5.提升机机尾为弧形自清式，底部带有侧开快速清料装置。

	3
	斗式提升机
	1
	台
	1.设备功率1.5-1.8kw 高度h=7m；
2.产量≥3t/h （轻杂灰）；
3. PVC整芯畚斗带，硬斜齿面减速机 。

	4
	副产品暂存仓
	1
	个
	1.筒体尺寸：ø1.9m*3m，总高：≥5.6m；锥斗角度：≥50°；
2.材质：Q235，厚度：≥2.5mm；
3.配检修口、观察视镜等；
4.仓体表面油漆静电喷涂，圆形仓体内部无残留。

	五、高压供气系统部分
	
	
	

	1
	永磁变频空压机组
	1
	套
	1.永磁变频空压机，空压机功率：55-57kw；
2.产气量≥10.3m³/min ，排气压力：0.7-0.8Mpa；
3.钐钴永磁体，可耐300度高温， 恒温；
4.含配套冷干机，2个1m³储气罐及精密过滤器等。

	2
	气路管件
	1
	套
	材质：气路管件采用304不锈钢材质，适配304不锈钢球阀。

	六、钢平台及非标制作部分
	
	
	

	1
	主物料溜管及管件
	1
	套
	1.材质：高分子耐磨材料或圆形玻璃溜管，壁厚≥5mm；
2.产量小麦≥15t/h；
3.含弯头、缓冲装置及管件等；
4.数量：约120米。

	2
	副产品溜管及管件
	1
	套
	1.材质：不锈钢溜管；
2.管径≥120mm（满足工艺产量需求），壁厚≥1.2mm ；
3.含弯头卡箍等；
4.数量：约90米。

	3
	提升机检修平台
	1
	套
	1.平台面积约110m²，且满足工艺需求；
2.平台主梁及支腿材料：100*100*3mm矩形管；
3.材质：Q235，花纹板厚度≥2mm；
4.含钢踏步楼梯及栏杆（带踢脚板）；
5.含有四个独立提升机检修平台

	4
	主机设备钢平台
	1
	套
	1.平台总面积约140m²，且满足工艺需求,；
2.组合清理筛、比重式精选机设备和谷糙筛设备区域均采用H钢支撑独立平台，碳钢材质；
3.其他区域设备主机立腿使用国标钢材，符合工艺要求；
4.平台面板材料：≥3mm花纹板；
5.含钢踏步楼梯及栏杆（带踢脚板）。

	5
	进出料非标接口
	1
	套
	国标钢材，工厂预制，表面静电喷涂工艺，易磨损处内贴玻璃

	6
	支架、吊挂等
	1
	套
	国标钢材，焊接牢固，打磨平整，不可出现明显幅度晃动

	7
	安装辅耗材
	1
	套
	含螺栓、玻璃胶、密封条、焊条、氧气乙炔等，符合工艺要求

	8
	油漆
	1
	套
	一边底漆，两遍面漆

	七、电气控制部分
	
	
	

	1
	PLC控制系统
	1
	套
	PLC控制系统

	2
	电气控制柜
	1
	套
	MCC控制柜

	3
	电线电缆
	1
	套
	国标材质，铜芯电线电缆。不含进控制柜主电源线

	4
	桥架、线管
	1
	套
	采用镀锌网格开放桥架

	5
	电控安装及辅材
	1
	套
	国标材质


二、技术方案工艺要求
1.技术指标
小麦种子加工进线量：≥15吨/小时，
25kg规格编织袋包装码垛速度：≥800包/小时。
种子净度≥99.5%
车间粉尘浓度＜20 mg/m³
2.工艺要求
1)种子清选加工包装工艺流程
卸粮坑→提升机→原粮仓→除芒机→提升机→组合清理筛→提升机→
比重式精选机→提升机→谷糙筛→提升机→种子光电色选机→提升机→包衣机→
提升机→成品打包仓→高速包装秤→自动输送码垛
↓
皮带机系统→提升机→烘干机机组（注：包衣后的种子可以实现进入烘干车间内烘干机组中任何一台）→皮带机→打包提升机→高速包装秤→自动输送码垛
2）除尘风网工艺工段
风网① 组合清理筛吸风点→风网管道→刹克龙→脉冲除尘器→离心风机
风网② 比重式精选机吸风点→风网管道→脉冲除尘器→离心风机
风网③ 其它部分吸风点→风网管道→脉冲除尘器→离心风机                 
3）副产品收集暂存工段
➀组合清理筛/比重式精选机→螺旋输送机1→螺旋输送机2→斗式提升机→副产品收集仓；
➁组合清理筛→螺旋输送机1→螺旋输送机2→斗式提升机→灰房（注：所有的轻杂、脉冲下的轻杂灰等需要实现全部自动入灰房内）。
3.控制系统
稻麦种子清选成套加工线采用可编程逻辑控制器（以下简称“PLC”）自动化程序控制。通过包括但不限于Modbus、RS485、Profibus DP、以太网通讯等方式，PLC系统可以对生产数据进行全面监控和采集，包括但不限于仓内物料容量变化，设备运转电流变化，实时生产速度等。可实现加工线远程操控，可设置过载智能保护，局部故障自动报警故障自诊断（堵断料、电流监测、自动停机保护）等功能。结合基地现有人员的生产标准要求与习惯，可以根据工艺方案定制PLC系统程序，在满足生产人员操作的前提下极大减少人工操作强度。并且PLC系统可以实现生产数据（加工量、效率）自动记录与报表生成，系统支持远程运维接口，预留MES/ERP对接能力。
4.除尘风网
依据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）及种子加工行业环保要求，方案采用刹克龙、高效脉冲除尘器、风网管道、关风器、离心风机和封闭沉降室组成的负压除尘风网系统。
1)三组独立的风网系统互不影响，覆盖设备和吸风点，采用脉冲除尘和灰房沉降收集。
2)在提升机、刮板机、皮带机、仓斗和相关主机设备有吸尘点或吸尘罩，进行粉尘泄漏的控制。
3)除尘系统应满足中央自动控制系统对其进行远程监视和控制的要求。PLC系统对除尘风网系统进行控制。除尘风网仅专门处理与其相关联部分。
4)风网管道系统整体采用标准法兰连接，风管带有手动碟阀，用于风量调节。
5.平台制作
1)生产线二层钢结构平台应采用≥3mm厚度的花纹钢板，三层提升机检修平台采用≥2.0mm厚度，非直接支撑在构件上的所有钢板边缘，应根据荷载要求进行加固。
2)设备平台采用塞焊固定在支承件上，钢板的所有边缘与邻接板或不连续边的支撑之间应采取连续性密封焊接，生产线整体正常操作荷载下及风力和其他荷载下的振动和变形不得超过可接受的限度。
3)扶手和踢脚板全长连续，栏杆扶手壁厚不小于1.2 mm，栏杆高度不低于1200 mm，踢脚板高度不低于100mm，楼梯倾斜度不应超过40°，宽度不小于900mm。
三、商务要求
1.交货期及交货地点
交付时间:本项目工期为自合同签订之日起30 个日历天(含智能化减损种子输送加工线设备的供货､安装､调试及配套基础设施建设施工等),安装调试完成后进入为期3 个自然月的试运行｡
交货方式：采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
2.付款方式
本项目为高邮市制种大县子项目，实行财政报帐制，签订合同后付30%预付款，投标人需在安装调试到位，经由业主方、施工方及主管部门现场验收完成后付至合同款70%，剩余30%需等整体项目验收完成后拨付。
注：①采购人按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对中标人设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除中标人在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。
②质保期内，因中标人原因导致设备或项目出现质量问题的，中标人应按本合同约定履行维修、更换等义务；给采购人造成损失的，中标人仍应承担相应赔偿责任。
3.验收要求
3.1投标文件中列明设备、系统执行的国家/行业标准编号、名称；投标人提供产品、系统采用标准必须等效或优于本文件规定标准，否则视为无效响应。
3.2招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。
3.3项目实施完成后，中标人提交验收申请及完整验收资料，由采购人组织验收，可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标人代表必须在场。验收合格后，根据合同规定办理付款手续。
3.4验收不合格或不符合质量要求，供应商须无条件换货、退货直至符合合同要求，并承担采购人的一切损失。
3.5 验收内容应包括但不限于：设备供货完整性、安装质量、单机调试及整线联动运行情况、工艺技术指标（小麦种子加工进线量≥15 吨/小时、25kg 规格编织袋包装码垛速度≥800 包/小时、种子净度≥99.5%、车间粉尘浓度＜20mg/m³）、PLC 控制系统运行及数据采集与报表功能、除尘风网除尘效果、安全防护措施等，验收结果须同时满足招标文件技术要求和投标文件承诺的技术指标。
4.质量及售后服务要求
4.1本项目提供不少于一年质保期及终身维保服务。
质保期计算时间：自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。
质保范围覆盖全部硬件设备维修、配件更换及配套软件（含 PLC 控制系统程序）升级服务，质保期内因产品质量、安装施工等原因导致的任何故障，均须维修或更换，不得另行收取费用。
4.2 维保执行标准：设备维护保养严格遵循设备制造商技术手册及国家、行业相关标准执行，其中除尘系统应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）及相关环保要求；质保期内中标人应按设备保养手册定期开展设备巡检、润滑、紧固、除尘滤袋及风网清理等预防性维护保养，并做好维保记录
4.3驻场运维服务：设备安装调试完成进入试运行及正式投产后，中标人提供不少于 1 个月驻场服务，驻场人员（至少 1 人）每日对加工线各工段设备（含输送、清理、精选、提升、除尘、气力输送、电气控制等）开展一次全覆盖巡检，及时处理运行异常。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
4.4 人员培训服务:项目交付阶段对采购人设备操作人员､设备管理人员开展全流程实操培训 (含加工工艺流程操作､PLC 控制系统操作､设备日常维护保养､常见故障判断与排除);质保期内每年组织不少于1 次复训,培训完成后组织实操考核,确保采购人人员能够独立完成日常运维及常见故障处置｡
4.5投标人拟派项目负责人和项目组成员应具有机械、轻工、机电等与本项目相关的专业技术能力。
5.运维服务约定
5.1 项目质保期（按投标人质保承诺函年限为准）满前 3 个月，中标人对整条智能化减损种子输送加工线开展全面体检，包括但不限于机械部件磨损情况、输送及提升设备运行状态、除尘系统滤袋及风网状况、电气元件及 PLC 控制系统运行情况、工艺指标达成情况等，出具设备评估报告，列明老化设备、性能衰减部位、系统优化方案，供采购人后续运维、改造决策参考。
6.应急故障
6.1故障分级响应修复标准：
一级故障（全线停机、主要工艺设备故障或 PLC 控制系统故障影响整线生产）：24 小时内完成修复；二级故障（单台设备局部故障，不影响全线正常生产）：48 小时内完成修复。
6.2 备品备件保障：中标人须设置常用备品备件库（包括但不限于畚斗带、畚斗、除尘滤袋、
密封件、易损电气元件等），满足应急修理需求；应急维修期间，非人为因素造成设备损坏，更换标准不得低于设备原有标准。
6.3 远程技术支持：提供工作日 8 小时服务热线及远程运维服务通道，及时响应重大故障报修与技术咨询。能够远程处置的故障即时解决；远程无法修复的，立即安排技术人员赴现场处理。
6.4 故障复盘整改：发生一级故障处置完成后，中标人应于 3 个工作日内向采购人提交故障处置报告，明确故障原因、处置过程、配件更换情况及预防整改措施，减少同类故障重复发生。
7.报价要求
7.1投标报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于货物、设备安装调试、试运行、验收、售后服务、伴随配套服务、运维服务、驻场服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
7.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
8.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
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	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	项目
	分值
	评分标准

	价格部分
	30
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分。其它投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100％
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	商务部分

	5
	投标人拟派项目负责人具有机械或轻工或机电类专业的中级及以上技术职称的得2分，具有二级及以上建造师执业资格的得3分，本项最多得5分。
（提供有效证书、近一年内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，未按要求提供不得分）

	
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，未提供不得分。
ISO三体系认证是用来评价投标企业的质量、环保和安全管理水平，作为采购评分属于常见要求，并且行业内稍有从业年限或规模的公司都会有三证。建议三证都要求。

（提供有效证书以及国家认证认可监督管理委员会网站【https：//www.cnca.gov.cn/】查询有效截图，未按要求提供不得分）

	
	2
	投标人具有售后服务认证证书得2分，未提供不得分。
（提供有效证书以及国家认证认可监督管理委员会网站【https：//www.cnca.gov.cn/】查询有效截图，未按要求提供不得分）

	技术参数响应

	24
	针对采购需求中“一、项目清单”列出的配置参数，提供《技术要求响应及偏离表》（投标人须对照采购货物清单及参数要求逐条列出，并在投标文件中对应列出全部投标产品的技术项，并注明“无偏离”或“负偏离”，如遗漏视为负偏离）。技术参数标注带“▲”为重要技术参数，每有一条负偏离项的扣1.5分扣完为止。
（投标人需提供可以满足带“▲”技术参数的详细技术资料，提供包括但不限于产品彩页或检验报告或相关知识产权证明等证明资料，加盖投标人公章。并在证明材料上醒目标注对应参数，未标注的评审委员会有权认作无效响应；需要提供证明材料而未提供的，评定为负偏离）

	项目方案设计
	7
	工艺设计方案及技术说明完整齐全，工艺流程布局科学合理，设备选型、工段衔接、除尘风网、气力输送、电控系统、车间布置等内容全部响应招标参数、技术要求及图纸，方案针对性强、切实可行，满足项目减损加工建设需求。得7分；
工艺设计方案框架基本完整，覆盖主要生产工序；但存在部分工段设计优化不足、辅助系统方案深度不够、局部匹配度一般等问题，方案科学性、可行性存在一定欠缺。得5分；
工艺设计方案缺项较多，关键工段内容有缺失，部分核心工艺、设备选型与招标要求存在偏差，方案科学性不足，落地可行性较弱。得3分；
未提供工艺设计方案及技术说明；或方案严重不完整、工艺路线不符合种子减损输送加工线建设要求，关键指标不响应，不具备实施条件。得0分。

	项目实施方案
	7
	实施方案内容完整，供货、运输、现场保管、安装组织、质控、安全、检测调试、工期保障等各环节方案科学合理，针对性强，各项保障措施落地可行，完全满足项目实施要求。得7分；
实施方案框架基本完整，覆盖上述主要内容，但部分环节方案深度不足、措施不够细化，科学性、可行性存在一定欠缺。得5分；
实施方案缺项较多，关键实施环节内容缺失，部分保障措施简单笼统，方案科学性不足，落地可行性较弱。得3分；
未提供实施方案，或方案严重不完整、主要实施内容不符合项目要求，不具备可实施条件。得0分。

	技术培训
	6
	培训方案内容完整，主机及配套设备培训、原厂工程师专项培训计划齐全，培训内容贴合本生产线实际，培训对象、时长、授课方式安排科学合理，方案针对性强、切实可行，满足项目运维培训需求。得6分；
培训方案框架基本完整，覆盖主要培训内容，但部分培训安排、课程内容、原厂工程师培训计划深度不足，科学性、可行性存在一定欠缺。得4分；
培训方案缺项较多，关键培训内容缺失，原厂工程师专项培训安排不完善，培训计划笼统简单，落地可行性较弱。得2分；
未提供培训方案，或方案严重不完整、培训安排不符合项目要求，不具备实施条件。得0分。

	售后方案
	6
	售后服务方案内容完整，组织机构、人员配置、响应机制、定期回访、技术支持、设备保养、备品备件保障等各项安排科学合理，针对性强，保障措施详实落地，完全满足本项目售后运维需求。得6分；
售后服务方案框架基本完整，覆盖上述主要内容，但部分服务措施、备品备件保障、响应安排等内容深度不足，科学性、可行性存在一定欠缺。得4分；
售后服务方案缺项较多，关键售后环节内容缺失，服务措施笼统简单，备品备件、应急响应等安排不完善，落地可行性较弱。得2分；
未提供售后服务方案，或方案严重不完整、服务安排不符合项目要求，不具备实施条件。得0分。

	项目验收
	6
	验收方案严格遵循国家及行业相关规范，验收标准、验收流程、验收资料、验收人员安排清晰明确，针对设备性能、安装质量、调试效果制定了细化、可落地的验收细则，方案完整科学。得6分；
验收方案基本符合国家及行业规范要求，验收流程清晰，但验收标准、验收资料、分项验收细则等内容不够细化，完整性、可操作性存在欠缺。得4分；
验收方案不完善，缺少部分验收环节内容，未明确具体验收标准，验收细则简略，可操作性弱。得2分；
未提供验收方案，或方案严重不符合规范要求，无有效验收安排，不具备实施条件。得0分。

	业绩
	4
	投标方提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似本项目的相关业绩，有一项得2分，本项最多得4分。
【业绩证明须同时提供合同（合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章）】




[bookmark: _Toc18779]
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第六章 投标文件格式 




投  标  文  件




项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：



JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号                                                 江苏苏维工程管理有限公司
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投标文件的组成

一、资格审查响应对照表
二、实质性响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、供货一览表
九、其他证明材料 











[bookmark: _Toc2731][bookmark: _Toc3717][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc21096]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺书
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书或其他相关证明材料）
	

	8
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求：无

	本项目的特定资格要求：无

	其他资格条件

	9
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
提供承诺书加盖供应商公章，上传系统，承诺书内容需包含上述内容
	

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
投标单位名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人签章：                  
日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                             
投标单位名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人签章：                  
日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                
                       承诺单位（加盖CA电子公章）：  
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
日 期：________年____月____日


法人授权书

[bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc17479][bookmark: _Toc16911]本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号（项目名称）  项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                        
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                             

法定代表人及被授权人身份证复印件：

提供被授权人近一年内任意一个月的社保证明


[bookmark: _Toc7282][bookmark: _Toc18665]二、实质性响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	
	

	2
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。












[bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc23689][bookmark: _Toc19266][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc23068]三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小微企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	




























中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：  ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏苏维工程管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号，      项目（项目名称）（采购包号：        ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目所有货物并分别填报，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（服务），必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：









JSZC-320000-SWGC-G2026-0140号	                                               江苏苏维工程管理有限公司

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]

四、开标一览表

投标单位全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
	[bookmark: OLE_LINK35]项目名称
	投标总报价（元）

	江苏里下河地区农业科学研究所智能化减损种子输送加工线定制项目
	


 日期：    年   月    日
 


                                          















[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]













五、投标分项报价表

投标单位全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	……
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	投标总报价（设备部分+维保部分）（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为           %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。


[bookmark: _Toc4598][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc20473][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc5967]
六、技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   

附件：证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc9869]七、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064]序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   

附件：证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]八、供货一览表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	参数要求

	1
	……
	
	
	
	
	合同签订后   日
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   


九、其他证明材料

投标所需其他相关内容
（包括资格要求、评分标准、项目需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料）




[bookmark: _Toc27674]人员一览表（格式仅供参考）
	序号
	岗位
	姓 名
	性别
	学历
	出生年月
	专业
	证书及编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   

附件：证明材料1，证明材料2，……










主要标的信息（中标后将公示）

投标单位名称（加盖CA电子公章）
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：





业绩表（格式仅供参考）

	序号
	项目名称
	合同内容
	合同金额
	签订时间
	业主单位
	备注 

	1
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	　……
	
	　
	　
	　
	



投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   
 


联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                       日期：






备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
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