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江苏省测绘工程院、南通市新城市规划设计服务有限公司：
江苏新时代工程项目管理有限公司受南通市自然资源和规划局委托就其南通市自然资源和规划局地下管线修补测监理项目(地下管线修补测数据入库)单一来源采购。请你单位按照以下要求按时前来参加谈判。
第一章  采购项目要求
1、 项目内容
1．项目名称：南通市自然资源和规划局地下管线修补测监理项目(地下管线修补测数据入库)
2.本项目采购预算为：240万元。
3.最高限价：本项目单价限价：300元/公里，结算费用时按修补测实际长度×成交单价计算，若最终实际长度增加，导致总费用超过240万元时，最终结算价以240万元为准。
4.服务期限期限：2027年6月30日前完成。（如因特殊情况导致修补测工作延期，监理工作同步延期。）
二、采购要求
（一）项目概况
为落实江苏省城市生命线安全工程建设“把地下‘家底’摸清”的工作要求，完善崇川区管线数据底图，更好地为城市规划、建设管理等工作提供数据保障服务，拟开展管线修补测工作。参照往年管线普查工作开展模式，各家管线单位负责所属管线数据的探测，南通市自然资源和规划局委托修补测监理入库单位，对各家管线单位提交的探测数据成果进行检查、整合、接边、更新入库。
（二）建设目标
增强南通市地下管线数据的现势性，保障地下管线修补测的质量。
（三）工作内容
针对南通市崇川区范围的地下管线及市域范围内长输管线修补测成果开展以下监理工作：
1、质量检查：对各管线单位提交的地下管线修补测成果数据实施质量检查。
2、数据整合：对各管线单位提交的地下管线修补测成果数据进行整合，实施空间碰撞等检查，形成综合管线数据。
3、接边检查：对各管线单位提交的地下管线修补测成果数据与本底数据实施接边检查，反馈不合格项，直至接边质量符合要求。
4、成果入库：将合格的地下管线修补测成果数据录入南通市现有的地下管线数据库。
（四）技术要求
1、时空基准
（1）坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。
（2）高程基准：1985国家高程基准。
（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影，中央子午线120度。
（4）时间基准：公元纪年和北京时间。
2、政策依据
（1）江苏省测绘地理信息条例（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会公告第70号）；
（2）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）；
（3）《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函 (〔2021〕208号）；
（4）《江苏省加强城市地下市政基础设施建设工作方案》（苏建城〔2021〕71号）；
（5）《江苏省房屋建筑和市政设施调查工作细则（正文）》；
（6）《南通市市区地下管线管理办法》；
（7）《地下管线修补测工作实施方案》（通自然资规发〔2025〕25号）。
3、技术标准
（1）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023
（2）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范》GB/T 39616-2020
（3）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017
（4）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011
（5）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019
（6）《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033-2014
（7）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015
（8）《江苏省城市地下管线探测技术规程》DGJ32/TJ 186-2015
（9）《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32 TJ 187-2015
（10）《地下管线数据获取与建库规范》DB3206/T 1063-2023
4、技术指标
（1）管线普查取舍标准
a)市政管线普查
给水(内径≥50mm)、雨污水（管径≥200mm，方沟≥400×400mm）、燃气、电力、通信、热力、工业管道等管线均需全测。作业范围为道路及两侧范围内的所有符合要求的管线，超出探测范围起贯通作用的管线均需探测。
b)院落管线普查
给水管线探测至楼栋入户阀门，雨水管线探测至楼栋雨水收集边井，污水管线探测至楼栋污水收集井，其他管线户外管均需全测，外围应探测至与市政管线接入点或排放口。
（2）管线探测精度要求
a)用于测量地下管线的控制点相对邻近控制点平面点位和高程中误差均不应大于50mm。
b)地下管线明显管线点（实地可见的管线点）埋深量测中误差不应大于25mm；当丈量困难需分段累计丈量时，中误差不应大于25(n为分段数，应不大于3)；当埋深大于5000mm时，中误差不应大于50mm。
c)隐蔽管线点的平面位置探查中误差不应大于O.05h，管线埋深探查中误差不应大于O.075h，其中h为管线中心埋深，单位为mm，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。特殊情况下可以另行约定地下管线探查精度。
d)地下管线点测量精度：相对于邻近控制点，平面位置测量中误差不应大于50mm，高程测量中误差不应大于30mm。
e)使用跟踪测量方法时管线点平面位置测量中误差不应大于50mm，管线点高程测量中误差不应大于50mm。
（3）成果数据建库要求
a)地下管线数据库应满足《地下管线数据获取与建库规范》（DB3206/T 1063-2023）要求。
b)地下管线建库数据应包括各类管线及其附属物的空间和属性数据。
（4）质量检查基本要求
a)管线测量成果质量检验分详查和概查两种方式。对于详查、概查的要求及内容应按GB/T 24356的规定执行。
b)当管线测量成果划分为多个批次进行检验时，各批次分别进行质量检验与质量评定。当各批次中所有单位成果的成果质量均评定为合格时，该检验批成果质量评定为合格，否则为不合格。
c)经检验评为合格的批次，测绘单位或部门应对检验中发现的问题进行处理。经检验评为不合格的批次，由测绘单位或部门返工处理后，应重新抽样检验。
d)检验使用的仪器设备的精度指标应不低于规范及设计对仪器设备精度指标的要求。
e)质量问题应形成检验记录，记录应及时、完整、规范、清晰，所属错漏类别应明确，且应有检查人、记录人和校核人的签名，经签名后的记录不可更改、增删。
（5）质量检查抽样要求
1）单位成果划分方式和数量
a)当检验管线取舍合理性与完整性、关联成果一致性、符号与线划质量、注记质量、接边质量时，以图幅为单位划分单位成果；
b)当检验管线图的数学精度时，以点为单位划分单位成果。
c)单位成果总数依据地下管线普查单位提交的成果资料确定。
2）检验批与样本量的确定
a)当检验的图幅单位成果总数大于等于201幅时，应以图幅为单位对全测区的成果划分检验批次，批次数量应最小，各批次的批量应均匀，批次确定宜与前期检验批次顺延。
b)样本量的确定应符合《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033附录A的规定。
3）抽样方式
a)抽样宜采用随机抽样方式，样本应突出重点区域，同时兼顾分布均匀。
b)进行管线点的数学精度检验时，样本点不限于样本图幅内。
c)样本资料应与提交的成果类型一致。当检验样本资料不完整且对实施检验存在影响时，应停止抽样。
（6）质量检查内容要求
地下管线修补测成果检查的内容应包括：
1）数学精度检查。应包括对明显管线点的重复量测、对隐蔽管线点的重复探查、对管线点平面与高程的重复测量、对管线点与地物相对位置的重复测量。当被检查单位对隐蔽管线点检查结果存在异议时，可对隐蔽管线点开挖检查。
2）地理精度检查。应包括管线分类的正确性，埋设方式与数据字典的符合性，点线编码与编码规则的符合性，特征、附属物与数据字典的符合性，埋深值应在合理范围内，管径和材质的有效性，排水流向的合理性，电缆类管块的总孔数和占用孔数的逻辑性，管线线段间的连接关系(管线属性)，坐标、高程值范围，管线点的连接关系及各方向属性的逻辑性，超长线段和平面零长度线段，其他数据项的合理性和规范性。
3）逻辑一致性检查。应包括格式一致性检查（文件命名、数据格式等），概念一致性检查（图层定义、数据表结构等），拓扑一致性检查（重复要素、空间碰撞、孤立点、孤立线等）。
5、成果内容及规格
（1）成果内容及数量，详见表1。
表1 项目成果清单
	序号
	成果类别
	成果名称
	数量及规格

	1
	文档资料
	项目工作方案
	纸质2份，PDF电子版

	2
	
	项目工作总结
	纸质2份，PDF电子版

	4
	
	仪器一致性校验报告
	纸质2份，PDF电子版

	5
	
	仪器校准证书
	纸质2份，PDF电子版

	6
	过程资料
	检查、测量原始数据
	纸质1份、电子

	7
	成果资料
	各权属（管理、经营）单位管线修补测成果的质量检查报告
	纸质2份，PDF电子版

	8
	
	地下管线数据库
	GDB格式

	9
	电子资料
	以上资料电子版
	/


（2）主要成果规格
地下管线数据库文件的格式为File Geodatabase（*.gdb），符合《地下管线数据获取与建库规范》（DB3206/T 1063-2023），命名为“南通地下管线数据库.gdb”。
（六）合同履行期限
2027年6月30日前完成本项目全部工作并完成项目验收。（如因特殊情况导致修补测工作延期，监理工作同步延期。）
（七）质量要求
中标单位的质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。
质量目标为地下管线修补测成果的检查样本均合格。
（八）数据保密要求
1、中标单位负责对采购单位所提供的全部资料及最终成果保密，中标单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。
2、项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务。
3、项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属采购单位，在项目完成时中标单位必须全部移交；不得未经采购单位同意进行数据加密。
4、中标单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。
5、以上保密规定如有违反，采购单位有权追究中标单位相关法律责任。
（九）仪器设备投入要求
1、中标单位应按照项目成果符合质量及进度要求配备必要的软、硬件，并投入到测区范围内使用。
2、在测区使用的仪器设备应按照有关要求进行检测并合格，不得使用未经年检或检验不合格的设备。
（十）人员投入要求
1、中标公告后3个工作日内，中标单位如无异议，应迅速组织工作人员进场，采购方也将按照程序尽快与中标单位签订合同。
2、合同生效后立即组建项目团队，选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的项目负责人。中标单位须为本项目配备项目负责人1名，现场负责人1名、项目组人员若干，本项目需配备驻场服务技术人员2名。拟投入的作业人员结构应合理，具有较强的作业和管理能力。
3、在服务期间原则上不得更换项目负责人，特殊情况确需更换的，应事先征得采购方批准。




第二章  投标须知
1、 说明
1.本采购文件中所称“采购人”为南通市自然资源和规划局，“响应供应商”为本项目谈判供应商，“谈判小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。
2.本采购文件仅适用于本次单一来源采购，解释权归采购人所有。
二、供应商资格要求（必须同时符合以下要求）
符合政府采购法第二十二条规定的条件：
1、法人或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明；
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
采购人其他要求：
4、本项目允许联合体投标。
   三、谈判采购程序及成交原则
    1.响应供应商法定代表人或其授权委托人在响应截止时间登录苏采云系统递交响应文件并参加谈判。
    2.谈判小组根据采购文件要求对响应供应商进行资格性、符合性审查。谈判小组与资格性、符合性审查合格的响应供应商进行商务和技术谈判，要求响应供应商对投标项目作出现场报价，最终现场报价为响应供应商有效投标报价。谈判小组将根据现场最终有效报价确定成交供应商。
    3.采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商必须根据《成交通知书》的要求在规定时间内与采购人签订采购合同。因故不能及时签订合同的，供需双方应协商一致，延长时间不得超过《政府采购法》规定的最长时间。
四、谈判报价要求
    1.响应供应商法定代表人或其授权委托人必须按时登录苏采云系统，并参加不见面谈判和报价。响应供应商法定代表人或其授权委托人在谈判采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为响应文件的组成部分，具有法律效力。
    2.响应文件中的报价非最终投标价。响应供应商法定代表人或其授权委托人在谈判中作出的最终报价为有效投标报价（作出的报价必须低于响应文件中的报价）。
3.本采购项目为一个完整标的，谈判小组不接受不完整的投标报价。响应供应商应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。报价应包括完成合同履行过程中可能发生的一切风险，及有可能产生的其它费用。
4.本项目投标报价超过300元/公里的为无效报价，按无效投标处理。报价一览表中的报价非最后报价，最后报价以苏采云系统最终电子报价为准。
5. 相关费用
（1）本项目招标代理费按2000元计取,由成交供应商支付，投标供应商报价时应综合考虑在报价内（不单列）。
6.供应商有下列情形之一的，按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：
（1）供应商在谈判有效期内撤回其响应文件；
（2）供应商放弃中标资格的；
（3）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（4）供应商与谈判专家、采购人或相关工作人员恶意串通，或向谈判专家、采购人或相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同的；
（6）供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。
   7.  响应文件接收截止时间：2025年 8月1日上午10：00。
8. 响应文件递交地点：苏采云系统。
六、验收及付款方式
1.验收：项目完成后由采购人按规定组织验收。
2.市本级合同款项支付方式:合同签订后一个月内甲方向乙方支付合同总价20%费用，2026年根据当年实际工作量结算项目费用，剩余费用在项目验收后一次性结清。
七、无效投标及废标情形
1.符合下列情形之一者，响应供应商投标无效：
1.1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
1.2.不具备采购文件中规定的资格要求的。 
1.3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
1.4.未通过符合性检查的。
1.5.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
1.6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
1.7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
1.8.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
1.9.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
1.10.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
1.11.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。
1.12.未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。
1.13.其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
 2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：
2.1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2.2.因重大变故，采购任务取消的。
2.3.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
八、其它说明
1.无论本次采购的过程和结果如何，响应供应商自行承担所有与本次采购有关的全部费用。
2.办理政采贷和履约保函（保险）扶持政策
供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
3.电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
3.1响应文件线上格式要求
（1）供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
（2） 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
（3）本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
3.2谈判仪式
（1）开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（2）各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通过“苏采云”系统通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。


   第三章   响应文件格式
一、响应文件内容（具体见电子响应文件模块）
1、法定代表人的身份证明书（格式见附件一） ；
2、法定代表人授权委托书（格式见附件二）；
3、法人或者其他组织的证明文件复印件；  
4、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件三）。
5、报价一览表（格式见附件四）；
6、联合体协议（格式自拟，明确各方的分工）；
7、项目实施方案；
8、响应供应商认为有必要提供的其他资料。





附件一          
法定代表人身份证明书
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章













  投标供应商：                （盖单位章）
                      
日期：



1
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附件二
法定代表人授权委托书
南通市自然资源和规划局  ：
   本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于--一年---月--一日起生效。代理人无转委托权。
代理人（被授权人）：------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章



附件三  投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函      
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                                  承诺人名称（公章）：
    
                              日期：______年    月    日
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附件四            
报价一览表

响应供应商全称（加盖公章）：

	序号
	名称
	暂估数量
	单价报价（元）
	合计报价（元）

	1 
	南通市自然资源和规划局地下管线修补测监理项目(地下管线修补测数据入库)
	8000公里
	
	





说明：
1、本报价非最终报价，最终报价以现场报价单为准。报价应包括完成报价应包括合同履行过程中可能发生的一切风险，及有可能产生的其它费用。
响应供应商(加盖公章)：                                            
法定代表人或授权代表签字：                         
                                                  年   月    日
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