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第一章  招标公告
	项目概况
[bookmark: _Hlk196754280][bookmark: _Hlk196925897]滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）并于2025年05月27日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。


一、 项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014
[bookmark: _Hlk196754299]2.项目名称：滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目
3.采购方式：公开招标。
[bookmark: OLE_LINK11]4.预算金额：140万元。
5.最高限价：140万元。
[bookmark: OLE_LINK36]6.采购需求：2025年国家教育考试标准化考场升级维保等，具体详见招标文件第四章技术参数及要求。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk191641867][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK38]7.合同履行期限（工期）：本项目建设工期为7日历天（具体以采购人的具体要求为准）。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: _Hlk196757982][bookmark: _Hlk196937953]8.免费质量保修期：三年。
9.质量（服务）标准：合格。
10.项目地点：采购人指定地点
11.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
[bookmark: OLE_LINK5]1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
[bookmark: OLE_LINK6]1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Hlk192061415]本项目为非专门面向中小企业采购的项目,所属行业为其他未列明行业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。对符合（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK19]3.1在信用中国网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK20]3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”系统，自行免费下载本项目招标文件
3.方式：登录“苏采云”系统
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2025年05月27日9时00分00秒（北京时间）
2.地点：苏采云政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），苏采云政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府交易中心在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名称：滨海县教育局 
地址：滨海县中市路355号
联系人：姚先生
联系手机号码：15380508266
2.代理机构：盐城载鑫项目管理咨询有限公司
地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室
联系人：南女士
联系方式：17705109763                
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：姚先生、南女士
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK13]电　　 话：15380508266、17705109763
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: OLE_LINK8]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标报价
12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括但不限于：国家教育考试标准化考场升级维保服务内容本身、采购费、调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
12.2报价注意事项：
12.2.1价格一律以人民币计算；
12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
12.3本项目招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件】按人民币14000元收取，由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。
12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。
12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的2025年国家教育考试标准化考场升级维保等服务费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。
12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。
12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6供应商的报价低于招标文件规定的人员薪资标准。
26.1.7未通过符合性审查的。
26.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.9供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。
33.其他
33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，支付预付款前，中标、成交供应商须先提供采购人认可的预付款同等金额银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。
33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。招标结束后,采购人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察并履行约谈法定代表人的程序,如此时发现挂靠,则①取消中标候选人的中标资格；②追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④上报财政主管部门,将其列入黑名单;⑤如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。















第三章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订
政府采购合同（服务）
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]采购单位（甲方）：
中标单位（乙方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关行业法律法规文件的规定，甲、乙双方按照的招标结果，签订本协议。
第1条 、服务范围
1.甲方聘请乙方提供以下服务：2025年国家教育考试标准化考场升级维保等。
2.标的质量：
3.标的数量（规模）：
2.合同履行期限（工期）：本项目建设工期为7日历天（具体以采购人的具体要求为准）。
3.质量（服务）标准：合格。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.免费质量保修期：三年。
6.乙方根据本项目具体情况指派       同志担任本项目的负责人，代表乙方具体负责本项目工作。
第二条、组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 招标采购文件（编号：）
（2） 乙方提供的投标文件；
（3） 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4） 中标通知书；
（5） 甲乙双方商定的其他文件等。
第三条、合同金额
合同金额：大写：           ；小写：              。
第四条、支付方式
[bookmark: _Hlk192490198][bookmark: _Hlk197441509]付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），中标人按招标人要求完成全部工作内容并经招标人验收合格后付至合同总价的50%，验收合格满一年后付至合同总价的70%，验收合格满二年后付至合同总价的80%，余款待验收合格满三年后一次性结清（结算时，投标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日支付）。
当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
第五条、履约保证金
1.乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）
2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.履约保证金的退还：
3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。
3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
3.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 
第六条. 本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。
第七条、不可抗力
1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。
第八条、税费
与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。
第九条、争议
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向合同签订地法院起诉按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。
2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。
第十条、项目验收
1.甲方依法组织履约验收工作。
2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
第十一条、安全责任
1.乙方负责对其工作人员进行安全教育，保修期间发生一切安全事故由乙方负责。
第十二条、违约终止合同
1.违约责任（有下列情况之一的，甲方有权终止协议）
1.1乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。
1.2甲方对乙方完成任务情况进行质量评估，结果不合格的。
1.3若遇市以上党政部门政策调整，甲方有权根据政策需要终止或调整合同。
2.因解除而终止
2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。
2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。
第十三条、变更指示
1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。
2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。
第十四条、合同修改
对合同条款做出任何改动，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。
第十五条、适用法律
本合同应按《中华人民共和国民法典》的法律解释。
第十六条、语言与计量单位
1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。
2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。
第十七条、通知
本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
第十八条、合同文件及资料的保密
1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。
2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。
第十九条、合同生效及其他
1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。
2.合同一式五份，具有同等法律效力。
第二十条、合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加盐城市组织的政府采购活动。

甲方：                               乙方： 
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：
签订日期：      年    月    日   
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk190159833]第四章 项目需求
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[bookmark: OLE_LINK7]一、项目概况
依据《国家教育考试标准化考点规范》要求，以“科学、安全、规范、统筹”为原则，按照《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1 号）和《省教育厅 省财政厅关于做好江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2017〕18号）有关文件要求，规划和建设我县国家教育考试标准化考场。本次主要针对中高考标准化考场进行设备建设和维保服务。
二、总体要求
（一）本项目执行国家、部委标准，执行教育部考试中心和省考试院有关标准和规定。中标人应参照教育部门的标准制定本项目的标准技术规范，构建本项目的标准体系。
《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017）》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院第 147 号令) 
《信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2008) 
《信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2010) 
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861 号) 
《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43 号) 
《安全防范工程技术规范》……………GB50348-2014
《视频安防监控系统工程设计规范》……………GB/50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》…………………GB/50394-2007
《安全防范系统验收规则》…………………………GA308-2001
《智能建筑设计标准》………………………………GB50314-2006
《综合布线系统工程设计规范》……………………GB50311-2007
《建筑物防雷设计规范》……………………………GB50057-94-2000
《厅堂扩声系统设计规范》…………………………GB50371-2006
《建筑隔声评价标准》………………………………GB/T50121-2005  
《会议系统及其音频性能要求》……………………GB/T15381-94
《民用建筑电气设计规范》…………………………JGJ16-2008
《会议电视系统工程设计规范》……………………YD5032-2005
《会议电视系统工程验收规范》……………………YD5033-2005
（二）所提供的产品需符合或不低于《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《江苏省国家教育考试标准化考点升级建设入围招标》（项目编号：JSZC-G2017-342）中标入围产品对应的产品性能及服务。
三、标准化考场服务要求
供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试，确保在中、高考试期间，确保音、视频信号的稳定顺畅传输，确保各考点学校作弊防控达到防控要求，满足用户正常工作。 
本次准考场设备及系统维保服务主要涉及：滨海县东元高级中学，中、高考标准考场；滨海县第一初级中学凤鸣路校区，中、高考标准考场；滨海县第一初级中学西湖路分校，中考标准考场；滨海县永宁路实验学校，中考标准考场。
针对以上中、高考国家标准化考场的保障服务，其具体要求如下：
1.免费送货上门，对设备（包含软硬件）进行安装及现场调试，并达到使用要求。
2.质保期内必须上门服务，供应商应提供售后服务人员及联系方式，所有售后服务人员必须7×24小时提供服务，出现问题半小时内电话响应，并免费派遣专门的技术人员（团队）于2小时内到达现场进行处理。
3.中标人需承诺提供技术服务。提供服务的所有技术人员，必须具备相应的技术能力，熟悉设备的配置、调试和故障排除等专业操作，熟悉主流网络设备的配置与调试，熟悉计算机软硬件知识，熟悉电路维护。如单个技术人员能力不足以满足上述要求，应组成符合要求的技术团队进行保障。
4.按采购人需求派遣技术人员到现场对所有设备进行巡检，排查设备隐患，及时更换隐患部件。
5.提供免费的应急服务，备足备用设备。备用设备应包含项目核心设备及其配套的零件外设等。考试过程中，如设备出现突发故障，下一科目考试前更换为备用设备，并保证原设备修复或换新之前的正常使用。
6.在考试前7天对所有设备进行测试检查，按照考试要求调试相关设备，确保所有设备正常运行，所有考场信号上传稳定，图像清晰，全覆盖。考试期间，每个考点应至少派遣一名技术人员驻守，每场考试前1小时到达岗位（具体时间点根据甲方安排），针对突发状况及时进行现场处置。
7.考试值守保障要求
本项目建设完成后，主要应用场景为考试期间使用，应满足中、高考试值守保障需求；
8.本项目售后服务内容包括考试时使用维护与技术支持工作，应满足提供售后服务人员、产品备品备件等服务需求：
9.按照用户要求安排培训，不收取任何费用。
四、智能安检门服务要求
1.供应商需要为每考点提供与安检门相配套的挡雨棚、储物柜等设备，并提供现场安装所需其他配件，保证安检门能够按要求正常使用，确保考试平稳顺利。
2.需要根据甲方安排完成安装，并进行模拟演练、压力测试，以及设备维护、 技术培训等各类技术服务。
3.成交供应商应保证在设备能正常使用并针对使用过程中突发的故障维修服务妥善处置。服务期间，每考点配备技术保障人员。 
4.成交供应商备足设备正常运行的配件，应保证每个考点备用设备的到位时间，在重大故障不能及时处理的情况下，更换备机，保证正常进行。
5.供应商在考试期间需要在现场做好售后保障服务至本次考试结束，考试结束后设备由供应商拆卸后自行保管。
五、采购设备清单及技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	SIP路由
	1.符合《国家教育考试综合管理平台建设指南》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）及《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）等国家相关规定，应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可选。
2.SIP路由器在被攻击或出现故障的情况下，支持系统核心数据库的备份和恢复 。
3.具有SIP地址解析、信令转发；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚；
4.为保证设备的抗病毒和抗攻击能力：应是嵌入式设备，采用LINUX操作系统。
5.不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口；
6.具有对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能；
7.不采用国外闭源操作系统，不得使用国外品牌CPU。
8.支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议；
9.★安全功能：支持安全审计功能，可审计事件的日期、时间、类型、用户名、客户端、IP地址、访问对象、结果等； 
10.★双网卡配置，支持多种复杂网络的应用；支持动态路由功能，在链路断路的情况下可以直接向上一级，或是同级注册（路由信息双备份）； 
11.★设备内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片，为保证系统安全和稳定性，含上述密码芯片的密码模块与设备为非插拔式；
12.SIP服务器支持NTP校时功能，为学校的网络时钟、摄像机、存储设备、解码设备等提供校时服务；
13. 支持GPS/北斗，支持GPS外置有源天线接口，保证环境较差时可以接收信号，支持串口接口，授时精度（1PPS）：＜40ns，须集成到SIP服务器中实现时间同步，采用模块集成或另配授时服务器方式均可。
14.负载均衡和冗余合并，当多个用户通过服务器，同时呼叫同一个SIP终端的视频流时，SIP终端只需要发送一个视频流给服务器，由服务器处理后在分发给所有用户，以实现负载均衡和冗余合并。
	1
	台
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	作弊防控侦测服务器
	1. 侦测频率范围：40MHz~3000MHz（支持侦测上限扩展至6000MHz）；
2.信号捕获：支持对考点区域内无线电信号进行快速扫频，及时发现并捕获可疑的异常信号；
3.背景频谱：支持对考点区域内常在的背景信号进行扫描和存储，通过长时间多次采集和综合，确定考点常在无线电信号范围内，作为系统工作的背景频谱；
4.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；
5.支持自动发现异常信号并引导屏蔽终端对异常信号的阻断功能；
6.可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断；
7.支持平台远程管理；
8.作弊信号还原能力：支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原，包括FM、AM、FSK等信号类型；
9.支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；
10.支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。
11.作弊信号还原方式：采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集并进行还原；
12.信号还原对侦测和阻断无影响；
13.实时监听能力：对于语音作弊信号能进行实时监听。
14.可设置黑白名单：设置黑名单时对应黑名单信号一旦出现即优先引导屏蔽终端进行阻断。用户可根据考务等工作需要自定义白名单频点（频段），其通信不受系统影响。
15.数据接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应；
16.可靠性：持续工作时间7*24小时；
17.工作环境温度：-20℃~ +55℃。相对湿度：20%-80%（无凝露）；
	1
	台
	

	3
	NVR存储服务器
	1.采用嵌入式设计，标准2U机箱，设备运行低噪环保；
2.支持32路1080P视频接入；
4.可接驳网络摄像机、网络快球；
5.支持不低于800W像素高清网络视频的预览、存储与回放；
6.支持IPC配置管理；
7.支持HDMI输出；
8.支持一键开启录像功能；
9.支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置；
10.图像预览与回放时，支持音量大小调节；
11.支持预览与回放界面实时截图功能；；
12.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放；
13.支持同步回放及多路同步倒放；
14.支持标签定义、查询、回放录像文件；
15.支持重要录像文件加锁保护功能；
16.支持8个SATA接口，每个接口可接8T硬盘，可用于录像和备份；
17.双千兆网卡，支持网络容错等应用； 
18.★内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片；19.SIP功能，支持 SIP 地址解析，信令转发支持用户权限 ；内置 SIP-UA,支持直接向 SIP 服务；支持 SIP 地址解析，信令转发；
21.支持 UDP 单播，支持 TCP/IP、IPv4、IPv6、 HTTP、UPnP、 NTP、SNMP、PPPoE、DNS、 FTP、ONVIF、 SIP、RTP、RTCP、;GB35114 等网络协议; 
22.可将不同网口设置同一IP地址，当1个网口损坏时，样机仍能正常工作；具有负载均衡功能；多址设定：可将网口设置不同网段的IP地址;
23.符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准;
24.遵守《中华人民共和国密码法》，实现视频监控联网设备安全认证及对称密钥管理的信息安全，支持设备证书分发、查询、验证实施的途径、方法及权威性，及完成对称密钥管理等。
	1
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	定焦广角摄像机（枪式），含64GSD卡
	1、★技术标准须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
2、200万像素摄像机，最大分辨率1920×1080，采用MPEG4、H.264等视频压缩技术，视频封装格式支持ps,ts等格式；
3、供电方式：DC12V，摄像机应能在额定电源电压的-15%～+10%范围内正常工作；
4、最低照度：0.1Lux，信噪比≥45db；
5、支持双码流；
6、自动白平衡，自动增益，电子快门，逆光补偿，日夜模式，适用不同监控环境；
7、支持1路音频输入，1路音频输出；
8、最大可支持64GSD卡存储；
9、支持时钟同步，支持断线自动重连，支持在线升级等功能；
10.应符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准；
11.采用国产品牌CPU，使用国产实时开源操作系统，自主可控。
12.内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。
13、1路10/100M以太网，RJ45接口；
14、镜头2.8mm；
15、内置全指向拾音器；
16、摄像机支持启动或停止视频数据签名控制：公共安全视频监控联网信息安全调测软件向摄像机发送启动或停止视频数据加密控制命令，摄像机可进行确认回应并启动或停止视频加密，且通过检测。
	6
	个
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	NVR存储服务器
	★1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。
2.支持64路720P/1080P视频输入及IPC复合音频输入，硬盘接口≥ 8个SATA接口，每个接口支持容量≥4TB的硬盘。
3.高清图像升级应符合本规范规定的 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持 720P 和1080P 并可选。应能根据需要扩展支持 G.711 和 AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流 和Transition Stream 传输流 的封装。 H.264 的具体要求符合
ISO/IEC 14496-10 高级视频编码 AVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合 ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照 ISO/IEC-13818-1 (2000 版本)的具体规定。应兼容符合 2007 规范规定的 MPEG4 视频编码格式（Advanced Simple Profile 不带 B 帧，不带GMC），MPEG Layer II 音频编码标准。
4. 应支持 TCP/IP 协议，支持动态和静态 IP 模式，支持动态主机分配协议（DHCP）和以太网点对点通信协议（PPPOE），应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议，具有以太网接口。
5. 应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。
6.设备应有数字时钟显示（OSD）功能，OSD 格式：日期和时间，显示 8 位日期及 6 位时间，例如 2017-06-07 09：00：00 ；地址名称，显示16 汉字的考场或保密室名称。
7.录像功能应包括手动、定时、报警触发录像功能。
8.应支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。
9.设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口。日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上。当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息。
10.应具有 RS-232 或 RS-485 数据通道，可用于控制大部分常用云台及球机或传输业务数据。
11.应支持RAID 0/1/5/6/10/50/60, 支持一键创建RAID5阵列。
12.USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0。
13.具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警。
	1
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	硬盘
	容量≥4T。
盘体：3.5英寸。
接口：SATA。
传输速率：≥6Gb/S。
转速：≥5900
	6
	块
	

	7
	手持金属探测仪
	双重报警（声音/震动）、LED指示灯、持久续航、可调节灵敏度
	600
	个
	

	8
	专线接入
	县教育考试中心和（滨海县第一初级中学凤鸣路校区、滨海县第一初级中学西湖路分校）两个点之间的专用线路，均采用≥1000M 带宽的专线接入，同时这两个点均需提供一条应急备用线路（≥500M）。
	2
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	滨海县东元高级中学，中、高考标准考场设备及系统维保服务
	1.针对2025滨海县东元高级中学，中、高考标准考场及考点考务室、保密室、监控室和广播室等前端高清摄像头、拾音器、网络时钟、屏蔽仪等所有设备及线路、设备进行检查和维护；
2.要求考场摄像机安装到指定位置，监控不能有死角，考前要求提供不少于1次巡检服务；
3.网上巡查主要设备（包括SIP服务器、解码、媒体分发、NVR存储等设备进行维护，并进行单考点联网调试；
4.管理平台软件升级，要求能有效管理所辖标准化考点网上巡查系统的主要设备。
5.要求单考点每次考试提供不得少于2名专业技术人员进行现场保障。确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
	1
	项
	

	10
	滨海县第一初级中学凤鸣路校区，中、高考标准考场设备及系统维保服务
	1.针对2025滨海县第一初级中学凤鸣路校区（中、高考）及西湖路分校（中考），标准考场及考点考务室、保密室、监控室和广播室等前端高清摄像头、拾音器、网络时钟、屏蔽仪等所有设备及线路、设备进行检查和维护；
2.要求考场摄像机安装到指定位置，监控不能有死角，考前要求提供不少于1次巡检服务；
3.网上巡查主要设备（包括SIP服务器、解码、媒体分发、NVR存储等设备进行维护，并进行单考点联网调试；
4.管理平台软件升级，要求能有效管理所辖标准化考点网上巡查系统的主要设备。
5.要求单考点每次考试提供不得少于2名专业技术人员进行现场保障。确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
	1
	项
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	滨海县第一初级中学西湖路分校，中考标准考场设备及系统维保服务
	1.针对2025滨海县第一初级中学西湖路分校（中考），标准考场及考点考务室、保密室、监控室和广播室等前端高清摄像头、拾音器、网络时钟等所有设备及线路、设备进行检查和维护；
2.要求考场摄像机安装到指定位置，监控不能有死角，考前要求提供不少于1次巡检服务；
3.网上巡查主要设备（包括SIP服务器、解码、媒体分发、NVR存储等设备进行维护，并进行单考点联网调试；
4.管理平台软件升级，要求能有效管理所辖标准化考点网上巡查系统的主要设备。
5.要求单考点每次考试提供不得少于2名专业技术人员进行现场保障。确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
	1
	项
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	滨海县永宁路实验学校，中考标准考场设备及系统维保服务
	1.针对2025滨海县永宁路实验学校，中考标准考场及考点考务室、保密室、监控室和广播室等前端高清摄像头、拾音器、网络时钟等所有设备及线路、设备进行检查和维护；
2.要求考场摄像机安装到指定位置，监控不能有死角，考前要求提供不少于1次巡检服务；
3.网上巡查主要设备（包括SIP服务器、解码、媒体分发、NVR存储等设备进行维护，并进行单考点联网调试；
4.管理平台软件升级，要求能有效管理所辖标准化考点网上巡查系统的主要设备。
5.要求单考点每次考试提供不得少2名专业技术人员进行现场保障。确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。
	1
	项
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	智能
安检门及其配套服务（高考）
	1.智能安检门应符合《通过式金属探测门通用技术规范》（GB15210-2018）
2.结构布局：1)设有总电源开关；2)设有操作面板；3)在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置；4)设有报警信息指示装置；5)提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意的断开电源线。
3.电源适应性：1)使用交流供电的安检门，至少应能在187V~242V,47.5Hz~52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作；2)使用直流供电的安检门，至少应能在额定电压土10%的供电范围内无需调整而正常工作；3)具有备用电源的安检门应能自动切换主备电，切换时不应影响正常工作；4)具有备用电池的安检门，备用电池应能保证安检门正常工作至少4h。
4.智能安检门核心模块应包含：相位特征获取模块、报警数据库、基准计算模块等。
5.智能安检门应具有手机等通过物品的相位特征值数据，该相位特征值数据是多次测量取平均值得到的，具有一定的准确性及防止误报功能。
6.智能安检门的判断模块应具有查询报警数据库中的相位特征数据，并判断相位特征表中的数据是否符合报警条件，能够区分日常金属物品与手机等违禁金属物品，具有日常金属物品不报警，一旦探测到手机等数据时，将实时报警。
7.智能安检门应能够根据通过报警物品的相位特征值显示对应报警金属的分类图像，并具有根据预先设定的优先级，显示较高优先级的金属物的分类图像。
8.智能安检门应至少具有电子产品探测模式与电子产品加违禁品探测模式。在电子产品探测模式下，智能安检门应能对皮带扣、钥匙等此类日常金属物品不报警,但当探测到手机、移动硬盘、电脑、照相机、摄像机等电子产品时，应实时报警。
9.智能安检门在电子产品探测模式下进行如下功能性能测试时，探测灵敏度应保持不变：正常着装小金属误报率性能测试、电子产品探测功能性能测试。正常着装小金属误报率性能测试与电子产品探测功能性能测试：人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，误报率应小于等于5%；与此同时，对手机（包括智能手机与功能机）的检测率应≥98%。智能安检门能够图文显示手机藏匿于身体的前面或后面、以及藏匿时的姿态（屏幕平行于地面，屏幕平行于门板，屏幕垂直于门板与地面等）。与此同时，当手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过时，智能安检门都能探测到，并声光报警
10.智能安检门支持冬、夏季各类衣服场景，实现头颈及头顶、两侧腋下及上躯干，腰部及臀部，大腿内外侧，小腿内外侧，双脚及脚踝内外侧等均可准确探测。
11.设备具备自检功能，可在开机时对主控系统、左右探测门板、红外装置等主要部件进行自检并显示检测结果。
12.如果智能安检门配有工控机，当工控机崩溃或被拆除时，智能安检门的手机与违禁品探测功能应能正常工作；设备断电重启时，智能安检门的手机与违禁品探测功能恢复正常工作所需要的时间不得超过15秒。
13.在电子产品加违禁品探测模式下，智能安检门也可以探测到刀枪、马口铁罐等其他违禁金属，使用单位可选择这些物品报警/不报警。若不需要对此类物品进行报警，则会以黄灯的方式做出提醒，并将探测物品的材质、形状显示在液晶显示屏上。
14.智能安检门的探测报警时间约1秒，通过效率每分钟三十人及以上。
15.对测试人以极慢的速度(时间可根据用户要求设定，例如 6 秒)，通过时智能安检门依然报警。
16.智能安检门配置≥7英寸液晶触摸功能屏，能够显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位、通过的金属物品在交变电磁场中的相位信息等。在每次考试前安装时，无需连接电脑进行远程调试。
17.智能安检门应能实现现场维护与设置，现场使用人员可自行通过液晶触摸功能屏对智能安检门进行参数的设置和调试，智能安检门同时具有通过网络实现远程电脑连接的功能，实现门体与远程值班电脑双屏报警监控。
18.智能安检门能通过标定工具进行基础数据的采集和标定。标定完成后，在各区位进行数据采集，显示的数值偏差应小于±5度。
19.报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。
20.报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到。
21.在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于10uT。
22.抗干扰能力：设备并排且外沿间距为10cm时，设备均能正常独立工作，互不干扰；智能安检门探测性能不受地面0.1m以下的金属结构影响。
23.智能安检门门体前后左右共4条LED灯带，智能安检门报警时采用局部或全域红色高亮显示，报警复位后灯带关闭。
24.状态指示：智能安检门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。
25.报警响应时间：应报警测试物进入探测区1s内，智能安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。
26.计数功能：智能安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次,并能复位清零。
27.智能安检门控制模块应预留外设接口，实现与其他设备的联动。能够实现与闸机联动，一旦发现人员携带手机闸机会处于关闭状态，被检测人员无法通过；反之没有携带手机，被检测人员可通过。
28.智能手机探测门应具有不少于25个探测区位。
29.投标产品确保没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利。
	1
	项
	

	滨海中学

	1
	摄像机
	最高分辨率可达1920x1080 @ 25 fps,
在该分辨率下可输出实时图像；
支持低码率、低延时、
ROI感兴趣区域增强编码、
SVC自适应编码技术,支持H.264、H.265编码;
支持HTTPS等安全认证,支持创建证书;
初始设备开机修改密码,保障密码安全;
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示;
	1
	个
	

	2
	网络时钟
	网络时钟精细化管理，可以显示时钟的实际时间；
考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态；
	1
	个
	

	3
	拾音器
	拾音范围 5-100平方米
音频传输距离 3000米
灵敏度 -32dB
频率响应 20Hz～20kHz
指向特性 全指向性
信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）
输出阻抗 600欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB
麦克风 震膜电容咪头
信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制
保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护
	1
	个
	

	4
	千兆交换机
	交换方式存储-转发
背板带宽10Gbps
包转发率7.4Tbpps
包缓存：1Mbit
端口结构非模块化
端口数量5口
	1
	个
	

	5
	网线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	6
	电源线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	7
	辅材及集成
	/
	1
	套
	

	滨海县第一中学（中市路校区）

	1
	摄像机
	最高分辨率可达1920x1080 @ 25 fps,
在该分辨率下可输出实时图像；
支持低码率、低延时、
ROI感兴趣区域增强编码、
SVC自适应编码技术,支持H.264、H.265编码;
支持HTTPS等安全认证,支持创建证书;
初始设备开机修改密码,保障密码安全;
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示;
	1
	个
	

	2
	网络时钟
	网络时钟精细化管理，可以显示时钟的实际时间；
考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态；
	1
	个
	

	3
	拾音器
	拾音范围 5-100平方米
音频传输距离 3000米
灵敏度 -32dB
频率响应 20Hz～20kHz
指向特性 全指向性
信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）
输出阻抗 600欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB
麦克风 震膜电容咪头
信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制
保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护
	1
	个
	

	6
	千兆交换机
	交换方式存储-转发
背板带宽10Gbps
包转发率7.4Tbpps
包缓存：1Mbit
端口结构非模块化
端口数量5口
	1
	个
	

	4
	网线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	5
	电源线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	7
	辅材及集成
	/
	1
	套
	

	8
	保密柜
	符合标准化考场规定要求
	1
	台
	

	滨海县第一中学（凤鸣路校区）

	1
	UPS电源
	1.20kVA三进单出工频双变换纯在线主机；标配隔离变压器输出。
2.输入电压：270-478VAC，输入频率：46-54Hz。输入功率因数：≥0.95；
3.主机直流电压：192VDC或360VDC；
4.三相100％负载不平衡电压稳定度：≤2%，允许100%不平衡；
5.在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户应急需求,具备良好的发电机兼容性；
6.输出电压：220VAC±1%，输出频率：50Hz±1%，逆变器效率：≥0.92；
7.波形失真：线性满载下THD＜2%；
8.过载能力：105%-125％负载时维持1分钟后转旁路，125%-135%负载时维持30s后转旁路；
9.UPS主机具备多功能显示装置；
10.UPS自带日程管理软件，可自我编程实现灵活的定时开关机，电池充电放电和均浮充功能；
11.具备干接点+SNMP+RS-232+RS-485多重监控功能，支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008、Windows 7/8、Linux、Unix、MAC系统监控；
12.采用第六代低损耗IGBT技术、4层电路板设计和高精度的SMD贴片技术；
13.UPS主机具备输入保护、输出保护、电池保护、温度保护、硬件故障保护功能；
	2
	台
	

	2
	免维护蓄电池
	1.12V100AH免维护胶体电池，电池外观无裂纹、变形及污点；电池柜配套。
2.外壳采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料，采用全密封防泄漏结构，正常工作时无酸雾逸出；
3.蓄电池极板与极性标志一致。正、负极端子便于用螺栓连接，其极性、端子外型尺寸符合厂家产品图样；
4.当蓄电池环境温度在-10℃~+50℃条件下，其性能指标满足正常使用要求，在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流；
5.蓄电池的密封反应效率不低于95％。
6.电解液浓度≤1.28；
7.蓄电池自放电率每月不大于2％；
8.蓄电池内阻值每组内各只电池之间偏差范围小于10%；
9.蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内；
10.蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV；
11.蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常；
12.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命，以0.3I10电流连续充电16h后，外观无明显变形及渗液；
	48
	只
	

	3
	电池柜及辅材
	电池柜及配套线缆辅材
	2
	项
	

	4
	UPS输入/输出专用电源线
	4*10+1*6国标电缆
	400
	米
	

	5
	空调
	1.分体挂壁式空调
2.正1.5匹变频35型号
3.出风口可拆洗更卫生，可独立除湿，内机噪音分贝在42及以下。
4.每台空调加装来电自启动模块
5.报价中含安装、铜管及线路加长、胶泥堵孔等一切费用
	2
	台
	

	东元高中

	1
	红外网络半球摄像机（含64-SD卡）
	1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。
2.图像传感器：1/2.7英寸CMOS，图像分辨率：≥1920*1080。
3.镜头：2.8mm定焦镜头，水平视角：广角≥93°，最低照：彩色：≤0.00021x，黑白：≤0.00011x
4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持ProgramStream系统流和TransitionStream传输流的封装。
5.信噪比：≥55dB。
6.红外照射：红外照射距离可达10-30米。
7.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。
8.视频输出：10M/100M网口，支持双码流输出。
9.电源：支持DC12V或POE供电。
10.外壳：防护等级不低于IP67。
11.支持SD/SDHC/SDXC卡存储。
	1
	个
	

	2
	网络时钟
	网络时钟精细化管理，可以显示时钟的实际时间；
考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态；
	1
	个
	

	3
	拾音器
	拾音范围 5-100平方米
音频传输距离 3000米
灵敏度 -32dB
频率响应 20Hz～20kHz
指向特性 全指向性
信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）
输出阻抗 600欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB
麦克风 震膜电容咪头
信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制
保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护
	1
	个
	

	4
	千兆交换机
	交换方式存储-转发
背板带宽10Gbps
包转发率7.4Tbpps
包缓存：1Mbit
端口结构非模块化
端口数量5口
	1
	个
	

	5
	网线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	6
	电源线
	超六类网络布线。
	200
	米
	

	7
	辅材及集成
	/
	1
	套
	

	5所高考考点学校（卫生间）

	1
	屏蔽仪挂架
	屏蔽仪支撑挂架
	85
	个
	

	2
	2*1.5电源线
	2*1.5电源线
	700
	米
	

	3
	20的PVC管
	20的PVC管
	400
	米
	

	4
	防水电源插座
	防水电源插座
	85
	套
	

	5
	辅材及集成
	/
	1
	套
	

	涉及滨海中学、滨海县第一中学（中市路校区）、滨海县第一中学（凤鸣路校区）

	1
	蓝光DVD
	标准版蓝光DVD播放机、高清USB硬盘播放器
	6
	台
	

	2
	音频采集器
	1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.内置≥1路网络硬件音频编码程序编码VZ2354H模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。
4.内置≥2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。
5.支持≥5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有≥5个分区触发按键及指示灯。
6.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
7.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。
8.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
10.支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。
技术参数:
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP
3.音频格式：至少包括MP3、PCM
4.采样率：8KHz~48KHz
5.传输速率：≥100Mbps
6.音频模式：ADPCM PCM
7.输入频率：80Hz～16KHz   +1/-3dB
8.AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）
9.AUX声压触发阀值：≥10MV
10.谐波失真：≤0.3%
11.信噪比：≥68dB
12.功耗：≤10W
13.输入电源：DC12V/1A
	6
	台
	

	1
	方形脚垫
	玻璃纤维复合材料
底部带黑色防滑橡胶热。
	11
	个
	

	2
	斜坡脚垫
	斜坡垫、长50*宽50*12cm，表面具有防滑纹路，加重加厚底座，预留螺丝凹槽，便捷安装，易于固定
	22
	个
	

	3
	车载北斗定位
	包含北斗车载定位终端及车载红外网络扁平摄像机
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
支持8路数字信号输入，分辨率最高支持1080P。 
硬盘盒可插拔设计；可支持2盘位硬盘（2.5寸），最大可支持4TB，可显示硬盘健康状态。
支持3G/4G/5G 无线模块，可选择设置EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD/NR网络类型。
支持WIFI 2.4G、5G连接；支持AP热点。 
支持北斗，能获取经纬度数据；定位信息可叠加在图像上。支持天线状态检测。
设备内置陀螺仪，当出现侧翻、碰撞、急转等情况时可输出报警并上传。
设备内置UPS，断电后自动启用UPS，可持续录像5秒以上，同时触发设备正常关机。
支持DSM、人脸检测、人脸比对、车牌识别、客流统计智能。
支持1路语音对讲接口。
网络接口：前面板具有1个10M/100M自适应以太网RJ45接口；后面板具有8个RJ45接口，支持POE供电。
	2
	台
	

	[bookmark: OLE_LINK53]注：以上供应商所提供的产品，必须承诺与标准化考场现有设备相适配，且与标准化考场的县考试中心管理平台无缝对接（供应商投标时须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函不作中标候选人推荐）。


六、付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），中标人按招标人要求完成全部工作内容并经招标人验收合格后付至合同总价的50%，验收合格满一年后付至合同总价的70%，验收合格满二年后付至合同总价的80%，余款待验收合格满三年后一次性结清（结算时，投标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日支付）。
七、安全责任：
中标人在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由中标人自行负责和承担。
八、特别说明：
1.本项目的项目负责人是组织和完成本工作的核心技术人员，须有较强的组织和协调能力。
2.供应商可自行前往现场踏勘。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复。
3.供应商应了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，成交后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。
[bookmark: OLE_LINK15]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: OLE_LINK21]一、评标方法及定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]政府采购政策功能落实
[bookmark: OLE_LINK9]1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。
7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
二、评标标准
	序号
	组成
	分值
	评分标准

	
	
	
	

	1
	价格部分
	30分
	[bookmark: OLE_LINK18]1．评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。
2．评标基准价=评标总价中的最低总价。
3．当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。

	2
	技术要求
	30分
	项目需求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章 “项目需求”的得满分30分，负偏离扣分，每负偏离一项扣1分，扣完30分为止。  
[bookmark: OLE_LINK54]注：以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。供应商投标时须提供所投产品与标准化考场现有设备相适配，且与标准化考场的县考试中心管理平台无缝对接的承诺函，未提供承诺函将不作为中标候选人推荐。

	3
	[bookmark: OLE_LINK28]业绩
	3分
	[bookmark: OLE_LINK41]投标人提供自2022年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
投标时需同时提供合同和竣工验收证明扫描件，未提供或提供不全不得分。

	4
	[bookmark: OLE_LINK42]企业综合能力
	6分
	1.投标人具有信息系统服务交付能力证书，达到一级得2分，二级得1.5分，三级得1分，四级得0.5分，未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK43]2.投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得4分，未提供不得分。
投标时需同时提供证书扫描件及在全国认证认可信息服务平台（www.cnca.gov.cn）的查询截图（状态：有效），未提供或提供不全不得分。

	5
	[bookmark: OLE_LINK44]项目团队
	10分
	[bookmark: OLE_LINK17]1.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师、高级系统集成项目管理工程师证书、通信工程师/通信专业技术人员职业资格（中级及以上），每提供一项得1分，本项满分3分；
[bookmark: OLE_LINK45]2.拟派技术负责人具有软件设计师（或高级程序员）、高级弱电系统工程师证书，每提供一项得1分，本项满分2分；
[bookmark: OLE_LINK46]3.拟派团队人员（项目负责人、技术负责人除外）具有网络工程师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书、高级系统规划与管理师认证证书、高级安防系统工程师证书、高级IT运维工程师，每提供一项得1分，本项满分5分。
投标时需同时提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月中任一个月社保证明材料扫描件，上述人员不可重复计分，未提供或提供不全不得分。

	6
	[bookmark: OLE_LINK47]项目需求理解
	6分
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK26]根据投标人提供的项目需求理解方案（方案包括建设背景和建设意义、建设目标和预期建设成效、建设现状和业务、用户、功能、数据需求等内容）。方案描述内容优于招标人需求得6分，符合招标人需求得4分，低于招标人需求得2分，未提供或描述不符合要求的不得分。

	7
	[bookmark: OLE_LINK49]项目实施方案
	6分
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK22]投标人根据采购需求提供项目实施方案，包括但不限于项目基本情况描述、工期计划、供货服务方案、质量保证措施、全文明施工措施、项目人员配置、应急措施等（从项目实施管理规范，任务划分清晰程度、人员分配合理程度、工期计划合理性进行评定）等内容，方案描述内容优于招标人需求得6分，符合招标人需求得4分，低于招标人需求得2分，未提供或描述不符合要求的不得分。

	8
	[bookmark: OLE_LINK50]项目培训方案
	3分
	根据投标人提供的针对本项目的日常使用培训方案（包含培训内容、培训计划、培训人员配备等）方案描述内容优于招标人需求得3分，符合招标人需求得2分，低于招标人需求得1分，未提供或描述不符合要求的不得分。

	9
	[bookmark: OLE_LINK51]项目售后服务方案
	6分
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]根据投标人提供的售后服务方案（售后服务方案包括售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理、技术支持等内容），方案描述内容优于招标人需求得6分，符合招标人需求得4分，低于招标人需求得2分，未提供或描述不符合要求的不得分。


第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]
投  标  文  件
（正或副本）




项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件
七、中小企业声明函
八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
九、法人授权书
十、投标函
十一、中小微企业声明函
十二、残疾人福利性单位声明函
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、资格性审查响应对照表
十六、符合性检查响应对照表
十七、开标一览表
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 


                                      

二、上一年度的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）



                                      





























[bookmark: OLE_LINK34]三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            。
主要专业技术能力有：   。
                

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。





























[bookmark: OLE_LINK35]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。














[bookmark: OLE_LINK56]六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件
          
声  明
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
  
供应商名称（公章）：
                                      授权代表签字：______________________
                                      日期：______年    月    日






七、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。












[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK55]八、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014  号滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：  （手机）                                 
授权单位名称：（加盖CA电子公章）                      
单 位 地 址：                                
日       期：                           
                            

 
[bookmark: OLE_LINK57]
九、投标函
致：滨海县教育局
根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014 号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
[bookmark: OLE_LINK40]1.我单位此次合同履行期限（工期）：      ；免费质量保修期：    年，质量（服务）标准：合格。
2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地     址：
邮    编：
电     话：
传     真：
供应商开户行：
账     号： 
日     期：______年____月____日


















[bookmark: OLE_LINK29]十、中小微企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县教育局组织的，采购编号为JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014 ，滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：        
日  期：        
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加滨海县教育局单位的采购文件编号为JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014  的滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                     企业名称（加盖CA电子公章）：
 日  期：

 

























[bookmark: OLE_LINK58]十二、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：
	[bookmark: _Hlk192060670]序号
	各项费用组成
	所投品牌及型号
	产地
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：

1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。












[bookmark: OLE_LINK30]十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 须逐条描述，描述不清则作负偏离处理。行数不够，可自行添加。
 





[bookmark: OLE_LINK59]
十四、资格性审查响应对照表
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	
	

	2
	上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效
	
	

	7
	参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：
日期：   年  月   日







十五、符合性检查响应对照表
	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	免费质量保修期
	
	

	2
	合同履行期限（工期）
	
	

	3
	付款方式
	
	

	4
	交货方式
	
	

	5
	项目地点
	
	

	6
	质量（服务）标准
	
	



注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。


投标人（加盖CA电子签章）：
日期：   年  月   日


 
 
 
 
[bookmark: OLE_LINK31]
十六、开标一览表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：滨海县教育考试中心的2025年国家教育考试标准化考场升级维保项目
招标编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0014        
	投标报价：

	小写：                     


 注：上表中投标报价为总报价，特此说明。
                                         日期：    年   月   日

 





















[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK32]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年    月    日

（此材料须签名盖章后放进投标文件中）

[bookmark: OLE_LINK33]十八、其他材料（如有）
































质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	
地址：                      			
邮编：                       	
联系人：               					
联系电话：                                
授权代表：                 				
联系电话：                  			
地址：                   				
邮编：                         
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                      
质疑项目的编号：                    
包号：                       		
采购人名称：                      
采购文件获取日期：                       
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                      
事实依据：                                        
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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