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第一章 招标公告
	项目概况：
智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目的潜在供应商应在线上或现场（南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层）获取招标文件，并于2025年4月23日09点00分（北京时间）前递交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2025-0016
项目名称：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
预算金额：200.5万元人民币
最高限价：196.7万元人民币（供应商投标报价不得超过最高限价总价也不得超过单价最高限价，否则视为无效投标）
采购需求：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购，包括平台实训硬件、鸿蒙实训套件、鸿蒙智能座舱科研/实训平台、鸿蒙智慧海事实训平台、鸿蒙智能实训终端、教学实训平台-基础模块、鸿蒙操作系统实验模块、《移动应用开发基础》课程资源、《移动应用开发进阶》课程资源、《鸿蒙应用开发工程认证课》程资源、《鸿蒙高级应用开发工程师认证课》课程资源包、《鸿蒙设备开发基础》课程资源等，具体详见采购需求。
本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务状况报告（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供距开标时间六个月内任一月份的纳税证明文件复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）和距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章（证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 
2.3第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.7被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（供应商需提供投标截止时间前三日的完整的信用报告复印件并加盖公章）
2.8、本项目的特定资格要求：无。
三、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。 
（3）本项目通过以下第（ ） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物： 
①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见“评标办法与标准”。
四、获取招标文件
时间：2025年4月3日至2025年4月10日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：线上或现场。
方式：欢迎符合条件的供应商获取文件，请供应商提供以下要求的证明文件的扫描件，且须加盖供应商公章后发送至1295783474@qq.com方为有效报名，审核通过后获取文件：
（1）供应商法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；
（2）供应商法定代表人身份证扫描件，法定代表人授权委托书原件的扫描件和委托代理人的身份证扫描件；（如果是法定代表人直接参与招标的可以不提供授权书，上述资料均需加盖公章）
（3）文件费缴纳付款凭证（需备注公司名称+项目名称，以便代理工作人员查询），文件费支付宝收取账户：18094225530（汇款时请备注单位名称+项目简称）。
纸质采购文件工本费：500元/套，售不后退。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年4月23日上午09点00分（北京时间）
地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层1号会议室 
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本公告在江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各投标人关注。
7.2若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布的关于本项目的信息更正公告。
7.3勘察现场或答疑：采购人不组织统一现场勘察；如供应商需勘察现场，可自行联系代理机构或采购人。中标后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围或项目实施现场情况不熟悉等理由进行投标报价调整。
7.4响应文件份数：纸质响应文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），电子版响应文件壹份，U盘（须为纸质正本响应文件加盖公章的扫描件，U盘上需标签注明单位名称）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，如未按上述要求，采购人有权拒收。
7.5供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：江苏海事职业技术学院
联系人：游老师 
联系方式：13913049195 
地址：江苏省南京市江宁区格致路309号
7.2采购代理机构信息
名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：汪工 陈工
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：18828521350 18105178067
7.3项目联系方式
联系人：汪工 陈工
联系方式：18828521350 18105178067

第2章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名称：江苏海事职业技术学院
联系人：游老师
联系方式：13913049195
地址：江苏省南京市江宁区格致路309号

	2
	采购代理机构
	名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：汪工 陈工
联系方式：18828521350  18105178067

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	现场勘察
	本项目不组织统一现场勘察。

	5
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	联合体投标
	■不接受

	7
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：■不允许

	8
	样品
	■本项目要求样品：不要求

	9
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	投标报价
	1、 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，完成该项目的相关软件开发、货物配置、安装、调试、安装中的相关费用、运行维护、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，结算综合单价不变。如果由于供应商原因导致的价格漏项，视同为让利。供应商原则上按采购需求描述的内容及采购清单报价。
2、本次采购为交钥匙项目，所有采购产品均须由中标供应商按采购人要求送货到指定地点，包含但不限于所有货物、运输、安装配件、调试等所有费用；采购人不再支付任何费用，供应商需按照采购人要求时间完成货物的进场安装及调试并保证采购人的正常使用；

	13
	投标有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天

	14
	响应文件份数
	纸质响应文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），电子版响应文件壹份，U盘（须为纸质正本响应文件加盖公章的PDF扫描件，U盘上需标签注明单位名称）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样，如未按上述要求，采购人有权拒收招标文件。

	15
	响应文件的密封和标记
	★全部响应文件内容（包括正本、副本及电子版文件），所有响应文件（含电子版）应密封在一个档案袋内，否则投标将被拒绝。

	16
	
提交响应文件的截止时间、地点
	密封包装上可注明：
项目名称：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2025-0016
本文件于2025年4月23日09点00分（投标截止时间）前不得开启。
供应商名称：
供应商地址、邮编：
供应商联系人及联系方式：

	
	
	详见招标文件第一章《招标公告》

	17
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	信用查询
	■在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。（供应商需提供投标截止时间前三日的完整的信用报告复印件并加盖公章）

	19
	评标委员会
	5人及以上单数。

	20
	核心产品
	教学实训平台-基础模块、鸿蒙操作系统实验模块、鸿蒙智慧海事实训平台、鸿蒙智能座舱科研/实训平台、平台实训硬件

	21
	确定中标单位
	1、从评标报告中响应文件满足招标文件全部实质性要求，按“第三章 评标标准 ” 综合总得分最高的供应商为排名第一。
2、如最终综合总得分相同的，按以下方式排序：
①如综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低排列；
②如综合总得分且投标报价得分相同的，按技术方案得分排列；
③如综合总得分、投标报价、技术方案得分均相同的，由评标小组随机抽签决定。

	22
	公告媒体
	江苏省政府采购网和南京公共采购信息网

	23
	履约保证金
	■不要求

	24
	供应商对招标文件的询问
	[bookmark: _GoBack]时间：2025年4月18日17:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD兼容格式文件发至1295783474@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	25
	供应商对招标文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。

	26
	招标代理服务费
	本次招标，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。专家评审费由代理机构先行垫付，最终由中标供应商按实支付。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。


一、总则
l、采购方式
1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足采购公告中供应商资质要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4、投标费用
4.1供应商应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。专家评审费由代理机构先行垫付，最终由中标供应商按实支付。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。
5、采购文件的约束力
5.1供应商一旦下载了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。
二、采购文件
6、采购文件的构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。
6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期前十五日前以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。
8.2采购文件的修改将在江苏省政府采购网和南京公共采购信息网上公布，并对所有供应商具有约束力。
8.3为使供应商编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的供应商。
三、投标文件的编制
9、投标语言及度量衡单位
9.1供应商提供的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。
10、投标文件的构成
供应商编写的投标文件应包括下列部分：
10.1投标文件目录；
10.2投标函：须含供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；
10.3供应商资格证明材料；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；
（2）相关资质证明材料（复印件）；
（3）法人授权委托书（复印件）；
（4）法定代表人的身份证复印件；
（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；
（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；
（7）无违法违规记录声明；
（8）采购文件中的其他资格性要求（详见采购公告第二条供应商资格要求）。
上述文件均应加盖公章。
10.4开标一览表：
（1）供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。
（2）供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
（3）本项目报价采用固定总价方式，供应商的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。
（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
10.5供应商参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条予以说明。
10.6供应商按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；
10.7供应商的业绩情况；
10.8供应商认为有必要提供的文件材料；
10.9供应商应将投标文件装订成册。
11、其它费用处理
采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。
12、投标保证金
本项目无投标保证金。
12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。
12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收供应商的投标保证金。
12.3未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。
12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
(1)供应商在投标有效期内撤回其投标；
(2)供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
(3)供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
(4)供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；
(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；
(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。
13、投标有效期
投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向供应商提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14、投标文件份数和签署
14.l投标文件一式伍份(正本壹份，副本肆份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。 
14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。
14.3除供应商对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。
四、投标文件的递交
15、投标文件的密封和标记
15.1供应商应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论供应商中标与否，投标文件均不退回。
15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由供应商自负。
15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。
16、投标截止日期
16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。
16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17、迟交的投标文件
迟交的投标文件将被拒收并原封退回。
18、投标文件的修改和撤回
18.1供应商在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达。
18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
19、开标
19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。供应商法人代表或授权代表如需到场，须携本人身份证原件参加，如有必要可以让供应商有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。
19.2开标时请供应商授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各供应商需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
20、评标过程的保密与公正
20.l公开开标后，直至通知供应商中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向供应商或与评标无关的人员透露。
20.2供应商试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该供应商的标被废弃。
21、投标的澄清
21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
21.2接到澄清要求的供应商应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
21.3接到澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
22、对投标文件的初审
22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或代理机构以书面形式向评标工作组进行反馈。
符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
23、无效投标条款和废标条款
23.1无效投标条款：
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价的；
（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）评标工作组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。
（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
23.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
六、定标
24、确定中标单位
24.1评标工作组首先对所有合格供应商按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。
24.2中标人名单将在江苏省政府采购网和南京公共采购信息网进行公示。
24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
24.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
25、质疑处理
25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，所递交的质疑函必须为盖有鲜章的原件，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
25.4供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。
25.5代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26、中标通知书
26.l 中标结果发布2个工作日内，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
26.2中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
27、签订合同
27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28、服务的追加和减少
28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。
28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。



第三章 评分标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。具体评分办法如下：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（结果保留两位小数）
	30

	2
	技术参数
	供应商必须对“采购需求”中的所有条款进行逐条响应，在“投标技术响应偏差表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料且在偏差表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负技术偏离处理，具体评审如下：
1）所投产品完全响应招标文件要求的得30分； 
2）负偏离：▲号参数负偏离每有一项扣0.5分；其他未标注▲号参数负偏离每有一项扣0.2分，扣完为止。 
3）如为标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（供应商提供证明本次所投产品能够实现本次采购文件要求的功能或参数的证明材料即可，如白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册、检测报告等材料），未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离，本项不得分；提供的材料只要能证明该设备能够实现文件要求的功能或参数即可。如供应商提供的证明材料不能证明或有偏差则均不予认可，评委不承担判断不清的后果。
5）本项最低分0分，最高分得30分。
	30

	3
	业绩
	根据供应商提供自2022年3月1日（含）以来，完成的类似项目业绩的每提供一个业绩得1分，本项最多得2分。
（需提供合同复印件加盖公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、标的物、盖章签字部分等相关信息，时间以签订时间为准；否则视为无效合同不予计分）
	2

	4
	质保期
	供应商质保期在满足采购文件采购项目需求的基础上（基础质保期为验收合格后36个月），每增加12个月的得0.5分，最多得1分
（提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟，未提供的不得分）。
	1

	5
	认证证书
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书或有效期内的知识产权管理体系认证证书或有效期内的信息安全管理体系认证证书或有效期内的信息技术服务管理体系认证证书或有效期内的GB/T29490管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最多得2.5分。
（须提供有效期内的证书复印件或并加盖供应商公章，有效时间以认证证书上的时间为准，提供的证明材料需反映相关信息，否则视为未提供不予计分）。
	2.5

	6
	拟投入的项目组成员
	拟投入的项目组成员中具备相关计算机系统类专业或软件工程类专业或信息通信类专业或信息系统运维专业等专业人员的，每提供一个得2.5分，最高得5分。
（需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章和自2024年10月-2025年3月任意一个月为其缴纳社会保险缴纳凭证的复印件或扫描件（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，（加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件），有效时间以认证证书上的时间为准，提供的证明材料需反映相关信息，否则视为未提供不予计分）
注：每个人员对应一个证书，专业以毕业证书上明确的专业为准，一人多证按照一个证书计算。
	5

	7
	实训一致性保障
	供应商承诺所投产品的鸿蒙实训套件、教学实训平台-基础模块、鸿蒙操作系统实验模块、《移动应用开发基础》课程资源、《移动应用开发进阶》课程资源、《鸿蒙开发工程师认证课》课程资源、《鸿蒙开发工程师认证课》课程资源、《鸿蒙开发基础》课程资源为同一品牌产品的得2分。
（提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟，未提供的不得分）
	2

	9
	系统功能演示
	评委根据供应商的演示情况综合评分，需按照招标文件的要求提供以下功能演示的视频，时间不超过15分钟：
对鸿蒙智能座舱科研/实训平台有如下演示：
演示点1：实训平台系统需具备音乐播放器功能，需支持播放本地音乐和网络音乐，同时支持音乐的分布式播放。（2分）
演示点2：实训平台系统需具备视频播放器功能，需支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放。（2分）
对教学实训平台基础模块有如下演示：
演示点3：支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。（2.5分）
演示点4：支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。（2分）
对实训平台鸿蒙实验软件有如下演示：
演示点5：平台需提供操作系统实验软件工具集与参考，至少包含串口工具、编译环境工具、虚拟机相关工具、集成开发环境工具等；（每个0.5分，共2分）
（演示所需设备由供应商自行准备，演示顺序按照签到顺序进行，每家演示时间不超过15分钟。）
	10.5

	10
	实施方案
	根据供应商提供的实施方案（包括但不限于组织结构与部署、质量管理、配置参数、项目整体实施过程、项目需求分析、项目重难点及风险分析、合理化建议、项目方案深化等）进行综合评分；
项目实施方案内容分析全面、准确、有创新的得6分；
项目实施方案内容分析一般的得4分；
项目实施方案内容分析不全面、不准确、有明显缺项的得2分；
未提供实施方案不得分。
	6

	11
	质量保证措施
	根据供应商提供的质量保证措施（包括但不限于质量保证措施，时间进度安排（包括设备到货、安装、系统调试等）、应急响应措施等）进行综合评分：
质量保证措施合理、可行、有可操作性得5分；
质量保证措施较合理、较可行、较有可操作性得3分；
质量保证措施合理性一般、可行性一般、可操作性较弱得1分；
未提供不得分。
	5

	12
	售后服务
	评委根据供应商提供的售后服务及供货服务方案（包括但不限于响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、软件升级、专业技术人员保障及售后技术装备、供货流程及方式、运输方案等）进行综合评分，
服务体系健全，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强，进度安排合理的得6分；
服务体系健全，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强，进度安排不合理的得4分；
服务体系不够健全，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱，进度安排不合理的得2分；
未提供方案的不得分。
	6

	合计
	100


备注：
1、供应商应将所有有效清晰的证明文件编辑在投标文件中；若评标委员会对递交资料（如业绩、证书等）的真实性存在疑问时，供应商须提供原件备查。
2、定标办法：从评标报告中投标文件满足招标文件全部实质性要求，按“第三章评标标准”综合总得分最高的供应商为排名第一；确定排名第一的为中标供应商。如最终综合总得分相同的，按以下方式排序：
①如综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低排列；
②如综合总得分且报价得分相同的，按技术部分由高到低排列；
③如综合总得分、报价、技术部分均相同的，由评标小组随机抽签决定。



第四章 项目需求
一、项目名称
智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
二、采购清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价(元)
	核心
产品

	1
	平台实训硬件
	内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；支撑教学平台部署；
	台
	1
	85,000
	是

	2
	鸿蒙实训套件
	至少包括：≥1路RS232串口、≥1个USB串口,可用于代码调试、≥1个有源蜂鸣器、≥1个10M/100M/1000M以太网接口、≥1个复位按钮,可用于复位MPU和3个功能按钮、≥1个电源开关,控制整个板的电源、≥1个SDIO WIFI＆BT模块；≥1个JTAG调试接口，可以调试M4内核、≥1个温湿度传感器接口、≥3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、≥1个ADC接口、≥1个RTC电池、≥1路SPI接口、≥1个2×22P，2.54mm间距的排针,引出44个IO,用户可自行使用，支持鸿蒙Liteos-M，LiteOS-A，linux三种内核。并配有相关的工具套件。
	套
	20
	14,000
	否

	3
	鸿蒙智能座舱科研/实训平台
	一、车机系统
（1）智能座舱车机系统基于国产化操作系统打造。
（2）支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面需显示车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口。
（3）系统具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，同时支持音乐的分布式播放。
（4）系统具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放。
（5）系统支持两路外置摄像头视频接入，用于模拟行车记录仪和倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启。
三、车联网网关
（1）车联网网关支持国产操作系统和国产芯片。
（2）实现车辆在未启动的状态下依然能够进行数据的监控。
（3）支持通过NB-IoT接入云端物联网平台。
（4）网关上报车辆基本信息，包括车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态以及相关环境数据（如温湿度、PM2.5、光照情况）。
三、配套开发资源
（1）提供车机系统应用及移动应用所有源代码资源。
（2）提供车辆传感与控制系统开发、车载空调与环境监测系统开发、车载影音娱乐系统开发、车载互联系统开发相关实验手册、源代码资源。
	套
	1
	665,000
	是

	4
	鸿蒙智慧海事实训平台
	国产操作系统硬件参数：
1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2）核心：≥ 4核、主频：≥ 2.0GHz、主频：≥2GHz：内存：≥2GB、存储空间：≥32GB；
3）接口能力：USB端口：≥2个、SATA接口：≥1个、HDMI接口：≥1个、千兆网络接口：≥2个，支持WiFi与蓝牙；
4）底板尺寸：≥ 180mm×130mm
5）PCB规格：≥4层板
6）水温传感器：≥1个
7）PH值传感器：≥1个
8）水位传感器：≥1个；
9）电导率传感器：≥1个。
边缘计算硬件参数：
1）AI算力：≥8 TOPS INT8
2）内存规格：LPDDR4X，4GB，支持ECC
3）CPU算力：4 core*1.0GHz
4）编解码能力：支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，20路1080P 30FPS，2路4K 75FPS JPEG解码1080P 512FPS，编码1080P 256FPS，分辨率最大16384 x 16384
5）扩展接口：MIPI-CSI 51针连接器≥2，可接摄像头模组；MIPI-DSI 51针连接器≥1；RJ45网口≥2，支持自适应100 / 1000M；HDMI 接口≥2；USB 3.0 Type-A 接口≥2，兼容USB 2.0；USB 3.0 Type-C接口≥1；40针扩展接口≥1
其他：
1）摄像头：≥1个；
2）屏幕：1块，≥15英寸。
	套
	20
	9,000
	是

	5
	鸿蒙智能实训终端
	提供配套显示屏幕完成鸿蒙实验的交互操作和实验实训。
	套
	3
	20,000
	否

	6
	教学实训平台-基础模块
	平台包含日常教学管理、教学内容、教学活动、学情统计等功能。平台可部署各类专业课资源，支持在线学习课件、实验指导、提供软件工具、源代码等功能，配合硬件实训套件完成专业课教学和实验。
	套
	1
	240,000
	是

	7
	鸿蒙操作系统实验模块
	提供鸿蒙基础实验功能，配套实验软件工具集、实验指导书、实验配套文档等资源
	套
	1
	90,000
	是

	8
	《移动应用开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统架构和核心概念、关键特性、应用开发流程、开发基础和框架、JS/Java UI界面设计、功能开发、功能调测与发布、多媒体应用开发、数据管理应用开发、分布式数据库创建、关闭和删除，分布式数据管理、分布式信息管理、分布式任务调度、分布式新闻发布、跨设备视频播放器设计等内容。
	套
	1
	70,000
	否

	9
	《移动应用开发进阶》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统设备定位开发、媒体管理控制开发、分布式早教系统开发、智能穿戴设备应用、线程间通信开发EventHandler、AI二维码识别、AI通用文字识别、AI语音播报功能、AI面部识别系统设计、使用UI构建复杂页面；环境搭建：媒体、网络、AI、设备管理、安全、网络与连接、数据管理、日志管理；网络功能调测与发布等内容。
	套
	1
	75,000
	否

	10
	《鸿蒙应用开发工程认证课》程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统介绍、应用开发入门、Ability设计与开发、UI页面设计与开发、功能开发、调试与发布等知识，并进行实战演练，Ability应用与管理、手机天气预报多城市＆自动更新功能开发，培养具备分布式操作系统应用开发能力的工程师。
	套
	1
	70,000
	否

	11
	《鸿蒙高级应用开发工程师认证课》课程资源包
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统解决方案、方舟开发框架，分布式关键技术、服务卡片，工程调试、功能开发，应用设计介绍，多端部署，范式高级组件实验、设备参数语音播报、应用调试，综合案例实践。
	套
	1
	75,000
	否

	12
	《鸿蒙设备开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：鸿蒙定义、鸿蒙关键技术、鸿蒙内核概述、鸿蒙任务管理、鸿蒙内存管理、鸿蒙中断和时钟、鸿蒙任务同步与通信、鸿蒙的双向链表、Linux内核介绍、硬件驱动介绍、鸿蒙支持的移植平台介绍、鸿蒙系统移植、鸿蒙中间件及物联网平台、开发环境搭建实验、基于鸿蒙实现终端业务实验、内存使用实验、定时器中断实验、队列和事件使用实验、互斥锁和信号量的使用实验、双向链表的使用实验Linux内核实验、驱动基础实验、鸿蒙移植实验、基于鸿蒙OS实现端到端物联实验
	套
	1
	75,000
	否



三、详细参数
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	平台实训硬件
	1.总体要求：为国产化平台实训硬件；
▲2.每台平台实训硬件配置≥2个国产ARM架构处理器，单颗核心数≥48核，主频≥2.6GHz【需提供技术白皮书或产品彩页】
3.内存：≥256GBDDR4；硬盘：≥1T的通用硬盘和≥20T的企业级硬盘；
4.具有图形化管理界面，支持自动平台实训硬件重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等操作；
5.配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对平台实训硬件的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
6.平台实训硬件管理软件通过完善的信息安全评估，包括保密性、完善性、抗抵赖性、可核查性测试【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】；
7.平台实训硬件管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】；
	台
	1

	2
	鸿蒙实训套件
	通用底座：
▲1.通用底座能支持LiteOS-A内核【提供截图或照片证明并加盖供应商公章】；
2、具备≥1路RS232串口、≥1个USB串口,可用于代码调试、≥1个有源蜂鸣器、≥1个10M/100M/1000M以太网接口、≥1个电源开关、≥1个SDIO Wi-Fi模块；
3、具备≥1个温湿度传感器接口、≥3个pwm接口，用于接呼吸灯、≥1个ADC接口、≥2个2×20P，2.54mm间距的排针，多个IO接口，≥1个12V电源；
4、提供≥1个RGB接口的7寸显示屏，显示屏支持触控，可展示Logo，实验数据，实验效果；【提供实物照片证明并加盖供应商公章】
5、提供 ≥1个复位功能按键，可用于复位MPU，提供≥3个功能按钮。【提供实物照片证明并加盖供应商公章】
应用扩展板：
1、提供环境监测和交通信号灯场景扩展板；
2、扩展板须提供≥3颗LED指示灯，≥1个蜂鸣器，≥1个功能自定义按键，须包含光照强度、温湿度等多种传感器；
3、至少支持LED指示灯控制、温湿度传感器数据展示、蜂鸣器控制等多种应用实验。【提供截图或照片证明并加盖供应商公章】
配套工具套件：
1、配套工具套件应含TypeC数据线≥2根；
2、所有器件有独立槽位，方便运输；
3、配套实验工具箱，实验工具箱须为铝合金框架，内置抗震海绵。
	套
	20

	3
	鸿蒙智能座舱科研/实训平台
	一、车身
▲1.需使用真实国产量产商用乘用车作为座舱车身。车辆需使用电能作为唯一能源。【需提供原始车辆品牌和产品说明证明】
上市时间不早于2024年1月
纯电续航里程(km)：≥200km
快充时间(小时)：≥0.5h
慢充时间(小时)：≥4.5h
最大功率(kW)：≥30
最大扭矩(N·m)：≥110
长*宽*高(mm)：≥3000*1500*1600
2.具备汽车本身完整功能，可实验室中安全进行智能座舱相关实验实训。
二、车机系统
1.智能座舱车机系统需基于国产化操作系统打造。
2.需支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面需显示车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态，需提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口。
3.系统需支持不少于两路外置摄像头视频接入，用于模拟行车记录仪和倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启。【需提供照片证明并加盖供应商公章】
▲4.系统需支持查看和控制空调状态，包括但不限于开关状态、空调A/C状态、内外循环状态、A/C MAX状态、前除霜状态。【需提供照片证明并加盖供应商公章】
5.系统需支持查看和控制空调吹风模式，包括但不限于吹面、吹脚、吹窗等多种状态组合。
6.系统需支持查看和控制空调风速。【需提供照片证明并加盖供应商公章】
7.系统需支持查看空调温度。
8.系统需支持开启车内阅读灯，开启之后，当打开车门的时候阅读灯会亮起。
9.系统需支持雨刮维修模式设置，激活的时候雨刮会立起来，方便更换雨刮。
10.系统需支持胎压监测系统校准设置。
11.系统需支持车辆驾驶模式设置，包含但不限于sport和normal两种模式。
三、车联网网关
1.车联网网关需支持国产操作系统和国产芯片。
2.需支持通过NB-IoT接入云端物联网平台。
3.网关需上报车辆基本信息，包括但不限于车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态。
四、智能座舱硬件
1.国产标准系统富设备核心板：内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；≥4核、主频≥2.0GHz、内存≥2GB、存储空间≥32GB，USB端口≥2个、SATA接口≥1个、HDMI接口≥1个、千兆网络接口≥2个，支持WiFi与蓝牙；底板尺寸≥180mm×130mm；PCB规格≥4层板。
3.座舱屏幕：不小于10.1寸
五、配套开发资源
1.需提供车机系统应用及移动应用所有源代码资源。
2.需提供包括但不限于车辆传感与控制系统开发、车载空调与环境监测系统开发、车载影音娱乐系统开发、车载互联系统开发相关实验手册、源代码资源。
	套
	1

	4
	鸿蒙智慧海事实训平台
	国产操作系统硬件参数：
1.内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2.核心：≥ 4核、主频：≥ 2.0GHz、主频：≥2GHz：内存：≥2GB、存储空间：≥32GB；
▲3.接口能力：USB端口：≥2个、SATA接口：≥1个、HDMI接口：≥1个、千兆网络接口：≥2个，支持WiFi与蓝牙；
4.底板尺寸：≥ 180mm×130mm；【需提供照片证明并加盖供应商公章】
5.PCB规格：≥4层板；
6.水温传感器：≥1个
7.PH值传感器：≥1个
8.水位传感器：≥1个；
9.电导率传感器：≥1个。
边缘计算硬件参数：
1.AI算力：≥8 TOPS INT8
2.内存规格：LPDDR4X，4GB，支持ECC
3.CPU算力：4 core*1.0 GHz
4.扩展接口：MIPI-CSI 51针连接器 ≥2，可接摄像头模组；MIPI-DSI 51针连接器≥1；RJ45网口≥2；HDMI接口≥2；USB 3.0 Type-A接口≥2，兼容USB 2.0；USB 3.0 Type-C接口≥1；40针扩展接口≥1
其他：
1.摄像头：≥1个；
2.屏幕：1块，≥15英寸。
	套
	20

	5
	鸿蒙智能实训终端
	该模块分为三个部分：包含鸿蒙智能实训终端≥3套，配套电子交互实训看板≥1套，移动支架≥2套，具体如下：
鸿蒙智能实训终端：
1.鸿蒙智能实训终端尺寸≥86英寸，采用零贴合、红外感应技术，比例16:9，触摸高度≤2mm。
▲2.须采用国产主要元器件，包括但不限于、CPU处理单元、视频编解码单元、音频编解码单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、面板、红外触控模组等。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
▲3.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制。【提供带有CMA或CNA标识的检测报告并加供应商公章】
▲4.内置一体化摄像头，摄像头像素≥4800W，视场角≥135°，支持高清拍摄及畸变矫正功能，无需对焦可实现0.5米-20米的清晰画面。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
5.设备须具有以下无转接前置接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板开合角度≥90°。防护盖板打开后可抵御推拉智能实验显示区的不低于3000N的侧面撞击力，关闭后可遮挡前置接口，防止灰层进入接口。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
▲6.设备支持本地保存、邮件分享、浏览器等主流应用扫码带走文件功能，且支持文字和图形智能识别功能；支持中英文识别。上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
▲7.无需使用教学软件的情况下，可实现设备内容镜像到手机或平板的小屏，小屏可控制设备的设置、返回首页操作，方便实验实训。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
▲8.支持通过常用会议软件进行实验远程互动。【提供带有CMA标识的检测报告并加供应商公章】
▲9.设备配置国产系统，内存≥8GB且硬盘≥128GB，可实现系统中常用的教学应用功能，支持系统在线升级。【提供带有CMA标识的检测报告和内存、硬盘参数界面的整机照片并加盖供应商公章】
10.侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、≥1*USB Type-B。
配件：电子交互实训看板≥1套，移动支架≥2套，要求如下：
电子交互实训看板：
1.采用ABA结构，在实训软件在后台运行时，在显示区记录任意内容，显示设备可以同时进行交互式操作。
▲2.记录模式：互联智能实验显示区实训软件可以设置≥ 2种记录模式，模式一支持一块实验显示区记录为一页页面，模式二支持实验显示区同时操作时在显示端同时显示。【提供CMA标识的检测报告】。
3.比例设置：支持16:9/4:3或自定义模式。【提供CMA标识的检测报告】
移动支架：
搭配86寸鸿蒙智能实训终端使用
产品重量≤95kg
产品尺寸：1320*760*1500mm
	套
	3

	6
	教学实训平台-基础模块
	一、平台架构
1.整体架构为B/S架构，基于微服务架构进行部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100。
2.平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户。
二、用户管理
1.支持管理员创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
2.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
3.支持管理员创建、删除、修改、查询组织，并将学员加入到组织，可以通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织。
4.支持创建组织结构，通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织。
5.支持管理员创建、删除、修改、查询管理员、教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、备注说明等。
三、资源管理
1.支持创建和管理：物理设备、模拟器、云实验、实验箱4类实验所需的实验资源
2.支持监控实验环境（容器或虚拟机），包括实验环境规格、实验环境模板、开始时间、实验时长、实验名称、关联账号等，并支持管理员强制下线实验环境。
3.支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向。
四、系统设置
1.支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等。
2.支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令。
3.支持自定义网站消息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。【提供图片证明并加盖供应商公章】
五、日志管理
1.支持查询系统操作日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。
六、学员管理
1.支持教师创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
2.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
七、班级管理
1.支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师和学员，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。
八、课程管理
1.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。
2.支持对课程名称、课程学时、课程简介、课程目标、课程封面、目标学员等基本信息的编辑；支持章/节/小节3级课程目录结构，支持对课程目录进行修改与调序。
3.支持课程创建添加图文、视频、实验、测一测等内容；支持不同的课程章节自定义不同的创课效果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
4.支持创建、编辑、删除课程库，支持通过课程库对课程进行分类管理。
九、课程素材
1.支持上传ppt、pdf、mp4、doc、excel等格式的课程素材；支持编辑、修改课程素材名称。
2.支持创建、编辑、删除素材库。【提供图片证明并加盖供应商公章】
3.支持素材上传时选择不同素材库，通过素材库对课程素材进行分类管理。【提供图片证明并加盖供应商公章】
十、实验管理
1.支持创建、预览、发布、删除实验，支持按照实验名称、技术方向、实验类型、实验环境等检索实验。
▲2.支持物理设备、模拟器、云实验、实验箱4种类型实验的创建与管理。【提供图片证明并加盖供应商公章】
▲3.支持不同类型实验启动不同实验环境及调取实验数据。【提供图片证明并加盖供应商公章】
4.支持创建标准实验，标准实验包含实验手册，学员根据实验手册指导完成实验。
▲5.支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。【提供图片证明并加盖供应商公章】
6.支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告。【提供图片证明并加盖供应商公章】
7.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。【提供图片证明并加盖供应商公章】
十一、实验素材
1.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2.支持本地导入实验视频和资料，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。
十二、知识点管理
1.支持创建、删除、修改、查询知识点。
2.支持将知识点和题目进行关联。【提供图片证明并加盖供应商公章】
十三、题目管理
1.支持创建、删除、修改、预览题目，支持单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2.支持创建、修改、删除、移动试题库，支持通过题库对题目进行归类管理。
3.支持在组卷时通过题库快速筛选定位试题，高效组卷。
理论试卷管理
4.支持创建、编辑、预览、复制和删除理论试卷；支持根据试卷名称、组卷类型、创建人等信息检索试卷。
▲5.支持锁定考试编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改试卷。【提供图片证明并加盖供应商公章】
6.支持创建、修改、删除、移动理论试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
7.支持在创建理论考试时，通过试卷库筛选定位试卷，快速关联试卷。
8.支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷。
9.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。【提供图片证明并加盖供应商公章】
10.支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等。
十四、实验试卷管理
1.支持创建、编辑、预览、复制和删除实验试卷；支持根据试卷名称、技术方向检索试卷。
2.支持锁定实验试卷编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改实验试卷。
3.支持创建、修改、删除、移动实验试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。
4.支持两种实验试卷创建模式：富文本编辑模式和上传PDF文件模式。
十五、理论考试管理
1.支持教师创建理论考试，可对考试名称、考试封面、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试策略等进行设置。
▲2.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景需求。【提供图片证明并加盖供应商公章】
3.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。【提供图片证明并加盖供应商公章】
4.支持教师设置是否允许考生查看考试成绩、答题结果、答案解析等。
5.支持教师查看理论考试列表，可按照考试名称、发布状态、考试有效期等信息进行检索。
6.支持教师对考试进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次考试记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
7.支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
8.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最高成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
▲9.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
10.支持学生参加考试、查看考试结果、查看答案解析；支持系统自动评分。
11.支持考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
12.支持考试过程中开启全程防作弊：多次切屏后自动交卷，使用复制、F12按键时自动失效。【提供图片证明并加盖供应商公章】
13.支持考试过程中，考生通过答题卡快速定位试题；系统支持显示当前已答、未答和存疑题数。【提供图片证明并加盖供应商公章】
十六、实验考试管理
1.支持教师创建实验考试，可对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试成绩等进行自定义设置。
2.支持为实验考试配置实验资源：含容器、虚拟机实验环境，及其关联的实验资源。
3.支持创建实验考试时，关联1份或多份试卷，以进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景。【提供图片证明并加盖供应商公章】
4.支持教师设置考试结果是否显示成绩。
5.支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。
6.支持教师查看班级整体考试情况，包括班级应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、实验平均时长等信息；支持导出统计结果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
7.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最佳成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。【提供图片证明并加盖供应商公章】
▲8.支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索。【提供图片证明并加盖供应商公章】
9.支持实验考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。
10.支持在实验考试过程中，考生通过实验菜单快速定位试题。
十七、作业管理
1.支持课前课后作业设置，包括作业创建、预览、编辑、复制、发布、删除及关联课程等操作；支持编辑作业名称及封面、关联试卷，设置作业时间和作答次数。
2.支持教师查看作业列表，可按照作业名称、发布状态、作业有效期等信息进行检索。
3.支持教师对作业进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次作业记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。
4.支持教师查看学员作业统计，包括班级学员成绩详情和试题统计详情。
5.支持教师查看学员作业累计成绩、最高分、平均分，以综合评估学员课业完成情况。
6.支持学生查看作业列表并在线答题，查看作业记录，包括作答提交时间、答题时长、得分、通过情况等；支持多次作答。
十八、证书管理
▲1.支持设置证书信息和发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2.支持创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书。
3.支持查看班级学员获证情况与学习进度，可一键导出报表。
4.支持自动生成发证记录：可查看学员证书领取历史信息，包括账号、班级、认证名称、认证状态、获证时间等，可一键导出报表。
5.支持批量下载电子证书，支持单次下载多张证书。
十九、课程教学
1.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。
2.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；【提供图片证明并加盖供应商公章】
3.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验。
4.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。
5.支持在教学过程中，依照创课模式不同章节采用不同教学方法（如演示法教学，情境式教学），增强教学和课堂互动效果。
6.支持在课程学习界面查看、发布和回复问答，添加、修改笔记，并支持上传图片。
7.支持对章节关联的测验在线作答，提交后反馈作答结果。
二十、实验教学
1.支持教学前台显示班级已关联的实验，包括实验名称、实验简介、实验类型及难度、实验时长等信息；从实验卡片可进入实验操作界面；支持通过名称对实验进行搜索。
2.支持在实验界面查看实验手册、实验资料、实验视频等信息；支持指导书界面展开和收起；在实验操作区可查看实验拓扑图、切换实验桌面等。
3.支持学员提交实验报告，实验报告可多次提交。
4.支持实验计时，手动结束实验或实验计时结束后，实验界面关闭。
▲5.支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情。【提供图片证明并加盖供应商公章】
6.实验页面支持桌面与字符切换、桌面全屏、复制粘贴、上传与下载文件，不同类型的实验支持不同的操作工具栏。【提供图片证明并加盖供应商公章】
二十一、学情报表
1.支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息。
2.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结。
3.支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。
4.支持按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。
	套
	1

	7
	鸿蒙操作系统实验模块
	▲1、平台需提供分布式操作系统实验设备配套电路原理图(包含：核心开发板、环境监测扩展板、交通信号扩展板、Wi-Fi扩展板)。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2、平台需提供原始代码下载能力。
3、平台文档可提供实验文档缩略图预览查看、全屏查看。【提供图片证明并加盖供应商公章】
4、平台文档可提供支持文档页面滚动查看，文档页面输入页码快速查看。【提供图片证明并加盖供应商公章】
5、实验模块可提供倒计时、延时服务。【提供图片证明并加盖供应商公章】
	套
	1
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	《移动应用开发基础》课程资源
	▲1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用开发基础》课程课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：≥1份课程大纲，≥12份文档PPT，≥650页ppt内容，≥12个实验，≥60个课时包含≥30个理论课时和≥30个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2、知识点要求：鸿蒙应用基础开发概述、开发工具介绍、ArkTS程序设计、ArkTS声明式开发、ArkTS语言、应用模型、综合实践。
3、课程大纲：
一、概述
基础课程概述
开发环境搭建
二、开发工具介绍
DevEco Studio介绍
三、ArkTS程序设计
基本语法（一）
基本语法（二）
面向对象编程（一）
面向对象编程（二）
数据结构
ArkTS算法
三、ArkTS声明式开发
状态管理
渲染控制
UI开发（一）
UI开发（二）
自定义组件
四、ArkTS语言
基础类库
五、应用模型
Stage模型
六、综合实践
	套
	1

	9
	《移动应用开发进阶》课程资源
	1、配套资源要求：本课程需配置《移动应用开发进阶》课程课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：≥1份课程大纲，≥10份文档PPT，≥400页ppt内容，≥8个实验，≥45个课时包含≥ 27个理论课时和 ≥18个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。
2、知识点要求：鸿蒙应用开发进阶概述、UI开发高级技能、功能开发进阶技能、面向实战开发技能。
3.课程大纲：
一、概述
进阶课程概述
编译替换full-SDK
二、UI开发高级技能
动画设计与Canvas绘图
一次开发，多端部署
元服务与服务卡片
三、功能开发进阶技能
数据存储
网络与通信
多媒体
后台任务管理
设备管理
面向实战开发技能
Native API
高级开发理论
综合实验
	套
	1

	10
	《鸿蒙应用开发工程认证课》程资源
	▲1、配套资源要求：课程配置≥5份理论课件（≥450页ppt内容）和≥2份实验手册，≥80个视频，≥1份试题，≥35个课时包含≥12个理论课时和≥23实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2、知识点要求：鸿蒙介绍、应用开发入门、Ability开发、ArkTS语法、声明式开发范式组件、类Web开发范式基础、类Web开发范式组件、模拟试题讲解。
3、课程大纲：
一、鸿蒙介绍
鸿蒙简介
设计理念
鸿蒙技术架构
鸿蒙部件化架构设计
鸿蒙技术特性
鸿蒙系统安全
原子化服务介绍
二、应用开发入门
DevEco Studio集成开发环境
调试工具介绍
快速入门
工程结构
三、Ability开发
Stage模型概述
UIAbility开发
UIAbility开发
FormExtension
四、ArkTS语法
ArkTS介绍
ArkTS基础语法
组件定义装饰器
动态管理装饰器
状态管理装饰器
状态管理装饰器
渲染控制
使用限制与扩展
五、声明式开发范式组件
基础组件
容器组件
媒体组件
六、类Web开发范式基础
JS UI框架说明
开发基础语法
构建用户界面
七、类Web开发范式组件
容器组件
基础组件
8、 综合实验
登录模块
数据模型模块
应用界面模块
九、模拟题讲解
	套
	1
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	《鸿蒙高级应用开发工程师认证课》课程资源包
	▲1、配套资源要求：课程需配置≥8份理论课件（≥350页ppt内容）和≥2份实验手册，≥70个视频，≥1份试题，≥40个课时包含≥14个理论课时和≥26个实验课时；该课程配套的相关资源均支持在平台上进行查看。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2、知识点要求：系统及应用场景介绍、方舟开发框架高级组件、分布式关键技术、服务卡片、应用设计介绍、一次开发多端部署、功能开发、工程调测、综合实验讲解综、模拟题讲解。
▲3、课程大纲：【提供图片证明并加盖供应商公章】
一、系统及应用场景介绍
鸿蒙特性
鸿蒙Connect解决方案
OpenHarmony生态组成
二、方舟开发框架高级组件
类Web开发范式
声明式开发范式
实验：鸿蒙应用开发实验环境搭建指南
实验：方舟开发框架高级组件-类Web开发范式
实验：方舟开发框架高级组件-声明式开发范式
三、分布式关键技术
流转
分布式数据管理
分布式案例分析
实验：分布式文字编辑功能实验
四、服务卡片
服务卡片概述
服务卡片开发
其他可选功能
实验：图库应用服务卡片开发实验
五、应用设计介绍
通用设计
设备差异化设计
设计工具
六、一次开发多端部署
一次开发多端部署解决方案
多窗口交互
动态布局
Ability动态部署
实验：一次开发多端部署
七、功能开发
AI能力概述
鸿蒙常用AI能力介绍与开发
其他功能
实验：设备参数语音播报功能开发实验
八、工程调测
工程管理
应用/服务调试
实验：应用调试实验
九、综合实验讲解
十、模拟题讲解
	套
	1

	12
	《鸿蒙设备开发基础》课程资源
	▲1、配套资源要求：本课程需配置《基于分布式操作系统设备开发基础》课程课程大纲、理论PPT和实验手册；具体数量至少为：≥1份课程大纲，≥10份文档PPT，≥500页ppt内容，≥10个实验，≥36个课时包含≥18个理论课时和≥18个实验课时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看和操作。【提供图片证明并加盖供应商公章】
2、知识点要求：鸿蒙操作系统概述、鸿蒙设备开发入门述、鸿蒙操作系统内核、硬件驱动、鸿蒙操作系统移植、鸿蒙操作系统云端互通。
▲3.课程大纲：【提供图片证明并加盖供应商公章】
一、鸿蒙操作系统概述
OpenHarmony概述
OpenHarmony关键技术
二、鸿蒙设备开发入门述
OpenHarmony设备开发入门
三、鸿蒙操作系统内核
OpenHarmony内核概述
OpenHarmony任务管理
OpenHarmony内存管理
OpenHarmony中断和时间
OpenHarmony任务同步与通信
OpenHarmony双向链表
Linux内核
四、硬件驱动
硬件驱动
五、鸿蒙操作系统移植
OpenHarmony支持的移植平台介绍
OpenHarmony系统移植
六、鸿蒙操作系统云端互通
OpenHarmony中间件及物联网平台
	套
	1




第五章 合同条款及格式
甲方（采购人）：江苏海事职业技术学院
乙方（供应商）：
签订时间：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目（项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2025-0016）采购文件、投标文件规定条款和成交供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物。本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
1.货物清单及金额
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	核心
产品

	1
	平台实训硬件
	内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；支撑教学平台部署；
	台
	1
	
	
	是

	2
	鸿蒙实训套件
	至少包括：≥1路RS232串口、≥1个USB串口,可用于代码调试、≥1个有源蜂鸣器、≥1个10M/100M/1000M以太网接口、≥1个复位按钮,可用于复位MPU和3个功能按钮、≥1个电源开关,控制整个板的电源、≥1个SDIO WIFI＆BT模块；≥1个JTAG调试接口，可以调试M4内核、≥1个温湿度传感器接口、≥3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、≥1个ADC接口、≥1个RTC电池、≥1路SPI接口、≥1个2×22P，2.54mm间距的排针,引出44个IO,用户可自行使用，支持鸿蒙Liteos-M，LiteOS-A，linux三种内核。并配有相关的工具套件。
	套
	20
	
	
	否

	3
	鸿蒙智能座舱科研/实训平台
	一、车机系统
（1）智能座舱车机系统基于国产化操作系统打造。
（2）支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面需显示车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口。
（3）系统具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，同时支持音乐的分布式播放。
（4）系统具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放。
（5）系统支持两路外置摄像头视频接入，用于模拟行车记录仪和倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启。
三、车联网网关
（1）车联网网关支持国产操作系统和国产芯片。
（2）实现车辆在未启动的状态下依然能够进行数据的监控。
（3）支持通过NB-IoT接入云端物联网平台。
（4）网关上报车辆基本信息，包括车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态以及相关环境数据（如温湿度、PM2.5、光照情况）。
三、配套开发资源
（1）提供车机系统应用及移动应用所有源代码资源。
（2）提供车辆传感与控制系统开发、车载空调与环境监测系统开发、车载影音娱乐系统开发、车载互联系统开发相关实验手册、源代码资源。
	套
	1
	
	
	是

	4
	鸿蒙智慧海事实训平台
	国产操作系统硬件参数：
1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2）核心：≥ 4核、主频：≥ 2.0GHz、主频：≥2GHz：内存：≥2GB、存储空间：≥32GB；
3）接口能力：USB端口：≥2个、SATA接口：≥1个、HDMI接口：≥1个、千兆网络接口：≥2个，支持WiFi与蓝牙；
4）底板尺寸：≥ 180mm×130mm
5）PCB规格：≥4层板
6）水温传感器：≥1个
7）PH值传感器：≥1个
8）水位传感器：≥1个；
9）电导率传感器：≥1个。
边缘计算硬件参数：
1）AI算力：≥8 TOPS INT8
2）内存规格：LPDDR4X，4GB，支持ECC
3）CPU算力：4 core*1.0GHz
4）编解码能力：支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，20路1080P 30FPS，2路4K 75FPS JPEG解码1080P 512FPS，编码1080P 256FPS，分辨率最大16384 x 16384
5）扩展接口：MIPI-CSI 51针连接器≥2，可接摄像头模组；MIPI-DSI 51针连接器≥1；RJ45网口≥2，支持自适应100 / 1000M；HDMI 接口≥2；USB 3.0 Type-A 接口≥2，兼容USB 2.0；USB 3.0 Type-C接口≥1；40针扩展接口≥1
其他：
1）摄像头：≥1个；
2）屏幕：1块，≥15英寸。
	套
	20
	
	
	是

	5
	鸿蒙智能实训终端
	提供配套显示屏幕完成鸿蒙实验的交互操作和实验实训。
	套
	3
	
	
	否

	6
	教学实训平台-基础模块
	平台包含日常教学管理、教学内容、教学活动、学情统计等功能。平台可部署各类专业课资源，支持在线学习课件、实验指导、提供软件工具、源代码等功能，配合硬件实训套件完成专业课教学和实验。
	套
	1
	
	
	是

	7
	鸿蒙操作系统实验模块
	提供鸿蒙基础实验功能，配套实验软件工具集、实验指导书、实验配套文档等资源
	套
	1
	
	
	是

	8
	《移动应用开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统架构和核心概念、关键特性、应用开发流程、开发基础和框架、JS/Java UI界面设计、功能开发、功能调测与发布、多媒体应用开发、数据管理应用开发、分布式数据库创建、关闭和删除，分布式数据管理、分布式信息管理、分布式任务调度、分布式新闻发布、跨设备视频播放器设计等内容。
	套
	1
	
	
	否

	9
	《移动应用开发进阶》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统设备定位开发、媒体管理控制开发、分布式早教系统开发、智能穿戴设备应用、线程间通信开发EventHandler、AI二维码识别、AI通用文字识别、AI语音播报功能、AI面部识别系统设计、使用UI构建复杂页面；环境搭建：媒体、网络、AI、设备管理、安全、网络与连接、数据管理、日志管理；网络功能调测与发布等内容。
	套
	1
	
	
	否

	10
	《鸿蒙应用开发工程认证课》程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统介绍、应用开发入门、Ability设计与开发、UI页面设计与开发、功能开发、调试与发布等知识，并进行实战演练，Ability应用与管理、手机天气预报多城市＆自动更新功能开发，培养具备分布式操作系统应用开发能力的工程师。
	套
	1
	
	
	否

	11
	《鸿蒙高级应用开发工程师认证课》课程资源包
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统解决方案、方舟开发框架，分布式关键技术、服务卡片，工程调试、功能开发，应用设计介绍，多端部署，范式高级组件实验、设备参数语音播报、应用调试，综合案例实践。
	套
	1
	
	
	否

	12
	《鸿蒙设备开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：鸿蒙定义、鸿蒙关键技术、鸿蒙内核概述、鸿蒙任务管理、鸿蒙内存管理、鸿蒙中断和时钟、鸿蒙任务同步与通信、鸿蒙的双向链表、Linux内核介绍、硬件驱动介绍、鸿蒙支持的移植平台介绍、鸿蒙系统移植、鸿蒙中间件及物联网平台、开发环境搭建实验、基于鸿蒙实现终端业务实验、内存使用实验、定时器中断实验、队列和事件使用实验、互斥锁和信号量的使用实验、双向链表的使用实验Linux内核实验、驱动基础实验、鸿蒙移植实验、基于鸿蒙OS实现端到端物联实验
	套
	1
	
	
	否

	合计：
	
	
	


1.1本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
1.2本次采购为交钥匙项目，所有采购产品均须由中标供应商按采购人要求送货到指定地点，包含但不限于所有货物、运输、安装配件、调试等所有费用；采购人不再支付任何费用，供应商需按照采购人要求时间完成货物的进场安装及调试并保证采购人的正常使用；
1.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
1.4本合同执行期间合同总价款不变。
2.组成本合同的有关文件
2.1下列关于与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）乙方承诺；
（6）服务承诺；
（7）成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件等。
3.权利保证
3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
4.质量保证
4.1免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期    个月。
4.2乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4.3乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
5.包装要求
5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
5.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
6.交货时间
自合同签订之日起，30个日历日内，按甲方提供的地址供货到位（具体时间以甲方通知为准），并按甲方要求安装调试完毕。
7.交货地点
7.1交货地点：        
8.验收
8.1免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期    个月，终身维修，保修期内非使用方责任损坏 ,供应商免费负责维修。
8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
8.3货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
8.4乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐,因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
8.5货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
9.伴随服务／售后服务
9.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
9.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
9.3若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训,培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方响应承诺执行。
（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
10.履约保证金
10.1本项目不需要缴纳履约保证金。
11.合同款支付
11.1本项目合同价格包括设备、运输、安装调试、培训等费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。
11.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
11.3付款条件：合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方支付合同总额的30％作为预付款，货物安装完成并验收通过后15个工作日内支付至合同总额的80％，试运行6个月后15个工作日内付清余款。
11.4成交供应商需向采购人提供符合国家规定的相应数额的增值税发票。
12.违约责任
12.1甲方违约责任
12.1.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
12.1.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
12.2乙方违约责任
12.2.1如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
12.2.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
12.2.3乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。
12.2.4在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
12.2.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
12.2.6乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。
12.2.7乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物或服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
13.合同的变更和终止
13.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
13.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏海事职业技术学院组织的政府采购活动。
14.合同的转让
14.1乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
15.争议的解决
15.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
16.诚实信用
16.1乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标文件承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
17.合同生效及其它
17.1本合同自签订之日起生效。
17.2本合同一式肆份，自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有叁份，乙方持有壹份。
17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方(公章)：江苏海事职业技术学院


年  月  日
	乙方(公章):


年  月  日

	单位地址：江苏省南京市江宁区格致路309号
	单位地址：

	邮政编码：215009
	邮政编码：

	法定代表人（或委托代理人） （签字）：
	法定代表人（或委托代理人） （签字）：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：





第六章  投标文件格式





投 标 文 件



项 目 名 称： 
项 目 编 号： 







供应商名称 ：
法人（授权代表） ：
联系电话：
日 期：


资格性和符合性检查响应对照及评分索引表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	





目录
一、投标函
二、投标一览表
三、资格证明文件
四、商务条款响应及偏离表
五、技术参数响应及偏离表
六、项目经验情况表
七、技术力量情况表
八、技术方案
九、供应商认为有必要提供的文件材料


6.1 投标函
投标函
致：江苏海事职业技术学院
根据贵方智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目（项目编号：）的采购文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，供应商宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.一旦我方中标,我方承诺合同签订后所提供产品将等于或优于投标时所响应的产品，并满足采购人要求。
9.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户：
供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年____月____日


6.2 投标一览表
投标一览表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
项目编号：
	品名
	投标报价
（元，含税）
	增值税率
（%）
	备注

	
	
	 %
	

	
	
	 %
	

	合计
	 元

	供应商是否属于小微型企业
	 （填写“是”或“否）


法定代表人（授权代表）签字：
日期：年月日
填写说明：
1、投标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。
2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。
3、投标报价不得高于最高限价，超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。


6.3分项报价表
投标分项报价表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	核心
产品

	1
	平台实训硬件
	内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；支撑教学平台部署；
	台
	1
	
	
	是

	2
	鸿蒙实训套件
	至少包括：≥1路RS232串口、≥1个USB串口,可用于代码调试、≥1个有源蜂鸣器、≥1个10M/100M/1000M以太网接口、≥1个复位按钮,可用于复位MPU和3个功能按钮、≥1个电源开关,控制整个板的电源、≥1个SDIO WIFI＆BT模块；≥1个JTAG调试接口，可以调试M4内核、≥1个温湿度传感器接口、≥3个pwm接口，用于接RGB呼吸灯、≥1个ADC接口、≥1个RTC电池、≥1路SPI接口、≥1个2×22P，2.54mm间距的排针,引出44个IO,用户可自行使用，支持鸿蒙Liteos-M，LiteOS-A，linux三种内核。并配有相关的工具套件。
	套
	20
	
	
	否

	3
	鸿蒙智能座舱科研/实训平台
	一、车机系统
（1）智能座舱车机系统基于国产化操作系统打造。
（2）支持开机后直接显示车机系统桌面，桌面需显示车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态，提供空调、音乐、视频、车辆设置等入口。
（3）系统具备音乐播放器功能，支持播放本地音乐和网络音乐，同时支持音乐的分布式播放。
（4）系统具备视频播放器功能，支持播放本地视频和网络视频，同时支持视频的分布式播放。
（5）系统支持两路外置摄像头视频接入，用于模拟行车记录仪和倒车影像，在车辆档位切换至R档时，倒车影像自动开启。
三、车联网网关
（1）车联网网关支持国产操作系统和国产芯片。
（2）实现车辆在未启动的状态下依然能够进行数据的监控。
（3）支持通过NB-IoT接入云端物联网平台。
（4）网关上报车辆基本信息，包括车辆车门、后备箱盖开启/关闭状态以及相关环境数据（如温湿度、PM2.5、光照情况）。
三、配套开发资源
（1）提供车机系统应用及移动应用所有源代码资源。
（2）提供车辆传感与控制系统开发、车载空调与环境监测系统开发、车载影音娱乐系统开发、车载互联系统开发相关实验手册、源代码资源。
	套
	1
	
	
	是

	4
	鸿蒙智慧海事实训平台
	国产操作系统硬件参数：
1）内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；
2）核心：≥ 4核、主频：≥ 2.0GHz、主频：≥2GHz：内存：≥2GB、存储空间：≥32GB；
3）接口能力：USB端口：≥2个、SATA接口：≥1个、HDMI接口：≥1个、千兆网络接口：≥2个，支持WiFi与蓝牙；
4）底板尺寸：≥ 180mm×130mm
5）PCB规格：≥4层板
6）水温传感器：≥1个
7）PH值传感器：≥1个
8）水位传感器：≥1个；
9）电导率传感器：≥1个。
边缘计算硬件参数：
1）AI算力：≥8 TOPS INT8
2）内存规格：LPDDR4X，4GB，支持ECC
3）CPU算力：4 core*1.0GHz
4）编解码能力：支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，20路1080P 30FPS，2路4K 75FPS JPEG解码1080P 512FPS，编码1080P 256FPS，分辨率最大16384 x 16384
5）扩展接口：MIPI-CSI 51针连接器≥2，可接摄像头模组；MIPI-DSI 51针连接器≥1；RJ45网口≥2，支持自适应100 / 1000M；HDMI 接口≥2；USB 3.0 Type-A 接口≥2，兼容USB 2.0；USB 3.0 Type-C接口≥1；40针扩展接口≥1
其他：
1）摄像头：≥1个；
2）屏幕：1块，≥15英寸。
	套
	20
	
	
	是

	5
	鸿蒙智能实训终端
	提供配套显示屏幕完成鸿蒙实验的交互操作和实验实训。
	套
	3
	
	
	否

	6
	教学实训平台-基础模块
	平台包含日常教学管理、教学内容、教学活动、学情统计等功能。平台可部署各类专业课资源，支持在线学习课件、实验指导、提供软件工具、源代码等功能，配合硬件实训套件完成专业课教学和实验。
	套
	1
	
	
	是

	7
	鸿蒙操作系统实验模块
	提供鸿蒙基础实验功能，配套实验软件工具集、实验指导书、实验配套文档等资源
	套
	1
	
	
	是

	8
	《移动应用开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统架构和核心概念、关键特性、应用开发流程、开发基础和框架、JS/Java UI界面设计、功能开发、功能调测与发布、多媒体应用开发、数据管理应用开发、分布式数据库创建、关闭和删除，分布式数据管理、分布式信息管理、分布式任务调度、分布式新闻发布、跨设备视频播放器设计等内容。
	套
	1
	
	
	否

	9
	《移动应用开发进阶》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统设备定位开发、媒体管理控制开发、分布式早教系统开发、智能穿戴设备应用、线程间通信开发EventHandler、AI二维码识别、AI通用文字识别、AI语音播报功能、AI面部识别系统设计、使用UI构建复杂页面；环境搭建：媒体、网络、AI、设备管理、安全、网络与连接、数据管理、日志管理；网络功能调测与发布等内容。
	套
	1
	
	
	否

	10
	《鸿蒙应用开发工程认证课》程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统介绍、应用开发入门、Ability设计与开发、UI页面设计与开发、功能开发、调试与发布等知识，并进行实战演练，Ability应用与管理、手机天气预报多城市＆自动更新功能开发，培养具备分布式操作系统应用开发能力的工程师。
	套
	1
	
	
	否

	11
	《鸿蒙高级应用开发工程师认证课》课程资源包
	包含但不限于以下知识点及实验：分布式操作系统解决方案、方舟开发框架，分布式关键技术、服务卡片，工程调试、功能开发，应用设计介绍，多端部署，范式高级组件实验、设备参数语音播报、应用调试，综合案例实践。
	套
	1
	
	
	否

	12
	《鸿蒙设备开发基础》课程资源
	包含但不限于以下知识点及实验：鸿蒙定义、鸿蒙关键技术、鸿蒙内核概述、鸿蒙任务管理、鸿蒙内存管理、鸿蒙中断和时钟、鸿蒙任务同步与通信、鸿蒙的双向链表、Linux内核介绍、硬件驱动介绍、鸿蒙支持的移植平台介绍、鸿蒙系统移植、鸿蒙中间件及物联网平台、开发环境搭建实验、基于鸿蒙实现终端业务实验、内存使用实验、定时器中断实验、队列和事件使用实验、互斥锁和信号量的使用实验、双向链表的使用实验Linux内核实验、驱动基础实验、鸿蒙移植实验、基于鸿蒙OS实现端到端物联实验
	套
	1
	
	
	否

	合计：
	
	
	


供应商全称（公章）:
法定代表人（授权代表）签字：
日期：年月日


6.4 商务（服务）条款响应及偏离表
商务（服务）条款响应及偏离表
供应商全称（公章）：
项目名称：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
	序号
	项目
	采购文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


法定代表人（授权代表）签字：
日期：年月日
注：
1．供应商应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
2．如投标文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。
3. 供应商未填写该表则表示完全满足招标文件合同条款要求。



 6.5 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
供应商全称（公章): 
项目名称：智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目
	序号
	采购文件要求
	供应商响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（授权代表）签字：
日期：年月日
注：1．供应商应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；
2．如投标文件对技术条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。
3.供应商未填写该表则表示完全满足招标文件技术条款要求。


6.6 业绩情况表
	序号
	合同签订单位
	项目名称
	时间
	合同签订单位联系人
	合同签订单位联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。


6.7 人员配备表
	序号
	职务
	姓名
	相关证书
	相关经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。


6.8 技术方案


6.9 供应商认为有必要提供的文件材料



法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就智能船舶鸿蒙应用开发创新中心设备采购项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 授权单位盖章：_________________________________
单位名称：_____________________________________
 法人签字：_____________________________________
代理人（被授权人）签字：_______________________
职务：_____________________________________
地址：
 日期：______年____月____日
注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。
附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）
	法人身份证复印件正面
	法人身份证复印件背面


附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）
	代理人身份证复印件正面
	代理人身份证复印件背面


委托代理人社保证明材料：





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有： 。

声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日


无违法违规记录声明
本单位参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。
特此声明。

声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日



非联合体投标声明
本次投标非联合体投标。
特此声明。

声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日
非进口产品投标声明
本次投标产品非进口产品。
特此声明。

声明人：
 法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日


供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。
企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期： 


 

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程
/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：
日期：年月日



 

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）


节能产品认证文件
（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）


环境标志产品认证文件
（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）
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