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第一章投标邀请
受连云港市生态环境局的委托，连云港苍梧工程管理咨询有限公司就2024年生态环境第三方监测服务项目（JSZC-320700-CWGC-G2024-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
2024年生态环境第三方监测服务项目招标的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年10月14日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-CWGC-G2024-0003
项目名称：2024年生态环境第三方监测服务项目
预算金额：173万元（一标段：44万元；二标段：83万元；三标段：46万元）
最高限价：173万元（一标段：44万元；二标段：83万元；三标段：46万元）
采购方式：公开招标
采购需求：
一标段：声环境、海水浴场专项监测、临时委托监测等监测服务；
1、声环境质量监测：市区及各功能板块120个区域声环境、51个道路交通声环境、10个功能区声环境质量监测；2、海水浴场专项监测：对连岛海滨浴场和苏马湾海水浴场开展专项监测。3、临时性委托任务：根据工作需要开展的临时委托任务。
二标段：污染源监测、总量核算质控监测、迁址期间日常监测等监测服务；
1、污染源监测：对54家列入环境监管重点单位名录中涉气排污单位和20家非环境监管重点单位开展监测。2、污染源总量核算质控监测：对11家涉气企业开展总量核算质控监测。3、迁址期间日常监测：中心迁址期间常规项目的监测。
三标段：危险废物发证经营单位监督监测、伴生放射性矿开发利用企业监督监测、生活垃圾焚烧单位监督监测、临时委托监测等监测服务；
[bookmark: _Hlk129707364]1、危险废物发证经营单位监督监测：对全市危险废物焚烧处置单位、市区及各功能板块辖区内危险废物发证经营单位开展监督监测。2、伴生放射性矿开发利用企业监督监测：对江苏丽港稀土材料有限公司、盛和资源（连云港）新材料科技有限公司两家企业开展环境空气、土壤及地下水中有关放射性指标监测。3、生活垃圾焚烧单位监督监测：对市区1家生活垃圾焚烧企业开展监测。4、临时性委托任务：根据工作需要开展的临时委托任务。
投标人三个标段皆可投，但一、三标段不可以是同一中标人。
评标、中标规则如下：开标、评标顺序以一至三标段依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人在参与的一标段被确定为中标人，三标段将不推荐为中标候选人。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：一年（自合同签订之日起）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK44]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：
投标人具有有效期内的实验室CMA资质证书。
三、获取招标文件
时间：自发布之日起至2024年9月29日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年10月14日9:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
[bookmark: _GoBack]开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：连云港市生态环境局
地址：连云港市海州区海昌南路78号
联系人：李科长
联系电话：0518-85683983
2.采购代理机构信息
名称：连云港苍梧工程管理咨询有限公司
地址：连云港市海州区凤凰大厦1号港城新世界2号楼8楼
联系人：陆工
联系电话：0518-85838066
3.项目联系方式
项目联系人：李科长
电话：0518-85683983
[bookmark: _Toc155796357]

第二章投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港苍梧工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理服务费：按陆仟元整计取；以上费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
30.6本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用标段的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或标段造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
37、质疑处理
37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定。
38.2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。
38.3. 参加政府采购活动的投标人应当提供的材料： 
本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：
（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
（2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
（3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
39.4落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
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（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）
连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：。
1.2 服务要求：。
1.3 服务标准：。
1.4补充条款：。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、合同转包或标段
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分标段给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的标段行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1 服务时间：。
九、合同内容的交付
9.1 交付期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1 付款方式：项目签订合同后，完成任务清单的30%支付合同金额的30%；完成任务清单的60%后支付合同金额的30%；合同期满并完成全部任务后支付合同金额的40%（如有罚款须扣除）。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。
14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。
甲方：                         乙方：
地址：                         地址：
法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：                     联系电话：
签订日期：年月日
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说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
一、项目需求
一标段：声环境、海水浴场专项监测、临时委托监测等监测服务
1、声环境质量监测
①、监测范围：市区及各功能板块120个区域声环境，51个道路交通声环境，10个功能区声环境质量监测。
②、监测项目：区域声环境质量监测、道路交通声环境质量监测及功能区声环境质量监测。
③、监测频次：执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640）等相关要求。
（1）区域声环境质量和道路交通声环境质量
城市区域声环境质量和城市道路交通声环境质量本年度开展1次昼间监测。昼间监测应在昼间正常工作时段内测量，测量时段应覆盖整个正常工作时段。
区域声环境质量监测，每个网格监测10分钟的等效声级Leq并记录累积百分声级L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录声源代码、监测前后校准值及相关仪器基本信息。
道路交通声环境质量监测，每个测点监测20分钟的等效声级Leq，记录L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD）、20分钟车流量（大型车、中小型车），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。
监测工作应安排在每年的春季或秋季，每次监测时间应固定，监测应避开节假日和非正常工作日。
功能区声环境质量
城市各类功能区声环境质量监测每季度监测1次，本年度开展4次，每个点位连续监测24个小时，每小时测量60分钟，记录小时等效声级Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin和标准偏差（SD），同时记录监测前后校准值及相关仪器基本信息。
每次功能区声环境质量监测日期应相对固定，监测应避开节假日和非正常工作日。
④、质量保证：监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测结果负责。质量保证按照《声环境质量标准》（GB 3096）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640）的相关规定执行。
⑤、数据报送时间及要求：
功能区声环境质量监测数据：每季度报送1次数据和简要情况及结果说明，报送时间为当季第2个月15日前，数据报送至连云港市环境监测监控中心。
区域和道路交通声环境质量监测数据：11月15日前报送年度监测数据和简要情况及结果说明，数据报送至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265297]2.海水浴场水质监测
①、监测范围：在连岛海滨浴场和苏马湾海水浴场开展监测工作。
②、监测项目： 
水质指标：粪大肠菌群、肠球菌、漂浮物、溶解氧、透明度、石油类、色、臭和味、赤潮发生情况；
其他指标：水温、浪高、天气现象、风向、风速、总云量、降水量、气温、能见度等。
采样当天，记录实时水文气象情况和浴场环境质量分析所需的相关信息（浴场人数、周边陆源排污情况、降雨量等）。
③、监测频次和时间：于7月1日～9月30日开展监测，每周开展2次监测，后续视国家下达任务要求，如有变化动态调整。
④、数据上报：通过海洋生态环境监测数据传输系统将数据报送海洋中心。任务承担单位负责编制浴场水质周报和年度浴场水质分析报告，监测数据于每周一、周四9:00前报送至连云港市环境监测监控中心。
⑤、质量保证与质量控制：依据《海水浴场监测与评价指南》（HY/T 0276）的要求实施，其中粪大肠菌群采用发酵法分析。
3、临时性委托任务
①日常管理：各监测机构要做好日常应急监测值守值班工作，定期维护仪器装备、及时更新试剂耗材，确保应急监测仪器装备保持最佳状态。
[bookmark: _Hlk139875256][bookmark: _Hlk139875152]②工作任务：根据工作需要开展应急监测及其他委托监测，报价明细表中应包含应急监测项目报价。水和废水监测项目包括化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属及有机类化合物等，环境空气和废气监测项目包括氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、重金属及有机类化合物等，土壤和沉积物监测项目包括重金属及有机类化合物，以及餐饮油烟和噪声等。投标人须承诺不得以任何理由拒绝应急监测和其他委托监测工作安排。临时性委托任务金额不得超过18万元，实际工作低于预算的按照实际工作量计。
二标段：污染源监测、总量核算质控监测、迁址期间日常监测等监测服务
1、污染源执法监测
①、监测范围：54家列入环境监管重点单位名录中涉气排污单位和20家非环境监管重点单位。详见附件。
[bookmark: _Toc28025][bookmark: _Toc150430293]②、项目及频次：按照执行的排污许可证、排放标准及管理需求等确定监测项目及频次。废气至少包括SO2、NOx、颗粒物、废气流量等。对于监测超标的排污单位，根据采购方管理要求适当增加频次。涉及VOCs监测的应按照《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号）要求开展VOCs抽测的，并与常规监测项目同步开展。
③、质量保证：承担执法监测的各级环境监测机构，应严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373）等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证，执法监测期间，应记录企业生产负荷情况，并提前联系采购人，执法人员现场陪同。
④、数据报送要求：中标方完成执法监测工作后4个工作日内提交检测报告及原始记录复印件（扫描件）。
2、污染源总量核算质控监测
①、监测范围：11家污染源总量核算质控监测涉气排污单位。详见附件。
②、监测内容：按照执行的排污许可证要求确定主要监测指标。废气至少包括SO2、NOx、颗粒物、废气流量等。安装有验收合格的自动监控设施的，需进行单个数据的比对分析（直接利用监测结果与自动监控数据进行比对分析）。
③、监测频次：环境监管重点单位主要污染源废气排口每年监测2次（上、下半年各1次）。
④、质量保证：
承担专项监测的各级环境监测机构，应严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373）等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。监测期间，企业生产负荷满足正常生产要求，记录生产负荷（以百分计）；总量自动法核算单位应记录同期自动监测数据，总量手工法核算单位应记录最近一期自行监测数据。
排放监测有异常的，及时通知连云港市环境监测监控中心；并通过拍摄照片或者摄像短视频证明开展监测。
⑤、数据报送及格式要求：各监测机构完成监测工作后，6月10日、12月10日前分别将上、下半年监测数据及同期自动监测数据或近期自行监测数据暂以EXCEL格式上报连云港市环境监测监控中心，并编制所在行政区域内的比对报告，一并上报。
3、迁址期间日常监测等监测服务（服务时长：3个月）
[bookmark: _Toc129790973][bookmark: _Toc164265275][bookmark: _Toc13762]3.1、集中式饮用水水源地水质监测
①、监测范围：市区及功能板块集中式饮用水水源地（含备用水源地）共4个断面（见附件），具体名单以省级年度水生态环境保护工作计划为准，年内根据水源地核销或核准情况动态调整，详见附件。
[bookmark: _Toc129790976]②、监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838）中表1基本项目24项、表2补充项目5项，以及表3的优选特定项目33项，共62项；河流型加测电导率和浊度，湖库型加测电导率、浊度、透明度和叶绿素a；同时填报水源地当月取水水量。水量和指标均不得缺项。
[bookmark: _Toc129790977]③、监测频次和时间：
监测范围内的县级及以上集中式饮用水水源地（含备用水源地）每月监测1次，共3次，在确保数据报送时间的前提下，自行确定采样时间。
如遇水源地水质异常情况特别是敏感指标超标时，任务承担机构须按《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》（苏环办〔2020〕158号）及时报送预警信息至连云港市环境监测监控中心，并开展相关加密监测工作，及时跟踪水质变化和处置情况，形成工作闭环。
[bookmark: _Toc129790978]④、数据传输及格式要求：
（1）任务承担机构对所报出数据质量负责，每月10日前将当月监测数据及三级审核表报送连云港市环境监测监控中心。
（2）报送监测数据时，若监测值低于检测限，则填写“检出限L”，基本项检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4，补充项、特定项检测限应满足集中式生活饮用水水源地标准限值的1/4。
（3）报送取水量时，水源地当月未取水填写“0”，并注明原因（如备用水源地等）；未获得取水量信息填写“-1”。
（4）若在用水源地当月未监测，则该水源地数据行填“-1”，并注明原因；不再报送已停用水源地监测数据，需提供权威部门相关证明材料。
[bookmark: _Toc129790979]⑤、质量保证与质量控制：
[bookmark: _Hlk163752764][bookmark: _Hlk163752607]严格按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》等有关要求开展监测和质控。
监测和评价数据填报与修约执行《国家地表水环境质量监测数据修约处理规则》（总站水字〔2018〕87 号）、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函〔2020〕82 号）和《省环境监测中心关于印发<江苏省地表水环境质量监测数据修约处理规定（试行）>的通知》（苏环监〔2019〕11 号）。
[bookmark: _Toc164265277]3.2、市控断面监测 
①、监测范围：全市19条河流共19个断面，详见附件。
②、监测项目及监测频次：
原则上为《地表水环境质量标准》（GB3838）表1中规定的24项指标。河流加测电导率、流向、流量和浊度；湖库加测水深、透明度、叶绿素a、电导率和浊度。
若断面为入海控制断面，需加测盐度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐，可选测硫酸盐、氯化物、铁、锰、硅酸盐项目。
每月监测1次，共3次，在确保数据报送时间的前提下，自行确定采样时间。
③、数据报送：每月12日前提交当月监测数据报表及三级审核表至连云港市环境监测监控中心。
④、质量保证与质量控制：
所有断面（点位）监测分析结果须经过数据生产单位内部三级审核，并对数据质量负责。监测分析须严格按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》等有关要求开展监测和质控。
监测和评价数据填报和修约可参照执行《国家地表水环境质量监测数据修约处理规则》（总站水字〔2018〕87号）、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函〔2020〕82号）和《省环境监测中心关于印发<江苏省地表水环境质量监测数据修约处理规定（试行）>的通知》（苏环监〔2019〕11号）。
[bookmark: _Toc164265280]3.3、龙尾河水质监测
[bookmark: _Hlk163753954]①、监测项目及监测频次：氨氮、透明度、溶解氧、氧化还原电位，原则上每月监测1次，至少3次，遇中雨及以上时，雨后24小时内加测一次。
②、监测范围：朝阳路桥、和平桥两个断面。
③、数据报送：每月监测完成后3个工作日内提交监测数据至连云港市环境监测监控中心。
3.4、排淡河、烧香河加密监测
①、监测项目及监测频次：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量、总氮；每旬监测1次，共9次。
②、监测范围：排淡河、烧香河各16个断面，具体点位见附件，断面若有调整，按照最新要求执行。
③、数据报送：每月6日、16日、26日前提交本旬监测数据至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc18547][bookmark: _Toc164265300]3.5、直排海污染源监测
①、监测范围：通过大陆岸线和岛屿岸线直接向海域排放污染物的日排放污水量大于或等于100立方米的直排海污染源，详见附件。
②、监测项目：排污口的地理位置（经纬度信息）、瞬时污水流量（监测时段要求能代表该排污口日平均污水流量）、按照排口执行标准的全部项目和（HJ/T 92）相关规定执行；标准中无总氮和总磷要求的，增加总氮和总磷。现场拍摄不少于三幅排污口数码照片（不同角度，大于300万像素水印照片）。
③、监测频次和时间：直排海污染源每月监测1次，共3次。
④、数据上报：按照《关于启用中国环境监测总站环境数据监测平台近岸海域数据填报与传输分系统的通知》（总站海字〔2015〕99号）和《关于印发<陆域直排海污染源监测技术要求（试行）>和<全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定（试行）>的通知》（总站海字〔2007〕152号）文件要求报送监测数据。于每月12日前报送连云港市环境监测监控中心。
⑤、质量保证与质量控制：按照《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1）、《近岸海域环境监测规范》（HJ 442）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）及《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定（试行）》（总站海字〔2007〕152号）要求执行。
3.6、重点入海排污口监测
①、监测范围及项目：
监测范围：全市13个重点入海排污口，详见附件；
监测项目：pH 、盐度、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。
②、监测频次和时间：月度监测1次，共3次。
③、数据上报：每月12日前提交当月监测数据报表至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265306]3.7、重点入海河口监测
①、监测范围：选择在兴庄河口、青口河口、临洪河口、排淡河口、埒子河口5处重点入海河口实施重点入海河口监测（25个点位），详见附件。
②、监测项目：
基础指标：水温、水深（选测）、盐度；
化学指标：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐、石油类、总磷、总氮。
[bookmark: _Hlk162552027]③、监测频次：月度监测一次，共3次。
④、数据上报：每月12日前提交当月监测数据报表至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265307][bookmark: _Hlk129715228]3.8、港口、渔港码头区域水质监测
①、监测范围：选择在连岛、高公岛等2处渔港码头，主港区、赣榆港区、徐圩港区等3处港口实施监测，每个港池均匀布设4个监测点位。监测点位详见附件。
②、监测指标：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐、石油类、总磷、总氮。
[bookmark: _Hlk162552079]③、监测频次：4～12月开展，月度监测1次，共3次。
④、数据上报：于监测月12日前提交当次监测数据报表至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265308][bookmark: _Hlk129715235]3.9、入海闸坝、排涝泵站水质监测
①、监测范围：全市范围内入海闸坝、排涝泵站共24个，点位详见附件。
②、监测项目：
基础指标：pH、盐度；
淡水（盐度在2‰以下，含2‰）：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮；
海水（盐度在2‰以上）：化学需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、总磷、总氮。
③、监测频次：3～10月开展，月度监测1次，共3次。
④、数据上报：监测月当月18日前报送监测数据至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265267]4.0、全市网格化降尘监测
[bookmark: _Toc129790936][bookmark: _Toc129790937]①、监测范围：市区及各功能板块乡镇街道39个点位，详见附件。
②、监测频次：每月监测1次，周期（28～31 d），共3次。
[bookmark: _Toc129790938]③、质量保证：依据《“2+26”城市县（市、区）环境空气降尘监测方案》（环办监测〔2017〕46号）和《汾渭平原、长三角地区城市环境空气降尘监测方案》（环办监测函〔2018〕1519号）、《省环境监测中心关于加强降尘监测点位运行管理及质量控制工作的通知》（苏环监〔2021〕66号）、《环境空气降尘的测定重量法》（HJ1221）开展质控工作。
[bookmark: _Toc129790939]④、数据传输及格式要求：每月5日前报送上月监测数据至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265292]4.1、农村黑臭水体水质监测
①、 监测范围：国家监管清单中已完成整治的农村黑臭水体（市区及功能板块辖区内），监测点位详见附件。
原则上每个农村黑臭水体至少布设1个监测点位；对于河流和沟渠型的黑臭水体应在河道下游设置1个监测点位，水体较长时可适当在上游和中游增加监测点位；对于坑塘型黑臭水体应在水体中心点布设1个监测点位，水体面积较大时可适当增加监测点位。
②、监测项目：必测指标：透明度、溶解氧和氨氮。
③、监测频次：监测1次，选择水体水量正常的时期采样，应避免雨季和汛期采样。
[bookmark: _Hlk163812163]④、数据报送：监测季度最后一个月的15日前，提交监测数据至连云港市环境监测监控中心。
⑤、质量保证与质量控制：《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2）、《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）有关要求执行。
[bookmark: _Toc164265288]4.2、农村农业环境质量监测
①、监测范围：2个县域河流湖库点位，监测点位详见附件。
1个农业面源污染控制断面，监测点位详见附件。
②、监测项目：
县域河流湖库点位：《地表水环境质量标准》（GB 3838）表1中基本项目（共24项），加测“流量”和“粪大肠菌群”。
农业面源污染控制断面：流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐（以氮计）、高锰酸盐指数、化学需氧量。
③、监测频次：季度监测 1 次； 
④、监测方法：执行《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2）。
⑤、数据报送：监测季度最后一个月的15日前报送相关监测数据至连云港市环境监测监控中心。
⑥、质量保证与质量控制：内部质控执行《关于印发<全国农村环境质量试点监测工作方案>和<全国农村环境质量试点监测技术方案>的通知》（环发〔2014〕125号）文件有关要求。
三标段：危险废物发证经营单位监督监测、伴生放射性矿开发利用企业监督监测、生活垃圾焚烧单位监督监测、临时委托监测等监测服务
[bookmark: _Toc164265318][bookmark: _Toc129790993]1、危险废物发证经营单位监督监测
①、监测范围：
10家危险废物发证经营单位监督监测
表1危险废物发证经营单位监督监测名单
	序号
	地区
	单位名称
	经营类别

	1
	海州区
	连云港坤鑫再生资源有限公司
	收集、贮存、利用（省厅发证）

	2
	海州区
	江苏致和再生资源利用有限公司
	收集（市级发证）

	3
	连云区
	丰益高分子材料（连云港）有限公司
	焚烧（市级发证）

	4
	徐圩新区
	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
	刚性填埋+焚烧（省厅发证）

	5
	海州区
	连云港轩瑞环保科技有限公司
	收集（县区发证）

	6
	灌云县
	光大环保（连云港）废弃物处理有限公司
	焚烧（省厅发证）

	7
	灌南县
	连云港赛科废料处置有限公司
	焚烧（省厅发证）

	8
	灌南县
	灌南金圆环保科技有限公司
	焚烧（省厅发证）

	9
	赣榆区
	渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司
	焚烧（省厅发证）

	10
	赣榆区
	江苏恒兴环保科技有限公司
	利用+焚烧（市级发证）



②、监测项目：根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、项目环评文件和批复以及排污许可证规定的监测方案确定。
③、监测频次：1次/年。
④、数据报送及格式要求：于监测任务完成后5日内将监测数据报表及检测报告及原始记录复印件（扫描件）报送至连云港市环境监测监控中心，并于12月底前报送监测工作开展情况总结报告。
[bookmark: _Toc130395915][bookmark: _Toc164265319]2、伴生放射性矿开发利用企业监督监测
①、监测范围：江苏丽港稀土材料有限公司、盛和资源（连云港）新材料科技有限公司。
②、监测项目：
（1）江苏丽港稀土材料有限公司：
γ辐射空气吸收剂量率：厂界四周环境空气，易洒落矿物的公路；对照点（厂界外500m处）。
土壤U天然、Th、226Ra：厂界四周500米范围内农田或环境土壤，对照点（厂界外500m处）。
（2）盛和资源（连云港）新材料科技有限公司：
γ辐射空气吸收剂量率：厂界四周，空气、土壤取样点、瑞和路和云港路（进厂公路，易洒落矿物公路），皇冠酒店（对照点）
土壤U天然、Th、226Ra：厂界边界绿化带土壤；距厂界外西北方向780m处农田（下风向），距厂界外东南方向350m处农田（最近农田），皇冠酒店（对照点）
地下水U天然、Th、226Ra：厂区内监测井。
③、监测频次：1次/年。
④、数据传输及格式要求：所有监测数据采用excel格式汇总报送，同时附盖章版检测报告和原始记录（扫描件），于监测任务完成后5日内报送至连云港市环境监测监控中心。
[bookmark: _Toc164265320]3、生活垃圾焚烧单位监督监测
①、监测范围：对市区1家生活垃圾焚烧单位开展监测（连云港晨兴环保产业有限公司）。
②、监测项目及频次：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物和一氧化碳的监测应每季度至少开展1次，对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次。
③、结果报送及要求：所有监测数据采用excel格式汇总报送，同时附盖章版检测报告及原始记录（扫描件），于监测任务完成后5日内报送至连云港市环境监测监控中心。
4、临时性委托任务
①日常管理：各监测机构要做好日常应急监测值守值班工作，定期维护仪器装备、及时更新试剂耗材，确保应急监测仪器装备保持最佳状态。
②工作任务：根据工作需要开展应急监测及其他委托监测，报价明细表中应包含应急监测项目报价。水和废水监测项目包括化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐、重金属及有机类化合物，环境空气和废气监测项目包括氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、重金属及有机类化合物，土壤和沉积物监测项目包括重金属及有机类化合物，以及餐饮油烟和噪声等。投标人须承诺不得以任何理由拒绝应急监测和其他委托监测工作安排。临时性委托任务金额不得超过18万元，实际工作低于预算的按照实际工作量计。
二、服务技术要求及其他：
1、服务范围和要求：按照项目需求开展检测任务并按时报送数据和报告。
2、服务时间：自签订合同之日起一年。
3、其他要求：
[bookmark: _Hlk102859670][bookmark: _Hlk102859124][bookmark: _Hlk102390348]（1）投标人须承诺自备采样监测车辆，遇紧急信访、应急事件等特殊情况时（含夜间突发情况），监测人员须立即响应按照投标文件承诺时间内到达采购单位报到。（投标文件中须提供承诺书加盖公章），如投标人不能按照承诺时间到达，迟到一次则处2000元罚款，罚款费用从监测费中扣除。
[bookmark: _Hlk102765453]（2）投标人须按时按质完成监测工作，没有按时完成数据报送且无正当理由的扣除当次监测费用，造成重大影响的招标人有权立即终止合同。投标人对于承担的监测项目接受省生态环境厅、市生态环境局及各级市场监督管理部门组织的实验室能力验证考核及现场监督检查中，考核不合格的每次扣除2000元监测费，并按要求进行整改。中标人须承诺不得以任何理由拒绝应急监测和其他委托监测工作任务安排，违反此项要求的每次扣除2000元监测费。（投标文件中须提供承诺书加盖公章）
[bookmark: _Hlk102858994]（3）投标人必须对本项目现场采样及实验室分析过程进行视频录像，并至少保存3个月以上备查。需提供至少2台执法记录仪购买合同或发票。
（4）投标人对监测结果质量、准确性、真实性负责。
[bookmark: _Hlk102765526]如出现违反《江苏省生态环境监测条例》等法律法规行为，以及被行政管理部门通报违规、违法行为的，一经查实的，采购人有权立即终止合同。（投标文件中须提供承诺书原件）
（5）现场监测时如认定不具备监测条件，投标人应书面说明具体原因并及时反馈采购人。
三、付款方式与履约保证金
[bookmark: _Hlk139841824]1、付款方式：项目签订合同后，完成任务清单的30%支付合同金额的30%；完成任务清单的60%后支付合同金额的30%；合同期满并完成全部任务后支付合同金额的40%（如有罚款须扣除）。
2、履约保证金:
本项目不收取履约保证金。
四、其他
本项目报价不得超过预算价。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，单价结合总价结算。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

[bookmark: _Toc155796360]

第五章评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目一、三标段不可以是同一中标人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
1.价格分：15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价） X 15分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.技术分：35 分
	分值
	评分要求

	项目实施方案（12分）
	优：实施方案内容系统、完善，技术路线清晰、科学、可行的，得12分；
良：实施方案内容比较系统、完善，技术路线比较清晰、科学、可行的，得8分；
一般：实施方案内容基本系统、完善，技术路线基本清晰、科学、可行的，得4分；
未提供不得分。

	质量控制措施及服务保障方案（12分）
	优：质量管理保证、技术管理保证、进度管理措施完善，项目实施全过程质量控制措施完整有效的，得 12分；
良：质量管理保证、技术管理保证、进度管理措施较为完善，项目实施全过程质量控制措施较为完整有效的，得8分；
一般：质量管理保证、技术管理保证、进度管理措施基本完善，项目实施全过程质量控制措施基本完整有效的，得4分。
未提供不得分。

	应急响应方案（5分）
	优：应急响应方案系统、完善，可行性高的，得5分；
良：应急响应方案比较系统、完善，具有可行性的，得3分；
一般：应急响应方案基本系统、完善，基本可行的，得1分。
未提供不得分。

	应急响应能力（6分）
	投标人能够配合采购人开展辖区内突发应急监测，并提供应急响应服务承诺书，承诺能在30分钟内响应并到达采购人办公地点的，得6分；承诺能在1小时内响应并到达采购人办公地点的，得3分；承诺能在2小时内响应并到达采购人办公地点的，得1分；2小时及以上的不得分。
注：须提供承诺书以及 CMA 资质证书。


3.商务分: 50分
	分值
	评分要求

	实验室检测能力（12分）
	（1）投标人实验室CMA资质批准的环境相关检测能力达到300项的，得1分，每增加50项的，得1分；本项最高得2分。
注：提供CMA证书及能力附表扫描件、电子件或复印件并加盖投标人公章。CMA资质批准的检测能力项目数量以附表序列号为准，未按要求提供不得分。

	
	（2）投标人实验室检测能力在省级社会环境检测机构信息管理平台上登记、公开且备案项目总数50-70项（含）的，得4分，70（不含）-90项（含）的，得6分，90（不含）-110项（含）的，得8分，110（不含）-130项（含）的，得10分，未登记备案的不得分；本项最高得10 分。
注：提供登记通知及备案能力项目附表扫描件、电子件或复印件加盖公章，未按要求提供不得分。

	项目实施及质控能力（8分）
	（1）投标人可以为本项目提供专用采样或样品运输车辆，提供4辆的，得1分，每增加1辆的，得0.5分；本项最高得3分。
注：提供投标人车辆购买合同、发票证明及车辆行驶证、保险的扫描件、电子件或复印件加盖投标人公章，上述条件有一项不符合均不得分。

	
	（2）投标人可以为本项目提供5台以上执法记录仪的，得2分；本项最高得2分。
注：提供投标人执法记录仪购买合同或发票扫描件、电子件或复印件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	
	（3）投标人实验室监控系统具备20个摄像头为实验分析过程全程录像的，得1分，每增加5个摄像头的，得1分；本项最高得3分。
注：提供投标人实验室监控系统采购合同及摄像终端画面图片个数加盖公章，未按要求提供不得分。

	人员能力（15分）
	（1）项目组成员
本项目拟派项目组成员具有4名环保或化工等专业中级及以上职称的，得4分；在上述基础上每增加一名中级职称的，得0.5分；每增加一名高级职称的，得1分；本项最高得5分。
注：同一人的职称证书不重复计分；提供证书扫描件、电子件或复印件及2024年6月以来连续1个月依法缴纳社会保险的证明材料加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	
	（2）自2021年01月01日以来，投标人实验室参加国家级能力验证考核项目（同时包含水质、空气、土壤3个类别）且通过项总计达到25项的，得4分，每增加1项，得1分；本项最高得10分。
注：提供自2021年1月以来考核通过的国家级能力验证结果通知单扫描件、电子件或复印件加盖公章，未按要求提供不得分。（国家级检测能力验证是指生态环境部、中国环境监测总站等国家级单位组织的能力验证）

	综合实力（11分）
	2021年01月01日以来，投标人获得过市级及市级以上行政主管部门颁发的环境监测类奖项的，每有一个得2分。本项最高得6分。
注：需要提供相应的行政主管部门荣誉证书（或文件）扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。

	
	（2）投标人为高新技术企业的得5分；本项最高得5分。
注：提供相应部门颁发的证书复印件加盖公章，否则不得分。

	业绩（4分）
	2021 年01 月01 日以来（时间以合同签订日期为准），投标人具有与本项目类似业绩的，每有一个得1分；本项最高得4分。
注：提供完整合同扫描件、电子件或复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。
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第六章投标文件格式


投标文件





项目名称：
项目编号：
      投标人名称：（加盖CA电子公章）
      日期：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
























九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：年月日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日















十、投标函
投标函
致：
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号：

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
十一、中小企业声明函（服务）（标段号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，标段号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函（标段号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，标段号：）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，供应商承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。










十三、联合体协议（参考格式）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加连云港苍梧工程管理咨询有限公司组织的（项目名称）（项目编号：，标段号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（标段号：**）
投标分项报价表
项目名称：项目编号：标段号：
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

















十五、技术要求响应及偏离表（标段号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：标段号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Hlt26955054]日期：年月日












十六、商务要求响应及偏离表（标段号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：标段号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]日期：年月日













十七、类似项目业绩一览表（标段号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：项目编号：标段号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日













十八、项目团队人员一览表（标段号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：项目编号：标段号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日









十九、开标一览表
项目编号：标段号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：（电子签章）


[bookmark: OLE_LINK56]二十、其它材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）
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